
富民县环境保护局关于昆明筑博建材有限公司特种新型建材生产建设项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对昆明筑博建材有限公司特种新型建材生产建设项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2017年12月12日－2017年12月20日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。

	序号
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环评
机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	特种新型建材生产建设项目
	富民工业园区哨箐机械加工园
	昆明筑博建材有限公司
	萍乡市环科环保技术服务有限公司
	昆明筑博建材有限公司特种新型建材生产建设项目位于富民工业园区哨箐机械加工园区，租用昆明勋昌伟业机电设备有限公司闲置厂房，占地面积为3666m2，建设生产车间、原料库、成品库、食堂、职工宿舍和办公区，建成后年生产预应力管道压浆料10000吨、液体速凝剂5000吨、高强无收缩灌浆料500吨、聚羧酸减水剂5000吨的混凝土外加剂。项目总投资520万元，其中环保投资12.8万元。


	（一）施工期污染防治措施
项目主要为租用厂房，对厂房只进行简单装修和设备安装。

1、噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

2、固体废物污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

（二）运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施
建设一个≥1m3的隔油池，建设一个≥5m3的化粪池，建设一个≥5m3/d的污水处理站，建设一个≥8m3的初期雨水收集沉淀池。初期雨水沉淀处理后排放至园区雨水管网；工业园区污水处理厂建成前，生活污水和生产废水经隔油池、化粪池预处理后，进入自建的污水处理设施处理，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB/T18920-2002)中 1级A标后排入园区污水管网；工业园区污水处理厂建成后，生活废水、生产废水处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)Ｂ等级标准后排入园区污水处理厂处理。

 2.大气污染防治措施

（1）干粉生产线进料、投料、包装工段粉尘经布袋除尘器处理后通过1#排气筒排放；液体生产线投料工段粉尘经布袋除尘器处理后通过2#排气筒排放；排气筒高度≥15m。有组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，最高允许排放浓度≤120mg/m³，排放速率≤3.5kg/h，无组织粉尘≤1.0mg/m³。

（2）厨房安装油烟净化系统，油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)中小型规模标准(基准灶头数＜3)，最高允许排放浓度≤2.0mg/m³，净化设施不低于除效率60%。油烟排气筒高于房顶1.5米。
3.噪声污染防治措施
临哨箐村一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

4.固体废物污染防治措施
 建设危废暂存间，废机油委托有资质单位处理处置；生活垃圾收集后委托当地环卫部门进行清运；固体废弃物处置率达100%。
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