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国家环境保护总局制
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。
1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。
3.
行业类别—按国标填写。
4.
总投资—指项目投资总额。
5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。
8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况
	项目名称
	特种新型建材生产建设项目

	建设单位
	昆明筑博建材有限公司

	法人代表
	董朝留
	联系人
	董朝留

	通讯地址
	富民工业园区哨箐机械加工区昆明筑博建材有限公司

	联系电话
	13888007615
	传真
	-
	邮编
	650000

	建设地点
	富民工业园区哨箐机械加工区

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改工企业备案[2017]0065号

	建设性质
	新建□改扩建□技改
	行业类别
及代码
	化学试剂和助剂制造（C2661）

	占地面积
（平方米）
	3666
	绿化面积
（平方米）
	700

	总投资
（万元）
	520
	其中：环保投资（万元）
	12.8
	环保投资占总投资比例
	2.46%

	评价经费
（万元）
	
	预计投产日期
	2017.10

	1.1工程内容及规模
1.1.1项目背景
混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入的用以改善混凝土性能的新型材料。在混凝土中加入适量的外加剂，能提高混凝土质量，改善混凝土性能，减少混凝土用水量，节约水泥，降低成本，加快施工进度。随着技术的进步，外加剂已成为混凝土中的必备材料，掺和外加剂是混凝土配合比优化设计和提高混凝土耐久性的一项重要措施。随着我国国民经济的持续快速发展，建设规模日益增大，混凝土的需求量规模巨大，国内混凝土外加剂市场处于上升阶段，市场容量大，用量将逐年快速上升，未来5年云南单预应力管道压浆料产品市场需求在30万吨，液体速凝剂在20万吨。为此，昆明筑博建材有限公司拟在富民工业园区哨箐机械加工区建设特种新型建材生产建设项目，主要生产液体速凝剂、预应力管道压浆料、高强无收缩灌浆料等混凝土外加剂产品。
本项目选址位于富民工业园区哨箐机械加工区，系租赁昆明勋昌伟业机电设备有限公司闲置厂房（厂房原属于《昆明勋昌伟业机电设备有限公司生产基地项目》），昆明勋昌伟业机电设备有限公司于2012年8月委托太原核清环境工程设计有限公司编制了《昆明勋昌伟业机电设备有限公司生产基地项目建设环境影响报告表》，并于2012年10月29日取得富民县环保局批复“富环发[2012]212号”。昆明勋昌伟业机电设备有限公司生产基地项目共建设有1栋标准厂房和1栋办公楼。由于市场效益较差，昆明勋昌伟业机电设备有限公司停止了生产，撤出了相关生产设备设施，并将厂房出租给昆明筑博建材有限公司使用（即本项目）。
本项目于2017年8月17日取得“富民县发展和改革局投资项目备案证”（富发改工企业备案[2017]0065号），项目投资520万元，租赁昆明勋昌伟业机电设备有限公司标准厂房3666m2作为生产厂房（租赁合同见附件），建设年产预应力管道压浆料10000吨、液体速凝剂5000吨、高强无收缩灌浆料500吨、聚羧酸减水剂5000吨的混凝土外加剂生产线。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）的规定，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目应编制环境影响报告表，为此，受昆明筑博建材有限公司的委托，我单位承担了该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，在收集资料、实地调查和现场踏勘的基础上，按照《环境影响评价技术导则》和国家及地方的相关法规条例，编制了《特种新型建材生产建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环境主管部门审批，作为该项目环境管理的依据。
1.1.2项目概况
项目名称：特种新型建材生产建设项目
建设单位：昆明筑博建材有限公司
建设地点：富民工业园区哨箐机械加工区
建设性质：新建
项目投资：520万元
1.1.3建设内容及规模
1.1.3.1生产规模
本项目总投资520万元，投产后可达到年生产预应力管道压浆料10000吨、液体速凝剂5000吨、高强无收缩灌浆料500吨、聚羧酸减水剂5000吨的混凝土外加剂生产能力。
1.1.3.2建设内容
项目区设置生产车间、原料库、成品库、食堂、职工宿舍和办公区，租赁昆明勋昌伟业机电设备有限公司标准厂房作为生产厂房。项目建设内容见表1-1。
表1-1项目建设内容一览表
工程名称
建设内容
备注
主体工程
生产区
干粉生产线一条，主要生产高强无收缩灌浆料、预应力管道压浆料，占地面积400m2
标准厂房，厂房为钢结构，高度为10m，占地面积1800m2。
液体生产线一条，主要生产液体速凝剂、聚羧酸减水剂，占地面积400m2
辅助工程
仓储区
原料仓库，占地面积500m2
成品仓库，占地面积500m2
办公区
位于厂房北侧办公楼2~4层，设置员工办公室及宿舍，占地面积300m2
钢混结构，高4层，占地面积300m2。
试验室
位于办公楼1层，主要针对产品添加后的水泥及混凝土进行抗折、抗压强度等项目的物理性质检测试验，占地面积40m2。
食堂
位于办公楼1层，员工用餐人数30人，占地面积80m2。
门卫室
项目厂区北侧大门旁，占地面积24m2。
砖混结构
公用工程
给水
由园区供水管网供给
供电
由园区供电线路供给
能源
项目生产中各类机械设备均使用电能
环保工程
布袋除尘器
设置2套布袋收尘设施，分别将进料、投料（干粉生产线）、包装和投料（液体生产线）工段产生的粉尘引入处理。分别设置排气筒（2个）高15m，内径0.4m。
隔声降噪
合理布局、对高噪设备设置基础减振、墙体隔声、采用低噪声设备
危险废物暂存间
危险废物临时存放场所，占地面积1m2
垃圾桶
生活垃圾收集桶
隔油池
隔油池1个，对厨房废水进行预处理，容积不小于1m3
化粪池
化粪池1个，容积不小于4.32m3
污水处理站
处理能力不低于5m3/d
初期雨水沉淀池
初期雨水沉淀池1个，容积不小于7.6m3。
1.1.4主要技术经济指标
表1-2项目主要经济技术指标
序号
项目
指标
单位
1

总占地面积
3666

m2
2

其中
干粉外加剂生产线
400

m2
3

液体外加剂生产线
400

m2
4

原料仓库
500

m2
6

成品仓库
500

m2
7

办公楼
300

m

8

试验室
40

m2
9

食堂
80

m2
10

总投资
520

万元
11

其中
建设投资
120

万元
12

铺底流动资金
400

万元
1.1.5生产设备情况
项目所用的生产设备见下表。
表1-3主要生产设备一览表
序号
设备名称
型号/规格
数量
1

干粉搅拌机
CY/30

1

2

液体搅拌机
1000型
2

3

储料罐
20吨
3

4

螺旋上料机
YSDS-3型
2

5

自动封口机
LMB-1

2

6

叉车
辆
1

7

行车
10吨
1

8

抗折抗压试验机
DYE-300型
1

9

电热恒温干燥箱
202-00型
1

10

水泥胶砂搅拌机
JJ-5

1

11

水泥净浆搅拌机
NJ-160

1

1.1.6主要原辅材料
项目主要原辅材料见下表。
表1-4主要原辅材料一览表

编号
原辅材料名称
规格型号
包装形式
最大贮存量
年用量
单位
备注
1

砂子
5号
成品外购/袋装
12
115

t

干粉生产线
2

水泥
42.5

成品外购/袋装
100
9850

t

3

膨胀剂
UEA

成品外购/袋装
20
210

t

4

聚羧酸减水剂
XB-20/粉剂
成品外购/桶装
30
325

t

5

聚羧酸母液
/

成品外购/桶装
100
1000

t

液体生产线
6

水
/

自来水
/
6250

t

7

硫酸铝母料
/

成品外购/袋装
120
1250

t

8

偏铝酸钠母料
/

成品外购/袋装
150
1500

t

9

包装袋
25kg/袋
/
/
若干
袋
/

注：原辅材料全部贮存在标准厂房内的原料仓储区
主要原辅料理化性质
①聚羧酸减水剂母液：项目外已完成酯化、聚合和中和反应的母液成品。为黄色透明液体，无腐蚀性，无毒，不易燃。结构为梳型长链接枝大分子结构，在主链上带有较多的活性基团，有磺酸基团(-S03H)，羧酸基团(-COOH)，羟基基团(-OH)，侧链是较长的聚氧烷基烯基团-(CH2CH20)m-R等，是一种有机大分子聚合物。主要作用机理为位阻效应和静电排斥力。在聚羧酸减水剂母液中添加一定的水和小料（例如防冻剂）复配好成一定浓度的溶液就是成品聚羧酸减水剂。项目所用含固量60%的聚羧酸减水剂母液水溶液pH约为6.3~6.5。
②硫酸铝：无色或白色结晶。无臭，味微甜。工业品因含铁等而带黄绿色，味酸涩。在空气中稳定，溶于水，不溶于乙醇。加热至250℃失去结晶水，加热至700℃以上时开始分解为三氧化二铝、三氧化硫和水蒸汽等。易溶于水，水溶液呈酸性反应。Al2(SO4)3+2H2O→Al2(SO4)2(OH)2+H2SO4，加热水合物时，猛烈膨胀，并变成海绵状，加热至赤热时，分解为三氧化硫和氧化铝。

③偏铝酸钠：偏铝酸钠是白色、无臭、无味，呈强碱性的固体，呈白色粉末或细颗粒状，易吸湿，在水中速溶，澄清快，在空气中易吸收水份和二氧化碳，水中溶解后易析出氢氧化铝沉淀。偏铝酸钠遇弱酸和少量的强酸生成白色的氢氧化铝沉淀，现象是有大量的白色沉淀生成，且最终沉淀的量不变。而遇到过量的强酸生成对应的铝盐，现象是先有白色沉淀生成，过一段时间后，白色沉淀的质量逐渐减小，最后消失。偏铝酸钠和碱不作用。
1.1.7产品方案及规模
项目主要产品分为干粉和液体两个类型，共5种产品。
干粉类
①高强无收缩灌浆料
本产品由聚羧酸减水剂、砂子、膨胀剂等组分跟水泥以适当比例配制搅拌而成，呈粉状固体，施工应用时只需加水搅拌便可成为均匀、稠度适宜、能满足施工要求的具有自流平性的高强无收缩水泥基灌浆料。
②预应力管道压浆料
产品由聚羧酸减水剂、膨胀剂、水泥以适当比例配制搅拌而成，是一种高性能添加剂，与普通硅酸盐水泥具有良好的相容性，能够能够轻松地配制出满足《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF50-2011）要求的、合格的孔道压浆混合液，减少承包商更换水泥的麻烦，合理利用地材，节约运输成本，降低工程造价。
液体类
①聚羧酸减水剂
本产品为高性能减水剂，是一种以聚羧酸盐为主体的多种高分子有机化合物，由聚羧酸母液和水以适当比例配制搅拌而成，具有极强的减水性能，属环保型混凝土外加剂，加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能在维持混凝土坍落度不变的条件下，减少拌和用水量和单位水泥用量，使混凝土强度增加并改善耐久性。
②无碱液体速凝剂
本产品为混凝土添加剂，其碱含量≤1%，由硫酸铝母料和水以适当比例配制搅拌而成，溶液呈液态，主要用于喷射混凝土和耐久性混凝土，具有减水、速凝、早强、增强、微膨胀、抗裂抗渗、抗蚀防腐的优良性能，掺入混凝土的技术性能指标达到JC477-2005一等品要求。
③有碱液体速凝剂
本产品为混凝土添加剂，呈碱性液态溶液，由偏铝酸钠母料和水以适当比例配制搅拌而成，主要成分为偏铝酸钠，在碱性条件下迅速与水泥中的石膏反应形成硫酸钠，使石膏丧失其原有的缓凝作用，从而导致铝酸钙矿物迅速水化，并在溶液中析出其水化产物晶体。从而使水泥混凝土迅速凝结。
项目产品规模见表1-5所示。
表1-5项目产品规模一览表
产品名称
年产量（吨）
主要成分
产品执行标准
出厂状态/包装方式
主要用途
高强无收缩灌浆料
500

聚羧酸、砂子、膨胀剂、水泥
GB/T50448-2015《水泥基灌浆材料应用技术规范》
粉状固体/袋装
应用于构件灌浆，梁板柱加固，以及路面抢修工程等
预应力管道压浆料
10000

聚羧酸、膨胀剂、水泥
JTG_TF50-2011《公路桥涵施工技术规范》
用于后张法有粘结钢筋预应力混凝土结构的孔道压浆
聚羧酸减水剂
5000

聚羧酸、水
JG/T223-2007《聚羧酸系高性能减水剂》
液态/灌装
调配高性能混凝土
无碱液体速凝剂
2500

硫酸铝、水
JC477-2005《喷射混凝土用速凝剂》
适用于喷射型混凝土施工，水下混凝土及堵漏抢险工程
有碱液体速凝剂
2500

铝酸钠、水
1.1.8工作制度及劳动定员
项目运营后有员工30人，年工作300天，每天工作8小时。员工均在厂内食宿。
1.1.9公用工程
（1）供电、供水
项目供电由富民工业园区哨箐机械加工区统一供给。
（2）排水
厂区已建设雨污分流系统，雨水直接排入工业园区市政雨水管网；项目运营期废水经自建污水处理站进行处理后排放。
1.1.10平面布局
项目位于富民工业园区哨箐机械加工区，租赁昆明勋昌伟业机电设备有限公司闲置厂房进行生产活动。项目平面布局主要分为生产区、仓储区和办公区，仓储区沿厂房内南侧布置，生产区紧靠标准厂房内北侧布设，厂房内设置有行车和叉车，以便于员工搬运原料及成品，办公楼位于厂房北侧。项目总平面布置详见附图4。
1.1.11厂区道路与运输
本项目依托厂区道路输入和输出原料、产品以及生产过程中产生的废弃物。
1.1.12环保投资
项目总投资520万元，其中环保投资12.8万元，占总投资的2.46%，环保投资明细见下表。
表1-5环保投资明细一览表
序号
类别
环保治理措施
数量
投资
万元
1

废气
设置2套布袋收尘设施，分别将进料、投料（干粉生产线）、包装和投料（液体生产线）工段产生的粉尘引入处理。拟设置排气筒（2个）高15m，内径0.4m。
2套
5

2

设置1套抽油烟机对厨房油烟进行抽排处理，配套风机风量为1200m3/h。
1套
0.5

3

固废
垃圾收集桶
依据实际需要
0.3

4

危险废物暂存间（1m2，地面做防渗处理）
1间
0.5

5

噪声
合理布局、设备减震、减噪等措施
/

0.5
6

废水
隔油池1个，对厨房废水进行预处理，容积不小于1m3
1个
0.2

7

化粪池1个，容积不小于4.32m3
1个
0.3

8

自建污水处理站对预处理后的综合废水进行治理，处理能力不低于5m3/d
1套
4.5
9
初期雨水收集池1个，容积不小于7.6m3
1个
1.0
合计
12.8



	1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
一、昆明勋昌伟业机电设备有限公司环评情况
昆明勋昌伟业机电设备有限公司于2012年8月委托太原核清环境工程设计有限公司编制了《昆明勋昌伟业机电设备有限公司生产基地项目建设环境影响报告表》，于2012年10月29日取得富民县环保局批复“富环发[2012]212号”。

二、昆明勋昌伟业机电设备有限公司原有项目情况
1、项目概况
昆明勋昌伟业机电设备有限公司生产基地项目主要从事机电设备生产经营，主要产品为：“液压母线加工机”、“整机配套模具”以及整机零配件加工件。
表1-6 原有项目建设规模一览表
序号
工程名称
面积（m2）
1
办公楼
1244
2
厂房
2782
3
绿化
738.72
表1-7 产品方案
序号
名称
型号
年产量
1
液压母线加工机
QW30C-轻型
50台
BXS30-便携式
25台
BXS30C-便携式
49台
2
母线校平机
XPJ16C
25台
3
槽钢冲孔机
CJK90
35台
CJK30
15台
4
液压剥压机
BYJ16D
35台
5
液压母线折弯机
BXS30-便携式
15台
6
液压铆接机
MJJ
5台
7
腰孔冲模
T/YKM-0
100套
8
圆孔冲模
T/CKM-0
500套
9
平口剪断模
T/JDM120-0
150套
10
尖刃剪断模
T/JDJ125-0
50套
2、工艺说明
①利用锯床将钢板材料裁切出所需规格，然后利用铣床、车床、钻床、平磨机、攻丝机加工成型；将成型半成品通过外协公司进行表面热处理。
②将加工成型的钢材件、配件与机柜通过铆接、螺栓相互组装在一起。
③经检验合格即可包装出货。
3、原有项目污染物产排情况
①废气
进出车辆尾气，主要污染物为CO、NO2、HC；生产车间粉尘，主要污染物是金属颗粒和粉尘。
车辆数量有限，经自然扩散后，对空气环境影响不大；车间粉尘由于颗粒较大，且生产过程均在厂房内进行，不受风力影响，大部分沉降于厂房内，根据原环评影响分析，项目厂界可满足颗粒物无组织排放要求。
②废水
原有项目营运期废水为员工生活污水，年产生污水量1284m3/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、总磷等。
生活污水经化粪池预处理后，进入地埋式一体化污水处理站，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，部分回用厂区绿化，部分外排。
③噪声
原有项目噪声主要来自车间设备噪声，源强约为70~90dB（A）。项目的噪声治理主要采取建筑隔声、距离衰减、围墙阻隔、高噪设备基础减振等降噪措施，均设置在封闭的生产车间。根据原环评预测结果，项目厂界噪声能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。
④固体废弃物
员工生活垃圾、生产边角料等一般固废以及含油抹布、含油金属废渣等危废。
生活垃圾产生量为30kg/d，分类收集后，交环卫部门清运处置。
金属边角料、废弃包装物等一般工业固废产生量为3t/a，外售废品收购公司回收利用。
含油危废产生量约为0.2t/a，用专用储存桶集中收集于危废暂存间，交由有处理资质的单位回收处置
三、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目为新建项目，租用昆明勋昌伟业机电设备有限公司闲置厂房，昆明勋昌伟业机电设备有限公司生产基地项目共建设有1栋标准厂房和1栋办公楼。由于市场效益较差，2016年初，昆明勋昌伟业机电设备有限公司停止了生产，撤出了相关生产设备设施，并将厂房出租给昆明筑博建材有限公司使用（即本项目）。经现场踏勘，原有项目产生的各项污染物已经清理完毕，空置厂房内无遗留污染物，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。


表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
2.1.1地理位置
项目位于富民工业园区哨箐机械加工区，项目区中心地理坐标为：东经102°27′53.11″，北纬25°16′9.07″。项目东面为昆禄公路，南面20m为哨箐村；西面5m为哨箐村；西南面120m为园区公租房；北面10m为昆明俊马建筑机械有限公司。
本项目的地理位置图见附图一。本项目的周边关系图见附图三。
2.1.2地形、地貌
富民县县境似一不规则梯形，地势南高北低，东西宽44.2公里，南北长51.6公里。境内西部、西北部山脉属三台山余脉，东部、东北部、南部和中部山脉属拱王山余脉。望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地山岭相间，河流纵横，山多坝少，河谷和盆地占总面积的12.5%。有大小坝子18个，最大的富民县城坝子面积为23km2，山区半山区占87.5%。县境内最高海拔2817米，最低海拔为1455米，高差达1362米。
2.1.3地质条件
富民县的地质构造属昆明凹陷中部。褶皱发达，褶皱线为南北走向，地层比较完整。从元古界昆阳群到新生界第四系，除缺古生界志留系外，其它地层均有出露，全县从老到新的地层分布及其岩性大致为：
西部与禄丰交界的边沿地带，以元古界地层为主，岩性为砂岩，白云质灰岩等。螳螂川以东的大部分地区和西侧的部分地区，以古生界的地层为主。寒武系的灰质白云岩、泥质灰岩和砂岩，出露于麻地-龙潭-宜格-杜朗地段，奥陶系的紫红、灰白、灰黄色砂岩夹杂色云母质页岩（见三村大桥附近），大营-瓦恭、宜格-杜朗、对方-龙潭（款庄）等地。泥盆系的黄绿、灰白色砂岩、泥质页岩，出露于束刻-毛依甸-东核等地。二迭系的灰岩和玄武岩，多数地区都有出露，分布较广。罗免、散旦镇的大部分，永定街道、款庄镇部分地区（瓦窑、西山、青华、多宜甲）以中生界三迭-侏罗-白垩系的地层为主，岩性为紫红色，朱红色页岩、泥岩和粉砂岩。永定、款庄、赤鹫、东村、散旦等地坝子以新生界第四系冲积物为主，次为洪积、坡积物，岩性为砂、砾石、粘土等。
2.1.4气候、气象
富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对湿度72%。年均雨天136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。
2.1.5水文
富民县行政区域属长江流域金沙江下段普渡河水系，普渡河干流由南向北纵穿县境，两岸水系呈不对称发育，主要支流共5条，从上游至下游分别为大营河、清水河、龙纳河、天生桥河、木板河。县境内除螳螂川干流外，流域面积大于100km2以上的支流有龙纳河、大营河、龙泉河、木板河。富民县境内多年平均降雨量为870mm，年平均地表就径流量为2.0895亿m3，平均径流深33.5mm。富民县水资源时空分布不均，1-5月降雨量最少，蒸发量最大的月份，也是富民县用水矛盾最为突出的时段，6-10月降雨量占全年的80%以上，是水资源极为丰富的月份。
项目区附近的主要地表水体为项目东面1400m的螳螂川。
螳螂川源于滇池，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川”，下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约1000m许进入禄劝县境，注入金沙江。县内全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m3，年均秒流量27.73m3，最大秒流量500m3。曾在清康熙五十一年（1712）断流。螳螂川属于普渡河的一部分，由滇池出口的中滩闸起至富民县赤鹫大桥止称螳螂川，富民县赤鹫大桥起至金沙江称为普渡河。
2.1.6土壤
富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的2.46%。
全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和永定街道、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒地区。
2.1.7植被、生物多样性
富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗砾属和石砾属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石砾、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。
据环评单位现场踏勘，项目所在区域内地表已无天然植被分布，仅有少量人工种植的绿化树种分布，植被覆盖率较低，植物种类较为单一，生物多样性较差，生态系统主要受人为控制，自身调节能力较弱。

	2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）
2.2.1行政区划及人口
富民县是昆明市辖县，位于昆明西北部，总面积993平方千米，地跨东经102°21′-102°47′、北纬25°08′-23°36′。南靠五华、西山区，东与盘龙、寻甸相邻，北和禄劝山水相连，西连楚雄州禄丰、武定两县。县城永定街道办事处距昆明23千米，海拔1683米，螳螂川水穿城而过，将县城一分为二。地势南高北低，东坡缓，西坡陡，自古为四川入滇中重镇昆明之要津，素有“滇北锁钥”之称。2014年全县年均气温17.3℃，年降雨量851.4毫米。年末全县辖永镇街道办事处及罗免、赤鹫、款庄、东村、散旦5镇，全县有73个村委会，497个自然村，673个村民小组，93个居民小组，总户数5.36万户，户籍总人口15.12万人，其中，男性7.5万人，占总人口的49.63%，女性7.62万人，占总人口的50.37%；非农业人口5.02万人，占总人口的33.25%；农业人口10.09万人，占总人口的66.75%；少数民族2.41万人，占总人口的15.91%，其中，彝族1.3万人、苗族8150人、回族573人、白族1054人、其他少数民族1299人。全年出生人口1621人，出生率10.98‰，人口自然增长率3.95‰。人口密度152人/平方千米。
2.2.2社会经济
2015年，富民县地区生产总值年均增长15.6%，预计达58.6亿元，是“十一五”末的2倍；一般公共预算收入年均增长20.4%，达4.8亿元，是“十一五”末的2.5倍；规模以上固定资产投资年均增长34.7%，预计达57.6亿元，是2011年的3.1倍；社会消费品零售总额年均增长12.1%，预计达14.5亿元，是“十一五”末的1.8倍；农林牧渔业增加值年均增长6.5%，预计达10.1亿元，是“十一五”末的1.7倍；规模以上工业增加值年均增长18.8%，预计达14亿元，是“十一五”末的2.3倍；第三产业增加值年均增长10.7%，预计达19亿元，是“十一五”末的2.2倍。三次产业结构由“十一五”末的22:47:31调整为18:49:33。城镇和农村常住居民人均可支配收入分别达31095元和11213元，年均分别增长12.98%和14.72%。被评为“云南省县域经济发展先进县”、“云南省促进民营经济发展先进县”。
2.2.3教育、文化
2015年，富民县完成永定中学等21所中小学标准化学校建设、县一中改扩建、县幼儿园迁建和教育信息化建设。率先在全市实施“9+3”教育工程。全面实施农村义务教育学生营养改善计划。完成县人民医院迁建，并创建为二级甲等综合性医院。完成3533套保障房和6012户农村安居工程建设。落实乡镇工作岗位补贴，逐步提高村“两委”干部待遇。实施全民参保登记工作，社会保险参保率达97%以上。建成县中心敬老院，全县五保老人实现集中供养。殡葬改革、社会救助等工作富有成效。荣获“全国科技进步县”、“国家计生优质服务先进县”、“云南省双拥先进县”和“云南省第二批药品安全示范县”称号。
2.2.4富民县工业园区概况
根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》，富民县工业园区产业布局规划为“两轴三园六组团”的产业空间布局结构。
①“两轴”
沿昆武高速公路和轿子雪山旅游专线形成两条产业发展轴线。
其中，沿昆武高速公路的产业发展轴，串联县城、装备制造产业园和钛产业园，着重发展钛产业、装备制造产业，辅以发展食品加工、机械加工、商贸物流等产业，是一条综合性的产业发展轴，也是富民县产业发展主要轴线。
沿轿子山旅游专线沿线发展轴，主要串联散旦片区和款庄-东村片区，已发展新材料产业为主，辅以发展新能源、农副产品加工等产业，是富民县战略性新兴产业发展轴。
②“三园”
结合工业园区用地，构建钛产业园、装备制造产业园及新材料产业园三大园区。
装备制造产业园：以白石岩-哨箐组团为主，重点发展装备制造业，辅以机械加工、精细化工、商贸物流等产业的发展。
钛化工产业园：以大白坡组团为主，重点发展钛行业，向精细化工方向发展，辅以仓储物流等产业的发展，打造全国重要的金属钛（钛材）生产基地。
新材料产业园：包括大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团和赤鹫组团，以半导体为主导的新材料产业，辅以新能源、精细化工、农副产品加工、食品加工、商贸物流等产业的发展。
③“六个产业组团”

白石岩-哨箐组团：白石岩组团包含白石岩、哨箐、麦竜、烟墩四个地区，目前已有一定的产业发展基础，现状产业主要包括环保产业、机械加工、化工产业等。
白石岩组团距离富民县城较近，紧邻昆武高速和昆禄公路，拥有良好交通区位和用地条件，是富民工业园区近期重点打造和发展的核心区域。
未来，白石岩组团将重点发展以节能环保设备为主导的装备制造业，打造昆明市重要的装备制造产业基地。同时，辅以发展精细化工产业，麦竜片区现有的磷化工产业在有条件的情况下应考虑逐步向钛化工产业园转移，现状机械加工、环保产业可适当保留。
大白坡组团：大白坡组团现状产业发展主要包括大白坡钛产业园。
大白坡组团拥有丰富的钛矿、磷矿等矿产储量，拥有发展钛产业、磷产业的先天优势条件，因此，未来应在在现状钛化工发展的基础上，开发中高端钛化工产品，推动钛化工向精细化工方向发展，同时，大白坡片区组团临近昆武高速、昆禄公路等区域性交通干道，交通便利，未来可发展商贸物流等产业类型。
大白坡钛产业园可进一步提升产业层级，推动钛化工产业向精细化、科技化方向发展，提升产业科技含量和产品附加值，并延伸产业链。同时，考虑到钛化工产业对片区环境可能造成的影响，富民工业园区组织了环境影响报告书的编制。其中指出，大白坡组团所处地区的土地、大气容量能满足工业园区的建设要求，而水环境容量则对工业园区发展有一定的限制，需加大对园区环保设施的投入，确保水环境安全。
赤鹫组团：发展以半导体为主的新材料，并延伸起产业链，打造半导体新材料产业园。
大营-茨塘组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，并推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。
散旦组团：积极引导以半导体为主的新材料产业的发展，同时充分发挥片区林产品生产的优势，积极发展林产品加工等产业类型，适度发展农副产品加工等产业。结合紧邻轿子山专线的区位优势发展商贸物流产业。
款庄-东村组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，辅以发展光伏发电、风力发电等新能源产业，在现状钛化工发展的基础上，将钛化工向精细化工方向发展，同时延续东村组团已初具规模的薰衣草芳香产业等精细化工产业，适度发展农副产品加工业等产业。
本项目位于白石岩-哨箐组团中的哨箐机械加工区。
2.2.5名胜古迹和历史文物
经过环评单位现场踏勘及查阅有关资料，项目所在区域由于长期的人为活动，评价范围内未发现国家珍稀濒危保护动植物，无自然保护区，无风景名胜区，无文物古迹。



表三、环境质量状况
	3.1建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等）
3.1.1地表水环境质量现状
项目区主要河流为螳螂川，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，螳螂川（富民大桥-普渡河桥）水环境功能类别为工业用水，水质标准执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准。
本次评价地表水监测数据引用云南道达沣环境科技有限公司于2016年1月20日至2016年1月22日对富民诺维生物科技有限公司《顺—15—二十四碳烯酸精细化工生产项目》对项目区地表水的监测结果。顺—15—二十四碳烯酸精细化工生产项目螳螂川监测断面与本项目位置关系为：W2螳螂川距离本项目最近点和W1下游1000m（具体见图3-1），因此本次监测数据引用可行。
表3-1地表水监测结果一览表
采样地点
采样时间
监测项目（单位mg/L）
pH

BOD5
CODcr

SS

磷酸盐
氨氮
测点1（W1）
2016/1/20

7.97

5.7

29.5

32

0.34

0.71

2016/1/21

7.93

5.2

26.1

38

0.35

0.82

2016/1/22

7.95

5.4

26.8

35

0.35

0.9

Pi（最大值）
0.485

0.95

0.98

/

1.17

0.60

标准值（≤）
6~9

6

30

/

0.3

1.5

是否达标
达标
达标
达标
/

超标
达标
测点2（W2）
2016/1/20

7.78

4.8

23.8

26

0.22

0.48

2016/1/21

7.74

4.4

22.5

24

0.21

0.58

2016/1/22

7.76

4.6

22.6

29

0.21

0.66

Pi（最大值）
0.39

0.8

0.79

/

0.73

0.44

标准值（≤）
6~9

6

30

/

0.3

1.5

是否达标
达标
达标
达标
/

达标
达标
根据上述分析表明：
螳螂川上游监测断面（W2）水质可以满足（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。螳螂川下游监测断面（W1）磷酸盐不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准，其余监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。超标原因为河道沿线村庄污水排入河道。
3.1.2大气环境质量现状
根据《富民县工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，该区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
本次评价环境空气监测数据引用云南道达沣环境科技有限公司于2016年1月19日至2016年1月25日对富民诺维生物科技有限公司《顺—15—二十四碳烯酸精细化工生产项目》对项目区环境空气的监测结果。本项目与《顺—15—二十四碳烯酸精细化工生产项目》同处富民工业园区哨箐机械加工区，环境空气监测点位与本项目位置关系为：项目区北面410m和项目区北面420m（具体见图3-1），因此本次监测数据引用可行。监测结果见表3-2。
表3-2环境空气日均值检测结果单位：ug/m3
检测点位
日期
TSP

PM10
SO2
NO2
G1

206/01/19

89

44

6

12

206/01/20

94

47

6

10

206/01/21

90

45

4

16

206/01/22

81

40

未检出
14

206/01/23

85

42

4

10

206/01/24

97

48

9

13

206/01/25

100

50

6

15

G2

206/01/19

113

57

4

15

206/01/20

134

67

4

11

206/01/21

129

64

未检出
20

206/01/22

108

54

6

16

206/01/23

121

60

未检出
12

206/01/24

136

68

4

17

206/01/25

147

74

5

18

现状评价：
评价法采用单项污染指数法，当Pi≥1.0时，为超标，表明评价区环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值愈大，受污染程度越重，否则反之。Pi值见表3-3。
污染指数：Pi＝Ci/Coi

式中：Ci——某种污染物实测浓度，ug/m3；
Coi——评价标准浓度，ug/m3。
表3-3环境空气质量现状评价结果Pi值一览表
地点
项目
监测值（最大值）
标准值
Pi值
G1

SO2(ug/m3)

9

150

0.06
NO2(ug/m3)

16

80

0.20

PM10(ug/m3)

50

150

0.33

TSP(ug/m3)

100

300

0.33

G2

SO2(ug/m3)

6

150

0.04

NO2(ug/m3)

20

80

0.25

PM10(ug/m3)

74

150

0.49

TSP(ug/m3)

147

300

0.49

根据监测结果分析，项目区Pi值均＜1，能够达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准相关要求。
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图3-1本项目与监测点位位置关系图
3.1.3声环境质量现状
根据《富民县工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，项目厂界南面及西面为哨箐村，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，其余区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。
云南坤发环境科技有限公司于2017年8月18日~8月19日对“特种新型建材生产建设项目”场地东、南、西、北4个边界外1m进行监测，具体监测结果见表3-4。
表3-4噪声监测结果表单位：dB（A）
监测点位
检测日期
昼间
夜间
厂界东侧
2017.08.18

55.3

48.5

2017.08.19

54.4

48.9

厂界南侧
2017.08.18

52.6

47.4

2017.08.19

51.9

47.1

厂界西侧1

2017.08.18

54.1

48.2

2017.08.19

53.8

47.8

厂界西侧2

2017.08.18

53.0

47.9

2017.08.19

53.2

48.1

厂界北侧
2017.08.18

55.4

48.7

2017.08.19

55.0

47.9

注：监测期间项目生产设备正常运行
根据监测结果，项目区声环境质量达到GB3096-2008《声环境质量标准》3类区标准，临哨箐村一侧声环境质量达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。
3.1.4生态环境现状
项目位于富民工业园区哨箐机械加工区，根据现场勘察，项目区内没有原生植被，所在区域植被较少，无珍稀物种，无需要特殊保护的动植物。生态环境质量现状一般。

	3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）
根据本项目周围环境状况以及工程特点，项目具体的环境保护目标列于表3-5。
表3-5环境保护目标一览表
类别
环境保护目标
保护
人数
与本项目相对位置及距离
保护级别
地表水
螳螂川
/

东面1400m

GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准
大气环境、声环境
哨箐村
30户120人
西面5m

南面20m

GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准
GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准
园区公租房
900人
西南面120m




表四、评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	4.1水环境质量标准
（1）地表水
项目区地表水体为螳螂川，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，螳螂川（富民大桥-普渡河桥）水环境功能类别为工业用水，水质标准执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准。具体标准限值见表4-1。
表4-1地表水环境质量标准单位：mg/L
项目
pH

COD

BOD5
NH3-N

总氮
磷酸盐
石油类
粪大肠菌群数
标准
6~9

≤30

≤6

≤1.5

≤1.5

≤0.3

≤0.5

≤20000（个/L）
4.2环境空气质量标准
项目位于富民工业园区哨箐机械加工区，根据《富民县工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，该区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准限值见表4-3。
表4-3环境空气质量标准
序号
污染物项目
平均时间
浓度限值
单位
1

二氧化硫（SO2）
年平均
60

μg/m3
24小时平
150

1小时平均
500

2

二氧化氮（NO2）
年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

3

颗粒物（粒径小于等于10μm）
年平均
70

24小时平均
150

4

颗粒物（粒径小于等于2.5μm）
年平均
35

24小时平均
75

5

总悬浮颗粒物（TSP）
年平均均
200

24小时平均
300

4.3声环境质量标准
根据《富民县工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，项目南面及西面为哨箐村，属于2类声环境功能区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，其余区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准区标准。标准限值见表4-4。
表4-4声环境质量标准单位：dB（A）
时段
声环境功能区类别
昼间
夜间
2

60

50

3

65

55



	污染物排放标准
污染物排放标准

	4.4施工期污染物排放标准
（1）水污染物排放标准
项目施工期无废水产生，不设污染物排放标准。
（2）大气污染物排放标准
项目施工期的大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值，标准值见表4-5。
表4-5大气污染物排放限值
污染物
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度（mg/m3）
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0

（3）环境噪声排放标准
施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值见表4-6。
表4-6建筑施工场界环境噪声排放限值dB（A）
昼间
夜间
70

55

4.5运营期污染物排放标准
（1）废水
项目运营期近期无法进入哨箐污水处理厂处理的情况下，食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水进入化粪池处理，再进入一体化污水处理站，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，标准值见表4-7。
表4-7外排废水执行标准限值
序号
项目指标
一级A标准
1

pH（无量纲）
--

6.0～9.0

2

COD（mg/L）
≤

50

3

BOD5（mg/L）
≤

10

4

SS（mg/L）
≤

10

5

动植物油（mg/L）
≤

1

6

氨氮（以N计）（mg/L）
≤

5

7

总磷（以P计）（mg/L）
≤

0.5

项目运营期远期污水可进入哨箐污水处理厂处理的情况下，外排废水执行GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级要求，标准值见表4-8。
表4-8  污水排入城镇下水道水质标准B等级标准  单位：mg/L（除pH值为无量纲）
标准类别

pH

CODcr

BOD5
SS

NH3-N

动植物油

B等级

6.5-9.5

500

350

400

45

100

（2）废气
项目运营期大气污染物为粉尘和厨房油烟，厂界无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
表4-9大气污染物综合排放标准
污染物
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度（mg/m3）
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0

运营期异味执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准，即：恶臭污染物厂界浓度≤20（无量纲）。

运营期进料、投料、包装工段设置有布袋除尘器，配套设置2个15m排气筒，排放的颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的有组织排放监控限值。标准值如下：
表4-10大气污染物综合排放标准（有组织）
污染物名称
最高允许排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
颗粒物
120

3.5

项目食堂厨房产生的油烟废气执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》表2标准。项目设置2眼灶，属小型规模。
表4-11饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率
规模
大型
最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0

净化设备最低去除效率（%）
60

（3）噪声
项目营运期噪声临哨箐村一侧排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，其余区域执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。具体限值见表4-12。
表4-12工业企业厂界环境噪声排放限值dB（A）
时段
厂界外声环境功能区类别
昼间
夜间
2

60

50

3

65

55

（4）固体废物
一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013）中的有关规定。
危险废物贮存及处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）执行。



	总量控制指标
	总量控制建议指标：
本项目总量控制指标：
废水排放量：1080m3/a

COD:0.035t/a；NH3-N：0.003t/a；总磷：0.0003t/a

固体废物处置率100%。



表五、建设项目工程分析
	5.1工艺流程及产污节点
本项目为新建项目，租用昆明勋昌伟业机电设备有限公司已建成的厂房进行生产活动，施工期工作内容为生产设备的安装调试，项目污染物产生时期主要为运营期。
5.1.1项目生产工艺流程及产污节点
项目主要生产工艺分为干粉生产线和液体生产线，2种干粉产品，3种液体产品。本项目将按照不同产品以不同比例进行复配，主要通过液泵和计量斗进行计量加料，采用高效传质的搅拌系统，加速物料的混合，提升生产效率。生产过程中主要液体原材料通过密封管道输送，产品生产完全在密闭装置中完成，生产过程中不涉及化学反应，仅为一般物理搅拌、混合过程，整个过程无需加热。
（1）干粉生产线工艺流程及产污环节
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图5-1干粉生产线工艺及产污节点图
工艺流程简述：
①称重计量：将外购的水泥、砂子、膨胀剂、速凝剂母料等原辅料通过电子秤和计量斗进行称重计量。该过程产生设备作业噪声。
②进料、搅拌：根据所需配比将计量后的原料通过螺旋进料机由储料罐打入干粉搅拌机，边搅拌边由地面投料口缓慢投入辅料（膨胀剂、减水剂等），经螺旋输料机进入搅拌罐，加料完毕后搅拌10分钟，待完全搅拌混合均匀。该过程产生主要污染物为设备作业噪声、进料粉尘。
③分装：对搅拌混合完成后的产品进行分装。该过程产生设备噪声。
④检验：对搅拌混合完成后的产品进行检验，检验合格的产品出库外售。该过程主要污染物为混凝土搅拌废水和混凝土试样固废。
干粉类产品
高强无收缩灌浆料
该产品产量为500t/a，原料为水泥，辅料为5号砂子、膨胀剂和聚羧酸减水剂，称重计量后投入搅拌机，搅拌混合10分钟，获得产品。产品原辅料配比及用量见表5-1。
表5-1主要原辅材料一览表（高强无收缩灌浆料）
序号
名称
规格
比例
年用量（t）
1

水泥
42.5

70%

350

2

膨胀剂
UEA

2%

10

3

聚羧酸减水剂
XB-20

5%

25

4

砂子
5号
23%

115

预应力管道压浆料
该产品产量为10000t/a，原料为水泥，辅料为膨胀剂和聚羧酸减水剂，称重计量后投入搅拌机，搅拌混合10分钟，获得产品。产品原辅料配比及用量见表5-2。
表5-2主要原辅材料一览表（预应力管道压浆料）
序号
名称
规格
比例
年用量（t）
1

水泥
42.5

95%

9500

2

膨胀剂
UEA

2%

200

3

聚羧酸减水剂
XB-20

3%

300

（2）液体生产线工艺流程及产污环节
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图5-2液体生产线工艺及产污节点
工艺流程简述：
①称重计量：将外购的偏铝酸钠母料、硫酸铝母料、聚羧酸母液等母料通过电子秤进行称重计量。该过程产生设备作业噪声。
②进料、搅拌：根据所需配比将称重后的原料投入液体搅拌罐，加水后搅拌30分钟，待完全搅拌混合均匀。该过程产生主要污染物为设备作业噪声、进料粉尘。
③分装：对搅拌混合完成后的产品由人工辅助机械完成分装。该过程产生粉尘和设备噪声。
④检验：对搅拌混合完成后的产品进行检验，检验合格的产品出库外售。该过程主要污染物为混凝土搅拌废水和混凝土试样固废。
液体类产品
聚羧酸减水剂
产品产量为5000t/a，母料为聚羧酸母液，称重计量后投入液体搅拌罐，按照1:4的比例加入水，搅拌混合30分钟，获得产品。产品原辅料配比及用量见表5-3。
表5-3主要原辅材料一览表（聚羧酸减水剂）
序号
名称
规格
比例
用量（t）
1

聚羧酸母液
/

20%

1000

2

水
自来水
80%

4000

无碱液体速凝剂
产品产量为2500t/a，母料为硫酸铝母料，称重计量后投入液体搅拌罐，按照1:1的比例加入水，搅拌混合30分钟，获得产品。产品原辅料配比及用量见表5-4。
表5-4主要原辅材料一览表（无碱液体速凝剂）
序号
名称
规格
比例
用量（t）
1

硫酸铝母料
/

50%

1250

2

水
自来水
50%

1250

有碱液体速凝剂
产品产量为2500t/a，母料为偏铝酸钠母料，称重计量后投入液体搅拌罐，按照1:（0.5-0.7）的比例加入水，搅拌混合30分钟，获得产品。产品原辅料配比及用量见表5-5。
表5-5主要原辅材料一览表（有碱液体速凝剂）
序号
名称
规格
比例
用量（t）
1

偏铝酸钠母料
/

60%

1500

2

水
自来水
40%

1000

（3）检测试验工艺流程及产污环节
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图5-3试验室检测工艺及产污节点
本项目试验室主要针对产品进行检测，开展水泥混凝土添加产品后的试验。项目检测试验均是物理性质试验，主要为抗压、抗折强度、弹性等试验，试验过程中只对样品进行清洗、破碎、筛分等，不添加化学试剂，不改变样品的属性，试验结束后产生的废弃样品为一般固废。
试验类型
①水泥胶砂强度试验:

a送样：本项目产品。
b样品制备：按规范要求的胶砂掺配比例称量产品试样和水泥。
c样品试验：将称好的水泥和水倒入拌合锅中，搅拌30秒后，自动加入胶砂，待搅拌完成，将试模固定在JJ-5型水泥胶砂搅拌机，分两层装入拌合物，分别搅拌60秒，抹平，编号，放入恒温恒湿养护箱中养护24h后脱模，待龄期时间到，取出试件，用DYE-300型数字式水泥抗折抗压试验机进行强度试验，得其强度值。
d检测数据分析计算汇总，判定产品是否满足要求。
e该检测方法主要污染物为样品制备筛分过程中产生的粉尘、水泥搅拌废水、设备噪声和试验结束后废弃的水泥样品。
②水泥砂浆试验:

a客户送样：本项目产品。
b样品制备：按规范要求和根据客户要求的水泥净浆强度等级，设计计算配合比，根据配合比数据称量试样。
c样品试验：将称好的水泥和水倒入NJ-160型水泥净浆浆搅拌机，按规定时间搅拌，搅拌完成后产生拌合物，测其稠度，满足要求，装入试模制件。
d该检测方法主要污染物为样品制备筛分过程中产生的粉尘、水泥搅拌废水、设备噪声和试验结束后废弃的水泥砂石料拌合物。
5.2施工期污染源强分析
项目租用昆明勋昌伟业机电设备有限公司闲置厂房进行进行生产，施工期工作内容为生产设备的安装调试，施工期施工人员不在项目内食宿，项目平均有施工人员10人，施工期1个月。
5.2.1废水
施工期施工人员均不在项目内食宿，施工期工作内容主要为设备安装，设备安装过程中无废水产生。
施工人员不在项目内食宿，厕所使用园区公厕。因此，施工期无生活污水产生。
5.2.2废气
项目施工期产生的废气主要为运输车辆运输过程中产生的尾气。项目主要进行设备及原材料运输，运输车辆产生的尾气少，呈无组织排放。
5.2.3噪声
项目施工期间产生的噪声主要为车辆运输过程中产生的噪声和机器设备安装调试过程中产生的噪声。机器设备安装调试过程产生的噪声在70～80dB(A)之间，车辆运输噪声一般为70dB（A）。
5.2.4固体废弃物
施工期生产的固体废弃物，主要为设备的包装材料和施工人员的生活垃圾。
（1）设备安装调试过程中机械设备的包装材料为0.4t，由废品收购厂家回收。
（2）施工人员10人，生活垃圾产生量按0.10kg/人•天计，则本项目在施工期产生的生活垃圾2kg/d，施工期30天，则施工期生活垃圾产生量0.03t。施工人员产生的生活垃圾经垃圾收集桶的进行收集后，委托环卫部门清运处置。
5.3营运期主要污染源分析
5.3.1废水
本项目运营期生产和原料贮存均在标准厂房内，厂区已完成雨污分流及硬化，故不设置初期雨水收集池。车间地面不进行冲洗，少量设备清洗废水收集后回用于工艺用水，全部进入产品，项目生产过程中无生产废水产生。项目主要废水包括食堂餐饮废水、员工生活污水、试验室水泥搅拌废水。
（1）食堂废水
参照GB50015-2010《建筑给排水设计规范》，食堂就餐人员每人次用水量以20L计，每天2次，项目每天最大用餐人数按照30人计，则厨房总用水量为1.2m3/d，以水的消耗率为20%计算，污水产生量为0.96m3/d，288m3/a。污水中各种污染物浓度分别为CODCr：400~600mg/L，SS：300~450mg/L，NH3-N：30~45mg/L，总磷：4~6mg/L，动植物油100~300mg/L。
（2）生活污水
项目运营后共有30名员工，均在项目住宿。根据DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）表11城镇居民用水定额，员工人均用水量取110L/（人·d），共计3.3m3/d，废水产生系数取0.8，则废水产生量共计2.64m3/d，792m3/a。员工办公生活产生的生活污水水质为COD：300mg/L，NH3-N：25mg/L，SS：300mg/L。
（3）试验室水泥搅拌废水
项目试验室水泥搅拌废水主要来自于产品物理性检测试验过程，根据业主提供资料，本项目每年检测样品为1吨，搅拌用水（含样品清洗）和样品的比例为3：1，每年工作日300天计，则试验室水泥搅拌用水量为0.01m3/d、3m3/a。废水产生量按用水量的80%计，则清洗废水产生量为0.008m3/d，2.4m3/a。砂石料样品清洗废水主要污染物为CODCr、BOD5、SS等，该部分废水用桶收集后，回用于液体产品生产线工艺用水，不外排。
（4）绿化用水
项目内绿化面积约700m2。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）绿化用水定额按2L/（m2•次）计，雨天不使用，非雨天一天一次，按昆明市气象资料，非雨天为234天，则项目区绿化用水量平均约为1.09m3/d、327.6m3/a。绿化用水在浇灌到绿地上后，全部因土壤吸收或蒸发，无废水产生。
（5）工艺用水
项目液体产品生产过程中需要加水进行搅拌混合，根据前文计算，该部分工艺用水量为20.83m3/d、6250m3/a。工艺用水全部进入产品中，无废水产生。

本项目液体产品生产过程中会有少量设备清洗废水产生，产生量约为100kg~200kg/次，该部分废水用桶收集后，全部回用于工艺用水，不外排。
（6）初期雨水
项目场地面积约866m2，按0.5的径流系数计算，初期雨水按20年一遇最大1小时降雨量70mm，则初期15分钟项目地面雨污水产生量约7.6m3。初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理后外排至园区雨水管网。
（7）小结
综上所述，项目总用水量为26.43m3/d，7930m3/a，废水产生量为4.48m3/d，1344m3/a。项目水量平衡图按照近期污水无法接入哨箐机械加工园污水处理厂情况下和远期污水可接入哨箐机械加工园污水处理厂情况下，分为近期非降雨日、降雨日，以及远期非降雨日、降雨日，见图5-4、图5-5、图5-6、图5-7，项目用水情况见表5-6

表5-6项目用水量和污水产生量一览表单位：m3/d

序号
项目
数量
用水量标准
用水量
（m3/d）
污水产生量（m3/d）
1

食堂用水
30人
40L/人•d

1.2

0.96

2

生活用水
30人
110L/人•d

3.3

2.64

3

试验室用水
——

——

0.01

0.008

4

绿化用水
700m2
2.0L/(m2•次)

1.09

0

5

工艺用水
/

/

20.83

0

小计
晴天：26.74

雨天：25.34

3.608

图5-4近期水量平衡示意图（非降雨日）
图5-5近期水量平衡示意图（降雨日）

图5-6 远期水量平衡示意图（非降雨日）
图5-7 远期水量平衡示意图（降雨日）
项目水污染物产生情况见表5-7。
表5-7水污染物产生情况汇总表
污水种类
污染物产生情况
pH

（无量纲）
SS

COD

BOD5
NH3-N

动植物油
TP

食堂废水
288m3/a

产生浓度
（mg/L）
6~9

300

400

200

30

150

5

产生量
（t/a）
/

0.086

0.115

0.058

0.009

0.043

0.001

生活废水
792m3/a

产生浓度
（mg/L）
6~9

250

300

150

25

/

5

产生量
（t/a）
/

0.198

0.238

0.119

0.020

/

0.004

综合废水
1080m3/a

产生浓度
（mg/L）
6~9

263

327

163

26

40

5

产生量
（t/a）
/

0.284

0.353

0.176

0.028

0.043

0.005

项目食堂废水经隔油池预处理，与生活废水一并进入化粪池进行处理，经化粪池处理后的综合废水引入自建的一体化污水处理站处理，外排废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入园区污水管网。
项目废水及水污染物产生和排放情况表见表5-8。
表5-8水污染物浓度及排放量
污染物
pH

（无量纲）
SS

COD

BOD5
NH3-N

动植物油
TP

综合废水产生浓度（mg/L）
6~9

263

327

163

26

40

5

污染物产生量（t/a）
/

0.284

0.353

0.176

0.028

0.043

0.005

污染物去除率（%）
/

98

90

95

90

98

95

经预处理后废水污染物浓度（mg/L）
6~9

5.3

32.7

8.2

2.6

0.8

0.3

标准限值（mg/L)

6~9

10

50

10

5

1

0.5

污染物排放量（t/a）
/

0.006

0.035

0.009

0.003

0.0009

0.0003

5.3.2废气
项目运营期产生的大气污染物主要为进料粉尘、干粉生产线投料粉尘、干粉产品包装粉尘、液体生产线投料粉尘、无组织逸散粉尘、食堂厨房油烟及汽车运输尾气。
（1）进料粉尘
项目干粉生产线在原料（水泥）进料工段会产生一定量的粉尘，主要成分为水泥，经集尘罩收集后由布袋除尘器处理；经类比，进料起尘量约为原料用量的0.5%，本项目进料工段原料加工量为9850t，则进料工段的粉尘产生量为49.25t/a。
根据业主提供资料，进料、投料、产品包装工段设置集尘罩，收尘后进入配套的布袋除尘器处理，排气筒高15m，风机风量约为4000m3/h，项目年工作300天，每天工作8小时，除尘系统的废气量为960万m3/a，则进料粉尘产生速率为20.52kg/h，进料工段平均产尘浓度为5130mg/m3。
该进料工段为封闭空间设置，配套有布袋除尘器，处理效率不低于99%。粉尘经除尘器处理后，进料工段的排放浓度约为51.3mg/m3，排放速率约为0.205kg/h，排放量约为0.493t/a。
（2）干粉生产线投料粉尘
项目干粉生产线生产过程中需投加辅料与原料进行搅拌混合，产尘点为投料口，主要成分为砂子、膨胀剂等颗粒物，经集尘罩收集后由布袋除尘器处理；经类比，投料起尘量约为辅料用量的0.5%，本项目投料工段辅料加工量为650t，则进料工段的粉尘产生量为3.25t/a。
根据业主提供资料，进料、投料、产品包装工段设置集尘罩，收尘后进入配套的布袋除尘器处理，排气筒高15m，风机风量约为4000m3/h，项目年工作300天，每天工作8小时，除尘系统的废气量为960万m3/a，则进料粉尘产生速率为1.35kg/h，进料工段平均产尘浓度为339mg/m3。
投料口设置有集尘罩，收尘效率约90%，配套有布袋除尘器，处理效率不低于99%。粉尘经除尘器处理后，投料工段的有组织排放浓度约为3.05mg/m3，排放速率约为0.012kg/h，排放量约为0.0293t/a；未能通过集尘罩收集的无组织逸散粉尘排放量为0.325t/a。
（3）包装粉尘
项目干粉生产线将原辅料搅拌混合均匀后进行产品包装，产尘点为出料口，主要成分为水泥、砂子等颗粒物，经集尘罩收集后由布袋除尘器处理；经类比，出料起尘量约为出料量的0.5%，本项目包装工段产品加工量为10500t，则包装工段的粉尘产生量为52.5t/a。
根据业主提供资料，进料、投料、产品包装工段设置集尘罩，收尘后进入配套的布袋除尘器处理，排气筒高15m，风机风量约为4000m3/h，项目年工作300天，每天工作8小时，除尘系统的废气量为960万m3/a，则包装粉尘产生速率为21.88kg/h，包装工段平均产尘浓度为5469mg/m3。
出料口设置有集尘罩，收尘效率约90%，配套有布袋除尘器，处理效率不低于99%。粉尘经除尘器处理后，出料工段的有组织排放浓度约为49.22mg/m3，排放速率约为0.197kg/h，排放量约为0.4725t/a；未能通过集尘罩收集的无组织逸散粉尘排放量为5.25t/a。
（4）液体生产线投料粉尘
项目液体生产线生产过程中需投加母料与水进行搅拌混合，产尘点为投料口，主要成分为硫酸铝母料、偏铝酸钠母料等颗粒物，经类比，投料起尘量约为母料用量的0.5%，本项目液体生产线投料工段母料投加量为2750t，则进料工段的粉尘产生量为13.75t/a。
根据现场勘查，液体生产线投料工段未设置除尘设施，本次环评要求增设一台布袋除尘器，通过集气罩于投料口收尘后进入配套的布袋除尘器处理，风机风量约为2000m3/h，排气筒高15m，项目年工作300天，每天工作8小时，除尘系统的废气量为480万m3/a，则进料粉尘产生速率为5.73kg/h，进料工段平均产尘浓度为2865mg/m3。
投料口设置有集尘罩，收尘效率约90%，配套有布袋除尘器，处理效率不低于99%。粉尘经除尘器处理后，投料工段的有组织排放浓度约为25.79mg/m3，排放速率约为0.052kg/h，排放量约为0.124t/a；未能通过集尘罩收集的无组织逸散粉尘排放量为1.37t/a。
（5）无组织逸散粉尘
项目无组织粉尘排放源主要来自生产过程中投料、出料集气罩未能收集的无组织逸散粉尘，以及生产车间生产过程中产生的其他无组织粉尘。项目生产工序基本均为封闭式或有处理设施处理后排放，因此产生量较少，根据前文计算，无组织粉尘产生量为6.945t/a。无组织粉尘经车间阻隔后，削减率约60%，则无组织排放量约为2.78t/a。
（6）食堂油烟
本项目劳动定员为30人，所有员工均在项目区内食宿。食堂厨房使用天然气和电等清洁能源作为燃料，在烹饪过程中将产生少量的油烟。
运营期间食堂厨房食用油用量平均按10g/人·d计，一般油烟挥发量占总耗油量的2.83%，经核算食堂油烟产生量为8.49g/d，合2.55kg/a。烹饪时间每天约为5h，配套设置的抽油烟机风量为1200m3/h，则油烟排放浓度约为1.42mg/m3，设置专门的排气筒外排，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18486-2001）要求。
（7）汽车尾气
汽车尾气主要来自运输车辆驶入、驶出时排放的少量尾气，其中含THC、NO2、CO等少量污染物，呈无组织排放。
表5-9项目大气污染物产生及排放情况表
序号
污染源
污染
因子
污染物产生情况
治理措施
污染物排放情况
浓度（mg/m3）
速率（kg/h）
产生量（t/a）
浓度（mg/m3）
速率
（kg/h）
排放量（t/a）
1

进料
粉尘
5130

20.52

49.25

布袋除尘器，除尘效率99%

51.3

0.205

0.493

2

投料（干粉生产线）
粉尘
339

1.35

3.25

布袋除尘器，收尘效率90%，除尘效率99%

3.05

0.012

0.0293

3

包装
粉尘
5469

21.88

52.5

49.22

0.197

0.4725

4

投料（液体生产线）
粉尘
2865

5.73
13.75
25.79

0.052
0.124
6

无组织逸散（投料、包装）
粉尘
/

/

6.945

车间阻隔，处理效率约60%

/

/

2.78

7

厨房
油烟
1.42

/

2.55

抽油烟机
1.42

/

2.55

5.3.3噪声
主要噪声设备有搅拌机、上料机、叉车等。本项目的要设备噪声的情况见下表。
表5-10项目主要产噪设备及其噪声源强值单位：dB（A）
序号
设备名称
噪声源强
数量
1

干粉搅拌机
85

1

2

液体搅拌机
85

2

3

螺旋上料机
75

2

4

自动封口机
75

2

5

叉车
85

1

6

行车
80

1

5.3.4固体废弃物
项目营运期的固体废物主要来源于生产过程中产生的一般固废及危险废物等。
（1）一般工业固废
布袋除尘器收集的粉尘来自进料、投料、包装三个工段设置的除尘器，根据前文对废气的削减分析，三个工段布袋除尘器收集的粉尘合计约117.6t/a。收集后作为原料用于配料搅拌，综合利用。
（2）生活垃圾
项目共有30名员工，员工均在项目区食宿，产生的生活垃圾按每人每天产生0.5kg/d·人计算，则日产生量约15kg/d，年产生量4.5t/a。项目将生活垃圾集中收集后，统一由环卫部门定期清运。
（3）危险废物
本项目危险废物包括设备运行过程中产生的少量废机油。
本项目设备运行过程中产生少量废机油，废机油产生量为0.05t/a，废机油属于危险废物（HW08），集中收集后交由有资质的单位处置。
（4）废混凝土块
本项目试验室进行产品添加后的混凝土强度试验会有少量废混凝土块产生，产生量为0.1t/a，按照建筑垃圾清运处置。



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	排放量
	浓度
	排放量

	水
污
染
物
	综合废水
（1080m3/a）
	SS
	263mg/L
	0.284t/a
	5.3mg/L
	0.006t/a

	
	
	COD
	327mg/L
	0.353t/a
	32.7mg/L
	0.035t/a

	
	
	BOD5
	163mg/L
	0.176t/a
	8.2mg/L
	0.009t/a

	
	
	NH3-N
	26mg/L
	0.028t/a
	2.6mg/L
	0.003t/a

	
	
	动植物油
	40mg/L
	0.043t/a
	0.8mg/L
	0.0009t/a

	
	
	TP
	5mg/L
	0.005t/a
	0.3mg/L
	0.0003t/a

	大
气
污
染
物
	施工期
	汽车尾气
施工粉尘
	TSP、PM10
CO、NOx

THC
	少量
	无组织排放，短期内对周围环境产生一定影响

	
	运营期
	进料
	粉尘
	5130mg/m3
	49.25t/a
	51.3mg/m3
	0.493t/a

	
	
	投料（干粉）
	粉尘
	339mg/m3
	3.25t/a
	3.05mg/m3
	0.0293t/a

	
	
	包装
	粉尘
	5469mg/m3
	52.5t/a
	49.22mg/m3
	0.4725t/a

	
	
	投料（液体）
	粉尘
	2865mg/m3
	13.75t/a
	25.79mg/m3
	0.124t/a

	
	
	无组织逸散
	粉尘
	/
	6.945t/a
	/
	2.78t/a

	
	
	厨房
	油烟
	1.42mg/m3
	2.55t/a
	1.42mg/m3
	2.55t/a

	
	
	汽车尾气
	CO、NO2、THC
	少量
	少量

	噪
声
	施工期
	设备安装
运输车辆
	机械噪声
交通噪声
	70~80dB（A）
	厂房隔音，距离衰减，对周围环境影响不大

	
	运营期
	设备噪声
	机械噪声
	70~85dB（A）
	经过厂房隔声、消声后对外环境影响较小

	
	
	运输车辆
	运输噪声
	65～70dB（A）
	

	固
体
废
物
	施工期
	施工作业
	生活垃圾
	0.03t
	委托环卫部门清运

	
	
	
	施工材料
	0.4t
	外售综合利用

	
	运营期
	生产过程
	布袋除尘器收尘灰
	117.6t
	外售综合利用

	
	
	
	生活垃圾
	4.5t
	收集后委托环卫部门清运

	
	
	
	废机油
	0.05t
	收集后委托有资质单位处置

	其他
	无

	主要生态影响
项目区域属于富民工业园哨箐机械加工产业园片区，区内天然植被少，生物结构相对简单，区域内无国家或省内重点保护的珍稀动植物物种。项目在原有厂区的已有标准厂房内进行生产线设置，不涉及新增占地，项目的建设对生态环境不会产生不良影响。



表七、环境影响分析
	7.1施工期环境影响分析及相关环保措施
7.1.1水环境影响分析
施工期无废水产生。施工人员不在项目食宿，入厕依托园区公厕，无生活污水产生。
因此，项目施工对周边地表水体无影响。
7.1.2环境空气影响分析
项目施工期产生的废气主要为运输车辆运输过程中产生的尾气。
项目施工期主要进行设备及原材料运输，运输车辆产生的尾气少，呈无组织排放，通过大气稀释扩散后对环境的影响很小。
7.3.3声环境影响分析
项目施工期间产生的噪声主要为车辆运输过程中产生的噪声和机器设备安装调试过程中产生的噪声。机器设备安装调试过程产生的噪声在70～80dB(A)之间，车辆运输噪声一般为70dB（A）。项目进行设备安装施工采取控制强噪声作业时间，白天进行施工以及封闭施工房间等措施后能有效地减轻噪声污染，且施工噪声是突发性和间歇性，通过墙体阻隔、距离衰减后，施工期噪声对周围环境的影响较小。
由于项目施工期有限，且施工噪声源强较小，施工期产生的声环境影响范围小，影响程度有限，影响时段短，随施工活动的结束产生的声环境影响也将随之消失。
7.1.4固体废弃物环境影响分析
施工期生产的固体废弃物，主要为设备包装材料和施工人员的生活垃圾。
（1）设备安装调试过程中机械设备的包装材料为0.4t，集中收集后，妥善保管，出售给废品收购厂家。
（2）施工人员产生的生活垃圾经垃圾收集桶的进行收集后，委托环卫部门清运处置。
采取以上防范措施后，项目施工期产生的固体废弃物不会对环境产生影响。
7.2运营期环境影响分析
7.2.1水环境影响分析
①废水处置措施
项目食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一并进入化粪池进行处理，经化粪池处理后的综合废水引入污水处理站进行处理。目前在园区暂无配套管网及污水处理厂的情况下，由自建污水处理站处理，外排废水满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后，达标排放；远期污水可进入哨箐污水处理厂处理的情况下，污水经化粪池处理，处理后外排废水满足GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级要求，排入市政污水管网，最终引入哨箐污水处理厂处理。
试验室水泥搅拌废水收集后回用于混凝土搅拌，不外排；工艺用水全部进入产品中，无废水产生。液体搅拌罐清洗废水用桶收集后，回用于液体产品复配生产，作为工艺用水全部进入产品。项目场地初期雨水经沉淀池收集处理后，外排至园区雨水管网。
②废水处置措施可行性分析
按照给排水设计规范要求，化粪池应保证12~24h的污水停留时间。由于项目废水产生量为3.6m3/d，为保证24h污水停留时间，考虑1.2的系数，本项目化粪池有效容积不宜小于4.32m3。
根据HJ554-2010《饮食业环境保护技术规范》的要求“含油污水在隔油池内的水力停留时间不宜小于0.5h”，由于项目餐饮含油污水产生量为0.96m3/d，且集中于早餐、午餐、晚餐的5h内产生，则隔油池最小容积应不小于1m3，以保证对餐饮含油污水的处理效果。
目前在园区暂无配套管网及污水处理厂的情况下，处理后外排废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标排放；为满足该排放标准，项目须自建污水处理设施，委托有相关污染治理资质单位设计施工。考虑一定的冗余，本项目污水处理建议设计处理规模为5m3/d。污水经化粪池、污水处理设施处理后满足相应的排放标准。
项目废水经污水处理站处理后，水污染物产生和排放情况表见表7-1。
表7-1水污染物浓度及排放量
污染物
pH

（无量纲）
SS

COD

BOD5
NH3-N

动植物油
TP

综合废水产生浓度（mg/L）
6~9

263

327

163

26

40

5

污染物产生量（t/a）
/

0.284

0.353

0.176

0.028

0.043

0.005

污染物去除率（%）
/

98

90

95

90

98

95

经预处理后废水污染物浓度（mg/L）
6~9

5.3

32.7

8.2

2.6

0.8

0.3

标准限值（mg/L)

6~9

10

50

10

5

1

0.5

达标情况
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
根据上表，污水经污水处理站处理后满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。

③哨箐污水处理厂简介给排水方案分析
富民县工业园区哨箐污水处理厂由富发改投资[2017]95号文批准建设，选址位于富民县永定镇河东村委会大三竜村，建成后污水处理规模达到500m3/d，采用一体化MBR工艺。污水处理厂出水水质指标按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准统一规划设计，污水处理后排入螳螂川。目前园区污水主干管已建成，该污水处理厂于2018年建成投入使用，主要处理哨箐机械加工园片区的工业企业生产生活废水。项目所在片区为污水处理厂纳污范围。
近期因哨箐污水处理厂尚未建成，无法进入拟建的哨箐污水处理厂处理，须自建污水处理站，污水处理后外排废水满足GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准；待远期哨箐污水处理厂完成建设，污水经化粪池处理，处理后外排废水满足GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级要求，排入园区市政污水管网，最终引入哨箐污水处理厂处理。
项目拟在北侧设置一个规划化的污水排放口，该排口与东侧昆禄公路的园区污水管网连接。
（2）地下水影响分析
项目区域排水采用雨、污分流制。项目废水的收集与排放，全都通过管道排入化粪池和污水处理站处理，正常情况废水不会直接通过地表水与地下水的水力联系而进入地下水从而引地下水水质的变化。为避免项目废水跑冒滴漏对地下水造成污染，本次评价提出如下对策措施：
①对隔油池、化粪池、污水处理站的处理池进行防渗处理，避免废水下渗污染地下水；
②加强管理，定期对排水管道进行检修和维护，避免废水跑冒滴漏现象的发生。
7.2.2大气环境影响分析
（1）粉尘有组织排放口达标分析
根据前文分析，进料、投料（干粉生产线）、包装工段设有一台布袋除尘器，配套15m排气筒(1#)一个；投料（液体生产线）单独设置一台布袋除尘器，并配套15m排气筒（2#）一个。进料工段的颗粒物排放浓度约为51.3mg/m3，排放速率约为0.205kg/h；投料（干粉生产线）工段的颗粒物排放浓度约为3.05mg/m3，排放速率约为0.012kg/h；包装工段的颗粒物排放浓度约为49.22mg/m3，排放速率约为0.197kg/h，则干粉生产线三个工段的颗粒物排放浓度合计为103.57mg/m3，排放速率约为0.414kg/h；投料（液体生产线）工段的颗粒物排放浓度约为25.79mg/m3，排放速率约为0.052kg/h。所以，四个工段排放的废气均满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的有组织排放监控限值（颗粒物浓度120mg/m3，15m排气筒允许排放速率3.5kg/h）。大气污染物排放及达标情况表见表7-2。
表7-2大气污染物排放情况
序号
排气筒
工段
浓度（mg/m3）
速率（kg/h）
1#排气筒
干粉生产线
进料
51.3

0.205

投料
3.05

0.012

包装
49.22

0.197

合计
103.57

0.414

2#排气筒
液体生产线
投料
25.79

0.052

标准限值
120

3.5

达标情况
达标
达标
（2）有组织排放预测评价
根据前文分析，项目有组织排放源有2个，包括：干粉生产线除尘器排气筒、液体生产线除尘器排气筒。在此对干粉生产线和液体生产线中进料、投料、包装工段排放颗粒物进行预测分析。
项目大气影响预测采用HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则大气环境》推荐的Screen3点源模式进行计算，扩散系数采用城市环境，简单地形模式，项目采用预测参数选定见表7-3，预测结果见表7-4、7-5。
表7-3预测参数取值一览表
序号
排污口参数
干粉生产线
液体生产线
1

烟囱高度（m）
15

15

2

出口内径（m）
0.4

0.4

3

烟气流量（m3/s）
1.11

0.556

4

烟气温度（K）
293

293

5

环境温度（K）
293

293

6

颗粒物源强（g/s）
0.115
0.0144
表7-4干粉生产线和液体生产线颗粒物预测结果一览表
离散距离（m）
干粉生产线
液体生产线
两个排气筒占标率之和（%）
落地浓度（mg/m3）
占标率（%）
落地浓度（mg/m3）
占标率（%）
50

0.02546

2.83

0.005942

0.66

3.49

70

0.03396

3.77

0.007247

0.81

4.58

87

0.03749

4.17

0.006703

0.74

4.91

100

0.03621

4.02

0.006842

0.76

4.78

200

0.03406

3.78

0.005424

0.60

4.39

300

0.02914

3.24

0.004125

0.46

3.70

400

0.02183

2.43

0.002952

0.33

2.75

500

0.01656

1.84

0.002189

0.24

2.08

600

0.01297

1.44

0.001691

0.19

1.63

700

0.01046

1.16

0.001353

0.15

1.31

800

0.008656

0.96

0.001113

0.12

1.09

900

0.007316

0.81

0.0009369

0.10

0.92

1000

0.006292

0.70

0.0008033

0.09

0.79

1100

0.005491

0.61

0.0006994

0.08

0.69

1200

0.004852

0.54

0.0006167

0.07

0.61

1300

0.004331

0.48

0.0005498

0.06

0.54

1400

0.003902

0.43

0.0004946

0.05

0.49

1500

0.003542

0.39

0.0004485

0.05

0.44

1600

0.003237

0.36

0.0004096

0.05

0.41

1700

0.002977

0.33

0.0003763

0.04

0.37

1800

0.002751

0.31

0.0003476

0.04

0.34

1900

0.002555

0.28

0.0003226

0.04

0.32

2000

0.002383

0.26

0.0003007

0.03

0.30

2100

0.00223

0.25

0.0002813

0.03

0.28

2200

0.002095

0.23

0.0002641

0.03

0.26

2300

0.001974

0.22

0.0002488

0.03

0.25

2400

0.001865

0.21

0.000235

0.03

0.23

2500

0.001767

0.20

0.0002226

0.02

0.22

5

0

/

0

/

/

20

0.0005131

0.06

0.0001742

0.02

0.08

120

0.03546

3.94

0.006703

0.74

4.68

备注
TSP二级标准的小时值按24小时值的三倍取值
根据预测评价，根据预测，干粉生产线有组织废气TSP最大落地浓度为0.03749mg/m3，位于排气筒下风向87m处，占标率4.17%；液体生产线有组织废气TSP最大落地浓度为0.007247mg/m3，距离堆场边界70m处，占标率0.81%；干粉生产线有组织排放和液体生产线有组织排放的TSP最大落地浓度占标率为4.91%，TSP落地浓度均未超过质量标准要求，故项目有组织废气对环境影响较小。
项目附近最近的敏感点为西面5m、南面20m处哨箐村，西南面120m处园区公租房。根据预测结果可知，项目排放粉尘对哨箐村的最大贡献值为0.0006873mg/m3，占标率0.08%；对园区公租房的贡献值为0.042163mg/m3，占标率4.68%。由此可见，项目有组织及无组织粉尘排放对敏感点造成的影响较小。

表7-5  项目TSP排放对敏感点贡献值一览表
敏感点
干粉生产线
液体生产线
合计
落地浓度（mg/m3）
占标率（%）
落地浓度（mg/m3）
占标率（%）
落地浓度（mg/m3）
占标率（%）
哨箐村5m

0

/

0

/

0

/

哨箐村20m

0.0005131

0.06

0.0001742

0.02

0.0006873

0.08

园区公租房120m

0.03546

3.94

0.006703

0.74

0.042163

4.68

（3）大气环境防护距离
项目涉及无组织颗粒物排放，根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则  大气环境》中的有关规定，计算大气环境防护距离采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室推荐的模式。
根据计算，项目废气污染物的大气环境防护距离见表7-6，计算截图见图7-1。
表7-6  大气环境防护距离的计算参数表
污染源
厂区
污染物
颗粒物
源强(g/s)

0.322

面源宽度(m)

45

面源长度(m)

85

面源有效高度(m)

5

小时评价标准(mg/m3)

0.90
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图7-1大气防护距离计算结果截图
（4）食堂油烟
根据工程分析，项目运营期设置有厨房，存在油烟排放。经设置油烟机抽排处理后，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模最高允许排放浓度限值2.0mg/m3的要求，对环境影响不大。油烟排放管道应设置于建筑物屋顶。
（5）车辆尾气
项目进出车辆数量较少，大气污染物的源强很低，停车场周边为地势开阔，尾气扩散条件较好，环境影响不大。
（6）异味
项目环卫设施及污泥清掏过程中会有异味产生。生活垃圾每日委托富民县环卫部门集中清运处理；化粪池污泥定期委托环卫部门清掏处理，污泥运输车辆为封闭式罐车，异味扩散量较小。综上分析，本项目异味污染源可以得到有效控制，异味对环境影响较小。
综上所述，项目废气对外界环境影响很小。
7.2.3声环境影响分析
本项目噪声主要来自搅拌机、上料机、自动封口机等加工设备，各噪声设备采取相应的隔声降噪措施后，各设备噪声可降噪10～15dB。
根据云南坤发环境科技有限公司于2017年8月18日~8月19日对“特种新型建材生产建设项目”场地东、南、西、北4个边界外1m进行的监测（监测期间项目主要噪声设备处于运行状态），监测结果见表7-7。
表7-7    厂界噪声监测结果及评价表  单位：dB（A）
监测点位
检测日期
等效声级值dB（A）
昼间
夜间
厂界东侧
2017.08.18

55.3

48.5

2017.08.19

54.4

48.9

厂界南侧
2017.08.18

52.6

47.4

2017.08.19

51.9

47.1

厂界西侧1

2017.08.18

54.1

48.2

2017.08.19

53.8

47.8

厂界西侧2

2017.08.18

53.0

47.9

2017.08.19

53.2

48.1

厂界北侧
2017.08.18

55.4

48.7

2017.08.19

55.0

47.9

标准限值
60

50

达标情况
达标
达标
根据监测结果，本项目生产车间设备噪声通过厂房隔声和距离衰减后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。距离项目最近的敏感目标为西面5m、南面20m处的哨箐村，项目运营过程中产生的噪声经厂房隔声及距离衰减后对园区公租房影响较小，园区公租房声环境质量能满足《声环境质量标准》2类区标准。
7.2.4固体废物环境影响分析
项目运营过程中产生的固体废弃物主要有生产过程中的生活垃圾、除尘器粉尘、废机油。本项目的固体废弃物分为一般固体废物和危险废物。
（1）一般固体废物
布袋除尘器收集的粉尘来自进料、投料、包装三个工段设置的除尘器，根据前文对废气的削减分析，三个工段布袋除尘器收集的粉尘合计约117.6t/a。收集后作为原料用于配料搅拌，综合利用。
（2）危险废物
根据工程分析，危险废物情况如下：废机油产生量0.05t/a，用专用容器收集后暂存于办公楼的危险废物暂存间（约1m2），委托有资质的单位定期处置，并按规范填写危险固体废弃物转移联单，建立危险固体废弃物管理台帐制度。
依据《昆明市危险废物污染防治办法》，废油委托有资质单位清运并处理，不得随意丢弃。收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备、容器和包装物，应当具有防渗漏、防扬散、防雨淋等功能，符合国家有关安全标准和规定，并设置危险废物识别标志。项目危险废物暂存间地面要用用坚固、防渗的材料建造，符合要求。
危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。危险固体废弃物的暂存、管理及转运过程中按规范填写危险固体废弃物转移联单，并建立管理台帐。
（3）生活垃圾
生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，产生量为15kg/d，4.5t/a。收集后放置于项目垃圾桶，委托环卫部门定期清运，妥善处置。
综上所述，项目投产后，产生的各种生产、生活固体废物以及危废，处理处置率达100%，对外环境影响不大。

7.3风险分析
风险防范意识是企业安全生产的前提和保障，根据《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2005〕152号）的要求，风险评价需识别本项目建设、运营过程中存在的环境风险隐患，提出改进措施和建议，消除环境风险隐患，防止重大环境污染事故及次生事故的发生。
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《危险化学品名录》（2015）本项目所用原辅料均属非易燃易爆、无毒无害化学品。但所用聚羧酸减水剂等原料属化工制剂，若发生泄漏存在一定的环境危害。本项目营运期需要采取如下防护措施：
①聚羧酸减水剂母液（桶装）储存区占地面积约80m2，四周需设置45cm高围堰，发生事故泄漏时，可将泄漏母液暂存于围堰区域，事故母液须委托资质单位清运处理。
②建立和完善各级安全生产责任制，并切实落到实处。各级领导和生产管理人员必须重视安全生产，积极推广科学安全管理方法，强化安全操作制度和劳动纪律。

③对职工要加强职业培训和安全教育。培养职工要有高度的安全生产责任心，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识，在紧急情况下能采取正确的应急方法。

④应制定出尽可能完善的各项安全生产规章制度并贯彻执行。（如建立并严格执行现场动火制度，现场动火前必须办理书面申请手续和批准手续；建立对设备定期保养等维修制度，规定定期检修的周期、程序和批准手续，规定定期安全检查和整改的制度等）。设备检修前，应进行彻底置换，需要进入容器内进行维修工作时，应严格执行进入容器作业的各项安全管理规定，严禁违章作业。

④建立健全各工种安全操作规程并坚持执行。
7.4项目相关符合性分析
7.4.1产业政策符合性分析
本项目属化学试剂和助剂制造项目。对照产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正），项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，项目属于允许类；项目使用的生产设备和产品也不属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）中淘汰的落后生产工艺装备和落后产品，符合国家和云南省产业政策。
7.4.2项目选址符合性分析
（1）规划符合性分析
本项目位于富民工业园区白石岩-哨箐组团中的哨箐机械加工区，该规划片区产业定位以装备制造、精细化工为主导。项目主要进行化学试剂和助剂制造，符合园区的规划要求。且富民县工业园区管委会2017年入园项目第二次选址联席会会议纪要（详见附件）同意本项目选址。
因此，本项目符合富民工业园区总体规划修编（2015~2030）。
（2）平面布置合理性分析
①项目平面布局主要分为生产区和仓储区，仓储区沿厂房南侧布置，生产区位于厂房中部及北侧布设，生产区中部设有走廊，以便于员工通行和生产情况视察。同时减小了生产设备噪声对西面和南面的哨箐村影响。
②在办公楼设置危废暂存间，及时将危废进行收集暂存。
综上所述，项目各项生产布局、环保设施等均根据生产、处理需要进行布局，总体布局合理。
（3）环境相容性分析
项目位于富民工业园区哨箐机械加工区，园区内企业以机械加工为主，本项目以化学试剂和助剂制造为主，与工业园区规划相符，本报告环境现状分析表明，项目所在地环境质量一般，环境影响评价结果表明，项目仅生活废水产生，经自建污水处理站处理后对评价区域地表水环境影响较小，噪声对外环境及关心点的影响不大。
与项目距离最近的为昆明俊马建筑机械有限公司、哨箐村、园区公租房居住区等。昆明俊马建筑机械有限公司主要生产吊塔，为工业生产类项目；本项目对生产过程中产生的污染物均采取了有效的环保措施，对哨箐村、园区公租房居住区的影响较小，因此本项目与周围环境相容。
综上分析，项目选址合理。



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源编号
	污染物名称
	防治措施
	预期防治效果

	水
污
染
物
	综合废水
	SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、TP
	设置隔油池（1m3）、化粪池（4.32m3）、污水处理站（5m3/d）对污水进行处理
	近期污水无法进入哨箐污水处理厂的情况下，经自建污水站处理后外排废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标排放；远期污水可进入哨箐污水处理厂处理的情况下，污水经化粪池处理，处理后外排废水满足GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级要求，排入市政污水管网，最终引入哨箐污水处理厂处理。

	大
气
污
染
物
	施工期
	施工
	扬尘
	无组织排放
	达到（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值≤1mg/m3

	
	
	燃油机械
	燃油尾气
	
	对周围环境的影响较小

	
	运营期
	生产过程
	粉尘
	布袋除尘器，15米排气筒排放
	满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的有组织排放监控限值

	
	
	
	油烟
	抽油烟机
	满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模要求

	
	
	运输
	燃油尾气
	无组织排放
	对环境影响较小

	固
体
废
物
	施工期
	施工作业
	生活垃圾
	统一收集，协议委托环卫清运
	处置率100%，对周围环境影响较小

	
	
	
	包装材料
	外售综合利用
	

	
	运营期
	生产过程
	生活垃圾
	收集后委托环卫部门清运处置
	

	
	
	
	除尘器粉尘
	集中收集后外售综合利用
	

	
	
	
	废机油
	收集后交由有资质单位处理
	

	噪
声
	施工期
	施工机械
	施工噪声
	厂房隔音
	达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	设备、车辆行驶
	设备噪声、运输噪声
	厂房隔声、设备减振、消声
	临哨箐村一侧（西面和南面）达到执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，其余区域达到行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果
项目位于周边均为已建成区，生态保护措施主要为运营过程中“三废”必须经处理达标后排放，避免项目废气、废水、固废等进入外环境对生态环境的影响。


表九、结论与建议
	9.1结论
9.1.1项目概况
《特种新型建材生产建设项目》位于富民工业园区哨箐机械加工区，项目区中心地理坐标为：东经102°27′53.11″，北纬25°16′9.07″。租赁昆明勋昌伟业机电设备有限公司标准厂房3666m2作为生产厂房（租赁合同见附件），建设年产预应力管道压浆料10000吨、液体速凝剂5000吨、高强无收缩灌浆料500吨、聚羧酸减水剂5000吨的混凝土外加剂生产线。总投资520万元，其中环保投资12.8万元。
9.1.2环境质量现状评价结论
①大气：评价区内环境空气质量满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，环境空气质量现状良好。
②地表水：螳螂川水质类别不能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准要求。超标原因为河道沿线面源污染，周边村庄污水排入河道。
③声环境：项目所在地声环境质量现状较好，满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求。
9.1.3产业政策及规划符合性
本项目属化学试剂和助剂制造项目。对照产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）和《云南省工业产业转型升级指导目录（2014年本）》，项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，项目属于允许类；项目使用的生产设备和产品也不属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）中淘汰的落后生产工艺装备和落后产品，符合国家和云南省产业政策。
富民县工业园区管委会2017年入园项目第二次选址联席会会议纪要（详见附件）同意本项目选址。
综合上述，项目符合现行的产业政策及园区规划。
9.1.4施工期环境影响结论
（1）大气环境影响
项目施工期主要进行设备及原材料运输，运输车辆产生的尾气少，呈无组织排放，通过大气稀释扩散后对环境的影响很小。
（2）水环境影响结论
施工期无施工废水及生活污水产生。因此，项目施工对周边地表水体无影响。
（3）声环境影响结论
施工期间由于车辆运输和设备安装调试，产生一定的噪声污染，源强约为70~80dB(A)。项目进行设备安装施工采取控制强噪声作业时间，白天进行施工以及封闭施工房间等措施后能有效地减轻噪声污染，且施工噪声是突发性和间歇性以及通过墙体阻隔、距离衰减后，施工期噪声对周围环境的影响较小。
（4）固体废弃物影响结论
项目固体废物处置率100%。
9.1.5运营期环境影响结论
（1）大气环境：项目有组织粉尘经布袋除尘器收集处理后，满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的有组织排放监控限值，通过15m高排气筒排放；无组织粉尘通过沉降及大气扩散以后，厂界浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控点浓度1.0mg/m3标准限值，对环境保护目标的影响很小；厨房油烟经设置油烟机抽排处理后，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模最高允许排放浓度限值2.0mg/m3的要求，项目废气排放对环境影响不大。
（2）地表水环境：近期污水无法进入哨箐污水处理厂处理的情况下，项目污水经污水处理站处理后满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，排入园区市政污水管网；远期污水可进入哨箐污水处理厂处理的情况下，污水经化粪池处理，处理后外排废水满足GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级要求，排入市政污水管网，最终引入哨箐污水处理厂处理。项目污水经处理后对地表水环境影响不大。
（3）声环境：根据监测结果，本项目生产车间设备噪声通过厂房隔声和距离衰减后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。距离项目最近的敏感目标为西面5m、南面20m处的哨箐村，项目运营过程中产生的噪声经厂房隔声及距离衰减后对园区公租房影响较小，园区公租房声环境质量能满足《声环境质量标准》2类区标准。
（4）固体废弃物：项目产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置；项目产生的除尘器粉尘收集后回收利用；废机油收集后交由有相关资质单位处理。固废处置率100%，不会对外环境造成不良影响。
9.1.6总结论
本项目符合国家产业政策，选址合理，项目施工期、运行期产生的污染物在按本报告表中所提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境不会产生较大影响，因此，从环境保护的角度来看，本项目建设是可行的。
9.2对策措施
9.2.1施工期环境保护对策措施
项目施工期主要是进行设备安装调试工作，产生的污染物主要为车辆尾气、生活垃圾、包装材料和噪声等。车辆运输尾气源强较小，自然扩散后对周围大气环境影响较小。包装材料外售综合利用，工作人员生活垃圾收集后运至工业园区指定的垃圾收集点处理，固废处置率为100%。通过合理安排施工时间，减少现场切割、禁止在午间12:00-14:00及夜间22:00-早晨6:00施工，可减小噪声对周围环境的影响。综合来说，施工期较为短暂，施工简单，不涉及土石方开挖，产生的污染物较少，采取环评提出的措施后对周围环境影响较小。
9.2.3运营期环境保护对策措施
（1）废气
①干粉生产线进料、投料、包装工段设置1套布袋除尘器，液体生产线投料工段设置1套布袋除尘器除尘器，处理效率不低于99%，均需配套15m排气筒。加强对布袋的维护，确保对含尘废气的有效处理。
②项目内车间和场地保持清洁，采取洒水措施，减少无组织颗粒物的产生。
（2）噪声
①应注意对进出项目区内的车辆加强管理，应禁止汽车鸣笛，严格控制噪声源。
②尽可能选择符合国家噪声标准的低噪声设备，降低对声环境的影响。
③对高噪声设备采取减振、隔声措施，并合理布局声源设备，避免噪声叠加，减少机械噪声排放源强，确保厂界达标。
④严格控制生产时间，夜间（22:00~次日6:00）不得开启噪声设备。
（3）固体废弃物
①生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。
②项目除尘器运行时产生的粉尘可以统一收集后回用生产，综合利用。
③项目产生的废机油等危险废弃物，应由专用收集桶收集存放到危废暂存间。委托有资质单位处置，建立转移联单制，不得随意丢弃。
④危险废物暂存间地面要用用坚固、防渗的材料建造，地面无裂痕。

（4）废水
①项目内排水系统按照雨污分流设计。
②设置总容积不小于1m3的隔油池，用于食堂含油废水的预处理。
③设置总容积不小于4.32m3的化粪池。
④自建污水处理设施，处理规模5m3/d，委托具有污染治理资质的单位设计施工，处理后外排废水满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。
⑤对隔油池、化粪池、污水处理设施各处理池进行防渗处理，避免废水下渗污染地下水。
⑥加强管理，定期对排水管道进行检修和维护，避免废水跑冒滴漏现象的发生。
（5）管理措施
项目应加强对隔声降噪设施、厂房通风换气等环保设施的管理，定期检查、检修环保设施，确保各个环保设施的正常运行。
9.3建议
（1）建议公司指定专人负责生产过程中的环境管理工作，加强对员工在安全生产和清洁生产方面的教育。
（2）制定详尽可行的岗位操作规程和作业制度，规范文明生产，严格劳动纪律，提高消防和职业安全水平。
9.4其他
（1）项目配套的环保设施，应该与项目区的建设项目主体同时设计、同时施工、同时投入使用。
（2）项目若存在重大变更和调整，应重新环评、报批。
9.5环境管理、环境监测
1、环境管理
环境管理是在建设和运营期间依照国家有关的环境保护的法律、法规与环境标准以及省、市环境保护主管部门的要求依法进行制订，调整环境保护规划，并接受地方环境保护主管部门的监督、 协调与有关部门的关系进行一切改善周边环境的活动。
环境保护实行全面的管理。建立健全环境保护规章制度，进行环境保护设施的管理，环境统计；组织物管人员的环境保护专业技术培训，提高工作人员的环境保护意识和技能；监督、管理项目“三同时”的执行，确保环境保护设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投入运行，有效防止污染物的产生；定期向环保主管部门及上级领导汇报环保工作情况；负责组织突发事故的应急处理和善后事宜。
2、环境监测
对项目的监督性监测的项目和频率应按照有关环境监测技术规范进行，监测结果应定期报送当地环保部门，并接受当地环保部门的监督检查。
项目目前未制定运营期环境监测计划，本评价提出的项目运营期相关环境监测计划详见表9-1。
表9-1   运营期环境监测计划表
环境要素
监测因子
监测点位
监测时间及频次
监测要求
废气
颗粒物
干粉生产线进料、投料、包装工序除尘器废气排放口
每年检测一次，每次连续两天，每天三次
委托有资质的检测机构进行监测，按照国家规定的标准规范要求进行
颗粒物
液体生产线投料工段除尘器废气排放口
每年检测一次，每次连续两天，每天三次
颗粒物
厂界
每年检测一次，每次连续两天，每天三次
臭气浓度（异味）
厂界
噪声
等效连续A声级
厂界四周，共计四个点
每年检测一次，每次连续两天，每天三次
废水

pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油
污水排放口

每年检测一次，每次连续两天，每天三次
9.6建设项目环境保护“三同时”验收
项目按“三同时”原则，建成后，应按国家规定的建设项目竣工验收办法进行环境保护设施竣工验收，办理有关竣工验收手续后，方能正式投产运行。建设项目的排污应执行国家新建项目的有关排放标准。验收方案和内容由负责验收的单位制订，本环评报告表作为验收的主要依据。“三同时”验收一览表见表9-2。

表9-2  项目“三同时”竣工验收一览表
项目
污染源
处理措施
验收内容
验收标准
废气
干粉生产线进料、投料、包装工段粉尘
布袋除尘器
设置1套布袋收尘设施（处理效率不低于99%），拟设置排气筒高15m，内径0.4m。
GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2限值
液体生产线投料工段粉尘
布袋除尘器
设置1套布袋收尘设施（处理效率不低于99%），拟设置排气筒高15m，内径0.4m。
GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2限值
厨房油烟
油烟机
1套油烟净化器，设置规范的排烟口。
满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模要求
噪声
生产设备
高噪声设备减震垫、隔声罩、消声、墙体阻隔
达标排放
临哨箐村一侧达到执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，其余区域达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。
固体废物
废机油
危废收集装置及暂存间（1m2）
固废处置率100%

用专用危废桶收集，然后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处理并签订协议，并建立转移联单制，不得随意丢弃。危险废物暂存间地面要用用坚固、防渗的材料建造，地面无裂痕
废水
餐饮废水
隔油池
容积不小于1m3
近期污水无法进入哨箐污水处理厂的情况下，经自建污水站处理后外排废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标排放；远期污水可进入哨箐污水处理厂处理的情况下，污水经化粪池处理后，外排废水满足GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级要求。
生活污水
化粪池
容积不小于4.32m3
综合废水
污水处理站
处理能力不低于5m3/d

总排污口
设置1个规范化总排污口，且有明显标志。
初期雨水
初期雨水收集沉淀池
容积不小于7.6m3
沉淀处理后排放至园区雨水管网
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