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《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况

	项目名称
	100kt/a磷石膏水泥缓凝剂技术改造项目

	建设单位
	云南富民世翔饲料添加剂有限公司

	法人代表
	晁荣
	联系人
	刘桂林

	通讯地址
	富民县大营镇大麦竜村

	联系电话
	13888126550
	传真
	-
	邮编
	650400

	建设地点
	富民县工业园区麦垄化工产业园

	立项审批部门
	富民县科学技术和工业经贸信息化局
	批准文号
	富科工信通[2016]5号

	建设性质
	□新建 □改扩建  eq \o\ac(□,√)技改
	行业类别

及代码
	非金属废料和碎屑加工处理（C4220）

	占地面积

（平方米）
	3000
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	1358
	其中：环保投资（万元）
	12
	环保投资占总投资比例
	0.88%

	评价经费

（万元）
	0.8
	预计投产日期
	2015.12

	1.1 工程内容及规模

1.1.1 项目背景

磷石膏是生产磷酸氢钙产生的一种工业副产石膏，主要成份为二水硫酸钙（CaSO4•2H2O）。近年来，随着我国磷肥业的发展，磷石膏的产排量也呈逐年增长的态势，当前，实现磷石膏有效利用的主要途径为用作水泥混凝剂。磷石膏渣不能直接作为水泥缓凝剂使用，对磷石膏渣改性后生产出合格的水泥缓凝剂，满足水泥生产企业的需要，可获得显著的经济效益和社会效益，并且减轻环保压力。
云南富民世翔饲料添加剂有限公司（以下简称“世翔公司”）位于云南省昆明市富民县工业园区麦垄化工产业园，是一家以经营化工产品为主的生产加工型企业，主要经营饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙等产品。
云南富民世翔饲料添加剂有限公司磷石膏渣场建于2008年，根据《云南富民县世翔饲料添加剂有限公司5万吨/年饲料级磷酸氢钙及2万吨/年白磷肥项目环境影响报告书》及其批复要求，渣场总容积52.04万m³，目前堆高已达62.5m，堆存量约60万m³，已无剩余容积，不能进行堆渣，为了消耗公司产生的磷石膏渣，实现可持续发展，解决公司渣场不足的现状，世翔公司提出了“100kt/a磷石膏水泥缓凝剂技术改造项目”的建设（以下简称“本项目”），本项目利用5万吨/年饲料级磷酸氢钙生产线产生的磷石膏渣生产磷石膏水泥缓凝剂，同时开展新渣场建设工作，目前新渣场选址已完成，并取得富民县发展和改革局投资项目备案证（富发改企业备案[2017]0034号），新渣场有效库容210万m³，相关手续及建设工作正在有序推进。
根据《云南富民县世翔饲料添加剂有限公司5万吨/年饲料级磷酸氢钙及2万吨/年白磷肥项目环境影响报告书》，5万吨/年饲料级磷酸氢钙生产线产生的磷石膏渣12万吨/年，本项目建成后年消耗磷石膏渣10.23万吨，余下1.77万吨磷石膏渣在新渣场建成前无法处置，为确保5万吨/年饲料级磷酸氢钙生产线产生的磷石膏渣不外排，在新渣场建成前，5万吨/年饲料级磷酸氢钙生产线产能减少至4.25万吨/年，可将磷石膏渣产生量减少至10.2万吨，届时原项目产生的磷石膏本项目可完全消纳，远期待新渣场建设完成并投入使用后恢复产能，剩余1.77万吨磷石膏渣堆往新渣场。
本项目选址位于富民县工业园区麦垄化工产业园，云南富民世翔饲料添加剂有限公司现有用地范围内建设，不新增占地，系利用公司“5万t/a饲料级磷酸氢钙及2万t/a白磷肥项目”产生的磷石膏生产磷石膏水泥缓凝剂，本项目于2016年4月12日取得“富民县科学技术和工业经贸信息化局投资项目备案证”（富科工信通[2016]5号），项目投资1358万元，建设利用废渣生产100kt/a磷石膏水泥缓凝剂生产线，实现对公司生产饲料添加剂所产生的磷石膏渣的资源综合利用，目前已建成并投入使用。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，本项目应编制环境影响报告表，为此，受云南富民世翔饲料添加剂有限公司的委托，我单位承担了该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，在收集资料、实地调查和现场踏勘的基础上，按照《环境影响评价技术导则》和国家及地方的相关法规条例，编制了《100kt/a磷石膏水泥缓凝剂技术改造项目环境影响报告表》，供建设单位上报环境主管部门审批，作为该项目环境管理的依据。

1.1.2 项目概况

项目名称：100kt/a磷石膏水泥缓凝剂技术改造项目
建设单位：云南富民世翔饲料添加剂有限公司
建设地点：富民县工业园区麦垄化工产业园
建设性质：技改
项目投资：1358万元

1.1.3 建设内容及规模

1.1.3.1 生产规模
本项目总投资1358万元，在世翔公司现有厂区内新增一条年产100kt磷石膏水泥缓凝剂生产线，项目占地面积约3000m2，建设生产区、储运区等工程。
1.1.3.2 建设内容

项目于2015年12月建成并投入使用，项目新增一条100kt/a磷石膏水泥缓凝剂生产线，建设内容见表1-1。

表1-1  项目建设内容一览表
工程名称

建设内容

主体工程
生石灰加工车间
1层（层高9m），钢架结构，建筑面积380m2，用于生石灰堆存及粉碎加工。

物料混合车间
1层（层高10m），钢架结构，建筑面积230m2，设置1个生石灰粉料仓，1个磷石膏渣仓，1条皮带输送机及1台混合机，用于生石灰与磷石膏渣的混合。
熟化库
熟化库，1层（层高10m），半封闭钢架结构，建筑面积700m2，用于改性磷石膏的堆存，堆存高度约3m，堆存容积2100m3，最大堆存量约2700t。
成品库

成品库，1层（层高10m），半封闭钢架结构，建筑面积900m2，用于产品堆存，堆存高度约2m，堆存容积1800m3，最大堆存量约2400t。
依托工程

给水
本项目无需生产用水。
磷石膏
转运场
本项目所需磷石膏来源于原有项目的磷石膏转运场，本项目不单独设置磷石膏堆场，磷石膏转运场占地面积3000m2，磷石膏堆存量约7000t。
供电
依托厂区原有供电线路供给。
排水

本项目无生产废水产生。
能源
项目生产中各类机械设备均使用电能。
办公

项目员工厂内调剂，不新增员工，项目办公人员及管理均依托原有项目办公楼。

检验室
项目产品质量检验依托原有项目检验室，检验频率为每班1次。
环保工程

废气治理
生石灰粉碎粉尘通过裸露的布袋除尘器处理后无组织排放，环评要求设置箱式布袋除尘器，并设置15m的排气筒1根。
颚式破碎机投料粉尘、混合粉尘通过集气罩收集，收集后通过布袋除尘器处理后排放。
噪声治理
颚式破碎机、风机、雷蒙磨减振措施。
地下水污染防治
项目熟化库、成品库地面进行混凝土浇筑，各车间设置堆棚，避免雨水冲刷，车间周边设置导流渠导流雨水，生石灰加工间、混料间地面进行硬化处理。
1.1.4 生产设备情况
项目所用的生产设备见下表。
表1-2  主要生产设备一览表

序号
设备名称

型号/规格
数量
备注

1

颚式破碎机
PE250-400

1

已建
2
雷蒙磨
QBM4121

1

已建
3
风机
12500m³/h
1

已建
4
粉料仓（旋风收集器）
Φ800×3000

1

已建
5
进料斗
3500×1500

1

已建
6
输送机
B800

1
已建
7
高效混合器
Φ600×1500

1

已建
8
装载机
LW500F

2
已建
9
螺旋给料机
/
1
已建
10
箱式布袋除尘器
/
1
环评新增
1.1.5 主要原辅材料及性质
（1）原辅料用量
项目主要原辅料为磷石膏渣及生石灰，其中磷石膏渣来源为原项目磷酸氢钙生产线磷酸萃取工序产生，堆存于原有项目临时转运场，氧化钙为外购，具体用量见下表。
表1-3  主要原辅材料一览表
材料编号

原材料名称

用量
单位
备注
1

磷石膏渣（含水率约18%）
102300
t
自产
2

生石灰（改性剂）

700
t
外购
（2）磷石膏性质
①磷石膏的物理性质

磷酸萃取装置过滤机排出的磷石膏为灰白色，含游离水约20-25%。颗粒粒径主要在0.075-0.005mm之间，属于粉土的范围。液限一般在26-30%之间，最大干密度一般在1.35-1.46g/cm3，最优含水率一般在17.7%-26.7%，压实度90%下的渗透系数数量级为10-4cm/s，渗水性能良好，磷石膏的比重一般为2.35-2.40左右，比同粒径的天然土类小。根据建设单位提供数据，磷石膏渣主要成分见下表。
表1-4  磷石膏渣主要成分一览表  单位：%
          成分
名称

结晶水

附着水

CaO
SO3
F-
水溶性P2O5
总P2O5
磷石膏渣（%）
15.5

18.31
25.8

37.2

0.016

0.11

0.62

②磷石膏化学性质

根据国土资源部昆明矿产资源监督监测中心2016年6月对世翔公司磷石膏的浸出毒性鉴别试验结果，项目磷石膏渣浸出滤液主要有毒有害物成分见表1-5。
表1-5  磷石膏浸出液检测结果表  单位：mg/L
检测项目
Hg
CN-
F-
Cr6+
As
Se
Cr
Cu
检测结果
0.001

0.05

29.34

0.04

0.21

0.56

0.008

0.025

限值

0.1

5

100

5

5

1

15

100

检测项目
Ni
Pb
Zu
Ag
Ba
Be
pH
Cd
检测结果
0.016
0.52
0.22
0.001
0.17
0.001
3.10
0.006
限值

5

5

100

5

100

0.02

1

根据检测结果，磷石膏不属于危险废物，对照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）中3.3 第Ⅱ类一般工业固体废物定义：按照GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中，有一种或一种以上的污染物浓度超过GB8978最高允许排放浓度，或者是pH值在6至9范围之外的一般工业固体废物。根据磷石膏腐蚀性检测结果，pH为3.1，在6-9之外，因此，属于Ⅱ类一般工业固废。
1.1.6 产品方案
（1）产品方案

本项目产品方案见下表。

表1-6  本项目产品方案一览表
序号
名  称
数量(万t/a)

1

磷石膏水泥缓凝剂

10
（2）产品质量

项目年产磷石膏水泥缓凝剂10万吨，产品指标达到《改性磷石膏水泥缓凝剂》（DB53/T 396-2012）中相关要求，具体指标见下表。
表1-7  项目产品指标

序号
项目

性能指标
1

pH

6~7.5

2

水溶性五氧化二磷含量

≤0.15%

3
产品粒径
10mm~40mm
4
二水硫酸钙含量（CaSO4·2H2O）

≥65%

5
附着水

≤15%

1.1.7 工作制度及劳动定员

全年工作300天，每天工作16h，三班两运转。
本项目劳动定员32人，其中生产人员30人，管理人员2人，所需人员在厂内调剂，不新增工作人员。
1.1.8 依托工程
（1）用电：本项目用电依托原有项目，能满足本项目生产需要。
（2）给水：本项目无需生产用水。

（3）排水：本项目不产生生产废水，员工由原厂调配，不增加新的员工，无新增生活污水产生。
（4）办公：项目员工厂内调剂，不新增员工，项目办公及管理人员依托原有项目办公楼。
（5）磷石膏转运场：本项目所需磷石膏来自原有项目的磷石膏临时转运场地，本项目不设临时堆场。

（6）检验室：项目产品质量检验依托原有项目实验室，检验频率为每班1次。以确保出厂产品质量满足相关要求。
1.1.9 平面布局

本项目位于厂区中部，具体布置为由北向南依次布置为生石灰加工区、混料区、熟化库、成品库，平面布置见附图4。
1.1.10 环保投资

项目总投资1358万元，其中环保投资12万元，占总投资的0.88%，环保投资明细见下表。

表1-8  环保投资明细一览表  单位：万元
时段

类别

环保治理措施

数量

投资（万元）
备注
运营期

废气
雷蒙磨箱式布袋除尘器+15m排气筒

1套
3

环评新增
颚式破碎机投料、混合器设置集气罩+布袋除尘

2套

2
环评新增
噪声
风机、破碎机、雷蒙磨减振
/
2

已建
地下水防治

熟化库、产品库混凝土浇筑，车间设置堆棚，避免雨水冲刷，生石灰加工车间、混料车间进行地面硬化处理
/
5
环评新增
合   计

12
/


	1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

1.2.1 原有项目概述
云南富民世翔饲料添加剂有限公司成立于2005年5月，位于昆明市富民县大营镇大麦竜村，主要从事饲料级磷酸氢钙及白肥的生产及销售。2006年9月，公司委托昆明市环境科学研究所编制了《云南富民世翔饲料添加剂有限公司及2万t/a白磷肥项目环境影响报告书》；2006年11月昆明市环境保护局下达了《关于对<云南富民世翔饲料添加剂有限公司5万t/a饲料磷酸氢钙及2万t/a白磷肥项目环境影响报告书>的批复》（昆环保复［2006］135号）；2007年10月富民县环境保护监测站完成了《云南富民世翔饲料添加剂有限公司5万t/a饲料磷酸氢钙及2万t/a白磷肥建设项目竣工环境保护验收监测报告书》（富环监字[200706]号）的编制，2008年1月18通过验收组的验收，验收内容为2.5万t/a磷酸、5万t/a饲料磷酸氢钙项目、配套的磷石膏渣库及生活、办公设施。2012年5月公司在厂内饲料磷酸氢钙项目北面约400米的空地上建设了2万t/a白磷肥项目，2万t/a白磷肥项目于2012年5月开工建设，2014年12月建成，2017年10月23日完成验收工作，目前运行正常。原有项目主要建设内容见表1-9。
表1-9  原有项目组成一览表

工程类别
工程名称

主要内容

主体工程

2.5万t/a萃取磷酸

球磨机1台Φ1830×6000，反应槽1个Φ8600×4200，稀酸槽3个Φ2000×2000，带式过滤机1台A=28m2，硫酸储槽2个，275m3/个。
5万t/a饲料级磷酸氢干生产线

一级脱氟槽1个Φ8600×3800、二级脱氟槽1个Φ7600×3800、白肥离心机1台SS800、干燥炉1台6t；

中和槽1个Φ3200×3600、沉清器2个Φ3000×6000、板框机2台JD800、DCP离心机6台SRL1250、干燥炉2台，5t/台。

2万t/a白磷肥生产线

公用工程

给水系统

生产用水取自螳螂川，生活用水取自大营镇自来水厂

回用水

磷酸装置配套建设循环水站

排水系统

项目生产废水经处理后全部回用，生活污水经处理后回用于项目区绿化。

辅助工程

化验室

砖混结构，1层，建筑面积150m2
休息室
砖混结构，2层，建筑面积350m2
办公室
砖混结构，3层，建筑面积900m2
员工食堂

砖混结构，1层，建筑面积250m2
贮运工程

成品库房

钢结构，高10m，面积3000m2
白肥库房

钢结构，高10m，面积2000m2
原矿堆场
占地面积1200m2
堆煤棚
2个，200m2/个
环保工程

废气治理

磷酸装置尾气脱氟

经1级冷凝、三级逆流洗涤脱氟后经20m排气筒排放

热风炉除尘

经旋风除尘+布袋除尘器除尘后经过20m排气筒排放

干燥炉除尘

经旋风除尘+布袋除尘器除尘后经过20m排气筒排放

废水治理

贮罐区围堰

容积，150m3
生产废水

生产废水经项目内的废水池处理后返回化灰、配钙浆、磨矿和白肥干燥烟气洗涤使用
生活污水

经生活污水处理系统处理后回用于厂区绿化

雨水收集池

建设初期雨水收集池，用于收集初期雨水

隔油池
容积10m3
事故池

容积2000m3的事故池，用于收集事故污水

固废处置
磷石膏
渣场堆存，拦渣坝、截洪沟、渣场防渗系统、排渗沟、调节池
生活垃圾

收集后委托环卫部门清运

污水处理设施污泥

压滤干燥后作为白肥出售

煤渣

项目产生煤渣用出售有关单位用于铺路或制砖
旱厕
委托周边农户清掏后用于农田施肥

1.2.2 主要生产装置环保手续办理情况
表1-10  现有生产装置环保手续办理情况
序号
项目名称

环境影响评价批文
环保竣工验收
备注
1
2.5万t/a磷酸萃取
昆环保复[2006]135号
已验收
运行中
2
5万t/aDCP生产装置
昆环保复[2006]135号
已验收
运行中
3
2万t/a白肥生产装置

昆环保复[2006]135号
已验收
运行中
1.2.3 主要产品方案及原辅材料用量
原有项目产品方案和原辅料耗量见下表。
表1-11  原项目产品方案一览表  单位：万t/a
序号
产品
总规模
外售量
备注
1
中间产品
萃取磷酸
2.5（折纯）

0
全部用于生产

2
最终产品
磷酸氢钙（DCP）
5
5
全部外售
3
副产品
白肥
2
2
全部外售
表1-12  原项目原辅料用量一览表
序号
名称
主要规格

年需用量（万吨）

来源
1
磷矿
36.8%P2O5；3.76%F—；0.49%Fe2O3；0.25%Al2O3；1.7%MgO；0.02%As；50.9%CaO；4.9%SiO2；1.18%CO2
8.52
本地
2
硫酸
H2SO4≥98%
6.51
本地
3

磷酸

中间产品（P2O5=100%计）
2.5

自产
3
钙粉
CaCO3≥90%

1.2
本地
4
石灰
CaO≥90%

1.5
本地
5
煤
/
0.51
本地
1.2.4 现有项目主要工艺流程及排污环节分析
（1）磷酸生产工艺
1）磨矿工序

粒度< 25mm的磷矿经装载机送到磨头仓，经圆盘给料机送出的磷矿通过称重胶带输送至球磨机、按比例加入工艺水，在球磨机中研磨制成矿浆贮存在矿浆贮槽中，送反应槽反应。
2）反应工序

项目反应槽由四室组成，在反应槽中，加入磷矿浆、98％的浓硫酸和湿法磷酸的洗涤水，经搅拌发生化学反应，生成二水物硫酸钙（CaSO4·2H2O）结晶和磷酸，
硫酸稀释和放热反应产生的热量使反应料浆温度升高，为了使反应温度维持稳定，以保证得到二水物硫酸钙结晶，在前三个槽室发生反应的反应料浆经轴流泵送入真空闪蒸冷却器，冷却后的料浆返回第四个槽室，使反应料浆熟化，熟化的反应料浆从第四个槽室经过滤机给料泵送往过滤机。闪蒸冷却器中产生的水蒸汽直接排放。
反应槽产生的含氟气体，经风机抽吸首先进入管道洗涤器洗涤，接着进入第一洗涤塔，在洗涤塔中被循环氟硅酸洗涤液进行洗涤脱氟后再由尾气风机抽出，送入第二洗涤塔，在第二洗涤塔内经过两级洗涤后再经复档除沫器处理，处理后经25m高的排气筒排入大气。
反应槽产生的含氟气体洗涤液采用逆流方式循环，即第二吸收塔的洗涤液中氟硅酸浓度达到一定值时，补充至第一吸收塔，第一吸收塔洗涤液循环至氟硅酸浓度达一定浓度后引出，进入脱氟反应槽，最终形成白肥。
3）过滤工序

来自反应槽第四室内的磷酸料浆经过滤机料浆分配器，均匀喷至过滤机初滤区和过滤区，在真空抽吸的作用下迅速过滤，产生的滤液送往反应槽，滤渣经三级逆流洗涤，洗涤水含酸浓度较高，回收后返回反应槽内，洗涤后的滤渣，即磷石膏经皮带机送至装车点由汽车送到项目东北面约3km处的拟选渣场内堆存。真空抽吸过程中产生的水蒸汽直接排放。
4）脱氟工序

来自过滤工序的过滤酸和由第一吸收塔循环至一定浓度后的洗涤液（稀氟硅酸）进入脱氟反应槽，采用钙浆作脱氟沉清剂，经脱氟反应达到所需的磷氟比时，脱氟料浆在沉清器中连续沉清，上层清夜用于生产磷酸氢钙(DCP)，槽底稠浆进入白肥生产。
（2）磷酸氢钙（DCP）生产工艺
DCP采用二段中和法（稀酸法）生产。
脱氟工序得到的经脱氟后的磷酸（上层清夜），加入精制石灰乳进行中和后，料浆由料浆泵送至饲钙沉清器，上层清液送至废水处理站处理后返回磨矿、配石灰浆和配钙浆，下层料浆经离心分离，离心液返回脱氟工序，滤渣即为磷酸氢钙，经干燥后即为产品。干燥磷酸氢钙的热源为热风炉的燃煤烟气直接换热干燥，在干燥时产生的含氟化物、粉尘、烟尘和二氧化硫的气体拟分别经旋风和布袋除尘器处理后经15m的排气筒排放。
（3）白肥装置

脱氟过滤后的滤饼，用汽车转运至白肥工序，通过皮带加入烘干机，与干燥炉产生的燃煤烟气直接换热干燥。干燥半成品经破碎包装后得到白肥产品，产生的含氟化物、粉尘、烟尘和二氧化硫的气体拟经旋风除尘器和布袋除尘器处理后经15m排气筒排放。
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图1-1  项目生产工艺流程图

1.2.5 现有项目污染治理及达标排放
原有项目产生污染物根据富民县环境保护监测站于2017年9月对云南富民世翔饲料添加剂有限公司进行的监督性检测报告及昆明市环境监测中心于2015年12月对2万t/a白磷肥项目进行的验收监测报告进行核算，原有污染源情况如下：
（1）废气污染物治理措施及达标排放
①反应槽含氟气体（G1）
根据富民县环境保护监测站于2017年9月对云南富民世翔饲料添加剂有限公司进行的监督性检测报告，反应槽含氟废气排放情况见下表。
表1-13  反应槽含氟废气排放情况一览表
污染物
烟气量（Nm3/h）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

年排放量（t/a）

氟化物
17052
3.65
0.062
0.2976
排放标准

/
9.0
0.38
/
是否达标

/
达标
达标
/
备注：项目年工作300天，每天16小时。
②DCP成品干燥废气（G2）
根据富民县环境保护监测站于2017年9月对云南富民世翔饲料添加剂有限公司进行的监督性检测报告，DCP烘干窑废气排放情况见下表。
表1-14  DCP烘干窑废气排放情况一览表

污染物

烟气量(Nm3/h)
实测浓度(mg/m3)

排放浓度(mg/m3)
排放速率(kg/h)
年排放量(t/a)
排放标准(mg/m3)
是否
达标

烟尘
31866

32.41

56.72

1.03
4.944
200
达标
SO2
18.2

31.85
0.58
2.784
850
达标
NO2
11.47
20.07

0.37
1.776
240
达标
氟化物
0.2

0.35

0.0064
0.03072
6.0

达标
备注：项目年工作300天，每天16小时。
③白肥干燥废气（G3）
根据昆明市环境监测中心于2015年12月对2万t/a白磷肥项目进行的验收监测，白肥烘干窑废气排放情况见下表。
表1-15  白肥烘干窑废气排放情况一览表

污染物
烟气量（Nm3/h）

实测浓度（mg/m3）
排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

年排放量（t/a）

排放标准
（mg/m3）
是否
达标
烟尘
14444

14
41.2

0.2022 
0.97056
200
达标
SO2
19
55.5
0.2744 
1.31712
850
达标
NO2
9.34

27.3

0.1349 
0.64752
240
达标
氟化物
1.58
4.68
0.0228 
0.10944
6.0

达标
备注：项目年工作300天，每天16小时。
④无组织粉尘
根据昆明市环境监测中心于2015年12月对2万t/a白磷肥项目进行的监测，原项目厂界无组织废气共设4个监测点，监测点位见图1-2。监测数据见表1-16。

表1-16  厂界无组织粉尘监测结果
日期
监测项目
采样时间
颗粒物
厂界上风向1#
厂界下风向2#
厂界下风向3#
厂界下风向4#
2016.01.04
08:00～09:00
0.200
0.341
0.298
0.335
11:00～12:00
0.241
0.376
0.334
0.355
14:00～15:00
0.278
0.334
0.371
0.401
17:00～18:00
0.269
0.393
0.346
0.331
2016.01.05
08:00～09:00
0.251
0.339
0.335
0.342
11:00～12:00
0.282
0.340
0.380
0.370
14:00～15:00
0.218
0.411
0.355
0.392
17:00～18:00
0.298
0.372
0.324
0.358
执行标准限值
1.0
1.0
1.0
1.0
达标评价
达标
达标
达标
达标
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图1-2  监测点位布置图

由表1-16可知，项目厂界无组织废气达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（表2）二级标准，即：无组织颗粒物排放监控浓度≤1.0mg/m3。
（2）废水污染物治理措施及达标排放

根据原有项目验收意见（昆环验字2008[009]号），项目生产废水经处理后返回化灰、配钙浆、磨矿工序使用不外排，生活废水经处理后回用于项目厂区绿化及洒水降尘，并设置250m³储水池，确保生活废水不外排。

项目废水产生及处置情况见下表。

表1-17  废水产生及处置情况

序号
污染源
污染因子
处理方式
去向
1
含氟废气洗涤塔
洗涤废水
循环使用
返回脱氟反应槽，不外排。
2
磷石膏洗涤

洗涤废水

循环使用
回用于磷酸生产

3
饲钙沉清器
上清液
循环使用
返回球磨机、化灰池及配钙池用于生产

4
实验室
检测废水
循环使用
用容积为10升的塑料桶盛装，盛满后运到公司废水收集池内回用于磷酸生产，不外排。
5
洗手台
洗手废水
综合利用
洗手废水通过皮管直接用于原料堆场及道路的洒水抑尘，不外排。
6
卫生间
粪便
综合利用
项目工作人员使用旱厕，无冲洗水产生。旱厕内的粪便主要作为农家肥供厕所旁菜地使用。
7
食堂
餐饮废水
综合利用
项目食堂产生的废水经隔油池预处理后，进入化粪池沉淀熟化处理后，定期抽出作为农家肥供旱厕旁菜地使用。
8
原料厂
初期雨水
综合利用
项目在生产区东、西两面的最下游设置了初期雨水收集池，初期雨水沉淀处理后用于场地的洒水抑尘，不外排。
由上表可知，项目生产或生活过程无废水外排。
（3）固体废物治理措施

根据原有项目验收意见（昆环验字2008[009]号），项目内生产废物主要包括磷石膏、煤渣、生活垃圾及污水处理池污泥。磷石膏的产生量为12万t/a，其中10.23万吨用于生产改性磷石膏，剩余余部分堆存于渣场；煤渣的产生量为250t/a，产生的煤渣收集后出售给有关单位用于铺路或制砖；生活垃圾产生量约42t/a，委托环卫部门清运处置；污水处理池污泥产生量约2t/a，收集后与白肥一同烘干后外售。
（4）噪声
根据昆明市环境监测中心于2016年1月对2万t/a白磷肥项目进行的监测，项目厂界共设6个噪声监测点，监测点位见图1-2，监测数据见下表。

表1-18  厂界噪声监测结果一览表

监测点位
2016.1.4

2016.1.5

昼间
夜间
昼间
夜间
噪声值Leq

噪声值Leq

噪声值Leq

噪声值Leq

1#
54.0
45.1
52.4
44.2
2#
58.5
46.5
58.0
45.8
3#
55.2
44.8
53.5
44.1
4#
54.7
43.6
53.6
43.1
5#
54.9
44.6
53.7
44.3
6#
54.6
44.3
54.2
44.0

执行标准限值
60dB（A）
50dB（A）
60dB（A）
50dB（A）
达标情况
达标
达标

由上表可知，项目厂界四周1m处噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的2类区标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
1.2.6 原有项目污染物排放量汇总
原有项目污染物排放总量见下表。
表1-19  原有厂区运营期污染物排放量汇总表
污染物

单位

排放量

处理措施及达标情况
废水

废水

t/a

0

项目废水全部循环使用或综合利用，不外排。
废气

废气

万Nm3/a

30413.76
反应槽含氟废气经四级洗涤处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准
烘干窑废气经旋风除尘和布袋除尘处理达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准
烟（粉）尘
t/a

5.91456
SO2
t/a

4.10112
NOx

t/a

2.42352
氟化物
t/a

0.43776
固体废物

磷石膏渣
万t/a

0
渣场堆存
煤渣
t/a

0
出售给有关单位用于铺路或制砖
生活垃圾
t/a

0
委托环卫部门清运
污泥
t/a

0
白肥一同烘干后外售
噪声

dB(A)
/
厂界达标排放

1.2.7 原有项目污染物排放总量指标

根据云南富民世翔饲料添加剂有限公司现有《云南省排放污染物许可证》，原有项目生产过程中无生产废水产生，废水主要为厂区工作人员产生的生活用水，经过隔油池、化粪池处理后可用于厂区绿化、道路浇洒，不外排，原有项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准，原有项目固体废弃物处置率100%。原有项目总量控制目标见表1-20。
表1-20  原有项目总量控制指标
废气
允许小时排气量（Nm³/h）

45674
允许年排气总量（万Nm³/a）

32885
污染物名称

粉尘
NOx

氟化物
SO2
允许小时排放量（kg/h）

1.97
3.83
0.11
7.98
允许年排放量（t/a）

14.2
28
0.8
45.94
最高允许排放浓度（mg/m³）

200
/
/
850
厂界允许噪声值LeqdB(A)

昼间
60
夜间
50
根据表1-19及1-20，原有项目污染物排放量与排污许可证允许排放量对比见下表。

表1-21  原有项目污染物排放量对比表

项目
实际排放量

排污许可证允许排放量

是否满足要求

废气量（万Nm³/a）
30413.76
32885
是
粉尘（t/a）

5.91456
14.2
是
氟化物（t/a）
0.43776
0.8
是
二氧化硫（t/a）
4.10112
45.94
是
氮氧化物（t/a）

2.42352
28
是
根据上表可知，原有项目污染物排放量均满足排污许可证允许排放量要求。
1.2.8 原项目存在的环境问题

经现场踏勘，结合原项目环评、环评批复、验收资料及业主提供的相关资料，原项目存在以下问题：

（1）项目未设置统一的生活垃圾收集设施，生活垃圾随意丢弃。

（2）根据《云南富民县世翔饲料添加剂有限公司5万吨/年饲料级磷酸氢钙及2万吨/年白磷肥项目环境影响报告书》及其批复要求，渣场总容积52.04万m³，目前堆高已达62.5m，堆存量约60万m³，已无剩余容积，不能进行堆渣，根据《云南富民县世翔饲料添加剂有限公司5万吨/年饲料级磷酸氢钙及2万吨/年白磷肥项目环境影响报告书》及相关环保要求，渣场服务年限期满后应进行封场，目前尚未封场。本项目的建设是为了解决项目渣场不足的现状。



表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

2.1.1 地理位置

项目位于富民县工业园区麦垄化工产业园，项目区中心地理坐标为：东经102°30'4.14"，北纬25°16'5.17"。项目东面30m为金属制品厂，南面紧邻磨石厂，西面为山坡；北面紧邻闲置钛渣厂，北面150m为页岩砖厂。距离本项目最近的敏感点为项目区东南面450m的大麦竜村。本项目的地理位置图见附图一。本项目的周边关系图见附图三。
2.1.2 地形、地貌

富民县县境似一不规则梯形，地势南高北低，东西宽44.2km，南北长51.6km。境内西部、西北部山脉属三台山余脉，东部、东北部、南部和中部山脉属拱王山余脉。望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地山岭相间，河流纵横，山多坝少，河谷和盆地占总面积的12.5%。有大小坝子18个，最大的富民县城坝子面积为23km2，山区半山区占87.5%。县境内最高海拔2817m，最低海拔为1455m，高差达1362m。
2.1.3 地质条件

富民县的地质构造属昆明凹陷中部。褶皱发达，褶皱线为南北走向，地层比较完整。从元古界昆阳群到新生界第四系，除缺古生界志留系外，其它地层均有出露，全县从老到新的地层分布及其岩性大致为：

西部与禄丰交界的边沿地带，以元古界地层为主，岩性为砂岩，白云质灰岩等。螳螂川以东的大部分地区和西侧的部分地区，以古生界的地层为主。寒武系的灰质白云岩、泥质灰岩和砂岩，出露于麻地-龙潭-宜格-杜朗地段，奥陶系的紫红、灰白、灰黄色砂岩夹杂色云母质页岩（见三村大桥附近），大营-瓦恭、宜格-杜朗、对方-龙潭（款庄）等地。泥盆系的黄绿、灰白色砂岩、泥质页岩，出露于束刻-毛依甸-东核等地。二迭系的灰岩和玄武岩，多数地区都有出露，分布较广。罗免、散旦镇的大部分，永定街道、款庄镇部分地区（瓦窑、西山、青华、多宜甲）以中生界三迭-侏罗-白垩系的地层为主，岩性为紫红色，朱红色页岩、泥岩和粉砂岩。永定、款庄、赤鹫、东村、散旦等地坝子以新生界第四系冲积物为主，次为洪积、坡积物，岩性为砂、砾石、粘土等。
2.1.4 气候、气象

富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8豪巴，相对湿度72%。年均雨天136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。
2.1.5 水文

富民县行政区域属长江流域金沙江下段普渡河水系，普渡河干流由南向北纵穿县境，两岸水系呈不对称发育，主要支流共5条，从上游至下游分别为大营河、清水河、龙纳河、天生桥河、木板河。县境内除螳螂川干流外，流域面积大于100km2以上的支流有龙纳河、大营河、龙泉河、木板河。富民县境内多年平均降雨量为870mm，年平均地表就径流量为2.0895亿m3，平均径流深33.5mm。富民县水资源时空分布不均，1-5月降雨量最少，蒸发量最大的月份，也是富民县用水矛盾最为突出的时段，6-10月降雨量占全年的80%以上，是水资源极为丰富的月份。

项目区附近的主要地表水体为项目西南面750m的螳螂川。

螳螂川源于滇池，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川”，下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约1000m许进入禄劝县境，注入金沙江。县内全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m3，年均秒流量27.73m3，最大秒流量500m3。曾在清康熙五十一年（1712）断流。螳螂川属于普渡河的一部分，由滇池出口的中滩闸起至富民县赤鹫大桥止称螳螂川，富民县赤鹫大桥起至金沙江称为普渡河。
2.1.6 土壤

富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。
全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200m以下的罗免、散旦2个镇和永定街道、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500m以上的老青山、望海山等高寒地区。

2.1.7 植被、生物多样性

富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗砾属和石砾属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石砾、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。
据现场踏勘，项目厂址北面的上坡上树木较多，主要植被为云南油杉、云南松、华山松、青冈栎，也有少量桉树。生态环境主要由人为控制，自身调节能力较低。

	2.2 社会环境简况（社会环境、文物保护等）

2.2.1 富民县工业园区概况

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》，富民县工业园区产业布局规划为“两轴三园六组团”的产业空间布局结构。
（1）“两轴”
沿昆武高速公路和轿子雪山旅游专线形成两条产业发展轴线。
其中，沿昆武高速公路的产业发展轴，串联县城、装备制造产业园和钛产业园，着重发展钛产业、装备制造产业，辅以发展食品加工、机械加工、商贸物流等产业，是一条综合性的产业发展轴，也是富民县产业发展主要轴线。
沿轿子山旅游专线沿线发展轴，主要串联散旦片区和款庄-东村片区，已发展新材料产业为主，辅以发展新能源、农副产品加工等产业，是富民县战略性新兴产业发展轴。
（2）“三园”
结合工业园区用地，构建钛产业园、装备制造产业园及新材料产业园三大园区。
装备制造产业园：以白石岩-哨箐组团为主，重点发展装备制造业，辅以机械加工、精细化工、商贸物流等产业的发展。
钛化工产业园：以大白坡组团为主，重点发展钛行业，向精细化工方向发展，辅以仓储物流等产业的发展，打造全国重要的金属钛（钛材）生产基地。
新材料产业园：包括大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团和赤鹫组团，以半导体为主导的新材料产业，辅以新能源、精细化工、农副产品加工、食品加工、商贸物流等产业的发展。
（3）“六个产业组团”
白石岩-哨箐组团：白石岩组团包含白石岩、哨箐、麦竜、烟墩四个地区，目前已有一定的产业发展基础，现状产业主要包括环保产业、机械加工、化工产业等。
白石岩组团距离富民县城较近，紧邻昆武高速和昆禄公路，拥有良好交通区位和用地条件，是富民工业园区近期重点打造和发展的核心区域。
未来，白石岩组团将重点发展以节能环保设备为主导的装备制造业，打造昆明市重要的装备制造产业基地。同时，辅以发展精细化工产业，麦竜片区现有的磷化工产业在有条件的情况下应考虑逐步向钛化工产业园转移，现状机械加工、环保产业可适当保留。
大白坡组团：大白坡组团现状产业发展主要包括大白坡钛产业园。
大白坡组团拥有丰富的钛矿、磷矿等矿产储量，拥有发展钛产业、磷产业的先天优势条件，因此，未来应在在现状钛化工发展的基础上，开发中高端钛化工产品，推动钛化工向精细化工方向发展，同时，大白坡片区组团临近昆武高速、昆禄公路等区域性交通干道，交通便利，未来可发展商贸物流等产业类型。
大白坡钛产业园可进一步提升产业层级，推动钛化工产业向精细化、科技化方向发展，提升产业科技含量和产品附加值，并延伸产业链。同时，考虑到钛化工产业对片区环境可能造成的影响，富民工业园区组织了环境影响报告书的编制。其中指出，大白坡组团所处地区的土地、大气容量能满足工业园区的建设要求，而水环境容量则对工业园区发展有一定的限制，需加大对园区环保设施的投入，确保水环境安全。
赤鹫组团：发展以半导体为主的新材料，并延伸起产业链，打造半导体新材料产业园。
大营-茨塘组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，并推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。
散旦组团：积极引导以半导体为主的新材料产业的发展，同时充分发挥片区林产品生产的优势，积极发展林产品加工等产业类型，适度发展农副产品加工等产业。结合紧邻轿子山专线的区位优势发展商贸物流产业。
款庄-东村组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，辅以发展光伏发电、风力发电等新能源产业，在现状钛化工发展的基础上，将钛化工向精细化工方向发展，同时延续东村组团已初具规模的薰衣草芳香产业等精细化工产业，适度发展农副产品加工业等产业。
本项目位于白石岩-哨箐组团中的麦竜片区。
2.2.2 名胜古迹和历史文物
经过环评单位现场踏勘及查阅有关资料，项目所在区域由于长期的人为活动，评价范围内未发现国家珍稀濒危保护动植物，无自然保护区，无风景名胜区，无文物古迹。



表三、环境质量状况

	3.1建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

3.1.1 地表水环境质量现状

项目区主要河流为螳螂川，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，螳螂川（富民大桥-普渡河桥）水环境功能类别为工业用水，水质标准执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准。
本次评价地表水监测数据引用云南道达沣环境科技有限公司于2016年1月20日至2016年1月22日对富民诺维生物科技有限公司《顺—15—二十四碳烯酸精细化工生产项目》对项目区地表水的监测结果。顺—15—二十四碳烯酸精细化工生产项目螳螂川监测断面与本项目位置关系为：项目区下游2.3km（W1）、项目区下游3.3km（W2）（具体见图3-1），因此本次监测数据引用可行。
表3-1  地表水监测结果一览表

采样地点
采样时间
监测项目（单位mg/L）
pH

BOD5
CODcr

SS

磷酸盐
氨氮
W1
2016/1/20

7.78

4.8

23.8

26

0.22

0.48

2016/1/21

7.74

4.4

22.5

24

0.21

0.58

2016/1/22

7.76

4.6

22.6

29

0.21

0.66

Pi（最大值）
0.485

0.39

0.8

0.79

/

0.73

标准值（≤）
6~9

6~9

6

30

/

0.3

是否达标
达标
达标
达标

达标

/
达标
W2
2016/1/20

7.97
5.7

29.5

32

0.34

0.71

2016/1/21

7.93

5.2

26.1

38

0.35

0.82

2016/1/22

7.95

5.4

26.8

35

0.35

0.9

Pi（最大值）
0.39

0.485

0.95

0.98

/

1.17

标准值（≤）
6~9

6~9

6

30

/

0.3

是否达标
达标
达标
达标

达标

/
超标
根据上述分析表明：
螳螂川上游监测断面（W1）水质可以满足（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。螳螂川下游监测断面（W2）磷酸盐不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准，其余监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。超标原因为河道沿线村庄污水及农业面源污染。
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图3-1  本项目与监测点位位置关系图

3.1.2 大气环境质量现状

根据《富民县工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，该区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
根据《2016年昆明市环境状况公报》：富民县空气中的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
因此，项目区环境空气质量可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
3.1.3 声环境质量现状

根据《富民县工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，项目区声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准区标准。
根据云南省核工业地质大队于2016年10月对云南富民世翔饲料添加剂有限公司排污许可证进行的年检监测，项目厂界共设4个噪声监测点，监测数据见下表，监测期间厂区正常生产。
表3-2  项目厂界噪声监测结果表  单位：dB（A）
序号
监测点位
2016.10.17

昼间
夜间
噪声值Leq

噪声值Leq

本项目厂
界四周
厂界东

58.1

48.3

厂界南

54.3

46.3

厂界西

57.7

47.3

厂界北

53.2

45.3

执行标准限值
60dB（A）
50dB（A）
达标情况
达标
通过以上数据可知，项目所在地环境质量现状可达到《声环境质量标准》3类标准。
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图3-2  声环境监测点位图
3.1.4 地下水质量现状

根据《2万t/a白磷肥竣工环境保护验收监测报告》2015年12月27~29日对厂区水井的监测，项目区地下水监测结果见下表。

表3-3  地下水监测结果一览表  单位：mg/L
序号

采样点

采样时间

pH(无量纲)
氨氮

高锰酸盐指数
氟化物

镉

铅

1

厂区水井

2015.12.27

8.30

0.025L

0.63

0.44

0.0001L

0.0001L
2

2015.12.28

8.32

0.025L

0.64

0.46

0.0001L

0.002
3

2015.12.29

8.35

0.025L

0.63

0.46

0.0001L

0.0001L
执行标准
6.8~8.5
≤0.2

≤3

≤1.0

≤0.01

≤0.05

达标情况
达标

达标

达标

达标

达标

达标

根据监测结果，项目厂区地下水环境质量现状满足GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求。
3.1.5 生态环境现状

项目位于富民工业园区麦垄化工区，根据现场勘察，项目区内没有原生植被，项目厂址西面的上坡上树木较多，主要植被为云南油杉、云南松、华山松、青冈栎，也有少量桉树。生态环境主要由人为控制，自身调节能力较低。

	3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

本项目主要的保护目标为项目南侧450m处的麦竜村，西南750m处的螳螂川。项目周边200m范围内无声环境保护目标。项目具体的环境保护目标列于表3-4。

表3-4  环境保护目标一览表

类别

环境保护目标

保护
人数

与本项目相对位置及距离

保护级别

地表水

螳螂川
/

西南面750m
GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准

大气环境

大麦竜村
820户2981人
东南面450m

GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准



表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	4.1 水环境质量标准

（1）地表水
项目区地表水体为螳螂川，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，螳螂川（富民大桥-普渡河桥）水环境功能类别为工业用水，水质标准执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准。具体标准限值见表4-1。

表4-1  地表水环境质量标准  单位：mg/L
项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

总氮

磷酸盐
石油类

粪大肠菌群数

标准

6~9

≤30
≤6
≤1.5
≤1.5
≤0.3
≤0.5
≤20000（个/L）

（2）地下水
根据《富民县工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。标准限值见表4-2。
表4-2  地下水质量分类指标  单位：mg/L
序号

水质指标

III类标准

序号

水质指标

III类标准

1

色度（度）

≤15
7
硝酸盐（以N计）

≤20

2

臭和味

无

8
氨氮

≤0.2

3

pH（无量纲）

6.5~8.5
9
阴离子合成洗涤剂

≤0.3

4

总硬度

≤450

10
砷

≤0.05

5

高锰酸盐指数

≤3.0

11
总大肠杆菌群（个/L）

≤3.0

6
氟化物
≤1.0
4.2 环境空气质量标准

项目位于富民工业园区麦垄化工产业园，根据《富民县工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，该区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准限值见表4-3。

表4-3  环境空气质量标准

序号

污染物项目

平均时间

浓度限值

单位
1

二氧化硫（SO2）

年平均

60

μg/m3
24小时平

150

1小时平均

500

2

二氧化氮（NO2）

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

3

颗粒物（粒径小于等于10μm）

年平均

70

24小时平均

150

4
颗粒物（粒径小于等于2.5μm）

年平均

35

24小时平均

75

5

总悬浮颗粒物（TSP）

年平均均

200

24小时平均

300

4.3 声环境质量标准

根据《富民县工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，项目区属于3类声环境功能区，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准区标准。标准限值见表4-4。

表4-4  声环境质量标准  单位：dB（A）
                       时段

声环境功能区类别

昼间

夜间

3
65
55


	染物排放标准
	4.4 施工期污染物排放标准
本项目施工期已结束，不设污染物排放标准。
4.5 运营期污染物排放标准

（1）水污染物排放标准

项目运营期无废水排放，不设水污染物排放标准。

（2）大气污染物排放标准

项目运营期大气污染物为粉尘，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放监控浓度限值。

表4-5  大气污染物综合排放标准

污染物

有组织

无组织

排放浓度（mg/m³）

排放高度（m）

排放速率（kg/h）
监控点

浓度

（mg/m3）

颗粒物

120
15
3.5
周界外浓度最高点

1.0

（3）环境噪声排放标准

项目营运期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。具体限值见表4-6。

表4-6  工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB（A）
                                      时段

厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间

3
65
55
（4）固体废物
一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013）中的有关规定。

	总量控制指标
	总量控制建议指标：

本项目运营期无废水排放，无固废产生，不涉及废水及固废总量控制指标，本次评价仅涉及废气指标。
本次评价建议项目总量控制指标为：

废气量：37.5万Nm³/a
颗粒物：0.0035t/a
原有排污许可证总量满足要求，无需新增总量。



表五、建设项目工程分析

	5.1 施工期工程分析
本项目已投入运行，施工期已结束，本次仅对施工期进行简易回顾分析。

（1）项目施工期对施工区域及周边道路进行洒水降尘，施工期大气污染对周边环境影响较小。

（2）项目施工期产生的建筑垃圾、生活垃圾等分类收集，生活垃圾与厂区生活垃圾一同处理，建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的按市政管理部门要求，施工期固体废物处置率100%。

（3）现场施工人员不在项目区住宿，现场不设置用餐及住宿点，施工现场产生的生活污水主要为清洁用水，产生的生活污水量不大。因此，施工废水及施工人员清洁用水排入沉砂池进行预处理，处理后用于周围环境的洒水降尘，减少施工场地的粉尘量。
（4）项目施工噪声经合理布局施工现场、合理安排施工时间、选用低噪声设备、减振、隔声降噪及距离衰减后对周边影响较小。

综上所述，项目施工期产生的污染物均得到妥善处置，对环境影响较小。
5.2 运营期工程分析
5.2.1 运营期工艺流程及产污节点
本次技改不改变现有项目生产工艺，仅仅增加一条100kt/a磷石膏水泥缓凝剂生产线，系利用5万吨/年饲料级磷酸氢钙生产线产生的磷石膏渣生产磷石膏水泥缓凝剂，项目采用省内一般采用的添加生石灰粉对磷石膏进行改性的工艺，添加生石灰主要目的是将磷石膏渣中的一些游离的酸性有害物质（如磷酸、氢氟酸）反应变成水不溶物，并调整其pH值，改性后磷石膏含水、游离酸（磷酸、氢氟酸）均可降低，pH达到6~7.5，达到水泥厂的要求，此工艺已应用多年。技改项目工艺流程如下：
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图5-1  生产工艺及产污节点
工艺流程简述：

①投料：项目生石灰破碎采用人工投料，投料过程有少量粉尘产生。
②破碎：生石灰采用颚式破碎机进行初破碎，此过程将产生破碎粉尘，颚式破碎机出料口与雷蒙磨进料口密闭连接，由于雷蒙磨进料口为负压状态，则颚式破碎机破碎过程为负压状态，颚式破碎机破碎产生的粉尘在负压下流入雷蒙磨，因此，破碎过程无粉尘排放。

③粉碎（雷蒙磨）：原料-生石灰块从主机罩壳侧面的进料斗加入机内，依靠悬挂在主机梅花架上的磨辊装置，绕着垂直轴线公转，同时本身自转，由于旋转时离心力的作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，使铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动碾压而达到粉碎物料的目的。高压是为增加产量可调紧弹簧上螺塞压缩弹簧，增加磨辊对物料的压力。物料研磨后，风机将风吹入主机壳内，吹起粉末，经置于研磨室上方的分析器进行分选，细度过粗的物料又落入研磨室重磨，细度合乎规格的随风流进入旋风收集器，收集后的物料即为成品。风量由大旋风收集器上端的回风管回入风机，风路是循环的，并且在负压状态下流动，整个气流系统是密闭循环的，因此，无粉尘外排。产品暂存于雷蒙磨设备自带的粉料仓（旋风收集器）。
雷蒙磨整机各管道接口不严密，外界气体被吸入，使循环气压增高，为保证磨机在负压状态下工作，所增加的气流量通过余风管排入布袋除尘器，被净化后排入大气。

④投料：磷石膏渣通过装载机投入磷石膏渣仓，由渣仓底部投料至皮带机，生石灰由粉料仓通过螺旋给料机投料至皮带机，螺旋给料机为密闭设备，投料过程无粉尘产生。
⑤混合：将磷石膏渣与生石灰粉在混合器中进行混合，混合过程有少量粉尘产生。
⑥熟化：混合后的物料进入熟化库熟化，通过自然风干继续将改性磷石膏附着水含水率从18%降至15%左右，并调整产品pH值，熟化时间约5天，熟化过程不需进行翻堆。主要原理为生石灰粉与磷石膏中的游离酸（磷酸、氢氟酸）等有害物质反应生成磷酸钙、氟化钙等水不溶物，将水溶性P2O5含量由0.11%降低至0.06%，水溶性氟含量由0.016%降低至0.01%，并将产品pH调整到6~7.5，另外，少量生石灰与物料中的附着水反应在生成氢氧化钙时放出大量热，也有助于水分蒸发。具体反应原理如下：

3CaO+2H3PO4=Ca3(PO4)2+3H2O

2CaO+Ca(H2PO4 )2 = Ca3(PO4 )2+2H2O

CaO+2HF =CaF2+H2O

CaO+H2O=Ca(OH)2+热量
⑦成品入库：熟化后的物料即为成品，由装载机转运至成品库待售。
5.2.2 运营期污染源分析

5.2.2.1 废水
（1）生产废水
本项目生产过程中无生产用水，也无生产废水产生。
（2）生活废水
本项目员工由原厂调配，不增加新的员工，不新增生活污水。
5.2.2.2 废气
（1）投料粉尘
项目生石灰破碎采用人工投料，投料过程有少量粉尘产生，项目生石灰粒径较大，粉尘产生量较少，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，生石灰投料过程粉尘产生量约0.125kg/t（生石灰），项目年使用生石灰700t，则粉尘产生量约87.5kg/a，项目颚式破碎机年工作300天，每天工作1h，则粉尘产生量约0.29kg/h。
根据现场踏勘，项目投料粉尘未采取治理措施，为减少粉尘排放量，环评要求设置集气罩对粉尘进行收集，收集后通入布袋除尘器，经布袋除尘器处理后无组织排放。集气罩收集效率按85%计算，布袋除尘器除尘效率按99%，则无组织粉尘排放量约0.046kg/h，13.87kg/a。
（2）粉碎粉尘

项目生产均位于雷蒙磨成套设备内部负压状态下工作，生产过程中整个气流系统是密闭循环的，所增加的气流量通过余风管经袋式除尘器处理后排出，经与设备生产厂家了解，余风排出过程中带出粉尘量按粉碎量的0.5‰计，项目年粉碎生石灰700t，则粉尘产生量为0.35t/a。根据设备厂家提供资料，余风管排气量约为风机风量的10%（风机风量12500m³/h），则余风管排气量约1250m³/h，雷蒙磨每天工作1h，经计算，粉尘产生浓度约933.33mg/m³，余风管末端设置的布袋除尘器除尘效率约99%，则粉尘排放浓度为9.33mg/m³，排放速率为0.012kg/h。
根据现场踏勘，项目雷蒙磨余风管末端设置裸袋除尘，粉尘经裸袋除尘处理后的无组织排放，不满足环保要求，因此，环评要求：裸袋除尘改为箱式布袋除尘器，并设置15m排气筒，粉尘经布袋除尘器处理后排放。

通过以上措施，粉尘有组织排放量为0.0035t/a，0.012kg/h，排污粉尘浓度为9.33mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》（排放速率≤3.5kg/h，颗粒物≤120mg/Nm3）限值要求。
（3）混料粉尘
项目高效混合器在混合时有粉尘产生，由于磷石膏渣含水率较高（约18%），混合过程无磷石膏粉尘，混合过程粉尘主要为少量生石灰粉尘，项目生石灰用量700t/a，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，混合过程生石灰粉尘产生量约1‰，项目年生产300天，每天16h经计算，混合粉尘产生量约2.33kg/d，0.1458kg/h。
根据现场踏勘，项目投料粉尘未采取治理措施，为减少粉尘排放量，环评要求设置集气罩对粉尘进行收集，收集后通入布袋除尘器，经布袋除尘器处理后无组织排放。集气罩收集效率按85%计算，布袋除尘器除尘效率按99%，则无组织粉尘排放量约0.023kg/h，110.95kg/a。
（4）车辆运输扬尘
项目产品通过汽车散装运输，运输过程会产生运输扬尘，运输扬尘产生量与当时气象条件及与路面清洁度有关，表5-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。
表5-1  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（kg/辆•km）
路面清洁度

车速

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

（kg/m2）

（kg/m2）

（kg/m2）

（kg/m2）

（kg/m2）

（kg/m2）

5（km/h）

0.0511

0.0859

0.1164

0.1444

0.1707

0.2871

10（km/h）

0.1021

0.1717

0.2328

0.2888

0.3414

0.5742

15（km/h）

0.1532

0.2576

0.3491

0.4332

0.5121

0.8613

25（km/h）

0.2553

0.4293

0.5819

0.7220

0.8536

1.4355

由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

（5）汽车尾气
汽车尾气主要来自运输车辆驶入、驶出时排放的少量尾气，其中含THC、NO2、CO等少量污染物，呈无组织排放。
5.2.2.3 噪声
（1）设备噪声
项目运营期主要设备及噪声值见下表。
表5-2  主要生产设备噪声值一览表  单位：dB（A）

序号
设备名称

噪声值
数量
1

颚式破碎机
75~85
1

2
雷蒙磨
85~95
1

3
风机
80~90
1

4
输送机
60~70

2

5
高效混合器
75~85
1

6
装载机
75~80
3

（2）运输车辆噪声

项目运营期车辆噪声值在65~70dB（A）。
5.2.2.4 固体废物
（1）除尘渣

项目雷蒙磨布、颚式破碎机投料、混料过程布袋除尘器收集的生石灰粉尘约0.4713t/a，此部分灰渣作为原料返回生产。
（2）生活垃圾

本项目员工由原厂调配，不增加新的员工，无新增生活垃圾产生。
5.3 “以新带老”环保措施
针对遗留下来的环境问题以及项目有关环保措施，本报告提出的“以新带老”环保措施如下：
（1）禁止往现有渣场堆渣，根据《云南富民县世翔饲料添加剂有限公司5万吨/年饲料级磷酸氢钙及2万吨/年白磷肥项目环境影响报告书》及其批复要求，对现有渣场进行封场。
（2）在办公生活区设置一座垃圾收集池，生活垃圾统一收集后由园区环卫部门定期清运。
5.4 技改前后主要污染物排放总量变化汇总

本项目建成后年处理磷石膏约10.23万t，解决了现有渣场不足的现状，待新渣场建成后，延长了新渣场使用时间。技改前后污染物排放总量见下表。
表5-3  技改前后主要污染物排放总量变化情况汇总表(t/a)
分类
污染物

原项目排放量

本项目
“以新带老”削减量

总排放量

排放

增减量

产生量

削减量

排放量

废气

废气量万Nm3/a

30413.76

37.5
0
37.5
0
30451.26

+37.5
颗粒物
5.91456

0.35
0.3465
0.0035
0
5.91806

+0.0035
SO2
4.10112

0
0
0
0
4.10112

0
NOx

2.42352

0
0
0
0
2.42352

0
氟化物

0.43776

0
0
0
0
0.43776

0
废水

废水量m3/a

0
0

0

0

0

0

0

COD
0
0

0

0

0

0

0

NH3-N
0
0

0

0

0

0

0

TP
0
0

0
0

0
0

0

固废
磷石膏渣
0

0
0
0

0

0
0

煤渣

0

0
0
0
0
0
0
生活垃圾

0
0

0

0
0
0
0
污泥
0
0
0
0
0
0
0
由上表可知，本项目建成后全厂污染物排放量为：废气30451.26万Nm³/a；颗粒物5.91806t/a；二氧化硫4.10112t/a；氮氧化物2.42352t/a；氟化物0.43776t/a。富民县环境保护局2009年核发的《云南省排放污染物许可证》中允许排放总量为：废气32885万Nm3/a；颗粒物14.2t/a；二氧化硫45.94t/a；氮氧化物28t/a；氟化物0.8t/a。通过对比可知，原有排污许可证总量满足要求，无需新增总量。



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源编号
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度(mg/L)
	排放量

（t/a）
	浓度（mg/L）
	排放量（t/a）

	水污

染物
	无

	大气

污染

物
	运营期
	颚式破碎机投料
	粉尘
	87.5kg/a
	无组织排放

124.82kg/a

	
	
	混合器
	粉尘
	700kg/a
	

	
	
	雷蒙磨
	粉尘
	933.33mg/m³

0.35t/a
	9.33mg/m³

0.0035t/a

	
	
	车辆运输
	粉尘
	少量
	少量

	
	
	汽车尾气
	CO、NO2、THC
	少量
	少量

	噪声
	运营期
	设备噪声
	机械噪声
	60~95dB（A）
	经过减振、厂房隔声对外环境影响较小

	
	
	运输车辆
	运输噪声
	65～70dB（A）
	

	固体

废物
	运营期
	除尘设施
	除尘灰渣
	0.4713t/a
	返回生产

	其他
	无

	主要生态影响

本项目不新征土地，在原有厂区中部建设，项目的建设不会影响生态环境。
项目厂址西面的上坡上树木较多，主要植被为云南油杉、云南松、华山松、青冈栎，也有少量桉树。生态环境主要由人为控制，自身调节能力较低，本项目建设不会对该地生态环境造成大的负面影响。




表七、环境影响分析

	7.1 施工期环境影响分析及相关环保措施
本项目已投入运营，施工期已结束，施工期环境影响已不存在，故本次评价不对施工期环境影响进行分析。
7.2 运营期环境影响分析
7.2.1 地表水环境影响分析
（1）生产废水
本项目生产过程中无生产废水产生，不会对周边环境产生影响。
（2）生活污水
项目不增加新员工，项目使用员工由原厂调配，不新增生活污水。

7.2.2 地下水影响分析

（1）污染途径
污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，本项目无生产废水产生，本项目可能对下水造成污染的途径主要有：熟化库、成品库受雨水冲刷产生淋滤水对地下水造成的污染。

（2）项目区水文
根据《云南富民县世翔饲料添加剂有限公司5万吨/年饲料级磷酸氢钙及2万吨/年白磷肥项目环境影响报告书》，项目区地层为第四系残坡积粘土层及强风化玄武岩层。残坡积粘土层厚5~15m，富水性差，渗透系数为K=10－6～10－8cm/s，局部地段为K=10－5cm/s，隔水性较好。下部强风化玄武岩层，渗透系数为K=10－5～10－6cm/s，属弱～微透水地层，隔水性较好，区域地下水主要受大气降水补给，大气降水少量入渗补给地下水，大部分随地表水汇入沟渠中。
（3）影响分析
项目生产过程中无生产废水产生，项目熟化库、成品库均设置堆棚，不会受到雨水冲刷，不会产生淋滤水，不会对地下水造成污染。
（4）地下水污染防治措施
项目生产过程中无固体废弃物产生，项目熟化库、成品库的建设应参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(2013 修订版)》(GB18599-2001)中有关要求进行环保设计、建设，具体要求如下：
1）重点防渗区
本项目重点防渗区为熟化库、成品库，对熟化库、成品库地面进行混凝土浇筑，要求防渗系数达到≤1×10-7cm/s，禁止物料乱堆乱放。
2）一般防渗区

本项目一般防渗区为生石灰加工车间、物料混合车间，对生石灰加工车间、物料混合间进行地面硬化。
3）其他措施
①对生产车间周边设置导流渠，将车间周边雨水截流后导排至雨水收集池，避免雨水径流进入生产车间的导致淋滤水的产生。
②生产过程中要加强管理，要求定期、不定期进行检查排水沟渠等，一旦出现裂、漏情况，要及时修理。

③项目生产车间均已设置堆棚，避免雨水冲刷产生淋滤水，防止造成的地下水污染。

综上分析，本项目无生产废水产生，因此对地下水环境质量影响较小。
7.2.3 大气环境影响分析

7.2.3.1 有组织粉尘
项目有组织废气为雷蒙磨粉碎粉尘。项目雷蒙磨粉碎粉尘经布袋除尘后通过1根15m高的排气筒排放，本环评采用（HJ2.2-2008）《环境影响评价技术导则 大气环境》推介的SCREEN3模式对项目排放的粉尘对周围环境的影响进行估算。根据工程分析，项目生产过程粉尘产生情况见下表7-1。

表7-1  粉尘排放特征参数表
产污环节
主要污染因子
废气量

排放浓度

排放速率

排气筒参数

雷蒙磨
粉尘

1250m3/h

9.33mg/m3
0.012kg/h

高15m，尾气温度25℃，内径0.2m
采用HJ2.2-2008推介的SCREEN3模式对污染源下风向的地面浓度进行计算，并计算相应浓度占标率，计算下风向2500m范围内动态地面最大浓度值。估算结果见表7-2。
表7-2  粉碎粉尘排放估算结果
距离中心下风向距离D(m)
颗粒物
Ci(mg/m3)
Pi(%)
10

1.54E-20
0.00
100

0.0008005
0.18
200

0.000914
0.2

220
0.000929

0.21

300

0.000815

0.18

400

0.000805

0.18

500

0.000743

0.17

600

0.000649

0.14

700

0.000594

0.13

800

0.000563

0.13

900

0.000568

0.13

1000

0.000571

0.13

1500

0.0004817
0.11
2000

0.0003811
0.08
2500

0.0002942
0.07
下风向最大浓度
0.000929
0.21
Cmax出现距离
220m
根据表7-2可知，项目粉碎粉尘最大贡献浓度0.000929mg/m3，占标率0.21%＜10%；颗粒物最大地面贡献浓度远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准TSP24小时平均值0.3mg/m3限值要求，对下风向环境空气影响较小。项目最大落地浓度为下风向220m，周围最近敏感目标为大麦竜村，位于项目东南面450m，处于项目所在地主风向的的上风向，受本项目粉尘的影响较小。
7.2.3.2 大气防护距离计算

①废气污染物排放特征

根据工程分析，得到本项目无组织废气污染物排放情况见表7-3。
表7-3  项目无组织排放废气排放情
位置
污染源
污染物
治理措施

排放量（kg/h）

面源面积（m2）

面源高度（m）

生石灰加工区
颚式破碎机
粉尘
/
0.046
380

5
物料混合区

高效混合器

粉尘

/

0.023
230

5

②评价方法

粉尘根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则－大气环境》，本评价采用HJ2.2－2008推荐的国家环保部环境评估中心重点试验室发布的计算模式对大气环境防护距离进行计算。

③大气防护距离计算结果

根据导则要求，对属于同一生产单元的无组织排放源，应合并单一面源计算，因此本次预测对无组织粉尘排放合并为单一面源。计算结果见表7-4。
表7-4  无组织排放大气防护距离计算
选取参数
计算结果
污染物
排放量
kg/h
标准限值mg/m3
面源高度m

面源长度m

面源宽度m

粉尘

0.069
0.3

5

35

25

无超标点
7.2.3.3 运输扬尘

由工程分析可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。为减少运输扬尘对周围环境的影响，本环评提出以下措施：

①加强管理，保持厂内运输道路路面清洁，并对运输道路洒水降尘。

②对运输车辆进行篷布遮盖，降低运输车速，避免运输过程中物料抛洒，减少运输扬尘的产生。
7.2.3.4 汽车尾气

项目区域地势相对开阔，自然稀释扩撒条件较好，运输车辆所产生的尾气在空气中经自然扩散和稀释后，对项目周围的空气环境质量影响不大。
7.2.4 声环境影响分析

（1）噪声源情况
项目产生的噪声主要为生产设备运行噪声，生产加工作业均在生产厂房内进行。在产品生产过程中会使用到很多机械，产生一定的噪声。各设备产生的噪声源强见表7-5。
表7-5  项目各噪声源强  单位：dB（A）
序号
设备名称

数量
噪声源强
治理措施

措施后源强

1

颚式破碎机
1

75~85

基础减振

厂房隔声

70
2
雷蒙磨
1

85~95
80
3
风机
1

80~90
75
4
输送机
2

60~70

55
5
高效混合器
1

75~85
70
6
装载机
3

75~80

70
（2）影响分析
本项目于2015年12月投入运行，根据云南省核工业地质大队于2016年10月对云南富民世翔饲料添加剂有限公司排污许可证进行的年检监测，项目厂界共设4个噪声监测点，监测期间厂区正常生产，监测数据见下表。
表7-6   项目厂界噪声监测结果表  单位：dB（A）
序号
监测点位
2016.10.17

昼间
夜间
噪声值Leq

噪声值Leq

本项目厂
界四周
厂界东

58.1

48.3

厂界南

54.3

46.3

厂界西

57.7

47.3

厂界北

53.2

45.3

执行标准限值
65dB（A）
55dB（A）
达标情况
达标
通过上表可知，项目东、南、西、北厂界噪声均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准昼间限值要求。
（3）对周边环境的影响
项目东面30m为金属制品厂，南面紧邻磨石厂，西面为山坡；北面150m为页岩砖厂。因项目周边都是加工企业，且除东面金属制品厂外距离项目较远，对周边环境影响较小。

（4）对保护目标的影响

项目周边200m范围内无噪声保护目标，仅450m处有大麦竜村，因距离较远，项目噪声对大麦竜村的影响较小。
（5）噪声防治措施

为了减少项目噪声影响，本次评价提出以下措施：
①禁止雷蒙磨及破碎机夜间生产；
②建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。
综上所述，在采取以上措施以后，噪声经减振、厂房隔声、距离衰减后对周围环境的影响很小，项目运营期噪声对外环境影响可以接受。
7.2.5 固体废物环境影响分析
项目生产过程中固体废物主要为除尘渣，布袋除尘器收集的生石灰粉尘约0.4713t，此部分灰渣作为原料返回生产，对外环境无影响。
7.2.6 改性磷石膏外售可行性分析
7.2.6.1 改性磷石膏成分检验

根据建设单位提供数据，改性后磷石膏主要成分见下表。

表7-7  改性磷石膏主要成分一览表

       成分
名称

结晶水

附着水

CaO
SO3
F-
水溶性P2O5
总P2O5
磷石膏渣（%）

16.56

12.21

26.89

36.64

0.01

0.06

0.61

项目产生的磷石膏经加入石灰粉在混合器中混合后，生石灰与渣中的酸性有害物质进行反应生成水不溶物，达到去除酸性有害物质的目的，同时增加产品pH值，同时反应生成热有助于降低水分含量。由上表可知，改性磷石膏质量满足《改性磷石膏水泥缓凝剂》（DB53/T 396-2012）中相关要求。
根据2016年8月云南富民世翔饲料添加剂有限公司委托云南省建筑材料产品质量检验研究院对本项目改性磷石膏的检验报告（2015（滇）质检验字024号）（见附件14），改性磷石膏（干基）成分见下表：
表7-8  改性磷石膏成分表  单位：%
项目

烧失量

SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
P2O5
结果

17.09

18.54

0.65

0.25

26.02

0.06

36.64

0.58

根据检验报告，改性磷石膏放射性符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准中对建筑主体材料的技术要求。
7.2.6.2 改性磷石膏使用可行性分析

（1）相关指标符合性分析

改性磷石膏使用对象有云南联润经贸有限公司、云南昆钢嘉华水泥建材有限公司、拉法基瑞安（东骏）水泥有限公司，根据建设单位与拉法基瑞安（东骏）水泥有限公司签订的改性磷石膏供货合同，对磷石膏指标要求如下：
表7-9  磷石膏控制指标表
控制项目
控制指标

本项目指标
符合性分析
SO3
≥32.0%
36.64%
符合

P2O5
≤1.00%

0.58%
符合

结晶水

≥13.6

16.56%
符合

附着水

≤15%
12.21%
符合

备注：由于使用对象生产工艺要求，对改性磷石膏含水率、水溶磷的指标与《改性磷石膏水泥缓凝剂》（DB53/T 396-2012）中相关指标略有差异。
本项目磷石膏改性后pH值为6-7.5，根据2016年八日云南富民世翔饲料添加剂有限公司委托云南省建筑材料产品质量检验研究院对本项目改性磷石膏的检验报告（2015（滇）质检验字024号）SO3为36.64%，大于32%，因此，项目磷石膏能满足下游厂家的需求。
（2）产品质量控制

本项目产品质量控制依托原有项目分析室对产品主要指标（水溶磷、结晶水、附着水、SO3）进行检验，检验频率为每班一次，以确保项目产品质量满足下游使用厂家要求。
（3）改性磷石膏使用能力分析

建设单位与拉法基瑞安（东骏）水泥有限公司、云南联润经贸有限公司、云南昆钢嘉华水泥建材有限公司均签订了改性磷石膏供货合同，根据建设单位提供的2017年改性磷石膏处置台账，2017年建设单位改性磷石膏处置情况具体见下表。
表7-10  2017年改性磷石膏出厂统计  单位：吨
  去向
月份

云南联润经贸有限公司
拉法基瑞安（东骏）水泥有限公司
云南昆钢嘉华水泥建材有限公司
月合计

1月

1885.46

4367.42

3431.96

9684.84

2月

2560.78

4033.83

2970.99

9565.6

3月

2787.1

3244.68

4863.24

10895

4月

3171.68

4726.7

3285.16

11183.5

5月

4986.12

0
4521.26

9507.38

6月

5266.68

0
4469.57

9736.25

7月

4958.66

0
4418.2

9376.86

8月

4881.76

0
4341.03

9222.79

9月

5046.78

0
4288.49

9335.27

10月

6118.95

0
0
6118.95

11月

7594.53

0
0
7594.53

12月

0
0
0
0
总计

49258.5
16372.63

36589.9

102221.03
根据上表可知，本项目2017年改性磷石膏出厂102221.03吨，故本项目生产的改性磷石膏缓凝剂能全部消耗。
（4）改性磷石膏处置可行性分析

项目运行期间生产的改性磷石膏销能够满足协议厂家要求；但项目改性磷石膏外售综合利用受接纳厂家生产状况的影响，可能存在改性磷石膏一段时间内无法完全销售的情况，因此，建设单位承诺：“为了防止正常生产后，因不可预测的因素导致改性磷石膏销售不完或新渣场尚未建成投产，导致原有项目产生的磷石膏渣无法利用或填埋，建设单位对5万吨/年磷酸氢钙生产线采取减产或者停产等措施减少磷石膏渣的产生量，确保磷石膏渣不外排”。环评要求项目磷石膏临时转运场的磷石膏堆存量到达最大存量的90%左右就应停产，禁止往现有渣场继续堆渣，严禁磷石膏超出临时转运场随意堆放。
另外，环评要求建立污染治理设施运行台账、磷石膏处置台账，定期向属地环保部门报送污染治理设施运行情况及磷石膏处置台账。
7.3 项目建设的合理性分析

7.3.1 产业政策符合性分析

本项目属磷石膏综合利用项目。对照产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正），项目属于鼓励类：“三十八、环境保护与资源节约综合利用—— 27、尾矿、废渣等资源综合利用”，符合国家产业政策。
综合上述，项目符合现行的产业政策。
7.3.2 项目选址符合性分析

（1）规划符合性分析
本项目位于富民工业园区白石岩-哨箐组团中的麦竜片区，项目主要进行磷石膏水泥缓凝剂的生产，符合园区的规划要求。且项目于2016年6月30日获得富民工业园区管委会招商服务局同意入园意见（详见附件4）。
因此，本项目符合《富民工业园区总体规划修编（2015~2030）》。
另外，根据《富民工业园区总体规划修编（2015~2030）》：未来，白石岩组团将重点发展以节能环保设备为主导的装备制造业，打造昆明市重要的装备制造产业基地。同时，辅以发展精细化工产业，麦竜片区现有的磷化工产业在有条件的情况下应考虑逐步向钛化工产业园转移，现状机械加工、环保产业可适当保留。本项目属于磷化工产业，在未来进行产业转移时，建设单位应自行承担本项目的搬迁费用。
（2）平面布置合理性分析
项目平面布局主要分为熟化库、生石灰加工区、物料混合区和成品库，生石灰加工区、熟化库和成品库位于厂区中部偏西，项目生产车间内部按照工艺要求布置，符合工艺要求，生石灰加工区位于北侧，项目的下风向，对周边环境影响较小。
综上所述，项目各项生产布局、环保设施等均根据生产、处理需要进行布局，总体布局合理。
（3）环境相容性分析

项目位于富民工业园区白石岩-哨箐组团中的麦竜片区，园区内企业多为化工产品加工，与工业园区规划相符，本报告环境现状分析表明，项目所在地环境质量满足相关质量要求，环境影响评价结果表明，项目对评价区域地表水环境无影响，噪声对外环境及关心点的影响不大。
项目东面30m为金属制品厂，南面紧邻磨石厂，西面为山坡；北面150m为页岩砖厂。与项目距离最近的为项目南侧450m的大麦竜村，且本项目对生产过程中产生的污染物均采取了有效的环保措施，对大麦竜村的影响较小。
综上分析，项目选址合理。
7.4 监测计划及竣工验收
7.4.1 监测计划
本项目在云南富民世翔饲料添加剂有限公司现有用地范围内建设，不新增占地，项目运营期监测计划纳入全厂监测计划，具体见下表。

表7-11  运营期环境监测计划表

监测时段
监测地点
监测项目
监测频率
监测方法
运营期
厂界四周
噪声
每年2次，分昼夜两个时段
按国家有关规范进行
厂界
颗粒物
每年2次
雷蒙磨排气筒
颗粒物

每年2次

7.4.2 竣工验收
项目按“三同时”原则，建成后，应按国家规定的建设项目竣工验收办法进行环境保护设施竣工验收。建设项目的排污应执行国家新建项目的有关排放标准。验收方案和内容由负责验收的单位制订，本环评报告表作为验收的主要依据。“三同时”验收一览表见表7-12。

表7-12  项目“三同时”竣工验收一览表

项目

处理措施

处理对象

处理效果

验收标准

废气

布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放
雷蒙磨粉碎粉尘
处理效率≥99%
达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（表2）有组织排放，排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m³。

集气罩+布袋除尘
颚式破碎机投料粉尘
混合粉尘
达标排放
无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准要求，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

噪声

风机、破碎机减振
设备噪声
达标排放

达到行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。
地下水污染防治
熟化库、产品库设置堆棚，地面混凝土浇筑。生产车间周边设置导流渠导流雨水，避免雨水冲刷，生石灰加工车间、混料间地面进行硬化处理
/
/
熟化库、成品库地面混凝土浇筑，防渗系数≤1.0车10-7cm/s，其他车间地面硬化。车间设置堆棚，车间周边设置导流渠将雨水导流至初期雨水收集池



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源编号
	污染物名称
	防治措施
	预期防治效果

	水污

染物
	无

	大气

污染

物
	运营期
	雷蒙磨
	粉尘
粉尘
	布袋除尘器处理后通过15m排气筒外排
	达到（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2二级标准

	
	
	颚式破碎机
	
	集气罩收集+布袋除尘
	达到（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值≤1mg/m3

	
	
	高效混合器
	
	
	

	
	
	运输
	
	加强管理，保持厂内运输路面清洁
	

	
	
	运输
	燃油尾气
	无组织排放
	对环境影响较小

	固体

废物
	运营期
	除尘设施
	除尘灰渣
	返回生产
	处置率100%，对周围环境影响较小

	噪

声
	运营期
	设备、车辆行驶
	设备噪声、运输噪声
	厂房隔声、设备减振
	达到行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果

由于本项目所在区域及周围已无原生植被，项目在现有厂区建设，不会对该地生态环境造成大的负面影响。



表九、结论与建议

	9.1结论

9.1.1 项目概况

《100kt/a磷石膏水泥缓凝剂技术改造项目》位于富民县工业园区麦垄化工产业园，项目区中心地理坐标为：东经102°30'4.14"，北纬25°16'5.17"。项目东面30m为金属制品厂，南面紧邻磨石厂，西面为山坡；北面150为页岩砖厂。距离本项目最近的敏感点为项目区南面450m的大麦竜村。总投资1358万元，其中环保投资12万元。

9.1.2 环境质量现状评价结论

①大气：评价区内环境空气质量满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，环境空气质量现状良好。

②地表水：螳螂川上游监测断面（W1）水质可以满足（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。螳螂川下游监测断面（W2）磷酸盐不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准，其余监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。超标原因为河道沿线村庄污水及农业面源污染。
③声环境：项目所在地声环境质量现状较好，满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求。
④地下水：项目厂区地下水环境质量现状满足GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求。
9.1.3 产业政策及规划符合性

本项目属磷石膏综合利用项目。对照产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正），项目属于鼓励类：“三十八、环境保护与资源节约综合利用—— 27、尾矿、废渣等资源综合利用”，符合国家和云南省产业政策。
本项目位于富民工业园区白石岩-哨箐组团中的麦竜片区，项目主要进行磷石膏水泥缓凝剂的生产，符合园区的规划要求。且项目于2016年6月30日获得富民工业园区管委会招商服务局同意入园意见（详见附件4）。因此，本项目符合富民工业园区总体规划修编（2015~2030）。项目符合现行的产业政策及园区规划。
9.1.4 运营期环境影响结论

（1）大气环境：项目生石灰粉碎粉尘经布袋除尘器处理后，排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，无组织排放厂界无超标点，对环境影响较小。
（2）地表水环境：本项目无废水产生，对外环境无影响。
（3）声环境：本项目生产车间设备噪声通过厂房隔声、设备减振和距离衰减后厂界噪声都能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
（4）固体废弃物：项目运营期固废处置率100%。
9.1.6总结论

综上所述，该项目建设符合国家产业政策，选址合理，符合相关规划，符合达标排放、总量控制的原则；项目施工和运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响。
本项目建成后年处理磷石膏约10.23万t，解决了现有渣场不足的现状，延长了新渣场使用时间。项目的建设和营运过程中，必须认真落实各项环保治理措施，加强管理，同时采纳本报告提出的对策，落实各项环保措施和方案，保证环境功能目标的实现。只要达到以上要求，从环境角度考虑，本项目的建设是可行的。
9.2 对策措施

（1）废气

①项目雷蒙磨产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放。
②颚式破碎机投料口、混合器产尘点设置集气罩+布袋除尘处理后无组织排放。

（2）噪声

①禁止雷蒙磨及破碎机夜间生产；
②建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。
（3）地下水污染防治措施
项目生产过程中无固体废弃物产生，项目熟化库、成品库防渗应参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(2013 修订版)》(GB18599-2001)中有关要求进行建设，具体要求如下：
1）重点防渗区
本项目重点防渗区为熟化库、成品库，对熟化库、成品库地面进行混凝土浇筑，要求防渗系数达到≤1×10-7cm/s，禁止物料乱堆乱放。
2）一般防渗区

本项目一般防渗区为生石灰加工车间、物料混合车间，对生石灰加工车间、物料混合间进行地面硬化。

3）其他措施
①对生产车间周边设置导流渠，将车间周边雨水截流后导排至雨水收集池，避免雨水径流进入生产车间的导致淋滤水的产生。
②生产过程中要加强管理，要求定期、不定期进行检查排水沟渠等，一旦出现裂、漏情况，要及时修理。

③项目生产车间均已设置堆棚，避免雨水冲刷产生淋滤水，防止造成的地下水污染。
（4）管理措施
①加强管理，保持厂内运输道路路面清洁，并对运输道路洒水降尘。

②对运输车辆进行篷布遮盖，降低运输车速，避免运输过程中物料抛洒，减少运输扬尘的产生。
③项目应加强对减振降噪设施、布袋除尘器等环保设施的管理，定期检查、检修环保设施，确保各个环保设施的正常运行。
④建立污染治理设施运行台账、磷石膏处置台账，定期向属地环保部门报送污染治理设施运行情况及磷石膏处置台账。
（5）以新带老措施

①禁止往现有渣场堆渣，根据《云南富民县世翔饲料添加剂有限公司5万吨/年饲料级磷酸氢钙及2万吨/年白磷肥项目环境影响报告书》及其批复要求，对现有渣场进行封场。
②在办公生活区设置一座垃圾收集池，生活垃圾统一收集后由园区环卫部门定期清运。
9.3 建议

（1）建议公司指定专人负责生产过程中的环境管理工作，加强对员工在安全生产和清洁生产方面的教育。
（2）制定详尽可行的岗位操作规程和作业制度，规范文明生产，严格劳动纪律，提高消防和职业安全水平。
（3）建议对原有磷石膏转运场设置堆棚或篷布遮盖，避免雨水冲刷和扬尘产生。

（4）加快新渣场环保手续办理和建设工作，确保新渣场顺利投入使用，以恢复厂内正常生产。
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磷矿
球磨机
矿浆贮槽
反应槽
真空闪蒸冷却器
过滤机
脱氟反应槽
沉清器
饲钙沉清器
离心机
烘干机
DCP成品
配钙池
管道洗涤器
第一洗涤塔
第二洗涤塔
复挡除沫器
洗涤
磷石膏堆场
送反应槽
渣
渣
废液
噪声N1
上清液
下层料浆
滤渣
废气G1
噪声N2
化灰池
污水处理池
烘干机
旋风除尘
布袋除尘
废气G3
白肥成品
液体送脱氟槽
噪声N3
热风炉
旋风除尘
布袋除尘
废气G2
上清液
废气
石灰
钙粉
稠浆
废气
干燥炉
水
浓硫酸
磷石膏洗涤水
废气
废气
洗涤液
水
煤
煤



磷石膏转运场
进料斗
装载机
高效混合器
颚式破碎机
雷蒙磨
粉料仓
投料
输送皮带

熟化库
装载机
成品库
布袋除尘
粉尘
排空
投料
生石灰
粉尘
粉尘



