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云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司各部门：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废弃物防治法》等有关法律法规的规定，按照《环境保护部关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发〔2015〕4号）的要求，为提高公司应对突发环境事件的能力，减少突发环境事件发生，增强突发环境事件发生后快速有效处置、开展及时有效的应急救援工作，将人员和财产损失、环境危害降到最低。特编制本预案。

本预案于    年  月  日专家评估会讨论通过，经批准，本预案于    年  月  日发布，    年  月  日实施。预案批准发布后，公司组织落实预案中的各项工作，明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

批准人： 
年  月  日
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1 总则

1.1 编制目的

针对云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司（以下简称“硒业分公司”）可能发生的环境污染事件，保证迅速、有效、有序地开展应急救援行动，确保事件发生时能够及时、有效处理事件源，避免事件扩大，降低突发环境事件所造成的环境危害及其损失，提高公司应对突发环境事件的能力，保障公众生命财产安全，保护环境。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规、规章、指导性文件

1.2.2 标准、技术规范

1.2.3 相关文件

（1）《昆明市突发环境事件应急预案》；

（2）《富民县突发环境事件应急预案》；

（3）《富民县突发环境事件应急预案的分级》；

（4）《云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司粗硒真空蒸馏项目环境影响报告表》（云南银发绿色环保产业股份有限公司，2017年4月）；

（5）富民县环境保护局关于对《云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司粗硒真空蒸馏项目环境影响报告表》的批复（富环保复〔2017〕34号）；

（6）其他相关的法律、法规、规章和标准。
1.3 适用范围

本预案适用于硒业分公司范围内突发环境事件的应对工作。
1.4 应急预案体系

《预案暂行办法》将环境应急预案分为综合预案、专项预案、现场处置预案三类。根据《云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司突发环境事件风险评估报告》（2018第一版），硒业分公司环境风险等级为一般环境风险，因此编制突发环境事件综合应急预案，不单独编制专项应急预案。
1.5 应急工作原则

1.6 事件分级

按照突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，公司对突发环境事件分为：不可控突发环境事件（社会级）、可控突发环境事件（厂区级）。
1.6.1 不可控突发环境事件

突发环境事件依靠厂区应急组织机构不能解决，需要富民县政府、富民县环保局等外部救援力量统一组织协调的事件。

不可控突发环境事件（社会级）：火灾事故可能引起的次生、衍生场外环境污染事件。

1.6.2 可控突发环境事件

突发环境事件可以通过企业内部应急组织机构处理的事件。

可控突发环境事件（厂区级）：①加热尾气、蒸馏尾气泄漏事件；②冷凝水泄漏引发的环境事件。
2 公司基本情况

2.1 公司概况

2.1.1 公司历史沿革

云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司（以下简称“硒业分公司”）为云南铜业科技发展股份有限公司子公司，公司成立于2017年7月，建设有一条300t硒锭、40t硒粉的中试生产线；占地面积2625.42m2，建筑面积847.11m2，主要由生产厂房、附属厂房、辅助用房组成。生产厂房用于粗硒→硒锭的真空蒸馏试验及原料堆放；附属厂房用于硒锭→硒粉的研磨加工及产品堆放；辅助用房用于办公和职工沐浴。厂区拥有管理人员及员工14人。
2.1.2 环保手续办理情况

公司于2017年4月委托云南银发绿色环保产业股份有限公司编制完成《云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司粗硒真空蒸馏项目环境影响报告表》；于2017年5月11日取得富民县环境保护局关于对《云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司粗硒真空蒸馏项目环境影响报告表》的批复（富环保复〔2017〕34号）。准备验收至今未发生环境污染事故，未遭受过周边居民因环保问题而进行的投诉，各项环保设施运营正常。
2.1.3 地理位置

富民县位于昆明市西北部，东临寻甸、嵩明两县，西与禄丰、武定两县接壤，南靠西山区，北和禄劝县山水相连。

硒业分公司位于富民县北部，富民工业园区昆明市富民县永定镇白沙坡云铜富民薪冶工贸有限公司厂区内，距离富民县城3.2km，中心地理坐标为东经102°28′38.3″，北纬25°15′18.6″。周边有京昆高速公路、108国道等道路。
2.1.4 自然条件

2.1.5 周边环境

空气环境：公司位于富民薪冶公司厂区内，主要大气环境保护目标为公司周边的村庄、居民点。根据昆明市大气环境功能区划，按《环境空气质量标准》（GB3095-96）二级标准保护。

地表水：所在区域主要地表水体为螳螂川。根据《云南省地表水功能区划》（2010-2020），项目地表水保护目标按GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水域功能要求进行保护。
表2-1    企业周边环境风险受体分布情况
	类别
	环境保护目标
	环境特征
	方位
	与厂区距离（m）
	性质
	保护级别

	大气环境
	散户
	4户，20人
	西南面
	130
	居住区
	《环境空气质量》（GB3095-1996）中二级标准

	
	大坝村
	55户，250人
	东北面
	850
	
	

	
	龙洞村
	55户，214人
	东北面
	1600
	
	

	
	兴贡三竜村
	旧村
	156户,546人
	东北面
	1300
	
	

	
	
	新村
	30户，111人
	东北面
	1450
	
	

	
	河尾巴村
	129户，407人
	东北面
	2040
	
	

	
	麻垮村
	20户,72人
	东面
	2320m
	
	

	
	牧羊场村
	102户，314人
	东南面
	660m
	
	

	
	尹家湾
	227户,799人
	东南面
	1400m
	
	

	
	下西邑村
	182户,675人
	东南面
	2100m
	
	

	
	中西邑村
	127户，478人
	东南面
	2250m
	
	

	
	上西邑村
	75户，257人
	东南面
	2200m
	
	

	
	山头村
	154户,547人
	南面
	1900m
	
	

	
	杨家湾
	117户,407人
	东南面
	1100m
	
	

	
	烟敦村
	123户,417人
	南面
	1400m
	
	


	
	石桥村
	21户,79人
	西面
	2120m
	
	

	
	大刺棵村
	48户，184人
	西南面
	1500m
	
	

	
	白沙坡
	120户，360人
	西南面
	1300m
	
	

	
	红庙村
	153户，506人
	西南面
	1400m
	
	

	
	哨箐村
	95户，371人
	西面
	1880m
	
	

	
	兴贡小学
	小学生154人
	南面
	1190m
	学校
	

	水环境
	螳螂川
	/
	北面
	1200m
	地表水
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准


2.1.6 厂区平面分布

本公司位于富民薪冶工贸有限公司生产区东北面，为租用富民薪冶工贸有限公司的标准厂房建中试厂。厂区西南面71.6m处为薪冶公司的食堂，77.3m处为薪冶公司的办公楼；北面6m处为薪冶公司的污水处理站；西面为薪冶公司的发展预留用地；东面和南面为薪冶公司的厂区道路。

厂区由生产厂房、附属厂房和辅助用房组成。生产厂房和附属厂房位于厂区东侧；辅助用房位于厂区西侧。生产厂房主要用于粗硒→硒锭的真空蒸馏中试，以及原料堆放；附属厂房主要用于硒锭→硒粉的研磨加工，以及产品堆放；辅助用房主要用于办公和职工沐浴。
2.2 生产工艺基本情况

2.2.1 生产原辅材料消耗量及储存量

云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司粗硒真空蒸馏生产线，是以云铜稀贵分厂粗硒为原料，通过真空蒸馏制成纯度为98%以上的硒锭和硒粉的中试生产。
表2-2    原辅材料年消耗及储存量统计表
	类别
	名称
	最大储存量（t）
	临界量（t）
	原料来源

	原料
	粗硒
	50
	
	云铜稀贵分厂

	辅助材料
	石灰（干燥剂）
	0.1
	
	


2.2.2 产品名称及产量
年产300t硒锭、40t硒粉生产线1条。

2.2.3 生产工艺流程
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图2-1    试验主体工艺流程及产污节点示意图[image: image10.jpg]



2.2.4 生产废弃物及储存处置情况

（1）废水处置情况：

冷凝水：冷凝水为物料结晶水。根据元素分析，冷凝水中主要为Se盐类物质，无Pb、As、Cu等重金属。该部分废水经收集后排入项目厂区东北侧富民薪冶公司污水处理系统处理后回用，不外排。
（2）废气处置情况：

加热尾气：加热尾气主要由加热过程中水蒸汽组成，真空泵抽出后经冷凝、石灰干燥、布袋除尘处理后由20m排气筒排放。根据《云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司粗硒真空蒸馏项目检测报告》（2017年12月25日），经布袋除尘处理后，各指标均满足排放要求。
真空蒸馏排气：真空蒸馏尾气为蒸馏工段开始时抽真空所产生的少量排气，经布袋除尘后由20m排气筒排放。根据《云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司粗硒真空蒸馏项目检测报告》（2017年12月25日），经布袋除尘处理后，各指标均满足排放要求。
（3）固体废物处置情况：

废石灰：为干燥加热尾气，保证后续布袋除尘器正常运营，设置有石灰干燥器对加热尾气进行干燥处理，将有废石灰产生，该石灰化学性质基本未发生变化，废石灰单独收集后返回富民薪冶公司初期雨水收集系统，作为中和剂使用，最终随其初期雨水系统净化渣一并返回薪冶公司生产工序综合利用，不外排。

金银渣：蒸馏过程物料中杂质（Cu、Te、Pb等）的饱和蒸气压较高，蒸馏过程不发生变化，形成金银渣（Au含量≥50g/t，Ag≥3%）。金银渣以副产品形式全部返售回云铜稀贵分厂回收其中有价金属。

2.2.5 环保设施的数量和处理污染物情况

环评报告中提出防治措施及公司实际环保设施落实情况见下表：
表2-4    环评中提出的防治措施落实情况表

	环评中提出的防治措施
	实际情况
	落实情况

	加热尾气采取冷凝器、干燥器、1#布袋除尘器
	加热尾气排气口处已装设布袋除尘器
	已落实

	蒸馏尾气末端增加2#布袋除尘器
	蒸馏尾气末端已装设布袋除尘器
	已落实


	原料粗硒仓库防渗处理，并设置渗滤液收集池
	粗硒仓库已按要求采取防渗措施，未设置渗滤液收集池，但已设置围堰
	已落实


3 环境风险源及环境风险评价

3.1 主要环境风险源识别

根据《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）表1，对公司原辅材料、中间产物、终产物和三废所涉及的主要物质进行识别。

3.1.1 物质风险识别

根据《云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司突发环境事件风险评估报告》（2018年第一版）对生产原料、燃料、产品、中间产品、副产品、辅助生产物料、“三废”污染物等进行识别，公司风险源物质主要有：加热尾气、蒸馏尾气，冷凝水。

通过对企业风险Q值计算，Q=0＜1。
3.1.2 污染物非正常排放

因污水处理系统故障冷凝水非正常排放。

3.2 风险源事故环境影响分析

我公司可能存在风险源事件有：加热尾气、蒸馏尾气泄漏事件，冷凝水泄漏引发的环境事件、火灾事故可能引起的次生、衍生场外环境污染事件。具体分析详见《云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司突发环境事件风险评估报告》（2018年第一版）。
4 组织机构及职责

4.1 应急组织体系

公司应组建应急救援队伍，具体划分为应急保障组、警戒疏散组、抢险救援组、环保应急组4个应急小组。

4.1.1 组成

公司急救援组织机构由管理人员及员工组成，组织机构图见图4-1。
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图4-1    组织机构图

4.1.2 职责

（一）总指挥

①贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；组织制定突发环境事件应急预案；

②组建突发环境事件应急救援队伍；

③视突发环境事件状况和可能演化的趋势，判定是否需要外部救援或资源，接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；

④批准本预案的启动与终止；

⑤安排公司应急办公室组织有突发环境事件的发生、处置、损害情况、恢复情况等资料与政府部门报告相关情况，配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

⑥负责组织处理厂区内部各级预案的审批与更新；

⑦负责组织外部评审。

（二）副总指挥

副总指挥的职责是协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作，若总指挥不在时，由副总指挥全权负责应急救援工作。

（三）应急救援办公室

①负责应急保障组、警戒疏散组、抢险维修组、环保应急组队伍的调动；

②协助应急总指挥对事故现场处置救援工作；

③接受政府的指令和调动；

④提前组织相关人员对环境安全事故应急预案的培训学习；

⑤做好处理环境事件的资金保障工作，负责厂区内外应急救援物资的调配与发放；

⑥向上级汇报告和向周边单位报告事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，组织事故调查。

（四）突发事件应急处置小组

（1）应急保障组

①做好处理环境事件的资金保障工作，负责厂区内外应急救援物资的调配与发放；

②应急救援物资的保管、补充。

（2）警戒疏散组

①根据现场制定紧急撤离（疏散）路线，应急救援的安全、技术措施；

②跟踪事件动态情况，对建立和解除污染警报的时间、区域提出建议。

（3）抢险救援组

①负责在事故抢险过程中所需的维修设备工具进行存取； 

②负责厂区内救援的设施、设备实施紧急拆除、维修；

③当事故发生时，负责对厂区内主要设备进行排查，协同现场指挥进行抢救；

④监督应急人员执行有效的应急措施，保证应急人员的安全；

⑤掌握生产工艺过程中可能出现的环境污染事故的解决方案；

⑥熟悉主要消防器材、防护设备等的位置及使用方法。

（4）环保应急组

①配合外部监测部门采样监测，提供现场协助；

②突发环境事件对进行调查取证，配合相关单位消除污染；

③掌握风险源可能发生泄漏物收集的基本方法，防止污染扩散；

④熟悉危废物收集设施、覆盖物等环保应急物资存放位置；

⑤负责在突发环境事件处理过程中所产生的“三废”的收集、记录以及后期处置工作。

5 预防和预警

5.1 预防措施

5.1.1 环境风险源监控

为了及时掌握危险源的情况，对危险事故做到早发现早处理，降低或避免危险事故造成的危害，必须建立健全危险源监控体系，具体工作内容包括以下两个方面：

首先是监控内容：主要包括监控对象、监控部位、监控方式、监控时间以及监控频率。其次是监控人员、物资配备：监控人员落实到位，监控仪器（如电子视频）、监控设施配备齐全，并且落实到位。

公司厂区安装有摄像头，对厂区实时监控，冷凝水收集池安排专员巡检，责任落实到人。

5.1.2 环境事件预防措施

（1）加热尾气、蒸馏尾气泄漏事件预防措施
①定期检查布袋除尘器运行情况，定期清理；

②发现布袋损坏及时进行更换。

（2）冷凝水泄漏事件引发的环境事件预防措施

①冷凝水单独收集，然后排入薪冶公司污水处理系统处理后回用；生产期间设专员每天对污水处理系统运行情况进行巡查，确保处理设备正常运行；
②冷凝水中主要为Se盐类物质，沉淀物质返回生产工序。
（3）火灾事故可能引起的次生、衍生场外环境污染事件预防措施

①厂区严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图，各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑消防和疏散通道等问题，消防通道参照消防有关要求建设、布置，厂区设立严禁烟火警示牌。

②厂区严格按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）之规定，配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量分散在区域内，厂区配备2个消防栓。

5.2 预警行动

5.2.1 预警程序

当发生突发环境事件时，对应公司事件分级立即启动预警。我公司报警信号系统分为二级，具体如下：

II级预警（可控）：发生环境事件对厂区正常生产运行影响较小的，依靠厂区自身应急救援队伍能够解决且事态趋势不会扩大的事件，公司发出厂区级预警，由公司应急总指挥启动应急程序，对突发环境事件事态大小分析，制定救援方案，应急小组听从应急总指挥调遣指挥开展救援工作；若突发环境事件依靠公司车间人员力量可以解决的环境风险事件，则发出车间级预警，开展救援处置后上报应急救援办公室。
I级预警（不可控）：突发环境事件影响范围扩散至厂区外，厂区内的应急组织不能解决或控制，且会产生重大环境影响的事件，则立刻发出I级预警。如出现火灾等引发的次生、衍生突发环境事件，除厂区内启动紧急程序，组织厂区人员立刻疏散到安全地带外，同时应立即向富民县政府应急办、富民县环保局和富民薪冶工贸有限公司等报告，请求相关单位开展救援工作。

5.2.2 启动应急预案程序

5.3 报警、通讯及联络方式

5.3.1 报警联络方式

公司内建立24小时有效的报警装置，并设昼夜值班室，当发现有隐患时，当天值班人员应第一时间通知应急救援办公室值班人员或应急总指挥，在接到情况报告后，应急救援办公室组织应急小组开展先期处置，然后通报相关单位，并及时查明事件详情。

6 信息报告与通报

6.1 内部报告

6.2 外部报告

当突发环境事件依靠厂区应急组织机构不能解决，需要富民县政府、富民县环保局等外部救援力量统一组织协调的事件，应在第一时间通知应急救援办公室或应急总指挥，由应急救援办公室或应急总指挥向富民县政府应急办、富民县环保局和附近企业等报告请求外部力量救援。

6.3 事故信息通报

6.4 信息上报
突发环境事件的正式报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

初报可用电话直接报告。初报从发现事件后起1小时内上报相关主管部门。报告主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事故潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告。续报在查清有关基本情况后起2小时内上报相关主管部门。在初报的基础上报告有关确切数据，包括事故发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告。处理结果报告在事件起4小时内上报相关主管部门。在初报和续报的基础上，报告处理事故的措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件。

6.5 事故报告内容

突发环境事件报告内容包括：

（1）事件发生的准确地点、内容、污染物名称、物化性质、严重程度等，事故已经造成的伤害现状；

（2）事件排放污染物的种类、数量；

（3）事件已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式趋向；

（4）直接人员伤亡和经济损失；

（5）事件是否得到了有效控制，是否请求支援以及请求支援的部门；

（6）可能受影响区域及采取的措施建议；

（7）事故发生地附近的人员人数、距事故发生地距离。

7 应急响应与措施

7.1 分级响应机制

针对事件危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，公司对突发环境事件分为二级应急响应，即：不可控突发环境事件（社会级）、可控突发环境事件（厂区级、车间级）。
（1）不可控突发环境事件（社会级）
①火灾事故可能引起的次生、衍生场外环境污染事件。
（2）可控突发环境事件（厂区级、车间级）
①加热尾气、蒸馏尾气泄漏事件；

②冷凝水泄漏引发的环境事件。
7.2 响应程序

公司应急救援办公室应根据事故的类别、可控性、严重程度和影响范围，决定是否启动应急预案以及应急响应级别。

应急指挥由公司应急总指挥负责，负责应急处置工作的组织和指挥，若总指挥外出或不能到位时由副总指挥就任，全权负责应急处置工作（下达应急处置行动、资源调配、应急指令）。各职能部门按职责要求启动应急方案。
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7.3 应急措施

7.3.1 突发环境事件发生后措施
7.3.2 加热尾气、蒸馏尾气泄漏事件应急措施

发现人员：迅速报告应急救援办公室。

（1）应急救援办公室：接到报警后，组织抢险救援组开展救援处置工作；

（2）应急保障组：接到应急响应指令后，按应急救援办公室的要求，迅速将所需的应急物质送至事件现场并发放给各应急小组；做好事件应急救援处置工作中所需的资金保障工作。

（3）警戒疏散组：对事故区域进行警戒，疏散现场人员。
（4）抢险救援组：穿戴防毒口罩等个人防护设施进入事故现场，对布袋除尘器进行检查，然后更换破损布袋，更换完成后恢复生产。
（5）环保应急组：清理事故现场，并做好处置记录。

应急处置装备：防毒口罩、除尘布袋。
7.3.3 冷凝水泄漏事件引发的环境事件应急措施

发现人员：迅速报告应急救援办公室。

（1）应急救援办公室：接到报警后立即报告应急总指挥，应急总指挥下令启动应急响应，急速调配各应急小组展开先期处置援救等工作；全程指导各应急小组开展救援、处置工作；
（2）应急保障组：接到应急响应指令后，按应急救援办公室的要求，迅速将所需的应急物质送至事件现场并发放给各应急小组；做好事件应急救援处置工作中所需的资金保障工作。

（3）警戒疏散组：对事故区域进行警戒，疏散现场人员、及时通知下游可能受影响单位。

（4）抢险救援组：穿戴手套等个人防护设施进入事故现场，调用抽水泵将未处理的冷凝水抽至富民薪冶工贸有限公司事故应急池（与薪冶公司共用，见附件7），对污水处理系统设备进行检修，待设备正常运行后，再将未处理的冷凝水抽至污水处理系统处理。清理事故现场。

（5）环保应急组：检查泄漏冷凝水是否流出场外，统计泄漏造成的污染面积等，并作相应记录。

应急处置装备：手套、废液收集桶。
7.3.4 火灾事故引起的次生、衍生场外环境污染事件应急措施

（1）厂区火灾事件发生时，根据厂区可燃、易燃物质的燃烧产物化学性质采取相应的消防设备、设施进行灭火救援；

（2）火灾较大时立即切断电源停止生产，并及时拨打消防电话119，请求救援；
（3）抢险救援组：疏散现场人员，并告知厂区周围企业相关人员，保证救援物资供应；配合外部救援力量开展救援工作，将产生的消防废水抽排至事故应急池暂存；清理事故现场，妥善处置消防废物，防止引发二次环境污染事件。

（4）环保应急组：调查火灾影响范围，并作相应记录，最终形成整个事件书面报告存入档案。

应急处置装备：口罩、手套、废液收集桶、抽水泵、消防装备等。

7.4 应急终止

7.4.1 应急终止条件

7.4.2 应急终止的程序

（1）现场救援已结束，由各小组长确认终止时机，上报至应急救援办公室；

（2）应急救援办公室确认公司突发事件满足终止条件，上报应急总指挥；

（3）应急总指挥向全体应急小组发出指令，下达应急终止命令；

（4）应急终止后，应急救援办公室组织应急小组进行现场巡查巡逻，直到其他补救措施无需继续进行为止。

7.5 应急终止后的行动

（1）根据应急救援办公室的要求，成立事故调查组，认真查找、分析事故发生的原因，采取相应措施防止类似事故的再次发生。

（2）各应急小组根据突发环境应急预案要求，对突发环境事件处置情况进行总结，并上报应急救援办公室，应急救援办公室认真汇总后上报应急总指挥。

（3）相关部门根据现场指挥处置情况对应急预案进行评估，并将意见和建议上报应急救援办公室，应急救援办公室组织专家进行评估修订。

（4）各应急小组及时对应急设备、器材等实施维护、保养，使之保持良好的可用状态，一旦发生过期，立即淘汰更新。

（5）突发事件处置工作结束后，应急救援办公室完成突发环境事件应急救援总结报告，报送富民县政府应急办，并宣布本次应急救援工作结束。

8 后期处理

应急救援工作结束后，公司要做好突发环境事件的善后工作，包括现场保护、消防废水的处理、人员安置及损失赔偿、经验教训总结及应急预案改进等工作。

8.1 善后处置

8.2 保险

组织人员对财产损失进行统计，上报保险公司。成立事故调查组，配合监察部门对事故发生原因进行调查，根据事件调查结果，按照法律规定向保险公司进行理赔。

8.3 工作总结与评价

公司在进行现场应急救援的同时，应急救援办公室抓紧进行现场调查取证工作，全面收集有关事故发生的原因，危害及其损失等方面的证据和资料，必要时要组织有关部门和专业技术人员进行技术鉴定，对于涉及刑事犯罪的，应当请求公安司法部门介入和参与调查取证工作。 

现场应急处理工作告一段落后，由应急救援办公室根据调查取证情况，依据相关制度，拟定追究事故责任部门和责任人的意见，报应急救援办公室审批，对于触犯刑法的，移交司法机关追究刑事责任。突发环境事件善后处置工作结束后，应急总指挥认真分析总结事故经验教训，提出改进应急救援工作的建议。根据调查所获得数据，以及事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况，以书面形式报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，最终形成应急救援总结报告及时上报上级有关部门备案。

9 保障措施

应急救援必须要有一定的资金、物资、人员、通讯顺畅等方面作为保障。保障措施到位是应急救援快速准确实现的基本条件。我公司应急保障措施主要有通讯与信息保障、资金保障、人力资源和技术保障、物资保障、交通运输保障等5个方面。

9.1 通讯与信息保障

公司提供与应急工作相关的单位和人员的通信联系方式和方法。

（1）应急总指挥与富民县环境保护局、富民县政府应急办等相关部门建立畅通的通信网络。

（2）应急救援办公室移动电话必须保证24小时开机。
9.2 应急队伍保障

（1）公司成立突发环境事件应急救援办公室，下设应急小组。

（2）应急队伍由公司职工组成，各部门根据自己的职责分工做好相应的应急准备，充分掌握各类突发环境事件的处置措施；积极组织各类应急演练，经常与上级指挥部门开展经验交流，建立健全的预警机制和信息上报制度，保证在突发环境事件发生后，能迅速参与并完成抢险救援、事后处置、应急保障及应急监测等工作。应急队伍人员不够时应积极寻求当地政府、社会团体的帮助。

9.3 应急物资装备保障

公司做好应急救援设备、器材、防护装备、药品等保障工作，确保经费、物资供应，对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。突发环境事件应急救援物资储备情况见附表2。

9.4 经费保障

结合公司实际情况，按照一定比例从生产金额中提取专项资金建立突发环境事件应急专用账户，专门用于应急救援、善后处置以及完善和改进企业污染物处置条件的专项资金，专项资金由公司建立，由地方相关部门监管，一旦发生突发环境事件，公司即启用此项资金，其他应急所需经费由公司财务单独列支。

9.5 其他保障

9.5.1 已有救援装备保障

9.5.2 救援医疗保障

公司成立了应急保障组，对一般性创伤能及时的处理，且与富民县人民医院达成协议，医院为事故提供医疗救护方面的技术支持。

9.5.3 治安保障

公司建立了24小时保安值班制度，实行严格的外来人员及车辆登记制度，保卫值班人员对厂区巡回检查，确保厂区的安全。

10 培训与演练

10.1 培训

10.1.1 培训内容

（一）应急救援队伍的培训

（1）培训主要内容：

①了解、掌握事故应急救援预案内容；

②熟悉使用各类防护器具；

③如何展开事故现场抢救、救援及事故处置，报警、疏散；

④事故现场自我防护及监护措施；

⑤初期火灾的扑救方式、方法和应急救援器材的操作技能；

⑥各应急小组职责及任务培训；

⑦人员现场救护的基本知识，消防器材、应急救援工具的使用方法等。

（2）采取的方式

课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

（3）培训时间

每次培训时间不少于6小时。

（二）公司设备操作人员的培训

公司对员工的培训采取多次培训班，制定相应的年度培训计划，对培训效果进行考核评估，从而提高员工的应急处理能力。

（1）培训主要内容

①安全生产规章制度、安全操作规程；

②防火、防爆的基本知识；

③生产车间设备异常情况的排除、处理方法；

④事故发生后如何开展自救和互救；

⑤事故发生后的撤离和疏散方法。

（2）采取的方式

课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

（3）培训时间

每季度不少于4小时。

（三）外部公众的环境应急基本知识宣传，内容包括：

①事故性排放情况下的危害及防护知识，紧急避险知识；

②人员疏散、转移的要求；

③事故造成的污染的处理处置方法；

④对人员造成伤害后的处理方法；

⑤本预案的相关内容等。
10.1.2 培训范围

公司内的所有职工及管理人员。

10.1.3 培训目的

10.2 演练

10.2.1 演练分类
10.2.2 演练内容

（1）通信及报警信号的联络；

（2）急救及医疗；

（3）防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

（4）各种标志、设置警戒范围及人员控制；

（5）厂区周边交通控制及管理；

（6）泄漏污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；

（7）向上级报告情况；

（8）事故的善后工作。
10.3 记录与考核

在每次组织培训和演练时应对培训和演练的内容以影像、录音、图片、方案等方式进行记录；在培训和演练结束后进行讲评和总结，发现本预案中存在的问题，并对存在的问题进行评估。

提出整改意见和建议，在此基础上，对预案进行修正、补充、完善，使预案逐步合理化。同时，通过演练，发现污染事故应急设置及物资等方面可能存在的问题，及时整改、采购。

11 奖惩

11.1 事故应急救援工作实行奖励制

为了公司突发环境事件应急救援工作得到有效的保障，同时避免和控制环境事故的发生，确保公司生产的正常运行。根据我公司管理制度的规定，在事故未发生时或在应急救援工作中有下列情形之一的将给予奖励：
11.2 事故应急救援工作实行责任追究制

为保障公司应急救援工作的严肃性，对应急工作中存在过失和严重失职的部门和个人，依据我公司管理规定进行处罚，构成犯罪行为的移交司法机关处理。根据规定有下列情节之一者，对有关人员进行经济处罚：

12 预案的评审、备案、发布和更新

公司应急预案编制完毕，按照预案的审批流程，经公司负责人批准后上报富民县环境保护局备案。

（1）预案的评审

（2）预案的备案

（3）预案的发布与发放

（4）应急预案的修订

本预案除了国家规定的3年进行修订更新一次外，有以下情形时将及时进行修订更新：

①公司生产经营发生兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法人代表变化；

②公司生产工艺和技术发生重大变化；

③周围环境发生重大变化，形成新的重大危险源的；

④应急指挥体系或职责已经调整的；

⑤依据的法律、法规发生变化的；

⑥应急预案演练评估报告要求修订的；

⑦应急预案管理部门要求修订的。

如遇到以上情形，应急救援办公室将根据发放清单名目到公司各部门回收以前的应急预案，回收完毕之后重新发放修订更新好的应急预案。由应急救援办公室重新发放，并对发放的应急预案重新编制发放清单，接收应急预案的各部门负责人签字领取妥善保管。

13 预案的实施和生效时间

14 附件、术语和定义

15 附件
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附图1：地理位置图

附图2：平面布置示意图
附图3：环境风险源位置示意图

附图4：周边环境保护目标分布图

附图5：疏散救援路线图

附件1：应急救援联系电话表

公司内部救援联系表
	机构名称
	负责人
	职务
	联系方式

	总指挥
	白  松
	负责人
	13888994986

	副总指挥
	叶达会
	大班长
	13668775356

	应急救援办公室
	黄  燕
	管理人员
	15288234470

	应急保障组
	白家富
	组长
	13629614351

	
	崔富民
	组员
	13987180346

	抢险救援组
	苏春留
	组长
	13668728183

	
	李  明
	组员
	13518712209

	
	朱顺江
	组员
	18669094293

	
	王仕波
	组员
	18213857689

	
	王正景
	组员
	13108700989

	
	沈武祥
	组员
	13529253539

	警戒疏散组
	尹  飞
	
	13518799060

	环保应急组
	许  帅
	安环管理人员
	18314584075

	
	朱金文
	组员
	15288467632


公司外部救援联系表

	单位
	电话
	备注

	富民县人民政府应急办
	0871-68810808
	

	富民县环保局
	0871-68810843
	

	富民县环境监察大队
	0871-68812369
	

	富民县公安消防大队
	0871-68817704
	

	富民县人民医院
	0871-68816205
	

	富民县公安局
	0871-68811110
	

	富民县疾病预防控制中心
	0871-68811232
	

	富民薪冶工贸有限公司
	15911592369
	应急救援电话


附件2：应急物资装备清单表
公司已有应急物资装备清单表

	一、抢修堵漏装备

	序号
	物资名称
	单位
	数量
	保管人姓名/联系方式
	存放地点

	1
	常规检修器具箱
	个
	1
	叶达会13668775356
	仓库

	二、个人防护装备

	序号
	物资名称
	单位
	数量
	保管人姓名/联系方式
	存放地点

	1
	防毒面具
	个
	20
	个人
	/

	2
	手套
	双
	20
	
	

	3
	安全帽
	顶
	25
	
	

	三、通讯装备

	序号
	物资名称
	单位
	数量
	保管人姓名/联系方式
	存放地点

	1
	手机
	台
	/
	个人
	

	2
	对讲机
	台
	4
	叶达会13668775356
	门卫室

	四、灭火装置

	序号
	物资名称
	单位
	数量
	保管人姓名/联系方式
	存放地点

	1
	消防栓
	个
	2
	叶达会13668775356
	厂区及车间

	2
	手提式灭火器
	个
	10
	
	

	五、急救物资

	序号
	物资名称
	单位
	数量
	保管人姓名/联系方式
	存放地点

	1
	急救箱
	箱
	1
	叶达会13668775356
	门卫室

	2
	手电
	把
	3
	
	


公司需补充的物资一览表
	序号
	物资名称
	单位
	数量
	存放地点
	保管人姓名/联系方式

	1
	警示牌
	个
	4
	仓库、厂区
	叶达会13668775356

	2
	警绒线
	m
	100
	
	

	3
	除尘布袋
	个
	4
	
	

	4
	抽水泵
	个
	1
	
	

	5
	废液收集桶
	只
	2
	
	


附件3：突发环境事件信息登记表

云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司

突发环境事件应急信息登记表

	信息接受

	事件名称
	
	发生时间
	
	事件单位
	

	事件类别
	
	发生地点
	
	报警人
	

	事件简况
	
	接警人
	

	
	
	事件信息报送方式
	

	事件初步原因分析
	
	已采取的

救援措施
	

	是否有人员伤亡
	
	伤亡情况
	

	信息处理和上报

	信息报

送领导
	
	报告时间
	
	报告方式
	

	报告内容
	
	
	

	领导指示
	
	
	

	事件处理

	是否启

动预案
	
	预案响

应级别
	
	是否对

外求援
	

	参与救

援部门
	

	动用应急救援物资
	

	主要应

急措施
	

	应急结果
	
	填表人
	


编制说明
根据国家环保部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发〔2015〕4号），云南省环境保护厅文件《关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法的通知》（云环通〔2015〕39号），《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令  第34号），环境保护部办公厅关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知》环办〔2014〕34号中相关规定，《突发环境事件应急预案》是指企业为了在应对各类事环境风险事件、自然灾害时，采取紧急措施，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，而预先制定的工作方案。

为加强环保部门监管，结合环评批复中相关要求，我公司需要编制突发环境事件应急预案。并作为发生突发环境事件的应急指导文件，针对厂区内存在的问题提出整改预防意见，对应当配备的应急物资提出相关补充要求，提出其他相关的预防措施和突发环境事件发生时的应急处置措施，保证突发环境事件发生时的处置措施有效可行，将对周围环境的影响控制在最小范围内。通过本预案中规定的相应演练和职责分工，明确各小组和人员在救援中肩负的责任，保证救援的及时、有序，公司能以最快速度处置突发环境事件，最大限度的保护周边环境和减小损失。

办法同时指出，企业是制定环境应急预案的责任主体，根据应对突发环境事件的需要，开展环境应急预案制定工作，对环境应急预案内容的真实性和操作性负责。企业可自行编制突发环境事件应急预案，也可委托相关专业的技术服务机构编制环境应急预案，委托相关专业技术服务机构编制的，企业指定有关人员全程参与。

根据如上办法，我公司于2017年12月委托云南协同环保工程有限公司担任《突发环境事件应急预案》的编制工作，并由我公司环保专职管理人员李禄新全程参与预案编制过程并提供相关的技术义务指导。接受委托后，云南协同环保工程有限公司立即派人进行现场实际踏勘、开展工艺流程和产物环节调查、周边环境调查、厂内储备物资资源调查，调查后分析厂内存在风险源和相关的应急处置措施是否满足相关的要求，结合环保专职管理人员提供的各种技术资料，在查阅国内外相似行业可能发生的突发环境事件类型和相关处置措施的基础上，于2017年12月27日编制完成《云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司突发环境事件应急预案》，2017年12月28日，我公司组织管理人员及员工对“预案”进行内部评审，预案编制人员按照内审意见修改完善。2018年1月28日，由云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司邀请并组织评估小组，对《云南铜业科技发展股份有限公司硒业分公司突发环境事件应急预案》进行评估，评估小组由富民县环境监察大队应急管理人员和特邀3位专家以及友邻单位、相关村民代表等组成。与会专家和管理人员认真听取了第三方应急预案编制情况汇报，经文本审核和听取各方意见、提问和认真讨论后，形成专家评估意见。预案编制人员根据专家评估意见，对预案进行了修改补充，于2018年2月完成《备案稿》报富民县环保局备案，修改对照表详细见附件。
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附图2    平面布置示意图
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附图3    环境风险源位置示意图
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附图5    疏散救援路线图
牛卡纸
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人工检查





包装、入库





硒业分公司：中心地理坐标为东经102°28′38.3″，北纬25°15′18.6″





附图1    地理位置图
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大坝村：55户，250人
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附图4    周边环境保护目标分布图
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