
富民县环境保护局关于昆明东昊钛业有限公司大白皮箐渣库建设项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对昆明东昊钛业有限公司大白皮箐渣库环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年2月9日－2018年2月24日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。

	序号
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环评
机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	大白皮箐渣库建设项目
	罗免镇张湾村大白箐
	昆明东昊钛业有限公司
	云南省建筑材料科学研究设计院
	大白皮箐渣库建设项目位于罗免镇张湾村大白皮箐，坐标为东经102°27'56"，北纬25°19'20"。建设项目按第Ⅰ类一般固体废弃物渣库进行建设，总库容为70万m3，年堆渣量9万m3，服务年限7.7年。项目总占地面积为8hm2，总汇水面积0.597 km2，库区汇水面积0.063 km2，库外汇水面积0.534 km2。项目主体工程为初期坝、堆积坝，配套排洪系统、库内排水系统、渣库回水系统、运输道路、值班室、渣库安全监测等工程。项目总投资1100万元，其中环保投资375万元。

	（一）施工期污染防治措施

（一）施工期污染防治措施

1.环境空气污染防治措施

适时洒水抑尘，运输车辆减速慢行，加盖篷布。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/ m3。

 2.地表水环境污染防治措施

施工废水、施工人员生活废水经沉淀处理后回用于施工场地和运输道路的洒水降尘，不外排；雨天地表径流经沉淀池处理后，部分回用于场内洒水降尘、车辆冲洗和施工养护用水等。

3.噪声污染防治措施

 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。
4.固体废物污染防治措施

施工人员生活垃圾经统一收集后，委托环卫部门清运处置；表土临时堆放于临时表土场内，全部用于后期绿化。
（二）运营期污染防治措施

1.环境空气污染防治措施

对渣库运输道路进行硬化，并洒水抑尘，加强运输车辆管理，采取密闭措施。废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物最高允许排放浓度≤1.0mg/ m3。
2.地表水污染防治措施

建设1个总有效容积≥5100m3的集液池，在亏水月，渗滤液通过下游渗滤液集液池收集后，晴天用于库区回喷；回喷不完的通过下游渗滤液集液池收集后，经管道输送到昆明东昊钛业有限公司钛白粉污水处理站达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准，即：pH值6~9、COD≤50mg/L、 BOD5≤10mg/L、悬浮物≤10mg/L、氨氮≤5mg/L、总磷≤0.5mg/L后外排。
3. 地下水污染防治措施

（1）对库底、边坡进行压实处理，对渗滤液集液池进行防渗，加强库区巡视和日常管理，防治污染物跑、冒、滴、漏，定期进行集液池检漏监测及检修。
（2）在初期坝下游100m范围内设置监测井一座，每年丰水期进行跟踪监测。。
 4.噪声污染防治措施

 厂区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

     5.固体废物污染防治措施

     生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运处置。     
 6.环境风险防治措施

  （1）雨季、暴雨季节，加强巡查，严格检查排洪设施；完善坝体观测设施，加强观测；建立台账管理制度，将每批入库钛石膏渣量及常规检测指标（pH值、含水率）详细记录在案；要求钛白粉生产企业定期提供钛石膏渣属性鉴别报告。

  （2）对垮坝、漫坝等安全生产事故和重大险情制定应急救援预案，并进行预案演练。

7.生态环境防治措施

文明施工，不得超计划占地，禁止捕杀野生动物，禁止在规划外区域随意弃土；做好表土剥离和存放工作，严格落实水土保持措施；对渣库入场道路两侧进行绿化，服务期满后及时封场并进行生态恢复。
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