
富民县环境保护局关于昆明克林轻工机械有限责任公司搬迁技改项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对昆明克林轻工机械有限责任公司搬迁技改项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年2月11日－2018年2月27日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	昆明克林轻工机械有限责任公司搬迁技改项目
	富民县大营豹子沟
	昆明克林轻工机械有限责任公司
	云南环境工程设计研究中心
	昆明克林轻工机械有限责任公司搬迁技改项目

	一、主要变更内容：

（1）昆明克林轻工机械有限责任公司搬迁技改项目铸造型砂由呋喃树脂砂和粘土砂变更为呋喃树脂砂，铸造车间砂处理工艺粉尘处置由原设计集中收集、经利旧2套及新建2套共计4套并联布袋除尘器治理后分别经4个15m高排气筒外排，变更为2套布袋除尘器治理后分别经2个20m高排气筒外排。

（2）电炉烟尘经砂处理系统落砂工序布袋除尘器处理。

（3）新增1套砂处理系统树脂砂库提升布袋除尘器，1个20m高排气筒。

（4）铸造车间内天然气退火炉2台变更为建设1台电加热退火炉。   

（5）铆焊、金工车间新增11台数控机加工设备。

（6）新建50m3/d地埋式污水处理站，尾水经回用管道排至办公楼西侧的300m3水池存储，用于厂区绿化、实现废水零排放。
（7）将1000 m3雨水收集池扩建至1200 m3，用于雨季收集厂区雨水；将260 m3应急池扩建至300 m3，收集污水处理站故障期间废水。

二、废水防治措施

近期，在工业园区污水处理站未建成之前，办公生活污水经自建50m3/d污水处理站处理后回用于绿化，执行标准为《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）；远期工业园区污水处理站建成后，废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准中最严标准后排入园区污水管网：COD≤500 mg/L、BOD≤300 mg/L、氨氮≤45 mg/L、SS≤400 mg/L、动植物油≤100 mg/L、总磷≤8 mg/L。

三、废气污染防治措施

中频炉熔铁工序烟尘、砂处理系统落砂工序砂尘经布袋除尘器处理后通过1#排气筒排放；砂处理系统破砂工序砂尘经布袋除尘器处理后通过2#排气筒排放；砂处理系统砂库砂尘经布袋除尘器处理后通过3#排气筒排放；排气筒高度不低于20m，执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中熔化炉二级标准：烟（粉）尘浓度排放限值120mg/m3、排放速率为5.9kg/h。抛丸工序粉尘经布袋除尘器处理后通过4#排气筒排放，排气筒高度不低于15m，执行《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准：颗粒物浓度排放限值120mg/m3、排放速率为3.5kg/h。铸造车间、焊接工序、刷漆工序执行《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）表2中无组织排放监控浓度限值规定：甲醛0.2 mg/m3，颗粒物1.0mg/m3，二甲苯1.2 mg/m3，非甲烷总烃4.0 mg/m3，NO20.12 mg/m3，氟化物0.02 mg/m3。

四、固体废物污染防治措施

水处理污泥、生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运。固体废物处置率100%。

五、总量

废气8140万标立方米/年、烟（粉）尘2.3121吨/年。

六、《昆明克林轻工机械有限责任公司异地搬迁技术改造项目环境影响报告书》、《昆明克林轻工机械有限责任公司搬迁技改项目环境影响报告表（补充报告））》及《昆明市环境保护局关于昆明克林轻工机械有限责任公司异地搬迁技术改造项目环境影响报告书的批复》（昆环保复[2014]52号）、《补充报告批复》作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目在运行中必须认真落实各项对策措施确保达标排放。
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