
富民县环境保护局关于三江并流都市农庄肉牛养殖基地环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对三江并流都市农庄肉牛养殖基地环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年2月12日－2018年2月27日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。

	序号
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环评
机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	三江并流都市农庄肉牛养殖基地
	富民县散旦镇汉营村委会
	云南三江并流农业科技股份有限公司
	重庆市江津区成硕环保工程有限公司
	云南三江并流农业科技股份有限公司三江并流都市农庄肉牛养殖基地位于富民县散旦镇汉营村委会，项目用地1846.97亩，其中养殖区面为28.8亩，主要建设肉牛养殖基地及其相关配套设施。建成后年出栏肥牛10000头，存栏量为6000头。项目总投资15032万元，其中环保投资1296.5万元。


	（一）施工期污染防治措施
施工期已结束。

（二）运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施
（1）实行雨污分流排水体制，设置一个容积≥540 m3的初期雨水收集池，初期雨水由雨水收集沟进入雨水收集池沉淀后，用于项目区绿化或牧草灌溉。
（2）建设总容积≥3000 m3的沼气池、≥2400m3的沼液收集池、≥3000m3的事故池，在养殖区上方设置≥220 m3的沼液高位池，用于周边种植区施肥。牛尿、圈舍冲洗水、办公生活污水等废水通过密封排污管道进入沼气池，产生的沼液用于项目区牧草施肥，沼渣则经有机肥加工车间加工后外售。雨天沼液储存沼液收集池内，待晴天回用。
（3）在沼气处理系统、沼液收集池、沼液高位池、堆粪池及、渗滤液收集池及牛舍表面涂抹或铺设防渗材料使其渗透系数小于1.0×10-7cm/s。

（4）定期对廖营村水井水质进行监测，及时掌握水质变化情况。

2.废气污染防治措施

（1）车间封闭，饲料加工粉尘经破碎设备自带的布袋除尘设施处置，无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准，即：颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3。
（2）每天清理粪便收集槽中的牛粪，保持圈舍的清洁，有机肥加工设置在车间内，堆粪池及渗滤液收集池进行加盖处理。养殖区厂界氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中要求，即：氨≤1.5 mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3。恶臭浓度排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的要求，即：臭气浓度（无量纲）≤70。
3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

4.固体废物污染防治措施
(1) 建设≥2000m3的堆粪池，并进行防雨、防渗，牛粪集中收集后，部分运输至堆粪池进行堆肥发酵，发酵后产生的固体肥料一部分用于项目牧草种植施肥，剩余部分外售。
 (2)设置两个总容积≥50m3安全填埋井，病死牛及防疫过程产生的固废一同收集后送入安全填埋井进行填埋处理。 

（3）医疗废物参照《昆明市边远山区医疗卫生机构医疗废物收集、贮存、运送及处置技术指导意见》执行。

 (4) 沼气产生的沼渣经过有机肥加工车间进行加工后外售。

（5）生活垃圾委托环卫部门处理。固体废物处置率100%。

三、总量
固体废物处置率100%。

四、其它
（1）《报告书》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。
严格遵守《建设项目环境保护管理条例》，项目竣工后，环保设施经验收合格后，项目方可投入使用。

（2）项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。
严格遵守《建设项目环境保护管理条例》，项目竣工后，环保设施经验收合格后，项目方可投入使用。

（3）项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。
自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
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