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[bookmark: _Toc505260114][bookmark: _Toc16539]1总则
[bookmark: _Toc505260115][bookmark: _Toc10781]1.1编制目的
为积极应对公司在经营过程中突发的环境事件，建立健全突发环境事件的应急机制，有序、高效地组织指挥事故抢险救援工作，防止突发事件对环境造成的污染，公司根据国家相关法律、法规及省环保厅有关突发环境事件应急处理的要求，结合公司环境保护工作的实际情况，特制定本预案。通过预案实施防止因组织不力或现场救护工作混乱而延误事故应急，最大限度地保护员工的健康和安全，防止环境污染、减少财产损失。
[bookmark: _Toc505260116][bookmark: _Toc320008512][bookmark: _Toc17443][bookmark: _Toc362962831][bookmark: _Toc262503720][bookmark: _35]1.2编制依据
[bookmark: _Toc505260117][bookmark: _Toc7820]1.2.1法律法规
1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日实施）
2、《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修订，2014年12月1日实施）
3、《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日通过，2007年11月1日起施行）；
4、《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订，自2016年1月1起施行）；
5、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，自2018年1月1起施行）；
6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）;
7、《中华人民共和国消防法》（2008年10月28日修订，2009年5月1日起施行）；
8、《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日实施）；
[bookmark: _Toc18371]9、《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日实施）；
[bookmark: _Toc505260118]1.2.2政府规章、规范性文件
1、 《云南省人民政府突发公共事件总体应急预案》（云政发[2004]203号）；
2、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；
3、《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；
4、《危险化学品名录》（2015版）； 
5、《国家危险废物名录（2016版）》；
5、《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）;
6、《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）
6、《云南省环境保护厅应急中心关于进一步加强全省企业事业单位突发环境事件应急预案管理的通知》（云环应发[2013]12号）；
7、环境保护部《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法的通知》（环发[2015]4号）；
8、云南省环境保护厅《关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法的通知》（云环通[2015]39号）；
9、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；
10、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]77号）；
11、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；
12、《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]10号）。
[bookmark: _Toc505260119][bookmark: _Toc30708]1.2.3国家标准、规范
1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
2、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
3、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；
4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
5、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；
6、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）。
[bookmark: _Toc505260120][bookmark: _Toc9298]1.2.4其他文件资料
《富民信誉加油站建设项目环境影响报告表》；
[bookmark: _Toc505260121]1.3适用范围
本预案适用于富民信誉加油站一切突发环境事件及可能对公司周边环境造成影响的突发环境事件。
[bookmark: _Toc505260122]1.4 突发环境事件应急预案体系
本公司建立了应急预案文件体系，文件体系主要包括突发环境事件应急预案文本、应急资源调查报告、风险评估报告三部分。
（1）突发环境事件应急预案
本公司应急预案是针对各类突发环境事件从总体上阐述了公司基本概况、所涉及的风险源及环境风险评价、组织机构及职责、预防预警、相关信息及通报、应急响应与措施、后期处置、保障措施、培训与演练、备案实施及附件（包括应急物资装备清单、公司地理位置图、公司平面布置图、应急疏散路线图、项目周边重要环境保护目标图、风险源标识图）等，是应对公司突发的各类环境事件的综合性文件。
（2）应急资源调查报告
从公司的人力、物力、财力及周围资源、政府资源等综合的多方面调查了应急资源，保障在突发环境事件发生时能够有效的开展和救援，为应急救援提供多方面的应急资源。保障应急救援的有效进行。
（3）风险评估报告
根据公司内部储存的危险物质，根据危险物质的储存临界、储存设施的安全稳定性、生产安全的管理体系、建筑物的安全性能等综合评估了公司的风险类型。
[bookmark: _Toc505260123][bookmark: _Toc14680]1.5事故分级
[bookmark: _Toc505260124][bookmark: _Toc373325392][bookmark: _Toc375668858][bookmark: _Toc373094476]1.5.1国家应急预案分级
按照突发事件严重性和紧急程度，根据《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部第17号部令），突发环境事件级别分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

1、特别重大（Ⅰ级）突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：
（1）因环境污染直接导致10人以上死亡或100人以上中毒的；
（2）因环境污染需疏散、转移群众5万人以上的；
（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；
（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或国家重点保护物种灭绝的；
（5）因环境污染造成地市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；
2、重大（Ⅱ级）突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：
（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或50人以上100人以下中毒的；
（2）因环境污染需疏散、转移群众1万人以上5万人以下的；
（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；
（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；
（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；
3、较大（Ⅲ级）突发环境事件
凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：
（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以上50人以下中毒的；
（2）因环境污染需疏散、转移群众5000人以上1万人以下的；
（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；
（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；
（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；
4、一般（Ⅳ级）突发环境事件。
除特别重大突发环境事件、重大突发环境事件、较大突发环境事件以外的突发环境事件。
[bookmark: _Toc505260125]1.5.2企业应急预案分级
按照突发环境事件的可控范围和严重程度，加油站突发环境事件内部分级分为可控和不可控二个等级。
（1）不可控突发环境事件
对环境、人身安全影响较大，严重危害、威胁或可能严重危害、威胁着加油站及周围人员安全，超过加油站应急救援和处置能力，需要调动加油站以外的应急资源和社会力量进行处置的突发环境事件。
（2）可控突发环境事件
对环境、人身安全影响较小，可将事故影响范围控制于加油站内部，且依靠加油站应急救援和处置能力可以处理的突发环境事件。
[bookmark: _Toc505260126][bookmark: _Toc13616]1.6应急工作原则
（1）以人为本，减少危害。把保障公众健康和生命财产作为首要任务，最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和环境危害。 
（2）居安思危，预防为主。高度重视环境安全，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发环境事件的各项预备工作。
（3）快速反应，协同应对。加强应急处置队伍建设，建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急处置机制。
（4）科学预防，高效处置。鼓励环境应急相关科研工作，加大投入，重视专家在环境应急工作中的作用，积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备等日常准备工作，强化预防、预警工作，提高突发环境事件的处置能力。
[bookmark: _Toc21751][bookmark: _Toc505260127]
2企业基本情况
[bookmark: _Toc26420][bookmark: _Toc505260128]2.1企业概况
富民信誉加油站位于昆明市富民县罗免镇者北街，于2004年成立，统一社会信用代码为9153012473806270X5，法定代表人为张金良，经营范围为0#柴油、92#汽油、95#汽油，企业现有员工2人，联系电话为13708498009。
[bookmark: _Toc505260130]2.2 周边环境敏感点
本项目位于昆明市富民县罗免镇者北街，项目周围环境敏感点见表2.3-1，项目风险评价范围及环境敏感点分布图详见附图4。

表2.3-1  环境风险保护目标一览表
	保护对象
	相对位置
	基本情况

	兴隆生态园
	北面46m
	约30人

	曹溪村安置小区
	东北面64m
	63户，约189人

	罗免镇
	北面306m
	987户，约1974人

	富民县罗免民族中学
	北面588m
	约1000人

	小者北村
	北面1720m
	15户，约45人

	罗富村
	西北面2492m
	54户，约1008人

	林清凹
	西北面2450m
	35户，约105人

	罗免彝族苗族乡
	西北面2447m
	108户，约316人

	上河里
	东北面1161m
	58户，约174人

	下河里
	东北面1818m
	46户，约138人

	曹溪哨村
	西南面345m
	62户，约186人

	张湾村
	南面724m
	116户，约343人

	大木刻村
	西南面1122m
	75户，约225人

	高仓村
	南面1714m
	102户，约306人

	大高仓村
	西南面2159m
	98户，约294人

	盐水糖
	西面2029m
	87户，约261人

	大凹村
	东南面2495m
	21户，约63人


[bookmark: _Toc505260131]2.3 加油站平面布置
根据现场踏勘得，加油站位于昆明市富民县罗免镇者北街，加油站进、出站口位于地块西部临老108国道一侧，站内设1个加油岛，设四台单枪加油机；加油棚东侧布置储罐区，加油棚北侧布置有站房、辅助房、配电室等，场地四周均作绿化，各建、构筑物之间按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012)保留安全间距，站内道路为水泥混凝土路面。地块所在位置经场地平整后叫为平坦。建构筑物控制红线、与其他相邻设施的间距，按《汽车加油加气站设计与施工规范》要求，进行间距控制。项目平面布置图见附图2。
[bookmark: _Toc32435][bookmark: _Toc505260132]2.4加油站工艺流程基本情况
[bookmark: _Toc505260133]2.4.1油品消耗
加油站主要经营汽油和柴油，根据业主提供加油站年经营规模为0#柴油90t/a，92#汽油、95#汽油共75t/a。总计年销售油量165t。
[bookmark: _Toc505260134]2.4.2生产工艺流程及产污节点
成品油罐车将来油通过卸油管道卸到地埋式储油罐中，由潜油泵将油品从储油罐中经输油管线送入加油机中，然后给汽车加油。加油站工艺流程如下：
（1）罐车卸油
油罐车进入加油站停靠在指定位置，发动机熄火，卸油工检查接地装置是否良好，消防器材是否到位。连通静电接地装置，静置15分钟后，用快速接头把油罐车的卸油管与储油罐的卸油孔连接，同时计量储油罐中的储油量，以防卸油时发生冒油事故。卸油过程中，卸油工应注意观察管线，阀门等相关设备运行情况。卸油时不准其他车辆靠近卸油区，严防火源接近卸油现场，油罐车不得打火启动和进行车位移动。卸油结束时，检查并确认没有溢油、漏油后，关好阀门，断开卸油快速接头，盖好口盖，清理现场。卸完油后，油罐车不可立即起动，应待罐车周围油气消散后（约5分钟）再起动。至此，卸油过程完毕。卸油工艺流程示意图见下图。
[image: wpsA821.tmp]
图2.5-1 卸油工艺流程示意图
（2）油罐储油
成品油在储油罐内静置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律的变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，直至油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。
埋地油罐一般每4 年需要检修、清理一次。
（3）汽车加油
通过加油机的潜油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到汽车油箱。加油工艺流程示意图如下图所示。

图2.5-2 加油工艺流程示意图
[bookmark: _Toc505260135]2.4.3 公辅工程及主要设备设施
（1）供电
加油站供电来源于富民县供电网供给。
（2）供水
供水：本加油站用水主要为生活用水，供水取自富民县自来水管网。
排水：加油站排水采用雨污分流制，雨水经油水分离池处理后排入雨水沟渠。生活污水经化粪池处理后，委托当地农民定期清掏用于周边耕地施肥。
（3）主要设备设施
加油站主要设备设施见下表。
表2.5-1  主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	0#柴油储罐
	30m³
	个
	1
	SF双层油罐，设置有防渗报警器及液位检测仪

	2
	92#汽油储罐
	30m³
	个
	1
	SF双层油罐，设置有防渗报警器及液位检测仪

	3
	95#汽油储罐
	30m³
	个
	1
	SF双层油罐，设置有防渗报警器及液位检测仪

	4
	加油机
	/
	台
	4
	电脑税控燃油加油机

	5
	柴油发电机
	  20KW
	台
	1
	备用


（4）消防
根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）和《建筑灭火器设置规范》（GB50140-2005），本加油站设置2只5kg手提式干粉灭火器、2只6kg手提式干粉灭火器、1台35kg手推式干粉灭火器、3块灭火毯，另外配有消防铲2把、消防桶2只，2m3消防沙池1个。
[bookmark: _Toc505260136]2.4.4污染物产生及处置情况
1、废水
项目运营期废水主要为加油区地面清洁废水、员工生活清洗废水等。项目区内设置一个公共卫生间，卫生间为旱厕，无冲厕废水产生。
①加油区地面清洁废水
项目加油区地面清洁废水经油水分离处理后用于项目区洒水降尘，不外排。
②生活清洗污水
本项目有职工2人，在项目区内食宿。员工产生的生活清洗废水经化粪池处理后委托当地农民定期清掏用于周边耕地施肥。
③加油站区场地初期雨水
加油站加油区设置有罩棚，雨水经罩棚阻隔后直接流至加油站外围，初期雨水不会直接流至加油站区场地形成场地初期雨水废水，项目无初期雨水废水产生。
2、废气
项目运营期可能引起大气环境污染的环节主要为汽油和柴油的储存、车辆卸油和车辆加油产生的非甲烷总烃。本项目产生的非甲烷总烃经油气回收装置收集至储油罐中，油气回收装置回收率为95%，挥发烃类有机污染物均呈无组织达标排放。
3、固体废物
①一般固体废物
项目产生的一般固体废物主要为员工及顾客产生的生活垃圾等。统一收集后清运至生活垃圾收集点进行处理。
②危险废物
项目运营过程中产生的危险废物主要有废机油、废手套、废抹布、油水分离池废油、废油渣及废弃消防沙等。项目每年产生危险废物量约为0.1t。项目产生的危险废物经收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位定期清运处置。油罐清洗产生的废油经集中收集后外卖给废油回收单位。
[bookmark: _Toc505260137][bookmark: _Toc478051490]2.5 环境管理
[bookmark: _Toc505260138]2.5.1环境管理的内容
富民信誉加油站工程管理的工作由富民信誉加油站负责，设立环境保护管理机构，参与工程建设的施工单位应配置专业环保人员或环境监理工程师代理，按建设单位要求实施环境保护措施。管理内容主要是根据工程环境影响评价中提出的施工期和运营期环保措施，落实环境保护经费，实施保护对策措施；协调政府管理与工程管理间的关系。编制施工年度投资环境保护工作报告、竣工验收环境保护工作执行报告和运行期年度投资环境保护工作报告等。
[bookmark: _Toc505260139]2.5.2环境管理机构的设置
为完成工程环境管理任务，结合工程环境特点，建设期的工程指挥部下设环境保护办公室，运行期环境管理机构为加油站环境保护办公室。
[bookmark: _Toc505260140]2.5.3环境管理机构的职责
环境管理是一项经常性的重要工作。环境管理的目的是为了使项目在整个运营期都严格遵守国家和地方的有关环境保护法律法规，监督和检查项目运营过程中环保措施的落实。环境管理机构职责是通过强化环境管理，使项目的运营取得明显的经济效益和环境效益。为了保证环境管理正常有效的进行，项目必须设有管理机构，建立健全的管理制度及管理办法。
[bookmark: _Toc505260141]2.5.4环保管理人员职责
（1）督促项目环保治理措施、管理措施的实施；
（2）督促检查项目环保设施的建设及运行情况，并提出改善环境的建议及对策；
（3）定期向各级主管部门汇报项目的环保工作情况。
[bookmark: _Toc505260142]2.5.5运营期的环境管理
（1）项目建成后已由环保部门、建设单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施达到“三同时”要求；
（2）加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如排污管道、化粪池等设施是否正常运行，防止污水溢出污染项目内外环境，及时排除故障，保证环保设施正常运转；
（3）检查项目内环境，发现问题及时督促解决；
（4）运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内工作人员及商业经营者的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平；
（5）项目运营过程中，防止噪声对环境造成影响；
（6）配合当地环保监测机构，实施环境监测计划；
[bookmark: _Toc505260143][bookmark: _Toc478051491]2.6 项目已开展环保工作情况
2015年7月，富民信誉加油站委托重庆浩力环境影响评价有限公司编制完成了《富民信誉加油站项目环境影响报告表》，并于2015年10月14日取得富民县环境保护局关于《富民信誉加油站项目环境影响报告表》的批复（富环保复［2015］47号。


[bookmark: _Toc8737][bookmark: _Toc505260144]
3环境风险源及环境风险评价
[bookmark: _Toc505260145][bookmark: _Toc10454]3.1环境风险源识别
[bookmark: _Toc505260146]3.1.1环境风险定义
本项目经营的油品从昆明市境内的中石油、中石化购买，油品在运输过程中发生的环境风险事故由油品运输单位承担，因此，本项目的环境风险是指油品在贮存和使用过程中，油品在失控情况下发生的突发事故对环境（或健康）的危害程度。这类事故发生的概率大小及事故造成的环境（或健康）后果影响程度与物料的性质、物料的泄漏量、工艺流程、管理以及防范补救措施等多种因素有关，较难用数字准确表示。但事故一旦发生，将对周围生态环境及人体健康造成比较严重的影响。
[bookmark: _Toc505260147]3.1.2环境风险物质
（1）危险化学品情况
本项目加油站主要经营：车用燃油（汽油92#、95#，柴油0#），罐区设置1个30m3的92#汽油储罐、1个30m3的95#汽油储罐和1个30m3的柴油储罐，总储油量为75m3（柴油折半计算）。加油机为4台单枪加油机，共有4支加油枪，加油机均采用潜油泵供油。
（2）危险源识别
①物质危险性识别
本项目生产过程中的主要物料、中间产品、最终产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级分析，并考虑其燃烧爆炸性，建设项目主要的危险物质识别见表3.1-1。
表3.1-1   物质危险性标准
	物质
类别
	等级
	LD50 (大鼠经口) mg/kg
	LD50 (大鼠经皮)mg/kg
	LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L

	有
毒
物
质
	1
	<5
	<1
	<0.01

	
	2
	5<LD50<25
	10<LD50<50
	0．1<LC50<0.5

	
	3
	25<LD50<200
	50<LD50<400
	0．5<LC50<2

	易
燃
物
质
	1
	可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质

	
	2
	易燃液体，闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质

	
	3
	可燃液体，闪点低于55℃，一定压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质

	爆炸性物质
	在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质


注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。
   （2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。
表3.1-2   汽油的理化性质和危险特性
	第一部分    危险性概述

	危险性类别：
	第3.1类低闪点
易燃液体
	燃爆危险：
	易燃

	侵入途径：
	吸入、食入、经皮肤吸收。
	有害燃烧产物：
	一氧化碳
二氧化碳

	健康危害：
	主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，神经病，皮肤损害。

	环境危害：
	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

	第二部分   理化特性

	外观及性状：
	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

	熔点（℃）：
	<-60
	相对密度（水＝1）
	0.70～0.79

	闪点（℃）：
	-50
	相对密度（空气=1）
	3.5

	引燃温度（℃）：
	415～530
	爆炸上限％（V/V）：
	6.0

	沸点（℃）：
	40～200
	爆炸下限％（V/V）：
	1.3

	溶解性：
	不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

	主要用途：
	主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。

	第三部分   稳定性及化学活性

	稳定性：
	稳定
	避免接触的条件：
	明火、高热。

	禁配物：
	强氧化剂
	聚合危害：
	不聚合

	分解产物：
	一氧化碳、二氧化碳。

	第四部分  毒理学资料

	急性毒性：
	LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）
LC50  103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）

	急性中毒：
	高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

	慢性中毒：
	神经衰弱综合症，神经病，皮肤损害。

	刺激性：
	人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

	最高容许浓度
	300mg/m3


表3.1-3     柴油的理化性质和危险特性
	第一部分  危险性概述

	危险性类别：
	第3.3类高闪点 易燃液体
	燃爆危险：
	易燃

	侵入途径：
	吸入、食入、经皮吸收
	有害燃烧产物：
	一氧化碳、二氧化碳

	环境危害：
	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

	第二部分   理化特性

	外观及性状：
	稍有粘性的棕色液体。
	主要用途：
	用作柴油机的燃料等。

	闪点（℃）：
	45～55℃
	相对密度（水＝1）：
	0.81～0.9

	沸点（℃）：
	200～350℃
	爆炸上限％（V/V）：
	4.5

	自然点（℃）：
	257
	爆炸下限％（V/V）：
	1.5

	溶解性：
	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

	第三部分   稳定性及化学活性

	稳定性：
	稳定
	避免接触的条件：
	明火、高热

	禁配物：
	强氧化剂、卤素
	聚合危害：
	不聚合

	分解产物：
	一氧化碳、二氧化碳

	第四部分   毒理学资料

	急性毒性：
	LD50     LC50

	急性中毒：
	皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

	慢性中毒：
	柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

	刺激性：
	具有刺激作用

	最高容许浓度
	目前无标准


②重大危险源辨识
本项目生产过程中涉及到的化学药品主要为汽油、柴油。对照《危险化学品目录》（2015版），项目储存的汽油属于危险化学品，柴油不属于危险化学品；同时对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2014）中所列名录中有毒物质及临界量可知，导则只对本项目所储存的汽油有临界储存量的规定，贮存区临界量为200t，对柴油无临界储存量的规定。
该加油站有1个容量为30m3的92#汽油罐、1个容量为30m3的95#汽油罐，密度为0.725×103kg/m3。则项目汽油最大贮存量为43.5t。
项目重大危险源辨识表如下所示。
表3.1-4     重大危险源辨识一览表
	物质名称
	临界量（t）
	实际量（t）
	重大危险源
	位置

	
	生产场所
	贮存区
	生产场所
	贮存区
	
	

	汽油
	/
	200
	/
	43.5
	否
	油罐区


由上表可知，项目汽油储存量小于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2014）中所规定的临界量。因此，项目生产过程中涉及到的危险品不存在重大危险源。
[bookmark: _Toc505260148]3.2 环境风险分析
[bookmark: _Toc505260149]3.2.1 火灾、爆炸
汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。
[bookmark: _Toc505260150]3.2.2 静电
汽油和柴油的电阻率大约在10Ω·CM，当汽油或柴油沿管道流动与管壁产生摩擦时，以及在运输过程中收到震荡时，都会产生静电。如果静电不能及时消除就有可能产生火花。当满足一定条件时，静电火花可以引发火灾爆炸。静电引发火灾爆炸必须同时满足下列五个条件：必须有产生静电的条件；必须具有静电积累的条件；积累的静电必须达到产生火花放电的条件；静电放电火花波及的范围必须存在爆炸性气体；与爆炸性气体接触的静电火花必须达到爆炸性气体的最小点火能量。
[bookmark: _Toc505260151]3.2.3 加油站作业风险分析
作业事故主要发生在卸油、量油、加油、维修和清罐五个环节，这五个环节都使油品暴露在空气中，如果在作业中违反操作规程，使油品或油品蒸气在空气中与火源接触，就可能导致爆炸燃烧事故的发生。
（1）卸油
加油站火灾事故的60%~70%发生在卸油作业中。常见事故有：
油罐满溢。卸油时对液位监测不及时易造成油品跑冒。油品溢出罐外后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到爆炸极限范围，遇到点火源，随即可能发生爆炸燃烧。在油品漫溢时，使用金属容器刮舀，开启电灯照明观察，均可能产生火花引起着火。
油品滴漏。由于卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头、紧固栓松动等原因，使油品滴漏至地面，遇火花可能燃烧。
静电起火。由于油管无静电接地、采用喷溅式卸油、卸油中油罐车无静电接地等原因，造成静电积聚放电，点燃油蒸气。
卸油中遇明火。在非密闭卸油过程中，大量油蒸气从卸油口溢出，当周围出现烟火、火花时，就可能产生爆炸燃烧。
混油。由于计量员和司机未按操作规程核实所卸油品品种、卸油口等，造成混油的质量事故。
（2）量油
按规定，油罐车送油到站后应静置稳油15分钟，待静电消除后方可开盖量油，如果车到立即开盖量油，就可能引起静电起火；如果油罐未安装量油孔或量油孔铝制（铜质）镶槽脱落，在储油量油时，量油尺与钢管口摩擦产生火花，就可能点燃罐内油蒸气，引起爆炸燃烧；在气压低、无风得情况下，穿化纤服装，摩擦产生静电火花也可能点燃油蒸气。
（3）加油
目前国内大部分加油站未采用封闭加油技术，加油时，大量油蒸气外泻，加之操作不当油品外溢等原因，在加油口附近形成了一个爆炸危险区域，遇烟火、使用手机或BP机、铁钉鞋摩擦、金属碰撞、电器打火、发动机排气管喷火等都可能导致火灾。
（4）维修
维修作业时由于维修人员不遵守操作规程，常常引起触电、高处坠落等安全事故，甚至引起火灾爆炸。
（5）清罐
在加油站油罐清洗作业时，由于无法彻底清除油蒸气和沉淀物，残余油蒸气遇到静电、摩擦、点火花都可能导致火灾。
[bookmark: _Toc505260152]3.2.4 非作业事故分析
加油站非作业事故又可分为与油品相关的火灾和非油品火灾。
（1）与油品相关的火灾
油蒸气沉淀。在作业过程中，会有大量油蒸气外泄，由于油蒸气密度比空气大，会沉淀于管沟、电缆沟、操作井等低洼处，积聚于室内角落处，一旦遇到火源就可能发生爆炸燃烧。油蒸气四处蔓延把加油站和作业区内外沟通起来，将站外火源引至站内，可能造成爆炸燃烧。
油罐、管道渗漏。由于腐蚀、制造缺陷等原因，在非作业状态下，油品渗漏，遇明火可能燃烧。
雷击。雷电直接击中加油设施，或者雷电作用在加油机等处产生间接放电，都可能导致油品燃烧或油气爆炸。
（2）非油品火灾
常见非油品火灾有：因电气老化、绝缘破损、短路、超负荷用电、过载发热、接线不规范、电器使用管理不当等原因引起的电气火灾；因生产、生活用火失控，引燃站外火灾蔓延，殃及站内，明火管理不当引起火灾。
[bookmark: _Toc505260153][bookmark: _Toc105]3.3风险事故环境影响评价
[bookmark: _Toc505260154][bookmark: OLE_LINK8]3.3.1油品泄漏引起的环境污染事故
1、事故类型
本加油站可能发生的事故主要有储油罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染；输油管线发生意外事故或工人操作失误时产生的泄漏以及由此引起的火灾及爆炸对人身安全及周围环境产生的危害。根据风险识别，本加油站主要存在的事故类型有：
a、储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染；
b、储油区油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故，从而引起对周边环境空气和地表水环境影响；
2、事故原因
（1）储油罐体泄露原因分析
①由于年限较长，储油罐体管壁腐蚀，致使油类泄漏；
②在加油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；
③各个管道接口不严，跑、冒、滴、漏现象的发生。
（2）储油罐体溢出原因分析
[bookmark: _Toc219195846]①储油罐计量仪表失灵，至使储油罐加油过程中灌满溢出；
②为储油罐加油过程中，由于存在气障、气阻，至使油类溢出；
③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。
项目在储罐区设置有检查井，建设单位每天安排专人对项目区内油罐区进行检查，当地埋油罐发生泄漏时，采取倒罐或移库的方式将泄漏油罐油品转移；当发现油罐区和加油区发生油品泄漏时，设置围堰，用干消防沙对泄漏油品进行吸附回收，当泄漏量较大时用防爆油泵等器材回收。通过采取相应措施后油品泄露对地下水环境及土壤环境影响不大。
[bookmark: _Toc505260155]3.3.2 火灾、爆炸事故环境影响
储油区油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故，从而引起对周边环境空气和地表水环境影响。
火灾、爆炸事故原因分析：
①由于加油作业人员操作不当，其他人员不能遵守加油站的相关规定，导致油品发生火灾或爆炸事故；
②由于跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气周围汽油密度较大，达到爆炸极限，遇火源可能产生的事故；
③由于避雷系统缺陷产生的雷击火花，造成油品发生火灾或爆炸事故。
加油站油品发生火灾或爆炸后，汽油和柴油燃烧会产生NOx、CO等，呈无组织排放，造成周边环境空气污染。由于厂区面积不大，当发生事故时，通过及时采取灭火措施后，火灾情况可以得到有效的控制，火灾产生的废气将得到有效的控制，对周边环境影响不大。
[bookmark: _Toc505260156]3.3.3小结
综上，根据各类突发环境事件情景及源强分析，从地表水、地下水、土壤、大气、人口及至社会等方面考虑，富民信誉加油站发生突发环境事件时可能产生的后果及其环境影响如下表所示：
表3.3-1  富民信誉加油站各类突发环境事件可能产生的后果及其环境影响汇总表
	危险源
	突发环境事件类型
	影响程度及范围
	受影响
环境要素

	卸油区

加油区

油罐区
	泄漏
	将影响加油站西北面1.083km处的龙纳河以及东面3.0km处螳螂川水质及沿途地下水与土壤造成严重污染。
	地表水
地下水
土壤

	
	火灾
爆炸
	可能导致与事故发生点不同距离处出现死亡、重伤、轻伤及经济财产损失；同时物料燃烧过程中将向大气中以无组织形式排放烟尘、氮氧化物、二氧化碳等大气污染物；存在消防废水、事故后期洗消废水外溢出厂外，影响加油站西北面1.083km处的龙纳河以及东面3.0km处螳螂川水质及沿途地下水与土壤造成严重污染。事故本身及事故后加油站毁坏状态将明显破坏区域的环境景观。
	大气
地表水
地下水
生态环境
土壤

	化粪池等污水处理设施
	泄漏
运行异常
	将影响加油站西北面1.083km处的龙纳河以及东面3.0km处螳螂川水质及沿途地下水与土壤造成严重污染。
	地表水
地下水
土壤

	站内各用电单元
	同各危险源发生火灾、爆炸事故时的影响。


[bookmark: _Toc505260157]3.4风险事故管理
公司制定了《安全生产管理制度》和《环境保护管理制度》，贯彻落实国家安全、环保法律法规的要求，不断的制定和完善生产、设备安全规程，做到凡是有方案，安全防范在先，安全管理部门要按时按要求进行检查，使企业生产管理始终在正确的轨道上运行，对公司易发生风险事故的环节进行严格管理，强化各级责任制落实，严格环境风险源的控制管理，防止环境污染事件发生。
[bookmark: _Toc505260158][bookmark: OLE_LINK9]3.4.1环境事故预防措施
[bookmark: OLE_LINK7]由于加油站环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。在项目运营过程中可采取以下安全防范措施：
（1）放置储油罐体的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对储油罐体加剧腐蚀；
（2）储油罐体的各接合管设在储油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔，有可能出现焊接不良和接管受力大，容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故；
（3）加油站设置符合标准的灭火设施；
（4）加油站设置防雷防静电设施，并经过避雷装置检测站检测及复查合格；
（5）加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄露对周围大气、土壤、水环境造成危害；
（6）建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定；
（7）加强对储油罐体渗漏事故的防护，对储油罐法兰、阀门等进行定期检测。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区；
（8）加强对加油机灭火装置的日常管理，做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火；
（9）加油站电气设备和仪表均选用防爆型，灯具也应选防爆灯具，加强管理，严禁区内有明火出现；
（10）加油站若出现意外撒油，立即用消防沙吸附清除地面的油污；
（11）为了避免油品事故泄漏对土壤环境和地下水环境的影响，加油站地下油罐罐池采用六胶三布防渗防腐防水处理，同时对埋地管线采取环氧煤沥青加强级防腐处理，并设有卸油、加油密闭油气回收装置。油罐设置在防腐防渗钢混水泥罐池内，池底壁内衬防腐防渗。为防止卸油时油罐溢满，已在卸油管立管处安装卸油防溢阀。为保护埋地敷设的防腐层，管底部做沙垫层，厚度大于200mm，管顶部及两侧填沙厚度均大于200mm。然后做硬化地面处理，建议安装监控设施，杜绝油品泄漏。
[bookmark: _Toc505260159]3.4.2环境事故发生后措施
[bookmark: OLE_LINK4]一、加油机跑油事故处理措施
1.加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源。
2.暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛。现场站长或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。
3.其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。
4.地面油品处理干净后，现场班长宣布恢复加油作业。
二、罐车卸油冒罐处理措施
1.当罐车卸油冒罐时计量保管员及时关闭储油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并向站长（或现场班长）汇报。
2.必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路，站长（或现场班长）及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。
3.在溢油处上风向，布置消防器材。
4.对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。
5.给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险。
6.检查井内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。
7.计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐。
8.检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。
三、加油站车辆火灾处理措施
1.如果是车辆的油箱口着火，加油员立即用石棉毯将油箱口盖住使其窒息，另外一名加油员用灭火器扑救。
2.如果是摩托车发动机着火，加油站应立即停止加油，先设法将油箱盖盖上或用灭火毯盖住，再用灭火器扑灭。
四、油罐汽车火灾处理措施
1.加油员立即关闭罐车卸油阀，停止卸油。
2.司机迅速将罐车驶离现场，将车开到开阔安全的地方再进行扑救。
3.加油站工作人员应拨打119火警电话，请求外援。
4.如油罐车罐口着火，可首先用石棉毯将罐口盖上，或使用其他覆盖物（如湿棉衣、湿麻袋等）堵严罐口将油火扑灭。当火势较猛时，应使用推车式及手提式干粉灭火器对准罐口将大火扑灭。
5.当专业消防人员尚未到达，且火势无法控制时，放弃扑救，现场站长立即将人员撤离到安全场所。
五、站内大面积起火处理措施
1.一人负责向当地消防部门报警（报警电话119），说明火灾类型及地点。
2.站长组织在场人员利用现有消防器材扑灭油火。灭火人员按照灭火器材的使用方法，占据有利地形，从上风向由近及远扑灭地面火灾。
3.在灭火同时，立即停止加油，关闭闸阀，包裹在储油罐体通气管，关闭操作井口，切断电源。
4.疏散现场无关人员及车辆，清理疏通站内、外消防通道。
5.消防车一到，加油站员工立即配合消防队按预定方案投入灭火救援。
六、电气火灾处理措施
1.发生电气火灾时，首先切断电源，然后用CO2或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。
2.无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用CO2或干粉灭火器对着火源喷射。
[bookmark: _Toc14991][bookmark: _Toc505260160]
4组织指挥与职责
[bookmark: _Toc505260161][bookmark: _Toc32176]4.1应急组织体系
富民信誉加油站成立突发环境事件应急指挥救援小组，站长张金良任组长，安全员保凤琼全力配合组长完成相关的指挥及应急工作，应急救援工作的组织和指挥应急救援小组应定期组织员工召开会议，实施培训和演练，建立规范的制度、程序等，应急组织结构框架如下图。


图4.1-1  应急组织结构框架图
[bookmark: _Toc505260162][bookmark: _Toc774]4.2指挥机构及职责
[bookmark: _Toc23686]组  长：张金良
成  员：保凤琼
组长职责：
1 织制定突发环境事件应急预案；
②负责启动与终止应急工作；
③视突发环境事件状况和可能演化的趋势，判定是否需要外部救援或外借应急物资，接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；
④组织内部和对政府的报告，配合有关部门对环境进行监测、修复、事件调查、经验教训总结；
⑤每三年组织更新备案，每年组织演练，签署预案发布令等。
⑥协调和指挥事故现场处置救援工作；
⑦接受政府的指令和调动；
⑧负责发布应急救援行动的指令；
⑨事故信息的上报工作；
⑩向上级汇和向周边单位和居民报告事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，组织事故调查。
⑪负责厂区内外应急救援物资的调配与发放；
⑫负责存、取应急抢救的维修、应急物资；
⑬对事故现场情况进行侦察、评估，制定抢救方案；
⑭协助政府环保部门展开环境监察、监测等工作按照应急指挥组长的命令报警，恢复生产监测；
组员职责：
① 协助组长负责应急救援的具体操作和实施步骤的协调工作；
② 组长不能到任时接替组长的工作；
③负责做好应急资金的保障工作；
④负责保障事件现场与应急指挥机构及外界的通讯联络；保证公司内所有通讯处于畅通状态；
⑤负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域；
⑥交通疏导、交通管制，确保运送应急物资及人员的畅通；
⑦处理事故发生后的环境遗留问题。
[bookmark: _Toc505260163]4.3政府主导应急处置后的指挥与协调
当政府或者有关部门介入或者主导富民信誉加油站突发发环境事件的应急处置工作时，公司内部依然由总指挥指挥，本公司的应急小组职责不变，应急小组的组长分配本小组内的成员全力配合外部救援队伍完成抢险、救援、处置和环保工作。
[bookmark: _Toc505260164]
5预防和预警
[bookmark: _Toc21100][bookmark: _Toc505260165]5.1预防
环境风险源分为安全生产事故可能引发突发环境事件的环境安全危险源、排污造成环境污染事故的环境污染源和自然灾害引发的突发环境事件风险源。
针对公司存在的危险源，公司采取了相应的安全防范措施，具体详见“3.4 风险事故管理”。对重要设备的运行状况、重点区域安排专人进行巡检，在事故未发生前预先发现隐患或事故发生时及时发现异常情况；另外，通过相关报警系统的设立，能够及时发现事故隐患进行报警，以便第一时间采取相应的紧急措施，避免事故的发生或事态的扩大，避免环境安全事故的发生。
[bookmark: _Toc505260166][bookmark: _Toc24664]5.1.1工程技术措施
（1） 按规定在站房、加油区、储罐区等设置灭火器、灭火毯、消防沙等消防器材。
（2） 采用防渗承重罐池，筏板基础，剪力墙罐池，过车顶板，罐池内采用玻璃钢防腐防渗。储油罐按有关规范做好防腐，防腐等级不低于加强级。
（3） 在油罐四周及上部回填中性沙，厚度不小于0.3m，罐顶低于加油区混凝土路面不小于0.9m。罐池上部采取防水措施。
（4） 地下储油罐设置液位报警装置，防止罐内油品溢出；设观察孔，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。
（5） 油罐区观测井、加油机低槽等部位采取防渗措施。
（6） 输油管线外表面做好防腐处理，防腐等级不低于加强级的防腐绝缘保护层。埋地部分的管线采用焊接，穿越车道的埋地管线应设钢管保护；管沟敷设管线的，沟内填满细沙。当油品管线与管沟、电缆沟和排水沟交叉时，采取相应的防渗漏措施。
（7） 加油站加油机、罩棚、站房、油罐等均采取有效防雷和接地措施，卸油口、加油区设置静电释放装置，避免静电积聚。
（8） 绿化、房屋建构筑物占地以外的地面全部进行水泥地面硬化，防止滴漏于地面的油品污染地下水。
（9） 加油站设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。
[bookmark: _Toc505260167]5.2预警行动
1、预警级别
按照突发环境事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发环境污染事故的预警分为：Ⅰ级预警（涉及公司外环境级环境事件）、Ⅱ级预警（公司级环境事件）。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。进入预警状态后，应当采取的措施：
①立即启动相关应急预案；
②发布预警公告；
③转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；
④指令各环境应急救援队伍进入应急状态，应急总指挥随时掌握并报告事态进展情况，如有需要外委富民县环境监测站或其他单位进行应急监测；
⑤针对突发环境事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；
⑥调集环境应急所需物资和装备，确保应急保障工作。
[bookmark: _Toc375668951]2、预警行动
公司应急救援指挥部接到可能事故信息后，按照分级响应的原则及时研究确定应对方案，并通知企业各有关部门、单位采取有效措施预防事故发生；当应急救援指挥部认为事故较大，有可能超出公司处置能力时，及时向富民县应急办等报告，及时研究应对方案，采取预警行动。
为能及时联系和尽快掌握发生事故的状况，组长、副组长的电话必须24h开机，以保持信息畅通，及时掌握事故动态，以便尽快赶赴事故现场进行指挥和做出正确的决策。
3、预警信息
预警信息包括突发环境事件的类型、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。主要发布途径有电视台、广播、各类公共显示屏、短信息、互联网、内外部有线电话和无线通信等。预警公告内容详见表5.2-1。
表5.2-1  公司突发事件预警公告
	序号
	项目
	公告内容

	1
	突发环境事件的类型
	

	2
	预警级别
	

	3
	预警区域或场所
	

	4
	预警起始时间
	

	5
	可能影响范围
	

	6
	警示事项
	

	7
	应采取的措施
	

	8
	发布机关
	

	9
	备注
	


4、预警的发布和解除
预警信息的发布一般通过紧急会议、电话、短信系统、网络等方式进行，预警信息包括突发事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布单位等。
[bookmark: _Toc256847798][bookmark: _Toc256847697]构成预警条件已经消除时，由公司应急总指挥部下达预警结束指令。
[bookmark: _Toc22042][bookmark: _Toc381101979][bookmark: _Toc377055630][bookmark: _Toc505260168]5.3报警、通讯及联络方式
[bookmark: _Toc505260169][bookmark: _Toc330049734]5.3.1 报警联络方式
电话或口头通知各部门及相关人员，实行电话值班制，现场人员要第一时间拨打值班长和应急救援办公室电话。值班长接到报告后，应立即向应急救援指挥部领导汇报。
相关人员联系方式详见附表：应急救援通信录。
[bookmark: _Toc505260170][bookmark: _Toc22280][bookmark: _Toc25360]5.3.2 内部通讯方式
当发生突发环境事件时，事件发现者应根据本预案相关要求立即报警，公司应急中心电话为13708498009。
[bookmark: _Toc505260171][bookmark: _Toc4754][bookmark: _Toc20317][bookmark: _Toc330049735]5.3.3 外部通讯方式
当发生突发环境事件超出公司应急救援力量，需要外界支援时，在公司应急指挥部的统一安排下向富民县环保局、富民县安监局等相关单位求救，请求外界支援。社会救援相关部门及联系方式见附表。
[bookmark: _Toc14151][bookmark: _Toc505260172][bookmark: _Toc9944]
6.信息报告与通报
[bookmark: _Toc505260173][bookmark: _Toc8178]6.1内部报告
[bookmark: _Toc505260174][bookmark: _Toc8998][bookmark: _Toc330049738]6.1.1 事故信息报告
现场人员发现突发环境事件时，对事件进行初步判断，立即告知值班领导或拨打应急领导小组办公室值班电话，由值班领导或应急救援工作领导对事件现场进行核实或事件进行判断后，向应急救援指挥部组长汇报，经应急救援指挥部综合考虑，由应急指挥部组长下达是否启动公司应急预案的命令。
[bookmark: _Toc330049739][bookmark: _Toc505260175][bookmark: _Toc12207]6.1.2 事故信息通报
[bookmark: _Toc330049740]应急救援指挥部组长下达启动公司应急预案的命令，应急救援指挥部组长通过电话通知相关应急人员。
[bookmark: _Toc505260176][bookmark: _Toc10819]6.1.3 电话通报及联系词内容
电话通报内容必须清楚、简明。包括：
通报人姓名；
通报时间；
事件发生地点；
事件基本情况描述；
伤亡报告；
处置措施；
协助事项。

[bookmark: _Toc505260177]6.2事故报告上报
当突发环境污染事故已经发生，达到Ⅱ级预警时，值班人员向公司应急救援指挥部总指挥报告，决定启动本突发环境事件应急预案，并在1小时内，由公司应急指挥办公室同时上报富民县环保局，并逐级上报。并在2小时内，由公司应急指挥办公室应向富民县环保局报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况，
当情况发生特殊变化或有重要信息时应随时上报。当达到Ⅰ级预警时，事件发生地设区的市级或者县级人民政府环境保护主管部门应当在4小时内向本级人民政府和上一级人民政府环境保护主管部门报告。
[bookmark: _Toc505260178]6.3事故报告内容
突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。
初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况，事件发生单位名称、联系人、联系电话等。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。续报根据应急处理工作进展情况每天上报，当情况发生特殊变化或有重要信息时应随时上报；结果应在事件处理完毕后立即上报。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。
[bookmark: _Toc505260179]6.4 信息发布
（1）信息发布组根据应急救援指挥部需要，组织信息发布，负责说明有关事故处理完毕后的调查结果、采取的措施、善后处理的安排及预防改进措施等。
（2）在信息发布过程中，信息发布组应严格遵守国家法律法规规定，实事求是、客观公正、及时准确地报道事故发生、发展过程。
（3）公司对外新闻发言人由应急救援指挥部指定。
（4）所有对外发布的报道，须报请公司应急救援指挥部审定后方可在媒体上发布。


[bookmark: _Toc505260180]
7应急响应
[bookmark: _Toc505260181][bookmark: _Toc9390]7.1分级响应机制
按照突发环境事件的可控程度和严重性、发展态势，将加油站内部应急响应设定为可控事件、不可控事件二个等级。初判发生对环境、人身安全影响较小，依靠加油站应急救援力量能够处理的事件，如加油枪破损造成泄漏、加油车辆油品泄露等泄漏量较小，能及时处理和清除的，启动可控事件应急响应，由加油站应急救援队伍负责应对工作；初判发生对环境、人身安全影响较大，严重危害、威胁或可能严重危害、威胁着加油站及周围人员安全，须调动加油站以外的各方面资源和力量进行处置和控制的紧急事件，启动不可控事件应急响应，由加油站应急总指挥报请富民县市人民政府应急办公室和相关管理部门负责应对工作，加油站配合应急救援。
突发环境事件发生在易造成重大影响的区域或重要时段时，可适当提高响应级别。应急响应启动后，可视事件损失情况及其发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。
[bookmark: _Toc505260182]7.1.1 可控事件应急响应
当发生油品泄漏，泄漏量较小，能及时处理和清除的情形时，其影响范围控制在事故现场小范围内，现场作业人员和加油站应急救援队伍能及时处理、控制和消除，同时不会影响到周边环境或发生连锁反应的；无造成重伤、中毒和人员死亡的事故。
[bookmark: _Toc505260183]7.1.2 不可控事件应急响应
当发生对环境、人身安全影响较大，严重危害、威胁或可能严重危害、威胁着加油站及周围人员安全，造成或可能造成空气污染、水污染，需疏散、转移周围居民的，须调动加油站以外的各方面资源和力量进行处置和控制的紧急事件。
[bookmark: _Toc505260184][bookmark: _Toc28330]7.2响应程序
发生突发环境事件时，按照分级响应的原则，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事件应急响应。
富民信誉加油站突发环境事件应急响应程序图见图7.2-1。
可控事件应急响应，依靠加油站技术力量能够处理，由加油站应急总指挥、副总指挥负责应急救援工作的组织和指挥，全权负责应急救援工作（下达应急行动、资源调配、应急避险指令）。各应急小组按职责要求启动应急方案。
不可控事件应急响应，超过加油站技术力量和应急救援处置能力，已无法控制事件发展态势，由加油站应急总指挥迅速向富民县政府应急办公室求援。富民县政府应急办公室迅速协调，统一指挥突发事件责任单位、临近相关企业、富民县环保局、富民县公安局和消防大队、富民县安监局、当地人民医院等有关单位采取相应应急措施，开展应急救援。
不可控事件按照严重程度，分别由政府部门启动富民县Ⅳ级（一般突发环境事件）、Ⅲ级（较大突发环境事件）、Ⅱ级（重大突发环境事件）、Ⅰ级（特别重大突发环境事件）应急响应。



[bookmark: _Toc19247][bookmark: _Toc377400193][bookmark: _Toc377139194][bookmark: _Toc14176]图7.2-1  应急响应程序
[bookmark: _Toc505260185]7.3应急监测
加油站发生重大环境事件，油品泄漏、油气大量挥发或发生火灾、爆炸后产生大量有毒有害气体对当地大气、地表水产生影响的情况下，建设单位立即向富民县环保部门上报，由富民县环保局指派县监测站按应急监测技术规范的要求展开监测。
[bookmark: _Toc505260186]7.4 应急处置
针对突发环境事件造成的污染和危害，现场指挥部应迅速指挥相关应急小组，采取阻断、覆盖、转移等措施处置风险源和扩散途径，防止环境污染扩大。
[bookmark: _Toc505260187]7.4.1 作业现场、油罐区跑、冒、滴、漏应急处理
（1）应急处理措施
①事故发现者马上关闭油罐闸阀和罐车阀门，并切断加油站内电源开关，同时通知班组长。
②如跑、冒、漏出的油品数量较少，加油员组织人员对现场已跑、冒、漏出的油品用棉纱擦拭，待油品被充分吸收后将附有油迹的废棉纱清理干净。含油废棉纱属于危险废物，收集后做好台账记录，交由有资质的单位进行处理。
③对跑、冒、漏出的油品数量较多时，视情况按响警铃及停止营业，对现场实施监控，全站进入戒备状态，严禁现场所有危害行为。应急加油站经理组织现场作业人员用沙土将泄漏油品四周围住，防止油品进一步外溢，物资保障岗位取来消防器材放至事故现场，作好警戒、疏散工作，其他岗位按职责分工作业。加油现场车辆全部推出。
④对能够回收的油品，由事故处置组用不产生静电的容器进行回收。对无法回收的油品用沙土覆盖其表面，待其充分被吸收后将沙土清除干净，附有油迹的沙土统一收集后于专用密闭容器内储存。含油废沙属于危险废物，收集后做好台账记录，交由有资质的单位进行处理。
⑤如果量油口冒油，经理安排人员先将操作井周围用沙土围住，并取来消防器材放至周围，用不产生静电的容器将操作井内的油品进行回收到专业容器中，待沉淀2-10小时后，上层净油进行回罐，清除有杂质的油迹沙土。
⑥检查人孔操作井内及周围是否有残留油液，并检查是否有其他可能产生危险的隐患存在。
⑦确认无误后，随即仔细查找跑、冒、漏油的事故根源，酌情处理：如属于计量失误，罐内油品数量已达到最大安全容量，须停止继续卸油作业。同时上报总经理、副总经理，由经理安排将罐车内未卸完的油品进行移站处理；如属于管线与接卸油闸阀未密闭而造成的跑、冒、漏油应重新对管线进行连接，确保其密闭完好性。然后开启接卸油闸阀继续进行接卸油作业。如管线破损可用木楔、棉纱、纯棉拖把抹布等进行堵塞。
（2）隔离疏散
跑、冒、漏油事故严重时，马上关闭站内电源开关停止加油作业，并报告当地环保、安监、公安和消防部门，以便及时封堵附近的交通道路。经理及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并清除附近的一切火源、电源，禁止无关人员及车辆进入加油站内；通知毗邻单位和居民，注意危险，禁用火种。
（3）现场急救
如在事故处理过程中，有人员被油品沾染浸湿，马上进行防火处理：夏天应立即用清水冲洗，更换衣物，避免附着在身体及衣物上的油品大量挥发成油蒸气从而引发明火，烧伤人员；冬天应脱下被浸湿的外套、鞋袜等衣物，过程中注意动作缓慢，以防产生静电和皮肤中毒，并及时更换衣服。
（4）环境污染处理措施
为防止油品泄漏后污染土壤及地下水，加油站设置为重点防渗区、一般防渗区、非防渗区等，重点防渗区为油罐区、输油管线、化粪池、油水分离池等，一般防渗区为加油区、卸油区，其余地区为非防渗区。应急事故经处理后，对充分吸收了油品的沙土统一放于防渗措施好的位置，避免造成环境污染和额外事故，并交由有资质的单位进行处理。
[bookmark: _Toc505260188][bookmark: _Toc472676882]7.4.2火灾、爆炸应急处理
（1）应急处理措施
a) 事故发现者马上关闭油罐闸阀和罐车阀门，停止加油及卸油作业，至配电房切断电源，并通知班组长。班组长及时按响警铃，事故处置组在第一时间赶到现场，尽力扑灭初期火灾。
b) 班组长要根据火势进行灭火指挥，当初期小火时，可迅速使用加油岛、卸油区放置的灭火器和消防沙、消防毯等进行灭火。
c) 应急保障组维持加油站内加油车辆及人员的秩序，必要时进行疏散，视火势扑救情况报火警，并将现金、账簿和重要凭证放至保险柜后参加扑救工作。
d) 如火势继续扩大，加油站内消防器材无法扑灭，值班班组长应向应急指挥部报告，并组织事故处置组员工撤离到消防栓处，连接好消防水带，用消防水枪远距离控制火势，以免造成人员烧伤。
e) 如火势已到不可控制的局面，应急总指挥应马上组织全体人员撤离火场，禁止任何人员、车辆进入加油站并立即疏散人群，指挥车辆撤离现场，并在站外安全区域等候消防车辆及消防人员。
f) 员工在灭火同时应保证自身安全。当消防队赶到现场后，与消防队共同灭火。
（2）紧急处理措施及隔离疏散
当发生火灾时，要保持镇定，视火情大小立即组织事故处置组对火势进行控制，尽快灭火；火势大到无法扑灭时，全体人员应迅速撤离到安全区域并保证自身安全，并由现场指挥清点人数。
（3）现场急救
发现火灾现场有人中毒、窒息或烧伤时，立即抢救至空气新鲜的安全地带，如呼吸停止应立即实施人工呼吸。烧伤人员应注意保护创面并防止二次受伤，如有外伤流血应立即包扎。待医院急救中心人员赶到后作进一步处理。
（4）环境污染处理措施
为防止消防废水直接排放后污染土壤及水体，利用收集设施收集漏油，然后用消油剂或者吸油毡等处理不能回收的油品，避免造成环境污染和额外事故。产生的危险废物交由有资质的单位进行处理。
[bookmark: _Toc468789283][bookmark: _Toc21815][bookmark: _Toc12690][bookmark: _Toc20001][bookmark: _Toc472676884][bookmark: _Toc505260189][bookmark: _Toc6460][bookmark: _Toc468789284][bookmark: _Toc13776]7.4.3地震等自然灾害环境污染处理措施
若发生地震等自然灾害后油品泄漏，污染土壤及地表水、地下水等周边环境。当发生地震等自然灾害后，若防渗报警器发出报警，加油站人员应迅速检查储罐区及加油区是否发生油品泄漏，检查油品是渗漏到油罐夹层还是渗漏到外环境，并采取相应的防治措施，如果油品外流则及时采取截流措施，防止事态扩大，并用消防沙进行油品清理，同时环境保护组应请相关资质单位进行后续环境污染处置工作。清理后的消防沙用密闭容器收集储存后，交由有资质的单位进行处理，不得随意丢弃。严禁自然灾害发生后加油站油品大量外泄，污染生态环境。
[bookmark: _Toc304557182][bookmark: _Toc239497670][bookmark: _Toc239129916][bookmark: _Toc5313][bookmark: _Toc472676885][bookmark: _Toc22844][bookmark: _Toc468789285][bookmark: _Toc27788][bookmark: _Toc3596][bookmark: _Toc505260190]7.4.4危险区隔离与交通疏导
根据事故的影响情况，将事故区域划分为事故中心区域、事故波及区域和受影响区域三个区域。
（1）事故中心区域
中心区指事故现场建筑物内。事故中心区域由事故处置组人员采取必要防护措施后，用红色标识带将危险区域进行警戒标识，禁止任何非事故救援人员进入。
（2）事故波及区域
事故波及区指距事故现场10～20m的区域。发生事故时，抢险人员在事故波及区域边界用黄黑标识带进行警戒标识。
（3）受影响区域
受影响区域指事故波及区外可能受影响的区域，该区不设置明显警戒标识，但应组织人员及时指导群众进行防护，对群众进行有关知识的宣传，稳定群众的思想情绪，做好基本应急准备。
应急保障组在事故周边区域道路设立路障及交通绕行标识，现场指导交通，并接应抢险救护车辆。根据现场踏勘及调查，指定现场疏散路线。
[bookmark: _Toc505260191][bookmark: _Toc6654]7.5应急终止
[bookmark: _Toc505260192]7.5.1应急终止条件
符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：
（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；
（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；
（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；
（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；
（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。
[bookmark: _Toc505260193]7.5.2应急终止程序
（1）现场指挥部确认终止时机，并报经总指挥批准；
（2）现场指挥部向各应急处置队伍下达应急终止命令；
（3）应急状态终止后，环境监测部门根据应急指挥部的要求，继续开展跟踪监测工作，并形成评价结果报应急办公室。
（4）按照指挥部的要求，对应急处置过程中产生的危险废物组织监督处理。
[bookmark: _Toc505260194]7.6应急终止后的行动
（1）立即向总指挥报告，总指挥下达终止本应急预案。
（2）参加救援的部门和单位应认真核查参加应急救援的人数，清点救援装置、器材。
（3）应急救援指挥部向当地环保部门、清洁能源公司报告事故情况。
（4）总指挥指定人员向事故调查组提交事故发生、救援等相关情况。
（5）应急结束后，应急办公室负责编写应急总结，应至少包括以下内容：
· 事故基本情况，包括发生时间、地点、波及范围、环境影响情况、损失、发生初步原因；
· 应急处置过程；
· 处置过程中动用的应急资源；
· 处置过程中遇到的问题，取得的经验及教训；
· 对预案的修改建议。
（6）应急办公室负责对应急总结及应急救援值班记录等资料进行汇总、归档，并起草上报材料。
（7）应急指挥部负责组织向清洁能源公司应急指挥部上报应急救援处置工作情况。
[bookmark: _Toc4067][bookmark: _Toc505260195]
8后期处置
[bookmark: _Toc505260196][bookmark: _Toc17784][bookmark: _Toc377400200][bookmark: _Toc377139201]8.1善后处置
（1）现场清理工作由应急指挥部安排完成，污染物收集、处理工作在环保、环卫等政府或专业部门的指导下实施。在应急指挥部的领导下，做好善后处理工作（包括人员安置、赔偿、停产整顿、生态环境修复），尽快消除事故影响，妥善安置并及时救治伤员。
（2）总指挥下达应急终止指令后，指挥部成员应察看事故现场。
（3）应急指挥部组织清理和洗消救援过程中残留的污染物，采取措施避免事故处理产生的外排废水造成环境污染事故，下达尽快组织抢修生产装置、查明事故原因、恢复生产的指令。
（4）总指挥组织部分指挥部成员到医院看望受伤、中毒人员、慰问紧急疏散撤离的群众。
（5）对环境事件所涉及污染区域内的苗木、树木等用消防车、洒水车进行冲洗，以保护苗木、植被。
（6）对遇难人员亲属进行安置、补偿；对事故中受损的农作物、树木等进行定损、赔偿。
（7）救援费用和事故受伤人员医疗救治费用支付。
（8）消除事故后果的影响，安抚受害和受影响人员，确保社会稳定。
（9）配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估。
[bookmark: _Toc505260197]8.2 事故调查
（1）按照政府成立的事故调查组的要求，指挥部负责如实提供相关材料，协助调查。
（2）成立相应的事故调查组开展内部调查。
（3）应政府相关部门要求，成立事故调查组进行事故调查处理，并提出事故处理建议，报相关部门批准结案。
[bookmark: _Toc6940][bookmark: _Toc505260198]8.3保险理赔
公司应根据《国家突发环境事件应急预案》中6.2条款要求积极办理各类保险。对环境应急工作人员办理意外伤害保险，同时积极创造条件，公司依法办理突发环境污染事件责任险及其他险种。在发生突发环境事件后，企业应及时通报相关承保的保险公司开展理赔工作，保险公司在获悉突发环境事件后，工伤保险经办机构应及时足额支付参保的工伤保险待遇费用；各相关保险公司应及时定损理赔。在此过程中，企业应允许保险公司对环境事件现场进行勘查，配合保险公司要求，提供相关材料。
[bookmark: _Toc505260199][bookmark: _Toc32469]8.4应急工作总结与分析评估
（1）突发性环境污染事件应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取教训，及时进行整改；
（2）组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对预案的修改意见。
[bookmark: _Toc13581][bookmark: _Toc505260200]
9应急保障措施
[bookmark: _Toc505260201][bookmark: _Toc19566]9.1通信与信息保障
[bookmark: _Toc32155]明确与应急工作相关的单位和人员通信联系方式和方法，建立信息系统及维护方案，确保应急期间的信息通畅。
[bookmark: _Toc505260202]9.2应急队伍保障
（1）应急救援办公室负责利用公司的全部人力资源，规划、组建应急队伍并组织实施演练，形成一支掌握本公司应急器材的使用操作、能迅速处置本公司事件应急的兼职应急队伍；
（2）各部门必须无条件地服从总指挥的命令，所有参加抢险救援的人员必须积极主动，不得推诿扯皮；服从指挥，杜绝盲从蛮干。
（3）各部门负责人如有变动，由接替人履行职责。
（4）应急人员应熟悉室内通风机的操作，熟悉有关的电气以及风机操作和事件处理，了解风场各类油品的性质及对人体和环境的危害程度，掌握必备的个人防护技能。
[bookmark: _Toc505260203][bookmark: _Toc21462]9.3应急物资装备保障
（1）建立应急救援物资储备制度。各部门要根据自己在应急救援工作中承担的责任，制定本部门救灾物资选购、储存、调拨体系和方案。
（2）加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新。
（3）建立与当地政府及友邻单位物资调剂供应的渠道，以备本公司物资短缺时，可迅速调入。
（4）应急救援物资的调用由应急救援办公室统一协调，事故时由物资保障组负责组织应急抢险物资的调拨和紧急供应。
[bookmark: _Toc505260204][bookmark: _Toc25814]9.4经费保障
[bookmark: _Toc17394]（1）财务部门要做好应急救援费用计划，建立应急科目，保证应急管理管理经费和应急资金的足额配置，专款专用；
（2）财务部门要保证在发生突发环境事件时有足够的应急资金。
[bookmark: _Toc505260205]9.5其他保障
[bookmark: _Toc505260206]9.5.1已有救援装备保障
1、依据本预案应急处置的需求，建立以公司应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资保障体系，做到应急资源共享、动态管理。在应急状态下，由应急指挥部统一调配使用。
2、加油站内设置2只5kg手提式干粉灭火器、2只6kg手提式干粉灭火器、1台35kg手推式干粉灭火器、3块灭火毯，另外配有消防铲2把、消防桶2只，2m3消防沙池1个等应急救援设施。
公司应急救援装备及贮备物资详见附件：《富民信誉加油站应急救援主要装备、物资明细表》。
[bookmark: _Toc505260207]9.5.2交通运输保障
（1）要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度，确保运输安全畅通；
（2）要建立紧急情况交通运输工具的调用程序，确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。
[bookmark: _Toc505260208]9.5.3救援医疗保障
为在应急响应时能迅速有效地抢救伤员，要协调地方各级医院医疗支援队伍实施医疗救治，并根据使用产品事故人员伤亡的特点组织落实专用药品和器材，提供应急状态下的各项医疗保障。
[bookmark: _Toc505260209]9.5.4治安保障
进入应急救援状态后，应制定专人与公安部门协调，划定警戒区域，开展治安巡逻，妥善组织人员撤离，保证当地社会治安的稳定。
[bookmark: _Toc17997][bookmark: _Toc505260210]
10培训与演练
[bookmark: _Toc505260211][bookmark: _Toc29802]10.1培训
[bookmark: _Toc505260212][bookmark: _Toc17752][bookmark: _Toc306199665][bookmark: _Toc350415538][bookmark: _Toc350415539][bookmark: _Toc306199666]10.1.1原则和范围
[bookmark: _Toc17841]为提高应急人员的技术水平与救援队伍的整体能力，在事故中快速、有序、有效的开展救援行动，应定期开展应急救援培训，同时也锻炼和提高队伍在遇到突发环境事件情况下能够快速抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助群众防护或撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能，并提高应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。
[bookmark: _Toc505260213]10.1.2信息宣传
[bookmark: _Toc25125]公司应按照突发环境事件的特性，采取适当方式向周边群众宣讲可能造成的危害，广泛宣传相关法律法规、应急防护知识等。
[bookmark: _Toc505260214]10.1.3应急人员培训
内容包括：
①危险重点部分的分布与事故风险；
②事故报警与报告程序、方式；
③火灾、泄漏的抢险处置措施；
④各种应急设备设施及防护用品的使用；
⑤应急疏散程序与事故现场的保护；
[bookmark: _Toc18689]⑥医疗急救知识与技能。
[bookmark: _Toc505260215]10.1.4员工与公众培训
内容包括：
①可能造成的重大危险事故及其后果；
②事故前的报警与事故后的报告；
③灭火器的使用与基本灭火方法；
④泄漏处置基本防护知识；
⑤疏散撤离的组织、方法和程序；
[bookmark: _Toc25013]⑥自救与互救的基本常识。
[bookmark: _Toc505260216]10.1.5应急培训
①针对性：针对可能发生的事故及承担的应急职责不同，对不同的人员予以不同的培训内容；
②周期性：每年至少组织一次培训；
③层次性：对不同的管理层或生产层等进行专门培训；
④实战性：培训应贴近实际应急活动。
[bookmark: _Toc505260217][bookmark: _Toc21187]10.2演练
应急演练是检验、评价和保持应急能力的一个重要手段。它可在事故真正发生前暴露预案和程序的缺陷；发现应急资源的不足（包括人力和设备等）；改善各应急部门、机构、人员之间的协调；增强公众对突发重大事故救援的信心和应急意识；提高应急人员的熟练程度和技术水平；进一步明确各自的岗位与职责；提高各级预案之间的协调性；提高整体应急反应能力。为了保证本预案的可行性和适用性，公司组织预案演练。
[bookmark: _Toc505260218]10.2.1演练内容
① 消防灭火演练；
② 泄露事故演练；
③ 报警及通信演练；
④ 人员疏散和交通管制演练；
⑤ 情况通报演练；
⑥ 各类应急设施的使用技能演练；
⑦ 模拟各类事件的快速反应演练等。
[bookmark: _Toc505260219]10.2.2演练方式
① 事件模拟：模拟公司可能出现的各类事件，对本预案的各类应急措施进行组织指挥演练；
② 实战演练：由企业应急小组成员各自开展应急救援任务中单项作业的演练，或单个专项逐一进行演练；
③ 综合演练：模拟公司可能出现的全部事件，对本预案各种事件应急措施进行组织指挥演练；
④单项演练：由企业成员各自开展应急救援任务中单项作业的演练，或单个专项逐一进行演练。
公司应根据实际情况和工作需要，结合应急预案演练，每年至少组织一次环境事件应急处理的演练，以检验应急预案的可行性和有效性，需要公众参与的应急演练必须报上级人民政府同意。
[bookmark: _Toc505260220]10.3记录与考核
预案演练要全过程记录演练过程，在全面分析演练记录及相关资料的基础上，对比参演人员表现与演练目标要求，对演练活动及其组织过程作出客观评价，并编写演练评估报告。所有应急演练活动都应进行演练评估。
在演练结束后，要根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行系统和全面的总结，并形成演练总结报告。演练参与单位也可对本单位的演练情况进行总结。
演练总结报告的内容包括：演练时间和地点、目的、参演单位和人员、演练方案概要、发现的问题与原因、经验和教训，以及改进有关工作的建议等。公司应急救援办公室跟踪记录演练实际情况，对各专业小组进行应急能力评估，根据评估结果进行考核。

[bookmark: _Toc3094][bookmark: _Toc505260221]11奖惩
[bookmark: _Toc505260222][bookmark: _Toc30645]11.1事故应急救援工作奖励制度
公司应对在突发性环境污染事件应急工作中有突出贡献、成绩显著的部门和个人，依据有关规定给予表彰和奖励。
在突发性环境事故应急工作中，有下列表现之一者，应依据有关规定给予奖励。
个人：（1）及时发现和报告环境事故者；
      （2）在应急救援行动中有突出表现者；
      （3）发现安全隐患和提出解决办法者；
      （4）其他特殊贡献者。
部门：（1）要求时间年限内未发生环境安全事故；
      （2）突发事件中处理、处置得当等。
在公司事故应急救援工作中有下列突出表现之一的部门、单位和个人，公司将给予表彰奖励。
[bookmark: _Toc505260223][bookmark: _Toc28675]11.2事故应急救援工作责任追究制度
在公司事故应急救援工作中有下列行为之一的，根据法律、法规及有关规定，对相关责任人员按公司事故管理制度、事故责任追究制度进行处理；对违反治安管理行为的，将交由公安机关依照有关规定处罚；构成犯罪的，交由司法机关依法追究刑事责任。
（1）不按规定编制事故应急预案，拒绝履行应急准备义务；
（2）不及时报告事故真实情况，延误处置时机；
（3）不服从应急指挥部的命令和指挥，在应急响应时临阵脱逃；
（4）盗窃、挪用、贪污应急救援资金或者物资；
（5）阻碍应急救援人员依法执行任务或进行破坏活动；
（6）散布谣言、扰乱社会秩序及有其他危害应急救援工作行为。
[bookmark: _Toc4046][bookmark: _Toc505260224]
12应急预案的评审、备案、发布和更新
[bookmark: _Toc505260225]12.1 预案的评审、备案、发布
评审由公司有关领导组织有关部门和人员进行，外部评审是由上级主管部门、环保部门、周边公众代表、专家等对预案进行评审，预案通过会议讨论，经评审完善后，由公司有关主管领导签署发布，按规定报有关部门备案。
评审时应注意如下问题：本公司的突发环境事件应急预案是否得到各部门的充分的重视；各管理部门和响应人员是否理解各自的职责；企业的风险有无变化；应急预案是否根据企业的布局和工艺变化而更新；员工是否经过培训；预案中的联系方式是否正确；是否将应急管理融入企业的整体管理中等。
[bookmark: _Toc505260226]12.2 预案的更新
原则为每三年更新一次；出现下列情形时则应及时修订完善预案并备案：
（1）公司应急指挥部对环境应急预案至少每三年进行一次修订。
（2）有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：
· 因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；
· 生产工艺和技术发生变化的；
· 周围环境或者环境敏感点发生变化的；
· 应急组织指挥体系或者职责已经调整的；
· 依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；
· 应急预案演练评估要求修订的；
· 上级环保部门或者公司认为应当适时修订的其他情形。
（3）应急救援办公室负责本预案的管理，并对各部门的应急预案进行备案。
（4）本预案由应急救援办公室组织编制，由公司安委会副主任审核、安委会主任批准，由公司应急救援办公室负责解释。
（5）本预案经过评审批准实施后30天内，应急救援办公室报送政府相关环境保护主管部门审查备案，同时报送富民县环保局备案。

[bookmark: _Toc505260227][bookmark: _Toc10171]13应急预案实施和生效时间
（1）预案批准发布后，公司组织落实预案中的各项工作，明确各项职责和任务分工，建立职工应急意识。
（2）加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，将应急管理工作变成日常工作的一部分。
本预案自发布之日起实施。
[bookmark: _Toc1462][bookmark: _Toc505260228]
14名词术语定义
1、环境事件
指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。
2、突发环境事件
指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。
3、环境应急预案
针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境应急行动而预先制定的行动方案。
4、应急救援
指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。
5、环境应急
针对可能或已发生的突发性环境污染事故需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

6、泄漏处理
泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。
7、应急监测
环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。
8、应急演习
为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习，每年一次。
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[bookmark: _Toc498255428][bookmark: _Toc22507][bookmark: _Toc31197]1、前言
为贯彻落实环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，环保部出台《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》。对企业的生产、使用、存储或释放涉及（包括生产原料、燃料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等）附录B突发环境事件风险物质及临界量清单中的化学物质（以下简称环境风险物质）以及其他可能引发突发环境事件的化学物质进行风险评估，并且对评估企业提出有针对性的防护措施及建议。
环境风险评估的最终目的是确定各种政策法规或生态环境的风险大小，以及确定什么样的风险水平是社会和公众可接受的，如何将无法接受的风险水平降至社会可接受的最低限度。环境风险评估能增强政府、企业和公众的环境意识，加强环境管理，切实防止不良后果的发生。
通过开展突发环境事件风险评估，为企业加强内部环境管理、防范环境风险和预防突发环境事件的发生提供技术指导，源头上提升企业环境风险防范能力，降低区域环境风险，最终达到大幅度降低突发环境事件发生，保护生态环境和人民群众生命财产安全的目标。同时有利于各地环保部门加强对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。
[bookmark: _Toc404176620][bookmark: _Toc14629][bookmark: _Toc384134878][bookmark: _Toc397674745][bookmark: _Toc13607][bookmark: _Toc18254][bookmark: _Toc2130][bookmark: _Toc33][bookmark: _Toc498255429]
2、总则
[bookmark: _Toc224965864][bookmark: _Toc243967866][bookmark: _Toc243813810][bookmark: _Toc225244047][bookmark: _Toc243967960][bookmark: _Toc498255430][bookmark: _Toc10591][bookmark: _Toc397674746][bookmark: _Toc4720][bookmark: _Toc384134879][bookmark: _Toc295][bookmark: _Toc7383][bookmark: _Toc404176621][bookmark: _Toc21147]2.1编制原则
按照以人为本、合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，遵循以下原则开展环境风险评估工作：
环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。
环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政
[bookmark: _Toc498255431][bookmark: _Toc397674747][bookmark: _Toc404176622][bookmark: _Toc384134880][bookmark: _Toc13708][bookmark: _Toc10188][bookmark: _Toc18986][bookmark: _Toc32261][bookmark: _Toc1284]2.2编制依据
[bookmark: _Toc30983][bookmark: _Toc2700][bookmark: _Toc21715][bookmark: _Toc15849][bookmark: _Toc5193][bookmark: _Toc498255432][bookmark: _Toc16436]2.2.1法律法规、规章、指导性文件
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；
（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日通过，2007年11月1日起施行）；
（3）《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修订，2014年12月1日起施行）；
（4）《中华人民共和国消防法》（2008年10月28日修订，2009年5月1日起施行）；
（5）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月4日修订，自2013年12月7日起施行）；
（6）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；
（7）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；
（8）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；
（9）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）；
（10）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；
（11）《沈阳市加油加气站突发环境事件风险评估指南（试行）》（2016年4月5日）。
[bookmark: _Toc11705][bookmark: _Toc11070][bookmark: _Toc18506][bookmark: _Toc498255433][bookmark: _Toc18034][bookmark: _Toc13527]2.2.2标准、技术规范
（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）；
（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
（3）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；
（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；
（6）《废水排放去向代码》（HJ 523-2009）；；
（7）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；
（8）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）；
（9）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）。
[bookmark: _Toc384134882][bookmark: _Toc243967871][bookmark: _Toc243967965][bookmark: _Toc224965869][bookmark: _Toc243813815][bookmark: _Toc225244052][bookmark: _Toc397674749][bookmark: _Toc404176626][bookmark: _Toc12475][bookmark: _Toc18597][bookmark: _Toc28045][bookmark: _Toc24194][bookmark: _Toc26116][bookmark: _Toc498255434]
3、资料准备与环境风险识别
[bookmark: _Toc243967966][bookmark: _Toc243967872][bookmark: _Toc384134883][bookmark: _Toc26460][bookmark: _Toc2910][bookmark: _Toc15828][bookmark: _Toc21882][bookmark: _Toc498255435][bookmark: _Toc404176627][bookmark: _Toc2271][bookmark: _Toc397674750]3.1企业基本信息
[bookmark: _Toc31949][bookmark: _Toc11020][bookmark: _Toc26824][bookmark: _Toc11944][bookmark: _Toc498255436][bookmark: _Toc20130]3.1.1企业概况
富民信誉加油站位于昆明市富民县罗免镇者北街，于2004年成立，统一社会信用代码为9153012473806270X5，法定代表人为张金良，经营范围为汽油、柴油，企业现有员工2人，联系电话为13708498009。
[bookmark: _Toc154458173][bookmark: _Toc177909756][bookmark: _Toc384134884][bookmark: _Toc9386][bookmark: _Toc28028][bookmark: _Toc31200][bookmark: _Toc13700][bookmark: _Toc498255437][bookmark: _Toc17725][bookmark: _Toc32696][bookmark: _Toc404954413][bookmark: _Toc404176630]2015年7月，富民信誉加油站委托重庆浩力环境影响评价有限公司编制完成了《富民信誉加油站项目环境影响报告表》，并于2015年10月14日取得富民县环境保护局关于《富民信誉加油站项目环境影响报告表》的批复（富环保复［2015］47号。
[bookmark: _Toc19445][bookmark: _Toc4012][bookmark: _Toc22558][bookmark: _Toc7407][bookmark: _Toc404176631][bookmark: _Toc8400][bookmark: _Toc498255438][bookmark: _Toc404954414][bookmark: _Toc15988]3.1.2环境功能区划
（1）环境空气
企业位于昆明市富民县罗免镇者北街，所在区域环境空气质量功能区划为二类区。
（2）地表水环境
企业周边水体为龙纳河、螳螂川，龙纳河最终汇入螳螂川，根据云南省地表水水环境功能区划（2010~2020），螳螂川（中滩闸门-富民大桥）水环境功能为工业用水，水质类别为Ⅳ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。
（3）声环境
本项目位于昆明市富民县罗免镇者北街，根据GB3096-2008《声环境质量标准》项目所在地处于声环境质量2类和4a类区（靠近老G108国道一侧35m范围）。
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环境风险受体分为大气环境风险受体、水环境风险受体和土壤环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域。
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企业位于昆明市富民县罗免镇者北街，为环境空气二类区。周围大气环境风险受体见表3.2-1。
表3.2-1  大气风险受体一览表
	保护对象
	相对位置
	基本情况

	兴隆生态园
	北面46m
	约30人

	曹溪村安置小区
	东北面64m
	63户，约189人

	罗免镇
	北面306m
	987户，约1974人

	富民县罗免民族中学
	北面588m
	约1000人

	小者北村
	北面1720m
	15户，约45人

	罗富村
	西北面2492m
	54户，约1008人

	林清凹
	西北面2450m
	35户，约105人

	罗免彝族苗族乡
	西北面2447m
	108户，约316人

	上河里
	东北面1161m
	58户，约174人

	下河里
	东北面1818m
	46户，约138人

	曹溪哨村
	西南面345m
	62户，约186人

	张湾村
	南面724m
	116户，约343人

	大木刻村
	西南面1122m
	75户，约225人

	高仓村
	南面1714m
	129户，约387人

	大高仓村
	西南面2159m
	98户，约294人

	盐水糖
	西面2029m
	87户，约261人

	大凹村
	东南面2495m
	21户，约63人
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企业周边水体为龙纳河、螳螂川，根据云南省地表水水环境功能区划（2010~2020），螳螂川（中滩闸门-富民大桥）水环境功能为工业用水，水质类别为Ⅳ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。企业周边水环境风险受体见表3.2-2，废水去向评估情况见表3.2-3。
表3.2-2  企业周边水环境风险受体一览表
	环境风险受体名称
	方位
	距离
	敏感因素

	龙纳河
	西北侧
	1083m
	地表水

	螳螂川
	东侧
	3004m
	


表3.2-3  废水去向评估表
	评估依据
	分值
	企业排放去向
	得分

	不产生废水或废水处理后100%回用
	0
	项目含油污水经拟建油水分离池处理收集后回用于项目区洒水降尘，不外排。项目内员工的生活清洗废水进入化粪池收集后，委托当地村民定期对旱厕进行清掏，用作农肥，不外排。
	0

	进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂（如工业园区的废水处理厂）
	7
	
	

	进入其它单位
	
	
	

	其他（包括回喷、回灌、回用等）
	
	
	

	直接进入海域或江河、湖、库等水环境
	10
	
	

	进入城市下水道再入江河湖库或进入城市下水道再入沿海海域
	
	
	

	直接进入污灌农田或进入地渗或蒸发地
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表3.3-1  企业主要物料存储一览表
	主要物质
	储存量（t）
	临界量（t）
	重大危险源
	储存位置

	92#汽油、95#汽油
	43.5
	200
	否
	油罐区

	0#柴油
	25.5
	/
	否
	


本项目生产过程中涉及到的化学药品主要为汽油、柴油。对照《危险化学品目录》（2015版），项目储存的汽油属于危险化学品，柴油不属于危险化学品；同时对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2014）中所列名录中有毒物质及临界量可知，导则只对本项目所储存的汽油有临界储存量的规定，贮存区临界量为200t，对柴油无临界储存量的规定。
该加油站有1个容量为30m3的92#汽油罐、1个容量为30m3的95#汽油罐，则项目汽油最大贮存量为43.5t。项目汽油储存量小于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2014）中所规定的临界量。因此，项目生产过程中涉及到的危险品不存在重大危险源。
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成品油罐车将来油通过卸油管道卸到地埋式储油罐中，由潜油泵将油品从储油罐中经输油管线送入加油机中，然后给汽车加油。加油站工艺流程如下：
（1）罐车卸油
油罐车进入加油站停靠在指定位置，发动机熄火，卸油工检查接地装置是否良好，消防器材是否到位。连通静电接地装置，静置15分钟后，用快速接头把油罐车的卸油管与储油罐的卸油孔连接，同时计量储油罐中的储油量，以防卸油时发生冒油事故。卸油过程中，卸油工应注意观察管线，阀门等相关设备运行情况。卸油时不准其他车辆靠近卸油区，严防火源接近卸油现场，油罐车不得打火启动和进行车位移动。卸油结束时，检查并确认没有溢油、漏油后，关好阀门，断开卸油快速接头，盖好口盖，清理现场。卸完油后，油罐车不可立即起动，应待罐车周围油气消散后（约5分钟）再起动。至此，卸油过程完毕。卸油工艺流程示意图见下图。
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图3.4-1 卸油工艺流程示意图
（2）油罐储油
成品油在储油罐内静置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律的变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，直至油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。
埋地油罐一般每4 年需要检修、清理一次。
（3）汽车加油
通过加油机的潜油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到汽车油箱。加油工艺流程示意图如下图所示。

图3.4-2  加油工艺流程示意图
油气回收装置工艺介绍：
本项目拟采用的油气回收装置采用二次油气回收系统。在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散溢的油气，通过油罐车自带的卸油油气回收系统重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换，并将油气运输至油库区进行处置，进而减少外泄的油气。加油机加油时将产生的油气回收到油罐中，气液回收比（A/L）为0.95:1～1.05:1，可有效控制油站加油时的油气排放。分散式油气回收系统主要由真空泵控制板、电源、真空泵和回收管路组成。真空泵控制板与加油机脉冲发生器连接，获得脉冲信号（加油）时，真空泵启动，脉冲信号中断（停止加油）时，真空泵关闭。汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用真空泵，经油气回收管线收集至汽油储罐，实现加油与油气等体积置换。
企业生产工艺评估见表3.4-1：
表3.4-1  企业生产工艺评估表
	评  估  依  据
	分 值
	得分

	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/每套
	0

	其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程1
	5/每套
	5

	具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备2
	5/每套
	0

	不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备
	0
	0


对照上表可知，企业生产工艺不涉及《重点监管危险化工工艺目录》或国家规定有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备等，项目涉及易燃易爆物质（汽油、柴油），企业工艺评分为5分。
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企业现有安全生产管理情况评估见表3.5-1。
表3.5-1  企业安全生产控制评估情况
	评估指标
	评估依据
	分值
	企业情况
	评估分值

	消防验收
	消防验收意见为合格，且最近一次消防检查合格
	0
	企业已通过消防验收
	0

	
	消防验收意见不合格，或最近一次消防检查不合格
	2
	
	

	安全生产许可
	非危险化学品生产企业，或危险化学品生产企业取得安全生产许可
	0
	非危险化学品生产企业
	0

	
	危险化学品生产企业未取得安全生产许可
	2
	
	

	危险化学品安全评价
	开展危险化学品安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求
	0
	企业已开展危险化学品安全评价。
	0

	
	未开展危险化学品安全评价，或未通过安全设施竣工验收
	2
	
	

	危险化学品重大危险源备案
	无重大危险源，或所有危险化学品重大危险源均已备案
	0
	无重大危险源
	0

	
	有危险化学品重大危险源未备案
	2
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一、加油机跑油事故处理措施
1.加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源。
2.暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛。现场站长或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。
3.其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。
4.地面油品处理干净后，现场班长宣布恢复加油作业。
二、罐车卸油冒罐处理措施
1.当罐车卸油冒罐时计量保管员及时关闭储油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并向站长（或现场班长）汇报。
2.必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路，站长（或现场班长）及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。
3.在溢油处上风向，布置消防器材。
4.对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。
5.给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险。
6.检查井内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。
7.计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐。
8.检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。
三、加油站车辆火灾处理措施
1.如果是车辆的油箱口着火，加油员立即用石棉毯将油箱口盖住使其窒息，另外一名加油员用灭火器扑救。
2.如果是摩托车发动机着火，加油站应立即停止加油，先设法将油箱盖盖上或用灭火毯盖住，再用灭火器扑灭。
四、油罐汽车火灾处理措施
1.加油员立即关闭罐车卸油阀，停止卸油。
2.司机迅速将罐车驶离现场，将车开到开阔安全的地方再进行扑救。
3.加油站工作人员应拨打119火警电话，请求外援。
4.如油罐车罐口着火，可首先用石棉毯将罐口盖上，或使用其他覆盖物（如湿棉衣、湿麻袋等）堵严罐口将油火扑灭。当火势较猛时，应使用推车式及手提式干粉灭火器对准罐口将大火扑灭。
5.当专业消防人员尚未到达，且火势无法控制时，放弃扑救，现场站长立即将人员撤离到安全场所。
五、站内大面积起火处理措施
1.一人负责向当地消防部门报警（报警电话119），说明火灾类型及地点。
2.站长组织在场人员利用现有消防器材扑灭油火。灭火人员按照灭火器材的使用方法，占据有利地形，从上风向由近及远扑灭地面火灾。
3.在灭火同时，立即停止加油，关闭闸阀，包裹在储油罐体通气管，关闭操作井口，切断电源。
4.疏散现场无关人员及车辆，清理疏通站内、外消防通道。
5.消防车一到，加油站员工立即配合消防队按预定方案投入灭火救援。
六、电气火灾处理措施
1.发生电气火灾时，首先切断电源，然后用CO2或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。
2.无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用CO2或干粉灭火器对着火源喷射。
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企业现有应急物资与装备、救援队伍情况见表3.7-1。
表3.7-1  现有应急物资与装备、救援队伍情况
	应急
队伍
	企业成立应急指挥救援小组，站长张金良任组长，安全员保凤琼全力配合组长完成相关的指挥及应急工作，应急指挥救援小组的职责包括事故现场救援的指挥工作以及救援工作，发生事故时，能够及时应对。

	应急
设施
	企业内已配置消防沙、灭火器设施等防护设备，干粉灭火器、化粪池等能够满足应急需求。

	应急
救援
物资
	为应对突发环境污染事故，企业内部平时已配足备齐各类应急救援物质，以确保事故发生时能迅速及时应对。
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[bookmark: _Toc498255448][bookmark: _Toc7489][bookmark: _Toc404176641][bookmark: _Toc14765][bookmark: _Toc548][bookmark: _Toc2649][bookmark: _Toc19408][bookmark: _Toc397674758]4.1突发环境事件情景分析
案例一：
2003年3月，山西省阳曲县某加油站，油罐汽车向地下罐卸油时，营业室内发出一声巨响，接着储油罐口发生火灾。虽经及时扑救，事故得以控制，但营业室室内物品均被烧毁，烧掉汽油5000kg左右。
事故分析：
(1)油罐车卸油时，由于是敞口接卸产生大量的油蒸气。
(2)加油站地下罐与营业室之间的地沟不严密，大量的油蒸气进入室内。
(3)罐车司机在营业室内吸烟，将燃着的火柴丢人地沟盖板的缝隙中，引燃油蒸气。
(4)引燃的油蒸气又沿管沟引燃卸储油罐体。
案例二：
2001年6月22日，韶关加油站在3号罐接卸一车97号汽油时，当班卸油工违章将卸油胶管插到量油孔卸油。卸油过程中，汽油从罐口溢出，遇火源引起着火。油罐司机见势不好，关闭卸油阀门，扯断卸油胶管接头后开车离开现场。事故中，4台加油机几油罐车等设施被烧坏，卸油工被烧伤。
事故分析：
（1）油罐车卸油应采用快速接头密闭卸油而该加油站经常是将卸油胶管直接插入量油孔进行违章卸油严重违章长期无人管理、无人过问形成习惯性违章。 
（2）加油站内的管沟和加油机下部按规定应用砂填实。但是，此加油站的管沟和加油机至事故发生仍然没有按规定整改为此次事故发生留下隐患。管理部门有关领导严重失职。 
（3）从这起事故反映出，该加油站员工对规章制度不清楚对事故应急处理不知道对违章作业不以为然。说明对加油站员工培训不到位。
[bookmark: _Toc498255449][bookmark: _Toc22677][bookmark: _Toc404176651][bookmark: _Toc19051][bookmark: _Toc22492][bookmark: _Toc1637][bookmark: _Toc397674759][bookmark: _Toc10716]4.2突发环境事件情景源强分析
[bookmark: _Toc498255450][bookmark: _Toc32593][bookmark: _Toc4988]4.2.1 泄露、火灾、爆炸事故分析
本项目属石化行业，石化储运系统存在较大潜在火灾爆炸事故风险，根据对同类石化企业调查，表明在最近十年内发生的各类污染事故中，以设备、管道泄漏为多，占事故总数的52%；因操作不当等人为因素造成的事故占21%；污染处理系统故障造成的事故占15%，其他占12%。
此外，据贮罐事故分析报道，贮存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。
目前我国加油站安全评价中广泛采用的是美国道化学公司的火灾、爆炸指数法。
查道化法(第七版)附录之表2得：
汽油物质系数MF=16。
一般工艺危险系数F1经计算取F1=1.85。
特殊工艺危险系数包括毒性物质压力释放等12个取值项。经计算取F2=2.32。
单元危险系数(F3)=一般工艺危险系数(F1)×特殊工艺危险系数(F2)=1.85 ×2.32=4.29。
火灾、爆炸危险指数(FEI)的计算
火灾、爆炸危险指数是用来估计生产过程中的事故可能造成的破坏。火灾，爆炸危险指数(FEI)=物质系数(MF) ×单元危险系数(F3)=16×4.29=68.64。指数介于61~96之间，属轻微级危害。
一、泄漏事故
（1）储油罐体泄露原因分析
①由于年限较长，储油罐体管壁腐蚀，致使油类泄漏；
②在加油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；
③各个管道接口不严，跑、冒、滴、漏现象的发生。
（2）储油罐体溢出原因分析
①储油罐计量仪表失灵，至使储油罐加油过程中灌满溢出；
②为储油罐加油过程中，由于存在气障、气阻，至使油类溢出；
③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。
二、火灾、爆炸事故
①由于加油作业人员操作不当，其他人员不能遵守加油站的相关规定，导致油品发生火灾或爆炸事故；
②由于跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气周围汽油密度较大，达到爆炸极限，遇火源可能产生的事故；
③由于避雷系统缺陷产生的雷击火花，造成油品发生火灾或爆炸事故。
④由于电气设备运行不正常或发生短路产生点火花，造成油品发生火灾或爆炸事故。
[bookmark: _Toc10884][bookmark: _Toc4851][bookmark: _Toc498255451]4.2.2 各种自然灾害、极端天气分析
在暴雨天气、雷电、地震、大风、气温等各种自然灾害、极端天气，会对生产造成不利影响。公司应做好防雷、防洪、抗震等措施，及时了解天气状况，极端天气停止生产，并做好突发环境应急措施。
[bookmark: _Toc885][bookmark: _Toc3447][bookmark: _Toc7410][bookmark: _Toc404176654][bookmark: _Toc550][bookmark: _Toc18893][bookmark: _Toc397674760][bookmark: _Toc498255452]4.3环境风险物质的扩散途径
（1）储油罐体、管道、加油装置区泄露事故
风险物质的扩散途径：土壤、地表水体。
储油罐体发生泄露时加油站立即停止作业，并启用抽油泵、运油槽车进行导油，将渗漏罐内的油品进行倒灌或倒入槽车，积极对渗漏油品进行回收，做好对油沙、被污染土壤的无害化处理措施。
（2）火灾、爆炸事故
风险物质的扩散途径：大气。
油罐口、油罐车、加油站车辆以及加油机等的油气可能发生泄露，遇到明火或高温易产生火灾爆炸。火灾、爆炸的烟尘通过对大气对周边空气环境造成污染。
[bookmark: _Toc14697][bookmark: _Toc941][bookmark: _Toc397674761][bookmark: _Toc7853][bookmark: _Toc404176657][bookmark: _Toc498255453][bookmark: _Toc8315][bookmark: _Toc25167]4.4突发环境事件危害后果分析
[bookmark: _Toc446934890][bookmark: _Toc17551][bookmark: _Toc7633][bookmark: _Toc498255454]4.4.1油品泄露事故后果分析
汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。
当泄露的油品直接进入土壤时，由于土壤中的毛细作用，泄漏的油品会不断地以渗漏点为中心向四周扩散，并向上形成地表蒸发。这一过程造成泄漏点周围土壤生态系统的严重破坏，土壤中的各种生物及地表植物将全部死亡。
加油站的输油管线及油罐的油品意外事故泄漏使油品下渗后可能进入地下水中，并不断地以渗漏点为中心向四周扩散，会对项目区周围的地下水造成一定的影响。
[bookmark: _Toc4554][bookmark: _Toc2879][bookmark: _Toc498255455]4.4.2火灾爆炸事故后果分析
加油站泄露的油品或运营过程中的操作不当等原因，油料遇到明火或高温易引发火灾爆炸事故。火灾爆炸事故不仅带来较大的经济损失，还给周围的居民等环境保护目标带来较大伤害，同时也会造成设备以及人员伤亡；火灾、爆炸产生的烟尘通过对大气对周边空气环境也会造成污染。




[bookmark: _Toc397674762][bookmark: _Toc16499][bookmark: _Toc404176661][bookmark: _Toc7734][bookmark: _Toc8614][bookmark: _Toc14547][bookmark: _Toc498255456][bookmark: _Toc15624]5、现有环境风险防控和应急措施差距分析
[bookmark: _Toc22636][bookmark: _Toc15881][bookmark: _Toc16882]本次评估从以下3个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。
[bookmark: _Toc9648][bookmark: _Toc4655][bookmark: _Toc498255457]5.1环境风险管理制度
（1）公司已建立环境风险防控制度、应急措施、定期巡检和设备维护责任制度，已明确环境风险防控重点岗位责任人，并且在生产区设置了安全责任标牌；
（2）环评的环境风险防控和应急措施已落实；
（3）对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训；
（4）建立了突发环境事件信息报告制度。
[bookmark: _Toc766][bookmark: _Toc21699][bookmark: _Toc498255458][bookmark: _Toc27112][bookmark: _Toc527][bookmark: _Toc3986]5.2环境风险防控与应急措施
（1）公司设置专职的环保管理，定期对环境风险源的安全及环保设施的运行情况进行检查；设置专人负责管理，定期委托有资质的单位对污染源排放浓度进行监测，确保污染物达标排放。
（2）环保设施运行不正常可能造成环境污染的隐患，及时向相关负责人进行报告，从而采取预防和防范措施，避免环境污染事件的发生；
（3）加强对突发性环境污染事故发生源的管理，定期对废气进行检测；
（4）项目建有1套油气回收装置，用于收集油罐和加油枪产生的油气；项目建有1个容积为10m3的化粪池，用于收集处理员工清洗废水；项目建有1个容积为9m3的油水分离池，用于收集加油区地面清洁废水；项目拟建设危废暂存间一间，用于暂存项目运营过程中产生的废油渣及废弃消防沙等，暂存后统一交由有资质的单位处理；项目设置若干生活垃圾收集桶，用于员工及顾客产生的生活垃圾。
（5）已按照国家有关标准和要求配备必要的防护用品，比如口罩、灭火器、防火毯等。
加油站环境突发事件及处置方式详见表5.2-1~5.2-3。
表5.2-1   加油站地表水环境突发事件及处置方式
	序号
	事件描述
	事故处置小组
	应急保障小组
	信息联络
	响应级别

	1
	加油机管道破损，油品在加油岛附近溢出
	协助操作人员迅速停止加油作业，关闭截阀，减少油品的泄漏；
使用消防沙对溢出的汽油进行覆盖和截留围堵，收集后送危废暂存间暂存，委托有资质单位处置。
	准备消防沙、防火毯、消防铲等；事故区警戒、隔离
	对内发布信息
	Ш级响应

	2
	油罐车泄漏、罐车内的汽油溢流至场地内
	协助卸油人员立即关停卸油阀门，切断地埋油罐与外界的联系，对破损点进行堵漏或关闭截阀，减少油品泄漏。
使用沙袋对泄漏的汽油进行拦截和围挡；
调集密闭的罐车将围挡内的油品收集在储罐内，清运至危废暂存间，委托有资质单位处置；
对污染场地进行清洗，废水用收集桶收集后暂存危废暂存间，委托有资质单位处置。
	准备消防沙、防火毯、消防铲等；事故区警戒、隔离
	对内发布信息
	Ⅱ级响应

	3
	加油站发生火灾、爆炸事故、消防过程中产生大量的消防泡沫，消防泡沫溢流至场地外
	应急小组使用沙袋对场地内消防泡沫进行拦截和围挡；
对溢流至场地外的废液采用拦截坝进行拦截和收集，使用吸油毡对泡沫中的油品进行吸附；
调集密闭的罐车将收集的废液收集在储罐内，委托有资质单位处置；
对污染场地进行清洗，清洗废水经收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。
当消防泡沫溢流至项目厂区外的排水沟时，由应急办公室上报富民县环保局，启动水体应急环境监测。
	准备消防沙、防火毯、吸油毡以及消防铲等；事故区警戒、隔离
	对内发布信息，上报富民县
	Ⅰ级响应


表5.2-2   加油站地下水环境突发事件及处置方式
	序号
	事件描述
	事故处置小组
	应急保障小组
	信息联络
	响应级别

	1
	地埋油罐泄漏，通过罐池进入地下水含水层
	查清事故原因，关闭截阀或对泄漏储罐内的剩余油品进行导罐处理；
对地下水被污染的地下水含水层进行抽水处理，污水送污水处理厂处理；
对污染的土壤进行监测，需要进行土地恢复的进行相关前期工作。
	准备事故区警戒、隔离；应急车辆保障。
	对内发布信息；上报富民县环保局，协调进行地下水的紧急监测。
	Ⅱ级响应

	2
	储罐区发生火灾、监测井不能进行正常监测取样
	查清事故原因，关闭截阀，防止油品泄漏；
对罐区内的水进行倒流，检查罐池的情况，如罐池内进水则进行抽水，防止油罐漂浮；
检查管线是否受损并及时更换，对观测井进行修复。
	事故区警戒、隔离，准备应急水泵、倒水管，应急车辆保障
	对内发布信息；如需要则协调进行地下水的紧急监测
	Ⅱ级响应


表5.2-3   加油站大气环境突发事件及处置方式
	序号
	事件描述
	事故处置小组
	应急保障小组
	信息联络
	响应级别

	1
	加油机、加油岛附近少量汽油泄漏挥发
	立即采取措施停止泄漏；
使用消防沙、干粉灭火器对溢出的汽油进行覆盖，收集至密闭的容器中。
	干粉灭火器、吸油毡、废油品收集桶等物质的准备；事故现场警戒、隔离。
	对内发布信息
	Ш级响应

	2
	加油机、加油岛、油罐车汽油泄漏
	立即关停卸油操作，进行破损堵漏，减少油品的泄漏；
使用砂土、干粉对暴露的汽油进行覆盖，使用吸油毡对油品进行吸附；设置围堰收集泄漏的油品，将废油收集在污油桶内，将含油污染物收集至危废暂存间。
对污染场地进行清洗，废水用收集桶收集后暂存危废暂存间，委托有资质单位处置。
	保障干粉灭火器、吸油毡、消防砂等应急物资，事故现场警戒、隔离。
人员的防护与救援。
	对内发布信息；向下风向受影响单位、居民进行通报，疏散人群。
	Ⅱ级响应

	3
	加油站发生火灾、爆炸事故，产生CO、非甲烷总烃、SO2、NO2等废气
	协助消防专业队伍对事故进行灭火处置；
使用消防水对CO、非甲烷总烃、SO2、NO2等废气进行稀释和吸附，减少废气的产生量；
设置围堰，对现场内泄漏的废油品和消防泡沫进行收集导入污油罐内。
使用砂土、泡沫对场地内的暴露油品进行覆盖；
使用吸油毡吸附现场的污油；
将沾油物品收集至危废暂存间，委托有资质单位处置。
配合上级指挥部的现场处置指挥工作。
	保障干粉灭火器、吸油毡、消防沙等应急物资；污油桶等设备的储备和调集；事故现场警戒、隔离。人员的防护与救援，应急药品的准备；保障通讯的畅通；配合上级指挥部门的现场保障工作。
	对内发布信息；对项目周边单位和居民发预警布置信息，组织下风向人员疏散；
上报富民县环保局，进行大气应急监测。
	Ⅰ级响应


[bookmark: _Toc25070][bookmark: _Toc579][bookmark: _Toc27578][bookmark: _Toc498255459][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc13359]5.3环境应急资源
（1）已经基本配备了必要的应急物资和应急设备；
（2）公司已由公司员工组成的应急救援队伍；
（3）外部救援机构均为政府职能部门或服务性机构，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。
[bookmark: _Toc24761][bookmark: _Toc14974][bookmark: _Toc14805][bookmark: _Toc27266][bookmark: _Toc13949][bookmark: _Toc498255460]
6、完善环境风险防控和应急措施的实施计划
针对公司需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划如下：
长期（负责人）：定期开展安全生产动员会和定期组织员工进行专题培训。
中期（负责人）：明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作。
短期（负责人）：项目应严格按照环评要求，设置危废暂存间、油水分离池。制定环保设施专人管理，落实环评中的各项防护措施。
[bookmark: _Toc18495][bookmark: _Toc25583][bookmark: _Toc717][bookmark: _Toc20046][bookmark: _Toc498255461]
7、企业突发环境事件风险等级
因《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》不适用于加油站、加气站。本评估报告参照《沈阳市加油加气站突发环境事件风险评估指南（试行）》中突发环境事件风险等级划分方法。
根据《沈阳市加油加气站突发环境事件风险评估指南（试行）》附录A“企业突发环境事件风险等级划分方法”：通过定量分析企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E），按照矩阵法对企业突发环境事件风险（以下简称环境风险）等级进行划分。环境风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。评估程序见图7-1。


图7-1企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

[bookmark: _Toc32070][bookmark: _Toc26958][bookmark: _Toc498255462]7.1 环境风险物质数量与临界量比值（Q）
（1）当公司只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q。
（2）当公司存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

                （1）
式中：q1,q2,...,qn——油罐总容积，m3；
Q1,Q2,...,Qn——油罐的临界量，m3。
当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。
根据计算，富民信誉加油站Q=0.2175＜1，直接评为一般环境风险等级，以L表示。
[bookmark: _Toc12581][bookmark: _Toc498255463][bookmark: _Toc30592]7.2 环境风险控制水平（M）
《沈阳市加油加气站突发环境事件风险评估指南（试行）》规定采用评分法对加油站、加气站位置、总平面布置、加油工艺及设施、油罐环境风险防控措施、环评及批复落实情况、消防设施及给排水等指标进行评估汇总，确定企业环境风险控制水平。
（1）加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离
本项目加油站柴油设备与站外建（构）筑物的防火距离见表7.2-1。

表7.2-1 油罐、加油机和通气管管口与站外建（构）筑物的防火间距 单位：m
	           级别
项目
	埋地汽油罐
	通气管管口
	加油机
	建（构）筑物名称

	重要公众建筑物
	规范
	50
	50
	50
	

	
	实际
	无
	无
	无
	

	明火或散发火花地点
	规范
	18
	18
	18
	

	
	实际
	无
	无
	无
	

	民用建筑物保护级别
	一级保护物
	规范
	16
	16
	16
	曹溪村安置小区

	
	
	实际
	62
	65
	79
	

	
	二级保护物
	规范
	12
	12
	12
	

	
	
	实际
	无
	无
	无
	

	
	三级保护物
	规范
	10
	10
	10
	兴隆生态园

	
	
	实际
	76
	74
	66
	

	甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
	规范
	18
	18
	18
	

	
	实际
	无
	无
	无
	

	其他类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
	规范
	15
	15
	15
	

	
	实际
	无
	无
	无
	

	
	实际
	无
	无
	无
	

	室外变配电站
	规范
	18
	18
	18
	

	
	实际
	无
	无
	无
	

	铁路
	规范
	22
	22
	22
	

	
	实际
	无
	无
	无
	

	城市道路
	快速路、主干线
	规范
	8
	8
	6
	

	
	
	实际
	无
	无
	无
	

	
	次干路、支路
	规范
	6
	6
	5
	

	
	
	实际
	无
	无
	无
	

	架空通信线
	国家一、二级
	规范
	不跨站
	不应跨越加油站
	不应跨越加油站
	

	
	
	实际
	无
	无
	无
	

	
	一般
	规范
	不跨站
	不应跨越加油站
	不应跨越加油站
	

	
	
	实际
	无
	无
	无
	

	架空电力线路
	规范
	不跨站
	不应跨越加油站
	不应跨越加油站
	

	
	实际
	无
	无
	无
	


由上表可以看出，曹溪村安置小区、兴隆生态园等均满足加油站油罐、加油机和通气管管口的各项指标要求，本项目加油站油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火间距满足各项指标要求。
（2）总平面布置
项目加油站的围墙设置情况详见表7.2-2。
表7.2-2  加油站的围墙设置情况一览表
	建设要求
	实际建设情况
	符合性

	加油加气站的工艺设施与站外建、筑物之间的距离小于或等于25m以及小于或等于防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置不低于2.2m的非燃烧围墙。
	加油站的工艺设施与曹溪村安置小区、兴隆生态园之间的距离大于25m，加油站设置高度约为2.5m的不燃烧实体围墙。
	符合

	面向进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙或开敞。
	加油站面向进、出口道路的一侧为敞开式，未设置围墙。
	符合

	车辆入口和出口应分开设置。
	加油站进出口为分开设置，分别位于加油站西侧的南北方向。
	符合


加油站内停车场和道路设置情况详见表7.2-3。
表7.2-3  加油站内停车场和道路设置情况一览表
	建设要求
	实际建设情况
	符合性

	单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m。
	加油站单车道宽度为4.5m，双车道宽度为8m。
	符合

	站内的道路转弯半径按行驶车型确定，且不宜小于9m；道路坡度不应大于6%，且宜坡向站外；在汽车槽车（含子站车）卸车停车位处，宜按平坡设计。
	站内的道路转弯半径为9m，道路坡度为1%，且坡向站外，在汽车槽车卸车停车位处，按平坡设计。
	符合


加油站加油岛的设计情况详见表7.2-4。
表7.2-4  加油站加油岛设置情况一览表
	建设要求
	实际建设情况
	符合性

	加油岛应高出停车场的地坪0.15~0.2m。
	加油岛高出加油站地坪0.2m。
	符合

	加油岛宽度不应小于1.2m
	加油岛的宽度为1.3m。
	符合

	加油岛上罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。
	加油岛罩棚采用非燃烧材料制作，罩棚边缘与加油机的平面距离为5m，加油岛上的罩棚支柱距岛端部为0.6m。
	符合


加油站内设施之间的防火距离情况详见表7.2-5。
表7.2-5   加油站站内设施防火距离一览表   单位：m
	设施名称
	汽油罐
	柴油罐
	汽油通气管管口
	柴油通气管管口
	油品卸车点
	加油机
	站房
	其它建、构筑物
	燃煤独立锅炉房
	燃油（气）热水炉间
	变配电间
	道路
	站区围堰

	汽油罐
	规范
	0.5
	0.5
	--
	--
	--
	--
	4
	5
	18.5
	8
	5
	--
	3

	
	实际
	0.6
	0.6
	
	
	
	
	9.5
	无
	无
	无
	19.5
	
	4

	柴油罐
	规范
	0.5
	0.5
	--
	--
	--
	--
	4
	5
	18.5
	8
	5
	--
	3

	
	实际
	0.6
	0.6
	
	
	
	
	16.1
	无
	无
	无
	25.5
	
	4

	汽油通气管管口
	规范
	--
	--
	--
	--
	3
	--
	4
	7
	18.5
	8
	5
	3
	3

	
	实际
	
	
	
	
	5.4
	
	16.5
	无
	无
	无
	27.1
	18
	5

	柴油通气管管口
	规范
	
	--
	--
	--
	3
	--
	4
	7
	18.5
	8
	5
	3
	3

	
	实际
	
	
	
	
	5.4
	
	16.5
	无
	无
	无
	27.1
	18
	5

	油品卸车点
	规范
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	5
	10
	15
	8
	6
	--
	--

	
	实际
	
	
	
	
	
	
	20.9
	无
	无
	无
	34.4
	
	

	加油机
	规范
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	5
	10
	15
	8
	6
	--
	--

	
	实际
	
	
	
	
	
	
	9
	无
	无
	无
	29.5
	
	

	站房
	规范
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	
	6
	6
	--
	--
	--
	--

	
	实际
	
	
	
	
	
	
	
	无
	无
	
	
	
	


由表7.2-5可知，加油站内设施之间的防火距离满足相关要求。
（3）油罐
项目油罐设置情况详见表7.2-6。
表7.2-6  加油站油罐设置情况一览表
	建设要求
	实际建设情况
	符合性

	加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。
	项目加油站的汽油罐和柴油罐均为地埋式，且均不在地下室内。
	符合

	当油罐受地下水或雨水作用有上浮可能时，应采取防止油罐上浮的措施。
	油罐已进行防渗措施，不会受地下水或雨水作用上浮。
	符合

	油罐的人孔，应设操作井。当油罐设在行车道下面时，人孔操作井宜设在行车道以外。
	项目已设置操作井，且不在行车道内。
	符合

	油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m。油罐的周围，应回填干净的沙子或细土，其厚土不应小于0.3m。
	油罐的顶部覆土厚度不小于0.5m，油罐已回填干净的沙子，其厚土不小于0.3m。
	符合

	对设在水源保护区内及建在地下建筑物上方的埋地油罐，应采取防渗漏扩散的保护措施，并应设置检测设施。
	项目加油站不涉及水源保护区。
	符合

	油罐的各接合管，应设在油罐的顶部，其中出油接合管宜设在人孔盖上。
	项目油罐的各接合管均设在油罐的顶部，出油接合管设在人孔盖上。
	符合

	油罐的进油管，应向下伸到罐内距罐底0.2m处。
	油罐的进油管均向下伸到罐内距罐底0.2m处。
	符合

	当采取自吸式加油机时，油罐内出油管的底端应设底阀。底阀入油口距罐底宜为0.15~0.2m。
	项目加油机均为潜油泵式加油机。
	符合

	油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油帽下部的接合管宜向下伸到距罐底0.2m处。
	油罐的量有孔已设带锁的量油帽，且量油帽下部的接合管向下伸到距罐底0.2m处。
	符合

	一、二级加油站的油罐宜设带有高液位报警功能的液位计。
	本加油站属于三级加油站。
	符合


（4）工艺系统
项目工艺系统设置情况详见表7.2-7。
表7.2-7  加油站工艺系统设置情况一览表
	建设要求
	实际建设情况
	符合性

	油罐车卸油必须采用卸油方式
	油罐车已采取卸油方式。
	符合

	汽油罐车卸油宜采用卸油油气回收系统
	汽油罐车自带卸油油气回收系统。
	符合

	采用卸油油气回收系统时，应符合下列规定：
（1）油罐车上的油气回收管道接口，应装设手动阀门。
（2）密闭卸油管道的各操作接口处，应设快速接头及闷盖。宜在站内油气回收管道接口前设手动阀门。
（3）加油站内的卸油管道接口、油气回收管道接口宜设在地面以上。
	（1）油罐车上的油气回收管道接口设手动阀门。
（2）卸油管道的各操作接口处设快速接头和闷盖，在站内油气回收管道接口前设手动阀门。
（3）加油站内的卸油管道接口、油气回收管道接口设在地面以上。
	符合

	油罐应设带有高液位报警功能的液位计。
	油罐设有带高液位报警功能的液位计。
	符合

	加油机不得设在室内。
	加油机均设置在加油岛，不在室内。
	符合

	当采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管。
	项目加油机为双枪潜油泵式加油机。
	符合

	加油枪宜采用自封式加油枪，流量不应大于60L/min。
	加油枪采用自封式加油枪，流量为5~50L/min。
	符合

	加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管。埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。
	项目加油站的工艺管道采用无缝钢管，埋地钢管的连接应采用焊接。
	符合

	油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管。连通软管的公称直径不应小于50mm。
	油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管均采用导静电耐油软管。连通软管的公称直径为50mm。
	符合

	加油站内的工艺管道应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗措施。
	加油站内的工艺管道为埋地敷设，且没有穿过站房等建、构筑物。油品管道不与管沟、电缆沟和排水沟相交叉。
	符合

	与油罐相连通的进油管、通气管横管，以及油气回收管，均应坡向油罐，其坡度不应小于2‰。
	与油罐相连通的进油管、通气管横管，以及油气回收管均坡向油罐，坡度小于2‰。
	符合

	油罐通气管的设置，应符合下列规定：
1）汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置；
2）管口高出地面4m以上；
3）沿建筑物的墙（柱）向上敷设通气管管口，应高出建筑物的顶面1.5m以上；
4）当采用卸油油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不得小于2m；
5）通气管的公称直径不应小于50mm；
6）通气管管口应安装阻火器。
7）当采用卸油油气回收系统和加油油罐回收系统时，汽油通气管管口尚应安装机械呼吸阀。
	1）汽油罐与柴油罐的通气管均分开设置；
2）通气管管口高出地面4.5m；
3）项目不沿建筑物的墙设通气管；
4）项目通气管管口与围墙的距离为7m；
5）通气管的公称直径为50mm；
6）通气管管口安装阻火器；
7）汽油通气管管口已安装机械呼吸阀。
	符合


采用评分法对加油站位置、总平面布置、加油工艺及设施、有关环境风险防控措施、环评落实情况、消防设施及给排水等指标进行评估汇总，确定企业环境风险控制水平。评估指标及分值详见表7.2-8和表7.2-9。
表7.2-8    企业环境风险控制水平评估指标
	评估指标
	分值
	得分

	加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离
	10
	10

	总平面布置
	10
	0

	油罐
	10
	0

	加油工艺
	10
	0

	环评及批复的其他环境风险防控措施落实情况
	10
	0

	总分
	50
	10


表7.2-9    企业生产工艺与环境风险控制水平
	工艺与环境风险控制水平只（M）
	工艺过程与环境风险控制水平

	M<25
	M1类水平

	25≤M<45
	M2类水平

	45≤M<60
	M3类水平

	M≥60
	M4类水平


由表7.2-8和表7.2-9可知，加油站生产工艺与环境风险控制水平得分M=10分，项目环境风险及其控制水平为M1类水平。
[bookmark: _Toc498255464][bookmark: _Toc3718][bookmark: _Toc28884]7.3 环境风险受体敏感性
根据本项目周边环境风险受体的重要性和敏感程度，由高到低将公司周边的环境风险受体分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表7.3-1。如果项目周边存在多种类型环境风险受体，则按照重要性和敏感度高的类型计。
表7.3-1  项目周边环境风险受体情况划分及本项目所述类型
	类别
	环境风险受体情况

	类型1（E1）
	●企业事故水排口下游1公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：乡镇及以上城镇饮用水水源（地表水或地下水）保护区；自来水厂取水口；水源涵养区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；风景名胜区；特殊生态系统；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；或
●以企业事故水排口算起，排水进入受纳河流最大流速时，24小时流经范围内涉跨国界或省界的；或 
●企业周边500米范围内人口总数大于5000人，或企业周边200m涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域；

	类型2（E2）
	●企业事故排口排口下游500m范围内有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；耕地、基本农田保护区；富营养化水域；基本草原；森林公园；地质公园；天然林；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域；或
●企业周边500m范围内人口总数大于2000人，小于5000人；

	类型3（E3）
	●公司下游500m范围无上述类型1和类型2包括的环境风险受体；或
●企业周边500m范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于2000人。


加油站位于昆明市富民县罗免镇者北街，在半径500m范围内人口数量大于2000人，小于5000人，根据调查，项目周边200m范围内不涉及军事禁区、军事管理区。
对照上表，判断本项目所属类型为E2。
[bookmark: _Toc6502][bookmark: _Toc498255465][bookmark: _Toc7680]7.4 企业环境风险等级划分
根据企业周边环境风险受体的3种类型，按照环境风险物质数量与临界量比值（Q）、生产工艺过程与环境风险控制水平（M）矩阵，确定本项目环境风险等级，分别见表7.4-1、7.4-2、7.4-3。
表7.4-1  类型1（E1）项目环境风险分级表
	环境风险物质数量
与临界量比（Q）
	生产工艺过程与环境风险控制水平（ M）

	
	M1 类水平
	M2 类水平
	M3 类水平
	M4 类水平

	1≤Q<10
	一般环境风险
	较大环境风险
	较大环境风险
	重大环境风险

	10≤Q<100
	较大环境风险
	较大环境风险
	重大环境风险
	重大环境风险

	100≤Q
	较大环境风险
	重大环境风险
	重大环境风险
	重大环境风险



表7.4-2  类型2（E2）项目环境风险分级表
	环境风险物质数量
与临界量比（Q）
	生产工艺过程与环境风险控制水平（ M）

	
	M1 类水平
	M2 类水平
	M3 类水平
	M4 类水平

	1≤Q<10
	一般环境风险
	一般环境风险
	较大环境风险
	较大环境风险

	10≤Q<100
	一般环境风险
	较大环境风险
	较大环境风险
	重大环境风险

	100≤Q
	较大环境风险
	较大环境风险
	重大环境风险
	重大环境风险


企业周边环境风险受体属于类型3 时，按表9确定环境风险等级。
表7.4-3  类型3（E3）项目环境风险分级表
	环境风险物质数量
与临界量比（Q）
	生产工艺过程与环境风险控制水平（ M）

	
	M1 类水平
	M2 类水平
	M3 类水平
	M4 类水平

	1≤Q<10
	一般环境风险
	一般环境风险
	一般环境风险
	较大环境风险

	10≤Q<100
	一般环境风险
	一般环境风险
	较大环境风险
	重大环境风险

	100≤Q
	一般环境风险
	较大环境风险
	重大环境风险
	重大环境风险



公司环境风险等级可表示为“级别（Q值代码+工艺过程与环境风险控制水平代码+环境风险受体类型代码）”，例如：Q值范围为1≤Q＜10，环境风险受体为类型1，工艺过程与环境风险控制水平为M3类的公司突发环境事件环境风险等级可表示为“重大（Q1M3E1）”。
经计算公司风险物质储存量与临界量比值Q=0.2175＜1，工艺过程与风险控制水平为M1，环境风险受体为类型E2。
所以，该加油站突发环境事件风险等级为一般环境风险等级，用QM1E2表示。





[bookmark: _Toc6003][bookmark: _Toc2735][bookmark: _Toc498255466]8、结论
根据国家法律法规、技术指南、标准规范等相关规章制度为依据的情况下，通过对公司的现有资料的整理收集，结合公司实际生产规模情况，对公司的环境风险进行了识别，在可能发生的突发环境事件及其后果的分析，同时结合现有环境风险防控和应急措施差距的分析，提出公司近期、中期、远期环境风险防控和应急措施的实施计划，最终确定公司突发环境事件风险等级为：“一般环境风险”。
结合历史事件，以杜绝和避免类似事件的发生，公司应尽快采取以下的对策和完善设施情况：
①加强储油罐体、管道的维护和巡检，防止油品泄漏事故的发生；
②加强对加油设备的定期维护和检查，防止由于设备故障导致事故的发生；
③加强对加油站内电气设备的定期检查和维护，防止由于电气设备运行不正常或发生短路而引发火灾事故；
④进一步完善生活废水收集、处理及回用设施，生活废水回用于生产不外排。





[bookmark: _Toc472089074][bookmark: _Toc499025700][bookmark: _Toc472089192][bookmark: _Toc5216]富民信誉加油站
[bookmark: _Toc472089193][bookmark: _Toc472089075]环境应急资源调查报告
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[bookmark: _Toc430961104][bookmark: _Toc499025701]1、环境应急物资调查工作的目的
随着现代工业的发展，生产过程中存在的危险物质的储存和污染物的排放，一旦发生重大事故，往往造成惨重的生命、财产损失和环境破坏，由于自然或人为、技术等原因，当事故或灾害不可能完全避免的时候，建立重大事故环境应急救援体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是惟一手段。而应急装备是突发环境事件应急救援的重要物质保障，也是保证应急队伍有效开展工作的基础。我国应急管理工作已从初期强调编制应急预案，逐步注重做好应急资源配置、早期预警能力建设等方面应急准备工作。
当公司发生泄漏、火灾等事故后能迅速、有效有序的开展应急处置行动，阻止和控制污染物向周边环境的无序排放，最大可能避免对公共环境（大气、水体等）造成的污染冲击，为了预防和减少突发环境事件的发生，控制、减少和消除突发环境事件引起的严重社会危害，规范突发环境事件应对活动，保护人民人身财产的安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序，在突发环境事件应急处置的基础上，开展调查公司目前的“人、财、物”资源是否满足突发环境事故发生时应急使用，本次调查不仅包括企业内部应急资源调查，还包括外部应急资源调查，摸清周边可依托的应急资源储备情况，有利于构建应急装备动态数据库，建立区域突发环境事件应急装备紧急调度机制，做到应急装备资源共享，使有限的资源在应急处置中能够充分发挥作用，特编本调查报告。

[bookmark: _Toc499025702][bookmark: _Toc430961105]2、公司环境应急救援工作的开展情况
[bookmark: _Toc27740]富民信誉加油站现阶段处于正常运行阶段，目前公司采取的应急救援工作主要有：
（1）认真编制切实可行的突发环境事件应急预案
公司成立了应急预案编制小组，为我公司安全生产应急救援工作提供了有力的技术支持和专业指导。
（2）加强与相关单位的协作
本公司建立自己的救援队伍，积极推进企业与各个政府部门之间的协作，积极与周边医疗机构等建立了合作关系。
[bookmark: _Toc12667]（3）深入开展安全生产应急知识的宣传和教育培训
为切实提高员工的应急意识和应急能力，加强对安全生产知识宣传及教育培训工作。公司开展了以培训，面向全体员工宣传普及应急、预防、避险、自救、互救、减灾等知识，努力提高员工应对各种突发事件的综合素质，为应急管理工作顺利开展营造良好的氛围。
[bookmark: _Toc499025703]
3、企业内部环境应急资源
[bookmark: _Toc297541601][bookmark: _Toc15631][bookmark: _Toc11193][bookmark: _Toc23663][bookmark: _Toc499025704]3.1应急组织机构
富民信誉加油站成立突发环境事件应急指挥救援小组，站长张金良任组长，安全员保凤琼全力配合组长完成相关的指挥及应急工作，应急救援工作的组织和指挥应急救援小组应定期组织员工召开会议，实施培训和演练，建立规范的制度、程序等，应急组织结构框架如下图。


图3.1-1  应急组织结构框架图

[bookmark: _Toc13820][bookmark: _Toc499025705][bookmark: _Toc333]3.1.1应急指挥救援小组职责
组  长：张金良
成  员：保凤琼
组长职责：
①织制定突发环境事件应急预案；
②负责启动与终止应急工作；
③视突发环境事件状况和可能演化的趋势，判定是否需要外部救援或外借应急物资，接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；
④组织内部和对政府的报告，配合有关部门对环境进行监测、修复、事件调查、经验教训总结；
⑤每三年组织更新备案，每年组织演练，签署预案发布令等。
⑥协调和指挥事故现场处置救援工作；
⑦接受政府的指令和调动；
⑧负责发布应急救援行动的指令；
⑨事故信息的上报工作；
⑩向上级汇和向周边单位和居民报告事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，组织事故调查。
⑪负责厂区内外应急救援物资的调配与发放；
⑫负责存、取应急抢救的维修、应急物资；
⑬对事故现场情况进行侦察、评估，制定抢救方案；
⑭协助政府环保部门展开环境监察、监测等工作按照应急指挥组长的命令报警，恢复生产监测；
组员职责：
① 协助组长负责应急救援的具体操作和实施步骤的协调工作；
② 组长不能到任时接替组长的工作；
③负责做好应急资金的保障工作；
④负责保障事件现场与应急指挥机构及外界的通讯联络；保证公司内所有通讯处于畅通状态；
⑤负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域；
⑥交通疏导、交通管制，确保运送应急物资及人员的畅通；
⑦处理事故发生后的环境遗留问题。
[bookmark: _Toc14895][bookmark: _Toc499025706]3.2应急保障
[bookmark: _Toc20235][bookmark: _Toc499025707]3.2.1企业内部通信联络方式
为保障信息畅通，采用公司内部固定电话及涉及本预案人员的手机等多种渠道进行相互之间的联系，应急救援小组成员的手机必须24小时开机，确保能够及时沟通信息。企业内部应急救援成员通信联络方式如下表所示：
表3.2-1  应急救援指挥小组人员组成名单及联系电话
	组别
	姓名
	岗位
	联系电话

	应急救援小组
	张金良
	组长(站长)
	13708498009

	
	保凤琼
	组员（安全员）
	15812008193


[bookmark: _Toc499025708][bookmark: _Toc3369]3.2.2应急队伍保障
（1）应急救援办公室负责利用公司的全部人力资源，规划、组建应急队伍并组织实施演练，形成一支掌握本公司应急器材的使用操作、能迅速处置本公司事件应急的兼职应急队伍；
（2）各部门必须无条件地服从组长的命令，所有参加抢险救援的人员必须积极主动，不得推诿扯皮；服从指挥，杜绝盲从蛮干。
（3）各部门负责人如有变动，由接替人履行职责。
（4）应急人员应熟悉室内通风机的操作，熟悉有关的电气以及风机操作和事件处理，了解风场各类油品的性质及对人体和环境的危害程度，掌握必备的个人防护技能。
[bookmark: _Toc499025709][bookmark: _Toc17252]3.2.3应急物资装备保障
（1）建立应急救援物资储备制度。各部门要根据自己在应急救援工作中承担的责任，制定本部门救灾物资选购、储存、调拨体系和方案。
（2）加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新。
（3）建立与当地政府及友邻单位物资调剂供应的渠道，以备本公司物资短缺时，可迅速调入。
（4）应急救援物资的调用由应急救援办公室统一协调，事故时由物资保障组负责组织应急抢险物资的调拨和紧急供应。
公司应急物资、装备及设施调查情况见下表：
表3.2-2  防护器具
	序号
	器材名称
	存放位置
	器材负责人
	数量
	备注

	1
	防毒面具
	储物间
	张金良
	2副
	新增

	2
	防护鞋
	储物间
	张金良
	2双
	新增

	3
	防护服
	储物间
	张金良
	2套
	新增



表3.2-3  应急照明设备
	序号
	器材名称
	存放位置
	器材负责人
	数量
	备注

	1
	应急照明灯
	配电室
	张金良
	1个
	已有

	
	
	发电室
	张金良
	1个
	已有

	2
	应急手电筒
	仓库
	张金良
	3支
	已有


表3.2-4  应急药箱
	序号
	器材名称
	存放位置
	器材负责人
	数量
	备注

	1
	急救药箱
	仓库
	保凤琼
	2个
	新增


表3.2-5  消防器材设施
	序号
	器材名称
	存放位置
	器材负责人
	数量
	备注

	1
	推车干粉灭火器
	油罐区、加油区
	张金良
	1只
	已有

	
	手提式干粉灭火器
	加油岛、油罐区
	张金良
	4只
	已有

	2
	灭火毯
	加油区
	张金良
	3块
	已有


表3.2-6  事故应急其他物资
	序号
	器材名称
	存放位置
	器材负责人
	数量
	备注

	1
	消防沙
	消防沙池
	张金良
	2m3
	已有

	2
	消防沙桶
	消防沙池
	张金良
	2只
	已有

	3
	消防铲
	消防沙池
	张金良
	2把
	已有

	4
	吸油毡
	储物室
	张金良
	3块
	新增

	5
	回收桶
	储物室
	张金良
	3只
	新增

	6
	应急指挥小组电话
	办公楼
	张金良
	1部
	已有


本公司环境应急物资应急救援队伍建设情况基本完备，场内所用危险物质少，环境风险概率较小，公司的人力、物力、财力可以满足突发环境事件的应急救援工作要求，通过加强企业风险源的控制，防微杜渐，未雨绸缪，降低环境风险，提高应对各类突发环境事件的能力。
[bookmark: _Toc430961113][bookmark: _Toc499025710]3.3外部应急资源
当事故扩大化需要外部力量救援时，从环保局、安监局、消防大队及公安局等部门，可以发布支援命令，调动相关政府部门及周边力量进行全力支持和救护。社会救援相关部门及联系方式见下表：

表3.3-1   社会救援相关部门及联系方式
	单位名称
	联系电话

	富民县环保局
	[bookmark: _GoBack]0871-68810843

	富民县环境监察大队
	0871-68812369

	富民县人民政府
	0871-8811889

	富民县人民医院
	0871-8817570

	富民县安监局
	0871-68813455

	富民县水利局
	0871-8817578

	富民县公安局
	0871-68818262

	富民县消防队
	0871-68817704



[bookmark: _Toc430961122][bookmark: _Toc499025711]
4、环境应急专项经费调查
应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的前提保障，没有可靠的资金渠道和充足的应急救援经费，就无法保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转，为此富民信誉加油站应制定应急救援专项经费保障，具体如下：
（1）建立应急经费保障机制
可考虑着眼应对多种突发事故类型，完成多样化救援任务的能力需要，按照战时应战、平时应急的思路，将现有应急组织体系中的各应急小组有机结合起来做好应急演练和动员准备，公司应统筹安排好应急经费的保障，统筹安排好应急物资的储备、应急演练、应急预案的更新备案、专家审核等工作。
（2）建立有机统一的协调机制
首先要明确经费保障的协调主体及其职责。总体上可考虑依托企业应急救援领导组建应急救援资金协调管理小组，由企业应急办公室统一管理调度，发生重大自然灾害和突发事件时积极响应防灾救灾经费保障统管部门组织工作。其次要进一步理顺企业内部需求上报渠道。经费保障跟着需求走，企业内部需求提不出来，经费申请和下达就缺乏相应依据。
（3）建立可靠的资金保障体系
企业要建立一定规模的应急资金。企业每年在制定安全生产投入计划时要预留部分应急资金，并把这部分应急资金列入企业预算。

（4）强化经费保障监管力度
首先要建立全方位监管制度。完善的法规制度是实施经费保障监管工作的根本依据。要健全完善救灾经费管理的规章和管理办法，使经费监管工作有章可循。其次要建立全过程全方位监控机制。监督管理工作要能够覆盖经费筹措募集、申请划拨、采购支付全过程。
（5）完善经费保障体系
要进一步整合完善在应对环境保护与安全生产等突发事件中制定的各项标准和经费保障管理规定。根据企业安全形势的变化，以及可能发生的突发事件，对救援经费管理规定和相关标准及时修订整理和完善，使应对突发事件的经费保障管理制度更加体系化、规范化、条理化。此外，还要制定针对性和操作性强的应急救援经费保障工作规章。明确相关人员在应急救援经费保障工作中的职责、任务、行动方式、协作办法，形成一套条款详细、操作性强的管理办法，使各部门、各环节在应急救援经费保障中能够相互配合。
[bookmark: _Toc430961123][bookmark: _Toc499025712]
5、调查结论
本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查，富民信誉加油站环境应急物资、设施（备）与应急救援队伍建设情况基本完备，企业所用危险物质少，环境风险概率较小，公司的人力、物力、财力可以满足突发环境事件的应急救援工作要求，通过加强场内风险源的控制，在今后的运行中防微杜渐，未雨绸缪，降低环境风险，提高公司应对各类突发环境事件的能力。此外，为了使突发事件发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费也是必不可少的，为此企业还制定了专项经费保障措施，只要企业落实好措施是能够满足事故应急要求的。
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