
富民县环境保护局关于富民县广茂建材有限公司年产1万吨建筑粉料建设项目（一期工程）环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对富民县广茂建材有限公司年产1万吨建筑粉料建设项目（一期工程）环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年3月15日－2018年3月23日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环评
机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	年产1万吨建筑粉料建设项目一期工程
	富民工业园区大营五金建材产业园砂锅村
	富民县广茂建材有限公司
	云南银发绿色环保产业股份有限公司
	富民县广茂建材有限公司年产1万吨建筑粉料建设项目一期工程（富民县明城制粉厂）位于富民工业园区大营五金建材产业园砂锅村，项目占地713.14m2，主要进行石灰粉的生产，建成后可年产石灰粉3000t/a。项目总投资200万元，其中环保投资18.8万元。

	（一）施工期污染防治措施

本项目为补办环评，施工期无环境影响。
（二）运营期污染防治措施

1.废水污染防治措施
（1）设置1个≥3m3的雨水收集池、1个≥5m³的三级沉淀池、1个旱厕。

（2）除尘废水经沉淀处理后循环使用，不外排；生产厂房屋顶设置雨水收集管，雨水经收集池收集回用，多余的外排。
2.废气污染防治措施
（1）破碎、输送粉尘、消化粉尘、筛选粉尘、筒仓粉尘负压状态下经管道输送至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理；储罐粉尘经布袋收尘器处理、石灰粉包装粉尘经集气罩收集后，负压状态下粉尘经管道输送至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理后，通过1根不低于15m高的排气筒排放。有组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m，排放速率≤3.5kg/h。

（2）设置原料堆场大棚，地面进行硬化。无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m。

3.噪声污染防治措施
厂区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
4.固体废物污染防治措施
（1）胆石集中收集后外售给石粉厂作为原料，不外排；布袋粉尘定期清理后作为生产原料，不外排。除尘系统废水沉淀物、初期雨水沉淀物定期进行清掏收集后对外销售，不外排。
（2）机修固废由设备维修厂家进行回收处理。

（3）粪便委托附近农民清掏后作为肥料施用。

（4）生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运处置。固体废弃物处置率达100%。
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