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国家环境保护部制
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、 行业类别——按国标填写。

4、 总投资——指项目投资总额。

5、 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

	项目名称
	富民县广茂建材有限公司年产1万吨建筑粉料建设项目（一期工程）

	建设单位
	富民县广茂建材有限公司

	法人代表
	杨发义
	联系人
	杨发义

	通讯地址
	富民工业园区大营五金建材产业园砂锅村

	联系电话
	13529149513
	传真
	
	邮政编码
	650400

	建设地点
	富民工业园区大营五金建材产业园砂锅村

	立项审批
部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改工企业备案[2016]0068号

	建设性质
	新建（补办）√
改扩建□     技改□
	行业类别
及代码
	其他建筑材料制造（C3139）

	占地面积
(平方米)
	713.14
	绿化面积
(平方米)
	0

	总投资
(万元)
	200
	其中：环保投资(万元)
	18.8
	环保投资占总投资比例
	9.4%

	评价经费
(万元)
	
	预计投产日期
	2017年1月

	工程内容及规模：
一、项目由来

石灰石以其在自然界中分布广、易于获取的特点而被广泛应用。作为重要的建筑材料有着悠久的开采历史，在现代工业中，石灰石是制造水泥、石灰、电石的主要原料，是冶金工业中不可缺少的熔剂灰岩，优质石灰石经超细粉磨后，被广泛应用于造纸、橡胶、油漆、涂料、医药、化妆品、饲料、密封、粘结、抛光等产品的制造中。石粉化学名为CaCO3，中文名为重质碳酸钙，呈白色或灰白色，含纯钙一般在35%以上，无臭、无味、空气中无变化，是补充钙质最廉价、最方便的矿物质，另外还含有镁、氟、铅等微量元素。现在市场上使用的石粉细度普遍在100目至250目之间，广泛用于微量元素预混合饲料行业、化工行业、肥料行业、建筑行业等。
富民县昆武高速公路沿线磨粉企业始建于八十年代，主要分布于永定镇螃蟹箐、东元村委会沙锅村、大营村委会羊凹等片区，至2014年共有磨粉企业58家。企业在生产经营过程中存在规模小、厂区杂乱、生产工艺粗放、无规范的环保治理设施、资源浪费大、税收小等问题，且主要分布在县城郊结合部和昆武高速公路沿线，造成扬尘大、环境污染大等情景，严重影响县城周边生态环境和群众的环境健康权益。富民县广茂建材有限公司原名富民县明城制粉厂，建设于2004年，主要从事石灰粉生产，建设地点位于富民县永定镇大营砂锅村。

为了更好的落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省环境安全隐患排查整治方案的通知》（云政办函〔2014〕218号）的文件精神，结合富民县人民政府办公室印发的《富民县昆武高速沿线中小企业联合排查整治实施方案》（富政发通[2013]125号），本着遵循“尊重历史、科学发展；分类整治、逐步规范；依法行政、部门协作；打击违法、保障民生”的原则，进一步做好昆武高速沿线中小企业联合整治工作。根据《进一步加强富民县昆武高速沿线中小企业整治工作方案》，富民县广茂建材有限公司属于本次整治工作的范围。本着尊重历史、完善手续、规范管理、减少污染的原则，2016年11月22日取得富民县发展和改革局文件《投资备案证》（富发改工企业备案[2016]0068号），并经富民工业园区管委会确认证明，项目所在区域属于富民工业园区大营五金建材产业园规划范围。同时富民县广茂建材有限公司展开了环境整治工作，通过改进生产工艺、完善环保设施，达到规范环境管理、减少污染物排放的目的。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（2015年6月1日实施）的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据国家相关规定的要求，本项目应编制环境影响报告表。因此，富民县广茂建材有限公司委托云南银发绿色环保产业股份有限公司承担本项目环境影响报告表编制工作。环评单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成本环境影响报告表，供建设单位上报审批。项目备案年产量为1万吨，建设单位将分两期进行投资建设，本次环评只针对项目一期工程进行评价，根据建设单位提供的资料，项目一期工程产量为年产石灰粉3000t/a。如将来项目生产规模扩大，项目需另行办理办理环保手续。
二、建设项目概况
1、建设项目内容

富民县广茂建材有限公司年产1万吨建筑粉料建设项目（一期工程）位于富民工业园区大营五金建材产业园砂锅村，项目占地面积713.14m2，建筑面积250m2，项目总投资200万元，年产石灰粉3000t/a。主要建设有生产厂房（包括石灰熟化区、石灰磨粉、成品堆放区）、办公生活区、旱厕等，项目整改前后工程组成对照情况见表1-1。

表1-1    项目整改前后工程组成对照情况一览表
类别
工程名称
整改前情况
整改后情况
主体
工程
进料系统
汽车直接运输到项目熟化区，卸料倒入熟化间内，未设置专门的进料系统
设置破碎机，经皮带输送入原料仓，破碎机设置半封闭的破碎间，设检查出入口；输送皮带进行密封处理，通过管道与除尘系统相连；料仓进行密封；
消化系统
设置消化间，地面硬化，面积为30m3，简易砖砌墙体，彩钢瓦顶棚；人工洒水，装载机铲翻，消化废气未进行收集处理，消化工艺落后
淘汰原有消化间及消化工艺，引进全封闭箱式化灰机，箱式化灰机内部安装有埋刮板、液压系统，升降系统、喷淋系统，消化过程全部自动进行，消化废气进行收集后输送入项目除尘系统处理；
物料输送系统
熟化料经装载机装铲到到磨粉区，物料转运过程为露天进行
改变物料装运方式，熟化料通过密闭提升机入流动筛，去除胆石，合格熟化料输送入氧化筒仓，氧化筒仓顶部设置呼吸孔与项目除尘系统连接；
磨粉系统
设置1台磨机，磨机尾气经旋风收尘器+简易布袋收尘
沿用原有磨机，取消旋风收尘器，磨机粉尘直接输送入储罐，磨机与储罐通过管道回风，形成闭路循环的封闭系统； 
粉料储存及包装系统
石灰粉经旋风收尘器收尘后直接进行包装，并在成品堆放区堆存，不设置石灰粉储罐
设置磨机粉尘直接输送入储罐，储罐顶部呼吸孔设置布袋收尘器，用于排除部分尾气，并保持储罐压力平衡；粉料经储罐输送入包装机进行包装
生产厂房

占地面积约200m2，简易砖砌墙体，石棉瓦顶棚。水泥地面硬化。设置熟化区、磨粉区、成品堆场区 
细化生产区功能分区，建立管理制度，及时清扫散落粉尘；
辅助
工程
办公室
建筑面积10m2，1层钢架结构，供项目内办公
沿用
员工宿舍
面积30m2，一层砖混结构，供员工供员工午休使用
沿用
辅助用房
面积15m2，主要为配电房、机修房、杂物间，均为一层砖混结构
沿用
旱厕
面积5m2
沿用
储运工程
原料
暂存区
未设置原料暂存区，生石灰现用现买，不在项目内堆存
设置原料暂存区，四周设置围栏，建盖彩钢瓦大棚，堆场地面进行硬化；
成品
堆放区
建筑面积50m2，用于储存袋装熟石灰粉产品
沿用
运输道路

厂内道路30m，宽6m，泥质地面

改建为硬化地面，两边设置排水沟；
公用
工程
供电
富民县供电管网供给
沿用
供水
富民县永定镇自来水管网供给
沿用
排水
雨污未分流，生活污水直接排入附近沟渠
设置雨污分流系统，污水收集排入旱厕，不外排；
供热
采用电供热，不设燃煤燃气设备
沿用
环保工程
除尘系统
磨粉机设置1套旋风除尘+简易布袋除尘器，粉尘呈无组织排放
生产系统设置1套湍球塔除尘+水膜除尘器系统，废气通过15m的排气筒排放；
初期雨水收集处理系统
未设置
设置生产厂房屋面初期雨水收集系统、初期雨水沉淀池；
主要生产设备列表详见表1-2。
表1-2   项目主要生产设备一览表
序号

名  称

型号

单 位

数 量

备 注
1

装载机
—
台

1

2

破碎机
—

台

1

3
料仓

—

台

1

4
皮带输送机

—

台

1

可移动升降

5
箱式化灰机

44m3
台

1

6
提升机

—

台

1

高9m

7

流动筛

Φ600mm×1500mm
台

1

8

氧化筒仓

高6m，Φ2.8
台

1

9

星形卸灰阀

—

台

1

10

磨机
—

台

1

11

成品罐

—

个

1

12
水膜除尘器
—
台

1

13
湍球塔
Φ900mm×3.8m
台

1
三、原辅材料、能源消耗及产品方案

1、生产规模及产品方案

项目生产产品为石灰粉，项目生产规模及产品方案见表1-3。
表1-3   项目产品规格

名称

包装规格
包装形式

产量（t/a）
注备
石灰粉

50kg/袋

袋装

3000

成分为Ca(OH)2
2、原辅材料、能源消耗

项目主要原料为富民县本地生石灰，原料主要成分氧化钙。项目生石灰从市场购入，由供应商运入项目内。项目原料使用情况见表1-4。

表1-4   项目主要原材料消耗一览表

名 称

单位

用量

注备

生石灰

t/a
2300

外购，成分为CaO
四、公用工程

（1）给水：项目给水由富民县永定镇自来水管网提供。

（2）排水：雨水经收集后，排入附近沟渠，最终汇入大营小河。项目员工不在项目内食宿，少量办公生活污水排入旱厕，定期委托当地农民进行清掏，不外排。
（3）能源供应：项目用电由富民县城镇电网提供，生产过程使用电为能源。
五、劳动定员及工作制度

项目共有员工4人，员工均不在项目内食宿，每天工作1班，每班10小时，年工作300天。
六、环保投资

项目总投资200万元，其中环保投资18.8万元，占总投资的9.4%。项目环保投资明细表见表1-5。

表1-5   项目环保投资一览表

环保投资时段

环保投资项目

投资金额
（万元）

营运期
生活垃圾桶

0.1

已有措施

旱厕

1

破碎间、料仓、输送带密封处理并与除尘系统管道连接
1
业主计划实施措施

湍球塔+水膜除尘系统及排气筒

6

筛选工段密封设置密封环境并与除尘系统管道相连

1

筒仓顶部设置呼吸孔与除尘系统管道相连

0.5

储罐顶部呼吸孔设置布袋收尘器，并与除尘系统管道相连
0.5

石灰粉包装环节设置集气罩（1个）并与除尘系统管道相连

0.5

除尘废水沉淀池

0.2

设置原料堆场大棚，堆场地面进行硬化
1

环评提出措施
厂区道路硬化、两侧设置截水沟

3

雨污分流系统

1

初期雨水收集系统及沉淀池

1

废水沉淀物收集池

0.5

噪声防治设施

1

厂区绿化

0.5

合计

七、周围环境关系与平面布局

1、周围环境关系

富民县广茂建材有限公司年产1万吨建筑粉料建设项目（一期工程）位于富民工业园区大营五金建材产业园砂锅村，项目外环境关系情况为：北面紧邻旱地，南面紧邻进厂道路，东面紧邻富民县杨伟石灰粉厂，西面紧邻金誉达有限公司仓库。东南面10m处为富民县佳和建材厂，东南面40m处为大仓水泥制品公司，东南面130m处为云南世平起重设备公司，东面93m处为昆明林升经贸有限公司，东面248m处为云南万达实业有限公司新兴制粉厂，东北面105m处为富民县名成工业制粉厂，西北面85m处为加气站，西北面200m处为昆明沛霖机械有限公司，北面245m处为富民县伟欣制粉厂，北面160m处为富民县宇晨工业制粉厂，北面190m处为富民县永坤制粉厂，北面228m处为云南新龙公司，北面345m处为富民水泥厂，东北面187m处为富民县红星工业制粉厂，东北面230m处为富民县荣坤制粉厂，东北面300m处为金锐水泥厂，东面210m处为沙锅村居民集中区，南面550m处为大营小河，西面3050m处为螳螂川。项目周围环境关系表1-6，建设项目与周围环境关系图见图1-1。
表1-6   项目周围环境关系一览表

周围环境

方位

距离

旱地
北面
紧邻
富民县杨伟石灰粉厂
东面

紧邻

进厂道路
南面

紧邻

金誉达有限公司仓库
西面

紧邻

富民县佳和建材厂
东南面
10m
大仓水泥制品公司
东南面
40m
云南世平起重设备公司
东南面
130m
昆明林升经贸有限公司
东面
93m
云南万达实业有限公司新兴制粉厂

东面

248m

富民县名成工业制粉厂
东北面
105m
加气站
西北面

85m

昆明沛霖机械有限公司
西北面

200m

富民县伟欣制粉厂
北面

245m

富民县宇晨工业制粉厂

北面

160m

富民县永坤制粉厂

北面

190m

云南新龙公司

北面

228m

富民水泥厂

北面

345m

富民县红星工业制粉厂

东北面

187m

富民县荣坤制粉厂

东北面

230m

金锐水泥厂
东北面

300m

沙锅村居民集中区
东面
210m

大营小河

南面

550m

螳螂川
西面
3050m

2、项目平面布局

项目依据合理安排生产区、办公生活区、原料堆场独立布置的原则，将办公生活区布置在南部，并配套建设有办公室、宿舍等；生产区布置在东部，建设有生产车间，并配套建设有破碎区、磨粉区、成品堆放区；原料堆场布置在北部；项目在南部设置一个入口与道路相连，用于原料和产品的运输。项目总平面布置见图1-2。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

富民县广茂建材有限公司原名富民县明城制粉厂，建设于2004年，主要从事石灰粉，建设地点位于富民县永定镇大营砂锅村。根据建设单位提供的资料结合环评单位实地踏勘调查，整改前项目以及污染物产生、排放情况见下：
一、污染物产排情况
1、废气

项目粉尘排放点多，排放量大，呈无组织排放的特点，主要产生于石灰粉生产等生产过程。项目经整改前，项目粉尘均通过无组织排放形式进行排放。
（1）消化废气
项目生石灰（氧化钙）原料在消化间内通过人工洒水，发生反应并伴有热量释放，同时产生大量水蒸汽，水蒸汽蒸发会带起粉尘，同时在反应过程中使用装载机对物料进行装载机使生石灰（氧化钙）与水充分接触、反应。根据类比相似项目，项目石灰消化过程中产生的粉尘约为产量的1%，则消化过程粉尘产生量约为30t/a。消化废气呈无组织形式在生产车间内扩散，并通过厂房门窗、缝隙排入外环境，在水蒸气的作用下废气扩散较为明显，约40%的粉尘排放到外环境，无组织粉尘排放量为12t/a。项目周围50m影响范围内无组织排放粉尘较为明显。经环评单位实地踏勘调查，在下风向100m范围内均会明显感受到项目消化废气的产生的影响。
（2）物料输送粉尘

项目消化石灰经装载机进行转运，转载机在装铲、转运、卸料过程中有不同程度的粉尘产出，粉尘呈无组织排放状态，在项目生产区内扩散。根据类比相似项目，粉尘产生量为按总物料量的0.05%计，则物料输送过程粉尘产生量约为1.5t/a。类比相关资料，大部分粉尘呈无组织形式在生产车间内扩散，约30%的粉尘通过厂房门窗、缝隙排入外环境，无组织粉尘排放量为0.45t/a。
（3）磨粉机粉尘

根据现场调查和建设单位提供的资料，项目使用2台磨粉机进行生产，磨机后端设置有简易布袋除尘器对尾气进行处理。根据建设单位提供的资料，磨机消耗物料量为3000t/a（1t/h），粉尘经除尘效率为85%的旋风收尘器收集后，尾气中粉尘产生量为0.15t/h（450t/a），尾气最终通过除尘效率为99%的简易布袋除尘器处理后成无组织排放状态，经计算粉尘产生量为1.5kg/h（4.5t/a），粉尘大部分沉降到项目生产厂房内，约30%的粉尘通过厂房门窗、缝隙排入外环境，无组织粉尘排放量为1.4t/a。
（4）包装粉尘

项目石灰粉装袋包装过程会有部分粉尘逸出，根据环评单位实地调查，该过程粉尘呈无组织排放。类比相关资料，包装过程产生粉尘量按总物料量的0.01%计，项目每年需要包装石灰粉为3000t/a，则包装粉尘产生量为0.03t/a，石粉呈无组织形式在生产车间内扩散，约30%的粉尘通过厂房门窗、缝隙排入外环境，无组织粉尘排放量为0.009t/a。

（5）粉尘产生情况汇总
项目粉尘主要产生于石灰粉生产等生产过程，粉尘排放形式均通过无组织形式排放入外环境，粉尘产排情况见表1-7。

表1-7   项目生产粉尘产排情况一览表

排放源
产生量（t/a）
排放状态
排放量（t/a）
石

灰

粉
生

产

消化废气
30
消化间内产生，未进行收集处理，呈无组织排放
12
物料输送粉尘
1.5
物料装铲、转运、卸料过程产生，无组织排放
0.45
磨机粉尘
450
通过简易布袋除尘器处理后，在生产车间内扩散，通过厂房门窗、缝隙排入呈无组织方式排入外环境
1.4
包装粉尘

0.03

在生产车间内扩散，通过厂房门窗、缝隙排入呈无组织方式排入外环境
0.009
由表1-7可知，项目无组织粉尘排放总量为13.86t/a。
2、废水

根据项目生产情况，项目用水主要包括生活用水，项目产生废水主要为生活污水。

（1）生活污水

根据现场踏勘调查，项目劳动定员4人，使用旱厕，不设置食堂，员工均不在项目食宿，员工办公生活用水量按20L/d计算，用水量约为0.08m3/d，污水产生量为0.064m3/d。项目生活污水未进行有效的收集和处理，污水通过厂区的沟渠排入外环境。

（2）初期雨水

根据现场踏勘调查，项目生产厂房屋面雨天在降雨淋溶作用下，将形成初期雨污水，初期雨水含有较多的石灰，会对区域环境产生一定影响，目前项目未设置堆场初期雨水收集池，对原料堆场初期雨水通过周围沟渠排入外环境。

3、固体废弃物

项目内固体废弃物主要为生活垃圾、粪便、布袋收集粉尘。

（1）生活垃圾

项目有4名员工，生活垃圾产生量为4kg/d（1.2t/a），项目通过设置垃圾桶，生活垃圾经统一收集后交由环卫部门处置。

（2）粪便

项目设置的是旱厕，无水冲厕，粪便定期由当地农民清掏用于农田施肥，不外排。

（3）布袋收集的粉尘

经布袋收集的粉尘的主要成分为石灰粉，经定期收集后回用于原料工序，不外排。

4、噪声

经现场调查，项目在生产过程中噪声主要来至于装载机、磨粉机等设备，噪声源强在75~100dB（A），区域环境噪声较大。
二、主要环境问题
根据环评单位实地踏勘调查，原有项目存在主要环境问题如下：

（1）项目未建设完善的雨污分流系统，生产厂房屋面沉积大量粉尘，雨天易受雨水冲刷产生雨污水，雨污水中含有石灰，直接排放对区域环境有一定影响。

（2）项目生活污水未进行收集直接附近沟渠。
（3）项目生产厂房较为简陋，不规范，厂区杂乱，功能分区不明确。
（4）项目石灰消化过程产生的粉尘未进行收集处理，对区域环境空气产生一定的影响。
（5）项目磨机尾气经简易布袋除尘器处理，除尘方式简单，生产粉尘无组织排放方式在生产车间内扩散，并排入外环境，对区域环境空气产生一定的影响。
（6）物料输送过程产生一定的粉尘，对周围环境有一定影响。

（7）生产厂房内粉尘散落量较大，缺乏有效管理的相关制度，导致生产区域环境状况较差。

（8）未对包装粉尘采取收集处理措施。
（9）厂区进厂道路未进行硬化、道路两侧未设置截水沟。
（10）项目场区绿化面积较小，不利于厂区环境的优化。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等）：

地理位置
富民县地处滇中，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23千米。富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东临寻甸、嵩明两县，南接五华、西山两区，西与禄丰、武定两县接壤，北和禄劝县山水相连。东西宽44.2公里，南北长51.6公里，总面积993平方千米。自古为川藏、滇北入滇中重镇昆明之要津，素有“滇北锁匙”之称。

永定街道办事处位于昆明市西北部，地处富民县城（地理坐标为东经102°21'~102°47'，北纬25°08' ~25°36'），东邻散旦镇，南连西山区，西与西山区、禄丰县接壤，北靠罗免镇，面积152.6平方公里。建设项目位于富民县永定镇大营砂锅村，地理坐标为东经102°32'9.46"，北纬25°13'40.87"。项目地理位置情况见附图1。
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图2-1  项目地理位置图

地形地貌

富民县内山环如屏，中心出脉，地似辅车，地层出露较全。县境似不规则梯形，南高北底。境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。最高点海拔2817米，最低点海拔1455米，相对高差1362米。
气候气象

富民县属低纬高原季风气候区，夏无酷暑、冬无严寒；夏秋湿热、冬春干冷、干湿分明。年平均气温15.8℃，极端最高气温33.4℃，极端最低气温-7.0℃，无霜期245天，全年日照2287小时，太阳辐射值为10746-123830卡/cm2。年平均降雨量843.3mm，5~10月为雨季，降雨量占全年降雨量的85%。全年主导风向为西南风，年平均风速2.1m/s，最大风速24.0m/s。

河流水系
富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。

项目所在区域为螳螂川水系的汇水范围，螳螂川是滇池唯一出水河流，流经西山区海口、安宁市、富民县，禄劝县汇入金沙江，也是滇池出水口的纳污河流。螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣Ⅴ类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全场63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。
项目纳污河流为大营小河，大营小河为螳螂川支流，大营小河源于西山区沙朗湖，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，径流面积为362km2，其支流新桥河长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营小河。大营小河在县境内长度12.2km，年入境水量6250*104m3，落差41m。年平均流量1.98m3/s。由于大营小河流经区域主要是山区和少量的农村，因此水质较好，从现场勘察来看，大营小河水质清澈透明。

土壤植被、动物

富民县主要属红壤地区，土壤主要有红壤土，紫色土和水稻土三种。项目区域内的土壤以红壤为主。

富民县境内林木资源有针叶林、阔叶林、灌木林和竹林四大类，分常绿和落叶两种，其自然植被以云南松和华山松林为主，又以云南松分布最为广泛。目前建设项目内主要有几棵人工种植的乔木和部分草本植物，植被覆盖率小，生物多样性比较单一。

建设项目所在区域主要动物有松鼠、麻雀等爬行动物和常见鸟类。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):

行政区划及人口
富民县辖永定街道办、东村镇、款庄镇、赤鹫镇、罗免镇、散旦镇6个乡镇，共73个村委会，562个自然村。2015年末全县户籍人口总数为152169人，其中，非农业人口50478人，占户籍总人口比重为33.2%；农业人口101691人，占户籍总人口比重为66.8%。
永定街道办共辖29个村民委员会、2个社区居委会，村（居）委会干部97人；镇党委下辖 26个党总支、7个独立支部，共有党员2786人。总人口76855人，其中：农业人口57235人，居民人口19620人，全镇共有自然村171个，村民小组274个。

经济结构及发展状况

富民县2015 年实现地区生产总值58.72亿元，同比增长8%，增幅低于全省0.7个百分点，其中，第一产业实现增加值 9.54亿元，增长7.1%；第二产业实现增加值29.27亿元，增长7.1%；第三产业实现增加值19.91亿元，增长10.2%。三次产业对经济增长的贡献分别为13.5%、49%、37.5%，分别拉动经济增长1.1、3.9和3个百分点；三次产业结构为16.2：49.9：33.9，与上年的16.7：51.7：31.6相比，一、二产业比重回调0.5和1.8个百分点，第三产业比重提高2.3个百分点。

文化教育

富民县有普通中学7所，招生2315人，在校学生6721人，专任教师552人，其中初中6所，招生1715人，在校学生5102人，专任教师467 人。普通小学26所，招生2177人，在校学生12228人，专任教师844人。幼儿园40所，在园幼儿5087人（含附设幼儿班408人），专任教师 210人。小学适龄人口入学率99.88%，毛入学率112.42%。初中阶段学龄人口入学率99.12%，初中阶段学龄人口毛入学107.12%，学前 三年毛入学率95.83%。
名胜古迹和历史文物

经现场调查，项目区内未发现文物，且厂址占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区，区内无国家规定的保护动植物。
区域给排水情况

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园砂锅村，经环评单位实地踏勘调查，项目所在区域目前建设有给水管钱，但未建设有污水管网，园区未建设有污水处理厂，园区雨水经排水沟渠收集后排入大营小河。



三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状
项目位于富民工业园区大营五金建材产业园砂锅村，区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据环评单位现场踏勘调查，项目所在区域多为石粉企业，粉尘排放较为明显，区域内粉尘污染较为严重，已形成区域性的污染。
为了了解项目所在区域的环境质量现状，富民县工商联粉业商会委托云南中科检测技术有限公司在2016年8月29日至2016年9月04日对项目所在区域环境空气现状进行了监测。本次监测共设置了5个监测点，同时监测项目所在区域的风向、风速，监测时段内砂锅村片区制粉厂均正常运行，区域主导风向为西南风，天气晴朗，无雨天。监测布点情况见项目与监测点位位置关系图，本次环评选取其中与受项目影响最大的保护目标2#点位、3#点位处，2#点在项目东面450m处的砂锅村（侧风向），3#点位于项目东北面470m处（下风向）。环评认为本次环评选取2#点位砂锅村、3#点位处的监测结果作为本项目所在区域的环境空气现状是可行的。具体监测结果见表3-1。
表3-1     环境空气现状监测及评价结果   单位：mg/m3

采样日期
样品

编号
项目区侧风向2#
项目区下风向3#
TSP

PM10
TSP

PM10
2016.08.29
日均值
0.238
0.133
0.246
0.137
2016.08.30
日均值
0.230
0.135
0.242
0.139
2016.08.31
日均值
0.225
0.131
0.240
0.134
2016.09.01
日均值
0.229
0.127
0.240
0.136
2016.09.02
日均值
0.243
0.133
0.238
0.139
2016.09.03
日均值
0.222
0.127
0.234
0.136
2016.09.04
日均值
0.210
0.132
0.215
0.135
平均值

—

0.228
0.131
0.236
0.137
标准值

日均值

0.30

0.15

0.30

0.15

达标情况

—

达标

达标

达标

达标

由表3-1可知， 2#点位处TSP日平均浓度为0.228mg/m3，PM10日平均浓度为0.131mg/m3；3#点位处TSP日平均浓度为0.236mg/m3，PM10日平均浓度为0.137mg/m3，监测结果表明各监测点位日平均浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，同时可表面项目所在区域内环境空气质量均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
 2、地表水环境质量现状

项目区内主要河流为大营小河，大营小河为螳螂川支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，项目所涉及螳螂川河段为“富民大桥—普渡河桥”河段Ⅳ，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体。根据《2015年昆明市环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川富民大桥断面水质类别劣Ⅴ类，主要超标项目3项，水质类别较上年无变化。
项目纳污河流大营小河水功能区为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。由于大营小河流经区域主要是山区和少量的农村，受污染程度轻，从现场勘察来看，大营小河水质清澈透明。

3、声环境质量现状
项目位于富民工业园区大营五金建材产业园砂锅村，项目位于昆明富民工业园区（永定—大营片区）规划范围，环境功能区划为3类区，周围主要噪声源为工业生产设备噪声等，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。根据现场调查判断，项目所在区域声环境主要受石材生产企业影响，区域噪声值较大，噪声超标已经为区域存在的普遍现象。
4、生态环境质量现状
项目位于富民工业园区大营五金建材产业园砂锅村，根据现场勘察，项目四周均为工业企业，所在区域植被较少，无珍稀物种，无需要特殊保护的动植物。
主要环境保护目标（列出名单）
本项目位于富民工业园区大营五金建材产业园砂锅村，周边无自然保护区、风景名胜区及饮用水源地。本次评价以项目所在区域的环境质量以及周边的村庄、螳螂川、大营小河作为本次评价的环境保护目标。项目主要环境保护目标见表3-2。

表3-2   项目周边环境保护目标一览表

序号

保护目标

人数

位置

保护因素

保护级别

1

砂锅村

339户1215人
东面210m
环境空气、声环境

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；
2
大营小河

—

南面550m
地表水环境

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；
3
螳螂川

—
西面3050m



四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量标准：项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，为工业园区，项目区域环境空气功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-1。
表4-1   环境空气质量标准   单位：μg/m3
污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值（μg/m3）

SO2
年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

颗粒物（粒径小于等于 10 μm）
年平均
70

24小时平均
150

颗粒物（粒径小于等于 2.5 μm）
年平均
35

24小时平均
75
总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
200

24小时平均
300

2、地表水环境质量标准：根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，项目所涉及的螳螂川河段、大营小河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准，标准限值见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L（pH无量纲）

项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

TP
TN

溶解氧

粪大肠杆菌
Ⅳ类
6～9

≤30
≤6
≤1.5
≤0.3
≤1.5
≥3.0
≤20000个/L
3、声环境质量标准：项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；项目周围保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；标准限值见表4-3。

表4-3   声环境质量标准限值   单位：dB(A)

类别

适用区域

等效声级限值
昼间

夜间

2

居民区
60
50
3

工业区
65
55


	污

染

物

排

放

标

准
	1、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准，标准限值见表4-4。

表4-4  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

3
65
55
2、运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准，标准值见表4-5。
表4-5   大气污染物综合排放标准
颗粒物

无组织排放
有组织排放
排放浓度（mg/m3）
排放浓度（mg/m3）
排气筒高度（m）

排放速率（kg/h））

1.0

120

15

3.5
3、废水排放：项目办公生活污水排入旱厕，并委托当地农民定期清淘，作为有机肥，不外排。

	量

控

制

指

标
	建议的总量控制指标：

根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目需执行的总量控制指标：

废水：项目生活污水全部排入旱厕，并委托当地农民定期清掏，不外排作为有机肥，实现废水零排放。
废气：粉尘0.2t/a；
固体废物：固废无害化处置率100％。




五、工程分析

	一、工艺流程简述

本项目以生石灰为原料，生产石灰粉产品。项目生产过程不涉及有毒有害物质。通过本次整治工作，建设单位淘汰了原有消化库，通过引进先进的成套设备，优化生产工艺，减轻环境污染的状况。项目目前石灰粉产量为3000t/a，本次环评工程分析根据项目实际生产规模并结合技术改造后的情况进行核算分析，项目生产流程如下：
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图5-1   项目生产工艺流程图
项目主要以富民本地生石灰为原料，通过破碎、消化、筛选、磨粉、储存、包装等工艺生产石灰粉产品，生产工艺流程描述见下：
（1）破碎
通过装载机将生石灰从原料暂存场装铲到破碎机的石料仓内，通过振动进料至破碎机，通过鄂式破碎机将白云石破碎成粒径小于20mm的块状碎石灰，并通过皮带运输机运送到料仓里堆放。

（2）消化

经破碎后的生石灰（氧化钙、化学式CaO）经皮带输送机输送至全封闭箱式化灰机内，在喷淋系统作用下喷水消化，与水反应生成氢氧化钙（化学式Ca(OH)2），化学反应方程式为：CaO+H2O═Ca(OH)2，消化反应较剧烈，随即产生大量的水蒸气，并伴随有热量放出，同时带起部分粉尘，产生的粉尘通过集中收集后输送到湍球塔除尘+水膜除尘器系统处理，废气最终通过15m的排气筒排放。反应完全生产的熟石灰通过箱式化灰机内安装有升降系统和底部的埋刮板，经提升机输送入流动筛筛分。
（3）筛选

熟石灰经提升机输送入流动筛筛分，去除未发生反应的胆石，筛分过程在密封的环境下进行，产生的粉尘经管道集中收集后输送到湍球塔除尘+水膜除尘器系统处理，废气最终通过15m的排气筒排放。筛选合格的熟石灰输入筒仓储存，为磨粉机提供合格稳定的原料。
（4）磨粉
筒仓内的碎石通过下部的开口由星形卸灰阀定量送入磨机主机腔进行研磨，主机腔内支承在梅花架上的四个磨辊装置绕中心轴旋转，磨辊在离心力的作用下向外摆动，从而使磨辊压紧磨环，磨辊同时绕磨辊轴自传。被旋转的铲刀扬起的物料被抛向磨辊和磨环之间，因磨辊的滚碾而达到粉碎和研磨作用。磨碎的粉末被鼓风机的气流吹到主机上方的分析机进行分筛，细度过粗者仍落入主机内重磨，细度合乎规格者随风流入储罐内，收集后即成品（成品粒度可高达325目）；随同风流带入的粉末经由回风管带回磨机。磨粉机工作原理见图5-2。
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图5-2   磨粉机工作原理图
（5）储存

经磨机磨成型的石灰粉经气流直接输送入储罐内，同时储罐内设置回风管与磨机相连，储罐与磨机形成循环的回风系统，储罐顶部设置呼吸孔，呼吸孔设置布袋设置布袋收集粉尘，同时布袋外围设置密封环境，并通过管道与湍球塔除尘+水膜除尘器系统相连。收集得到的石灰粉在储罐内储存作为包装原料。
（6）包装

按所需产品规格通过电子秤计量后进行包装，包装产品规格为每袋50kg。项目生产的石灰粉包装采用阀口袋包装机，此包装过程无需缝口。

（7）入库

经包装的石灰粉即可运送入成品堆放区储存，即可外售。
二、主要污染源分析
（一）施工期污染源分析
本项目为补办环评，本评价不对施工期环境影响进行分析。

（二）运营期污染源分析

项目运营期主要污染物为生产设备噪声、生产粉尘、生活垃圾、生活污水等。
1、废气

粉尘是项目的主要污染源，其特点是排放点多，排放量大，呈无组织排放的特点，主要产生于石灰粉生产等生产过程。

（1）原料堆场扬尘

根据现场调查，整改后项目设置生石灰暂时堆存场，原料表面有小颗粒粉料存在，堆存石灰为块状石灰，原料堆场在装卸、堆存过程产生一定量的粉尘，粉尘产生量按总物料量的0.005%计，生石灰堆存量为2300t/a，则粉尘产生量为0.12t/a，呈无组织排放，粉尘主要在原料堆场周围30m范围内扩散。为减小原料堆场得粉尘排放量，项目设置半封闭原料堆场大棚，堆场地面进行硬化，粉尘无组织排放量可减少80%，原料堆场粉尘排入外环境的量为0.024t/a。
（2）石灰粉生产粉尘

石灰粉生产过程产生的粉尘主要是在破碎、消化、筛选、磨粉、包装过程产生。

①破碎粉尘

根据环评单位实地踏勘调查，破碎机运行过程中会产生粉尘，每天运行约10小时，根据类比调查破碎粉尘产生量为0.25kg/t产品，项目破碎生石灰量为2300t/a，则破碎粉尘产生量为0.58t/a。根据建设单位提供的资料，为进一步减少破碎粉尘的排放，建设单位将对破碎间、石料输送皮带、料仓均进行密封处理，使破碎间、石料输送皮带、石料仓均处于负压状态，粉尘经收集后集中输送至湍球塔（除尘尘效率为95%）+水膜除尘器（除尘尘效率为90%）系统处理，最终通过15m排气筒排放。
②消化粉尘
项目生石灰（氧化钙）原料在全封闭箱式化灰机内，在喷淋系统作用下喷水发生消化反应并伴有热量释放，同时产生大量水蒸汽，水蒸汽蒸发会带起粉尘。根据类比相似项目，项目石灰消化过程中产生的粉尘约为产量的1%，则消化过程粉尘产生量约为30t/a。项目箱式化灰机为全密封结构，并通过管道与粉尘处理系统连接，箱式化灰机处于负压状态，消化废气经收集后集中输送至湍球塔（除尘尘效率为95%）+水膜除尘器（除尘尘效率为90%）系统处理，最终通过15m排气筒排放。
③筛选粉尘

熟石灰经提升机输送入流动筛筛分，去除未发生反应的胆石，筛选过程会产粉尘根据类比调查筛选粉尘产生量为0.25kg/t产品，项目筛选石灰量为3000t/a，则筛选粉尘产生量为0.75t/a。根据建设单位提供的资料，项目筛分过程在密封的环境下进行，并通过管道与粉尘处理系统连接，使筛分过程处于负压状态，产生的粉尘经管道集中收集后输送到湍球塔（除尘尘效率为95%）+水膜除尘器（除尘尘效率为90%）系统处理，废气最终通过15m的排气筒排放。
④筒仓粉尘

筛分熟石灰输送入筒仓进行暂存，物料在输入、输出过程均会有粉尘产生，项目在筒仓顶部设置呼吸孔，筒仓顶呼吸孔粉尘产生量经过对同类企业的类比调查，筒仓粉尘产生量按总物料量的0.01%计，熟石灰总物料量为3000t/a，则筒仓粉尘产生量为0.3t/a。筒仓呼吸孔通过管道与粉尘处理系统连接，使筒仓呼吸孔处于负压状态，产生的粉尘经管道集中收集后输送到湍球塔（除尘尘效率为95%）+水膜除尘器（除尘尘效率为90%）系统处理，废气最终通过15m的排气筒排放。
⑤磨粉粉尘

经磨机磨成型的石灰粉经气流直接输送入储罐内，同时储罐内设置回风管与磨机相连，储罐与磨机形成循环的回风系统，故磨机产生的粉尘一部分进入储罐进行储存，一部分在经回风系统进行回风，故磨机生产过程不产生粉尘。

⑥储罐粉尘

经磨机磨成型的石灰粉经气流直接输送入储罐内，储罐与磨机形成循环的回风系统，为保证储罐与外界保持压力平衡，储罐顶部设置呼吸孔，部分气流会从呼吸孔排除，会产生一定的粉尘，储罐顶呼吸孔粉尘产生量经过对同类企业的类比调查，储罐粉尘产生量按总物料量的0.1%计，石灰粉总物料量为3000t/a，则储罐粉尘产生量为3t/a。呼吸孔处设置布袋（除尘尘效率为99%）收集粉尘，同时布袋外围设置密封环境，使储罐呼吸孔外围处于负压状态，并通过管道与湍球塔（除尘尘效率为95%）+水膜除尘器（除尘尘效率为90%）系统相连。
⑦包装粉尘

项目石灰粉包装过程会有部分粉尘逸出，根据环评单位实地调查，该过程粉尘呈无组织排放。类比相关资料，包装过程产生粉尘量按总物料量的0.01%计，项目每年需要包装石灰粉为3000t/a，则包装粉尘产生量为0.3t/a。根据环评单位实地踏勘调查，项目在包装工段均设置集气罩均与粉尘处理系统相连（共安装1个集气罩），使包装工段处于负压状态，根据设计资料，包装工段收尘效率为80%，其余粉尘呈无组织形式在生产车间内扩散，粉尘量为0.06t/a，约30%的粉尘通过厂房门窗、缝隙排入外环境，无组织粉尘排放量为0.018t/a。
（4）粉尘产生情况汇总
项目粉尘主要产生于石灰粉生产等生产过程，粉尘产生及处置情况见表5-1、表5-2。

表5-1   项目有组织粉尘产排情况一览表

排放源
产生量（t/a）
处理措施

排放量（t/a）
石

灰

粉

生

产
破碎粉尘

0.58
破碎间、输送皮带、料仓均进行密封处理，处于负压状态，粉尘经收集后输送至湍球塔（除尘尘效率为95%）+水膜除尘器（除尘尘效率为90%）系统处理
0.0029
消化粉尘
30
集中输送至至湍球塔（除尘尘效率为95%）+水膜除尘器（除尘尘效率为90%）系统处理
0.15
筛选粉尘
0.75
集中输送至湍球塔（除尘尘效率为95%）+水膜除尘器（除尘尘效率为90%）系统处理
0.0038
筒仓粉尘

0.3

集中输送至湍球塔（除尘尘效率为95%）+水膜除尘器（除尘尘效率为90%）系统处理
0.0015
储罐粉尘

3

呼吸口设置布袋除尘器（除尘尘效率为99%），集中输送至湍球塔（除尘尘效率为95%）+水膜除尘器（除尘尘效率为90%）系统处理
0.0002
包装粉尘

0.24
设置集气罩，与集中输送至湍球塔（除尘尘效率为95%）+水膜除尘器（除尘尘效率为90%）系统相连（共安装1个集气罩），使包装工段处于负压状态

0.0012
表5-2   项目无组织粉尘产排情况一览表

排放源
产生量（t/a）
处理措施及扩散方式

排放量（t/a）
原料堆场
0.12
设置半封闭原料堆场大棚，堆场地面进行硬化
0.024
包装粉尘

0.06
呈无组织形式在生产车间内扩散，粉尘通过厂房门窗、缝隙排入外环境

0.018
由表5-1、表5-2可知，项目有组织粉尘排放量为0.16t/a，无组织粉尘排放量为0.042t/a，

根据建设单位提供的资料，项目共安装1套除尘器系统，由湍球塔+水膜除尘器组成，除尘系统设置情况见表5-3。

表5-3   项目生产粉尘产排情况一览表

除尘器
设备技术

指标
粉尘类别

输入量（t/a）
收集方式

排放量（t/a）
浓度（mg/m3）
排放方式

湍球塔+水膜除尘器处理系统

引风机风量为13000m3/h，湍球塔（除尘尘效率为95%）+水膜除尘器（除尘尘效率为90%） 

消化粉尘

30

负压状态下经管道输送

0.15

4.09

通过15m排气筒排放

筛选粉尘

0.75

0.0038

筒仓粉尘

0.3

0.0015

储罐粉尘

3

0.0002

包装机粉尘
0.24

设置集气罩，负压状态下经管道输送
0.0012

破碎机、输送带、料仓粉尘

0.58
设置密封环境，负压状态下经管道输送

0.0029
由表5-3可知，项目有组织排放粉尘处理系统处理通过15m排气筒排放，排放浓度分别为4.09mg/m3。因此，项目有组织排放粉尘经湍球塔+水膜除尘器处理系统处理后能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准，颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h，排气筒高度≥15m。

2、废水

根据项目生产情况，项目用水主要包括石灰消化用水、除尘系统用水、生活用水，项目产生废水主要为除尘系统废水、生活污水。

（1）石灰消化用水
项目内生产用水主要为石灰消化用水，生产过程无废水产生。根据建设单位提供的资料，石灰消化用水量为0.5L/kg石灰，项目生石灰使用量为2300t/a（7.67t/d）消化用水量为3.84m3/d，消化用水一部分参与石灰消化反应，一部分在反应热的作用下变成水蒸气蒸发，石灰消化不产生废水。

（2）除尘系统废水

项目使用湍球塔+水膜除尘器处理生产粉尘，湍球塔、水膜除尘器均使用水进行处理，根据建设单位提供的资料，除尘系统用水量为0.5m3/h（5m3/d），产污系数按0.8计，废水产生量为0.4m3/h（4m3/d），除尘系统废水的主要污染物为石灰粉，主要污染指标为pH、SS，项目通过设置沉淀池对除尘废水进行沉淀处理后，除尘废水循环使用，不外排。沉淀池容积不小于5m3，每天需要补充新鲜用水1m3/d。根据建设单位提供的资料，项目定期（1个月1次）对废水进行置换，置换产生的废水回用于石灰消化过程，不外排。

（3）生活污水

根据现场踏勘调查，项目劳动定员4人，使用旱厕，不设置食堂，员工均不在项目食宿，员工办公生活用水量按20L/d计算，用水量约为0.08m3/d，污水产生量为0.064m3/d。污染物成分相对简单，主要为COD、BOD5、N-NH3等，不含有特殊污染物质，通过类比调查废水污染物主要浓度为COD400mg/L、BOD5300mg/L、氨氮40mg/L、SS100mg/L、磷酸盐8mg/L。
项目生活污水目前未进行有效的收集和处理，污水通过厂区的沟渠排入外环境。

（4）初期雨水

项目为工业用粉生产企业，粉尘为项目的特征污染物所在区域的特征污染物，项目生产厂房屋面将会沉积大量粉尘，雨天在降雨冲刷作用下，将形成初期雨污水，初期雨水含有较多的悬浮物，会对区域环境产生一定影响。目前项目未设置初期雨水收集池，初期雨水通过周围沟渠排入外环境。项目初期雨水量按《昆明城市雨水收集利用规定》中的公式计算，根据昆明市城区暴雨强度公式，并结合工程项目内所有汇水面积，按下列公式进行计算：

　　Q＝1.667×10-2×q×(A1×f1＋A2×f2)

　　式中Q-雨水设计流量，L/s；

　　q-设计暴雨强度，mm/min；

　　昆明市城区暴雨强度公式：q＝(12.1＋14.4×lgP)/(t+14.4)0.80
　　式中P-设计重现期，取1年；

　　t-降雨历时，取15min；

　　A1-项目内硬化屋顶和路面的汇水面积，以项目内建筑物占地面积和路面硬化面积计，生产厂房屋面为200m2；

　　A2-项目内绿地的汇水面积；

　　f1-硬化屋顶和路面的流量径流系数，取0.9；

　　f2-绿地的流量径流系数，取0.25。

经计算Q为0.22L/s，暴雨量为0.22×(15×60)=1.98m3/次。

环评要求建设单位设置系统性的生产厂房雨水收集系统，对项目区生产厂房屋面的初期雨水进行收集，初期雨水沉淀池容积不小于3m3，初期雨水主要污染成分为石灰，水质呈现碱性，环评要求对初期雨水经沉淀池沉淀，并调节初期雨水水质pH值至中性（6~9之间）后方可外排。

（3）水污染物排放量及水量平衡

根据建设单位提供的资料和现场调查，环评要求项目内实行雨污分流，雨水由室外雨水沟收集后排入附近沟渠。鉴于项目的排水现状、废水特点以及项目自身特点，环评提出以下排水方案，解决项目存在的排水问题：

设置生产厂房屋面雨水收集系统，对项目区生产厂房屋面的初期雨水进行收集，初期雨水经沉淀池沉淀、调节pH值至中性后方可外排。为保证项目废水不外排，环评要求项目使用旱厕，项目办公生活污水排入旱厕，委托当地农民定期清淘，作为有机肥，不外排。项目污水产生情况见表5-5。
经核算，项目水污染物排放情况见表5-6，项目水量平衡见图5-3。

表 5-5  项目用水及废水产生情况

项目
数量
定额
用水量（m3/d）
废水量（m3/d）
消化用水

7.67t/d
0.5L/kg石灰
3.84
0
除尘器用水

10h
0.5m3/h
5
4
生活用水

4人
20L/人·d
0.08
0.064
总计
8.92（新鲜4.92，循环4）
4.064（回用4，综合利用0.064）
表5-6  主要水污染物排放情况

项目
污水量
COD
BOD5
NH3-N
SS
磷酸盐
产生浓度（mg/L）
—
400
300
40
100
8
产生量（t/a）
19.2
0.008
0.006
0.0008
0.0019
0.0002
排放浓度（mg/L）

—
—
—
—
—
—
排放量（t/a）
0

0

0

0

0

0


[image: image4.emf]单位 ：

m

3

/d

生活用水

0.08

0.064

生活污水

0.064

损耗 0.016

8.92

沉淀池

4

除尘系统废水

5

损耗

1

旱 厕

当地农民

定期清掏

石灰消化用水

3.84

损耗

3.84


图5-3   项目水量平衡图

3、固体废弃物

项目内固体废弃物主要为生活垃圾、粪便、生产固废、布袋收集粉尘、废机油、废水沉淀物。
（1）生活垃圾

项目有4名员工，生活垃圾产生量为4kg/d（1.2t/a），项目通过设置垃圾桶，生活垃圾经统一收集后交由环卫部门处置。

（2）粪便

项目设置的是旱厕，无水冲厕，粪便定期由当地农民清掏用于农田施肥，不外排。

（3）生产固废

项目筛选过程中会产生一定量的胆石，胆石为未烧制完成的石灰石，根据建设单位提供的资料，产生量为原料量的1%，生石灰使用量为2300t/a，则胆石产生量为23 t/a，建设单位通过集中收集后外售给石粉厂作为生产原料。

（4）布袋收集的粉尘

经布袋收集的粉尘的主要成分为石灰粉，经定期收集后回用于原料工序，不外排。

（5）废机油
项目设备在维修过程会有少量的废机油产生，产生量为0.1t/a，由维修单位现场回收，不外排。

（6）废水沉淀物

①除尘系统废水沉淀物

项目除尘系统废水沉淀池运行一段时间会产生沉淀物，主要为石灰浆，沉淀物含水率较高，环评要求建设单位设置专门的收集池，定期进行清掏收集后，定期对外销售，不外排。

②初期雨水沉淀物

项目初期雨水沉淀池运行一段时间会产生沉淀物，主要为石灰浆，沉淀物含水率较高，环评要求建设单位定期进行清掏收集后，定期对外销售，不外排。

4、噪声

经现场调查，项目在生产过程中噪声主要来至于破碎机、磨粉机、风机等设备，噪声源强如表5-7：
表5-7    设备噪声源强

机械噪声源
数量
噪声值dB（A）
破碎机
1

85~95
磨粉机

1
90~95
风机

1
80~90

三、项目整改前后环保措施对比

经过本次环境综合整治工作，项目更新了生产设备，改进了生产工艺，系统性的完善了环境保护相关设施和措施，项目整改前后环保措施落实对比情况见表5-8。
表5-8    项目整改前后环保措施对比一览表

污染源
整改前情况
整改后情况
进厂道路

厂内道路40m，宽6m，泥质地面

改建为硬化地面，两边设置排水沟

原料堆场
未设置
设置半封闭原料堆场大棚，堆场地面进行硬化。
破碎间、输送皮带、料仓
未设置
破碎间、输送皮带、料仓均进行密封处理，并处于负压状态，粉尘经收集后集中输送至除尘系统进行处理
消化系统
设置消化间，简易砖砌墙体，彩钢瓦顶棚；人工洒水，装载机铲翻，消化废气未进行收集处理
引进全封闭箱式化灰机，箱式化灰机内部安装有埋刮板、液压系统，升降系统、喷淋系统，消化过程全部自动进行，消化废气进行收集后输送入项目除尘系统处理；
物料输送系统

熟化料经装载机装铲到到磨粉区，物料转运过程为露天进行

熟化料通过密闭提升机入流动筛，去除胆石，合格熟化料输送入氧化筒仓，氧化筒仓顶部设置呼吸孔与项目除尘系统连接；
磨机尾气
设置1旋风除尘+简易布袋除尘器，粉尘呈无组织排放
磨机粉尘直接输送入储罐，磨机与储罐通过管道回风，形成闭路循环的封闭系统；
粉料储存及包装系统
没有任何措施，粉尘无组织排放到生产厂房内
设置磨机粉尘直接输送入储罐，储罐顶部呼吸孔设置布袋收尘器，用于排除部分尾气，并保持储罐压力平衡；粉料经储罐输送入包装机进行包装
生活污水

生活污水未进行有效的收集和处理，污水通过厂区的沟渠排入外环境
设置旱厕，项目生活污水全部排入旱厕，并委托当地农民定期清掏，不外排作为有机肥，实现废水零排放。
噪声

未采取噪声防治措施

要求对破碎机、磨粉机、风机等产噪设备采取隔声降噪措施

四、项目整改前后污染排放情况对比

项目整改前后污染物排放量结果列于表5-9。
表5-9   项目整改前后污染物排放量一览表
类别

污染物

整改前

整改后

削减量（t/a）

排放量（t/a）

排放量（t/a）

废气

有组织粉尘

0

0.16
+0.16
无组织粉尘

13.86
0.042
-13.818
废水
生活污水

19.2
0
0

COD
0.008
0
0

氨氮

0.0008
0
0

固体废弃物
生活垃圾

0

0

0

粉尘
0

0

0

废水沉淀物
0

0

0

由表5-9可知，通过本次环境综合整治工作，项目对原有无组织排放粉尘进行了收集处理，使粉尘排放量大大降低，粉尘排放由原来的无组织排放转变为有组织排放，粉尘排放量削减了13.658t/a，在保证环保设施正常运行的情况下，整治成果较为明显，整治后粉尘排放量为0.202t/a，可有效的降低对周围环境空气的影响。项目生活污水全部排入旱厕，并委托当地农民定期清掏，不外排作为有机肥，实现废水零排放。
五、项目环保措施整改方案

根据项目存在的原有环境问题，环评提出以下整改方案：

（1）在项目内实行雨污分流制，对项目区生产厂房屋面的初期雨水进行收集，初期雨水经沉淀池沉淀、调节pH值至中性后方可外排。

（2）细化生产区功能分区，建立完善的管理制度。

（3）设置旱厕，项目生活污水全部排入旱厕，并委托当地农民定期清掏，不外排作为有机肥，实现废水零排放。

（4）项目石灰消化过程在密封的箱式化灰机内进行，产生的粉尘全部排入项目湍球塔+水膜除尘器处理系统进行处理。
（5）经磨机磨成型的石灰粉经气流直接输送入储罐内，同时储罐内设置回风管与磨机相连，储罐与磨机形成循环的回风系统，故磨机生产过程无粉尘外排。

（6）项目物料输送过程产区全封闭的输送方式，保证物料输送过程处于在负压下进行，防止物料外泄。

（7）建立有效生产厂房管理制度，定期检查除尘器的运行情况，保证布袋的正常运行，及时清扫生产厂房内散落粉尘。

（8）石灰粉包装工段设置集气罩，负压条件下收集粉尘后集中输送至湍球塔+水膜除尘器处理系统，减少无组织粉尘逸散量。
（9）设置半封闭原料堆场大棚，堆场地面进行硬化。
（10）厂区道路进行硬化、道路两侧设置截水沟。
（11）提高厂区绿化面积，优化厂区卫生环境。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况

浓度单位：废气mg/m3；废水mg/l
	内容

类

型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生
浓度
	产生量
(t/a)
	排放
浓度
	排放量
（t/a）

	大

气

污

染

物
	营运

期
	原料堆场
	粉尘
	—
	0.12
	—
	0.024

	
	
	破碎
	粉尘
	—
	0.58
	4.09
	0.0029

	
	
	消化
	粉尘
	—
	30
	4.09
	0.15

	
	
	筛选
	粉尘
	—
	0.75
	4.09
	0.0038

	
	
	筒仓
	粉尘
	—
	0.3
	4.09
	0.0015

	
	
	储罐
	粉尘
	—
	3
	4.09
	0.0002

	
	
	包装机
	粉尘
	—
	0.24
	4.09
	0.0012

	水

污

染

物
	营
运
期
	生活污水
	水量
	—
	19.2
	—
	0

	
	
	
	COD
	400
	0.008
	—
	0

	
	
	
	BOD5
	300
	0.006
	—
	0

	
	
	
	NH3-N
	40
	0.0008
	—
	0

	
	
	
	SS
	100
	0.0019
	—
	0

	
	
	
	磷酸盐
	8
	0.0002
	—
	0

	固

体

废

物
	营
运
期
	员工生活
	生活垃圾
	1.2t/a
	定期清运并交由环卫部门处置 

	
	
	员工生活
	粪便
	—
	定期由当地农民清掏用于农田施肥

	
	
	筛选
	胆石
	23t/a
	集中收集后外售给石粉厂作为生产原料。

	
	
	布袋收集粉尘
	石灰粉
	—
	经收集后作为原料，不外排

	
	
	设备维修
	废机油
	0.1t/a
	由维修单位现场回收，不外排。

	
	
	沉淀池
	除尘系统废水沉淀物
	—
	设置专门的收集池，定期进行清掏收集后对外销售，不外排。

	
	
	
	初期雨水沉淀物
	
	

	噪

声
	营
运
期
	破碎机、磨粉机、风机，设备噪声：75～100dB(A)

	其他
	

	主要生态影响：

项目为位于富民工业园区大营五金建材产业园砂锅村，项目已经建成投入运行，项目的运行对生态环境的影响较小。


七、环境影响分析
	本项目属补办环评，项目已投入运营，故本评价不再赘述施工期环境影响情况。
一、营运期影响分析
项目运营过程中对周围环境的影响主要表现在以下几个方面：

1、大气环境影响分析

项目大气环境影响主要为粉尘对周围环境的影响。

（1）粉尘影响分析
A、有组织排放粉尘影响分析

项目营运期产生有组织排放粉尘主要为生产粉尘，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）中大气评价等级要求，本环评将对项目排放的大气污染物进行预测分析，具体预测情况见下：
①预测模式

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）要求，采用估算模式进行估算。估算模式即为SCREEN3模型，采用的估算模式为国家环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供。

②项目污染源调查

按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）要求，三级评价可只调查污染源排污概况。根据建设单位提供的资料和环评单位实地踏勘调查，排放污染物为粉尘。本项目正常排放等效点源污染源排污概况见表7-1，项目非正常排放设定为除尘器效率降低，设定除尘效率50%，表7-2。

表7-1   正常情况下等效点源污染源排污情况汇总表

污染源

污染物

排气量

(m3/h)

排放高度（m）

排放速率

（kg/h）

内径

（m）

有组织排放粉尘
TSP（粉尘）
13000
15
0.053
0.5
表7-2   非正常情况下等效点源污染源排污情况汇总表
污染源

污染物

排气量

(m3/h)

排放高度（m）

排放速率

（kg/h）
内径

（m）
有组织排放粉尘
TSP（粉尘）
13000
15
5.81
0.5
③估算模式参数设置

估算模式采用的污染源参数见表7-1、表7-2。估算模式计算一次浓度的气象类型采用系统自动筛选。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。因此经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。

④评价因子

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）要求，筛选该项目的主要评价因子为：粉尘
⑤排放情况影响分析

采用估算模式计算各污染源下风向2500m范围内地面最大浓度值，结果见表7-3。

表7-3   排气筒下风向2.5km范围内粉尘最大落地浓度

距源中心下风向距离D(m)
正常排放情况

非正常排放情况

下风向预测浓度Ci(mg/m3)

浓度占标率Pi(%)

下风向预测浓度Ci(mg/m3)

浓度占标率Pi(%)

1

0.00E+00

0.00

0.00E+00

0.00

100

9.55E-04

0.11

1.05E-01

11.63

200

1.17E-03

0.13

1.29E-01

14.30

300

1.24E-03

0.14

1.36E-01

15.11

400

1.19E-03

0.13

1.30E-01

14.48

500

1.17E-03

0.13

1.28E-01

14.23

600

1.45E-03

0.16

1.59E-01

17.69

700

1.60E-03

0.18

1.75E-01

19.47

800

1.64E-03

0.18

1.80E-01

20.02

815

1.65E-03

0.18

1.80E-01

20.03

900

1.63E-03

0.18

1.78E-01

19.81

1000

1.57E-03

0.17

1.72E-01

19.16

1100

1.49E-03

0.17

1.64E-01

18.18

1200

1.43E-03

0.16

1.57E-01

17.41

1300

1.44E-03

0.16

1.58E-01

17.57

1400

1.44E-03

0.16

1.58E-01

17.52

1500

1.42E-03

0.16

1.56E-01

17.34

1600

1.40E-03

0.16

1.54E-01

17.06

1700

1.37E-03

0.15

1.50E-01

16.70

1800

1.34E-03

0.15

1.47E-01

16.30

1900

1.30E-03

0.14

1.43E-01

15.87

2000

1.27E-03

0.14

1.39E-01

15.41

2100

1.23E-03

0.14

1.34E-01

14.92

2200

1.19E-03

0.13

1.30E-01

14.46

2300

1.15E-03

0.13

1.26E-01

13.99

2400

1.11E-03

0.12

1.22E-01

13.54

2500

1.08E-03
0.12
1.18E-01
13.11
下风向最大落地浓度

1.65E-03

0.18

1.80E-01

20.03

a、对周围环境空气的影响分析

根据估算模式的估算结果，正常排放情况下，排气筒排放源在下风向产生的粉尘最大落地浓度为0.00165mg/m3，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非正常排放情况下（除尘器除尘效率降低），排气筒排放源在下风向产生的粉尘最大落地浓度为0.18mg/m3，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
b、对环境保护目标的影响分析

项目周围的保护目标为项目东面210m处的沙锅村居民集中区。由预测结果可知，正常排放情况下，排气筒大气污染物落地浓度在项目东面210m公租房的落地浓度为0.00117mg/m3，预测值（预测值+贡献值）为0.2292mg/m3，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此，正常排放情况下，磨机排气筒粉尘对保护目标影响不大。非正常排放情况下，排气筒粉尘落地浓度在东面210m处的浓度贡献值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此，项目应杜绝非正常排放情况的出现。
（2）无组织排放粉尘影响分析

项目无组织排放粉尘主要产生于原料堆场、石灰粉包装等生产过程。

原料堆场设置半封闭大棚，控制堆场扬尘产生和排放。项目破碎间、输送皮带、料仓均进行密封处理，使破碎间、输送皮带、料仓均处于负压状态，粉尘经收集后集中输送至项目粉尘处理系统进行处理。可保证原料破碎过程产生的粉尘得到有效处理，对周围环境的影响较小。
项目石灰消化、筛选、筒仓、储罐粉尘均通过收集后输送到湍球塔+水膜除尘器系统进行处理。石灰粉包装粉尘通过设置集气罩对粉尘进行收集，少量粉尘呈无组织排放到生产车间内。根据工程分析，项目无组织排放粉尘量为0.042t/a，相对于整改前，无组织排放大大减低，对周围环境空气的影响将进一步降低。通过采取以上措施后，可有效的减少粉尘的排放。根据环评单位实地踏勘调查，项目粉尘影响较大的区域为项目生产车间内，厂房周围30m范围内粉尘排放较为明显。为了进一步减少项目粉尘对周围环境的影响，环评要求项目加大对生产厂房的密封程度，同时建立相关环境管理制度，定期打扫生产厂房，减少物料在生产厂房内的泼洒量，保证生产厂房内粉尘浓度达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表4车间空气中粉尘最高容许浓度10 mg/m3的要求。同时要求加大员工职业卫生保护力度，生产过程佩带口罩、防尘衣帽等措施。
根据环评单位实地踏勘调查，鉴于项目周围均为石粉加工企业，区域大气环境较差，主要大气污染物为粉尘，已形成区域性的污染，且大多为石粉加工厂的粗放生产，产生的无组织排放粉尘产生。建设项目通过建设有组织的脉冲布袋除尘器对粉尘收集处理设施，同时对厂区环境进行综合的整治，将对区域粉尘污染的治理起到积极的推动作用。同时项目保护目标为东面210m处的砂锅村距离项目较远，粉尘经空气扩散稀释后对保护目标的影响有限。
综上所述，项目产生的粉尘通过采取一定措施后对周围环境影响不大。

2、水环境影响分析

根据工程分析，项目执行雨污分流体制，雨水由室外雨水沟收集后排入附近沟渠，最终汇入大营小河；除尘系统废水经沉淀处理后循环使用，不外排。设置生产厂房屋面雨水收集系统，对项目区生产厂房屋面的初期雨水进行收集，初期雨水经沉淀池沉淀并调节pH值至中性后后方可外排。为保证项目废水不外排，环评要求项目使用旱厕，项目办公生活污水排入旱厕，委托当地农民定期清淘，作为有机肥，不外排。因此，根据项目现状调查的情况，在落实本环评提出的水环境保护措施的情况下，项目废水对周围环境影响较小。
3、声环境的影响分析

根据现场调查，项目磨机等噪声源主要是分布在生产车间，破碎机位于室外，预测计算中，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式有：

1）预测模式：
Lpi＝Lwi+20lg(r /r0)－TL

式中：L（r）——预测点噪声贡献值，dB（A）;

        L（r0）——声源强度；
r——预测点到声源距离；
TL——厂房隔声效果，取值10dB（A）。
2）预测点的A声级叠加公式：
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公式中：LA-某预测点的声压级；
Lab-某预测点的噪声背景值；
Lpi-第i个声源至预测点处的声压级；
n- 声源个数。
各噪声源与预测点之间的距离见表7-4、表7-5：
表7-4    项目各噪声源与预测点距离表   单位：m

噪声源

东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
噪声源强

备注

破碎机
5
25
25
10
90
位于破碎间内
磨粉机

5
20
25
15
95
生产厂房内

风机

5
22
25
13
85
生产厂房内

表7-5  项目各设备噪声源经距离衰减、厂房隔声后预测值  单位：dB（A）

名称

东面

南面

西面

北面

破碎机
66.02
52.04
52.04
60
磨粉机

71.02
58.98
57.04
61.48
风机

61.02
48.15
47.04
52.72
表7-6  厂界噪声贡献值及达标情况   单位：dB（A）

时间
方位
贡献值
标准值
达标情况
昼间
东
72.53
65
超标
南
60.07
65
达标
西
58.55
65
达标
北
64.14
65
达标
对上述数据进行分析，评价结果如下：

项目昼间运行过程中设备对东面厂界噪声贡献值不能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准；对北面、南面、西面噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准；经环评单位实地踏勘调查，项目东面与富民县杨伟石灰粉厂生产厂房紧邻，富民县杨伟石灰粉厂生产厂房内主要布置石灰粉生产设备，故东面厂界噪声超标对东面厂界外的环境影响不大。经整改后，项目产噪设备增加了风机，环评要求在整改过程对风机采取必要隔声措施，同时要求对磨机、破碎机采取隔声降噪措施，同时加大东面厂界的隔声措施，保证项目厂界噪声的达标排放。同时根据环评单位实地踏勘调查，项目所在区域均为石粉加工厂，区域噪声值较大，噪声超标已经为区域存在的普遍现象。因此，需要推进区域企业的综合治理才能是区域声环境质量得到好转。
根据环评单位实地踏勘调查，由于距离生活环境保护目标较远，项目产生的噪声经距离衰减、围墙隔声后对项目东面210m砂锅村居住区的声环境影响不大。

综上所述，生产过程产生的噪声在经过距离衰减、空气吸收后，对周围声环境影响不大。

4、固体废物影响分析
项目员工生活垃圾通过设置垃圾桶，经统一收集后交由环卫部门处置；旱厕产生的粪便委托当地农民定期由清掏用于农田施肥，不外排；筛选过程产生的胆石集中收集后外售给石粉厂作为生产原料。布袋收尘器内经收集的粉尘为石灰粉，通过定期清理后作为原料回用作为生产原料，不外排。除尘系统废水沉淀物、初期雨水沉淀物通过设置专门的收集池，定期进行清掏收集后对外销售，不外排。项目设备维修产生的废机油，由维修单位现场回收，不外排。经环评单位踏勘调查，项目产生的固体废弃物均得到有效处置，不外排。
采取以上措施后，项目产生的固体废弃物都不直接外排，对周围环境影响较小。

5、物料运输影响分析
（1）物料运输对周围环境空气的影响分析
项目原物料主要依托G108和乡村道路进行运输，道路主要通过沙锅村，原物料运输过程中产生的扬尘会对道路两旁的环境空气产生一定的影响，影响范围主要为道路两侧20m范围。根据环评单位实地踏勘调查，运输道路均已进行硬化处理，同时通过对运输车辆加盖篷布，并对原物料表面进行压实，可有效的减少运输过程的物料泼洒量，减少运输过程对周围环境空气的影响。

（2）物料运输对周围声环境的影响分析
项目原物料运输均委托社会车辆实施，运输车辆主要考虑10t卡车。每年项目原物料的运输量为5300t，平均每天的运输车次为1.77辆，若全部考虑在白天运输，平均每小时车流量为0.177辆。项目原物料运输车辆通过周围村庄时，必将对道路两侧的居民点造成一定程度的交通运输噪声影响。但总体来说，项目原物料运输均可安排在白天时段进行，夜间则不进行运输作业。同时要求运输车辆通过村庄时应减速慢行，减少车辆鸣笛次数，及时修补破损路段，减少应路面颠簸和交通不畅产生的噪声。通过上述措施后，项目原物料运输对道路沿线居民点的影响不大。

二、环境综合效益分析
项目所在区域多为石粉企业，粉尘排放较为明显，区域内粉尘污染较为严重，已形成区域性的污染。本次环境综合整治工作的推进，通过粉尘进行系统性的收集，使用无组织排放粉尘得到有效收集，同时采用高效的粉尘处理设备对收集粉尘进行集中处理，保证了粉尘的达标排放。随着砂锅村片区制粉企业环境综合整治工作的逐步推进，将有效的改变砂锅村片区制粉企业厂区杂乱、生产工艺粗放、环保治理设施不规范的局面，使片区粉尘排放量得到削减，区域粉尘污染的形式得到逆转。因此，项目环境综合整治工作的进行对区域环境空气质量的改进具有十分重要的意义。
三、项目平面布局合理性分析
项目依据合理安排生产区、办公生活区、原料堆场独立布置的原则，将办公生活区布置在南部，并配套建设有办公室、宿舍等；生产区布置在东部，建设有生产车间，并配套建设有破碎区、磨粉区、成品堆放区；原料堆场布置在北部；项目在南部设置一个入口与道路相连，用于原料和产品的运输。

（1）项目办公生活区位于项目南面，生产区位于项目的东面，原料堆场设置于项目北面，产尘工段均位于生产厂房内，对办公生活区影响不大。

（2）项目主要生产设备距离办公生活区均较远，噪声经距离衰减和建筑物阻隔后对办公区影响很小。

（3）项目各功能区之间保持适当的距离，便于联系又避免混杂干扰。
综上所述，项目在平面布置上生产区和非生产区功能布置相对独立，依据地势，布置生产工艺流程，环评认为项目平面布置符合环境保护、安全生产的要求。
四、选址合理性分析

（1）与工业园区总体规划的符合性分析

根据《富民工业园总体规划（2014-2030）》，项目位于永定-大营片区，永定-大营片区为富民工业园区的产业集聚的核心工业片区，是富民永定——大营以新型建材、食品加工、物流贸易、机械加工、研发与职业教育为主导的综合工业片区。

永定-大营片区将形成“两带、三区”的功能结构。两带：指沿西北——东南向昆禄公路和昆武高速公路城市发展带与沿东北——西南向的东散公路的城市发展带。三区：指新型建材、机械加工区；食品加工、物流贸易区；研发与职业教育、配套商业居住区。对照富民工业园区永定-大营片区建设规划图，项目位于富民工业园区的规划范围，所在区域为二类工业用地。

项目已经取得富民工业园区管委会招商服务局《证明》（见附件），明确项目选址符合富民工业园区的规划，并同意项目入驻富民工业园区。

综上所述，项目的选址符合《富民工业园总体规划（2014-2030）》。

（2）环境相容性

建设项目所在地环境空气质量一般，地表水体螳螂川的水质已达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体的要求；声环境质量一般，生态环境状况一般。除尘器废水循环使用，生活污水排入旱厕。项目排放的主要污染物为粉尘、噪声，经过分析都能达标排放，对周围环境质量影响不大。固体废物100％处置，对生态环境影响轻微。项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，从产业布局和污染影响角度而言，项目周围的企业为富民县杨伟石灰粉厂，金誉达有限公司仓库、富民县佳和建材厂、大仓水泥制品公司、云南世平起重设备公司、昆明林升经贸有限公司、云南万达实业有限公司新兴制粉厂、富民县名成工业制粉厂，均为石粉、石灰粉加工类型企业，周围不存在食品、制药企业，项目与周围企业无相互干扰的因素。区域特征污染物为颗粒物（TSP）、噪声，由于各工业制粉企业之间厂界普遍存在紧邻的情况，企业之间存在着粉尘、噪声的相互影响情况，但不会影响彼此的正常生产运行。
综上所述，本项目选址在实施环评报告提出的污染防治对策措施的前提下，能够满足当地环境保护的要求，从环境保护角度而言厂址选择合理。

五、产业政策符合性分析
项目主要以富民本地购入的生石灰为原料，原料具有无毒、无臭、无味等特点，对照《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，项目使用的设备、工艺及产品均不属于限制类及淘汰类。因此，本项目符合现行的有关国家产业政策。
六、项目全本信息公示

根据国家环保部办公厅关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知（环办[2013]103号）的相关要求，建设单位于2018年1月30日～2018年2月7日在环评爱好者网站（http://www.eiafans.com/thread-1053909-1-1.html）对《富民县广茂建材有限公司年产1万吨建筑粉料建设项目（一期工程）环境影响报告表》全文进行网上公示，网络公示截图见图7-2。
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图7-2   项目全本信息公示截图

根据建设单位反馈的情况，文本在全文公示期间没有收到有关反对项目建设的意见，也没有收到有关项目加强环境保护的意见。因此，环评认为社会公众基本认可项目的建设以及环评做出的结论。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	营运期
	原料堆场
	粉尘
	设置原料堆场大棚，堆场地面进行硬化。
	对空气环境影响较小

	
	
	破碎、输送
	粉尘
	破碎机、输送带、储料仓设置密封环境，负压状态下经管道输送至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理
	达标排放

	
	
	消化
	粉尘
	设置密封的化灰机，负压状态下经管道输送至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理
	达标排放

	
	
	筛选
	粉尘
	设置密封环境，负压状态下经管道输送至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理
	达标排放

	
	
	筒仓
	粉尘
	筒仓顶部设置呼吸孔负压状态下经管道输送至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理
	达标排放

	
	
	储罐
	粉尘
	储罐顶部呼吸孔设置布袋收尘器，负压状态下经管道输送至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理
	达标排放

	
	
	石灰粉包装
	粉尘
	设置集气罩1个，负压条件下粉尘集中收集至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理
	达标排放

	水

污

染

物
	营运期
	生活污水
	COD、BOD5、氨氮、磷酸盐
	设置旱厕，办公生活污水排入旱厕，委托当地农民定期清淘，作为有机肥。
	不外排

	
	
	除尘器废水
	pH、SS
	设置沉淀池对除尘废水进行沉淀处理后，除尘废水循环使用
	循环使用

	
	
	初期雨水
	SS
	设置生产厂房屋面雨水收集系统，初期雨水经沉淀池沉淀，并调节初期雨水水质pH值至中性后方可外排。
	减小影响

	固体

废物
	营运期
	员工生活
	生活垃圾
	定期交由环卫部门处置
	100%处置

	
	
	员工生活
	粪便
	由当地农民清掏用于农田施肥
	100%处置

	
	
	筛选
	胆石
	集中收集后外售给石粉厂作为生产原料。
	100%处置

	
	
	布袋收集粉尘
	石灰粉
	经收集后作为生产原料
	100%处置

	
	
	沉淀池
	除尘器废水沉淀物
	设置专门的收集池，定期进行清掏收集后对外销售
	100%处置

	
	
	
	初期雨水

沉淀物
	
	

	
	
	设备维修
	废机油
	由维修单位现场回收
	100%处置

	噪声
	营运期
	生产车间
	机械设备
	隔声、距离衰减
	影响较小

	其他
	
	

	生态保护措施及预期效果：

营运过程中产生的“三废”必须经处理后达标排放，加强厂区内的绿化建设和对周围环境的保护，切实做到不污染、不破坏、不明显影响周围生态环境。




九、结论与建议

	富民县广茂建材有限公司年产1万吨建筑粉料建设项目（一期工程）位于富民工业园区大营五金建材产业园砂锅村，项目占地面积713.14m2，建筑面积250m2，项目总投资200万元，年产石灰粉3000t/a。主要建设有生产厂房（包括石灰熟化区、石灰磨粉、成品堆放区）、办公生活区、旱厕等。根据有关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结果与建议如下：
一、产业政策符合性

对照《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，项目使用的设备、工艺及产品均不属于限制类及淘汰类。因此，本项目符合现行的有关国家产业政策。
二、选址合理性

对照富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图，项目位于昆明富民工业园总体规划范围。项目排放的主要污染物为废气、噪声、废水，对周围环境质量影响不大。固体废物100％处置。项目对环境的影响总体上可满足当地环境保护的要求。项目不涉及化学反应，不存在环境风险因素，对周围环境影响较小。
综上所述，本项目选址在实施环评报告提出的污染防治对策措施的前提下，能够满足当地环境保护的要求，从环境保护角度而言厂址选择合理。

三、营运期环境影响分析

1、大气环境影响分析

原料堆场设置半封闭大棚，控制堆场扬尘产生和排放。项目破碎间、石料输送皮带、石料仓均进行密封处理，使破碎间、石料输送皮带、石料仓均处于负压状态，粉尘经收集后集中输送至粉尘处理系统进行处理，进一步减少项目破碎过程产生的粉尘对周围环境的影响较小。

项目石灰消化、筛选、筒仓、储罐粉尘均通过收集后输送到湍球塔+水膜除尘器系统进行处理，尾气经15m以上排气筒达标排放，对周围环境影响不大。对保护目标东面210m的砂锅村的影响较小。

石灰粉包装粉尘通过设置集气罩对粉尘进行收集，少量粉尘呈无组织排放到生产车间内。通过采取以上措施，有效的减少粉尘的排放，对周围环境影响较小。

2、水环境影响分析

项目执行雨污分流体制，雨水由室外雨水沟收集后排入附近沟渠，最终汇入大营小河；除尘系统废水经沉淀处理后循环使用，不外排。设置生产厂房屋面雨水收集系统，对项目区生产厂房屋面的初期雨水进行收集，初期雨水经沉淀池沉淀并调节pH值至中性后后方可外排。为保证项目废水不外排，环评要求项目使用旱厕，项目办公生活污水排入旱厕，委托当地农民定期清淘，作为有机肥，不外排。因此，项目废水对周围环境影响较小。
3、声环境影响分析

项目昼间运行过程中设备对东面厂界噪声贡献值不能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，对北面、南面、西面厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，生产过程产生的噪声在经过距离衰减、空气吸收后对声环境保护目标影响不大，对周围声环境影响不大。

4、固体废物影响分析
项目员工生活垃圾通过设置垃圾桶，经统一收集后交由环卫部门处置；旱厕产生的粪便委托当地农民定期由清掏用于农田施肥，不外排；筛选过程产生的胆石集中收集后外售给石粉厂作为生产原料。布袋收尘器内经收集的粉尘为石灰粉，通过定期清理后作为原料回用作为生产原料，不外排。除尘系统废水沉淀物、初期雨水沉淀物通过设置专门的收集池，定期进行清掏收集后对外销售，不外排。项目设备维修产生的废机油，由维修单位现场回收，不外排。
综上所述，评价认为项目符合国家有关产业政策，贯彻了“总量控制和达标排放”的原则，实现废物资源化，所采取的“三废”及噪声的治理措施经济技术可行，措施有效，项目实施后不会对地表水、环境空气、声环境产生显著影响。从环境保护角度而言是可行的。

四、环境保护对策措施
（1）大气环境保护对策措施
拟增措施

1）破碎间、输送皮带、料仓均进行密封处理，使破碎间、输送皮带、料仓均处于负压状态，粉尘经收集后集中输送至湍球塔+水膜除尘器进行处理，最终通过15m排气筒排放。
2）设置密封的化灰机，消化废气负压状态下经管道输送至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理，最终通过15m排气筒排放。
3）筛选工段设置密封环境，负压状态下经管道输送至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理。
4）筒仓顶部设置呼吸孔负压状态下经管道输送至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理。
5）储罐顶部呼吸孔设置布袋收尘器，负压状态下经管道输送至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理。
6）石灰粉包装工段设置集气罩1个，负压条件下粉尘集中收集至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理

7）磨机粉尘直接输送入储罐，磨机与储罐通过管道回风，形成闭路循环的封闭系统。
8）保证整个粉料输送系统需保持在负压操作状态，有效防止粉料逸散。
9）建立有效生产厂房管理制度，定期检查废气处理设施的运行情况，保证设备的正常运行，及时清扫生产厂房内散落粉尘。
10）提高厂区绿化面积，优化产区卫生环境。
11）设置原料堆场大棚，堆场地面进行硬化。
12）厂区道路进行硬化、道路两侧设置截水沟。
（2）水环境保护对策措施

拟增措施

1）环评要求项目使用旱厕，项目办公生活污水排入旱厕，委托当地农民定期清淘，作为有机肥，不外排。
2）在项目内实行雨污分流制。

3）项目通过设置沉淀池对除尘废水进行沉淀处理后，除尘废水循环使用，不外排，沉淀池容积不小于5m3。
4）设置生产厂房屋面雨水收集系统，初期雨水沉淀池容积为3m3，对项目区生产厂房屋面的初期雨水进行收集，初期雨水经沉淀池沉淀、调节pH值至中性后方可外排。
（3）声环境保护对策措施
已采取措施

1）合理布局生产设备，设立围墙阻隔噪声。

拟增措施

1）对磨机、破碎机、风机等产噪采取隔声措施，减少噪声产生的影响。

2）运输车辆减少车辆鸣笛次数，及时修补破损路段，减少应路面颠簸和交通不畅产生的噪声。

3）加大东面的噪声隔声措施，保证北面厂界噪声达标。
（4）固体废物保护对策措施
已采取措施

1）设置垃圾桶，员工生活垃圾经统一收集后交由环卫部门处置；
2）旱厕产生的粪便委托当地农民定期由清掏用于农田施肥，不外排；
拟增措施

1）筛选过程产生的胆石集中收集后外售给石粉厂作为生产原料。

2）布袋收尘器内经收集的粉尘通过定期清理后作为原料回用作为生产原料，不外排。

3）除尘系统废水沉淀物、初期雨水沉淀物通过设置专门的收集池，定期进行清掏收集后对外销售，不外排。
4）项目设备维修产生的废机油，由维修单位现场回收，不外排。

五、环境保护建议
鉴于项目建设会对环境造成一定的影响，除在报告中提高的各项污染处理措施及建议外，从环境保护的角度考虑，本环评提出以下几点建议：
1）建立健全生产环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作。

2）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。在当地环保部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保污染物达标排放。

3）企业应加强环保宣传教育工作，强化企业的各项环境管理工作。自觉接受各级环保主管部门对公司环保工作的监督指导。
六、监测内容及计划

1、运营期环境监测计划

（1）无组织粉尘
①监测项目：粉尘

②监测点：项目生产车间厂界处
③监测频率：每年监测1次，监测三天，连续监测3次。

④监测和分析方法：《空气和废气监测分析方法》（第四版）。

（2）有组织粉尘

①监测项目：粉尘

②监测点：排气筒
③监测频率：每年监测1次，监测三天，连续监测3次。

④监测和分析方法：《空气和废气监测分析方法》（第四版）。
（3）噪声

①监测项目：等效声级
②监测地点：项目东、南、西、北厂界。

③监测频率：每年监测一次，昼夜各一次。 

④监测方法：按国家标准方法进行。
营运期环境监测计划见表9-1。

表9-1    运营期环境监测计划表
监测
项目

点位

监测参数

监测频率

监测方法

执行标准

废气

项目生产车间厂界处
粉尘
每年监测1

次，监测三天，连续监测3次

按照《空气和废气监测分析方法》进行

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
排气筒
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放浓度限值
噪声

项目东、南、西、北厂界

等效声级

每年监测1次，昼夜各1次。

按照《工业企业厂界噪声标准测量方法》进行

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准
2、竣工验收环境监测计划
（1）粉尘

①监测项目：无组织粉尘

②监测点：项目生产车间厂界处
③监测频率：监测1次，监测三天，连续监测3次。

④监测和分析方法：《空气和废气监测分析方法》（第四版）。

（2）有组织粉尘

①监测项目：粉尘

②监测点：排气筒
③监测频率：监测1次，监测三天，连续监测3次。

④监测和分析方法：《空气和废气监测分析方法》（第四版）。
（3）噪声

①监测项目：等效声级
②监测地点：项目东、南、西、北厂界。

③监测频率：监测一次，昼夜各一次。 

④监测方法：按国家标准方法进行。
竣工验收环境监测计划见表9-2。

表9-2    竣工验收环境监测计划表
监测
项目

点位

监测
参数

监测频率

监测方法

执行标准

废气

项目生产车间厂界处
粉尘
监测1次，监测三天，连续监测3次

按照《空气和废气监测分析方法》进行

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
排气筒

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放浓度限值

噪声

项目东、南、西、北厂界

等效声级

监测1次，昼夜各1次。

按照《工业企业厂界噪声标准测量方法》进行

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准
七、环保竣工验收制度

本项目环保竣工验收情况详见表9-3。

表9-3   项目环保竣工验收内容一览表

类别

污染源

污染物

环保设施、措施

效  果

废气

原料堆场

粉尘

设置原料堆场大棚，堆场地面进行硬化。

减小对空气环境的影响

破碎、输送
粉尘
破碎机、输送带、储料仓设置密封环境，负压状态下经管道输送至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理
经15m的排气筒排放
达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求
消化
粉尘

设置密封的化灰机，负压状态下经管道输送至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理

筛选
粉尘
设置密封环境，负压状态下经管道输送至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理

筒仓
粉尘
筒仓顶部设置呼吸孔负压状态下经管道输送至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理

储罐
粉尘

储罐顶部呼吸孔设置布袋收尘器，负压状态下经管道输送至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理

石灰粉包装

粉尘
设置集气罩1个，负压条件下粉尘集中收集至湍球塔+水膜除尘器处理系统处理

废水

员工生活

生活污水

设置旱厕，办公生活污水排入旱厕，委托当地农民定期清淘，作为有机肥。
综合利用，不外排

除尘器废水

pH、SS
设置沉淀池对除尘废水进行沉淀处理后，除尘废水循环使用

综合利用，不外排

初期雨水

雨污水

设置生产厂房屋面雨水收集系统，初期雨水经3m3的沉淀池沉淀，并调节初期雨水水质pH值至中性后方可外排。
有效减小影响

噪声

生产车间

生产
设备

合理布局，对破碎机、磨机、风机采取隔声措施，加大厂界隔声力度

厂界噪声达标

固体废弃物

员工生活

生活垃圾

定期清运并交由环卫部门处置

100%处置

员工生活

粪便

由当地农民清掏用于农田施肥

100%处置

筛选

胆石

收集后外售给石粉厂作为生产原料。

100%处置

除尘器废水沉淀物

石灰浆

设置专门的收集池，定期进行清掏收集后对外销售

100%处置

初期雨水

沉淀物

石灰浆

布袋除尘器

粉尘

经收集后作为生产原料

100%处置

设备维修

废机油

由维修单位现场回收

100%处置

环境管理
1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作。

2、加强安全防范措施，制定应急预案，避免事故性排放。

3、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。

4、建立、健全生产环保规章制度。

5、严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗。

6、提高厂区绿化面积，优化产区卫生环境。



	预审意见：

                                        公  章

经办人：                                         年  月  日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                   公  章

经办人：                                         年  月  日


	审批意见：

                                公  章

经办人：                                          年   月   日


	注     释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1立项批准文件

附件2其他与环评有关的行政管理文件
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行
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