
富民县环境保护局关于富民龙腾钛业有限责任公司污水处理站沉淀渣处置场建设项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对富民龙腾钛业有限责任公司污水处理站沉淀渣处置场建设项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年3月29日－2018年4月10日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。

	序号
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环评
机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	富民龙腾钛业有限责任公司污水处理站沉淀渣处置场建设项目
	富民县罗免镇高仓村委会盐水塘村
	富民龙腾钛业有限责任公司
	云南省建筑材料科学研究设计院
	富民龙腾钛业有限责任公司污水处理站沉淀渣处置场建设项目位于富民县罗免镇高仓村委会盐水塘村，地理坐标为东经102°26'56.9"，北纬25°18'12.7"。建设项目按第Ⅰ类一般工业固体废弃物渣库进行建设，总容量17.05万m3，有效容量15.35万m3，服务年限11.5年。项目总占地面积为3.10hm2，主体工程为堆存区、坝体、排渗系统、排洪系统、渗滤液收集池及渗滤液回喷系统、回水管线、管理房等。项目总投资960万元，其中环保投资144.87万元。

	（一）施工期污染防治措施

1.环境空气污染防治措施

对进场道路进行硬化，适时洒水抑尘，运输车辆减速慢行，密闭运输。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/ m3。

 2.地表水环境污染防治措施

施工废水、施工人员生活废水、机械车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；雨天地表径流经沉淀池处理后，部分回用于场内洒水降尘、车辆冲洗和施工养护用水等，不外排。

3.噪声污染防治措施

 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。
4.固体废物污染防治措施

回水管线敷设土方完全回填；建筑垃圾委托有资质单位清运；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置；化粪池污泥交由当地农民用作农家肥使用。
（二）运营期污染防治措施

1.环境空气污染防治措施

运输道路进行硬化，并洒水降尘；沉淀渣入场后及时压实处理，每级子坝堆存完毕立即覆土植被；采用回喷降尘系统对渣场堆渣洒水降尘。废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物最高允许排放浓度≤1.0mg/ m3。
2.地表水污染防治措施

建设1个容积≥2000m3的渗滤液集液池，在亏水月，渗滤液通过下游渗滤液集液池收集后，晴天用于库区回喷，回喷不完的经回水管道输送到龙腾钛业有限责任公司污水处理站达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准，即：pH值6~9、COD≤50mg/L、 BOD5≤10mg/L、悬浮物≤10mg/L、氨氮≤5mg/L、总磷≤0.5mg/L后外排。
3. 地下水污染防治措施

渗滤液收集池底板和边墙进行防渗处理，渗透系数Ｋ≤1×10ˉ7 cm/s。布置１个地下水跟踪监测点，设置于盐水塘小水井泉眼，作为地下水污染长期监测井，委托有资质单位跟踪监测。
 4.噪声污染防治措施

 厂区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

5.固体废物污染防治措施

生活垃圾经收集后运回厂区委托环卫部门清运处置，化粪池污泥交由当地农民用作农家肥使用。     
6.环境风险

 （1）处置场所在箐沟两侧及沟道内今后不能新建居民点。

 （2）制定风险应急预案，并进行预案演练。

（3）设置醒目的安全警示标志，并指示正确交通路线，防止行人或牲畜误入区域内出现危害，禁止除工作人员外人员进入场区及周边。

（4）封场后处置场必须做好坝体及排洪设施的维护，处置场达到设计高度时应停止堆存，禁止超高超量和超期服役。

7.生态环境影响分析

林地占用期满后，及时恢复；各种临时用地必须尽快进行土地整治、覆土植被或复耕；每级子坝堆存完毕后立即覆土植被，服务期满后及时封场并进行生态恢复。

 三、总量

 废水：362.3m3/a ，COD 2.90kg/a，总量来源于富民龙腾钛业有限责任公司。
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