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《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资格的单位编制。
1、项目名称 — 指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作为一个汉字）。
2、建设地点 — 指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别 — 按国标填写。
4、总投资 — 指项目投资总额。
5、主要环境保护目标 — 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议 — 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7、预审意见 — 由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见 — 由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况
	项目名称
	巧克力产品生产项目

	建设单位
	云南七彩娃食品有限公司

	法人代表
	孙大伟
	联系人
	孙大伟

	通讯地址
	富民工业园区东元生态食品加工园

	联系电话
	15518181188
	传真
	
	邮政编码
	650499

	建设地点
	富民工业园区东元生态食品加工园

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	审批文号
	富发改工企业备案[2017]0072号

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	糖果、巧克力制造（C1421）

	占地面积
(平方米)
	1000
	绿化面积
(平方米)
	0

	总投资
(万元)
	500
	其中：环保投资(万元)
	1.7
	环保投资占总投资比例
	0.34％

	评价经费
(万元)
	
	预期投产日期
	2018年4月

	工程内容及规模：
一、项目由来
民以食为天，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们对食品工业提出了更高的要求。现代食品已朝着营养、绿色、方便、功能食品的方向发展，且功能食品将成为新世纪的主流食品，食品工业也成为国民经济的支柱产业。云南七彩娃食品有限公司本着顺应市场的需求，严格按照国家及省市对食品加工的要求，通过租用昆明云然工贸有限公司厂房投资建设巧克力产品生产项目，项目已于2017年9月7日取得富民县发展和改革局签发的投资备案证（[2017]0072号）。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》之规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施），本项目应编制环境影响报告表。因此，建设单位云南七彩娃食品有限公司委托云南银发绿色环保产业股份有限公司为本项目编制环境影响报告表。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。
二、建设项目内容及规模
1、项目概况
（1）项目名称：巧克力产品生产项目
（2）项目地点：富民工业园区东元生态食品加工园区；
（3）建筑面积：1000m2
（4）建设性质：新建
（5）总投资：500万元
（6）环保投资：1.7万元，占总投资的0.34%

（7）建设内容
本项目租用昆明云然工贸有限公司二号厂房2号车间（2层）（租赁协议见附件）及配套的办公生活设施建设巧克力产品生产线，项目工程组成见表1-1所示。
表1-1  项目工程组成一览表

工程
类型
项目名称
建设内容
备注
主体
工程
生产区

建设有配料室、投料室、精磨车间、抛光车间、成型冷却车间、内包装间、外包装间，内部设置巧克力生产线一条，位于厂房一楼
厂房高度为10m，钢架结构，2F
辅助
工程
更衣间

设于车间内入口处
20m2
办公室

位于昆明云然工贸有限公司办公楼
10m2
储
运
工
程
仓库一

储存外包装材料，设于厂房一楼
15m2
仓库二

储存外包装材料，设于厂房一楼
15m2
包材库
储存包装材料，设于厂房二楼

50m2
原料库

储存原料，设于厂房二楼

120m2
成品库

储存巧克力产品，设于厂房二楼
180m2
公
用
工
程
供水
依托昆明云然工贸有限公司已建供水管网供给
供电
依托昆明云然工贸有限公司已建电网排水管网
排水
依托昆明云然工贸有限公司已建排水管网 

通风

排气扇2个，设于厂房一楼
环保
工程
化粪池
依托昆明云然工贸有限公司已建化粪池，位于项目区西侧，有效容积≥10m³
固废收集设施
垃圾桶若干
收集固废垃圾

废油脂收集桶

依托工程
废水处理设施
依托昆明云然工贸有限公司已建污水处理站，采用膜生物法处理，处理规模20m3/d， 

2、项目原辅料及燃料
项目使用主要原料为白糖、可可粉、可可脂、奶粉、花生、乳清粉、小面包、饼干，项目所需原辅料均从市场购买，通过汽车运输到项目内，项目年所需主要原辅材料用量及来源见表1-2。

表1-2  主要原辅料及燃料用量

名称
单位
用量
来源
白糖
t/a

200
市场购买
可可粉
t/a
100
市场购买
可可脂

t/a

130

市场购买
奶粉

t/a
20
市场购买
花生

t/a

10

市场购买
乳清粉

t/a
30

市场购买
小面包

t/a

10

市场购买

糖果

t/a

20

市场购买

饼干

t/a

30

市场购买
电

万度/a
1.5
电网供给
水
t/a
300
自来水
内包装材料
t /a
5
市场购买

包装纸箱

万个/a

6
市场购买

4、生产规模及产品方案
项目主要加工巧克力板块、星球杯、巧克力豆、巧克力饼干、巧克力糖果等产品，产品内包装形式为铝膜纸、塑料壳为主，外包装形式为纸箱为主。项目生产规模及产品方案情况见表1-3。

表1-3  项目生产规模及产品方案一览表

名称

内包装

外包装

产量
注备
规格

包装形式

规格

包装形式

巧克力板块

20g/块
铝膜纸

10kg/箱

纸箱

300t/a
全年生产
50g/块

铝膜纸
10kg/箱

100g/块

铝膜纸
10kg/箱

星球杯
15g/袋
塑料壳
5kg/箱

纸箱

50t/a
5g/袋

塑料壳
5kg/箱

巧克力豆

20g/袋

铝膜纸

6kg/箱

纸箱

50t/a
80g/袋

铝膜纸

6kg/箱

巧克力饼干

120g/个

铝膜纸
7kg/箱
纸箱
50t/a
巧克力糖果

8g/个

铝膜纸
—
散装
100t/a
5、主要设备
项目不设置检验室，项目产品检验均外委进行。项目主要生产设备列表详见表1-4。
表1-4   项目主要生产设备一览表

序号
设备名称
型号

数量
（台、套）
注备
1

精磨缸
500kg
2
江苏
2

成型冷却隧道
11m
1
江苏
3

保温缸
1t
1
江苏
4

立式包装机
—
1

成都
5
枕式包装机
—
1
厦门
6
抛光锅
1m
4
成都
7
化油锅
200kg
1
江苏
8

冷却塔

—

1

江苏

6、公用工程
（1）给水：给水由工业园区市政供水管网提供。
（2）排水：工业园区污水处理厂建成前，项目污水通过昆明云然工贸有限公司已建化粪池预处理后排入昆明云然工贸有限公司污水处理设施处理。工业园区污水处理厂建成后，项目污水通过昆明云然工贸有限公司已建化粪池预处理后排入排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理。本项目生产车间设置一个规范的废水外排污口。排口废水水质达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准。
（3）供电：项目用电由富民县电网提供。
（4）食堂：项目不设食堂，生产员工三餐自行解决。
7、依托工程

根据环评单位实地踏勘调查，本项目主要依托昆明云然工贸有限公司化粪池、污水处理站等设施。昆明云然工贸有限公司建设有处理规模为20m3/d的污水处理站，相关的排水管道也已建成，同时配套建设了2个有效容积均为10m3的化粪池。因此，巧克力产品生产项目废水处理依托昆明云然工贸有限公司化粪池、污水处理系统是可行性的，目前该污水处置处于调试阶段，未进行环保验收。
8、工作制度及定员

（1）工作制度：年工作日300天，1班制，每天工作8小时。
（2）劳动定员：本项目共有员工8人，其中管理人员2人，生产人员6人。员工不在项目内食宿。
9、施工期进度
施工期：2018年2月至2018年4月，共3个月。
10、环保投资

本项目总投资500万元，其中，环保投资1.7万元，占总投资的0.34％，环保投资主要用于营运期噪声、废水及固废的处置等。环保投资详见表1-6。
表1-6    项目环保投资一览表
类型

污染治理设施

投资（万元）

废水治理

冷却水收集池（2m3）

0.2
噪声治理

生产设备噪声治理
0.5
固废处置

垃圾桶若干
0.5
固废收集桶

0.2

废油脂收集桶

0.3

合计

1.7
11、主要的技术和经济指标

表1-7  主要技术经济指标表

序号
指标名称
单位
指标
备注
1

生产能力

吨/a
550
各类巧克力产品
2
全年耗电量

万度

1.5
3
日耗水量

m3
1
4
厂区占地面积

平方米

500
5
建筑面积

平方米

1000
6
劳动定员及年工作天数

6.1

劳动定员

人

8
6.2

年工作天数

天

300
7
总投资

万元

500
资金全部由企业自筹
7.1

固定资产

万元

400
7.2

流动资金

万元

100
8
建设期

个月

3
12、项目平面布局

项目依据合理安排生产区、办公区、仓储区独立布置的原则，办公区依托昆明云然工贸有限公司办公楼，项目生产厂房共两层，根据各产品的生产工艺流程情况，将巧克力生产线设置在一楼，仓储区布置在二楼。生产厂房主入口布置在厂房北面，在一楼自北向南依次布置外包装间、仓库、内包装间、过道、更衣间、抛光车间、成型冷却车间、精磨车间，在一楼北侧设置楼梯与二楼连接，在二楼布置内包材库、原料库、成品库、配料室、投料室。项目平面布置情况分别见附图1和附图2。
13、项目与周边环境关系
巧克力产品生产项目位于富民工业园区东元生态食品加工园区昆明云然工贸有限公司二厂房2号车间内。目前昆明云然工贸有限公司共已建成3个厂房，其中二号厂房分为3个车间，分别为1号、2号、3号车间。目前二号厂房1号车间为昆明云然工贸有限公司自用、2号车间为本项目、3号车间为云南青七活态生物科技有限公司，一号厂房为昆明华兴包装有限公司。

项目东面紧邻昆明云然工贸有限公司生产车间，南面紧邻云南青七活态生物科技有限公司，西面97m为昆武高速路，西面147m处为108国道，西面182m处为陈家村，北面40m处为东元村，南面48m处为昆明峰硕食品有限公司，南面50m处为昆明爱优食品有限公司，西北面20m处为天府棒棒鸡，西面15m处为昆明华兴包装有限公司，西南面25m处为云然工贸有限公司办公楼，东面30m处为德顺佳酱油厂，东南面35m处为周记面点，东南面60m处为向阳糕点厂，西面80m处为大营小河，西面4930m处为螳螂川。项目周围环境关系表1-8，建设项目与周围环境关系图见图1-1。
表1-8  项目周围环境关系

周围环境
方位
距离
建筑类型

建筑物高度

云南青七活态生物科技有限公司
南面
紧邻

—

—

云然工贸有限公司生产车间
东面
紧邻

—

—

昆武高速
西面
97m

—

—

108国道
西面
147m

—

—

陈家村
西面
182m

砖混结构

—
东元村
北面
40m

砖混结构

—
昆明峰硕食品有限公司

南面

48m
钢结构

7m
昆明爱优食品有限公司
南面

50m
钢结构
7m
天府棒棒鸡
西北面
20m

砖混结构

8m

德顺佳酱油厂
东面
30m

砖混结构

8m
周记面点
东南面
35m

砖混结构

8m

向阳糕点厂
东南面
60m

砖混结构

8m
昆明华兴包装有限公司
西面
15m
钢结构
7m
云然工贸有限公司办公楼
西南面
25m

砖混结构

15m

大营小河
西面
80m

—

—

螳螂川
西面
4930m

—

—
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图1-1  项目与周围环境关系图

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目租用现已建成的昆明云然工贸有限公司二号厂房的2号车间。昆明云然工贸有限公司位于东元生态食品加工园内，于2013年编制完成了《昆明云然工贸有限公司食用植物油生产、粮食精加工项目环境影响报告表》并取得了富民县环保局的批复文件（富环发[2013]61号）。昆明云然工贸有限公司现已建成三间标准化厂房（即一号厂房、二号厂房和三号厂房），其中二号厂房分为3个车间。二号厂房1号车间作为昆明云然工贸有限公司自用，一号厂和三号厂房对外租赁。鉴于昆明云然工贸有限公司生产厂房发生变化的情况，昆明云然工贸有限公司已委托云南银发绿色环保产业股份有限公司编制了《昆明云然工贸有限公司建设项目补充报告》，并取得富民县环保局批复。同时昆明云然工贸有限公司已建设完成污水处理设施，处理规模为20m3/d，相关的排水管道已建成，同时配套建设2个有效容积均为10m3的化粪池。根据环评单位实地踏勘调查，项目租用的生产厂房不存在相关的环保问题。
因此本次环评要求为了确保项目产生的废水能顺利进入昆明云然工贸有限公司污水处理站进行处理，建设单位应会同昆明云然工贸有限公司共同协商本项目污水处理的相关事宜，加强污水处理站的日常维护，以保证其正常运行，且建设规范排污口，确保项目运行时产生的废水能够进入昆明云然工贸有限公司污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级标准A标准后，排入东元生态食品加工园区污水管网。

昆明云然工贸有限公司厂房平面布置图详见附图5。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
富民县地处滇中，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23千米。富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东临寻甸、嵩明两县，南接五华、西山两区，西与禄丰、武定两县接壤，北和禄劝县山水相连。东西宽44.2公里，南北长51.6公里，总面积993平方千米。自古为川藏、滇北入滇中重镇昆明之要津，素有“滇北锁匙”之称。
项目位于富民县永定街道办事处东元村委会富民工业园区东元生态食品加工园，地理坐标为东经102°33'19.22"，北纬25°13'21.38"。项目地理位置情况见图2-1。
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图2-1  项目地理位置图
2、地形地貌及地质
富民县整体地势为南高北低，望海山脉由南向北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。富民坝子形态呈北宽南窄不规则四边形，四面环山，东有大营山，西有美女山，南有老守山、观音山，山山呼应，构成环状山体，风景优美。境内最高为老青山海拔2834m，最低是东村乡小沙坪渡口海拔1472m，高差1362m，平均海拔1700m。边缘环山向内地两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地与山岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。 

富民县位于罗茨~易门断裂与昆明西山断裂之间，为一相对稳定区，其段构造主要受栗子园断层、麦龙箐断层、大营小河隐伏断层和仓前断层影响。项目区地震烈度为Ⅶ度区。本次项目建设用地为构造侵蚀冲洪积地貌，河床宽浅，断面呈U型，河漫滩及河心滩发育，侵蚀强。河床地基以第四系冲洪积的粉细砂、粉土、含砾粉质粘土、沙砾石为主，局部含污泥，并有零星的玄武岩、灰岩出露。
3、气候气象
富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。
4、河流水系
富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营小河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。
项目所在区域为螳螂川水系的汇水范围，螳螂川是滇池唯一出水河流，流经西山区海口、安宁市、富民县，禄劝县汇入金沙江，也是滇池出水口的纳污河流。螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣Ⅴ类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全场63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。
项目最近水体为项目南侧的大营小河，为螳螂川支流，大营小河源于西山区沙朗湖，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，径流面积为362km2，其支流新桥河长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营小河。大营小河在县境内长度12.2km，年入境水量6250*104m3，落差41m。年平均流量1.98m3/s。项目所在水系图见附图3。
5、土壤植被
富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。
全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和永定街道办事处、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒山区。
富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗栎属和石栎属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。
项目所在地为富民工业园区东元生态食品加工园，受人为活动影响，项目内天然植被较少，只有自然生长的杂草等，植被结构简单，生态环境单一，由于人为活动较为频繁，区域内无珍稀野生动植物。

6、生物多样性
项目所在地为富民工业园区东元生态食品加工园，原始植被遭受破坏，现存植被为次生林与人工林，区域内无天然植被，地表植被均为人工绿化，植被种类为常见绿化树种及草坪，生态结构单一，生物多样性较差，生态自身调控能力弱，主要受人为控制。
7、名胜古迹和历史文物
项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等，未发现国家珍稀濒危保护动植物。


	8、富民工业园区东元生态食品加工园概况
富民工业园区管理委员会已于2015年12月委托云南大学编制的《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》,并于2016年1月1日取得了云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函[2016]10号）。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），富民县工业园区共包括六个产业组团，分别为：白石岩-哨箐组团、大白坡组团、赤鹫组团、大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团。富民工业园区入园要求如下：

①禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园。

②禁止不符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》中规划产业的项目入园。

③严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业。

④项目入园时(特别是钛化工企业)，应充分考虑是否满足环境卫生防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响。

⑤靠近县城、集镇的区域(白石岩-大白坡片区南部、大营-茨塘片区西部)，不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染物型企业。

⑥大营-茨塘片区内的茨塘工业片区，由于水资源不足，不宜引进高耗水企业。

本项目所在的东元生态食品加工园位于大营-茨塘组团内。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），大营-茨塘组团的规划定位为:积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。对于现状水泥厂适度保留，不再进行规模的扩大，在未来有条件的情况下考虑搬迁。

东元生态食品加工园距昆明主城区16km，交通区位优势突出；于2010年3月份启动开发、2011年6月完成“五通一平”建设，建成区面积539亩。

东元生态食品加工园开发建设具有五个特点：一是开发时间短，14个月完成“五通一平”建设，是富民开发建设速度最快的产业园区；二是项目落地快，该产业园在实施“五通一平”建设阶段，80%的工业用地已安排产业项目入驻；三是产业结构优，食品、药品和医疗器械生产项目占入驻项目的比重达80%以上；四是基础设施全，排水、电力、道路、绿化设施和标准厂房同步建设，一次性到位；五是融资渠道活，按照市场化建设要求，采取BT方式融资建设标准厂房和配套基础设施。

东元食品加工园规划控制范围为：北至机械厂，东临长梨园村及山体沿线地段，南至东散公路与昆禄公路交汇处向北约70米处，西抵东元村及东元小学以下沿线山体地段，规划总用地面积35.96公顷。该园区内已入驻的企业有云南仟龙贸易有限公司、昆明康业医疗器械有限公司、昆明东方塑料包装有限公司、昆明市向阳食品有限责任公司向阳糕点厂、昆明远方制品有限公司、昆明快乐王子食品有限公司、昆明周记众佳食品有限公司、昆明市香香食品制造有限公司、昆明云然工贸有限公司、富民明华酒业有限公司、昆明玉象食品有限公司、周记面点、富民县仟润食品厂、富民县星辰食品厂、富民金泉米线厂、云南美源食品加工有限公司、云南实善农业科技有限公司、云南星桥食品有限公司、昆明峰策食品制造有限公司、富民县梓源贸易有限责任公司螳螂川酒厂、富民县德力储运有限公司、云南盛泽医药物流有限公司、富民县正业食品包装彩印有限公司、昆明德顺佳调味食品制造有限公司及昆明建新园食品加工有限公司等。

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），规划工业园区排水体制采用雨、污水分流制体系，各片区雨水就近直接排入附近水体或农田周边的排水沟渠。大营-茨塘片区近期污水量为0.79万m³/d，中远期污水量为1.27万m³/d，片区新建大营污水处理厂，规模为1.5万m³/d，占地面积2.5ha，并预留远期用地，该污水处理厂主要负责收集大营组团内生活污水和食品加工园区废水，将污水处理达标后排入大营小河。

根据调查，东元食品加工园内已配套建设了雨水和污水管网，但目前大营组团的污水处理厂尚未建设，东元食品加工园内也没有统一建设的工业污水处理厂。目前已入驻东元食品加工园内的工业企业产生的废水均通过自建的污水处理站处理达标后通过园区内的污水管网外排进入大营小河。




三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)：
1、环境空气质量现状
项目位于富民工业园区东元生态食品加工区内，环境空气质量功能区划分为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本项目大气环境质量现状监测值引用项目区位于东元生态食品加工园区的《年屠宰联合加工 8万吨生态肉食品项目环境影响报告书》中玉溪华恒环境科技有限公司于2015年5月13日～5月19日连续 7 天对评价区东元村进行的环境空气质量监测数据。监测结果见表3-1所示。

表3-1  污染物监测统计结果一览表  单位：mg /m3
项目

监测点位

浓度（mg/Nm3）

评价标准

达标分析

TSP

日均

东元村

0.173~0.183

0.3

达标

PM10
日均

0.105~0.115

0.15

达标

SO2
小时平均

0.007~0.033

0.5

达标

日均

0.010~0.015

0.15

达标

NO2
小时平均

0.008~0.036

0.2

达标
日均

0.015~0.024

0.08

达标

由表3-1监测结果可知，评价区大气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目区环境空气质量现状良好。
年屠宰联合加工 8万吨生态肉食品项目位于东元生态食品加工园区内，位于本项目东北侧1200m处，经现场勘查两个项目地附近无大的工业大气污染物排放，环境背景和环境特点基本相似。且监测数据满足《大气环境影响评价技术导则》中引用监测资料3年时限要求，因此其环境空气监测资料可以代表项目区域环境空气质量现状。

2、水环境质量现状
本项目最近的地表水体为大营小河，距离项目区80m。大营小河为螳螂川支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水功能为工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。大营小河水质标准根据螳螂川水质标准执行。为了解项目区地表水质量状况，本项目水环境质量现状引用《年屠宰联合加工 8万吨生态肉食品项目环境影响报告书》中昆明富锦肉类加工有限责任公司委托玉溪华恒环境科技有限公司于2015年5月 12 日～5月14 日对距离项目区西侧80m的地表水大营小河环境质量现状的监测结果。

表3-2   地表水监测结果单位：mg/L
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#RETFHE |SA1RH |83 5.7 18 4 0.04L 0.101 | 0.561 | 9200 0.869 | 35194.5
XGKEAT [sA13E |82 6.2 19 4 0.04L 0.104 | 0.527 | 9200 0.926 | 37503.0
HEOICA SA4HE |81 59 18 4 0.04L 0.108 | 0.639 | 5400 0.904 | 36612.0
il 1100m & | 45 82~84 | 59 18 4 004L | 0104 |0576 | 7933 0900 | 364365
BRETAE|[SAI12H |83 5.7 18 4 0.04L 0.101 | 0.56 9200 0.869 | 35194.5
XisKENR |sA13H |82 6.2 19 4 0.04L 0.104 | 0.527 | 9200 0.926 | 37503.0
HEOEAR |sA1E |51 59 17 4 0.04L 0.108 | 0.639 | 5400 0.904 | 36612.0
R 4000m &b | SEsyiE 81~83 | 5.9 18 4 0.04L 0.104 | 0.576 | 7933 0.900 | 36436.5
GB3838—2002 IV 2/KEH7 | 6~9 =3 <30 | <6 <05 <03 | <15 | 20000 - -





根据上述分析表明：大营小河各监测断面水质情况较好，均可以满足《地表水水质标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。

本项目位于屠宰联合加工 8万吨生态肉食品项目所在地西南侧1200m处，本项目最近地表水大营小河与《年屠宰联合加工 8万吨生态肉食品项目环境影响报告书》中监测的河段为同一河段，故引用其监测结果具有代表性。

3、声环境质量现状
项目所在区域为富民工业园区东元生态食品加工区，环境功能区划为2类区，周围主要噪声源为工业生产设备噪声、交通噪声等，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。根据现场调查，项目所在区域生产企业目前多数未投入运行，投入运行的企业产生的噪声值较小，项目区域声环境质量情况较好。
4、生态环境现状
项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，根据现场勘察，项目四周均为工业企业，所在区域植被较少，无珍稀物种，无需要特殊保护的动植物。


	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
本项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，周边无自然保护区、风景名胜区及饮用水源地。本次评价以项目所在区域的环境质量以及周边的村庄、螳螂川、大营小河作为本次评价的环境保护目标。环境保护目标情况见表3-3。
表3-3   环境保护目标

序号
保护目标
人数
位置
保护因素
保护级别
1

东元村
95户，429人
北面40m

环境空气、声环境
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
2

陈家村
75户，264人
西面182m

3

大营小河
—

西面80m

地表水环境
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准
4
螳螂川
—

西面4930m




四、评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	1、环境空气质量标准
项目位于富民县富民工业园区东元生态食品加工园，属于工业区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。标准值如表4-1。
表4-1    环境空气质量标准   单位：ug/m3
污染物名称
取值时间
二级标准浓度限值
二氧化硫
（SO2）
年平均
60

24小时平均
150

1小时平均
500

颗粒物
（粒径小于等于10um）
年平均
70

24小时平均
150

颗粒物
（粒径小于等于2.5um）
年平均
35

24小时平均
75

二氧化氮
（NO2）
年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
200

24小时平均
300

氮氧化物
（NOx）
年平均
50

24小时平均
100

1小时平均
250

2、地表水环境质量
项目周围主要地表水体为螳螂川和大营小河，螳螂川位于项目西侧4930m处，大营小河位于项目西侧80m处。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）水环境功能为农业用水，水质类别为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。大营小河属于螳螂川的一级支流，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准执行。具体见表4-2。
表4-2   地表水环境质量标准    单位：mg/L  

序号
项目
Ⅳ类
1
pH（无量纲）
6~9

2
DO（mg/L）
≥3
3
COD（mg/L）
≤30
4
BOD5（mg/L）
≤6
5
氨氮（NH3-N）
≤1.5
6
TP（mg/L）
≤0.3
7
石油类（mg/L）
≤0.5
8

粪大肠菌群（个/L）
≤20000

3、声环境质量标准
项目位于富民县富民工业园区东元生态食品加工园，声环境功能为2类区标准，保护目标执行声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。标准值如表4-3。
表4-3    声环境质量标准   单位：Leq：dB(A)

声环境功能区类别
昼间
夜间
2

60

50



	污
染
物
排
放
标
准
	1、大气污染物排放标准
①施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，标准值见表4-4。
表4-4   大气污染物综合排放标准

颗粒物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
1.0

②运营期厂界异味执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准无组织排放标准。标准值见表4-5。
表4-5    恶臭污染物厂界标准值
类别
无量纲
二级
20

2、噪声排放标
①施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表4-6。
表4-6  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：Leq：dB(A)
昼间
夜间
70

55

②运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表4-7。
表4-7  工业企业厂界噪声排放标准

声环境功能区类别
等效声级[dB(A)]

昼间
夜间
2

60

50

3、废水排放标准
项目生活污水和生产废水经化粪池预处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准后；工业园区污水处理厂建成前，排入昆明云然工贸有限公司污水处理设施处理；工业园区污水处理厂建成后，排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理。具体标准值见表4-8。
表4-8   污水综合排放标准   单位：mg/L（pH无量纲）
标准类别

pH

COD

SS

BOD5
动植物油

氨氮

总磷

表1A级标准标准值

6～9

≤500

≤400

≤300

≤100

≤45

≤8.0

4、固体废弃物排放标准
本项目建设和运行生产的一般固体废弃物执行（GB18599-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及环保部2013年第36号修改单。

	总
量
控
制
指
标
	据该建设项目排污状况以及环保行政主管部门对总量控制的要求，提出总量控制指标。
1、废水

废水量：204t/a；

COD：0.06t/a；

氨氮：0.0082t/a；

2、固体废物处置率100%。

工业园区污水处理厂建成前，项目不单独设置排污口，废水总量纳入昆明云然工贸有限公司进行考核；工业园区污水处理厂建成后，废水总量纳入工业园区污水处理厂进行考核。




五、工程分析
	一、生产工艺简述
项目通过采购原辅料，生产巧克力糖果、巧克力板块、星球杯、巧克力饼干、巧克力糖果等产品。项目使用同一套设备进行生产，根据不同产产品，选择不同的设备组合进行生产。本项目各产品生产流程如下：

1、巧克力糖果、巧克力板块、星球杯生产工艺流程
项目通过采购奶粉、白糖、可可粉、花生为原辅料，生产巧克力糖果、巧克力板块、星球杯等产品，项目生产流程如下：
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图5-1  巧克力糖果、巧克力板块、星球杯生产工艺流程图
（1）熔化
可可脂在常温下是固态原料，在与其他原料混合之前必须先将其熔化，将200kg可可脂倒入化油锅，在电加热的作用下加热到80℃，加热30min，将可可脂熔化成液体。使用设备：化油锅。
（2）精磨

用油泵将液态的可可脂输送入精磨缸，并输送入奶粉50kg、白糖200kg、可可粉100 kg，采用机械挤压和摩擦使物粒质粒变小，可以让物料达到一定的细度，原料能充分混合，构成高度均一的分散体系，使产品口感细腻润滑，即可生产得到液态巧克力浆料。精磨缸外部采用水冷方式进行降温，冷却水输送入冷却塔进行调节。使用设备：精磨缸。
（3）保温

精磨后液体巧克力浆料经输送泵输送入保温缸内，设置恒定温度使物料保持液态。使用设备：保温缸。
（4）成型

液态巧克力浆液经输送泵输送入成型冷却隧道的模型内，根据模型的不同生产不同规格的产品，即可生产得到巧克力板块产品；根据需要在模型中加入糖果、花生等原料，即可生产得到巧克力糖果、星球杯产品。使用设备：冷却隧道。
（5）冷却

成型后的巧克力产品通过冷却隧道，在冷却隧道内用水进行间接冷却，同时隧道窑两边设置风机，通过风机降低隧道窑外围温度，使巧克力冷却固化，即可生产得到初级产品巧克力产品。冷却过程产生的少量异味通过生产厂房的排风扇呈无组织状况对外环境排放。使用设备：冷却隧道。
（6）包装

包装过程分为内包装和外包装，巧克力板块、巧克力糖果内包装主要采用铝膜纸进行包装，星球杯内包装主要采用塑料壳进行包装，巧克力板块、星球杯外包装采用纸箱包装的形式进行包装，巧克力糖果产品为散装产品。使用设备：包装机。
（7）检验

经包装的巧克力产品在检验室对其外观及理化状况抽验合格后入成品库，证不合格的成品不出厂、不入库。
（8）入库

经检验的成品送入成品库内贮存。产品应按规格、品种、批次入库于垫板上堆放整齐，堆放应隔墙、离地10cm库内应保持清洁干燥，并粘贴产品标示单。

2、巧克力豆、巧克力饼干生产工艺流程

项目通过采购奶粉、白糖、可可粉、小面包、饼干为原辅料，生产巧克力豆、巧克力饼干等产品，项目生产流程如下：
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图5-2  巧克力豆、巧克力饼干生产工艺流程图
（1）熔化

可可脂在常温下是固态原料，在与其他原料混合之前必须先将其熔化，将200kg可可脂倒入化油锅，在电加热的作用下加热到80℃，加热30min，将可可脂熔化成液体。使用设备：化油锅。
（2）精磨

用油泵将液态的可可脂输送入精磨缸，并输送入奶粉50kg、白糖200kg、可可粉100 kg，采用机械挤压和摩擦使物粒质粒变小，可以让物料达到一定的细度，原料能充分混合，构成高度均一的分散体系，使产品口感细腻润滑，即可生产得到液态巧克力浆料。精磨缸外部采用水冷方式进行降温，冷却水输送入冷却塔进行调节。使用设备：精磨缸。
（3）保温

精磨后液体巧克力浆料经输送泵输送入保温缸内，设置恒定温度使物料保持液态。使用设备：保温缸。
（4）抛光

液态巧克力浆液经输送泵输送入抛光锅内，根据需要在抛光锅中加入小面包、饼干等原料，即可生产得到巧克力豆、巧克力饼干产品。使用设备：抛光锅。
（5）冷却

成型后的巧克力产品通过冷却隧道，在冷却隧道内用水进行间接冷却，同时隧道窑两边设置风机，通过风机降低隧道窑外围温度，使巧克力冷却固化，即可生产得到初级产品巧克力产品。冷却过程产生的少量异味通过生产厂房的排风扇呈无组织状况对外环境排放。使用设备：冷却隧道。
（6）包装

包装过程分为内包装和外包装，巧克力豆、巧克力饼干内包装主要采用铝膜纸进行包装，外包装采用纸箱包装的形式进行包装。使用设备：包装机。
（7）检验

经包装的巧克力产品在检验室对其外观及理化状况抽验合格后入成品库，证不合格的成品不出厂、不入库。

（8）入库

经检验的成品送入成品库内贮存。产品应按规格、品种、批次入库于垫板上堆放整齐，堆放应隔墙、离地10cm库内应保持清洁干燥，并粘贴产品标示单。

二、项目污染源情况

1、施工期污染源分析
项目租用昆明云然工贸有限公司厂房，不需新建厂房，不存在土方施工问题，施工期主要进行厂房车间分隔、车间装饰、设备安装及设备调配等工序。在施工各个工序中的主要污染为厂房的装修和设备的安装过程中产生的施工噪声、废气、固体废物以及施工人员生活污水等。施工期产污节点图详细见图5-3。
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图5-3    项目施工期产污节点图
（1）废水
项目施工期不设施工营地，施工期依托昆明云然工贸有限公司标准化厂房配套公厕，施工期仅对车间进行分隔、装修及设备安装。因此施工期废水主要来源于施工人员洗手等清洁废水，主要污染物为COD、SS，施工人员5人，施工时间为90天，用水量按10L/人天计，施工人员总用水量为4.5m3，产污率为80%，总污水量为3.6m3。施工期施工废水回用于项目内洒水抑尘，不外排。
（2）废气
本项目租用昆明云然工贸有限公司厂房，不需新建厂房，不存在土方施工问题，厂房墙壁均用瓷砖装饰，不使用油漆等产生有毒有害的涂料，无装修废气的产生。施工期废气主要是厂房装修过程中产生的施工期粉尘以及材料运输过程中的汽车尾气，均属无组织排放。施工期装修粉尘产生于墙面钻孔时，产污点分散，产生量少。装修粉尘多为车间内部沉降，装修完成清洁地面后即可消失；运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX。
（3）噪声
施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和运输的交通噪声、物料装卸碰撞噪声，施工阶段的主要噪声源及其声级值见表5-1。
表5-1    施工期噪声排污参数

施工阶段
设备名称
噪声强度[dB(A)]
装修、安装阶段
电钻
100~115
切割机
91~95

轻型载重车
75
敲打噪声
85

噪声污染属可恢复的污染，在环境中不产生累计，随着施工活动的结束噪声影响消除。
（4）固体废物
施工期固体废物主要来源于装修垃圾和施工人员的生活垃圾。装修垃圾的主要成分是水泥、石灰、以及木质材料等。类比同类项目，产生的建筑垃圾按1kg/m2计算，本项目建筑面积为1000m2，产生量约为1t，装修垃圾交给有资质的单位进行处理。
施工期施工人员5人，施工时间为90天，垃圾产生量为0.5kg/人·天，施工期生活垃圾产生量约为225kg，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。
2、营运期污染源分析
根据项目生产工艺，项目生产过程中产生的废水为车间冲洗废水、清洗废水、员工生活污水，产生的废气主要为异味等，固体废弃物为废包装物、生活垃圾、不合格产品等，项目产污节点图见图5-4。
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图5-4  项目产污节点图
根据工艺流程和产污节点分析，污染物排放情况如下：
（1）废气
项目生产车间没有空气洁净度的特殊要求，项目生产过程会产生一定量的异味，主要在冷却隧道风机进行冷却过程产生，异味主要为巧克力芳香味，该气味不含有毒有害物质，呈无组织排放，通过生产车间的排风扇排放到外环境。
（2）废水
营运期产生的废水主要为车间冲洗废水、设备清洗废水和员工生活污水。
①车间冲洗废水

项目生产过程中生产车间地板需要定期进行冲洗，按每天清洗一次，用水量按1L/m2计，需冲洗面积为220m2，冲洗用水量为0.22m3/d，产污率按80%计算，污水产生量为0.18m3/d。废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮。通过类比调查项目主要污染物浓度为COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS120mg/L、氨氮60mg/L。项目车间冲洗废水排入昆明云然工贸有限公司化粪池处理。
②设备清洗废水

根据建设单位提供的资料，项目每天对生产设备外围用抹布进行擦拭，生产设备内部不用水进行清洗，根据生产情况每半年用植物油进行清洗一次。设备外围清洗用水量为0.2m3/d，产污率按90%计算，污水产生量为0.18m3/d。废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮。通过类比调查项目主要污染物浓度为COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS100mg/L、氨氮30mg/L。项目车间冲洗废水排入昆明云然工贸有限公司化粪池处理。
③员工生活污水
项目有员工8人，员工办公用水参照《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2013），用水定额按40L/人·d，用水量为0.32m3/d（96m3/a），产污率按90%计算，则排水量为0.26m3/d（76.8m3/a）。通过类比调查项目污染物主要浓度为COD400mg/L、BOD5300mg/L、SS100mg/L、氨氮35mg/L。

车间冲洗废水、设备清洗、生活污水一起排入昆明云然工贸有限公司已建的化粪池（有效容积10m3）预处理后，废水处理达到执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准，即：COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、BOD5≤300mg/L、动植物油≤100mg/L，氨氮≤45.0mg/L、磷酸盐≤8.0mg/L。
工业园区污水处理厂建成前，项目将充分依托昆明云然工贸有限公司的污水处理设施，项目产生的废水排入昆明云然工贸有限公司污水处理设施处理。工业园区污水处理厂建成后，项目污水通过昆明云然工贸有限公司已建化粪池预处理后排入排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理。
项目用水及废水产生量情况见表5-2，项目水平衡图见图5-5。
表5-2   项目废水及污染物产排情况一览表

项目
数量
定额
用水量
排水量
生产废水

车间冲洗废水
220m2
1L/m2
0.22m3/d

0.18m3/d

设备清洗废水

—

—

0.2m3/d

0.18m3/d

生活污水

员工办公废水

8人

40L/（人.天）
0.32m3/d
0.26m3/d
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图5-5    项目水量平衡图

项目加工工艺简单，工艺熟练，产生的废水量小。其中废水中污染物成分主要为COD、BOD5、SS，氨氮。根据查阅的技术参数及实际处理经验，化粪池对各项污染物的去除率分别为：COD15%、BOD59%、SS30%、NH3-N3%。类比同类项目，各类废水中污染物产生情况见表5-3、表5-4、表5-5。
表 5-3  项目生产废水产生及排放情况

污染源
废水量（m3/d）
污染物浓度（mg/L）
COD

BOD5
NH3-N

SS

磷酸盐
车间冲洗废水
0.18
300
200
30
100

设备清洗废水

0.18

300
200
60
120

混合废水浓度
0.36
300
200
45
110
产生量（t/a）

108
0.032
0.022
0.005
0.012
化粪池处理效率%

—

15

9

3

30

排入污水处理站浓度
—

255
182
43.65
77
排入污水处理站量（t/a）
108
0.027
0.02
0.0049
0.008
表 5-4   项目生活污水产生及排放情况

污染源
废水量（m3/d）
污染物浓度（mg/L）
COD

BOD5
NH3-N

SS

生活污水
0.26
400

300

35

100

污染物产生量（t/a）
96
0.038
0.029
0.0034
0.0096
化粪池处理效率%

—
15

9

3

30

排入污水处理站浓度
—
340
273
33.95
70

排入污水处理站量（t/a）
96
0.033
0.026
0.0033
0.0067

表 5-5   项目废水污染物排放情况

污染源
废水量（m3/a）
污染物浓度（mg/L）
COD

BOD5
NH3-N

SS

混合
废水
浓度（mg/L）
—

294.12
225.5
40.2
72.06
排放量（t/a）
204
0.06
0.046
0.0082
0.0147
（3）固体废物
项目营运期产生的固体废物主要为原辅料包装物、生活垃圾、不合格产品、废油脂等。
1）原物料包装物

项目营运过程中将产生少量的原辅料包装物，包装物的主要为塑料编织袋，产生量为0.5t/a，通过外售给废品收购站，不外排。

2）生活垃圾
项目有员工8人，生活垃圾产生量每人每天0.5kg，产生量为4kg/d（1.2t/a）；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。
3）不合格产品

项目生产过程中产生的不合格产品仅为外形和净含量达不到标准的产品，经检验不合格产品产生量按中物料的0.1%计算，产生量为0.55t/a，项目拟设置收集桶进行收集后，由环卫部门统一清运处置。
4）废油脂

根据建设单位提供的资料，生产设备内部每半年需要植物油进行清洗，清洗过程会产生废油脂，废油脂产生量为0.2t/a，通过设置废油脂收集桶进行集中收集后，外售给有油脂回收资质的单位进行处置，不外排。

（4）噪声
本项目产生噪声的设备运行过程中精磨缸、化油锅、抛光锅、冷却塔、包装机等产生噪声，噪声声级在70-90dB(A)之间，通过采取低噪声设备、设备基础设置减振设施来控制噪声后，噪声可衰减15-20dB（A）。项目噪声源情况见表5-6。
表5-6    项目噪声源强分布情况    单位：dB(A)
声源

声源数量

测点距声源距离（m）
源强

运行方式

减噪措施

采取措施
后声级

精磨缸
2台

1

80
连续

选用低噪声设备，车间隔声

60
化油锅
1台

1

75
连续

选用低噪声设备，车间隔声

60
抛光锅
4台

1

85
连续

选用低噪声设备，车间隔声

65
冷却塔

1台

1

85
连续

安装减震垫，设置隔声材料
65
包装机
2台
1

70
连续

选用低噪声设备，车间隔声

50



六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	产生量（t/a）
	浓度
	排放量
（t/a）

	大
气
污
染
物
	施工期
	生产车间
	装修粉尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	运输车辆
	汽车尾气
	—
	少量
	—
	少量

	
	运营期
	生产车间
	异味
	—
	少量
	—
	少量

	水
污
染
物
	施工期
	施工人员
	施工废水
	—
	3.6m3
	—
	回用于施工场地洒水降尘

	
	运营期
	混合废水
	废水
	—
	204
	—
	204

	
	
	
	COD
	343.14
	0.07
	294.12
	0.06

	
	
	
	BOD5
	250
	0.051
	225.5
	0.046

	
	
	
	NH3-N
	41.18
	0.0084
	40.2
	0.0082

	
	
	
	SS
	105.9
	0.0216
	72.06
	0.0147

	固体
废弃
物
	施工期
	生产车间
	装修垃圾
	—
	1t
	交给有资质的单位进行处理

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	—
	225kg
	集中收集后交由环卫部门处置

	
	运营期
	原辅料包装物
	废编织袋
	—
	0.5t/a
	外售给废品收购站

	
	
	办公生活
	生活垃圾
	—
	1.2t/a
	环卫部门统一清运处置

	
	
	生产过程
	不合格产品
	—
	0.55t/a
	环卫部门统一清运处置

	
	
	设备清洗
	废油脂
	—
	0.2t/a
	委托有油脂回收资质的单位进行处置

	噪
声
	施工期
	设备噪声和运输车辆
	噪声
	75～115dB(A)
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值

	
	运营期
	设备噪声
	噪声
	70～85dB(A)
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	主要生态影响（不够时可附另页）
本项目租用昆明云然工贸有限公司已建成的二号厂房的2号车间，周围生态环境已改变，以人工景观为主，项目施工期主要为室内装修及设备调试，不涉及开挖土石方等破坏生态环境的活动，项目为食品加工类项目，对生态环境影响不明显。



七、环境影响分析
	一、施工期环境影响分析
1、水环境影响分析
项目施工期不设置施工营地，施工期依托昆明云然工贸有限公司生产厂房配套公厕，施工期废水主要来源于施工人员清洁废水，废水成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，且一般是瞬时排放，对周围水环境质量影响较少；施工期施工废水主要为SS，施工期施工废水量为3.6m3；施工废水回用于项目内洒水抑尘，不外排，对周围水环境质量的影响很小。
2、大气环境影响分析
本项目租用昆明云然工贸有限公司生产厂房，不需新建厂房，不存在土方施工问题，施工期产生的废气主要为施工粉尘和油漆废气。施工粉尘排放点分散，排放时间具有间歇性的特点，产生量较少（浓度≤1mg/m3），多数在厂房内自然沉降，装修完成清洁地面后即可消失，同时加强厂房内洒水降尘措施，不会对周围大气环境质量产生较大影响。
施工机械和运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大，同时这部分影响随着施工期的结束而停止。

环评要求建设单位施工期间使用合格环保的装修材料，车间的地面要用防滑、坚固、不渗水、易清洁、耐腐蚀的材料，墙壁、天花板和门窗使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建。

3、声环境影响分析

（1）噪声源及源强
本项目施工期仅涉及到装修阶段施工现场产生的噪声。其产生的噪声主要来源于运输车辆及施工期敲打噪声和电锯、电钻施工机械等。施工过程是短暂的，施工结束后影响将随着消失。
（2）施工机械噪声衰减预测
噪声从声源传播到受声点，传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下：
LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；
LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；
Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv=20lg（r/ ro）
Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为20；
Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，
Aatm=α(r/ro)/100，查表取α为1.142；
Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。
（3）施工期噪声影响预测
限于施工计划和施工设备等资料不够详尽，现将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设有多台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。
①施工期单台机械设备噪声贡献值
采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：
Lr=Lr0-△L

△L=20lg(r/r0)

式中：ΔL—距离增加产生的衰减值，dB（A）；
Lr—距声源r处的A声压级，dB(A)；
Lr0—距声源r0处的A声压级，dB(A)；
r一预测点与声源的距离，m；
R0—监测设备噪声时的距离，m。
得出噪声衰减的结果见表7-1。
表7-1   各种施工机械在不同距离处的噪声预测值  dB(A)

机械名称
噪声预测值
5m

10m

50m

100m

180m

200m

电钻
101.0

75
61.0

55

49.9

48.9

切割机
81.0

55.0

41.0

35

29.9

28.9

轻型载重车
61.0

35.0

21.0

15.0

—
—
敲打噪声
71.0

45.0

31.0

25.0

19.9

18.9

②施工期多台机械设备同时运转噪声预测值，具体预测值见表7-2。 

表7-2  多台机械设备同时运转的噪声预测值   单位：dB（A）

距离（m）
5m

10m

50m

100m

180m

200m

噪声预测值
101.1

75.1

61.1

55.1

49.9

48.9

③预测结果分析  

从表7-1和表7-2的预测结果可知，多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源约180m才能达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。项目100m外噪声预测值为55.1dB（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区昼间标准，达不到夜间标准。故在场地外围约100m范围内的人员将受到不同程度的影响，本项目夜间不进行施工作业，鉴于施工机械在施工现场内一定区域内移动，预测值是以施工机械工作位置为项目厂界和施工机械同时运行计算，而实际运行中施工机械不会全部放置于项目厂界，实际运行过程中，由于植物屏障、空气吸收，墙体的阻隔等衰减可使噪声值衰减 15-20dB(A)，实际影响值会小于预测值。本项目南侧紧邻昆明峰硕食品有限公司，为生产厂房。项目周围100m范围内均为生产企业，噪声经距离衰减及房屋阻隔后其影响较小，噪声经距离衰减及房屋阻隔后对周围保护目标影响较小。
为减缓噪声对周边声环境保护目标的影响，建设单位应采取以下措施：
a、板材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割；
b、施工人员在施工作业时合理安排施工方案，尽量减少噪音；
c、建筑物资轻拿轻放，并做好施工中的计划调控；
d、加强施工管理，合理安排作业时间。
采取上述措施后，可最大限度的降低施工期噪声对附近声环境保护目标的影响。施工期噪声具有随机性和无规律性的特点，但施工期不长，产生的噪声是短期的，项目建成后其影响就此结束。
4、固体废物影响分析
施工期固体废物主要来源于装修垃圾和施工人员的生活垃圾。装修垃圾的主要成分是水泥、石灰、以及木质材料等，其产生量为1t，装修垃圾交给有资质的单位进行处理。施工人员的生活垃圾产生量约为225kg，集中堆放后，定期交由当地环卫部门清运，对环境影响很小。
二、营运期环境影响分析
1、大气环境影响分析
项目生产过程中产生异味主要在冷却隧道风机进行冷却过程产生，异味主要为巧克力芳香味，气体大部分通过生产车间排气窗排放，少部分通过门缝和窗户排出，呈无组织排放状态，不会对令人厌恶的气味，产生的异味经空气稀释后，对周围环境影响较小。
距离项目最近的保护目标为项目北面40m处的东元村，西面182m处的陈家村。项目所在区域主导风向为西南风，东元村位于项目侧风向，陈家村位于项目侧上风向，且异味的排放源强较小，且无毒无害，在空气稀释作用下，异味对东元村、陈家村的影响是可以接受的，不会导致其环境空气质量的变坏；其他保护目标均位于项目400m以外，异味经过空气稀释后对其他保护目标的影响较小。
2、水环境影响分析
（1）废水排放环境影响分析
根据工程分析，本项目产生的废水为车间冲洗废水、设备清洗废水、生活污水。项目运营过程中共产生废水量为0.62m³/d。项目车间冲洗废水、设备清洗废水经沉淀处理与生活污水一起排入昆明云然工贸有限公司已建的化粪池（有效容积10m3）预处理。工业园区污水处理厂建成前，建设单位通过与昆明云然工贸有限公司协商，确定项目将充分依托昆明云然工贸有限公司的污水处理设施，项目产生的废水将排入昆明云然工贸有限公司污水处理设施处理。工业园区污水处理厂建成后，项目污水通过昆明云然工贸有限公司已建化粪池预处理后排入排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理。废水中污染物排放浓度见表7-3。
表7-3    废水各污染因子排放浓度估算表

污染源
废水量（m3/d）
污染物浓度（mg/L）
COD

BOD5
NH3-N

SS

生产废水
预处理后废水
0.36
255
182
43.65
77
污水处理设施进水水质要求
—

≤500

≤300

≤45

≤400

是否满足要求
—

满足
满足
满足
满足
生活污水
预处理后废水
0.26
340
273
33.95
70

污水处理设施进水水质要求
—

≤500

≤300

≤45

≤400

是否满足要求
—

满足
满足
满足
满足
项目排放是污水各项指标均达到项目废水排放口的控制标准，即《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准，然后排入昆明云然工贸有限公司污水处理设施处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）（表1）一级标准A标准后，排入工业园区污水管网。
综上所述，项目产生的废水对周围地表水体影响不大。
（2）废水排入昆明云然工贸有限公司污水处理设施处理的可行性分析
根据实地踏勘调查，目前昆明云然工贸有限公司污水处理设施已经建设完成（具体工艺见图7-1），处理规模为20m3/d；化粪池已建2个，有效容积均为20m3；项目通过与昆明云然工贸有限公司协商，确定将项目产生的废水将排入昆明云然工贸有限公司污水处理设施处理。
根据昆明云然工贸有限公司提供的资料，目前该污水处理设施主要处理各企业污水产生情况为：昆明峰硕食品有限公司5.82m3/d，昆明云然工贸有限公司1.44m3/d，昆明爱优食品有限公司2.23m3/d，云南青七活态生物科技有限公司废水产生量为3.26m3/d，总计产生废水量为12.75m3/d。根据工程分析，本项目废水产生量为0.62m3/d，故污水处理系统处理能力有余量，故污水处理系统处理能力有余量，可以完全接纳本项目产生的废水。污水处理系统工艺流程见图7-1：
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图7-1   昆明云然工贸有限公司污水处理系统工艺流程图
昆明云然工贸有限公司污水处理系统采用膜生物法处理污水，根据《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011），污水进水水质要求为： COD小于500mg/L，BOD5小于300mg/L，SS小于150mg/L；氨氮小于50mg/L；动植物油小于30mg/L，pH6～9；根据工程分析，项目产生的废水为生活污水、车间冲洗废水、设备清洗，均不含有毒有害物质，与一般的的生活污水水质差别不大，主要污染因子为 COD、BOD5、SS，水质能满足《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011）中污水进水水质要求，不会影响昆明云然工贸有限公司污水处理设施的正常运行。
根据《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011）工艺设计标准，膜生物法处理系统对COD、BOD5、SS、氨氮的去除效率应分别在90％、95％、99％、90％以上，因此昆明云然工贸有限公司污水处理系统将项目污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19818-2002）一级标准A标准是可行的。
为了确保项目产生的废水能顺利进入昆明云然工贸有限公司污水处理站进行处理，本次环评要求下一步建设单位应会同昆明云然工贸有限公司负责人共同协商本项目污水处理的相关事宜，加强污水处理设施的日常维护，以保证其正常运行，且建设规范排污口，确保项目运行时产生的废水能够进入昆明云然工贸有限公司污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级标准A标准后，排入东元生态食品加工园区排水管网。
综上所述，项目采取以上措施后废水排入昆明云然工贸有限公司污水处理设施处理是可行的。
3、声环境影响分析
本项目产生噪声的设备运行过程中精磨缸、化油锅、抛光锅、冷却塔、包装机产生噪声，噪声声级在70-90dB(A)之间，通过采取车间隔声等措施来控制噪声后，噪声可衰减15-20dB（A）。冷却塔设置在生产厂房西侧，环评对冷却塔采取隔声措施，隔声值为20 dB（A）。
（1）预测模型及方法
本项目噪声源主要分布在生产车间，预测计算中，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式有：
1）预测模式：
Lpi＝Lwi+20lg(r /r0)－TL

式中：L（r）——预测点噪声贡献值，dB（A）;
        L（r0）——声源强度；
r——预测点到声源距离；
TL——厂房隔声效果，取值20dB（A）。
2）预测点的A声级叠加公式：
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公式中：LA-某预测点的声压级；
Lab-某预测点的噪声背景值；
Lpi-第i个声源至预测点处的声压级；
n- 声源个数。
各噪声源与预测点之间的距离见表7-4，噪声预测结果见表7-5、表7-6：
表7-4  各噪声源与预测点距离表   单位：m

噪声源
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
精磨缸
10
8
8
20
化油锅

13
5
5
23
抛光锅

13
12
5
12
冷却塔

13
14
3
10
包装机
9
19
9
5
注：厂界即为本项目的厂界

表7-5  各噪声源经距离衰减、厂房隔声后预测值  单位：dB（A）

名称
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
精磨缸
40
41.94
41.94
33.98
化油锅

32.72
41.02
41.02
27.77
抛光锅

42.72
43.42
51.02
43.42
冷却塔

42.72
47.08
55.47
50
包装机
30.92
24.42
30.92
36.02
注：厂界即为本项目的厂界

表7-6  厂界噪声贡献值及达标情况   单位：dB（A）

时间
方位
贡献值
标准值
达标情况
昼间
东厂界
47.03
60
达标
南厂界
50.07
60
达标
西厂界
57.06
60
达标
北厂界
51.11
60
达标
注：厂界即为本项目的厂界

根据表7-5和表7-6评价结果分析，项目夜间不进行生产，昼间运行过程中设备产生的噪声对东面、西面、南面、北面厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准；由于项目位于昆明云然工贸有限公司生产厂房内，项目对周围声环境产生的影响不大。
距离项目最近的保护目标为北面40m处的东元村、西面182m处的陈家村，项目噪声对其影响很小，其他保护目标距离项目距离均在400m以上，项目产生的噪声对其他保护目标的声环境影响不大。
综上所述，生产过程产生的噪声在经过距离衰减、建筑物隔声后，对周围声环境影响不大。
4、固体废物影响分析
根据工程分析，项目产生的固体废弃物主要为原辅料包装物、生活垃圾、不合格产品等。
（1）原物料包装物

原辅料包装物的主要为塑料编织袋，通过收集后外售给废品收购站，不外排。

（2）生活垃圾
项目生活垃圾通过设置垃圾桶，经收集后由环卫部门统一清运处置。
（3）不合格产品
项目经检验不合格产品拟设置收集桶收集后，由环卫部门统一清运处置，不外排。
（4）废油脂

生产设备内部清洗过程会产生废油脂，通过设置废油脂收集桶进行集中收集后，外售给有油脂回收资质的单位进行处置，不外排。

综上所述，由于项目对固体废弃物采用了减量化、无害化、资源化和清运等措施，对环境影响较小。
三、产业政策符合性分析

根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正）和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）中的相关规定，本项目不属于产业政策中的限制或禁止类行业，本项目属允许类项目。因此，本项目符合国家及地方产业政策。
四、规划和选址合理性分析

1、与工业园区总体规划的符合性分析
根据《昆明富民工业园总体规划》项目位于永定-大营片区，永定-大营片区为富民工业园区的产业集聚的核心工业片区，是富民永定——大营以新型建材、食品加工、物流贸易、机械加工、研发与职业教育为主导的综合工业片区。
永定-大营片区将形成“两带、三区”的功能结构。两带：指沿西北——东南向昆禄公路和昆武高速公路城市发展带与沿东北——西南向的东散公路的城市发展带。三区：指新型建材、机械加工区；食品加工、物流贸易区；研发与职业教育、配套商业居住区。
对照富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图(2020)，项目所在区域为一类工业用地，位于东元生态食品加工区内，项目的建设与总体规划相符，所以项目符合《昆明富民工业园总体规划》。同时项目已经取得了富民工业园区管委会招商服务局出具的入园证明（具体内容见附件5）。本项目与富民工业园区永定-大营片区位置关系见附图4。
因此，项目建设符合富民县相关规划。
2、选址合理性分析
项目位于富民工业园区东元生态食品加工园，项目所在地块为河谷区域，地势较为平坦，项目区地质条件稳定，无不良地质现象。项目用地范围及其周围无古树名木及文物保护单位，不涉及基本农田、自然保护区、水源保护区，亦无需要特殊保护的环境目标，不属于风景名胜区、生态保护区和其他需要特别保护的区域。环境质量现状评价结果表明，项目所在区域大气环境及声环境质量较好，对于项目所产生的大气污染物，有足够的环境自净能力及环境容量。
综合分析，本项目选址合理。

五、与《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》的符合性分析
对照《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》，本项目位于大营—茨塘片区，在规划报告中的规划范围内，项目属于食品加工行业，也符合大营—茨塘片区的规划定位。同时项目也符合规划环评中的入园项目产业控制及环评要求。

综上所述，项目的建设符合《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》的相关要求。

六、环境相容性分析

项目位于东元生态食品加工区，项目周围企业为德顺佳酱油厂、天府棒棒鸡、周记面点、向阳糕点厂、昆明峰硕食品有限公司、昆明爱优食品有限公司、云南青七活态生物科技有限公司，周围企业均为食品生产企业，周围企业主要污染物为废水、SO2、异味等，从产业布局和污染影响角度而言，项目周围企业均为食品生产企业，项目与周围企业无相互干扰的因素，项目建设和投产后对环境的影响，总体上可满足当地环境保护的要求。
七、与《昆明云然工贸有限公司建设项目补充报告》中入驻企业要求对照分析

分析对照情况见表7-7。

表7-7  与《昆明云然工贸有限公司建设项目补充报告》中入驻企业要求对照分析

序号

补充报告要求

对照分析

1

①进入厂房的企业应当选用能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，减少大气污染物的产生。

②入驻企业若需安装生产用途的锅炉，烟尘排放不得超过规定的排放标准。

③严格限制入驻企业向大气排放含有毒物质的废气；确需排放的，应当经过净化处理，不得超过规定的排放标准。

④工业生产中产生的可燃气体应当回收利用，不具备回收利用条件而向大气排放的，应当进行防治污染措施。

⑤向大气排放粉尘的排污企业，必须采取除尘措施。

⑥加强车间通风，使散发的特殊大气污染物能及时外排，保护工作人员的身心健康。
项目产生的废气未少量异味。符合补充报告的要求。
2

①入驻企业应采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，并加强管理，减少水污染源的产生。

②入驻企业不得向河流排放污水，倾倒工业废渣、生活垃圾和其他废弃物；禁止向水体排放油渍、酸液、碱液或者剧毒废液；禁止在河中清洗容器和车辆。

③入驻企业若生产过程中会产生含油废水，则自行在厂房内安装隔油池处理含油废水后，方可向外排水。

④入驻企业需按相关规定办理环保手续，产生的各种废水污染物必须按环评文件提出的对策措施，确保废水达标排放。
⑤引进废水量产生较大的生产企业时，入驻企业需自行建设污水处理站。

⑥入驻企业排入的废水必须满足项目污水处理站的进水水质要求，如不能满足进水要求需自行预处理达到进水水质要求或者自行建设污水处理站进行处理。
项目产生的废水水量较小，水质能够达到污水站进水水质要求。

符合要求
3

①各入驻企业应尽量选择低噪声设备及工艺，合理布局总图，使其厂界达标。

②产生环境噪声污染的入驻企业，必须加强设备的日常维修、更新和操作人员的管理，使所有设备能在正常状况下运行，并应采取有效措施，减少噪声对周围环境的影响。

③在生产中使用固定的设备造成环境噪声污染的入驻企业，须向当地环境保护行政主管部门申报造成环境噪声污染的设备和种类、数量及在正常作业条件下所发出的噪声值和防治环境噪声污染的设施情况，并提供防治噪声污染的技术资料。
项目噪声能够做到达标排放。

符合要求

4

①产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治固体废物污染环境的措施。

②企业应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，选用精料，减少工业固体废物产生量。

③入驻企业做好垃圾分类收集、分类处理的工作。

④企业对其产生的不能利用或者暂时不利用的工业固体废物，必须按环保部门的规定建设贮存或处理设施、场所。

⑤生活垃圾应做到日产日清，积极开展合理利用和无害化处置，并进一步做到分类收集、中转运输和安全处置。
固废分类处置。

符合要求

综上所述，项目选址合理。

八、项目平面布局合理性分析

项目依据合理安排生产区、办公区、仓储区独立布置的原则，办公区依托昆明云然工贸有限公司办公楼，项目生产厂房共两层，根据各产品的生产工艺流程情况，将巧克力生产线设置在一楼，仓储区布置在二楼。同时根据项目对生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔，减少了项目生产区对办公区的影响，避免食品生产中发生交叉污染，预防和降低产品受污染的风险。符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中的厂区布置的要求。因此，项目平面布置紧扣项目的工艺流程进行设备的安放和和设置，这不仅节省空间，也方便了生产，布置合理。
九、项目全本信息公示

根据国家环保部办公厅关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知（环办[2013]103号）的相关要求，建设单位于2018年3月22日～2018年3月29日在环评爱好者网站（http://www.eiafans.com/thread-1059390-1-1.html）对《巧克力产品生产项目环境影响报告表》全文进行网上公示，网络公示截图见图7-2。
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图7-2   项目全本信息公示截图

根据建设单位反馈的情况，文本在全文公示期间没有收到有关反对项目建设的意见，也没有收到有关项目加强环境保护的意见。因此，环评认为社会公众基本认可项目的建设以及环评做出的结论。


八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	  内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	废气污染物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	洒水降尘、自然扩散
	无组织排放颗粒物周界最大浓度

≤1.0 mg/m3

	
	
	
	废气
	
	

	
	运营期
	生产车间
	异味
	经通风扇排放，空气扩散
	影响较小

	废水污染物
	施工期
	生活废水
	SS、COD
	回用于施工环节洒水降尘
	回用，不外排

	
	运营期
	生活污水、
设备清洗废水、
车间冲洗废水
	COD、BOD5
SS、氨氮

	废水排入化粪池处理
	工业园区污水处理厂建成前，排入昆明云然工贸有限公司污水处理设施处理；
	达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准

	
	
	
	
	
	工业园区污水处理厂建成后，排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理；
	

	噪声
	施工期
	施工场地
	噪声
	加强施工管理、合理安排施工时间
	达到（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A)）

	
	运营期
	机械转动
	噪声
	距离衰减、厂房隔声
	达标（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准（昼间60dB(A)，夜间50  dB(A)）

	固体废弃物
	施工期
	施工场地
	装修垃圾
	交给有资质的单位进行处理
	固废处置率100%

	
	
	
	生活垃圾
	利用垃圾桶进行贮存，由当地环卫部门统一清运
	

	
	运营期
	检验
	不合格产品
	由环卫部门统一处理
	固废处置率100%

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾
	由环卫部门统一处理
	

	
	
	原辅料包装物
	废编织袋
	外售给废品收购站
	

	
	
	设备清洗
	废油脂
	委托有油脂回收资质的单位进行处置
	

	生态保护措施及预期效果：
项目所在地属于工业园区，无需保护动植物，项目运行过程中不会对当地动植物生存产生影响，所以项目的建设会对生态环境的影响很小。
工业园区建设规划了绿化带，可改善园区的生态环境。



九、结论与建议
	结论：
巧克力产品生产项目建设地点位于富民工业园区东元生态食品加工园昆明云然工贸有限公司厂房内，总投资500万元，总建筑面积为1000m2。项目通过租用昆明云然工贸有限公司二号厂房2车间建设巧克力产品生产项目。配料室、投料室、精磨车间、抛光车间、成型冷却车间、内包装间、外包装间等。通过对建设项目所在地及其周围环境质量现状调查，结合工程项目环境影响和污染防治措施分析，得出如下结论：
一、产业政策符合性
根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2013 年修订版）》和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006 年本），项目不属于规定的限制和淘汰类项目。项目已取得富民县发展和改革局备案（富发改工企业备案[2017]0071号）。项目不属于法律法规中限制或淘汰的类型，其建设是符合产业政策的。
二、规划选址合理性分析
对照富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图(2020)，项目所在区域为一类工业用地，位于东元生态食品加工区内，项目的建设符合《昆明富民工业园总体规划》。项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的选址要求。项目建设和投产后对环境的影响总体上可满足当地环境保护的要求，环境保护角度而言厂址选择合理。
三、平面布局合理性分析
根据项目生产工艺流程情况，项目各功能区布置明确。同时根据项目对生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔，减少了项目生产区对办公区的影响，避免食品生产中发生交叉污染，预防和降低产品受污染的风险。符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中的厂区布置的要求。项目平面布置依据项目的工艺流程进行设备的安放和和设置，不仅节省空间，也方便生产，布置合理。
四、环境质量现状分析
项目建设地位于富民工业园区东元生态食品加工园内，根据玉溪华恒环境科技有限公司于 2015年5月13日～5月19日对东元生态食品加工园区年屠宰联合加工 8万吨生态肉食品项目的监测结果显示，区域大气环境质量现状良好；项目最近的地表水体大营小河水质均满足《地表水水质标准》（GB3838-2002）IV类水质标准；现场踏勘所在区域生产企业目前多数未投入运行，投入运行的企业产生的噪声值较小，项目区域声环境质量情况较好。项目所在地因交通便利、社会经济发展相对较快，生态环境受人为活动影响较大。
五、环境影响分析
1、施工期环境影响分析
项目施工期产生的施工噪声、建筑垃圾、污水、扬尘等环境影响，通过加强管理和采取有效措施，可得到有效控制，对周围环境影响不大。
2、营运期环境影响分析
（1）大气环境影响分析
项目生产过程中产生异味气体大部分通过生产车间通风扇排放，少部分通过的门缝和窗户排出，呈无组织排放状态。经空气稀释后，对周围的环境空气影响较小。
（2）水环境影响分析
项目车间冲洗废水、设备清洗、生活污水一起排入昆明云然工贸有限公司已建的化粪池（有效容积10m3）预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准；工业园区污水处理厂建成前，项目产生的废水将排入昆明云然工贸有限公司污水处理设施处理。工业园区污水处理厂建成后，项目污水通过昆明云然工贸有限公司已建化粪池预处理后排入排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理。项目产生的废水对周围地表水体影响不大。
（3）声环境影响分析
项目夜间不运营，昼间运行过程中设备对东面、西面、南面、北面厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，对周围声环境产生的影响不大。对保护目标声环境影响很小。
（4）固体废物
项目营运期产生的固体废物主要为原辅料包装物、生活垃圾、不合格产品等。原辅料包装物通过收集后外售给废品收购站，不外排。生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。项目经检验不合格产品拟设置收集桶进行收集后，由环卫部门统一清运处置。生产设备清洗过程会产生废油脂，通过设置废油脂收集桶进行集中收集后，外售给有油脂回收资质的单位进行处置，不外排。

项目对固体废弃物采用了减量化、 无害化、资源化和清运等措施，项目产生的固体废物不会对当地环境造成不良影响。
六、环境保护对策措施
1、施工期环境污染控制对策
（1）施工期废水回用于项目洒水抑尘，不外排。
（2）在厂房装修阶段材料尽量选用环保型材料。车间的地面要用防滑、坚固、不渗水、易清洁、耐腐蚀的材料，墙壁、天花板和门窗使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建。

（3）严格执行昆明市人民政府第58号令《昆明市城市垃圾管理办法》第十九条规定“施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输”全部委托有资质的单位处理。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。
（4）施工期对切割机、电钻等主要噪声设备的控制状况、运行效果、运行过程的维护和检修进行检查和监督；合理安排施工计划及时间，加强管理，禁止在中午12：00-14:00及晚22:00-6:00点施工。建筑材料选择时尽量定尺定料，减少现场切割。
2、运营期环境污染控制对策
（1）大气环境
1）加强生产车间内通风，保证生产区域环境空气的清洁。
2）保持项目区内清洁卫生，对产生的垃圾规范收集及时处理。
（2）水环境
1）车间冲洗废水、设备清洗、生活污水一起排入昆明云然工贸有限公司已建的化粪池（有效容积10m3）预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准。工业园区污水处理厂建成前，排入昆明云然工贸有限公司污水处理设施处理达标后排入工业园区管网。工业园区污水处理厂建成后，项目废水通过昆明云然工贸有限公司已建化粪池预处理后排入排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理。
2）车间排水设置一个规范化的污水排放口，排污口应设明显标志。
3）按照昆明市政府有关“禁磷”、“禁白”的要求，项目内禁止使用含磷洗衣粉和含磷洗涤剂。
4）建设单位与昆明云然工贸有限公司负责人协商本项目污水处理相关事宜，加强污水处理设施的日产维护，确保其正常运营。
（3）声环境
1）合理布局生产设备，强化隔音效果。 

2）对冷却塔采取基础减震及隔声措施。
3）加强机械设备的检查维修，确保其正常运行。
（4）固体废物
1）原辅料包装物通过收集后外售给废品收购站，不外排。

2）生活垃圾经设置收集桶收集后由环卫部门统一清运处置。
3）项目经检验不合格产品拟设置收集桶收集后，由环卫部门统一清运处置。
4）设置废油脂收集桶进行集中收集后，外售给有油脂回收资质的单位进行处置，不外排。

七、环境保护建议
鉴于项目建设会对环境造成一定的影响，除在报告中提高的各项污染处理措施及建议外，从环境保护的角度考虑，本环评提出以下几点建议：
1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。
2、加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识。
3、合理安排服务布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，确保达标排放；
4、设立环保台账，对固体废弃物进行清运情况进行及时登记。
5、昆明云然工贸有限公司应对污水处理设施的运行情况进行监督，保证废水能达标排放，并负有相关环保责任。
八、监测内容及计划
1、噪声

①监测地点：项目东、南、西、北厂界。

②监测频率：每年监测一次，昼夜各一次。 

③监测方法：按国家标准方法进行。

2、废水
①监测地点：项目污水排放口
②监测项目：水量、COD、BOD5、SS、TN、TP、磷酸盐、氨氮等。
③监测频率：每年监测1次，每次1天。
④监测方法：按国家标准方法进行。
营运期环境监测计划见表9-1。
表9-1    运营期环境监测计划表
监测
项目

点位

监测参数

监测频率

监测方法

噪声

项目东、南、西、北厂界

等效声级

每年监测一次，昼夜各一次。

按照《工业企业厂界噪声标准测量方法》进行

废水
项目废水排放口

水量、COD、BOD5、SS、TN、TP、磷酸盐、氨氮

每年监测1次，每次3天。

按照《水和废水监测分析方法》进行

九、“三同时”制度
本项目“三同时”污染防治设施措施详见表9-2。
表 9-2   项目“三同时”验收一览表

类别
污染源
污染物
环保设施、措施
效  果
废水
设备清洗废水
COD、BOD5、NH3-N、SS

废水排入化粪池处理
工业园区污水处理厂建成前，排入昆明云然工贸有限公司污水处理设施处理；
污水处理站进口达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准。
车间冲洗废水

工业园区污水处理厂建成后，排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理；

生活污水
噪声
生产车间
生产设备
距离衰减、建筑物隔声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
固体废弃物
办公生活
生活垃圾
环卫部门统一清运
100%处置，不外排
原辅料包装物
废编织袋

外售给废品收购站
生产车间

不合格产品

环卫部门统一清运

设备清洗

废油脂

设置收集桶，外售给有油脂回收资质的单位进行处置

环境管理
1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作，保证污水处理正常运行。
2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。
3、建立、健全生产环保规章制度。
4、严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗。
十、总结论
该项目的建设符合国家产业政策，属于鼓励类。评价区域环境质量良好，场址各方面条件基本能满足工程设计及环保要求，建设项目对环境的影响轻微。项目在建设和运营过程中，落实环评报告提出的环境保护对策、措施，能使各污染物达标排放不会降低当地的环境功能，并能满足有关的环保管理要求。项目选址符合相关规范选址要求，建设项目符合国家相关规定，符合环境功能要求原则。因此，从环境保护角度分析，该项目的建设合理可行。
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	注    释
1、 本报告表应附以下附件、附图：
附件：
附件1项目委托书；
附件2 富民县发展和改革局“关于巧克力产品生产项目的投资备案证”（富发改工企业备案[2017]0072号）；

附件3富民工业园区管委会招商服务局关于“巧克力产品生产项目”的入园证明；
附件4厂房租赁合同；
附件5昆明云然工贸有限公司补充报告环评批复；
附图：
附图1 项目厂区第一层平面布置图；
附图2 项目厂区第二层平面布置图；
附图3项目区域水系图；
附图4昆明富民工业园永定-大营片区规划与项目位置关系图
附图5 昆明云然工贸有限公司厂房平面布置图

2、 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。
1. 大气环境影响专项评价
2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
3. 生态影响专项评价
4. 声环境影响专项评价
5. 土壤影响专项评价
6. 固体废物影响专项评价
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