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国家环境保护部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3、行业类别——按国标填写。

    4、总投资——指项目投资总额。

    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一  建设项目基本情况

	项目名称
	过油野生菌生产项目

	建设单位
	云南鼎奇菌香农业科技有限公司

	法人代表
	董腾宇
	联系人
	陈昆勇

	通讯地址
	富民县工业园区东元生态食品加工园

	联系电话
	13330535538
	传真
	/
	邮编
	650400

	建设地点
	富民县工业园区东元生态食品加工园昆明玉象食品有限公司
2栋3楼厂房

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案

【2018】0011号

	建设性质
	新建√扩建□技改□
	行业类别

及代码
	食用菌加工C1372   

	占地面积

(平方米)
	1000
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

(万元)
	600
	其中：环保投资

(万元)
	12.7
	环保投资占总投资比例
	2.12%

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产日期
	2018年7月

	工程内容及规模：

一、任务由来

随着社会生活节奏的加快以及消费者对食品的要求逐步变高，将传统工艺创新延伸，用过油八成熟的方式将野生菌的味道、储存、出成率、运输问题全部解决，在野生菌行业是前所未有的一次变革，云南鼎奇菌香农业科技有限公司抓紧
发展机遇，租用富民县工业园区东元生态食品加工园昆明玉象食品有限公司2栋3楼厂房建设过油野生菌生产项目（厂房租赁合同详见附件2），项目年生产野生菌产品33万袋。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施）中规定，本项目应编制环境影响报告表。云南鼎奇菌香农业科技有限公司委托临沧尚德环境技术有限公司（以下简称“环评单位”），为本项目编制环境影响报告表。环评单位经现场踏勘、资料收集后，编制了《过油野生菌生产项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

二、项目概况
云南鼎奇菌香农业科技有限公司租用富民县工业园区东元生态食品加工园昆明玉象食品有限公司2栋3楼厂房建设过油野生菌生产项目。东元生态食品加工园于2010年3月份启动开发、2011年6月完成“五通一平”建设，建成区面积539亩。东元片区内项目情况详见下表1-1。

表1-1  东元生态食品加工基地入驻企业一览表

序号

企业名称

行业或主要产品

占地面积（m2）

1

玉象食品

食品加工

11050
2

昆明东方塑纸包装有限公司

包装行业

4500
2

昆明绿洲消毒剂厂

消毒剂产品

2400
3

德力储运

仓储、运输

7000
4

远方生物

护手甘油、洗发液等

5160

5

明华酒业

酒类

2600

6

昆明快乐王子食品有限公司

乳酸饮料、果汁饮料、矿泉水

24420

7

富民正业彩印包装有限公司

水果包装箱、礼盒等

17720

8

云南天之骄子食品有限公司

食品加工

6000

9

昆明康业医疗器械有限公司

医疗器械

3333

10

吉圣祥医疗器械有限公司

医疗器械

3333

11

昆明市香香食品有限公司

卤制食品

5713

昆明玉象食品有限公司位于东元食品加工基地北部，项目净用地面积为11051.43m2，建筑占地面积为5578.72 m2。有1栋、2栋、3栋，3幢标准厂房（3层），职工宿舍楼（5层），办公楼及综合楼（3层），职工宿舍楼（5层），办公楼及综合楼（3层）。玉象食品厂内入驻企业详见表1-2。

表1-2  玉象食品有限公司目前入驻企业一览表

序号

企业名称

行业和主要产品

占地面积m2
1

昆明鹏慈食品有限公司（1栋1楼）

食品加工

1716

2

云南荣之健生物科技有限公司（1栋2楼）

化妆品生产

1776

3

昆明星辰食品厂（2栋1楼）

食品加工

1555

4

昆明雅福食品厂（2栋2楼）

食品加工

1555

5

昆明润生医学科技有限公司（3栋2楼）

仓储

4224

昆明玉象食品有限公司标准化厂房项目于2013年10月取得环评批复（详见附件5），昆明玉象食品有限公司已建成套的雨污分流的排水体制，有完善的污水收集及处理系统。1、2、3栋厂房的1-3楼外墙已建外接废水收集管网，统一收集废水后进入以栋为单位已建的污水沉淀池，沉淀后污水集中进入污水处理站，设计水处理量30m3/d，采用MBR处理工艺，外排废水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级A标标准。目前污水处理站运行正常，污水处理量为11m3/d，有较大余量。以上环保设施于2016年已通过竣工环境保护验收，取得富民县环境保护局文件：富环保复[2016]65号《关于对《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目竣工环境保护验收申请》的批复》。

本项目建成年产33万袋过油野生菌产品生产线一条，主要生产工序包括：野生菌分拣、清洗、切片、油炸调味、冷却检测、包装入库。主要建构筑物包括：分拣间、清洗间、切片间、油炸间、检测包装间、冷库等。

四、项目建设内容

1、项目基本情况
项目名称：过油野生菌生产项目

建设性质：新建

建设地点：富民县工业园区东元生态食品加工园基地昆明玉象食品有限公司厂房2栋3楼
建设规模：年产33万袋野生菌产品

项目总投资：600万元

2、建设内容
本项目建设一条过油野生菌生产线，建成后年产33万袋野生菌产品，其中过油葱菌系列26.75吨、过油黑牛肝系列20吨、过油青头菌系列4吨、过油鸡枞2吨、油炸鸡枞1.5吨。产品方案详见下表。

表1-3  项目产品方案一览表

品名

规格

产量（吨）

过油葱菌

200g/袋
26.75

过油葱菌
135g/袋
过油黑牛肝菌

200g/袋
20

过油青头菌
200g/袋
4

过油鸡枞

200g/袋
2

100％油炸鸡枞
150g/袋
1.5

合计

54.25t

本项目的工程内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。
主体工程：生产车间为改造。利用玉象食品厂已建成标准厂房进行分区改造。总使用面积1000m2，租用车间现状为简装长方形大通间，根据生产需要，按不同功能区隔出所需生产车间，分隔各生产单元使用彩钢夹保温板结构墙体。

项目工程内容详见表1-1。主要生产及辅助设备详见表1-4。
表1-4  本项目工程内容一览表

类别

工程名称

建设规模

备注

主体

工程

清洗间53m2、切片间52m2、油炸间52m2、冷却间25m2、保鲜冷库30m2、冷冻冷库36m2
248 m2
利用标准厂房改造，在标准厂房内按生产功能分区隔开

辅助

工程

成品仓库
50m2
利用标准厂房改造，在标准厂房内按生产功能分区隔出
办公室40m2、成品展厅20m2 

60m2
利用标准厂房改造，在标准厂房内按生产功能分区隔出
职工宿舍楼

300 m2
租用玉象食品厂宿舍楼

公用

工程

值班室

一层15 m2
依托玉象食品厂已建工程

大门

依托玉象食品厂已建工程
厕所

10m2
依托玉象食品厂已建工程
食堂

—

依托东元生态食品加工园区已有设施，不单独设置

环保

工程

化粪池

—

依托玉象食品厂已建工程
隔油池

1个容积为0.5m3 

本项目新建

初级沉淀池

1个1m3
本项目新建

二级沉淀池

1个容积为5m3
依托玉象食品厂已建工程
污水处理站

1个处理规模30m3/d

依托玉象食品厂已建工程
厂区污水管

200m

依托玉象食品厂已建工程
表1-5 本项目主要生产及辅助设备

序号

设备

型号

单位

数量

1

不锈钢操作台面

套
2
2
高压水枪
支
3
3
切片机

XHF-39
台
2
4
内包装袋消毒柜

臭氧+紫外灯

台

2

5
不锈钢储油罐

10m3
个
4
6
可倾式电磁全自动炒锅

LZQ—1000
台
1
7
高位调配锅

1000
台
1
8
生产车间紫外灯
21-30w

盏
10
9
不锈钢冷却装置

套
2
10
不锈钢配料装置

套
2
11
不锈钢钢架包装台板

2 m×1m
套
2
12

电子秤

A4V888
台
2
13

包装机

DS4525A
台
2
14

封口机

FR-90
台
2
15

罐装封口机

0.25-0.50
台
2
16

打码机

台
6
17

不锈钢摆放架

套
2
18
冷库（R22制冷剂）
6.1×5×3.1m（保鲜）

6.1×6×3.1m（冷藏）

套

2

三

公用设备设施
1

给排水管道

项
1
2

供电及通讯工程

项
1
3

消防设备设施

项
1
4

厂内外运输车辆

辆
3
5

工器具购置

套
1
3、主要原辅材料及能耗

本项目的原辅材料及能耗见表1-3。项目规模33万袋每年，根据业主提供，1t鲜菌产品能生产过油野生菌产品0.6t；100%油炸菌产品0.4t。

表1-6 鲜菌用量情况表

品名

比值

产量（吨）

鲜菌量（吨）

过油葱菌

1:0.6

26.75

44.58

过油葱菌
过油黑牛肝菌

20

33.33

过油青头菌
4

6.67

过油鸡枞

2

3.33

100％油炸鸡枞
1:0.4

1.5

3.75

合计

-

54.25t

91.67

表1-7  本项目主要原辅材料及能耗用量一览表

序号
项目
产品类型

单位

消耗量

1

鲜菌用量

1.1

鲜菌
过油

吨/年

87.92

1.2

鲜菌

油炸

吨/年
3.75

1.3

合计
吨/年
91.67

2

包装材料

2.1

包装袋

个/吨产品
18000

2.2

包装箱

个/吨产品
2505

2.3

食用盐
吨/吨产品
0.1
2.4

植物食用油
吨/吨产品
0.50

3

水

立方米/年

332.87
4

电

度

480万

5

制冷剂R22

千克/年

50

本项目保鲜库工序中采用的冷媒为R22，化学名为二氟一氯甲烷，R22在常温下为无色，近似无味的气体，不燃烧、不爆炸、无腐蚀，毒性比R12略大，但仍然是安全的制冷剂，安全分类为A1；加压可液化为无色透明的液体。R22的化学稳定性和热稳定性均很高，特别是在没有水份存在的情况下，在200℃以下与一般金属不起反应。在水存在时，仅与碱缓慢起作用。但在高温下会发生裂解。R22 是一种低温制冷剂，可得到-80℃的制冷温度。本项目保鲜库用于分装食品的保鲜，温度在0~5℃。

4、本项目劳动定员和工作制度

（1）工作制度

本项目生产采用2班制，收购生产季（7月至9月）每班工作7小时，工作时间8:00—15:00，15:00—22:00，年工作90天。

（2）劳动定员

本项目劳动定员20人，其中：生产性人员10人，管理、技术人员4人。其中有5人在厂内住宿。
5、公用及配套设施

（1）供水系统

项目供水由富民工业园区管委会接入的自来水管供给。

（2）排水系统

现场调查，在1栋、2栋、3栋楼侧均统一设有外接污水收集管网、沉淀池、雨水收集管网。能做到厂区内雨污分流，区域内生产废水、生活污水均能通过预处理后进入污水处理站。玉象食品厂目前已进驻五个企业，最大生产废水量约11m³/d，生产废水中含大量泥沙、悬浮物。本项目生产废水、生活污水经过玉象食品厂设置的污水处理站处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标，排入园区污水管网排入大营小河，最终汇入螳螂川。
待到工业园区污水处理厂建成运营后，本项目污废水通过园区污水管网统一排入园区污水处理厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标，排入园区污水管网排入大营小河，最终汇入螳螂川。

（3）消防水系统

根据规范本工程消防栓用水量为室内15L/s，室外20L/s。室外消防系统设计在本仓储区内呈环状布置，在环状管网上设室外地上式消火栓，消火栓间距不超过120米，消火栓保护半径不超过150米。室内消火栓系统由地下消防泵房消火栓泵供给，建筑物各层内均配磷酸铵盐手提式干粉灭火器，消防管材为热镀锌钢管。

（4）照明设计

走道、楼梯间采用节能灯，功能房间采用荧光灯具。

7、项目施工规划

    本项目建设进度计划自2018年4-6月完成建设项目内部装修的设计及施工工作，预计施工时间为3个月。
五、环保投资估算

本项目总投资为600万元，环保投资约为12.7万元，环保投资占项目总投资的2.12%，本项目环保投资明细表见表1-8。

表1-8    环保投资一览表

时间
项目名称

处理措施或处理设施

投资额
（万元）

备注

施工期

扬尘

封闭装修施工环境，定期进行洒水降尘

0.1

环评提出

施工噪声

经常检查维修设备正常运转
0.1

环评提出

施工固体废物、

生活垃圾

设专人进行集中收集、部分回收利用，其余运至指定地点、生活垃圾用垃圾桶统一收集，环卫部门清运

0.5

环评提出

运营期

隔油池

0.5m3 （用于处理生产车间设备清洗含油清洗废水）
0.5

环评提出
初级沉淀池

1个1m3（用于处理生产废水）
0.5

环评提出
油烟净化器（生产）

1台（10000 m3/h）

8

环评提出

噪声

风机、空压机安置于室内、安装减震垫片、选择低噪声设备

2

环评提出

生活垃圾

垃圾桶、手推车、扫把等

1

环评提出

合计

12.7

环保投资占总投资比例

%



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况。
昆明玉象食品厂内已入驻五家企业，详细情况见表1-9。主要为食品加工行业，污染物以生产废水为主，少量的加工废气产生。经调查，厂内生产废水排放量峰值为11m3/d。废水中污染物因子主要为CODCr、SS、动植物油。经项目内沉淀池预处理后进入污水处理站集中处理后达标外排。生产废气产生单位均在顶楼安装有油烟净化装置，生产废气经过处理后达标排放。

表1-9    玉象食品有限公司入驻企业情况一览表
序号

企业名称

行业和主要产品

主要污染物

类型

排放

情况

1

昆明鹏慈食品有限公司

（1栋1楼）

食品加工

面包、蛋糕

废水、废气

达标

排放

2

云南荣之健生物科技有限公司（1栋2楼）

化妆品生产

废水

达标

排放
3

昆明星辰食品厂

（2栋1楼）

食品加工

沙琪玛

废水、废气

达标

排放
4

昆明雅福食品厂

（2栋2楼）

食品加工

面包、蛋糕

废水、废气

达标

排放
5

昆明润生医学科技有限公司

（3栋2楼）

仓储

-

-




表二  建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置

拟建项目位于富民县工业园区东元生态食品加工园内昆明玉象食品有限公司标准厂房2栋3楼，建设项目位于富民县永定村委会，位于富民县城东，紧邻昆禄公路和武昆高速公路，项目地理坐标为东经102°33′26.96″，北纬25°13′24.36″海拔1709米，拟建项目的西南侧约450米为108 国道，西北面约200米为东元村，东南面约300米为长梨园村，东面约300米为赵家村，西南面约360米为陈家村。项目距富民县城4公里，距昆明16公里，交通便利。

2、地形、地貌、地质

富民县县境似一不规则梯形，南高北低。境内西部、西北部山脉属三台上余脉，东部、东北部、南部和中部山脉属拱王山余脉。望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和问小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。

富民县境所处位置，地质构造属杨子淮地台一级，康滇地轴二级，武定到易门台拱三级的东缘和滇黔川鄂台拱二级，昆明坳陷三级西缘的接合部。其西部为罗次大断裂，东部为小江深断裂，中部为普渡河深断裂，县内断裂构造发育，褶皱构造简单。地层出露有元古界之下元古界昆明群，上元古界震旦系的上统灯影组，下统澄江组；古生界的寒武系、奥陶系、泥盆系、石灰系、二叠系；中生界的三叠系、侏罗系、白垩系；新生界之第三系、第四系等均以不等的面积分布于全县。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），项目区地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.45s，对应的地震基本烈度为Ⅷ度。

本项目所处区域地势平坦，交通便利，水、电和通信等设施齐备，地质条件良好。

3、气候及气象

区域气候为典型的低纬度高原季风气候，年平均气温15.8℃，年平均降雨量为846.5毫米，常年多吹西南风，年均风速每秒2.1米。无霜期245天，全年日照2287小时，太阳辐射值为10746—123830卡/cm2，年平均降雨量846.5毫米，蒸发量2032.5毫米，相对湿度72%。气候的主要特点是：夏无酷暑，冬无严寒，夏秋湿热，冬春干冷，干湿分明。日照时数多，气温日差较大，年差较小，春季升温快，秋季降温早，主导风风向为西南风。
4、河流、水系

项目区地表水属长江流域金沙江水系，项目所在区域位于螳螂川流域，区域内河流为大营小河。大营小河源于西山区沙朗乡，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，径流面积362km2，其支流新桥河长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营小河，大营小河在县境内长12.2km，年入境水量62508104m3，落差41m，坡降114.8%，年平均流量1.98m3/s。

大营河源于五华区沙朗，于小菜园进入富民的三村地界，过三村、完家村坝子至东元汇入新桥河水，沿东元坝子经大营至成器墩东南汇入门前河水后，向西汇入螳螂川。境内长12.2公里，宽8—12米，入出落差80米，汇水面积100.8平方公里，汇集新桥河水后，年入境水量6520万立方米。大营河在建设项目的南偏西约650m处。

5、土壤

区内土壤由棕壤、红壤、紫色土、水稻土四类土壤组成，分别占区域面积的1.7%、68.9%、15.5%、4.8%，分7个亚属16个土属25个土种。

6、植被、生物多样性

项目周围主要是菜地，自然植被较少，没有自然植被群落及珍稀动植物资源。



表三  环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状
项目地处武昆公路东北侧，区域内有在建企业，为规划的二类环境空气功能区。标准根据2016年昆明市环境质量公报，富民县环境空气数据分别为：二氧化硫的平均浓度为0.037 mg/m3，二氧化氮的评价浓度为0.038mg/m3，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度值为0.06mg/m3，三项指标全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目所在区域是东元村城乡结合范围，周边工厂企业少，大多是农民的农田，绿化面积范围大。根据现场勘查，项目所在区域受大气方面的污染较少，大气环境质量方面良好。

2、地表水质量现状

建设项目区域地表水体为大营小河，大营小河源于西山区沙朗乡，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川。大营小河按照Ⅳ类水体保护。

大营河位于建设项目的南偏西约650m处，由于大营小河流经区域主要是山区和少量的农村，因此水质较好，从现场勘察来看，大营小河水质清澈透明。可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质要求。
3、声环境质量现状

项目位于富民工业园区大营—茨塘片区，根据声环境功能区划分原则，本区域声环境质量2类区，评价区域内无明显的声环境污染源，项目所在区域为轻工片区，周边企业噪声达标排放，环境噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

4、生态环境质量现状

建设项目位于富民县东南部，项目位于富民工业园区大营—茨塘片区，项目区域原有植被为林地、草地、园地和坡耕地,项目周边有人工种植的行道树，地表主要为道路、建筑物。该区域生物多样性较差，生态自身能力较弱。根据现场踏勘结果，目前项目区域已建成标准厂房，区域生态系统主要受人为控制，项目建设范围内已无原生植被，无国家和省级珍稀、特有或保护类动植物，生物多样性较差。评价区内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等。 



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目位于工业园区，周围环境保护目标见表3-1，周边环境关系如附图3所示。

表3-1   项目环境保护敏感目标
保护

类别

保护目标

与项目生产厂房直线距离

保护级别

环境

空气

居民点134户455人

长梨园村，东南面300m，36户108人

赵家村，东面300m，21户88人

陈家村，西南面360m，33户126人

东元小学，东北面约200m

东元村，西北面200m，44户133人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级标准

声环境

东元小学

东元村
东北面约200m

西北面200m，44户133人

《声环境质量标准》（GB3095-2008）

2类标准

地表水

大营河

南西面约650m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准

生态

环境

植被水土

流失

评价范围

—




表四  评价适用标准


1

	0

	150


		1小时平均

	/

	/

	250

	500



注：*由于无相应的小时浓度标准，TSP和PM10小时浓度采用日均浓度标准的3倍值（900

	g/m³和450ug/m³）作为参考。



	2、水环境质量标准

（1）地表水：建设项目地表水为大营小河，大营小河源于西山区沙朗乡，根据《云南地表水水功能区划》沙朗河相应的执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准，标准值见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准mg/L
项目

标准

PH

COD

BOD5
溶解氧

总氮

总磷

NH3-N

IV类

6-9

≤30

≤6

》3

≤1.5

≤0.1

≤1.5

3、声环境质量标准

项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，标准值见表4-3。

表4-3   声环境质量标准

适用区域

标准值（Leq：dB（A））

执行标准

昼间

夜间

2类

60

50

《声环境质量标准》（GB3096-2008）


	


55

		（GB12523－2011）

	
	注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。



	运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表4-8。

表4-8  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
适用区域

类别

昼间

夜间

项目区

2类标准

60

50

4、固废

固体废弃物的贮存、处置执行（GB18599-2001）《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定。


	

	总量控制指标
	实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放及区域污染物总量控制等基本控制原则。项目污废水目前排入玉象食品厂污水处理站处理后外排，总量纳入玉象食品厂考核；待园区污水处理厂建成运营后，本项目远景排水规划为进入园区污水处理厂处理，总量纳入园区污水处理厂考核。
项目车间废水排放量：3.41t/d，307.55t/a； 

CODCr：2.76t/a；NH-N3：0.0011t/a；
项目进入玉象食品厂处理废水排放量：3.41t/d，307.55t/a； 

CODCr：0.0155 t/a；NH-N3：0.0002 t/a；
固体废物：
固废处置率100%。



表五  建设项目工程分析


测量距离(m)

	
	1

	切片机

	80

	10


	2

	包装机

	75

	10


	3

	封口机

	75

	10


	4

	打码机

	70

	10


	5

	空压机

	85

	10



	4、固体废物

本项目的固废主要包括生产固废和生活垃圾。

生产固废

本项目生产固废主要为菌子泥脚、菌子加工过程中产生的不合格品、隔油、沉淀池废渣以及产品包装过程中产生的废弃包装等。
沉淀池泥沙：鲜菌浸泡冲洗过程中，泥沙会下沉堆积，产生的泥沙为一般固废需要定期清掏。产生量约为50kg/a。

隔油池废油泥：项目日常设备清洗和车间保洁会产生部分含油废水，隔油池产生的废油泥较少，委托有资质的单位回收处理。

生产固废：据业主经验类比同类项目，生产过程中不合格品及废弃包装边角料产生量为原材料的0.1%，91kg/a；

生活垃圾：项目劳动定员为20人，职工生活垃圾量按0.5kg/人·d计，日产生活垃圾总量为10kg/d，每年按90天计，则年产生活垃圾总量0.9t/a。此部分固废为一般固废，可同生活垃圾一起收集处理。




表六  项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	处理后排放浓度及排放量（单位）

	大气污染物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	少量
	少量

	
	运营期
	过油野生菌

制作过程
	油烟
	0.3t/a，5.71mg/m3
	0.12t/a，2.28mg/m3

	
	
	
	异味
	少量
	油烟净化器收集

	水污染物
	施工期
	施工过程
	少量生活污水（COD、BOD、氨氮等）
	少量
	施工废水用于施工场地场地洒水降尘，不外排，生活污水依托玉象食品厂原有设施处理

	
	运营期
	生产区
	生产废水（SS、动植物油）
	271.55m3/a（3.01m3/d）
	经隔油池及二级沉淀池处理后进入污水处理站处理后达标排放至市政管网

	
	
	生活区
	生活污水（COD、BOD、氨氮等）
	36m3/a
（0.4m3/d）
	依托原有化粪池预处理后进入污水处理站处理后达标排放至市政管网

	固体废物
	施工期
	施工过程
	建筑垃圾
	少量
	部分回用，其余运送至指定地点

	
	
	
	生活垃圾
	少量
	统一收集，委托环卫部门定期清运

	
	运营期
	生产区
	生产固废
	0.141kg/a
	在厂内统一收集后请环卫部门定期清运

	
	
	生活区
	生活固废
	0.9t/a
	

	
	
	生产区
	废油泥
	少量
	昆明西山区利滇油脂化工厂回收公司处理

	噪声
	施工期
	各类施工机械设备
	噪声
	80~95dB(A)
	＜70 dB（A）

	
	运营期
	切片机、包装机、封口机、打码机等
	噪声
	70~85 dB（A）
	＜60 dB（A）

	主要生态影响： 

本建设项目位于富民县工业园区东元生态食品加工园内，项目该区域内土地基本已经都在开发利用，工业主要以小型加工企业为单位的存在，项目周边植被主要为农田和菜地。项目为租用已经建成的厂房进行改造，随着施工期的结束污染也将随之消失。区域内无国家或省内重点保护的珍稀动植物物种，该项目对周围生态环境影响较小。




表七  环境影响分析

	一、产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目属于鼓励类项目中的“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”，因此项目的建设符合国家的产业政策。项目于2018年1月31日取得富民县发展和改革局投资项目备案证“富发改企业备案[2018]0011号”（详见附件3），项目符合地方产业政策。

综上所述：本项目符合国家和地方产业政策。
二、选址合理性分析
（1）与食品加工行业相关规定的合理性分析

根据GB14881-2013《食品企业通用卫生规范》对食品加工厂选址的要求如下：1）厂区不应选择对食品有显著污染的区域，如果某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，切无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂；2）厂区不应该选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质及其他扩散性污染源不能有效清除的地址；3）厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施；4）厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。

本项目在选址时，不仅考虑潜在的污染源问题，同时还考虑为保护食品免受污染所采取的一切合理措施的效率问题。项目厂区位于富民东元生态食品加工园，不属于有显著污染的区域，厂区周围没有虫害大量孳生的潜在场所。

综上，项目选址符合GB14881-2013《食品企业通用卫生规范》中对食品加工厂选址的要求。

（2）与《富民工业园区总体规划》（2015-2030）的符合性

本项目位于富民工业园区大营片区东元生态食品加工基地内，《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》中提出，大营片区规划为轻工片区，本项目选址符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》要求，规划选址合理。项目于2017年12月18日经富民工业园区第五次入园项目审查会会议审议通过，同意选址于富民县工业园区东元生态食品加工园基地昆明玉象食品有限公司厂房2栋3楼，厂区面积1000m2。（详见附件：富民县工业园区管委会准入证明）。

（3）环境相容性分析

昆明玉象食品有限公司位于东元食品加工基地北部，项目净用地面积为11051.43m2，建筑占地面积为5578.72m2，总建筑面积为17485.57m2，包括厂房1栋、2栋、3栋楼，3幢标准厂房（3层），职工宿舍楼（5层），办公楼及综合楼（3层）。基础设施完善，每幢设有集中的供、排水管网，配套建设有沉淀池和污水处理系统。入驻项目均以食品加工为主。

表7-1  玉象食品有限公司目前入驻企业一览表

序号

企业名称

行业和主要产品

产品

类型

占地面积m2
1

昆明鹏慈食品有限公司（1栋1楼）

食品加工

面包

1716

2

云南荣之健生物科技有限公司（1栋2楼）

化妆品生产

护肤品

1776

3

昆明星辰食品厂（2栋1楼）

食品加工

沙琪玛

1555

4

昆明雅福食品厂（2栋2楼）

食品加工

面包

蛋糕

1555

5

昆明润生医学科技有限公司（3栋2楼）

仓储

——

4224

本项目租用玉象食品厂2栋3楼闲置厂房建设生产车间，占地1000m2。2栋1楼、2楼均为食品加工企业，其产品类型和排放污染物对本项目不会造成生产影响。与昆明玉象食品有限公司2栋产业布局相容。
建设项目生产废水通过新建的隔油池+沉淀池预处理后，进入厂内2栋已建沉淀池，混合2栋1楼、2楼企业的生产废水统一进入昆明玉象食品有限公司污水处理站处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标外排；生活污水依托玉象食品有限公司宿舍楼已建的化粪池预处理后进入污水处理站处理后外排，对周围地表水环境影响较小；待园区污水处理厂建成后，项目厂区污废水全部进入园区污水处理厂处理；项目设备产生的机械噪声经距离衰减及厂房墙体隔声后能达标排放，对周围环境影响不大；项目产生的固体废物均能合理处置，对周围环境影响不大。项目建成运营后，产生的废气通过油烟净化设施处理后可达标排放，对环境空气质量及保护目标影响不大；采取环评提出的措施后，项目的建设运营对周边环境影响不大，不会改变当地环境功能。

综上所述：项目选址合理。
施工期环境影响分析：

主要施工内容为：厂房装修、设备购置安装、隔油池等环保设施建设等，利用玉象食品厂已有厂房进行分功能区建设，施工量较小。其污染源主要为：少量施工废水、施工人员生活污水、生活垃圾、粉尘和噪声等。施工期对环境的简要分析如下：

1、 大气环境影响分析

由于本项目为新建项目，施工工程量小，施工期对环境空气影响的主要污染物为施工扬尘以及装修焊接烟尘，呈无组织排放且排放量较少，可在短时间内扩散，因此评价认为施工期扬尘对外界环境影响较小。

本项目建设需要运输、装卸各种装修建筑材料，车辆的流量将大大增加，这些过程都将产生粉尘排放及地面扬尘。施工过程中的粉尘及扬尘主要来源于施工现场建筑材料在其装卸、运输、堆放过程中因风力作用产生的扬尘污染；运输车辆往来将造成地面扬尘以及施工垃圾在其堆放和清运过程中也会产生扬尘。

综上所述，项目施工期间产生的废气不会对外界环境产生明显影响。

针对施工期扬尘较严重的环境问题，环评要求项目在施工期采取如下控制措施：
（1）在施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。

（2）对建筑垃圾应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

2、水环境影响分析

施工期施工人员不在施工场地食宿，施工期产生的废水主要为施工人员的清洁废水和施工过程中产生的施工废水。

本项目施工废水主要为运输车辆冲洗废水、机械冲洗废水。施工过程中冲洗等产生的废水量小，不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。项目不设置施工营地，施工人员生活废水主要是洗手等清洁废水，产生量小。依托已有的卫生间进行收集，预处理后进入市政污水管网，不会对周围环境产生较大影响。
3、 噪声影响分析

施工期噪声可分为交通噪声和施工机械噪声。施工机械噪声主要来自装修施工活动，施工期噪声源主要来自电钻、切割机、运输车辆等。据对同类工程的调查，施工机械的噪声强度一般为80～95dB(A)。施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，加强防护措施，合理安排施工工序，禁止夜间施工。项目区距周围最近的东元村、东元小学离厂界约200m，是主要的敏感点，噪声通过采取以上措施及距离衰减后到达敏感点时声压值在可接收范围内，因此，施工期产生的噪声对周围环境影响很小且随着施工期的结束随即消失。
4、 固体废物影响分析

根据工程分析，项目施工期无废弃土石方，施工期间的固体废物主要来自装修建筑垃圾和施工队产生的生活垃圾。为有效降低环境影响，施工单位应采取以下污染物防治措施：
（1）生活垃圾利用厂区原有的垃圾收集箱，收集后由当地环卫部门处理；

（2）尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放；
（3）建筑垃圾收集后部分回收再利用，不可回收利用的部分由建筑方妥善清理。
综上，在落实以上污染防治措施后，施工期产生的固体废物均得到妥善处置对周围环境基本不会产生较大影响。

5、生态环境影响分析

本建设项目位于富民县工业园区东元生态食品加工园内，项目该区域内土地基本已经都在开发利用，工业主要以小型加工企业为单位的存在，项目周边植被主要为农田和菜地。项目为租用已经建成的厂房进行改造，随着施工期的结束污染也将随之消失。该项目对周围生态环境影响较小，区域内无国家或省内重点保护的珍稀动植物物种。

营运期环境影响分析 

1、大气影响分析

项目的废气主要为过油野生菌的制作过程中产生的油烟和少量异味。
油烟

由运营期工程分析可知，过油野生菌的制作过程中油烟产生量为0.3t/a，项目设1台风量为10000m3/h的油烟净化器，油烟净化器处理率达到60%，排放量0.12t/a，经过计算，油烟产生浓度为5.71mg/m3。生产油烟烟道设置需从油炸车间集气罩口引出沿外墙垂直接至顶楼后安装油烟净化装置，排气筒高度需高于周围200m范围内最高建筑物1.2m。经过油烟净化器处理后，排放浓度为2.28mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型型标准要求。距离本项目最近的保护目标为东北面200m的东元小学和西北面200m处的东元村，项目油烟废气对保护目标影响较小。综上，本项目对周围环境影响不大。

（2）异味

项目生产过程中油炸工序会有特殊香味产生，因本项目每年加工3个月，加工周期较短，周围大气扩散条件良好，且经过周边保护目标距离均在200m以上，经过生产车间集气罩收集、油烟净化器收集处理及大气稀释扩散后，对周围环境影响不大。

2、水环境影响分析

项目废水主要包括生活废水和生产废水。

（1）生产废水

经运营期工程分析可知，项目鲜菌清洗用水量为275.01m3/a（3.06m3/d），产污系数为0.95，废水排放量为261.25m3/a（2.9m3/d）；项目设备清洗年用水量为12.86m3/a（0.147m3/d），产污系数为0.8，则项目设备清洗生产废水量为10.29m3/a（0.11m3/d）。鲜菌清洗和设备清洗过程中，有特征污染物SS和动植物油，本环评提出，项目鲜菌清洗生产线需新建沉淀池一个（容积1 m3），设备间清洗间建隔油池一个（容积0.5m3）。生产废水经隔油池、沉淀池分别预处理后，再经过玉象食品厂内已建的一个5m3二级沉淀池和30m3MBR生化污水处理站处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)标准一级A标后外排园区管网，不会对周围地表水环境产生较大影响。项目生产废水排放量为3.41m3/d，玉象食品有限公司的污水处理站可满足本项目的污水处理要求，污水处理可行。根据玉象食品厂污水处理站2017年排污许可证年检监测报告（详见附件4）可知，玉象食品厂污水处理站污水达标排放，对地表水环境影响较小。

（2）生活污水

经运营期工程分析可知，项目运营期生活用水量为0.5m3/d，项目生活污水产生量为0.4m3/d（36m3/a）。依托玉象食品厂已经设置的一个30m3的化粪池进行预处理后进入玉象食品厂污水处理站处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)标准一级A标后外排园区管网，不会对周围地表水环境产生较大影响。本项目不设置职工食堂，员工自己解决。

（3）项目废水处理的可行性分析

经现场踏勘和调查，玉象食品厂内污水处理设计处理能力30m3/d，现有企业最大用水量13 m3/d，废水量按80%计，最大废水产生量为11m3/d（与调查的实际最大废水量相符），有剩余总量。玉象食品厂对入驻企业废水排放有排放总量控制要求，污水处理站能满足本项目污水排放要求。项目生产废水量为3.41m3/d，不超过玉象食品厂分配的污水排放定额。项目生产废水的主要污染物为SS和动植物油，拟设一个0.5m3隔油+1 m3沉淀池分别预处理，进入玉象食品厂2栋沉淀池后，汇入污水处理站处理；经隔油、沉淀池处理后不影响污水设备的正常运转，符合进水水质要求。项目生活污水依托玉象食品厂已经设置的一个30m3的化粪池预处理后进入污水处理站处理。玉象食品有限公司的污水处理站可满足本项目的污水处理要求，污水处理可行。满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)标准一级A标后外排园区管网，不会对周围地表水环境产生较大影响。

待园区污水处理厂建成运营后，项目产生的污废水可直接通过污水管网进入园区污水处理厂处理。园区污水处理厂建成后，项目污废水排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理，排入二级污水处理厂并采用再生处理的污水，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)中的A等级的规定排入园区污水处理厂处理可行。

项目污水处理措施操作可行，通过处理后外排不会对周围地表水环境产生较大影响。

3、 声环境影响分析

项目产噪设备主要为切片机、包装机、封口机、打码机和油烟净化器等。项目区通过合理布局，生产设备立体式安装均置于车间内部并采取减震措施、对设备生产振动的部件安装降噪防震的胶垫、距离衰减，绿化隔音，经常保养维修设备使其正常运行，熟练操作使用等措施降低噪声。经以上措施处理后，项目区的噪声能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准。项目区最近保护目标东元村、东元小学距项目200m，经过建筑隔声、距离衰减、绿化隔声后，对保护目标产生影响很小。
4、固体废物影响分析

本项目固体废弃物为生产固废和生活垃圾。生产固废主要为菌子泥脚、菌子加工过程中产生的不合格品、隔油、沉淀池废渣以及产品包装过程中产生的废弃包装等。不合格产品严禁出厂销售，设置不合格标示和台账，统一收集储存后委托环卫部门集中清运。鲜菌清洗过程中沉淀池的泥沙需要定期清掏，委托环卫部门清运处置。野生菌加工生产过程中不合格品及废弃包装边角料产生量91kg/a，生活垃圾产量为10kg/d，0.9t/a。可委托环卫部门统一清运，日产日清。隔油池产生的废油较少，委托有资质的单位回收处理；

综上所述，项目的固体废弃物在采取相关的措施后，项目的运行对环境周围环境的影响较小。

5、项目布局合理性分析

项目厂区总占地面积为1000m2，本项目厂区总平面布置分为过油野生菌生产线、仓储、冷链组成。厂区大门设置在厂址南面，与东元大道相连，设有门卫收发室；紧邻公路第一区布设野生菌生车间、综合用房等生产车间和设施；各主要生产车间及仓库均严格按消防规定要求设计，房屋间距9－12m，保证防火安全，各个生产区相互独立又紧密联系，厂区道路顺畅、各建构筑物布置紧凑合理。项目靠近公路一侧设有绿化带可减少公路扬尘及交通噪声对项目区的影响，综上所述，项目厂区平面布局较为合理。
6、环境风险分析与评价

（1）植物油的风险分析与评价

项目风险识别

根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），常用危险化学品按其主要危险特性分为8类。植物油属第3类“易燃液体”中的“低闪点液体”。其危险特性为：遇明火、高热会引起燃烧爆炸。

植物油属易燃液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。

评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》，植物油属于可燃性物质，依据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）及根据国家安监局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监督协调字【2004】56号）对本项的装置和设备进行辨识。依据《重大危险源辨识》（GB18218-2009），植物油储存的临界量为200t。项目年用油量为30.125t，项目储油量为2t，因此项目植物油贮存区不属于重大危险源。

通过风险识别和《建设项目环境风险评价技术导则》中评价等级的划分细则（见表7-2），本项所涉及的危险物质不构成重大危险源，因此确定本项目环境风险评价等级为二级。

表7-2   评价工作级别

剧毒危险性物质

一般毒性危险物质

可燃、易燃危险性物质

爆炸危险性物质

重大危险源

一

二

一

一

非重大危险源

二

二

二

二

环境敏感地区

一

一

一

一

源项分析

事故类型

储油区油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故。

事故原因分析

可能发生火灾、爆炸事故的原因如下：由于作业人员操作不当，其他人员不能遵守相关规定，导致油品发生火灾或爆炸事故。

    事故防范措施

由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。在项目运营过程中需要采取以下安全防范措施：

加强植物油储存场所的管理，严禁明火；

禁止小孩等无关人员进入储存区；储存区保持适宜的温度，避免高温；

植物油使用完后关闭存储器；控制植物油的储存量，避免大量植物油储存产生安全隐患；

厂区内设置了符合标准的灭火设施；

建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定；

一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区；加强管理，严禁厂区内有明火出现。

管理要求，各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注：

把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来，同时加强工作人员的业务能力，避免因违章动火或防护措施不当，引发火灾爆炸事故。

对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。

工作人员及外来人员均禁止在储油区作业现场使用打火机吸烟、打手机和使用非防爆电器（如电视、电炉等），不允许明火出现。

建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

（2）制冷剂R22的风险分析及评价

R22性质简介

本项目保鲜库工序中采用的冷媒为R22，化学名为二氟一氯甲烷，R22在常温下为无色，近似无味的气体，不燃烧、不爆炸、无腐蚀，毒性比R12略大，但仍然是安全的制冷剂，安全分类为A1；加压可液化为无色透明的液体。R22的化学稳定性和热稳定性均很高，特别是在没有水份存在的情况下，在200℃以下与一般金属不起反应。在水存在时，仅与碱缓慢起作用。但在高温下会发生裂解。R22 是一种低温制冷剂，可得到-80℃的制冷温度。本项目保鲜库用于分装食品的保鲜，温度在0~5℃。
风险识别

从本项目所用制冷剂R22不属于剧毒物质和一般毒物(属低毒类)，也不属于火灾、爆炸危险物质；主要危险：所有钢瓶是便携式气体容器，并且是压力容器。 R22 不能使生命存活，它作为一种单纯窒息剂，可以通过稀释空气中氧气的浓度，使其低于维持生命所必需的水平。对身体的影响：可能造成冻伤和伤害眼睛化学：热化会导致压力急剧上升。危险：燃烧时会释放毒气。物理：与液相接触可能导致冻伤。根据重大危险源辩识(GB18218-2000)中规定，项目全部冷库使用氨的数量约50kg，不超过临界量，不构成重大危险源。制冷是一个封闭的系统，制冷工质在系统中藉助压缩机械能输送流动，完成制冷循环。R22属于不燃烧、不爆炸物质，因此，R22制冷系统为非爆炸危险区。同时，R22在正常工况下的自然损耗不会对环境造成污染影响。发生R22泄漏的常见原因是由于管理不善，工人违章操作以及设备、容器陈旧，管道破裂，阀门损漏，钢瓶或贮槽、贮罐爆炸或运输不当，贮罐暴晒等导致生产性事故或意外事故所造成。 根据类比资料，保鲜库R22泄漏一般产生自储气罐泄漏，本项目R22储罐R22储量为50kg，根据统计资料，该类容器失效允许概率1.0×10—5。本次评价考虑R22储罐发生事故时可能对周围环境造成的影响。
R22泄漏事故预防措施

首先储存的容器为压力容器，必须定期检验，钢瓶或储罐应放在阴凉通风的库棚内，远离火种、热源，防止日光直射，与性质相抵触的氟、氯及酸类等危险物品分开储存。其次是在搬运时轻拿轻放，防止钢瓶及瓶阀受损，不允许钢瓶滑动或接触到锐利的边缘。 R22 钢瓶应该垂直的堆叠，并且要确保牢固以防止它们被撞倒。使用“first in—first out”的库存系统来防止钢瓶存放时间过长。运输槽车运送时要灌装适量，不能超压超量运输，运输车辆应避开高温时段，防止曝晒，同时要保护好附件阀门及液位表。另外在制冷工序中，应当注意压缩机房的防火要求，并设有紧急泄压装置及可供抢救时喷洒水雾的消火栓。配备必要的防毒面具，有条件的可配备空气呼吸器。
R22泄漏事故应急处置措施

一是根据现场情况划分警戒区，处置车辆和人员一般停靠在较高地势和上风（或侧上风）方向。二是处置人员的应采取必要的个人防护措施，在处置泄漏或有关设备时，应穿着隔绝式防化服，佩戴空气呼吸器。紧急时也可穿棉衣棉裤，扎紧裤袖管，并用浸湿口罩捂住口鼻。三是应迅速清除泄漏区的所有火源和易燃物，并加强通风。小量泄漏：关闭 R22 的来源，使该区域通风。大量泄漏：撤出区域，如果可以的话在没有风险的情况下关闭泄漏的来源。限制该区域的通行，直到清洁工作的完成。如果需要，强制使该区域通风。

    急救措施：R22 因暴晒而造成人员伤害的情况下，必须及时治疗。抢救人员应佩戴呼吸器。轻伤者应该被隔离到安全区。呼吸新鲜空气。最重要的是要迅速离开危险区。重伤者应该被隔离到安全区，并进行人工呼吸，补充氧气。避免使用肾上腺素或类似的药物。液体进入到眼中，马上用大量温水清洗，或者用硼酸水。寻求医生治疗。直接接触皮肤，液态 R22 直接接触皮肤会造成冻伤。将患部放入大约 40-42℃的温水中，如果没有温水，就轻轻地把患部包裹在毯子里，鼓励患者不要移动患部直到它变暖。不要在冻伤时脱掉衣物。
消防措施：R22 无可燃性，如果其它媒介造成火，可以通过减少空气中氧气含量，使其稀释到燃烧水平之下，来熄灭火。如果可以的话，关闭 R22 的来源，撤空危险区，应该从火源处搬除所有钢瓶，不可搬离的钢瓶应从一个安全的距离用水冷却，过热的钢瓶应该仔细辨认，检查。压力容器加热是危险的。爆炸是由于容器内部压力的积累而不是产品易燃，然而，在着火的情况下，它可能会有很大的风险，会释放毒气。蒸汽/空气混合物在特殊情况下也可能易燃。防护：自持呼吸器、安全手套、在操作钢瓶时，衣物、鞋子或靴子都应穿好。环境防护：当进入一个氧气缺少的环境中应十分小心，如果可以的话，使该区域通风。

由于破坏臭氧层潜能值为0.055，其实际上是一种臭氧层损耗的物质，“按照《蒙特利尔议定书》有关规定，我国作为第五款国家（发展中国家）可以生产和使用R-22作为致冷剂到2040年，其间2016年将对生产实施冻结，冻结在2015年的水平，然后逐年淘汰，到2040年生产和消费降到零。”因此，本项目选用R22作为制冷剂符合法律、法规规定。
（3）食品安全及防治措施

严格控制原料进货渠道，保证原料的安全卫生及品质；定期对生产设备进行清洁消毒；每天清扫厂房、储存区等场所，及时清理垃圾，保持干燥、洁净的环境卫生；食品添加剂的品种和使用量应符合《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》的规定，避免违规使用食品添加剂；产品运输时应避免日晒、雨淋，且不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混装运输；对员工进行食品安全教育，保持良好的个人清洁卫生，工作时佩戴口，手部保持清洁。

综上所述，通过采取以上措施后，本项目环境风险在可控制范围内。

7、清洁生产分析

（1）清洁生产评述

推行清洁生产，就是要求企业积极采用清洁能源和原料，采用先进的工艺技术和设备，提高资源的利用率，从源头上削减污染，减轻对环境的影响。本评价按《清洁生产促进法》要求，主要从采用的原辅材料及能源、生产工艺、生产设备、过程控制、管理制度、员工技能、产品、废物等方面进行分析评价。

（2）选用清洁能源及原辅材料

项目生产能源主要为电能，生活能源采用电能，属清洁能源。主要生产原料是野生菌以及少量的植物油、辣椒、食盐等食用材料，不添加任何防腐剂，不存在有毒有害物质。

（3） 生产工艺及生产设备：公司生产的主要是过油野生菌。由于食品生产，厂区及车间本身要求环境卫生，整个生产工艺都严格控制。本项目生产设备设置合理，设备运行时噪声较低，节能环保。
（4）过程控制：生产过程为人工与机械共同控制，厂内工作人员大多生产经验丰富，能合理的利用控制机械设备，顺利进行生产加工。

（5）管理制度：公司制定了相应的岗位责任制、操作规程、质量管理制度，但在执行的时候力度不够；相应的奖惩制度还不够完善，有待于进一步完善和健全；生产记录有待于完善、提高。

（6）产品：公司生产的产品是野生菌。生产过程中涉及原料都为菌类，项目从附近收购野生菌鲜品，项目主要负责野生菌的加工生产，废水、固废产生量较少。

（7）废物：项目废水主要是生活污水，主要污染物是COD、BOD5，污水经处理后完全可以通过污水管网排到工业园区污水处理厂，对周边环境影响较小。

本项目生产过程中产生的污染源有：生活污水、生活垃圾、噪声等。通过对各污染源采取相应的治理措施，各项污染物外排能够达到国家排放标准要求，实现达标排放。

（8）清洁生产结论

通过以上分析，项目工艺技术水平先进，设备无国家明令淘汰设备，噪声低；废物产生少，综合利用率高，符合清洁生产原则。
8、污染源监测计划
表7-3   营运期监测计划
类别

环境要素

监测项目

监测布点

监测频率

污染源监测

废气

油烟

油烟处理设施排口（在烟道排放平直段设置采样孔）
每年监测一次，连续监测两天，每天油炸高峰时段
废水

水量、SS、COD、动植物油、PH、NH-N3
车间内总排口（本项目汇入玉象食品厂污水沉淀池之前车间总排口设置采样点）
每年监测一次，连续监测两天，每天3个时段
噪声

等效连续A声级

厂界四周

每年监测一次，昼夜各设一个监测时段



表八  项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	生产车间
	粉尘
	封闭施工环境
	对大气环境影响较小

	
	运营期
	过油野生菌制作过程
	油烟、异味
	1台风量为10000m3/h的油烟净化器（处理率达到60%）
	达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模要求，对大气环境影响较小

	水污染物
	施工期
	施工过程
	生活污水（COD、BOD、氨氮等）
	生活污水依托玉象食品厂原有设施处理
	生活污水达标排放

	
	运营期
	生产区
	生产废水（SS、动植物油）
	经隔油池及二级沉淀池处理后进入污水处理站处理后达标排放至市政管网
	满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)标准一级A标后外排园区管网，达标排放

	
	
	生活区
	生活污水（COD、BOD、氨氮等）
	依托玉象食品厂原有30m3化粪池预处理后进入污水处理站处理后达标排放至市政管网
	满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)标准一级A标后外排园区管网，达标排放

	固体废物
	施工期
	施工过程
	建筑垃圾
	尽量回收利用，剩余的运送至指定地点
	固体废物处置率为100%，对环境影响较小

	
	
	
	生活垃圾
	集中收集，委托环卫部门定期清运
	

	
	运营期
	生产区
	生产固废
	垃圾桶统一收集，环卫部门定期清运
	

	
	
	生活区
	生活固废
	
	

	
	
	生产区
	废油泥
	委托有资质的单位处置
	综合处置

	噪声
	施工期
	各类施工机械设备
	噪声
	选用低噪声设备，合理安排施工期，禁止夜间施工等
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运营期
	切片机、包装机、封口机、打码机等
	噪声
	安装降噪减震片，选择低噪声设备，大噪声设备置于底层等
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准

	生态保护措施及其预期效果： 

项目该区域内土地基本已经都在开发利用，工业主要以小型加工企业为单位的存在，项目周边植被主要为农田和菜地。项目为租用已经建成的厂房进行改造，随着施工期的结束污染也将随之消失。区域内无国家或省内重点保护的珍稀动植物物种，该项目对周围生态环境影响较小。玉象食品厂进行绿化建设，对原有的生态形成了补偿效应。




表九  结论及建议

	一、结论

1、产业政策

根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中的相关规定，本项目属于鼓励类项目中的“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”，因此项目的建设符合国家的产业政策。项目于2018年1月31日取得富民县发展和改革局投资项目备案证“富发改企业备案[2018]0011号”（详见附件3），项目符合地方产业政策。

综上所述：本项目符合国家和地方产业政策。

2、规划符合性、选址合理性

东元生态食品加工基地项目位于富民工业园区大营片区内，永定镇东元村委会，大营片区规划为轻工片区，东元食品食品加工基地建设符合 《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》规划要求，规划选址合理。位于富民县城以东，紧邻昆禄公路和武昆高速公路，距富民县城4公里，距昆明16公里，于2010年3月份启动开发、2011年6月完成“五通一平”建设，建成区面积539亩。东元片区内项目情况详见下表1-1。该项目选址符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》要求，同意入园。

本项目符合工业园区总体规划，项目选址区域周围没有自然保护区和风景名胜区，也没有需要保护的文物，交通运输、供水、供电均很便利。总体上项目的选址合理。

3、环境质量现状评价

建设项目所在地的现状大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；大营河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准；区域环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

据现场踏勘，项目区声环境质量较好。项目区域生态环境受人为因素干扰，失去了基本的自然风貌。项目区周围未发现珍惜濒危动植物，生物多样性和丰富程度一般，生态环境质量一般。

4、环境影响分析结论
施工期，施工建设单位针对施工过程中产生的各种废气、废水、噪声、固体废物采取了有效治理措施，经过影响预测分析，在采取这些有效治理措施后，项目的施工建设对当地大气环境、地表水环境、声环境、生态环境等的影响均比较小，不会改变当地区域这些自然环境的质量功能。

运营期，企业对营运期产生的的各种废气、废水、噪声、固体废弃物采取针对性的治理措施，经过本环评分析评价，认为这些治理措施是可行的。经过影响预测分析，在采取这些有效治理措施后，项目的运营期产生的各种污染物对当地大气环境、地表水环境、声环境、生态环境等的影响均比较小，不会改变当地区域这些自然环境的质量功能。

5、评价结论

综上所述，该项目建设符合国家产业政策，选址合理，符合相关规划，符合达标排放、总量控制的原则，项目营运期产生的水、气、声、渣等环境污染问题和生态环境保护问题在采取措施后均可得到有效控制和解决，均可满足相关的环境质量标准和污染物排放标准。因此，本评价认为，只要项目在营运中对运行阶段加强管理、认真按照国家及地方的有关法律、法规和要求进行管理，同时切实落实本评价提出的对策、建议，符合可持续发展的原则。从环境保护的角度出发，在采取本报告提出的对策措施及建议后，项目建设可行。
6、对策措施

（1）施工期保护措施

运输车辆密闭运输，减少抛洒，车辆进出项目区时限速行驶。对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。定时对运输路面进行洒水降尘，减小扬尘污染，及时清扫运输路面，保持路面清洁。施工单位应当制定节约用水措施方案，施工期废水统一收集，经沉淀池处理后用于场地洒水降尘。生活污水依托玉象食品厂原有的设施收集处理。杜绝施工废水外排，避免施工期废水对地表水的影响。合理安排施工工序，禁止夜间施工。施工期施工人员生活垃圾经统一收集后委托环卫部门定期清运。施工过程中产生的建筑垃圾，能回收利用的交由有资质的废品收购站回收，不可回收部分运至城市管理部门指定地点堆存。综上所述，项目施工期对环境产生的影响较小。
（2）运营期的保护措施

过油野生菌制作车间灶台安装1台风量为10000m3/h的油烟净化器（处理率达到60%）。生活污水依托玉象食品厂原有的1个30m3化粪池进行处理后进入污水处理站处理；项目生产废水经本项目新建一个0.5m3隔油+1m3沉淀池分别预处理后，再经过玉象食品厂内已建的一个5m3二级沉淀池和30m3MBR生化污水处理站处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)标准一级A标后外排，不会对周围地表水环境产生较大影响。安装降噪减震片，选择低噪声设备，合理布局车间生产设备，定期检查设备，注意设备的维护，使设备处于良好的运行状态，减轻非正常运行产生的噪声污染。项目的生产固废和生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运。少量废油泥由昆明西山区利滇油脂化工厂回收公司处理，综合处置。

综上所述，项目运营期对环境产生的影响较小。

7、建议

项目运营期间加强对废气、废水处理设施的管理，保证废气、废水处理稳定达标。

二、建设项目竣工环境保护验收
1、建设项目竣工环境保护验收
表9-1    竣工环境保护验收一览表
序号

项目

规模

验收要求

一

生产废水、生活污水处理措施

1

生产废水

隔油池1个（0.5m3），新建

初级沉淀池（1m3），新建

园区污水处理厂建成前，污水进入玉象污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)标准一级A标后外排；园区污水处理厂建成后，项目废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)中的A等级标准排入园区污水处理厂处理。
二

废气处理措施

1

生产车间废气

1台（10000 m3/h）油烟净化器
达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模要求
三

固废处理措施

1

垃圾桶

3个

生产、生活固废综合处

置

四
噪声防治及其他措施

厂房隔声
风机、空压机安置于室内、安装减震垫片、选择低噪声设备
厂界达标排放，噪声排放值小于60分贝
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