
富民县环境保护局关于武昆高速公路（K2690+500）富民服务区改扩建工程环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对武昆高速公路（K2690+500）富民服务区改扩建工程环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年4月2日－2018年4月12日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	项目
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	建设
地点
	建设
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	环评
机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	武昆高速公路（K2690+500）富民服务区
	武昆高速富民服务区
	云南省公路开发投资有限责任公司昆明西管理处
	临沧尚德环境技术有限公司
	武昆高速公路（K2690+500）富民服务区改扩建工程位于武昆高速富民服务区，项目总占地面积为138.96亩，其中本次扩建新增占地面积58.98亩，新增建筑面积2603.89m2。主要建设内容为：增加综合服务楼一栋，宿舍楼一栋、水泵房、配电房、修理库等设施。项目总投资9450.39万元，其中环保投资834.04万元。


	（一）施工期污染防治措施
1．废水污染防治措施

施工废水经沉淀池收集后回用于洒水抑尘和工程养护，不外排。
2.大气污染防治措施

定期对施工场地洒水减少粉尘，运输车辆加盖蓬布减少洒落，粉状物料装卸时禁止凌空抛洒。

3．噪声污染防治措施

建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，昼间≤70dB(A),夜间≤55dB(A)。
4．固废污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位进行处置。
（二）运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施

（1）实行雨污分流体制，雨水经过雨水沟收集后排至场外的排水沟。
（2）Ａ区建设≥50 m3/d的污水处理站。Ｂ区：综合楼建设1个≥3m3的隔油池； 1个≥100m3化粪池；宿舍楼建设1个≥4m3化粪池；建设１个≥100 m3/d的污水处理站。生活废水经隔油池、化粪池处理后进入污水处理站处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中较严标准后回用于绿化、冲厕，其余外排。

（3）设置规范化排污口。

2.废气污染防治措施

厨房安装油烟净化器，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定小型标准，饮食油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，排气筒高于自身建筑1.5m。
3.噪声污染防治措施

紧邻武昆高速公路35m一侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其余区域执行2类，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A

4.固体废物污染防治措施
（1）生活垃圾、污泥委托环卫部门清运处置；厨房垃圾、泔水委托有资质单位清运处置。
（2）废旧零件收集后可回用的回收利用，其它的委托环卫部门定期清运、处置。

三、总量
废水量为2335m3/a，COD排放量为0.1t/a，NH3-N排放量为0.012t/a；非甲烷总烃2.442t/a；固体废物处置率100%。
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