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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。
8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一 建设项目基本情况
	项目名称
	武昆高速公路（K2690+500）富民服务区改扩建工程

	建设单位
	云南省公路开发投资有限责任公司昆明西管理处

	法人代表
	邱江
	联系人
	徐刚见

	通讯地址
	云南省昆明市西山区马街街道办事处干沟尾村

	联系电话
	13529868018
	传  真
	/
	邮政编码
	650100

	建设地点
	武昆高速富民服务区

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案【2017】0044号

	建设性质
	改扩建
	行业类别

及代码
	O8190其它未列明服务业

	占地面积
（平方米）
	138.96亩
	绿化面积

（平方米）
	26122.1

	总 投 资

（万元）
	9450.39
	其中：环保

投资（万元）
	834.04
	环保投资占总投资比例（%）
	8.83

	评价经费

（万元）
	3.0
	预计投产日期
	2018.5

	工程内容及规模：

1、任务由来：

西部开发通道兰州~磨憨公路武定至昆明段即武昆高速，于2006年9月，交通部公路科学研究所编制完成了《西部开发通道兰州~磨憨公路武定至昆明段环境影响评价报告书》，2007年4月原国家环境保护总局以环评【2007】148号准予项目建设。项目于2010年3月18日开工建设，2013年10月26日建成通车，2015年1月23日，云南省环境保护厅以“云环函【2015】22号”文《关于同意西部开发通道兰州--磨憨公路武定至昆明段高速公路试运营的复函》，同意项目投入试运行，2015年12月1日云南省环境保护厅以云环验【2015】70号同意项目通过验收。武昆高速涉及的富民服务区包含在高速公路中，与其一起进行了环评、验收。

2014年9月28日，交通运输部印发了《关于进一步提升高速公路服务区服务质量的意见》，已提升公众出行服务质量为主线，不断强化停车休息、如厕、餐饮、加油、车辆维修、公路出行信息播报等基本服务，在此基础上，因地制宜的开展客运接驳、客货运输节点、旅游等延伸服务，不断提升综合服务能力，满足公众高品质、多样化服务需求。

2017年4月26日云南省人民政府印发了《云南省人民政府关于印发云南省高等级公路服务设施整治提升实施方案以及监督管理办法和服务质量考核办法的通知》，要求如期实现云南省高速公路服务区服务设施设置和运营服务达标，增强整体服务质量及提升运营管理水平。

本次项目对武昆高速公路富民服务区进行改扩建，主要是强化停车休息、如厕、餐饮、车辆维修、公路出行信息播报等基本服务，有助于加快推进富民服务区服务设施完善工作，实现服务设施设置、运营服务达标。同时，富民服务区所处的武昆高速公路是国家西部大开发八条公路干线之一，是连接我国西北、西南及通向南亚、东南亚各国的重要公路通道，也是国家高速公路网首都放射线“第五射”北京至昆明的最后一段，也是云南省通往四川省的两大通道之一。主要辐射云南省昆明、楚雄2个地。项目的建设以全省“五网”建设及“全域”旅游为契机，有助于构建完善的全域旅游交通体系。项目的建设将为云南省全域旅游的创建提供坚实基础。

富民县国土资源局于2017年8月1日出具了武昆高速富民服务区改造升级项目的用地情况说明（见附件）武昆高速富民服务区改造升级项目已纳入富民县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善重点建设项目用地规划表。

富民县城乡规划委员会于2017年8月1日进行了二次会议，会议审议了《昆明西管理处高速公路服务区改扩建规划选址方案-富民服务区》会议决定：1、原则同意选址方案；2、再进一步核实选址地块和昆禄公路改扩建的关系，确保昆禄公路的退让距离。3、国土部门要向有关部门争取用此次选址地块置换现省公投昆明西管理处富民匝道北侧闲置地块。
富民服务区位于G5京昆高速武昆段K2690+50处，里程桩号为K38+500，建成于2013年11月，双侧分离式服务区，占地面积共计79.98亩（B区34.12亩，A区45.86亩），建筑面积7330.7平方米，可同时接待120人用餐，卫生间可容纳270人，停车场面积8793平方米，254个停车位。备有48支加油枪可同时加油。本次服务区扩建工程，保留A区原有建筑，A区新增的7.78亩为预留用地，本次评价不包括预留用地后期工程；B区拆除修理库，保留其余建筑，增加综合服务楼一栋，宿舍楼一栋、水泵房、配电房、修理库等设施。
项目原有工程内容及扩建工程内容见表1-1。

表1-1 原有工程及扩建工程内容对照一览表

项目

建筑物名称

建筑面积（m2）

层数

备注

原有工程内容

A区

综合服务楼

2396
2层
保留
站房

370

2层
保留
加油站

1175

1层
保留
停车位

136个
/
保留

B区

综合楼

2396

2层

保留

站房

510

2层

保留

加油区

560

1层

保留

停车位

118个

/

保留
修理库

/

/

拆除

扩建工程内容

B区

综合楼服务
1529.95
2层

新建

宿舍楼
761.78
2层

新建

修理库
197.78
1层

新建

配电房
59.92
1层
新建

水泵房
54.28
1层

新建

停车位
281

/

/

武昆高速富民服务区由于高速高路服务需求，需要进行扩建，新增占地58.98亩，新建1栋服务楼，1栋宿舍楼以及停车位等其他附属设施，根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，需对本项目进行环境影响评价，并编制环境影响报告表。云南省公路开发投资有限责任公司昆明西管理处委托我单位对本项目进行环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集等工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了《武昆高速公路（K2690+500）富民服务区改扩建工程环境影响报告表》，但本次评价只针对扩建工程的主体建筑建设，预留的B区加油站用地和A区的预留用地在建设时需按《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，另行进行环境影响评价。

2、项目建设基本概况

项目名称：武昆高速公路（K2690+500）富民服务区改扩建工程
建设地点：武昆高速富民服务区
建设单位：云南省公路开发投资有限责任公司昆明西管理处
建设性质：改扩建
建设规模：新增占地面积58.98亩，总占地面积138.96亩，新增建筑面积2603.89m2。
项目总投资：9450.39万元。

3、建设内容及规模

本项目属于扩建工程，主要负责主体构筑物的建设，工程建设内容详见表1-2。

表1-2  扩建工程建设内容一览表

工程组成

项目

建设内容及规模
备注
主体工程
B区

服务楼

建筑面积1529.95m2，2层，包括餐饮区、超市区、办公区、公厕
新建

宿舍楼

2层，建筑面积761.78m2
新建

水泵房

建筑面积54.28m2
新建

修理库

建筑面积197.96m2
新建

充电雨棚

建筑面积126m2，充电车位8个
新建

配电房

建筑面积59.92m2
新建

辅助工程

B区

停车场

小型车位130个，女生车位7位，无障碍车位7个、充电桩车位4个，大型车位22个，特种车位3个
新建

公用工程
给水

新建工程的给水管新建，从原有的水管接入
新建

排水

采用雨污分流排水体制，雨水收集后排入站外公路排水沟；生产、生活废水经油水分离池、隔油池、化粪池、污水站等处理达标后部分用于绿化、冲厕，剩余排至大营河。
供电

从原有的电网接入
环保工程

废水处理设施

服务楼餐厅配套隔油池1个，容积3m3
新建

服务楼配套化粪池1个，容积100m3
新建

修理库配套1个隔油沉淀池，容积0.1m3
新建
宿舍楼配套化粪池1个，容积4m3
新建
新建1个处理规模为100m3/d的污水处理站

新建
固废处理设施
在两边的修理库内各设废矿物油回收桶1个，容积均为160L，设危险固废暂存间各1间，占地4m2，生活垃圾收集桶16个。
新建

废气处理设施
服务楼餐厅区安装油烟净化系统及排烟管道。
新建

绿化
18473m2。
新建

4、劳动定员及工作制度

项目扩建成后，劳动定员80人，加油区、加气区实行年工作365天，每天3班，每班8小时工作制；综合楼及修理库每天工作12小时，年工作365天。
总平面布置

项目原有的工程构筑A区的都保留，B区的除修理库外，其余构筑物保留不变。A区新增用地预留；在B区南面新建1栋综合服务楼、1栋宿舍楼、1间修理库。入口处设置修理库、中间为服务区和停车区，其中大车停车区靠近高速公路边，中间布置服务楼和公厕，南部布置小车停车区，出口设置加油站，总体布局合理。

6、项目总投资与环保投资
项目本次总共投资9450.39万元，环保投资约占834.04万元，占总投资的8.83%，具体内容见表1-3。

表1-3  项目环保投资表

项目名称

环保设施数量及规模

投资（万元）

备注

施工期

防尘措施

洒水降尘、防护网、临时堆放物遮盖

10

新建

固废处置

施工期生活垃圾收及建筑垃圾收集清运

5

新建
噪声防治

临时拦挡

2

新建
废水防治

临时沉淀池

0.5

新建

运营期

废水治理

隔油池1个，容积3m3
0.2
新建
隔油沉淀池，1个，0.1m3
0.1
新建
2个化粪池，容积分别为100m3、4m3
5

新建

雨污分流管网（结合现有项目相应完善）

2

新建
处理规模为100m3/d的污水处理站1座
100

新建

固废治理

垃圾桶16个
1
新建
泔水收集桶12个
0.8

新建

危险废物收集桶4个
0.1
新建
2个危废暂存间4m2
2

新建
废气治理

油烟净化器、集气罩、排气筒
1.5
新建
噪声治理

设置减速带

5

新建

生态

新增景观绿化18473m2
778.84
新建
环保管理

环评、竣工验收监测等

10

环评提出

合计

834.04
7、项目实施进度
项目严格按照国家基本建设程序进行，实施进度计划如下：

2017年6月~8月，完成项目的前期、可研，并上报主管单位立项审批，完成项目初步设计、审批等工作；

2017年6月~9月，完成施工图纸设计、施工招标；

2017年9月-2018年3月，完成主体工程施工；

2018年3月~5月，完成室外及附属工程施工。项目全部竣工完成，投入使用。

表1-4  项目实施进度表

序号

项目名称

2017年

2018年
6
7
8

9

10

11

12

1
2
3
4
5
1

项目前期工作

[image: image1.emf]原有建筑拆除 、 场

地平整

噪声 、 扬尘

废水 、 弃土石

基础 、 打桩 建筑施工 外部装修 道路 、 绿化等

噪声 、 扬尘

废水 、 振动

噪声 、 扬尘

废水 、 废气

噪声 、 扬尘

废气 、 装修垃圾

噪声

扬尘


2

初步设计、审批

[image: image4]
3

施工图设计、施工招标


4

主体工程施工


5

室外及附属工程施工


6

竣工验收

8、主要经济技术指标

本扩建工程的主要技术经济指标表1-5、1-6、1-7。

表1-5  服务区主要经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
一
总用地
亩
138.96
/
1.1
原有用地
亩
79.98
/
1.2
新征用地
亩
58.98
/
二
总建筑面积
平方米
9934.59
/
1.1
原有建筑面积
平方米
7330.70
/
1.2
新增建筑面积
平方米
2603.89
/
表1-6  服务区A区主要经济技术指标一览表

序号

名称

单位

数量

备注

一

总用地面积

亩

53.64
/

1.1

原有用地
亩

45.86

/

1.2

新征用地

亩

7.78
/

二

总建筑面积

平方米

3864.70
/

2.1

原有建筑面积

平方米

3864.70
/

2.1.1

综合楼

平方米

2396.00
/

2.1.2

修理库

平方米

206.50
/

2.1.3

加油站

平方米

1175.00

/

2.1.4

水泵房

平方米

43.50

/

2.1.5

配电房

平方米
43.70

/

2.2

预留用地
平方米

7.78亩

/

表1-7  服务区B区主要经济技术指标一览表

序号

名称

单位

数量

备注

一

总用地面积

亩

85.32

/

1.1

原有用地
亩

34.12

/

1.2

新征用地

亩

51.20
/

二

总建筑面积

平方米

6069.89

/

2.1

原有建筑面积

平方米

3466.00

/

2.1.1

综合楼

平方米

2396.00
/

2.1.2

修理库

平方米

/

拆除

2.1.3

加油站

平方米

1070.00

/

2.2

新建建筑面积

平方米
2603.89

/

2.2.1

综合楼服务
平方米
1529.95
/

2.2.2

宿舍楼
平方米
761.78
/

2.2.3

修理库
平方米
197.96
/

2.2.4

配电房
平方米
59.92
/

2.2.5

水泵房
平方米
54.28
/

2.3

新增绿地面积
平方米

18473.00
/

2.4

小车位

个

214

新增130个
2.5

女士车位

个

7

新增7个

2.6

无障碍车位

个

7

新增7个

2.7

充电桩车位

个

8

新增8个

2.8

大巴车位

个

6

减少3个

2.9

大车位

个

31

新增22个

2.10

超长车位

个

5

新增3个

2.11

牲畜车位

个

2

不变

2.12

危化品车位

个

1

减少1个



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

一、原有项目情况

富民服务区建成于2013年11月，位于G5京昆高速武昆段K2690+50处，里程桩号为K38+500，为双侧分离式服务区，占地面积共计79.98亩（B区34.12亩，A区45.86亩），建筑面积7330.70平方米，可同时接待120人用餐，卫生间可容纳270人，停车场面积8793平方米。

表1-8  富民服务区现有建设内容组成一览表
工程名称

建设内容

建设规模

建设情况

说明

主体工程

服务区
综合楼
A区和B区各有综合楼1栋，共2层。一层为厨房、超市和餐厅，二层为厨房及餐厅，综合楼餐厅主要提供过往旅客及服务区员工用餐，可提供432人同时用餐。
保留
修理库
A区和B区各设车辆修理库1个，占地面积均为260.5m2，内设办公室，主要为过往车辆提供简单维修不设喷漆、烤漆工艺，不洗车。
B区的拆除新建，A区的保留
停车区
项目在综合服务区设置多个地面停车位，为过往车辆供提车服务（不包括洗车），A区共有停车位136个，B区118个。
B区的部分重建
公厕
紧邻综合楼，共2层，A区位于综合楼西侧，B区位于综合楼东侧，A区和B区均为坑位50个、洗手池10个。
保留
加油区

A区

包括1座站房、10个加油岛、28条加油枪，站房共2，层，一层为便利店、储物间、办公室、员工厕所，二层为监控室、值班室、会议室。
保留

B区

包括1座站房、6个加油岛、20条加油枪，站房为2层，一层设计与A区相同，二层为会议室、值班室和厨房。
辅助工程

油罐区

油罐区
A区和B区各有油罐5个，分别为0#柴油罐（50m3/个）2个、93#汽油罐（50m3）2个、97#汽油罐（30m3）1个，油罐均建设成地埋式，罐体为双层罐，油罐区进行防渗处理，各油罐区设有观察井2个。
保留

公用工程

供电

配电室

A区内设配电室1个，内设有备用发电机，负责A区及B区用电，电源来自周边电网。

保留
供水

供水设施

A区内设1座水泵房、200m3地埋式生活水池1个、270m3消防水池1个。

供水工程

由周边市政供水管网接管至A区生活水池和消防水池，B区由A区生活水池和消防水池接管从地下通道到达B区各用水点。

排水

污水处理设施

项目A区和B区内均设置沉砂池、油水分离池、化粪池和隔油池处理生产、生活污水，具体见环保工程一览。

排水工程

采用雨污分流排水体制，雨水收集后排入站外公路排水沟；生产、生活废水经油水分离池、隔油池、化粪池、污水站等处理达标后部分用于绿化，其余排至大营河。

环保工程

废气处理设施
油气回收装置

A、B区加油站各1套，共2套
保留
废水处理设施

修理库隔油沉淀池

A、B区各1个，共2个，容积均为0.1m3。

保留
隔油沉淀池

A、B区各1个，共2个，容积均为6m3。

保留

化粪池

A区1个，B区2个，容积均为24m3。

保留

隔油池

A区和B区各1个，共2个，容积均为6m3。

保留

污水处理站

A区和B区各1座，设计处理规模均为50m3/d。
B区的待新建的污水站建成后拆除，A区保留
固废

生活垃圾

垃圾收集桶24个，A区和B区各12个。

保留

危险固废

A、B区修理库内各设废矿物油回收桶1个，容积均为160L，设危险废物暂存间各1间，占地4m2。

未建，要求本次新建

防渗措施

油罐区防渗。
保留

绿化

A区绿化面积4242.7m2，B区绿化面积2658.4m2。

保留

消防工程

消防沙箱

A区和B区各1个，沙量均为3m3。

保留

消防器材柜

A区和B区各1个，箱内放置消防锹、消防桶、安全帽。
推车式干粉灭火器

A区和B区各1个。

消防栓

共36个，A区、B区各18个。

消防水池

A区内设地埋式消防水池1个，容积为270m3，B区消防用水由A区消防水池供给。

现有的污染物排放情况如下：
1、废水污染防治措施及主要污染物排放情况
项目区年运营时间365天，项目用水主要为工作人员和旅客用水、大车加水、绿化用水，产生废水有生活污水、地坪冲洗废水、修理废水。经现场调查和数据统计，项目区废水产生量为22700.08m3/a，外排量为18380.14m3/a。其中：
A区：工作人员生活污水产生量为0.58m3/d，211.7m3/a；餐厅废水产生量为23.36m3/d，8526.4m3/d；公厕废水污水产生量为7m3/d，2555m3/a。

即A区生活污水产生量为30.94m3/d，11293.1m3/a。

A区生活污水进入隔油池、化粪池及污水站处理。

B区：工作人员生活污水0.86m3/d，313.9m3/a；餐厅废水产生量为23.36m3/d，8526.4m3/d；公厕废水污水产生量为7m3/d，2555m3/a。即B区生活污水产生量为31.22m3/d，11395.3m3/a。

B区产生的生活污水进入油水分离池、隔油池、化粪池及污水站处理。

加油区地坪冲洗废水：废水量为A区0.36m3/次，18.72m3/a，B区0.25m3/次、13.10m3/a。加油区地坪冲洗用水使用污水站处理后尾水，排放废水污染物成分主要为石油类，冲洗废水经隔油沉砂池预处理后再进入污水站处理。

修理废水：污水产生量为0.032m3/d，11.68m3/a。A区和B区所建修理库完全相同，则所需用水量和污水量相同，废水进入隔油池处理后再进入污水站。

绿化用水：项目A区及B区绿化面积分别为4242.7m2、2658.4m2，绿化用水分别为8.49m3/d、5.32m3/d，年用水量分别为1943.16m3/a、1217.55m3/a，雨天不洒水，项目绿化用水为经污水站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“城市绿化”用水标准的中水。

根据云南众测检测技术服务有限公司对污水处理站的出水水质的监测报告（见附件），本项目现有水污染物的排放情况表1-9。

表1-9  项目现有水污染物排放情况一览表

区块

项目

废水

pH

BOD5
NH3-N
SS
总余氯

LAS
总大肠菌群

A区

排放浓（mg/L）

-

7.36~7.48

17.9

3.00

10

2.63

0.3

＜3

排放量（t/a）

8203.85

/
0.147
0.025
0.082
0.022
0.002
/
B区

排放浓（mg/L）

-

7.36~7.48

17.9

3.00

10

2.63

0.3

＜3

排放量（t/a）

10176.29

/
0.182
0.031
0.102
0.027
0.003
/
项目A区及B区均实行雨污分流排水体制，雨水通过雨水沟收集后排入项目外的截洪沟。生活用水、餐饮使用自来水，产生废水经污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“城市绿化”用水标准后回用于项目区绿化，冲厕，剩余部分排入大营河。

2、废气

项目产生的废气主要为油罐大小呼吸及卸油、加油等过程排放的油气（主要成分为非甲烷总烃）、厨房工作时产生的油烟、汽车进出加油站产生的尾气、化粪池和污水站、垃圾桶等产生的异味，具体污染情况如下。

（1）加油区废气

根据原环评报告，本项目现有单边加油站烃类有害气体的排放量见表1-10。

表1-10  现有项目区非甲烷总烃排放量一览表
项目
排放系数
通过量或转过量
（m3/a）
烃排放量
（t/a）
储油罐
小呼吸损失
0.12kg/m3通过量
4413.64
0.53
大呼吸损失
0.88kg/m3通过量
3.88
油罐车
卸油损失
0.60kg/m3通过量
2.65
加油站
加油机作业损失
0.11kg/m3通过量
0.49
加油机作业跑
冒滴漏损失
0.084kg/m3通过量
0.37
合计
—
—
—
7.92
项目A、B区年销售油量相同，故烃类有害气体排放量也相同，即A区、B区年排放烃类有害气体7.92t/a，总排放量为15.84t/a。储油罐装卸、油罐车装卸、加油作业等过程产生的烃类废气（非甲烷总烃）量为16.28t/a，均为无组织排放。项目柴油、汽油从汽车运输、卸油、储存到供给汽车加油，均在相对密闭的系统内完成，极大地降低了油气的外泄，废气产生量很少，项目区内的油罐汽车及加油机带有油气回收系统，废气产生量较小，且项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可减少非甲烷总烃的排放。油气回收装置回收率可达85%以上，则非甲烷总烃排放量为2.442t/a。项目所在区域站址较为开阔，空气流动较快，项目产生的非甲烷总烃经自然扩散后周界浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，即：周界外非甲烷总烃浓度≤4.0mg/m3，以及满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气回收装置的油气排放浓度≤25g/m3的要求。

厨房油烟

根据原环评，项目区的站房厨房油烟废气和综合服务经营区餐厅油烟废气排放情况见表1-11、1-12。

表1-11 站房内厨房油烟产生及排放情况

污染源

耗油量

油烟产生速率

油烟产生量

净化效率

排放速率

排放量

排放速率

站房内厨房

0.63kg/d

6.3g/h

18.9g/d

60%

2.25g/h

7.56g/d

1.26mg/m3
表1-12 综合楼内厨房油烟产生及排放情况

污染源

耗油量

油烟产生速率

油烟产生量

净化效率

排放速率

排放量

排放速率

单边站综合楼内厨房

5kg/d

15g/h

150g/d

75%

3.75g/h

37.5g/d

1.25mg/m3
合计

10kg/d

30g/h

300g/d

75%

7.5g/h

75g/d

1.25mg/m3
汽车尾气

车辆排放的尾气主要为进出口加油站区域的车辆在启动和停放过程中产生，废气中主要污染物为CO、HC、NOX等。
（4）异味
化粪池和污水站、垃圾桶等产生的异味量少，为无组织排放。

3、噪声

该项目运行期间噪声主要来本项目主要噪声来源于项目区内来往的机动车行驶产生的交通噪声，其次为加油泵、厨房风机等设备噪声。通过场地周边建有围墙、绿化等减噪后内噪声值能达标。

4、固体废物

项目运营期产生的固体废物包括生活垃圾、餐厅泔水、污泥、废旧零部件及危险固废。

项目服务区生活垃圾产生量为109kg/d，39.19t/a，总产生量为73.38t/a，项目区内设置密闭可移动式垃圾收集桶，产生的生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置。项目共产生泔水量52.3kg/d，19.09t/a。修理库修理废弃物产生量均为0.5t/a，总产生量为1t/a。废旧零件绝大部分进行回收利用，不能回收的经统一收集后外售或委托环卫部门定期清运。污泥产生量两侧产生量分别为11.30t/a、11.39t/a，总产生量为22.69t/a。污泥委托环卫部门定期清运处置。危险固废主要为废矿物油，委托昆明市危险废物处理处置中心清运处置。
三、现有污染物产排情况
项目现有污染物排放情况见表1-13。

表1-13 现有污染物排放情况表

项目
污染物
排放浓度（mg/L）
排放量（t/a）
水污染物
废水

/

18380.14

CODCr
50

0.91

SS
10

0.91

BOD5
10

0.18

氨氮
5

0.09

磷酸盐
0.5

0.012

动植物油
1

0.02

石油类
1

0.02

大气污染物
非甲烷总烃
/
2.442
油烟
/

0.03
固体废物
餐厨废物
/
0
生活垃圾
/
0
废矿物油

/

0

污泥
/
0
三、项目存在的主要环境问题
武昆高速富民服务区已包含在武昆高速中，通过了验收，根据调查情况，项目目前主要存在问题一下2个问题：

1、修理库没设危废暂存间；

2、食堂泔水未委托有资质单位进行清运、处置。

上述问题在改扩建完成后将得到解决。


表二 建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置

富民县位于昆明市西北，县城距昆明市23公里，介于东经102°21′-102°47′，北纬 25°08′-25°36′之间，地势南高北低，地形起伏明显，海拔高差大，最高是老青山主峰金铜盆山顶2817米，最低点是东村乡沙坪螳螂川出境处1455米，相对高差1362米。东邻寻甸县、嵩明县，南接五华区、西山区，西与禄丰县、武定县接壤，北和禄劝县相连。全县国土面积993平方公里（1489500亩），辖1个街道办事处5个镇。

本项目位于武昆高速富民县大营服务区，行政区划隶属富民县永定街道办事处东元村委会，距离武昆高速昆明西北收费站500m，具体地理位置为东经102°32′03.96″，北纬25°13′33.24″。项目区域地理位置见附图1所示。

2、地形、地貌

富民县山多坝子少，山区、半山区占87.9%，海拔高差大，最高海拔2817米，最低海拔1455米，相对高差1362米。境内主要有螳螂川和散旦河两大河流，沿河两岸 形成了富民坝子和散旦、款庄、东村、者北、赤鹫等几个河谷地带。富民县境内地形地貌复杂，以山地为主，地势大致向北倾斜，南高北低，山峦起伏。盆岭相间，山多坝少，全县有大小坝子18个，坝区面积12400公顷，占全县总面积的12.5%。最大的富民坝子2300公顷，海拔1687米。拟建场地地貌上属于河流侵蚀堆积成因形成的河谷地貌，路面设计高程与原地貌高差6到8m左右，勘察场地各勘探点（钻孔）位置的地面高程在1703.67m（ZK19）至1704.10m（ZK1）之间，平均高程1703.67m，高程差3.00m，地形较为平坦。

3、地质构造

富民县的地质构造属昆明凹陷中部，褶皱发达，褶皱线为南北走向，地层比较完整，从元古界昆阳群到新生界第四系，除缺古生界志留系外，其它地层均有出露。项目勘察场地在勘探深度范围内由上至下出露着如下一套地层：

（1）第四系全新统人工填土（Q4ml）素填土；（2）第四系全新统冲湖积（Q4al+l）新近沉积粘性土；

（3）第四系全新统冲洪积（Q4al+pl）角圆砾土；

（4）第四系全新统冲湖积（Q4al+l）残积土。所揭露的地层出露层次极少，地层结构简单，根据其成因、岩性、沉积旋回，勘探深度范围内的各地层分为4个大层，4个亚层。勘探场地地层在勘探深度范围内以粘性土类为主，占钻探总进尺的40.4%，其次为填土类，占钻探总进尺的33.6%，第三为砾石土类，占钻探总进尺的26.0%。

4、地震

富民县地处小江断裂带中断，历史上曾发生过多次破坏性地震，地震强度大，突发性、孤立性特征较明显，是全国地震重点监视防御区之一。地震设防烈度为8度。依据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目勘察区地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期Tg中硬场地为0.45s，勘探区地震基本烈度为7度。

5、气候气象

富民县属低纬高原季风气候区，气候特点是：冬无严寒、夏无酷暑，夏秋湿热，冬春干冷，日照时数多，光热条件好，日温差大，年温差小，立体气候明显。年平均气温 15.8℃，极端低温-7℃，极端高温33.4℃，年日照时数2278小时，降水量846.4毫米，5-10月降水占全年的88.4%，年平均相对湿度72%，蒸发量1189.5毫米，有霜期47.1天。

6、河流、水文

项目区域地表水向南汇入大营河，最终进入螳螂川。项目区域水系图见附图2。螳螂川源于滇池，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道办事处、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川”下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约1000米处进入禄劝县境，注入金沙江。县内全长63.4km，均宽65m，入出落差 258m，年入境水量86320万m3，年均秒流量 27.73m3，最大秒流量500m3。曾在清康熙五十一年(1712)断流。大营河，为螳螂川右岸一级支流，源于昆明市五华区五宝山（高程2540m），自河源起由北向西南方向流经八里坡村、五华区沙朗镇政府（这一段称沙朗河），于天生桥附近与另一源陡坡河相汇后，转向西北方向，过李子坪村、二村，在豹子洞附近进入富民境内，过完家村水文站后，逐渐转向西过何官营村、永定街道办事处，在成器墩。村纳小支流黄坡小河后，于永定街道办事处中沙滩村汇入螳螂川。主河道长36.3km，集水面积362km2，总落差860m，平均比降9.20‰。其中，富民境内集水面积131.8km2。

7、土壤植被

富民县全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500 米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与 水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和永定街道办事处、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒山区。富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗栎属和石栎属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。

项目区位于武昆高速公路两侧，周边植被主要为农田植被，种植蔬菜、葡萄、石榴等农作物，基本无原生植被。

8、矿产资源
富民县已探明具有工业开采价值的矿产资源有硝盐矿、钛矿、铝土矿、硅矿、铁矿、磷矿、方解石、彩玉石、大理石、石灰石等20余种。钛矿远景储量达1000万吨，其中 B+C+E 级储量800万吨，具有品位高，易开采的特点，其二氧化钛含量高于48.5%。硝盐矿远景储量32亿吨以上，经审批的工程控制D级储量6.1亿吨。铝土矿详查储量700万吨，远景储量2500万吨。大理石储量200万立方米。彩玉石储量170万立方米。

9、文物古迹及古树名木
经现场调查，评价区域内无国家级和省级的文物保护单位，也不涉及自然保护区及风景名胜区。



表三 环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)
1、环境空气质量现状
本项目位于武昆高速Km38+343—Km38+780处，属于居住区、商业交通居民混合 区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2016年昆明市环境质量状况公报》，2016年，富民县二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域空气环境质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。环境空气质量现状良好。
2、水环境质量现状

项目区属螳螂川流域，附近主要地表水体为大营河，为螳螂川支流，汇入河段为富民大桥-普渡河桥段。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川富民大桥-普渡河桥段为工业用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。

根据《2016昆明市年环境质量状况公报》显示，螳螂川富民大桥断面水质类别为劣Ⅴ类，不能满足相应功能区划要求。

项目纳污河流大营河水功能区为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。由于大营河流经区域主要是山区和少量的农村，受污染程度轻，从现场勘察来看，大营河水质清澈透明。
3、声环境质量现状

项目所在地位于公路武定至昆明高速公路Km38+343—Km38+780，同时项目位于富民工业园区大营—茨塘片区规划范围内，根据《富民工业园区总体规划（2010~2030 年）环境影响报告书》对园区声环境功能规划，项目靠近武昆高速沿线一侧35m的区域（距离公路红线35m范围）按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准进行控制，其余区域（包括规划的商贸物流区、集镇中心、居住区、行政区域以及园区内保留的村庄）按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行控制。项目紧邻区域主要为乡村道路及部分村民房屋，项目区域主要噪声源为武昆高速公路产生的交通噪声，根据现场踏勘情况，目前武昆高速车流量较少，且以小型车为主，故项目区临近武昆高速公路一侧35m以内环境噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的控制要求，其他三侧可以达到2类标准的控制要求。
4、生态环境现状

项目占地为农用地，在武昆高速公路征地范围内。现场踏勘时，项目区场地主要为农作物，没有原生植被，项目区常见动物主要为麻雀、老鼠等，其生物多样性一般。紧邻项目区域为农田，主要种植葡萄及蔬菜。生态环境以农业生态系统为主。

根据现场踏勘的结果，项目区域及周边200m范围内未发现国家、省重点保护野生植物分布。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
表3-1  服务区A区环境保护目标
序号

环境要素

保护对象

方位、距离

受影响人口

保护级别

1

环境空气

沙锅村

东、北面，5m

339户，1215人

环境空气质量执行《环境空气质量标准》GB 3095-2012)二级标准

经典别墅

南，440m

600人

何官营村

西南，280m

200人

2

声环境

沙锅村

东、北面，5m

5户，20人

声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准

3

地表水环境

大营河

南面，210m

/

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

表3-2   服务区B区环境保护目标
序号

环境要素

保护对象

方位、距离

受影响人口

保护级别

1

环境空气

沙锅村

东、北面，75m

339户，1215人

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准

经典别墅

南，40m

600人

何官营村

西南，50m

200人

2

声环境

沙锅村
东、北面，75m

5户，40人

声环境质量执行《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类标准

经典别墅

南，40m

15户，68人
3

地表水

环境

大营河

南面，100m

/

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准




表四 评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气

根据空气环境功能区划，项目所在区域环境空气功能为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表4-1。

表4-1   环境空气质量标准   单位:ug/m3
污染物名称

CO（mg/m3）
TSP

PM10
PM2.5
NO2
浓度限值

年平均

—
200

70

35

40

24小时平均

4
300

150

75

80

1小时平均

10
—

—

—

200

2、地表水

项目区地表水为大营河，大营河流经本项目所在区域河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。标准值详见表4-2。

表4-2 地表水环境质量标准（单位：除pH外，其余均为mg/L）

项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

石油类

TP（以P计）

粪大肠菌群
IV类

6～9

≤30
≤6
≤1.5
≤0.5

≤0.3
≤20000MPN/L

3、声环境

项目紧邻高速公路一侧35m范围执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类标准，昼间≤70dB（A），夜间≤55dB(A)；其他区域执行《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

	污染物排放标准
	1、废气

（1）施工期无组织粉尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（表2）无组织监控浓度限值。标准值见表4-3。

表4-3 大气污染物综合排放标准
标准类别

颗粒物(mg/Nm3)

厂界无组织浓度监控点
1.0（无组织排放标准）
（2）项目运营期厨房使用电能和液化气等清洁燃料，油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），加油站站房灶头数为1个，综合楼厨房灶头数为4个，厨房油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率详见表4-4。

表4-4 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率标准

规 模

中型

灶头数
≥3，<6

最高允许排放浓度(mg/m3)

2.0
净化设施最低去除率(%)

75

（3）运营期加油站废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关规定，即油气回收装置的油气排放浓度应≤25g/m3，排放口距离地面≥4m；烃类废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，标准值见表4-5。
表4-5 大气污染物综合排放标准
污染物
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度（mg/m3）
非甲烷总烃
周界外浓度最高点
4.0

（4）恶臭   本项目运营期污水处理站、化粪池等会产生恶臭，属无组织排放，恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GBJ  14554-93），详细情况见表4-6。

表4-6  相关大气污染物排放标准值

污染物
排放方式

排放标准

臭气
无组织
20（无量纲）

2、废水

项目区产生的生活污水经油水分离池、隔油池、化粪池等预处理后进入污水站处理，处理后废水部分用于站内绿化、冲厕，其余排至大营河。故环评要求项目区废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中用城市绿化、冲厕用水标准中的较严标准执行。项目区废水排放标准限值见表4-7、4-8、4-9。

表4-7 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准A标准最高允许排放浓度
项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

TN

TP（以P计）

粪大肠杆菌

动植物油
石油类

一级A标
6～9

50
10
5（8）
15
0..5
1000个/L

1
1

表4-8  《城市污水再生利用 城市杂用水水质》水质标准
项目

pH

溶解性总固体
BOD5
NH3-N

溶解氧
色度
总大肠菌群
总余氯

标准值
6.0～9.0
≤10
≤10
≤10
≥1.0
≤30
≤3个/L

接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2

表4-9  项目执行的排放标准
序号
项目

指标

项目执行标准
1
pH
6.0 ～ 9.0
2
色 度（度）
≤30
3
嗅
无不快感

4
浊度（mg/L）
≤5
5
溶解性总固体（mg/L）
≤1000
6
COD（mg/L）
≤50
7
BOD 5（mg/L）
≤10
8
氨氮（mg/L）
≤5
9
悬浮物（mg/L）
≤10
10

动植物油（mg/L）
≤1
11

石油类（mg/L）
≤1
12

阴离子表面活性剂
≤0.5
13

总氮 （mg/L）
≤15
14

总磷 （mg/L）
≤0.5
15

溶解氧（mg/L）
≥ 1. 0
16

总余氯（mg/L）
接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2
17

总大肠菌群（个/L ）
3
18

粪大肠菌群（个/L）
≤103
3、噪声

（1）项目施工阶段边界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值见表4-10。

表4-10  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

（2）项目运营期噪声排放紧邻武昆高速公路35m一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余区域均执行2类标准，具体标准值详见表4-11。

表4-11  工业企业厂界环境噪声排放标准值
时段

声环境功能类别

等效声级[dB(A)]
昼间

夜间

2类

60

50

4类

70

55

4、固体废弃物

机修过程产生的废机油等危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）。

	总量控制指标
	总量控制建议指标：

根据国务院“十三五”期间污染物排放总量控制要求，本项目排放的污染因子中，废水纳入总量控制要求的主要污染物是COD、NH3-N、TP。
本项目的污染物控制总量建议如下：

（1）废水

本次扩建新增废水量为2335m3/a，COD排放量为0.1t/a，NH3-N排放量为0.012t/a，磷酸盐排放量为0.002t/a；改扩建完成后项目废水排放量为20715m3/a，COD排放量为1.36t/a，NH3-N排放量为0.068t/a，磷酸盐排放量为0.011t/a。

废气

非甲烷总烃2.442t/a。
（4）固体废物

固废：处置率100%。


表五 建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

一、施工期工艺流程图

项目扩建施工期间，原有项目正常运营。

施工期工程内容主要包括原有建筑拆除、场地平整、地基开挖、各种建筑的构造、绿化和辅助工程的建设，项目建筑采用混凝土框架结构，本项目施工期约为8月。项目在建设过程中不同施工阶段所采用的施工方式不一样，所带来的环境问题也各异，但项目施工期对环境的影响具有短暂性，工程结束后施工产生的扬尘、噪声等对环境影响即随之消失。

项目施工期使用商品混凝土，项目内不设混凝土拌合场，不设取土场和施工营地，废土石及建筑垃圾由施工单位运至有合法手续的渣场堆放，项目内不设临时堆场，施工场地设于项目地块内。施工阶段污染流程见图5-1。
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图5-1   施工期工艺流程图
营运期工艺流程

本次项目扩建主要是综合楼、宿舍楼、修理库、停车场等主体工程建设，建设完成后，运营期的流程及产污节点如图5-2。

主要污染工序：
一、施工期污染物核算
施工期影响因素主要为项目内新建建筑时产生，其环境影响因素如下：
1、废气
建设期产生的废气主要为土建过程产生的粉尘和施工机械燃油烟气。

（1）粉尘

施工过程中，土方开挖、场地平整、材料运输、混凝土拌和及装卸、场内道路修筑等施工活动都会产生无组织排放粉尘。对于建设过程产生的粉尘量，本次评价引用《河南省建筑扬尘排污量抽样测算办法》中的排污系数进行核算，即建筑施工扬尘量按照挖1m3土石排放4.66kg粉尘。本工程的土石方预计13378.35m3，则整个建设过程的粉尘产生量为623.431t，本环评要求在建设过程中进行洒水降尘，则粉尘可降低70%左右，则建设期的粉尘排放量为187.03t。

（2）燃油废气

工程建设期间，各种施工机械（打桩机、挖土机、空压机、振捣器、装载机、电钻、电锯、电锤、运输车辆等）将大量消耗油料，排放燃油烟气。燃油烟气呈无组织排放，所含污染物主要为CO、NOX及碳氢化合物等。

2、废水
建设期废水包括建筑施工废水、雨季径流、地下涌水及生活污水。

建筑施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等，根据对类似工程施工情况调查，项目施工废水产生量约5m3/d，废水中所含污染物主要为SS，浓度约为3000mg/L左右，拟设置临时沉淀池进行收集处理，处理后回用于施工环节。

雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L左右，设置临时沉淀池进行收集处理，处理后回用于施工环节。

项目不设地下层，主要是基础开挖，项目地表层开挖深度不大，近距离范围无地表水体，故浅层地下水涌出量较小，其所含污染物主要为SS，浓度约在200~400mg/L，经泵抽排至地面沉淀池沉淀处理后用于施工过程或洒水降尘。

项目建设期生活废水主要为工作人员的洗手、冲厕废水，项目建设过程工作人员约50人，用水量按20L/（人·d）计，则用水量为1m3/d，排污系数按0.8计，则废水量为0.8m3/d。建设期依托原有的基础设施，废水经化粪池处理后排入污水处理站处理。

3、固体废物
本项目建设期产生的固体废物主要包括废弃施工材料及生活垃圾。建筑垃圾拟委托建筑施工单位代为处置，但须委托具备资质的建筑垃圾承运企业运输至具有合法手续的建筑垃圾消纳处置场处置，项目内不设临时堆场。生活垃圾交环卫部门处置。

（1）弃土

根据项目可研资料，项目工程建设中土石方量为13378.35m3；做到土方平衡，无弃方。
（2）建筑垃圾

建设期建筑垃圾主要在构筑物建造过程中产生，根据相关资料，建造过程中建筑垃圾产生量通常在20～50kg/m2之间，具体产生量与设计方案、工人素质和建筑材料使用管理水平有关。本项目新建部分总建筑面积为2603.89m2，建筑垃圾产生量按30kg/m2进行计算，则产生量约为78.12t。主要成份以废混凝土、废砖瓦、废木料、废钢材等惰性材料为主。

综上所述，本项目建设期固体废物产生及组成情况如表5-1所示。

表5-1 项目建设期固体废物产生量及组成情况一览表
序号

固体废物名称

产生质量(t)

产生体积(m3)

所占比例(%，按质量计)

1

弃土（包括软基土）

0
0

0

2

施工建筑垃圾

78.12

31.25
100

合计

78.12
31.25

100

建筑垃圾容重以平均2.5t/m3计。

（3）生活垃圾

项目施工期有50个工作人员，生活垃圾产生量按0.2kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为10kg/d，集中收集后委托环卫部门清运、处置。

4、噪声

项目建设期间噪声源为机械噪声、运输车辆噪声及施工作业噪声。项目建设过程中将使用打桩机、挖土机、空压机、振捣器、装载机、电钻、电锯、电锤、运输车辆等进行施工。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表5-2。

表5-2 建设期各阶段主要噪声源状况

施工阶段
声源
噪声源dB(A)

土石方阶段

挖土机

76～96

冲击机

90～95
空压机

75～85

打桩机

95～105

运输车辆

70～90

地坪与结构阶段

混凝土输送

90～100

捣振器

100～105

电锯

100～110

电动机

90～95

空压机
75～85

运输车

70～90

装修、安装阶段
电钻

100～115

电锤

100～105

手工锯

100～105

运输车辆

70～90

营运期污染物核算

本次扩建工程部分包括餐厅、超市、修理库、宿舍楼、停车场等，本次环评污染物核算针对餐厅、超市、修理库、宿舍楼、停车场等进行核算。

1、废气
本次扩建工程部分营运期废气主要为停车场的汽车尾气、卫生间等产生的异味。餐厅的厨房油烟废气。
汽车尾气及异味

车辆排放的尾气主要为车辆在启动和停放过程中产生，废气中主要污染物为CO、HC、NOX等，公厕在运营过程中有异味散发，其产生量少，为无组织排放。

油烟

本次扩建在B区新建1栋2层综合服务楼，1、2楼均设有厨房，拟各安装油烟净化器1台，油烟去除效率为75%。服务区B区新增餐厅接待用餐人员按600人/天进行估算，年工作365天，餐厅日工作时间按10小时计，本项目根据一般食堂厨房食用油平均油耗系数及项目实际情况，取每人每餐耗油量10g/d·餐计，每人在项目区用餐1次，油烟和油的挥发量占总耗油量的3%，油烟机风量为8000m3/h，则新增餐厅油烟产生及排放情况见表5-3。

表5-3 新增餐厅油烟产生及排放情况

污染源

耗油量

油烟产生速率

油烟产生量

排放速率

净化效率

油烟排放速率

油烟排放量

排放速率

新增厨房

6kg/d

18g/h

180g/d

2.25mg/m3
75%

4.5g/h

45g/d

0.5625mg/m3
废水

项目项目扩建新增的废水有修理废水、公厕废水、餐厅废水、绿化用水。

（1）修理废水
服务区B区新建修理库，其产生废水主要为修理车辆时修理工人的洗手废水。修理库工人为4人，用水量按10L/d·人计，则其用水量为0.04m3/d，14.6m3/a，污水产生量按用水量的80%计，则污水产生量为0.032m3/d，11.68m3/a。修理库废水进入隔油沉淀池处理后再进入污水处理站。

（2）公厕废水

服务区B区内新增的服务楼含有公厕，供过往高速公路旅客如厕。按每人每次使用公厕需用水7L计，预计新增公厕每天使用人数为1000人，则公厕用水量为7m3/d，2555m3/a。污水产生量按用水量的100%计，则污水产生量为7m3/d，2555m3/a。

餐厅废水

服务区B区新建综合服务楼1、2层设有超市（食品）、超市（工艺品）、厨房及餐厅、办公室等。一层主要为超市经营场所，餐厅面积较少，为75.6m2，二层以餐厅为主，餐厅面积为352.8m2。因此餐厅总面积为428.4m2，参照《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2006）中的规定，属于营业面积200-1000m2的正餐服务，用水定额为40L/（m3•d）。则其用水量为17.136m3/d，6254.64m3/a。污水产生量按用水量的80%计，则污水产生量为13.71m3/d，5004.15m3/d。

（4）宿舍楼废水

服务区B区新增宿舍楼，为项目区员工提供住宿，宿舍楼共设11个房间，每个房间3张床，用水参照《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2006）中“一般旅馆-室内有盥洗和浴室、上下水卫生设施-130L/（床•d）”计，则宿舍楼用水量为4.29m3/d，1565.85m3/a。污水产生量按用水量的80%计，则废水量为3.432m3/d，1252.68m3/a。
（5）绿化用水

项目区A区新增用地为预留用地，B区新增绿化面积18473m2，富民地区雨天136d，晴天229d。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2013）中城镇公共服务用水定额园林绿化用水定额为3L/m2，晴天一天洒水一次晴天一天洒水一次，则晴天绿化用水为55.419m3/d，年用水12690.951m3/a，雨天不绿化，项目绿用水为经污水站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“城市绿化”用水标准。

综上，本次扩建新增废水量为24.174m3/d，经污水处理站处理达标后回用于冲厕及绿化，剩余的外排至大营河。根据计算，项目外排废水量为2335.664m3/a。
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图5-3  扩建部分给排水平衡图（单位：m3/a）

根据设计，在B区新建1座处理能力为100m3/d的污水处理站，处理B区的污水，在项目建成后，原有的处理规模为50m3/d的污水处理站拆除，B区的污水全部由新建污水处理站处理。本次扩建部分新增废水量为21.782m3/d，B区原废水产生量为31.22m3/d，新建的污水处理站能够满足水处理要求。
表5-4  扩建部分运营期水污染物产生情况

项目
污染物
产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
排放浓度（mg/L）
排放量（t/a）
水污染物
废水

/

8823.51
/

2335.664
CODCr
300
2.647 
50

0.117 
SS
300

2.647 
10

0.023 
BOD5
250

2.206 
10

0.023 
氨氮
35

0.309 
5

0.012 
磷酸盐
9

0.079 
0.5

0.001 
动植物油
40

0.353 
1

0.002 
石油类
30

0.265 
1

0.002 
固废

本次扩建部分产生的固废废物有生活垃圾、餐厅泔水、修理库产生的废旧零件、废矿物油、废旧电池等。

（1）生活垃圾

高速路过往车辆在服务区加油、用餐时产生的垃圾产生量按10kg/100人，本次扩建区 旅客量约800人/d，旅客产生生活垃圾量为80kg/d，29.2t/a。生活垃圾主要为员工的日常生活及过往客人产生的食品包装袋、果皮纸屑、烟头等，项目区内设置加盖可移动式垃圾收集桶，产生的生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置。

餐厅产生的固体废物

新建餐厅每天用餐旅客约600人，餐饮过程的泔水产生量按0.05kg/（人·d）计，则B区产生的泔水量为30kg/d，10.95t/a。

（3）污水处理设施污泥

项目新增的化粪池、隔油池及污水站等在运行过程中会产生一定量的污泥。污泥产生量约为污水处理量的0.1%，处理污水量为8823.51m3/a，则污泥产生量为8.82t/a，污泥委托环卫部门定期清运处置

（4）修理库产生的固废

1）废旧零件

修理库产生的废旧零件包括汽车维修产生的废旧零部件、废旧轮胎、废弃包装材料等。

产生量根据实际的经营情况定。废旧零件绝大部分进行回收利用，不能回收的经统一收集后外售或委托环卫部门定期清运。

2）危险废物

项目危险废物为车辆维修过程中产生的废矿物油、废旧电池等。

修理库在汽车维修过程中会产生一定量的废机油以及废刹车油等，按《国家危险废物名录》，属于危险废物中的废矿物油类（HW08），非特定行业中其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油（废物代码：900—249—08）。环评要求设置两侧修理库内各设1个专门收集废矿物油的回收桶，容积为160L/桶。废旧电池用专用收集桶收集和废矿物油收集桶一起，暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位清运处置。

表5-5  扩建部分固体废物情况一览表

序号

种类

产生位置

产生量t/a

固废性质

处置措施

1

生活垃圾

项目区

29.2

一般

委托环卫部门清运

2

餐饮泔水

厨房

10.95

一般

3

污泥

污水处理设施

8.82

一般

4

废旧零件

修理库

根据实际经营情况定

一般

5

废矿物油

修理库

根据实际经营情况定

危废

有资质单位清运、处置

6

废旧电池

修理库

根据实际经营情况定

危废

4、噪声

本项目主要噪声来源于项目区内来往的机动车行驶产生的交通噪声，修理库的设备噪声，厨房的油烟净化器风机噪声、人群交流噪声。

（1）汽车噪声：项目在营运期间汽车噪声主要是汽车行驶产生的噪声，产生区域为停车场，为间断性噪声，其持续时间短，其噪声源强65～80 dB（A）之间。

（2）修理库设备噪声：项目主要设备噪声是汽车维修过程中使用的设备噪声，其噪声源强约为70dB（A），属于低噪声设备。

（3）油烟净化器风机噪声：项目在营运期间使用符合环保要求的油烟净化器和风机，其噪声源强85~90 dB（A）之间。

（4）人群交流噪声：项目在营运期间人群噪声源强60~70 dB（A）之间。

项目噪声源强详见表5-6所示。

表5-6 项目噪声产生情况

噪声类型
产生位置
噪声特征

噪声声级[dB(A)]

设备噪声
修理库
固定噪声源
70
汽车运行噪声
停车场
流动噪声源
65~80
油烟净化器风机
餐厅厨房

固定、不定时

85~90
三、“三本账”核算
项目改扩建前后污染物排放情况见表5-7。

表5-7 改扩建后污染物排放情况对比
污染物名称

单位

原有部分
排放量

扩建部分
排放量

最终排放量

排放增减量

废水

废水

万m3/a

1.838
0.2335

2.0715
+0.2335
CODCr
t/a

0.919

0.117
1.036
+0.117
SS

t/a

0.184

0.023
0.207
+0.023
氨氮

t/a

0.056

0.012
0.068
+0.012
磷酸盐

t/a

0.009

0.002
0.011
+0.002
动植物油

t/a

0.018

0.002
0.02
+0.002
废气

非甲烷总烃
t/a

2.442

0

2.442
0

固废

餐厨垃圾
t/a

0
0

0

0

生活垃圾

t/a

0

0

0

0

废油

t/a

0

0

0

0

污泥
t/a

0
0

0
0



表六 项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
	产生量(t/a)
	排放浓度
	排放量(t/a)

	大

气

污

染

物
	施工期
	机械尾气
	CO、NOx、CH
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	施工扬尘
	TSP
	—
	623.431
	—
	187.03

	
	
	车辆行驶扬尘
	扬尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	运营期
	汽车
	尾气
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	公厕
	异味
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	厨房
	油烟
	/
	0.182
	/
	0.046

	
	
	加油站
	非甲烷总烃
	/
	16.28
	
	2.442

	水

污

染

物
	施工期
	废水
	SS
	—
	0.8m3/d
	—
	0

	
	营运期
	废水量
	废水量
	/
	31523.59
	/
	20715

	
	
	项目区
	CODCr
	300
	9.457
	50
	1.036

	
	
	
	SS
	300
	9.457
	10
	0.207

	
	
	
	BOD5
	250
	7.881
	10
	0.204

	
	
	
	氨氮
	35
	1.103
	5
	0.068

	
	
	
	磷酸盐
	9
	0.284
	0.5
	0.011

	
	
	
	动植物油
	40
	1.261
	1
	0.020

	
	
	
	石油类
	30
	0.946
	1
	0.020

	固

体

废

物
	施工期
	场内建筑拆迁
	拆迁建筑垃圾
	——
	少量
	处置率100%

	
	
	土石方开挖
	弃土
	——
	0t
	

	
	
	构筑物建造
	建筑垃圾
	—
	78.12t
	

	
	运营期
	修理库
	废旧零件
	—
	根据实际经营情况
	

	
	
	
	废矿物油
	—
	
	

	
	
	
	废旧电池
	—
	
	

	
	
	
	其它废物
	—
	
	

	
	
	服务区
	生活垃圾
	102.58
	

	
	
	
	餐厅泔水
	30.04
	

	
	
	
	污泥
	31.51
	

	噪

声
	施工期
	施工机械
	噪声
	70~105dB(A)
	昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)

	
	运营期
	修理库设备噪声
	噪声
	70dB(A)
	紧邻武昆高速公路35m一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)、其余区域执行2类：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)

	
	
	汽车运行
	噪声
	65～80dB(A)
	

	
	
	油烟净化器风机
	噪声
	85~90dB(A)
	

	其他
	

	主要生态影响(不够时可附另页)

建设项目区域原生态环境主要为闲置空地以及农作物种植地，区域生态环境是不完善的生态系统。服务区建成后，通过绿化可以恢复部分生态，对整体的生态环境影响较小。


表七 环境影响分析
	一、施工期环境影响分析

1、施工期粉尘影响分析

项目在施工过程中，土石方的开挖、回填、弃土堆放和物料运输等作业会造成地面扬尘。该粉尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境中总悬浮颗粒物（TSP）指标升高，据有关实测资料表明，尽管该粉尘粒径较大，多数沉降于施工现场，但少数粒径小于10μm的粉尘会形成飘尘，主要影响到周边100m范围内。从项目周边环境看，项目施工期环境保护目标主要为：项目东面、北面的砂锅村南面的经典别墅，西南面的何官营村以及项目区原有的办公厂地。为控制施工期扬尘对周围环境的影响，本工程施工期应特别注意防尘问题，采取的治理措施如下：

（1）在施工过程中，作业场地应采取围挡、围护以减少粉尘扩散，在项目厂界施工现场周围设置围墙。根据《昆明市建设工地文明施工管理规定》（昆政办〔2011〕89号）第六条规定，项目建设工程工地周围必须设置不低于2.5米的遮挡围墙。第九条：项目施工单位未经批准不得在工地围护设施外随意堆放建筑材料。在经批准临时占用的区域，应严格按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸建筑材料和机具设备，并设置不低于2.5米的围护设施。

（2）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少粉尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水3～4次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。根据有关资料表明，施工场地洒水后，粉尘量将减低28%～75%，可大大降低其对环境的影响；

（3）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；

（4）加强施工现场运输车辆管理。拆除后的建筑垃圾在运输出场时应采取封闭运输方式，在项目范围内运输的车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；

（5）粉状物料场所尽量布置于施工场地中部，大风天气时应进行必要的遮盖。粉状物料装卸时禁止凌空抛洒；

（6）在施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应尽量避开居民区的上风向，并加盖蓬布、适时洒水，防止二次粉尘；

（7）对建筑垃圾及临时堆土应及时处理、清运，以减少占地，控制建筑污染，保持施工现场卫生整洁；

（8）加强施工现场扬尘控制。严禁从建筑物高处向下倾倒建筑垃圾。

项目在严格管理，切实落实上述措施的情况下，施工扬尘可得到有效控制，对周围空气环境质量影响不大。

此外，施工期燃油烟气主要由施工燃油机械和运输车辆产生，所含污染物主要为CO、NOx和THC等。由于施工区域较为开阔，大气扩散条件较好，而燃油烟气排放量相对较小，因此施工燃油机械和运输车辆产生的燃油烟气在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域空气环境质量和周围关心点的影响较小。

2、水环境影响分析

项目内不设专用施工营地，食宿依托原有服务区，因此，施工期废水主要为建筑施工废水、雨季径流、地下涌水及少量施工人员洗手、冲厕废水。

建筑施工废水所含污染物主要为SS，浓度为3000mg/L左右。建筑施工废水由于SS浓度较大，直接外排会对下游水体产生不利影响。因此，处理后的废水回用于洒水抑尘和工程养护。采取以上措施后，建筑施工废水不会对周围地表水体造成大的不利影响。

雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L左右。为避免雨季径流对周围水体产生不利影响，项目应采取以下措施：①尽量收集施工场地的暴雨径流，并设置沉淀池对暴雨径流进行沉淀处理后回用；②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；③雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。采取以上措施后，雨季径流中的SS浓度可得到较大程度的降低，不会对周围地表水体造成大的不利影响。

浅层地下涌水中所含污染主要为SS，浓度约在200~400mg/L。该部分渗水经泵抽排至地面沉淀池沉淀处理后回用于项目内施工、洒水抑尘及工程养护。

施工人员依托使用原有服务区的基础设施，生活污水经化粪池和污水处理站处理后外排。
采取以上措施后，施工期不会对周围地表水体造成大的不利影响。

3、固体废物处置及环境影响分析
本项目建设期产生的固体废物主要包括废弃施工材料及生活垃圾。建筑垃圾主要成份以废混凝土、废砖瓦、废木料、废钢材等惰性材料为主，若建筑垃圾处置不当，则会造成占用土地、破坏景观、引发粉尘等二次污染以及引发水土流失不利影响，因此，项目必须采取妥善的处置措施。

本工程产生的建筑垃圾为78.12t，其主要包括水泥凝结废渣、废弃铁质及木质建材等，项目应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，例如木制(铁制)材料等，请回收商进行收购，重复利用；不能回收利用的部分须委托具备资质的建筑垃圾承运企业运输至具有合法手续的建筑垃圾消纳处置场处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

项目建设单位在进行施工招标时，应明确要求中标的施工单位需严格按照《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办﹝2011﹞88号）的相关规定的规定执行，运输过程中应加以覆盖，防治沿途洒落，以最大限度减缓对周围环境的影响。

建筑垃圾属无毒无害的城市建筑垃圾，只要项目加强管理，严格按照《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办﹝2011﹞88号）的相关规定，委托具备资质的建筑垃圾承运企业运输至具有合法手续的建筑垃圾消纳处置场处置，杜绝乱堆乱倒，则不会对外环境产生大的不利影响。

施工人员生活垃圾应集中存放，并委托环卫部门及时清运。

项目在对各固体废物采取了相应的措施后，可使固体废物得到妥善处置，不会对外环境产生大的不利影响。

4、声环境影响分析
（1）施工期噪声源分析

项目施工期噪声主要来源于各类施工机械和运输车辆，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值为3~8dB(A)。
施工期噪声影响预测分析

在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算模式为：

Lp2=Lp1－20lg（r2/r1）

式中：LP1——受声点P1处的声级[dB(A)]；

LP2——受声点P2处的声级[dB(A)]；

r1——声源至P1处的距离（m）；

r2——声源至P2处的距离（m）。

由上公式计算出本评价区域施工场地噪声预测结果见表7-1。

表7-1  距声源不同距离处的噪声值dB(A)
设备名称

1m

10m

20

40m

50m

100m

180m

200m

推土机

86

66

60

56

52

46

42.5

40

装载机

90

70

64

58

56

50

46.5

44

挖掘机

84

64

58

52

50

44

40.5

38

混凝土振捣器

80

60

54

48

46

40

36.5

34

灌注桩机

90

70

64

58

56

50

46.5

44

静压式打桩

90

70

64

58

56

50

46.5

44

升降机

82

62

56

50

8

42

38.5

36

运输车辆

85

65

59

53

51

45

41.5

39

由表7-1可以看出，施工机械中噪声影响较大的设备是装载机和打桩机。单台设备运行时，距施工点10m外昼间可达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求。项目所在区域声环境质量按GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准进行保护，从预测结果看，项目施工噪声昼间影响范围在距施工点周围40m左右，夜间影响距离在距施工点周围100m左右。
项目施工阶段主要包括土石方施工阶段、打桩施工阶段、结构施工阶段、主体设施装修阶段等，根据不同阶段使用的施工机械可知，土石方及打桩施工阶段设备噪声源强最大，本报告采用装载机、灌注桩机、静压式打桩机等噪声最大的设备作为噪声源强进行预测，源强约为90dB（A），该部分设备主要设置于主体建筑所在位置，本报告采用噪声预测公式，预测噪声最大设备施工时对关心点的影响，预测见表7-2。
表7-2  施工噪声对周边关心点影响预测

关心点名称
方位
距厂界距离（m）

源强dB（A）
第一排建筑影响值dB（A）
达标情况

砂锅村

项目北面、东面
5

90

76
超标

经典别墅
南面
40

90

58
超标

何官营村
西南面
50

90

56

超标
从预测情况来看，项目施工建设时，项目昼、夜间施工噪声对沙锅村、经典别墅、何官营村的噪声影响值不能满足环境质量要求，噪声影响值达不到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求。为保护区域声环境质量和周边关心点，保障施工噪声满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，项目应采取以下施工噪声防治措施：
①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，如尽量使用静压打桩方式等；

②在进行建筑垃圾运输时，应合理安排运输时间，避免在夜间及交通拥挤时段进行；

③将强噪声设备布置于施工场地中部，并进行一定的隔声及减振处理；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排；

④在进行物料运输时，施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离兰亭上锦住宅小区，车辆出入现场时应低速、禁鸣；

⑤应科学合理地安排施工步骤，采取诸如分段浇筑等方式，尽量减短噪声持续排放的时间。
项目施工期对噪声采取以上措施后，施工噪声可得到有效控制，对关心点和周围声环境质量的影响较小。

本项目施工结束后，施工期各种影响即可消除。

5、水土流失影响分析

施工期间，由于土地平整等过程会加剧扰动地表和土壤侵蚀，造成土质疏松，在雨季受雨水冲刷会导致项目区产生水土流失。在建设过程中，修建临时截水沟、排水沟，及时夯实回填土、施工道路采用硬质路面，能够减少施工期水土流失。项目建成后，大部分区域经硬化或绿化，因施工造成的水土流失将得到控制。

二、营运期环境影响分析
1、环境空气影响分析
项目营运期废气主要为汽车尾气、备用发电机废气、餐饮废气、加油站烃类废气、加油站及中水处理设施、卫生间等产生的异味。
（1）汽车尾气影响分析

进出服务区的车辆在行驶过程中将产生一定量的尾气，为避免汽车尾气对周围环境空气质量产生影响，项目应严格管理，切实加强车辆的年检监督管理，确保汽车尾气做到达标排放，及时淘汰尾气超标车辆。加强服区内车辆管理，规范停车场的停车秩序，以减少尾气的排放。另外，应加强节能和环保意识科普，如减少启动暖车时间，合理控制发动机工况，尽量以车辆设计的经济时速运行，不猛加速和急刹车等。

备用发电机废气

服务区的电源接自供电网，停电的机率较小，发电机的使用频率较低，产生的废气量少，经过无组织扩散后，对环境的影响较小。

（3）餐饮废气

服务区扩建完成后，食堂安装油烟集气罩和油烟净化器，并设有专门的油烟排气筒，油烟经集气罩收集，通过油烟净化器处理后由排气筒外排，排放浓度低于2.0mg/m3，可达GB18483-2002《饮食业油烟排放标准》要求，对周围环境产生的影响不明显。
加油站非甲烷总烃废气
本次扩建工程不新增加油站，根据《云南中油云岭石油有限责任公司富民加油站（双边）项目环境影响报告表》大气环境影响分析结论，项目区主导风向为西南风，周边最近的路政管理办公楼及沙锅村距离项目厂界5m，其中路政管理办公楼位于油罐区及加油区侧风向，沙锅村位于下风向，沙锅村距加油区和油罐区60m，非甲烷总烃经空气稀释，植物吸收后，对下风向沙锅村村民影响不大；项目周边其余村庄距离项目区较远，项目产生的废气对其影响较小。
（5）异味

项目内中水处理设施、垃圾收集设施、化粪池等在运营过程中有异味散发，若不采取相应的措施及加强管理，可能引发异味扰民事件。

垃圾收集桶中的固体废弃物若不及时清理，有机物腐败会产生恶臭气体，恶臭气体产生量与气温有很大的关系，高温有利于恶臭气体的产生。要求项目区内的生活垃圾 做到分类收集，统一管理，委托环卫部门定期清运。此外，服务区A、B区建有的化粪池均布置在地下，污水站周边进行绿化，且项目污水处理设施位于场地中间，距离周边敏感点较远，其产生的臭气经过空气扩散稀释后对周围环境影响较小。

2、地表水环境影响分析

（1）项目污水特征及排水去向

根据现场调查，项目区实行雨污分流制。加油区、油罐区及服务区雨水收集后排至场外排水沟；加油区地坪冲洗废水由周边截水沟收集进入沉砂池及油水分离池预处理，预处理后废水采用水泵送至污水站处理；综合楼、站房及厕所等废水经隔油池、化粪池处理后排入污水站，处理达标的尾水用于绿化、冲厕或排至场外排水沟，最终进入大营河。

项目运营期废水主要为工作人员生活污水、综合楼餐饮废水、公厕废水、宿舍楼废水及少量的地坪冲洗废水，废水中污染物主要为COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、动植物油、石油类等。服务区建有隔油池、化粪池及污水站处理服务区的废水，废水处理达到《城镇污水处理厂污染 物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中较严的用水标准后回用于项目区绿化、冲厕，其余排入周边排水沟，最终进入大营河。

（2）油水分离设施及其设计可行性分析

项目A区已有隔油池1个，隔油沉淀池2个。隔油池位于综合楼东侧绿化带内，负责处理综合楼内餐饮废水；1个隔油沉淀池位于修理库，处理修理库含油废水；1个隔油沉淀池位于加油区西北侧绿化带，用于处理地坪冲洗废水及初期雨水。项目B区已有隔油池1个，隔油沉淀池2个。隔油池位于综合楼西侧绿化带内，负责处理综合楼内餐饮废水；1个隔油沉淀池位于原修理库，拆除；1个隔油沉淀池位于站房东南侧，负责处理加油区地坪冲洗废水和B区加油站站房厨房废水。项目B区本次新建1个隔油池，容积为3m3，1个隔油沉淀池，容积为0.1m3。根据GB50015-2003《建筑给排水设计规范》（2009年版），隔油池内污水流速不得大于0.005m/s，污水在池内停留时间宜为2min～10min。服务区A区、B区含油废水量及其对应油水分离设施容积见表7-3。

表7-3  项目含油废水量及其对应油水分离设施容积一览表
序号
含油废水
水量
设施容积
备注
1
A区综合楼餐饮废水
23.36m3/d
0.0390m3/min
6m3（隔油池）
厨房营业时间按 10h计
2
A加油站地坪冲洗废水

0.36m3/次
0.012m3/min
6m3（隔油沉淀池）
按 30min 计
3
A区修理库
0.032m3/d
53.3mL/min
0.1m3（隔油沉淀池）
按6h计
4
B区（原综合楼）餐饮废水
37.48m3/d
0.0625m3/min
6m3（隔油池）
厨房营业时间按 10h计
5
B区（新建综合楼）餐饮废水

13.71m3/d
0.0023m3/min
3m3（隔油池）
厨房营业时间按 10h计
6
B区新建修理库
0.032m3/d
53.3mL/min
0.1m3（隔油沉淀池）
按6h计
7
B区加油站地坪冲洗废水
0.25m3/次
0.008m3/min
6m3（隔油沉淀池）
按 30min 计
8
B区加油站厨房废水
0.86m3/d
0.0047m3/min
营业时间按 3h计
从表7-3可以看出，项目建有隔油池、油水分离池容积能满足含油废水在池内水力停留时间（2min～10min）要求，故项目隔油池和油水分离池设计合理、可行。

（3）废水达标排放的可行性分析
本服务区扩建后新增一座处理规模100m3/d的污水处理站，根据建设方提供资料，项目污水处置采用二级生物接触氧化+消毒过滤工艺。

工艺可行性分析：生物接触氧化工艺采用固定式生物填料作为微生物的载体，生长有微生物的载体淹没在水中，曝气系统为反应器中的微生物供氧。由于生物接触氧化法的微生物固定生长于生物填料上，克服了悬浮活性污泥易于流失的缺点，在反应器中能保持很高的生物量。

1）工艺特点

a、生物接触氧化法对冲击负荷和水质变化的耐受性强，运行稳定。

b、生物接触氧化法容积负荷高，占地面积小，建设费用较低。

c、生物接触氧化法污泥产量较低，运行管理简单。

d、生物接触氧化法有时脱落一些细碎生物膜，沉淀性能较差的造成出水中的悬浮固体浓度稍高，一般可达到30mg/L左右。

e、石英砂过滤及活性炭吸附不仅能有效去除废水中动植物油及石油类，还对生物法难以去除的有机物如色度、异味、表面活性物质等有较好的去除效果。

2）适用范围

生物接触氧化法适用于小规模污水处理工程，尤其适用于场地面积小、水量小、水质波动较大和污染物浓度较低、活性污泥不易培养等情况，管理方便。

3）处理效果

项目废水经二级+消毒过滤工艺处理后，COD去除率88%、BOD5去除率97%，SS去除率99%、NH3-N去除率88%、总磷去除效率 96%，动植物油去除率97%，石油类去除率 98%。项目消毒采用次氯酸钠作为消毒剂。根据本工艺对污染物质的去除效果计算项目污水站出水水质如表7-4所示。

表7-4 污水处理工艺废水去除效率分析结果

项目

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

动植物油

石油类

处理前浓度（mg/L）

300

250

300

35

9

40

30

去除效率

88

97

99

88

96

98

98

排放浓度（mg/L）

36

7.5

3

4.2

0.36

0.8

0.6

GB18918-2002标准（mg/L）

50

10

10

5

0.5

1

1

由表7-4可以看出，项目污水采用上述污水站处理工艺处理后，项目外排废水可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准的要求。

同时根据云南众测检测技术服务有限公司对污水处理站的出水水质的监测报告，结果显示，经二级生物接触氧化+消毒过滤工艺处理的废水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准的要求。由于云南众测检测技术服务有限公司对污水处理站的出水水质的监测报告中没有对COD进行监测，COD类比安楚高速公路空龙山服务区上行线污水处理站的监测数据。安楚高速公路空龙山服务区上行线污水处理站采用的工艺与本项目一样，根据监测报告（见附件），污水处理站出口的废水中的COD的监测值为38mg/L，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准中的50mg/L的限值要求。
为确保项目废水达标排放，环评要求建设方加强污水处理设施管理，项目区环保设施实行专人专管，保证项目污水处理设施正常运转，确保废水达标排放。

项目废水排放预测分析

1）污染物排放情况

根据工程分析，项目废水在正常情况下排放水量及排放污染物浓度见表7-5。

表7-5  项目水污染物排放情况   mg/L

项目
水量

COD

BOD5
NH3-N
TP

动植物油

石油类

正常情况

20415m3/a

50

10

5

0.5

1

1

2）水质预测

根据HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则 地面水环境》及本项目特点和水质现状，预测指标为COD、BOD5、NH3-N、TP；预测时段为枯水期，以安全和保守为原则，采用一维稳态完全混合模型预测项目废水外排后大营河水质。完全混合模型如下：
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式中C——污染污染物浓度，mg/L；

Cp——污染物排放浓度，mg/L；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；

Qp——废水排放量，m3/s；

Qh——河流流量，m3/s。

3）预测结果和评价

大营河属于螳螂川一级支流，水体功能为IV类水，本底值采用富民监测站对大营河监测的数据，预测结果及达标情况见表7-6。

表 7-6  河流水质预测结果  单位：mg/L

项目
废水排放量
河水流量（枯期）
COD
BOD5
NH3-N
TP
河流背景值
—
0.69m3/s
60.67
3.63
1.42
0.21
正常排放情况预测值

6.47×10-4m3/s
/
50
10
5
0.5
GB3838-2002表1中Ⅳ类水体标准
30
6
1.5
0.3
评价结果

超标

达标

达标

达标

3、固体废物影响分析

项目营运期产生的固体废物主要为运营期产生的固体废物包括生活垃圾、餐饮泔水、废旧零件、污泥、危险固废等。

（1）生活垃圾

扩建完成后，服务区产生生活垃圾总量为102.58t/a。项目区内设置密闭可移动式垃圾桶进行收集，产生的生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置，处置率为100%，对周边环境的影响较小。

餐饮泔水

扩建完成后，项目区工作人员及过往旅客就餐产生餐饮泔水量A区和B区共30.04t/a。本环评建议将项目区产生的餐饮泔水交由有资质单位进行处置。处置率达到100%，对周边环境影响较小。

（3）污水处理设施污泥

项目化粪池、隔油池及污水站在运行过程中会产生一定量的污泥。污泥产生总量为30.64t/a，产生的污泥委托环卫部门定期清理。其处置率为100%，对周边环境的影响较小。

（4）废旧零件

汽车维修产生的废旧零件主要包括汽车维修产生的废旧螺丝、废旧轮胎、废弃包装材料等。根根据工程分析，A、B区修理库产生废旧零件共1t/a，废旧零件绝大部分进行回收利用，不能回收的经统一收集后外售或委托环卫部门定期清运。其处置率为100%，对周边环境的影响较小。

（5）危险固废
1）废矿物油：根据工程分析，项目产生废矿物油为修理库在汽车维修过程中产生的废机油、废刹车油等废矿物油，项目A、B区内各设置废矿物油的回收桶1个和4m2的危险废物暂存间，产生的废矿物油集中后为委托有资质单位清运处置。
2）废旧电池：根据工程分析，项目在汽车维修过程中会产生废旧电池，废旧电池属于危险废物，收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位清运处置。
针对项目危险废物，在项目区内暂存时，并建立台账，应严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）建设专用的危险废物贮存间，并对相应的堆放场地进行防渗、防腐、防火、防扩散、防流失等处理，有安全照明设施和观察窗口。严格按照相关规定进行使用、存储、管理，油品存放处严禁吸烟，并配备足够的消防设施（如：干粉灭火器，二氧化碳灭火器，沙等），避免由火灾引起的环境问题。本次环境影响评价报告提出在项目修理库设置专门的危废贮存间，危废贮存间面积为4m2，分为废矿物油区以及其他废物区。其中废矿物油区面积为2m2，主要收集废矿物油，项目设置废矿物油回收桶，回收桶容积为160L/桶；其他废物区面积为2m2，主要收集在维修过程中产生废旧电池等。项目区产生的所有危险废物均统一收集，分类、分区暂存于危废贮存间内，各区相互隔离，互不干扰，并分别设置危险废物识别标志，上锁，钥匙由专人进行管理，对进出暂存间的废物进行登记，建立台账，保证暂存间合理管理。并委托有资质的单位定期进行清运，执行联单制度。

危险废物贮存容器：液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔，的桶中。

危险废物贮存间的的设计原则：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

③设施内要有安全照明设施和观察窗口。

④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。综上所述，项目产生的危险废弃物均可得到妥善处置，其处置率为100%。对周边环境影响不大。
综上所述，项目所产生的固体废物均有较好的处理及处置途径，项目只要加强管理，可消除固体废物对周围环境的影响。

4、声环境影响分析

（1）噪声源强

根据工程分析，项目产生噪声的设备主要有进出服务区的车辆流动噪声、修理库设备等设备噪声，噪声源强在65～85dB（A）之间，具体见表5-6。

（2）设备噪声影响分析
1）噪声衰减预测模式

距离衰减公式：根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则  声环境》，项目采用室外点声源在预测点产生的声级计算公式，公式如下：

LA（r）=LA（r0）－A

A= Adiv+ Abar+Aatm+Agr+ Amisc
式中：LA (r)－距声源r处的A声级，dB（A）；

LA (r0)－参考位置r0处的A声级，dB（A）；

A—倍频带衰减，dB；Adiv－几何发散所引起的倍频带衰减，即距离所引起的衰减，无指向性点声源

几何发散衰减的基本公式为：Adiv＝20lg(r /r0)；Abar－屏障物所引起的的倍频带衰减；

Aatm－空气吸收所引起的倍频带衰减，一般情况下可忽略不计；
Agr－地面效应所引起的倍频带衰减，本项目不考虑地面效应；Amisc－其他多方面倍频带衰减，一般情况下的环境影响评价中，不需考虑附加影响。

预测点的A声级叠加公式：

Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ）

式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）

Leq——噪声源叠加后的值

本项目噪声衰减除几何发散衰减后的其他衰减（包括空气吸收衰减、屏障物和

地面效应引起的衰减、其他附加衰减）取值的因素很多，鉴于项目设备均位于室内， 且场地周边建有围墙，四周均进行绿化，故运营期噪声预测计算时其他衰减值取 10dB(A)。

2）设备噪声影响预测结果

项目设备噪声源较为分散，且产生噪声为间歇性噪声，本次评价选取运营期设备最大噪声即修理库设备噪声进行预测，考虑墙体及绿化衰减后修理库噪声源强为75dB（A），噪声随距离衰减情况见表7-7。

表7-7 运营期最大噪声值随距离衰减情况
2类区
昼间 60dB(A)
夜间 50dB(A)
达标距离
5.7m
18m
①厂界噪声

从表7-6可以看出，项目运营期在5.7m范围外设备运行噪声小于昼间标准限值 60dB(A)，18m范围外设备噪声小于夜间标准限值50dB(A)。从项目平面布局看，项目周边绿化带宽度为6m，故项目厂界昼间噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目夜间修理库、厨房等不营业，不产生设备噪声。

②保护目标处噪声

从项目周围环境关系看，距离本项目厂界最近的声敏感点A区一侧为北侧沙锅村居民，其距离厂界5m，B区一侧为东南侧路政管理办公楼，距离厂界5m，服务内周边绿化带宽6m，故项目运营期周边敏感点昼间声环境可以达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准要求。

（3）流动噪声影响分析

项目区内进出车辆会产生流动噪声，噪声值与车辆行驶速度、路况有关。进出服务区内车辆车速较小，站内道路平整硬化处理，产生噪声值较小，项目周边建有 围墙、四周进行绿化，车辆噪声经距离衰减、围墙隔声及周边绿化吸声后，厂界噪 声值处可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，车辆噪声对周边声环境影响较小。

项目位于武昆高速公路两侧，噪声源较为分散，A区北侧为乡村道路，工业园区车辆从该道路经过，项目区受公路交通噪声影响较大，而项目本身产生的噪声均为间歇性噪声，加油泵噪声、厨房风机噪声、修理库噪声等固定声源均位于室内噪声经墙体隔声后对周边环境影响不大，环评建议采取在服务区内加强进出车辆管理，设置减速、禁止鸣笛的标志牌，减少汽车噪声的产生，采取上述措施后项目噪声对周边环境影响不大。

5、地下水环境影响分析
（1）项目区水文地质条件
项目区分布于富民盆地东部大营河狭形谷地中，该片区水文地质条件复杂，区内地下水以松散孔隙水为主，周边为岩溶水及玄武岩裂隙水。项目位于照壁山扭旋弧形构造西侧，处于构造及地层控制形成的东长村溶蚀潜流谷地型富水块段（Ⅶ40）西侧。

评价区域出露大面积的二叠系下统栖霞、茅口组（P1q+m）强岩溶含水层，四周岩溶水向谷地径流，受相对阻水的玄武岩（P2β）、侵入辉绿岩体（βμ）隔堵后以泉水的形式在谷地周边排泄出地表，故项目区处于排泄区，地下水接受东部山区的大气降水补给。项目东部片段工业园区为岩溶地层分布区为污染敏感区，地下水环境脆弱，包气带岩土体防污染性差，高污染性产业活动易造成地下水环境水质影响。而项目所处玄武岩、辉绿岩分布区污染敏感性较弱，包气带岩土体防污染性较好，利于地下水的污染保护。

（2）根据现场周边地下水出露及利用情况
踏勘及相关水文地质资料，项目东北侧沙锅村内有泉点出露，该泉点在2004年被富民龙然矿泉水厂开发生产矿泉水，目前该矿泉水厂已停止生产，沙锅村部分村民从泉点处接管饮用该泉水，泉点出水量为12L/s，距离A区场界150m。目前，项目周边村庄均已铺设市政供水管网，村庄大部分饮用自来水，仅沙锅村少数村民饮用泉水。

（3）地下水环境影响分析
根据原环评报告，项目油罐区、危险固废暂存间、加油区及污水处理设施等运营过程对地下水环境可能产生的影响主要是油罐区、加油区滴落油品及废水收集、处理过程可能渗透污染地下水。项目油罐区设置观察井，可及时发现油罐泄漏，油罐区及危险固废暂存间进行防渗处理。储油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理；②地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止油品泄漏造成大面积的地下水污染。

根据《汽车加油加气站设计规范与施工规范》（GB50156-2012）中6.5.2采取防止油品渗漏保护措施的加油站，项目埋地油罐应采用双层油罐并设防渗罐池，其防渗罐池的设计符合6.5.3-6.5.5中的相关规定。生活垃圾、污泥、危险固废等固体废物集中收集，堆放于室内，避免雨天雨水冲刷产生淋滤水，堆放场地进行硬化，项目对地下水环境影响不大。
三、产业政策及及相关规划符合性分析

1、产业政策符合性分析
本项目为服务区扩建项目，不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）规定的限制类及淘汰类，符合国家现行的有关产业政策。

规划符合性简析

本项目已通过了富民县城乡规划委员会第二次会议，会议同意项目的选址方案，符合富民县的城乡规划。
四、选址可行性及平面布置合理性分析

1、选址合理性分析

项目位于富民服务区位于G5京昆高速武昆段K2690+50处，里程桩号为K38+500，周边主要为农田、乡村道路，较近居民点为A区北侧5m处沙锅村居民及B区东南侧5m处路政管理办公楼，项目区不涉及不良地质，周围环境不涉及文物保护和风景名胜区。本次扩建预留了1个加油站的位置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）对加油站址选址要求进行分析，分析结果见表7-8。

表 7-8  站址选择符合性分析

站址选择要求

本项目符合性分析

加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。
本项目位于富民县永定街道办事处东元村委会沙锅村西南侧，本项目为武昆高速建设时规划的服务区，根据武昆高速公路建设时云南省住房和城乡建设厅颁发的选址意见以及富民县城乡规划委员会的第二次会议纪要项目建设符合城乡规划要求，周边无易燃易爆场所，所处位置交通便利。符合该项要求。
在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG  加气母站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。
项目周边主要为农田及村庄，所在地不属于城市中心，也不属于城市建成区，故符合该项要求。
城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。
本项目所在地不属于城市建成区。符合该项要求。
架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区。
项目加气区无架空电力线路穿过，符合该项要求。
车辆入口和出口应分开设置。
本项目在面向公路设有开敞式进出口各1个，并设有警示标志，符合该项要求。
站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。
站内坡度小于5%，坡向站外，卸车停车位处为平坡，符合该项要求。
加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。
本项目场区路面为水泥砼面层，符合。
加油加气作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。
场区内不存在上述地点，在作业区设置禁止烟火等标识，符合该项要求。
站内设施之间的防火距离不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年版）中表5.0.13-2的规定。
由于项目加油站的具体平面设计还没有完成，环评要求严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）进行设计、施工。
项目运行期间产生的废水、废气及固体废弃物均能得到合理处置，对周边环境影响较小，项目所处位置交通条件优越，东、西两面车辆通过，周边基础设施条件比较完善，故项目选址合理。

2、平面布置合理性分析

项目原有的工程构筑A区的都保留，B区的除的修理库外，其余构筑物保留不变，在A区的用地为预留用地；在B区南面新建1栋综合服务楼、1栋员工宿舍楼、1座修理库，以加油站西南侧预留1个加油站的位置，服务区入口处设置修理库、中间为服务区和停车区，其中大车停车区靠近高速公路边，中间布置宿舍楼、服务楼，南部布置小车停车区，出口设置加油站，总体布局合理。


表八 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	燃油烟气
	CO、NOX、HC
	选用先进设备、排气口设过滤棉等
	达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

	
	
	扬尘
	TSP
	洒水抑尘等措施
	

	
	营运期
	汽车尾气
	CO、NOX、

HC
	加强管理、控制车速、定期对车辆尾气进行监测
	尾气检验合格

	
	
	加油站废气
	油气、非甲烷总烃
	油气回收装置
	达GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》及GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

	
	
	餐厅
	油烟气
	经油烟收集净化装置处理后统一排放，排气筒高于楼顶1.5m
	达GB18483-2002《饮食业油烟排放标准》

	水污染物
	施工期
	废水
	SS
	沉淀池、化粪池、中水站等措施
	废水处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准和GB/T18920-2002 《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准

	
	运营期
	综合废水
	CODCr

SS

氨氮

磷酸盐

动植物油

石油类
	经油水分离池、隔油池、化粪池及污水站等处理后用于绿化、冲厕或外排
	

	固体废物
	施工期
	施工产生的固体废物
	施工建筑垃圾
	建筑垃圾按规范处置
	处置率100%

	
	运营期
	宿舍、综合服务楼等
	生活垃圾
	委托环卫部门定期清运
	

	
	
	厨房
	餐饮泔水
	交由有资质单位进行处置
	

	
	
	修理库
	废旧零件
	有利用价值的外售废旧资源回收站，其它的环卫部门定期清运
	

	
	
	污水处理设施
	污泥
	委托环卫部门定期抽运垃圾填埋场处置
	

	
	
	储油罐
	油泥及清洗液
	委托有资质单位清运、处置
	

	
	
	修理库
	废矿物油
	
	

	
	
	
	废旧电池
	
	

	噪声
	施工期
	施工机械、运输车辆等
	噪声
	隔声、消声、减振，文明施工
	达GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	加油泵噪声、风机噪声等设备噪声
	噪声
	合理布局，并加强管理，服务区内加强进出车辆管理，设置减速、禁止鸣笛的标志牌；选用优质低噪设备
	紧邻武昆高速公路35m一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其余区域执行2类：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)

	
	
	汽车运行、人员活动
	
	
	

	其他
	

	主要生态影响(不够时可附另页)

建设项目区域原生态环境主要为闲置空地以及农作物种植地，区域生态环境是不完善的生态系统。服务区建成后，通过绿化可以恢复部分生态，对整体的生态环境影响较小。


表九 结论与建议

	结论

产业政策符合性

本项目为服务区扩建项目，不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年 本）》（2013年修订）规定的限制类及淘汰类，符合国家现行的有关产业政策。

项目选址及布局合理性

项目位于武昆高速公路两侧，周边区域主要为农田、道路及村庄，项目建设与周边环境相容。项目建设选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中相关规范要求，平面布局要求按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）进行设计。项目运行期间产生的废弃物均能合理处置，产生的噪声经采取相应措施处理后可达标排放，对环境影响较小。故项目选址及平面布局是合理的。
3、环境现状

项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准的要求；项目区周边地表水大营河水环境质量不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，周边主要为农田及道路，生态环境状况一般。

4、施工期环境影响分析结论

项目施工期会产生少量的废气、固废、废水，根据工程分析，通过采取相应的措施后，施工期对环境的影响较小。

5、运营期环境影响分析结论

大气环境境影响分析结论
项目产生的废气主要为油罐大小呼吸、加油和卸油作业等排放的汽油蒸汽主要成分为非甲烷总烃、厨房工作时产生的油烟、汽油进行停车场产生的尾气及垃圾桶、汽油挥发产生的异味。

1）项目营运期排入大气的油气量为2.442t/a，为无组织排放。项目通过卸油、加油油气回收系统，采用自封式加油枪及密闭卸油方式，油罐采用地埋式储油罐，挥发的汽油、柴油经过空气稀释，植物吸收后达标，对外环境影响不大。

2）服务区加油站房及综合楼厨房油烟产生量较小，周围均为地势开阔，项目产生的 油烟废气经油烟净化装置处理后，对周围环境影响较小。

3）进入服务区的汽车尾气排放量较小，不会导致周围空气质量超标。

4）垃圾桶、污水站内产生的异味通过合理布局、垃圾桶加盖、污水处理设施设计为封闭式、垃圾及时清运，所产生的异味对周围环境的影响是很小的。

水环境影响分析结论
项目运营期产生的废水为办公生活污水、冲厕废水、食堂含油废水等。食堂含油废水经隔油池预处理后与办公生活污水及冲厕废水一并排入化粪池、污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标后，部分回用，剩余部分外排沙河。

（3）地下水环境影响结论
通过对项目污水的妥善处置，对项目区的储油罐、加油岛等采取重点防渗，措施实施后很大程度避免了项目区对地下水的影响。项目总体对地下水影响较小。
（4）声环境影响分析结论
项本项目主要噪声来源于项目区内来往的机动车行驶产生的交通噪声，修理库的设备噪声，厨房的油烟净化器风机噪声、人群交流噪声。噪声经过距离衰减、围墙屏蔽及绿化降噪，项目厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）排放标准，对所在地声环境影响较小。

（5）固体废物境影响分析结论

项目固体废弃物包括生活垃圾、餐饮泔水、废旧零件及危险固废等。生活垃圾及废旧零件等可回收利用的回收利用，不能回收的经收集后委托环卫部门定期清运处置；餐厅泔水交由有资质单位进行处置；废矿物油、废旧电池等危险废物集中收集暂存于危废贮存间内，委托有资质单位定期清运处置。

（6）风险评价结论

经分析，本项目风险值处于可接受水平，建设单位在进一步加强风险防范，通过系统地管理、合理采取风险防范应急措施，事故产生的影响是可以控制的，存在的风险是可以接受的，项目建设从环境风险角度分析可行。

6、总结论

综上所述，通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，本项目符合国家产业政策及相关规划，选址、布局合理可行；项目产生的环境影响包括废气、噪声、废水、固体废弃物等，在采取环评提出的防治措施后，这些环境影响可以得到有效控制，可达标排放，不会对周围环境产生显著的影响。在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，在方案不变的情况下，产生的污染物对环境的影响较小，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

二、建设项目应采取的治理措施：

1、废气治理措施
（1）施工期废气治理措施

1）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少粉尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水3～4次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数；
2）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；

3）加强施工现场运输车辆管理。运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生量；
4）粉状物料场所尽量布置于施工场地中部，大风天气时应进行必要的遮盖。粉状物料装卸时禁止凌空抛洒；

5）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应尽量避开居民区的上风向，并加盖蓬布、适时洒水，防止二次粉尘；

6）随时清理建筑垃圾，以减少占地，控制建筑污染，保持施工现场卫生整洁；

7）加强施工现场扬尘控制。严禁从建筑物高处向下倾倒建筑垃圾。

（2）营运期废气治理措施

1）垃圾采用加盖式垃圾桶进行收集，并委托当地环卫进行及时清运；

2）厨房油烟经油烟净化器处理后通过高于自身建筑1.5m的排气筒排除。

2、废水治理措施

（1）施工期废水治理措施

1）建筑施工废水：处理后的废水回用于洒水抑尘和工程养护等；

2）尽量收集施工场地的暴雨径流，并设置沉淀池对暴雨径流进行沉淀处理后回用，合理安排工期，避免在雨天进行土方作业，雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。
（2）运营期废水治理措施

1）项目内设置隔油沉淀池、隔油池、化粪池及污水处理站，项目内产生的坪冲洗废水、生活污水等经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中较严标准后部分回用于项目区绿化、冲厕，其余排入周边排水沟，最终进入大营河；

2）铺设雨水管网，将项目区的雨水收集外排。

3、固体废物治理措施

（1）施工期固体废物治理措施

1）施工过程中产生的建筑垃圾要按照规范处置，运到政府部门规定的建筑垃圾填埋场进行填埋。废弃建筑材料应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，请回收商进行收购，重复利用；委托具备资质的建筑垃圾承运企业运输至具有合法手续的建筑垃圾消纳处置场处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃；

2）严格按照《昆明市城市垃圾管理办法》（昆明市人民政府令第58号）、《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》（昆明市人民政府办公厅[2011]88号）的规定进行处置。

（2）运营期固体废物治理措施

1）项目内设生活垃圾桶，垃圾收集后委托环卫部门清运处置；

2）在A、B区内修理库各设置1间危废固废暂存间，面积均为4m2，分为废矿物油区以及其他废物区。其中废矿物油区面积为2m2，设置废矿物油回收桶1个，容积为160L/桶；其他废物区面积为2m2主要收集废旧电池等，危险固废收集后委托有资质单位处置，不长时间在项目区内存放，危险固废暂存间进行防渗处理。

3）厨房垃圾、泔水委托有资质的单位处理。

4、噪声污染治理措施

（1）施工期噪声污染治理措施

1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪机械设备，如尽量使用静压打桩方式等。

2）在进行物料运输时，要合理安排运输时间，集中运输物料以缩短运输时间；同时合理安排工期，减短施工时间。

3）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场是应低速、禁鸣。

4）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。
5）应合理安排施工步骤，采取诸如分段浇筑等方式，尽量减短噪声持续排放的时间。

（2）运营期噪声污染治理措施

1）站内设置限速、禁鸣喇叭标志；
2）项目周边设置绿化带，具有一定的隔音效果；

3）加强机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。
三、环境保护建议
1、项目区内应设专人负责日常环保工作，加强环保管理，建立健全生产环保规章制度和污染源管理档案。加强设备及各项污染物防治措施的定期检修和维护工作，确保废气、噪声、废水、固废处理设施设备保持正常运行，保证污染物达标排放。

2、项目应坚持“三同时”制度，项目环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。并申请竣工验收，在征得主管部门同意后在投入运营。

3、加强环境管理以及员工的环保意识教育和宣传，节约用水等的管理工作，保障各项治理设施正常运行。

四、环境保护管理

1、环境管理

（1）环境管理机构的设置

1）机构组成

根据本工程的实际情况，建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程

投入运营后，环境管理机构由后勤管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环

境监控负责，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。

2）环保机构定员

施工期在建设工程指挥部设1名环境管理人员。运营期应在后勤管理部门下设专门的环保机构，并设环保管理人员。

（2）环境管理机构的职责

1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规；
2）制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划；
3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况；
4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；
5）负责本项目环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训；
6）负责对本项目环保人员和工厂工人进行环境保护教育，不断提高工厂工人的环境意识和环保人员的业务素质。
项目环境管理见表9-1。

表9-1 环境管理计划表
阶段

管理要求

实施单位
施工准备阶段

1.审核招标文件中设置的环境保护条款并在工程招标过程中向施工单位解释招标文件和承包合同的环境条款以及国家与地方的有关环保法规、工程施工期环境保护规定等，其中特别注意余土及施工废水的处置问题；

2.审查工程初步设计过程中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响报告表提出的环境保护措施；

3.向施工单位提出应特别注意的环境敏感因子、有关环境保护要求、环境管理及监控的工作程序；

4.对施工单位报送的单位工程和分部工程施工组织计划中有关环境保护的内容进行审核，从环境保护的角度提出优化施工方案与方法的建议，并签署意见，作为对施工组织计划审核意见的组成部分；

5.检查登记施工单位主要设备与工艺、材料的环境指标，按照环保规范向施工单位提出使用操作要求。
建设单位
施工阶段

1.环保设施严格按设计要求，环保工程与总体工程同步施工；

2.环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责；

3.对施工人员实行职责管理，要求施工人员按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作；

4.按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排；

5.开挖土石方及时回填利用；

6.合理布置施工机械设备，合理安排施工时间，夜间禁止施工；

7.对施工队伍实行环保责任制，在相关合同中应包括有环境保护的条款与规定。

8.对施工中的物料运输、扬尘、噪声、废水和固体废物等处理有明确规定，并予以检查与监督。

9.对于施工中发生的环境影响与环境纠纷，要积极协商，承担责任，恰当处理，力求得到对方的谅解与配合。
建设单位
运营阶段

1.所有环保设备经过试运转检验合格后，方可进入运营；

2.运营期的环保问题由环境管理机构负责；

3.环境管理机构必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求；

4.对排出的废气、噪声、废水进行定期监测；

5.根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标；
6.对项目内给排水管网、污染治理设施等进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通；

7.生活垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集，能回用的全部回用，不能回用委托当地环卫部门收运、处置；

8.危险废物的收集管理应由专人负责，分类收集，危险废物的转运实行联单管理制度，转移联单定期上报环境主管部门。
建设单位
环境监测

按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准方法执行

有资质单位

2、环境监测计划

环境监控是对建设项目施工期、运行期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出缓解环境恶化的对策与建议。

（1）施工期环境监测计划

本项目施工期不设置监测计划。

（2）运营期环境监测计划

本项目属非污染类建设项目，对环境的长期、影响较大的主要是运营期的生活污水，结合本项目特点，本次评价提出如下运营期监测计划，项目具体监测计划见表9-2。

表 9-2 项目环境监测计划一览表

监测时段
因素
监测点位
监测项目
时间及频次
执行机构
监督机构
A区
B区
竣工监测
非甲烷总烃

上、下风向

非甲烷总烃

一次，连续2天
有资质的监测单位

富民县环保局

噪声

厂界

噪声

一次，连续2天
废水

污水站排污口

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、总氮、石油类等
一次，连续2天，每天取混合样3次
运营期管理监测
非甲烷总烃
上、下风向
非甲烷总烃
一年1次
有资质的监测单位
富民县环保局
噪声
厂界
噪声
一年1次
废水
污水站排污口
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、总氮、石油类等
一年一次，连续3天，每天取混合样一次
五、环境竣工验收：

本项目属于扩建项目，原有的服务区除加油站外已于2015年12月1日以“云环验（2015）70号”通过了验收。根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，本次环评要求在扩建工程完成后，应进行环保设施竣工验收。本次提出环保设施竣工验收一览表，见表9-3，9-4。

表9-3  A区竣工环境保护验收一览表

项目
处理对象
处置措施（设施数量、规模、处理能力等）
处理效果、执行标准或拟达要求
废水
项目区废水

污水处理站1座，处理能力50m3/d
处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中较严标准后回用于绿化、冲厕，其余排至大营河
表9-4  B区竣工环境保护验收一览表

项目
处理对象
处置措施（设施数量、规模、处理能力等）
处理效果、执行标准或拟达要求
废气
垃圾桶、污水处理设施异味
化粪池、隔油池、污水站等设置为地埋式，垃圾收集桶加盖，绿化带吸收
达到恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GBJ 14554-93），即臭气浓度≤20
废水
新建综合楼、新建宿舍楼生活污水
隔油池1个，3m3，预处理新建综合楼餐饮废水；化粪池2个，1个100m3，预处理新建综合楼污水；1个4m3，预处理新建宿舍楼污水。
污水处理站1座，处理能力100m3/d
处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中较严标准后回用于绿化、冲厕，其余排至大营河。
修理库含油废水

隔油池，1个0.1m3；预处理修理库废水。
雨水
雨污分流
雨水排入场外排水沟
固体废物
生活垃圾
设置加盖垃圾桶，委托环卫部门定期清运
处置率达到 100%
餐饮泔水
设置泔水收集桶，委托有资质单位清运、处置
污泥
委托环卫部门定期清掏、清运
废旧零件
收集后可会用的回收利用，其它的委托环卫部门定期清运、处置
危险废物
设废矿物油的回收桶1个，容积160L，废旧电池收集桶1个，危险固废暂存间1间，并进行防渗处理，建立台账
委托有资质单位清运、处置，建立联单制度，处置率达到100%
噪声
噪声
禁鸣、减速
紧邻武昆高速公路35m一侧执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其余区域执行2类：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A）
除了表9-3、9-4所列的竣工环境保护验收内容，本次评价要求原有的加油站根据《加油站建设项目环境影响报告表》及环评批复进行竣工环境保护验收。


	预审意见：

                                                     公  章

 经办：          签发：                             年   月   日

	 下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                      公 章  

 经办：                   签发：                    年   月   日



	审批意见：

                                                   公  章

经办：             签发：                        年   月   日
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