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《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
    1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
    3、行业类别——按国标填写。
    4、总投资——指项目投资总额。
    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
    6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7、 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不
填。
8、 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况
	项目名称
	果汁饮料生产改扩建项目

	建设单位
	云南昆明市康宝饮料厂

	法人代表
	林宜钟
	联系人
	林宜钟

	通讯地址
	富民县永定街道办事处东元生态食品加工园

	联系电话
	13529397953
	传真
	/
	邮编
	650400

	建设地点
	富民县永定街道办事处东元生态食品加工园

	立项审批部门
	/
	备案项目编号
	/

	建设性质
	新建口  改扩建√  技改口
	行业类别及代码
	果菜汁及果菜汁饮料制造（C1440）

	占地面积
(平方米)
	811
	绿化面积
(平方米)
	/

	总投资
(万元)
	50
	其中：环保
投资(万元)
	1.5
	环保投资占
总投资比例%
	3%

	评价经费
(万元)
	/
	预期投产日期
	2018年5月

	工程内容及规模
一、任务由来
云南昆明市康宝饮料厂果汁饮料生产项目属于富民县2011年招商引资项目，于2011年9月23日取得富民县工业园区管委会招商局关于项目选址符合园区产业布局的证明，康宝饮料厂租用富民工业园区东元生态食品加工园昆明德力储运有限公司标准厂房作为生产厂址，于2012年12月进行厂房装修及设备安装等，设备安装调试后开始运行。原项目建筑面积1025m2，投资300万元建设年产果汁饮料960万瓶项目。项目东南面临富民县大学生创业园和鑫然小吃店，东南面入口外为东元路，东面临标准厂房，西面临昆明绿洲药剂消毒厂，北面5m为东元村散户。
建设单位于2012年7月18日取得了富民县环境保护局关于对《云南昆明市康宝饮料厂果汁饮料生产项目环境影响报告表》的批复（富环发[2012]139号）；于2017年10月17日获得富民县环境保护局关于对《云南昆明市康宝饮料厂果汁饮料生产项目竣工环境保护验收申请》的批复（富环保复[2017]72号）；于2017年11月取得“排污许可证”（编号：35012619780614C90088Y），详见附件。
由于项目果汁饮料生产种类较多，一条生产线不便于多种饮料同时生产，为方便不同种类的饮料同时生产，建设单位在原有项目基础上新租赁昆明德力储运有限公司已建厂房1间新增一条灌装生产线，并改造原有配料间，在原有配料间增加配料设施及净水系统1套；并改造燃煤锅炉为燃气锅炉；还调整了产品产量，产品种类与规格不变，生产规模在原项目960万瓶/年的生产基础上增加240万瓶/年的生产量，计划项目完成后，实现年产果汁饮料1200万瓶/a的生产能力。改扩建完成后，饮料厂包含2间标准厂房，原有厂房（以下简称1#标准厂房）为2层建筑，饮料厂租用1F和2F，建筑面积1025m2；新增标准厂房（以下简称2#标准厂房）为2层建筑，饮料厂租用1F，2F空置，租用建筑面积811m2。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日实施）中的项目类别为果菜汁类及其他软饮料制造，除原汁生产编制环境影响报告书，其他的都编制环境影响报告表。而本项目为利用果汁原浆及各种果味香精制造果味饮料。因此，云南昆明市康宝饮料厂委托云南保兴环境科技咨询有限公司为果汁饮料生产项目编制环境影响报告表（以下简称“本项目”）。接受委托后，我单位组织相关环评人员对项目建设地进行了详细现场踏勘和调查，并在收集相关资料、进行初步工程分析及环境概况分析等工作的基础上，按照国家相关技术导则和法律、法规规定，编制完成《云南昆明市康宝饮料厂果汁饮料生产改扩建项目环境影响报告表》供建设单位上报审查。
二、项目概况
1、项目概况
（1）项目名称：果汁饮料生产改扩建项目
（2）项目地点：富民工业园区东元生态食品加工园区
（3）建筑面积：811m2
（4）建设性质：改、扩建
（5）总投资：本项目总投资50万元，原项目投资310万元，改扩建后总投资360万元。
（6）建设内容：本次改扩建在原项目厂房基础上另租用原厂房西南面德力储运有限公司已建标准厂房（原康源米线厂）811m2增设灌装生产线1条，本条灌装生产线在原有配料间增加配料设备配料后利用管道输送至灌装机进行灌装，并改造原有的燃煤锅炉为燃气锅炉。本次技改扩建内容主要有：新租赁厂房811m2建设2#灌装生产车间，包含瓶子瓶盖仓库100m2，灌装间60m2，包装区200m2，成品区300m2，辅料仓库100m2，其他区域51m2；改造配料间，具体表现为增加调配设备1套；改造燃煤锅炉为燃气锅炉。本次改扩建投资约50万元。项目改扩建情况详见下表。




表1-1  本次扩建内容及规模一览表
	项目
	建筑面积（m2）
	建设内容
	备注

	2#瓶子瓶盖仓库
	100
	位于2#灌装生产车间北部，存储瓶子瓶盖。
	新增

	2#灌装间
	60
	位于2#灌装生产车间中部，2#瓶子瓶盖仓库南面，主要进行饮料灌装，灌装间四周有围墙围挡。
	新增

	2#包装区
	200
	位于2#灌装间南面，主要进行喷码贴标及产品包装。
	新增

	2#成品区
	300
	位于2#包装区南面，包装好的成品暂存于成品区。
	新增

	2#辅料仓库
	60
	位于2#标准厂房，南部主要进行包装纸箱的存储。
	新增

	配料间
	40
	位于1#标准厂房2层西面，增加1套饮料调配设备及1套净水系统。
	改造

	锅炉
	/
	将原项目1t/h燃煤蒸汽锅炉，改造为燃气蒸汽锅炉，运行时间为8h/d。
	改造


改扩建完成后全厂占用标准厂房2间，总面积1836m2，其中1#标准厂房1025m2，2#标准厂房811m2。主体工程有配料间、1#灌装生产车间、2#灌装生产车间；公辅工程有锅炉房、办公室；环保工程包括10m3/d污水处理站，25m烟囱。全厂工程主要建设内容见表1-2。
表1-2  改造后全厂工程内容一览表
	组成
	工程名称
	建设情况
	备注

	主体工程
	配料间
	包含2套配料设施。
	原有1套，新增1套

	
	1#灌装生产车间
	包含1#瓶子瓶盖仓库、1#灌装间、1#包装区、1#成品区等。
	原有

	
	2#灌装生产车间
	包含2#瓶子瓶盖仓库、2#灌装间、2#包装区、2#成品区等。
	新增

	公辅工程
	锅炉房
	设置1t/h燃气蒸汽锅炉1台，运行时长8h/d。
	改造

	
	办公室
	位于1#标准厂房2楼，约20m2。
	原有

	环保工程
	污水处理系统
	处理规模10m3/d，工艺为“水解酸化+催化氧化+接触养化+沉淀+紫外线消毒”，出水水质达到GB18918-2002 《城镇污水处理厂染物排放标准》(表1)一级A 标准。
	原有

	
	废气处理设施
	烟囱高度高度25m。
	原有

	
	降噪措施
	采用低噪设备，锅炉风机使用水泥减震基进行减震降噪。
	/


2、产品方案
本次改扩建项目产品种类及规格基本不变，主要产量上的增加，总量增加240万瓶/a，改扩建后饮料厂生产能力为1200万瓶/a，饮料厂产品方案详见表1-3。改扩建后两条生产线根据具体需要进行产品生产，生产线对产品种类没有限制。
表1-3  饮料厂产品方案一览表
	序号
	产品种类
	规格（ml）
	改扩建前产量（万瓶）
	改扩建增加产量（万瓶）
	改扩建后产量（万瓶）

	1
	红毛丹饮料
	240
	140
	20
	160

	2
	酸角味饮料
	240
	120
	10
	130

	
	
	2000
	6
	4
	10

	3
	荔枝味饮料
	240
	120
	30
	150

	4
	蓝莓味饮料
	240
	120
	20
	140

	5
	橙味饮料
	2000
	5
	3
	8

	
	
	250
	120
	20
	140

	6
	葡萄味饮料
	240
	60
	20
	80

	
	
	250
	60
	20
	80

	7
	芒果味饮料
	600
	100
	20
	120

	
	
	2000
	5
	1
	6

	8
	其他味饮料
	240
	40
	20
	60

	
	
	250
	40
	40
	80

	
	
	600
	20
	10
	30

	
	
	2000
	4
	2
	6

	合计
	-
	960
	240
	1200


3、原辅材料
    饮料厂原辅材料用量见表1-4。
表1-4  原辅材料一览表
	序号
	原料
	单位
	改扩建原辅材料
	改扩建前原辅材料
	改扩建后原辅材料

	1
	芒果原浆
	kg/a
	310
	1250
	1560

	2
	鲜橙原浆
	kg/a
	310
	1250
	1560

	3
	白砂糖
	kg/a
	347
	4500
	4847

	4
	阿斯巴甜
	kg/a
	65
	840
	905

	5
	黄原胶
	kg/a
	74
	960
	1034

	6
	柠檬酸钠
	kg/a
	470
	6100
	6570

	7
	苹果酸
	kg/a
	290
	3800
	4090

	8
	山梨酸钾
	kg/a
	23
	300
	323

	9
	β-胡萝卜素
	kg/a
	3
	40
	43

	10
	芒果园香精
	kg/a
	42
	210
	252

	11
	食用香精无味乳浊香精
	kg/a
	28
	360
	388

	12
	增稠剂
	kg/a
	267
	3460
	3727

	13
	蓝莓香精
	kg/a
	15
	36
	51

	14
	苯甲酸钠
	kg/a
	127
	510
	637

	15
	食用盐
	kg/a
	100
	400
	500

	16
	葡萄香精
	kg/a
	30
	88.2
	118.2

	17
	柠檬黄
	kg/a
	2.4
	9.5
	11.9

	18
	橙汁香精
	kg/a
	33
	120
	153

	19
	酸角香精
	kg/a
	32
	122.4
	154.4

	20
	荔枝香精
	kg/a
	36
	187.2
	223.2

	21
	蜂蜜香精
	kg/a
	85
	340
	425

	22
	焦糖色素
	kg/a
	15
	60
	75

	23
	羟甲基纤维素
	kg/a
	170
	680
	850

	24
	果粒
	kg/a
	500
	2000
	2500

	25
	箱
	万个
	12
	42
	54

	26
	商标、瓶子、瓶盖
	万个
	240
	960
	1200

	27
	水
	吨
	1823
	6205
	8028

	28
	煤
	吨
	0
	122
	0

	29
	天然气
	万立方
	17.81
	0
	17.81


4、主要设备
饮料厂生产设备见表1-5。
表1-5  主要设备一览表
	名称
	型号
	数量（台）
	用途
	备注

	公用设备
	水处理设备机组
	/
	1
	净化自来水
	利旧

	
	水处理设备机组
	/
	1
	净化自来水
	新增

	
	存水缸
	5t
	1
	存储净水
	新增

	包装饮料生产线设备
	直线灌装封盖机
	/
	1
	/
	利旧

	
	灌装封盖机
	JQ4B250
	1
	/
	利旧

	
	灌装封盖机
	JQ6B300
	1
	/
	新增

	
	调配灌
	TPG-3.0
	1
	暂存配料
	新增

	
	冷热罐
	RPL-G
	2
	对浆液进行加热、冷却、保温、杀菌处理及贮藏
	利旧

	
	
	LRG-1.0
	1
	
	利旧

	
	
	LRG-1.2
	2
	
	新增

	
	夹层锅
	500L
	1
	加热杀菌
	新增

	
	列管式杀菌机带泵
	/
	1
	料液杀菌
	新增

	
	自动喷码机
	LZNX4800
	2
	产品标识
	1保留
1新增

	
	胶体磨
	JM60
	2
	黄原胶磨粉
	1利旧
1新增

	
	高压均质泵
	GJB1-25
	1
	各种物料的分散、混合
	利旧

	
	卫生泵
	RP7E8
	10
	用于饮料输送
	8利旧
2新增

	
	喷淋设施
	/
	2
	冲洗瓶外灰尘
	1利旧
1新增

	
	套标机
	/
	2
	将标签套入瓶身
	1利旧
1新增

	
	烫标机
	/
	2
	将标签贴到瓶身
	1利旧
1新增

	
	收缩机
	/
	1
	将产品组合包装
	利旧

	
	液氮罐
	JOYD2000
	1
	饮料充气
	新增

	锅炉
	1t/h
	1
	/
	燃煤锅炉改造为燃气锅炉


5、工作制度及劳动定员
根据建设方提供的资料，项目年生产300天，采用每天一班8小时制；本次改扩建新增劳动定员计8人，改扩建后劳动定员20人，均不在项目区食宿。
6、公用及辅助工程
①给、排水
生产用水：改扩建项目产品用水及设备生产线清洗用水为增设的1套净水处理系统处理后的净化水，产品用水全部进入产品，不产生废水；净水系统产生清净下水直接进入厂外雨水沟；生产废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 A等级标准后，工业园区污水处理厂建成前，进入自建的污水处理设施进行处理，处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后进入园区污水管网后统一排入大营河；工业园区污水处理厂建成后，排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理。
饮料厂污水处理站采用“水解酸化+催化氧化+接触养化+沉淀+紫外线消毒”工艺，处理能力为10m3/d，废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）一级A标准后排入园区管网后统一排入大营河。
饮料厂污水处理站处理工艺流程图1-1如下：








图1-1  饮料厂污水处理系统工艺流程图
②供热
改造原有燃煤蒸汽锅炉为燃气蒸汽锅炉，锅炉每天运行7.68h。根据类比同类项目，拟定锅炉额定蒸汽压力1.0MPa，额定蒸汽温度100℃，锅炉热效率为90.6％，功率为0.7MW，燃料为天然气，热值为36MJ/m³。通过燃气锅炉耗气量计算公式，如下：
燃气锅炉每小时耗气量=燃气锅炉功率×时间÷热值÷热效率
即1t/h天然气蒸汽锅炉每小时耗气量=0.7MW×3600s÷36MJ/m³÷90.6％=77.3m3/h
则本项目天然气一年的使用量为77.3m3/h×7.68h×300d=17.81万m3/a。
天然气：由工业园区提供，供应有保障，本环评天然气组分按《天然气》（GB17820-1999）的二类天然气标准分析，天然气成分参考见下表：
表1-6  天然气组分及特性
	序号
	组分
	MO1%

	1
	C1
	99.07

	2
	C2
	0.12

	3
	C3
	0.03

	4
	C4
	0.01

	5
	C9+
	0.08

	6
	H2O
	0.01

	7
	CO
	0.50

	8
	N2
	0.18

	9
	合计
	100.00

	10
	水露点
	-5℃在10Mpa下

	11
	烃露点
	-5℃在6.9Mpa下

	12
	高位发热值
	37.838MJ/m3

	13
	地位发热值
	33.420MJ/m3

	14
	硫化氢 mg/m3
	＜20

	15
	总硫 mg/m3
	≤200


7、项目平面布局
改扩建项目在已建项目基础上于西南面另租标准厂房811平方米增设灌装生产线1条，包含辅料仓库、瓶子及瓶盖仓库、灌装间、包装区、成品区等，并改造配料间，增设配料设施1套。改扩建后饮料厂分2个标准厂房，1#标准厂房共2层，项目占用2层，1层由西北至东南依次为1#饮料瓶及瓶盖仓库、1#灌装生产线和1#成品区，2层西北面由西南至东北依次为楼梯、材料库、原料库、配料间，净水系统位于配料间东南面，办公室正对着楼梯，办公室东南面为辅料仓库。2#标准厂房由西北至东南依次为2#饮料瓶及瓶盖仓库、2#灌装生产线、2#成品区、2#辅料仓库。项目1#与2#标准厂房由园区道路隔开，2#标准厂房西北面为污水处理站，锅炉房位于1#标准厂房东北侧。项目平面布局图见附图。
8、环保投资
改扩建项目总投资50万元，环保投资1.5万元，环保投资占总投资的3%。改扩建完成后总投资360万元，总环保投资28.5万元，其中已有环保投资为27万元，总环保投资占总投资的7.9%，具体内容见表1-7、1-8。
表1-7  已有环保投资估算明细表
	治理对象
	环保设施
	投资（万元）

	废水治理
	污水处理系统
	20

	废气治理
	脱硫除尘装置及烟囱
	4

	噪声治理
	厂房隔声降噪
	2

	固废治理
	收集及储存设施
	0.5

	其他
	绿化
	0.5

	合计
	-
	27


表1-8  新增环保投资估算明细表
	治理对象
	新增环保设施
	投资额
（万元）

	废水
	2#灌装生产线废水收集系统
	1

	噪声
	2#灌装生产线减震垫
	0.5

	合计
	/
	1.5


9、依托工程
改扩建项目依托原项目构建筑物及设施设备主要有原料仓库、配料间、锅炉废气处理设施、污水处理设施等，本项目依托原有公用设备见表1-9。
表1-9  改扩建项目依托原有设备一览表
	序号
	名称
	规格与数量
	能否满足本项目规模

	1
	污水处理设施
	10m3/d
	污水处理站采用水解酸化+催化氧化+接触养化+沉淀+紫外线消毒工艺处理系统，原项目处理废水量为5.6m3/d，本项目产生废水量1.63m3/d，总的项目废水量为7.23m3/d，污水处理站处理能力为10m3/d，可以满足项目的需求。

	2
	配料间
	/
	位于1#标准厂房2层，新购调配设备及净水系统安置其中，能够满足本项目的需求。


10、项目与周边环境关系
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK35]项目所在地为富民工业园区东元生态加工园，北侧距离东元小学约50m，西北100m为李家村，东北10m为赵家村，北侧距离大营小河5m。
项目周围关系见附图。
表1-10  项目周围环境关系一览表
	序号
	周围环境
	方位
	距离（m）
	企业类型

	1
	东元小学
	北
	50
	/

	2
	李家村
	西北
	100
	/

	3
	赵家村
	东北
	10
	/

	4
	住户
	东北
	5
	/

	5
	鑫然小吃
	南
	1
	早点店

	6
	螳螂川酒厂
	东
	1
	酒品销售

	7
	昆明绿洲消毒药剂厂
	西
	5
	消毒剂的生产、销售

	8
	昆明远方生物制品有限公司
	东南
	40
	液体消毒剂、液体抗抑菌洗剂、化妆品（发用类、护肤类）、生物制品的生产及销售

	9
	云南仟龙贸易有限公司
	南
	40
	国内贸易、物资供销

	10
	富民县大学生创业园
	东南
	5
	综合性创业楼

	11
	大营小河
	北
	5
	/




	与本项目有关的原有污染情况
改扩建项目租用已有的空置标准厂房，原为康源米线厂，后停产搬离，无遗留的污染问题。因此项目原有污染主要为原项目产生的污染物，主要有废气、废水、噪声、固废等，具体污染物排放情况引用《果汁饮料生产项目竣工环境保护验收监测表》（YKGK-YS-[2017]-056号）的监测数据及建设单位提供资料进行核算。
一、原项目污染物排放情况
1、工艺流程及产物环节
根据实际情况，原项目工艺流程及产污节点如图1-2所示。


图1-2  原项目工艺流程及产物节点图
2、污染物排放
（1）废水
根据业主提供资料及环保验收报告原项目废水产生环节主要为净水系统产生的清净下水、生产线及设备清洗废水、地面清洗废水等。原项目污水流程如下图。


图1-3  原项目污水流程图
根据竣工环保验收，原项目废水排放量为5.6m3/d，1680m3/a。根据2017年7月18日-19日云南高科环境保护科技有限公司对云南昆明市康宝饮料厂进行的环保验收监测（监测报告见附件）的污水处理站进出口的各项指标的平均值，原项目污水产排情况如下表。
表1-11  原项目污水排放情况
	污染源
	废水量（m3/a）
	CODcr
	BOD5
	氨氮
	总磷
	总氮
	悬浮物
	动植物油
	阴离子表面活性剂

	污水处理站进水
	1680
	151
	81.8
	10.9
	2.43
	16.1
	43
	1.82
	0.52

	
	
	0.2537 
	0.1374 
	0.0183 
	0.0041 
	0.0270 
	0.0722 
	0.0031 
	0.0009 

	污水处理站出口
	1680
	22
	7.3
	3.698
	0.44
	6.75
	6
	0.16
	0.17

	
	
	0.0370 
	0.0123 
	0.0062 
	0.0007 
	0.0113 
	0.0101 
	0.0003 
	0.0003 


注：污染物排放浓度单位mg/L，污染物排放量单位t/a。
（2）废气
原有项目工业废气分为有组织废气及无组织废气，有组织废气主要为锅炉废气，无组织废气为车辆尾气和污水处理设施臭气。
1）有组织废气
锅炉废气包括烟气量、SO2、NOX的排放量，根据2017年7月18日-19日云南高科环境保护科技有限公司对云南昆明市康宝饮料厂进行环保验收监测（监测报告见附件）结果，项目有组织废气经25m高烟囱排放，燃烧废气均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2的标准。
表1-12  原项目燃煤锅炉废气监测结果
	项目
	排气筒高度
（25m）
	燃烧种类名称（煤）
	锅炉型号（LHCL-0.69-AII）

	
	排放浓度
（mg/m3）
	标准限值（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	
	2017.7.18
	2017.7.19
	-
	2017.7.18
	2017.7.19

	烟尘
	47.5
	49.2
	50
	0.037
	0.041

	二氧化硫
	167
	169
	300
	0.131
	0.141

	氮氧化物
	193
	198
	300
	0.151
	0.164

	汞及其它化合物
	<0.0025
	<0.0025
	0.05
	2×10-6
	2×10-6

	烟气黑度（级）
	/
	/
	≤1
	/
	/

	2017.7.18-19，项目烟气量分别为1364Nm3/h；1464Nm3/h，烟气经25m烟囱外排。


注：以上数据监测点位为排气筒出口。
2）无组织废气
①车辆尾气
运输车辆出入厂区的尾气视为无组织排放，产生量较小。
②恶臭
自建的污水处理设施在处理污水的过程中会产生少量恶臭气体，这部分废气视为无组织废气，废气主要为NH3、H2S，废气产生量较小。
（3）噪声
根据2017年7月18日-19日云南高科环境保护科技有限公司对云南昆明市康宝饮料厂进行环保验收监测（监测报告见附件）结果，项目厂界噪声如下表。
表1-13  各设备噪声值及采取降噪措施    单位：dB(A)
	监测点位
	西南
	西北
	东北
	东
	标准

	2017.7.18
	昼间
	56.4
	54.0
	54.6
	55.1
	65

	
	夜间
	45.2
	45.0
	44.7
	44.8
	55

	2017.7.19
	昼间
	56.1
	55.0
	54.4
	54.9
	65

	
	夜间
	45.6
	45.4
	45.3
	44.1
	55


（4）固体废物
原项目固体废物100%妥善处置，产生处置情况如下表所示。
表1-14  原项目固体废物产生处置情况一览表
	固废名称
	来源
	数量（t/a）
	去向

	废水处理系统污泥
	废水处理系统
	/
	/

	煤渣及水膜除尘污泥
	锅炉
	16
	集中收集暂存于煤渣棚由富民县富勤空心砖厂清运处置

	一般工业固废（废弃瓶子、瓶盖及包装箱）
	生产
	0.2
	收集后外售

	生活垃圾
	职工生活
	0.36
	收集于厂区垃圾桶后委托环卫部门统一处理


综上，原项目验收监测结果如下：
1）废水
经监测，项目外排废水各项监测指标均达到了GB18918-2002 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(表1)一级A标准的要求。
2）废气
经监测，项目燃煤锅炉外排口烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度均达到GB13271-2014 《锅炉大气污染物排放标准》表2燃煤锅炉排放标准的要求。
3）厂界噪声
经监测，项目厂界噪声达GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求。
4）固体废弃物
①生产中破损标签、塑料瓶、纸箱：项目生产过程中会出现部分废标签、塑料瓶、纸箱，由附近度品回收站不定时清运。
②燃煤废渣和水膜除尘污泥：项目1th的燃煤锅炉产生燃煤废渣和水膜除尘清掏废渣，堆放于煤渣棚，由富民县富勤空心砖厂清运处置。
③污水站污泥：由于污水站运行时间较短，暂未产生污泥，待产生量大时，由业主自行委托环卫部门处置。
固废处置率100%。
根据验收及业主提供资料，原项目主要污染物产生及排放情况间下表一览表。
表1-15  原项目运营期主要污染物排放情况
	内容

类
型
	排放源
(编号)
	污染物
	处理前
	处理后

	
	
	
	排放浓度
	产生量
(t/a)
	排放浓度
	排放量(t/a）

	废气
	燃煤锅炉
	烟气排放量
	1608Nm3/h
	289.44万Nm3/a
	1414Nm3/h
	254.52万Nm3/a

	
	
	烟尘
	215.85mg/m3
	0.36
	48.35mg/m3
	0.07

	
	
	SO2排放量
	854mg/m3
	1.422
	168mg/m3
	0.245

	
	
	NOX排放量
	229.5mg/m3
	0.382
	195.5mg/m3
	0.284

	
	
	汞及其化合物
	<0.0025
mg/m3
	3.6×10-6
	<0.0025
mg/m3
	3.6×10-6

	
	自建污水处理站
	NH3
	-
	少量
	-
	少量

	
	
	H2S
	-
	少量
	-
	少量

	废水
	生产用水
	废水量
	1680m3/a
	1680m3/a

	
	
	CODcr
	151mg/L
	0.2537
	22mg/L
		0.0370

	
	
	BOD5
	81.8mg/L
	0.1374
	7.3mg/L
	0.0123

	
	
	SS
	43mg/L
	0.0722
	6mg/L
	0.0101

	
	
	氨氮
	10.96mg/L
	0.0183
	3.698mg/L
	0.0062

	
	
	动植物油
	1.82mg/L
	0.0031
	0.16mg/L
	0.0003

	
	
	总磷
	2.43mg/L
	0.0041
	0.44mg/L
	0.0007

	
	
	总氮
	16.1mg/L
	0.0270
	6.75mg/L
	0.0113

	
	
	阴离子表面活性剂
	0.52mg/L
	0.0009
	0.17mg/L
	0.0003

	固
体
废
物
	生活区
	生活垃圾
	0.36t/a
	收集于垃圾桶后委托环卫部门统一处理

	
	生产区
	污泥
	少量
	/

	
	
	产品包装废料
	0.2t/a
	属于可回收废物，收集后外售废品收购站

	
	
	煤渣及水膜除尘污泥
	16t/a
	集中收集暂存于煤渣棚由富民县富勤空心砖厂清运综合利用

	噪
声
	灌装机、喷码机、卫生泵等
	噪声
	70-85dB（A）
	厂界噪声达标


原项目履行了建设项目环境影响审批手续，工程相应的环境保护设施与主体工程做到了“三同时”。关于废气、废水、噪声、固废的一切环保措施运行正常，能够有效的处理相应的环境污染，达到相应的排放标准。
3、原项目存在的问题
根据我单位技术人员于对原项目现场勘察，原项目污染物问题主要有：
（1） 锅炉房北面约5m有住户，烟囱距离村户较近；
（2） 部分煤渣裸露堆放于煤渣棚外；
（3） 污水处理站对污水排入园区管网未设置单独的排污口，氧化池未封盖。
4、整改措施
（1）建议建设单位整改燃煤蒸汽锅炉为天然气蒸汽锅炉；
（2）建议建设单位设置单独进入园区管网的排污口，排污口设置于厂区西南侧，排污口应有明显的环保标志且便于采集样品、便于监测计算、便于公众参与监督管理；污水处理设施氧化池等加盖板。


表二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
1、地理位置及周边情况
富民县地处滇中，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23千米。富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东临寻甸、嵩明两县，南接五华、西山两区，西与禄丰、武定两县接壤，北和禄劝县山水相连。东西宽44.2公里，南北长51.6公里，总面积993平方千米。自古为川藏、滇北入滇中重镇昆明之要津，素有“滇北锁匙”之称。
项目位于富民县永定街道办事处东元村委会富民工业园区东元生态食品加工园，地理坐标为东经102°33′31.26″，北纬25°13′26.11″。项目区地理位置图见附图。
2、地形、地貌、地质
富民县整体地势为南高北低，望海山脉由南向北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。富民坝子形态呈北宽南窄不规则四边形，四面环山，东有大营山，西有美女山，南有老守山、观音山，山山呼应，构成环状山体，风景优美。境内最高为老青山海拔2834m，最低是东村乡小沙坪渡口海拔1472m，高差1362m，平均海拔1700m。边缘环山向内地两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地与山岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。 
富民县位于罗茨~易门断裂与昆明西山断裂之间，为一相对稳定区，其段构造主要受栗子园断层、麦龙箐断层、大营小河隐伏断层和仓前断层影响。项目区地震烈度为Ⅶ度区。项目所在地为构造侵蚀冲洪积地貌，河床宽浅，断面呈U型，河漫滩及河心滩发育，侵蚀强。河床地基以第四系冲洪积的粉细砂、粉土、含砾粉质粘土、沙砾石为主，局部含污泥，并有零星的玄武岩、灰岩出露。
3、气候、气象
富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。
4、水文、水系
富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营小河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。
项目所在区域为螳螂川水系的汇水范围，螳螂川是滇池唯一出水河流，流经西山区海口、安宁市、富民县，禄劝县汇入金沙江，也是滇池出水口的纳污河流。螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣Ⅴ类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全场63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。
项目所在地最近水体为项目北侧的大营小河，为螳螂川支流，大营小河源于西山区沙朗湖，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，径流面积为362km2，其支流新桥河长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营小河。大营小河在县境内长度12.2km，年入境水量6250*104m3，落差41m。年平均流量1.98m3/s。项目所在水系图见附图。
5、土壤、植被
富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。
全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和永定街道办事处、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒山区。
富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗栎属和石栎属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。
项目所在地为富民工业园区东元生态食品加工园，受人为活动影响，项目内天然植被较少，只有自然生长的杂草等，植被结构简单，生态环境单一，由于人为活动较为频繁，区域内无珍稀野生动植物。
    6、生物多样性
项目所在地为富民工业园区东元生态食品加工园，原始植被遭受破坏，现存植被为次生林与人工林，区域内无天然植被，地表植被均为人工绿化，植被种类为常见绿化树种及草坪，生态结构单一，生物多样性较差，生态自身调控能力弱，主要受人为控制。
7、名胜古迹和历史文物
项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等，未发现国家珍稀濒危保护动植物。
8、云南台湾食品加工园及东元生态食品加工园简介：
云南台湾食品加工园选址于富民县永定街道办事处东元村委会长梨园村螃蟹箐，总规划面积1903亩，其中一期用地面积450亩，二期用地面积1453亩（含786亩工业用地）。重点引入一批台湾食品加工企业，培育一批优势、特色名牌产品和龙头企业，做强做大特色产业群，把云南台湾食品加工园打造成西南地区最具影响力的绿色食品加工产业基地。目前园区已入驻昆明快乐王子、香香食品、远方生物、天之骄子休闲食品加工、周记面点、向阳糕点、明华酒业、峰策食品、德顺佳调味品、玉象食品、昆明富锦肉类加工、云然食用油、建新园、千辰食品、民迪食品、国联食品等多家企业。云南台湾食品加工园预计可入驻企业50户，全部项目建成后，预计年总产值30亿元以上，年上缴税收1亿元以上，解决就业2500人。
东元生态食品加工园位于云南台湾食品加工园内，园区沿东散公路北侧低丘缓坡布局拓展区，总占地面积253600m2。其中建设内容包括场地平整、道路铺设、供水供电配套设施建设，并包括场地绿化以及8栋标准厂房建设等。项目建成后，共有14家企业入驻，绿化面积9500m2，公共停车位80个。




表三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）
1、环境空气质量现状
项目位于富民工业园区东元生态食品加工区内，环境空气质量功能区划分为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本项目大气环境质量现状监测值引用项目区位于东元生态食品加工园区的《年屠宰联合加工 8万吨生态肉食品项目环境影响报告书》中玉溪华恒环境科技有限公司于 2015年5月13日～5月19日连续 7 天对评价区东元村进行的环境空气质量监测数据。监测结果见表3-1所示。
表3-1  污染物监测统计结果一览表  单位：mg /m3
	项目
	监测点位
	浓度（mg/Nm3）
	评价标准
	达标分析

	TSP
	日均
	东元村
	0.173~0.183
	0.3
	达标

	PM10
	日均
	
	0.105~0.115
	0.15
	达标

	SO2
	小时平均
	
	0.007~0.033
	0.5
	达标

	
	日均
	
	0.010~0.015
	0.15
	达标

	NO2
	小时平均
	
	0.008~0.036
	0.2
	达标

	
	日均
	
	0.015~0.024
	0.08
	达标


由表3-1监测结果可知，评价区大气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目区环境空气质量现状良好。
年屠宰联合加工 8万吨生态肉食品项目位于东元生态食品加工园区内，距离本项目东北侧800m处，经现场勘查两个项目地附近无大的工业大气污染物排放，环境背景和环境特点基本相似。且监测数据满足《大气环境影响评价技术导则》中引用监测资料3年时限要求，因此其环境空气监测资料可以代表项目区域环境空气质量现状。
2、地表水质量现状
本项目最近的地表水体为大营小河，距离项目区5m。大营小河为螳螂川支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水功能为工业用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。大营小河水质标准根据螳螂川水质标准执行。为了解项目区地表水质量状况，本项目水环境质量现状引用《年屠宰联合加工 8万吨生态肉食品项目环境影响报告书》中昆明富锦肉类加工有限责任公司委托玉溪华恒环境科技有限公司于2015年5月12日～5月14日对距离项目区南侧50m的地表水大营小河环境质量现状的监测结果。
表3-2   地表水监测结果单位：mg/L
[image: ]
根据上述分析表明：大营小河各监测断面水质情况较好，均可以满足《地表水水质标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。
本项目位于屠宰联合加工8万吨生态肉食品项目所在地东北面800m处，且距离本项目最近地表水大营小河与《年屠宰联合加工8万吨生态肉食品项目环境影响报告书》中监测的河段为同一河段，故引用其监测结果具有代表性。
3、声环境质量现状
项目所在区域为富民工业园区东元生态食品加工园，周围主要噪声源为工业生产设备噪声、交通噪声等，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。根据2017年07月18日-19日验收监测结果，项目区域声环境质量情况一般。监测结果如下：
表3-3   噪声监测结果      单位：dB(A)
	采样点
	2017.07.18
	2017.07.19

	
	西南
	西北
	东北
	东
	西南
	西北
	东北
	东

	昼间噪声dB(A)
	56.4
	54.0
	54.6
	55.1
	56.1
	55.0
	54.4
	54.9

	夜间噪声dB(A)
	45.2
	45.0
	44.7
	44.8
	45.6
	45.4
	45.3
	44.1


4、 生态环境质量现状
项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，根据现场勘察，项目四周均为工业企业，所在区域植被较少，无珍稀物种，无需要特殊保护的动植物。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）
项目所在地为富民工业园区东元生态加工园，北侧距离东元小学约50m，西北100m为李家村，东北10m为赵家村，北侧距离大营小河5m。
表3-4  项目环境保护目标
	类别
	保护目标
	与本项目的相对方位及距离
	规模
	保护级别

	环境
空气质量、声环境质量
	东元小学
	北侧、50m
	450人
	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；GB3096-2008《声环境质量标准》2类功能区标准 

	
	李家村
	西北侧、100m
	108户，410人
	

	
	赵家村
	东北侧、10m
	88户，344人
	

	
	居民住户
	东北侧、5m
	-
	

	地表水环境质量
	大营小河
	北侧、5m
	-
	GB3838-2002《地表水环境质量》Ⅳ类标准







表四、评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	1、大气环境质量标准
项目位于富民县富民工业园区东元生态食品加工园，属于工业区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。标准限值见表4-1。
表4-1  环境空气质量标准
	污染物名称
	取值时间
	二级标准浓度限值
	单位

	总悬浮颗粒物(TSP)
	年平均
	200
	µg/m3

	
	24小时平均
	300
	

	颗粒物(PM10)
	年平均
	70
	

	
	24小时平均
	150
	

	颗粒物（PM2.5）
	年平均
	35
	

	
	24小时平均
	75
	

	二氧化硫(SO2)
	年平均
	60
	

	
	24小时平均
	150
	

	
	1小时平均
	500
	

	二氧化氮(NO2)
	年平均
	40
	

	
	24小时平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	


氨及硫化氢参照TJ36-79《工业企业设计卫生标准》，氨一次最大允许浓度0.2mg/m3，硫化氢一次最大允许浓度0.01mg/m3。
2、 地表水环境
项目周围主要地表水体为大营小河，大营小河为螳螂川支流，螳螂川位于项目西侧4970m处，大营小河位于项目北侧5m处。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）水环境功能为农业用水，水质类别为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。大营小河属于螳螂川的支流，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准执行。具体见表:
表4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L
	         项目
类别
	pH值
（无量纲）
	COD
	BOD5
	总磷
	NH3-N
	石油类

	GB3838-2002
Ⅳ类标准
	6～9
	≤30
	≤6
	≤0.3
	≤1.5
	≤0.5


3、声环境质量
项目位于富民县富民工业园区东元生态食品加工园，项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。具体标准值见表4-3。
表4-3  声环境质量标准  单位：dB(A)
	类别
	等效声级Leq

	
	昼间
	夜间

	2类区
	60
	50




	污
染
物
排
放
标
准
	1、废气
（1）施工期
施工期间，扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的无组织排放监控浓度限值，标准限值见表4-4。
表4-4  大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3
	污染物
	无组织排放监控浓度

	
	监控点
	无组织排放监控浓度

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


（2）运营期
①烟尘、SO2、NOX
环评建议改扩建项目运营期改造原项目燃煤锅炉为燃气锅炉，主要大气污染物有颗粒物、SO2、NOX，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉大气污染物排放浓度限值标准，标准限值见表4-5。
表4-5  锅炉大气污染物排放标准（mg/m3）
	锅炉类别
	颗粒物
	SO2排放浓度
	NOX排放浓度
	汞及其化合物
	烟气黑度（林格曼黑度级）

	燃气锅炉
	20
	50
	200
	-
	1


  ②异味
本项目运营期自建污水处理站会散发出异味，属无组织排放。异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的相关标准。项目废气排放标准详见表4-6。
表4-6  《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）
	控制项目
	单位
	限值（≤）

	臭气浓度
	无量纲
	20

	氨的厂界浓度
	mg/m3
	1.5

	硫化氢厂界浓度
	mg/m3
	0.06


    2、废水
施工期：项目施工主要为设备安装，不产生施工废水。
运营期：项目污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 A等级标准后，工业园区污水处理厂建成前，进入自建的污水处理设施进行处理，处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后进入园区污水管网后统一排入大营河；工业园区污水处理厂建成后，排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理。
表4-7  污水污染物排放标准（单位：mg/L）
	标准
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	动植物油
	氨氮
	TP（以P计）
	总氮
	阴离子表面活性剂
	石油类

	GB8978-1996
三级标准
	6～9
	≤500
	≤300
	≤400
	≤100
	—
	—
	—
	≤20
	≤30

	GB/T 31962-2015
表1 A等级标准
	—
	—
	—
	—
	—
	≤45
	≤8.0
	≤70
	—
	—

	GB18918-2002
一级A标准
	6~9
	≤50
	≤30
	≤10
	≤1
	≤5
	≤0.5
	≤15
	≤0.5
	≤1


3、噪声
（1）施工期
施工期噪声排放执行GB12513-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》具体详见表4-8。
表4-8  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)
	昼间
	夜间

	70
	55


（2） 运营期
运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标
准。
表4-9  工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB(A)
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


4、固体废物
GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》及其修改单。危险固废贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001）及其修改单。

	总
量
控
制
指
标
	废水：工业园区污水处理站建成前，废水经过自建污水处理站处理达标后，排入工业园区管网，经园区管网统一排放至大营河，改扩建项目废水排放量为789m3/a，CODcr排放总量为0.040t/a、NH3-N排放总量为0.004t/a、TP排放总量为0.0004t/a、TN排放总量为0.012t/a，改扩建后总项目废水排放量为2469m3/a，CODcr排放总量为0.124t/a、NH3-N排放总量为0.012t/a、TP排放总量为0.001t/a、TN排放总量为0.037t/a；工业园区污水处理厂建成后，废水进入园区管网最终进入工业园区污水处理厂处理，废水总量纳入工业园区污水处理厂进行考核。
废气：改扩建项目颗粒物排放量0.010t/a，二氧化硫排放量0.001t/a，氮氧化物排放量为0.070t/a，改扩建后总项目烟尘排放量0.048t/a，二氧化硫排放量0.005t/a，氮氧化物排放量为0.330t/a。
固废处置率为100%。
其具体情况如下：
表4-10  污染物排放情况（单位：t/a）
	污染物
	原项目排放量
	改扩建项目排放量
	总项目排放量
	排放增减量

	废水量（t/a）
	1680
	789
	2469
	+789

	CODcr（t/a）
	0.084
	0.040
	0.124
	+0.040

	氨氮（t/a）
	0.008
	0.004
	0.012
	+0.004

	TP（t/a）
	0.001
	0.0004
	0.001
	+0.0004

	TN（t/a）
	0.025
	0.012
	0.037
	+0.012

	颗粒物
	0.070
	0.010
	0.048
	-0.022

	SO2
	0.245
	0.001
	0.005
	-0.24

	NOX
	0.284
	0.070
	0.330
	+0.046


由上表可得，由于项目扩建完成后生产规模、设备等均增加，且项目废水大部分产自于设备清洗等，因此，总项目排放量与原项目排放量相比较，废水污染物排放量都是增加的；而废气污染物由于项目锅炉改造为使用清洁能源，因此二氧化硫及颗粒物均减少。




表五、建设项目工程分析
	一、施工期
项目施工期仅为设备安装，工程量较小，且施工周期较短，产生的污染物对周边环境影响较小。
二、运营期工艺流程简述
1、运营期工艺流程及产污节点图
[bookmark: _Toc25390]本项目新增1条生产线，具体的生产流程如下。


图5-1  运营期工艺流程及产污节点示意图
2、工艺流程
1）水处理：自来水在净水系统中先后先后经石英砂过滤、活性炭吸附、反渗透等环节后可生产出后续配置工序所需用水。
2）胶体磨：配料中黄原胶等胶体物质需要先进入胶体磨中磨匀在进入配料罐更有利于和其他物料混合，该过程有一定噪声。
3）调配：将上述水、黄原胶、浓缩果汁、甜味剂、防腐剂、香精、白砂糖、胡萝卜素等按照配方比例混入配料罐内搅拌混合，该过程有一定噪声产生。
4）加热杀菌：上述液体料随后进入冷热罐由热蒸汽间接加热杀菌，该过程无污染产生。
5）自动灌装：前期形成的液体料和瓶子在自动灌装机上自动充装，只有一定噪声产生。
6）喷淋冷却：喷淋设施对外瓶进行喷淋，对灌装饮料外瓶进行一定程度的冷却，产生一定的冷却废水。
7）贴标包装出厂：将外购的不干胶标签贴在瓶壁上包装出厂即可，该过程无污染产生。
二、运营期
1、废水
根据现场勘察，本项目员工不在项目内食宿，员工日常生活依托园区公厕，产生少量生活污水，由富民县梓源贸易有限公司委托环卫部门清运，因此废水主要为生产废水。生产废水主要为废水处理系统清净下水，生产线及设备清洗废水，瓶外清洗废水，厂区地面冲洗废水等废水。
（1）产品用水
项目主要进行饮料生产，产品用水全部进入产品，改扩建项目预计产量为240万瓶饮料，项目扩建后产品产量为1200万瓶，根据产品方案计算，改扩建项目产品用水量为868m3/a，产品用水全部进入产品，不产生废水。项目产品采用送检方式进行检验，不在项目内部设置检验室，没有相应的污染物产生，对于不合格产品，通过稀释后进入污水处理站处理，不合格产品量较少，约0.2~0.5m3/a，不会对污水处理站进水浓度造成大的影响。
（2）锅炉用水
本环评建议建设单位改造原项目燃煤锅炉为燃气锅炉，锅炉蒸发量为1t/h，锅炉产生的蒸汽主要用于杀菌消毒阶段，锅炉自带软水系统，自来水经软化后使用。根据原项目生产情况，蒸汽消耗量为6t/d，由此计算，项目生产1m3产品约耗蒸汽量0.58t，则项目增加的产品需耗蒸汽量503.44t/a，1.68t/d，锅炉用软水增加1.68m3/d，504m3/a；改扩建后总项目需耗蒸汽2304t/a，7.68t/d，锅炉用水为7.68m3/d，2304m3/a，锅炉运行过程中产生的蒸汽约20%被消耗，80%变成冷凝水回到锅炉，此过程不产生废水。由此，增加的产品生产需补充锅炉用软水0.336m3/d，100.8m3/a，自来水用量为0.42m3/d，126m3/a；改扩建后项目锅炉需补软水1.536m3/d，460.8m3/a，需自来水1.92m3/d，576m3/a。补水为自来水处理后的软水，软水系统出水效率约为80%，20%为废水，废水为清净下水，主要是硬度较高。改扩建项目与改扩建后总项目蒸汽平衡及锅炉供热系统用水水量平衡分别见图5-2和5-3。

[bookmark: OLE_LINK13]
图5-2  新增部分产品生产锅炉供热系统用水平衡及蒸汽平衡图


图5-3  项目锅炉供热系统用水平衡及蒸汽平衡图
（3）生产线及设备清洗废水
项目每日均需对调配罐、冷热缸、夹层锅及输料管线等部分设备进行清洗，设备清洗采用沸水冲洗方式，清洗用水为加热的纯水，类比同类项目，一条生产线设备及管道清洗用水约为1m3/次，1天清洗2次，改扩建项目设备清洗用水约2m3/d，600m3/a。设备清洗用水损耗量较小，可忽略不计，则废水产生量为2m3/d，600m3/a。设备清洗废水污染物种类主要为COD、BOD、氨氮、总磷等。
（4）净水系统清净下水
项目净水系统采用活性炭砂滤及反渗透工艺对自来水进行过滤，经净水系统处理后的纯水用于产品的生产和设备清洗，清净下水直接排入厂外雨水沟，类比同类项目，净水系统纯水产生率以80%计，改扩建项目生产纯水用水量约为1268.8m3/a，需新鲜水1586m3/a，清净下水产生量为367m3/a，1.22m3/d。清净下水下水直接排入场外雨水沟。
（5）喷淋冷却水
项目设置循环喷淋冷却系统对灌装饮料进行冷却，循环冷却系统容积为8m3，当循环水量约为3m3时进行补水，每补充1次水后第2次为换水（将循环系统内剩余的废水排入污水处理站，更换8m3的新鲜水），生产过程中约每瓶饮料损耗20ml水，则年损耗水量为48m3，每生产25万瓶饮料时需补水一次，当生产到50万瓶时换水1次，则每年需要补水5次，换水4次，则需水量为57m3/a，0.19m3/d，排入污水处理站废水为12m3/a，0.04m3/d。
（6）地面清洗用水
生产结束后，工作人员会对生产车间配料间、灌装间等部分地面进行清洗，清洗废水取3L/m2·次，清洗地面区域为配料间及灌装区，本项目配料间依托原项目配料间，因此仅对灌装生产线部分区域地面进行清洗，清洗面积约100平米，清洗频次为2次/d，则地面清洗用水为180m3/a，0.6m3/d，清洗水消耗按2%计算，废水产生量为176.4m3/a，0.59m3/d。
改扩建项目用水及产排情况见表5-1，改扩建项目水平衡图见图5-4。
表5-1  改扩建项目用水及废水产排情况（m3/a）
	名称
	用水量
	废水产生量
	废水去向

	
	新鲜水量
	纯水
	软水
	
	

	净水系统清净下水
	1835
	/
	/
	367
	厂外雨水沟

	锅炉软水系统清净下水
	576
	/
	/
	115.2
	厂外雨水沟

	生产线及设备清洗用水
	/
	600
	/
	600 
	项目自建污水处理设施

	喷淋冷却用水
	57
	/
	/
	12
	项目自建污水处理设施

	产品生产用水
	/
	868
	/
	0
	/

	地面清洗用水
	180
	/
	/
	176.4
	项目自建污水处理设施

	合计
	2072
	1468
	756
	1270.6
	/



图5-4  改扩建项目水平衡示意图（单位：m3/d）
由水量平衡图5-4可知，改扩建项目每天新鲜水总用水量为6.91m3/d，废水产生量为4.34m3/d，其中清净下水1.604m3/d，直接进入厂外雨水沟；其余生产污水2.63m3/d，饮料厂生产废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 A等级标准后，在工业园区污水处理厂建成前，经项目自建污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）一级A后进入园区管网统一排入大营河；工业园区污水处理厂建成后排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理。    
改扩建项目最终排入工业园区污水处理厂的废水排放情况见表5-2。
表5-2  本项目进入自建污水处理设施的废水排放情况
	污染源
	废水量（m3/a）
	CODcr
	BOD5
	氨氮
	总磷
	总氮
	悬浮物
	动植物油
	阴离子表面活性剂

	产生浓度
	789
	500
	300
	45
	8
	70
	400
	100
	20

	产生量
	
	0.3945
	0.2367
	0.0355
	0.00631
	0.0552
	0.3156
	0.0789
	0.0158

	排放浓度
	789
	50
	10
	5
	0.5
	15
	10
	1
	0.5

	排放量
	
	0.0395
	0.0079
	0.0039
	0.00039
	0.0118
	0.0079
	0.0008
	0.0004


注：污染物排放浓度单位mg/L，污染物排放量单位t/a。
原项目废水排放量为1680m3/a，本项目废水排放量为789m3/a，即：总废水量为2469m3/a。具体废水排放情况见表5-3，改建完成后项目总的水平衡图见图5-5。
表5-3  总项目进入自建污水处理设施的废水排放情况
	污染源
	废水量（m3/a）
	CODcr
	BOD5
	氨氮
	总磷
	总氮
	悬浮物
	动植物油
	阴离子表面活性剂

	产生浓度
	2469
	500
	300
	45
	8
	70
	400
	100
	20

	产生量
	
	1.2345
	0.7407
	0.1111
	0.01975
	0.1728
	0.9876
	0.2469
	0.0494

	排放浓度
	2469
	50
	10
	5
	0.5
	15
	10
	1
	0.5

	排放量
	
	0.1235
	0.0247
	0.0123
	0.00123
	0.0370
	0.0247
	0.0025
	0.0012


注：污染物排放浓度单位mg/L，污染物排放量单位t/a。

  
图5-5  改建完成后总项目水平衡图（单位：m3/d）
2、废气
（1）有组织废气
项目有组织废气为锅炉燃烧产生的废气，主要的大气污染源为锅炉房产生的SO2、NOX。本次环评建议建设单位改造原有燃煤锅炉为燃气锅炉，锅炉规模不变，原项目锅炉运行时间为6h/d，本次改扩建项目由于产品产量增加，根据计算锅炉运行时间需增加1.68h/d，工作日按300天计。
天然气燃烧废气主要为二氧化硫和氮氧化物，根据《纳入排污许可管理的17个行业产排污系数手册》（2017）提供的参考数据，本项目天然气燃烧产生污染物排放系数情况见表5-4：
表5-4  天然气燃烧废气污染物排放系数
	原料名称
	污染物指标
	单位
	产污系数

	天然气
	工业废气量
	标立方米/万立方米-原料
	136259.17

	
	二氧化硫
	千克/万立方米-原料
	0.02S

	
	氮氧化物
	千克/万立方米-原料
	18.71


注：项目管道天然气含硫率小于15mg/m3，环评以15mg/m3计算。
改造原有燃煤蒸汽锅炉为燃气蒸汽锅炉，锅炉每天运行7.68h。根据类比同类项目，拟定锅炉额定蒸汽压力1.0MPa，额定蒸汽温度100℃，锅炉热效率为90.6％，功率为0.7MW，燃料为天然气，热值为36MJ/m³。通过燃气锅炉耗气量计算公式，如下：
燃气锅炉每小时耗气量=燃气锅炉功率×时间÷热值÷热效率
即1t/h天然气蒸汽锅炉每小时耗气量=0.7MW×3600s÷36MJ/m³÷90.6％=77.3m3/h
①锅炉改造后扩建部分废气产排情况
本项目增产部分天然气一年的使用量为77.3m3/h×1.68h×300d=3.9万m3/a。
全厂天然气燃烧产生的污染物情况见下表5-5：
表5-5  增产部分天然气燃烧废气产排污情况表
	产生污点
	天然气用量
	污染物名称
	产生量
	排放量
	排放浓度

	燃气锅炉
	3.9万m3/a
	废气量
	53.14万m3/a
	53.14万m3/a
	-

	
	
	SO2
	0.001kg/a
	0.001kg/a
	2.2mg/m3

	
	
	NOx
	0.07kg/a
	0.07kg/a
	137.31mg/m3


②锅炉改造后全厂废气产排情况
本项目全厂天然气一年的使用量为77.3m3/h×7.68h×300d=17.81万m3/a。
全厂天然气燃烧产生的污染物情况见下表5-6：
表5-6  全厂天然气燃烧废气产排污情况表
	产生污点
	天然气用量
	污染物名称
	产生量
	排放量
	排放浓度

	燃气锅炉
	17.81万m3/a（13.91
	废气量
	242.68万m3/a
	242.68万m3/a
	-

	
	
	SO2
	5.343kg/a
	5.343kg/a
	2.2mg/m3

	
	
	NOx
	333.23kg/a
	333.23kg/a
	137.31mg/m3


二氧化硫排放浓度和氮氧化物浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值（燃气锅炉）。
（2）无组织排放废气
①车辆尾气
改扩建项目运营期运输车辆出入厂区排放少量汽车尾气，视为无组织排放，产生量较小。
②废水处理站无组织废气 
改扩建项目自建的污水处理设施在处理污水的过程中会产生少量恶臭气体，这部分废气视为无组织废气，废气主要为NH3、H2S，废气产生量较小。
3、固体废弃物
根据现场勘察及业主提供资料，本项目固废主要分为生活垃圾、污水处理设施污泥、废弃瓶子和瓶盖及包装箱。
（1）生活垃圾
项目改扩建后，员工增加8人，不在项目内食宿，生活垃圾以每人每天0.1kg计，则生活垃圾产生量为0.8kg/d，即0.24t/a，设置活动式的垃圾桶收集后定期委托环卫部门清运。
（2）污水处理设施污泥
项目生产生产废水经自建污水处理设施处理达标后进入园区官网，污水处理过程将产生部分污泥，由于项目废水产生量较小，废水悬浮物浓度较低，处理过程污泥乘积量较少，因此污泥蓄积过程缓慢，根据实际运行情况，污泥产生到一定量时委托环卫部门清掏处置。
（3） 废弃饮料包装物
改扩建项目生产运行过程中产生的破损饮料瓶、废弃瓶盖及包装箱均属于可回收废物，集中收集后外售废品回收站，产生量约为0.1t/a。
综上，项目固废处置率100%。
4、噪声
项目运营期噪声主要为灌装机、喷码机等设备噪声，其噪声源强见表5-8。
表5-7  主要设备噪声源强  单位：dB (A)
	设备名称
	数量
	噪声源强
	减噪措施

	灌装机
	1
	85
	设备减震、厂房隔声

	喷码机
	1
	70
	

	调配罐
	1
	75
	


[bookmark: _Toc410632952][bookmark: _Toc359946757]四、“三本帐”核算
本项目完成后，整个厂区的各污染物排放核算“三本帐”如下表5-8。
表5-8  原项目与本项目污染物排放“三本账”汇总表  （单位：t/a）
	类别
	污染物
	原项目排放量
	“以新带老”消减量
	改扩建项目排放量
	排放增减量

	废气
	烟尘
	0.07
	0.032
	0.01
	-0.022

	
	SO2
	0.245
	0.241
	0.001
	-0.24

	
	NOX
	0.284
	0.024
	0.070
	+0.046

	废水
	CODcr
	0.084
	0
	0.040
	+0.040

	
	BOD
	0.017
	0
	0.008
	+0.008

	
	SS
	0.017
	0
	0.008
	+0.008

	
	氨氮
	0.008
	0
	0.004
	+0.004

	
	总氮
	0.025
	0
	0.012
	+0.012

	
	动植物油
	0.002
	0
	0.001
	+0.001

	
	总磷
	0.001
	0
	0.0004
	+0.0004

	固体废物
	生活固废
	生活垃圾
	0.36
	0
	0.24
	+0.24

	
	生产固废
	燃煤废渣及水膜除尘污泥
	16
	16
	0
	-16

	
	
	产品包装废料
	0.2
	0
	0.1
	+0.1






表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物
名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度

	产生量
（t/a）
	浓度

	排放量
（t/a）

	大
气
污
染
物
	施工期
	施工过程
	粉尘
	-
	少量
	-
	少量

	
	运营期

	锅炉
	烟气量
	-
	242.68万m3/a
	-
	242.68万m3/a

	
	
	
	SO2排放量
	2.2mg/m3
	0.005
	2.2mg/m3
	0.005

	
	
	
	NOX排放量
	137.31mg/m3
	0.33
	137.31mg/m3
	0.33

	
	
	污水处理站
	NH3
	-
	少量
	-
	少量

	
	
	
	H2S
	-
	少量
	-
	少量

	水
污
染
物
	运营期
	生产、生活废水
	废水量
	处理量789m3/a
	排放量789m3/a

	
	
	
	CODcr
	500mg/L
	0.3945
	50mg/L
	0.0395

	
	
	
	BOD5
	300mg/L
	0.2367
	10mg/L
	0.0079

	
	
	
	SS
	400mg/L
	0.3156
	10mg/L
	0.0079

	
	
	
	氨氮
	45mg/L
	0.0355
	5mg/L
	0.0039

	
	
	
	总氮
	70mg/L
	0.0552
	15mg/L
	0.0118

	
	
	
	动植物油
	100mg/L
	0.0789
	1mg/L
	0.0008

	
	
	
	总磷
	8mg/L
	0.0631
	0.5mg/L
	0.0039

	
	施工期
	施工固废
	废弃建材
生活垃圾
	少量
	少量

	固
体
废
物
	运营期
	生活固废
	生活垃圾
	0.24
	委托环卫部门清运。

	
	
	生产固废
	产品包装废料
	0.1
	属于可回收废物，收集后外售废品收购站

	
	
	
	污水处理设施污泥
	少量
	由于污水处理规模较小，污泥积累速度慢，当积累到一定量时委托环卫部门处置

	噪
声
	运营期
	设备运行
	噪声
	70~85dB(A)
	达标排放

	主要生态影响
本项目租用德力储运有限公司已建成厂房，周围生态环境已改变，以人工景观为主，项目施工期主要为室内装修及设备调试，不涉及开挖土石方等破坏生态环境的活动，项目为食品加工类项目，对生态环境影响不明显。



表七、环境影响分析
	一、施工期环境影响分析
扩建项目施工期仅为设备安装，工程量较小，且施工周期较短，产生的污染物对周边环境影响较小。
二、运营期环境影响分析
1、地表水环境影响分析
（1）污水处理措施
项目实行雨污分流，不设食宿，员工日常生活依托园区公共卫生间，产生少量污水由梓源贸易有限公司螳螂川酒厂委托环卫部门清运。项目废水主要为净水系统清净下水、设备清洗、瓶外淋洗、地面清洁等生产废水。
清净下水：改扩建项目清净下水产生量约为318m3/a，1.06m3/d，少量回用于锅炉除尘器设备，其余直接排入厂外雨水沟。
其余生产废水：除清净下水外的废水产生量489m3/a，1.63m3/d。经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（表4）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 A等级标准后，在工业园区污水处理厂建成前，经项目自建污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）一级A后进入园区管网统一排入大营河；工业园区污水处理厂建成后排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理。由于园区内还有其他企业排放污水，为方便监管，建设单位应根据相关部门要求设置独立的进入园区管网的污水排放口，排污口设置于厂区西南侧； 排污口要求有明显的环保标志且便于采集样品、便于监测计算、便于公众参与监督管理。 
（2）污水依托原项目污水处理站处理合理性分析
项目自建污水处理设施已建成经过验收投入运行，处理规模10m3/d，原项目污水处理量5.6m3/d，剩余容量4.4m3/d，扩建项目污水处理量为1.63m3/d，则改扩建后污水处理量为7.23m3/d，污水处理规模能够满足改扩建后项目污水处理。
（3）地表水环境影响分析
项目区域最近的地表水体为项目北侧约5m的大营小河，污染物收纳水体为大营河。项目产生的生产废水经“水解酸化+催化氧化+接触氧化+沉淀+消毒”处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）一级A标准后进入园区管网统一排入大营河。根据验收监测，饮料厂污水处理设施排污口排放浓度见表7-1。
表7-1  饮料厂废水排放情况     单位：mg/L
	项目
	CODcr
	BOD5
	氨氮
	总磷
	总氮
	悬浮物
	动植物油

	排放浓度
	31
	7.6
	3.824
	0.45
	7.37
	7
	0.18

	一级A标
	50
	10
	5
	0.5
	15
	10
	1

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


由上表可知，项目污水各污染因子排放均能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，污水排放对地表水环境影响较小。
2、大气环境影响分析
根据表五工程分析，有组织废气主要为锅炉废气SO2、NOx，无组织废气主要为汽车尾气、污水处理设施臭气。
（1）有组织废气环境影响分析
项目有组织废气为锅炉燃烧废气，改扩建项目再造燃煤锅炉为燃气锅炉，燃料为天然气，锅炉燃烧废气主要为S02和氮氧化物，《纳入排污许可管理的17个行业产排污系数手册》（2017）天然气锅炉污染物可直接排放，项目天然气锅炉废气依托原项目已建25m高的烟囱排放，根据工程分析，项目排放的锅炉废气可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中锅炉大气污染物排放浓度限值（燃气锅炉），对区域环境空气的影响微小。
（2）无组织废气环境影响分析
①汽车尾气环境影响分析
车辆进出项目区排放的汽车尾气，主要有害成份是CO、HC、颗粒物和氮氧化合物NOx。本项目进出车辆主要为产品运输车辆，车辆进出时为怠速行驶，尾气排放量不大且相对分散，汽车废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，正常情况下，汽车废气对环境空气的影响轻微。
②污水处理站恶臭
项目污水处理站产生的恶臭气体，主要在水解酸化池等环节产生。恶臭气体主要成份为NH3、H2S、甲硫醇、硫化钾基等。针对上述恶臭气体的主要产生环节，污水收集池等均加盖封闭，仅有氧化池未进行封闭，本环评对污水处理过程中的氧化池要求加盖封闭。项目周边企业主要有螳螂川酒厂、昆明绿洲消毒药剂有限公司、昆明远方生物制品有限公司等生物制品加工贸易企业，异味产生较少，同时项目处理规模较小，废气产生量较小，加盖封闭后项目恶臭污染物排放可以满足，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。
综上所述，本项目废气均能达标排放，项目废气对周围大气环境影响较小。
3、噪声环境影响分析
（1）噪声影响预测
①噪声源情况
本项目噪声源主要为灌装机、调配机、喷码机等，属机械性噪声，设备噪声水平在70dB(A)～85dB(A)之间，项目各种噪声设备采取降噪措施及预期的降噪效果见表7-2。
表7-2  各设备噪声值及采取降噪措施
	序号
	工艺部位
	Leq dB（A）
	治理措施
	降噪后的声强dB（A）

	1
	灌装机
	85
	设备减震、厂房隔声
	80

	2
	喷码机
	70
	设备减震、厂房隔声
	75

	3
	调配罐
	75
	设备减震、厂房隔声
	70


②预测、分析方法
根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》，处于半自由空间的无指向性声源几何发散衰减按下列公式计算：
LA(r)=Lr0 -20lg(r/r0)-△L
式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级；
Lr0---参考点声源强度；
r----预测受声点与源之间的距离（m）；
r0----参考点与源之间的距离（m）；
△L---其它衰减因素。
影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房隔声，建筑物反射等影响，一般厂房隔声的△L一般在10～20dB(A) ，本项目强噪声设备均在厂房内，本报告计算时取△L=20dB(A)。        
建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：


式中：Li---第i个声源声值；
[bookmark: _Toc6354]             LA---某点噪声总叠加值；
             n---声源个数。
表7-3  运营期各机械设备噪声随距离的发散衰减  单位：dB(A)
	距离声源距离(m)
	1
	5
	10
	50
	100

	设备
	灌装机
	80
	52.5
	45
	27.4
	19.7

	
	喷码机
	65
	37.5
	30
	12.4
	4.7

	
	调配罐
	70
	42.5
	35
	17.4
	9.7


根据噪声叠加公式：
Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ）
式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）
Leq——噪声源叠加后的值
贡献值叠加结果见表7-4。
表7-4  贡献值预测结果一览表
	距离(m)
	1
	5
	10
	50
	100

	Leq(dB(A)
	80.54
	53.1
	45.5
	27.9
	20.3


③监测点
厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、东北、西北、西南面。
根据监测，厂界四周可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区标准。
以现状监测的监测值为背景值，考虑项目主要噪声源对厂界四周噪声的影响见表7-5。
表7-5  厂界噪声预测结果表  单位：dB（A）
	位置
	现状监测值
	预测值
	叠加值
	评价标准

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	厂界东
	55.1
	44.8
	49.4
	49.4
	56.14
	50.69
	60
	50

	厂界东北
	54.6
	45.3
	49.4
	49.4
	55.75
	50.83
	60
	50

	厂界西北
	55
	45.3
	53.1
	53.1
	57.16
	53.77
	60
	50

	厂界西南
	56.4
	45.6
	45.5
	45.5
	56.75
	48.61
	60
	50


由上表可以看出，根据预测结果，各厂界处的噪声值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准的要求。
对于周围的敏感点，最近的保护目标为东北侧5m（验收监测厂界东北监测点处）的住户，项目夜间不生产，仅对昼间进行影响分析，噪声经距离衰减后，敏感点昼间最大噪声级为55.75dB(A)，项目周边敏感目标昼夜噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，即昼间≤60dB(A)。敏感点处的噪声能够满足声环境功能区划要求，本项目产生的噪声对敏感目标影响不大。
（2）评价结论
根据上述分析，项目设备安装在厂区厂房内，采取减震、消声、厂房隔音后，能够有效的减小噪声对环境的影响，经距离衰减后，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中相应标准的要求。项目周围的敏感点，噪声经距离衰减后，能够满足其声环境功能要求，对其影响较小。本项目噪声能够达标排放。
4、固体废物环境影响分析
项目产生的固体废物主要包括少量生活垃圾和一般固废（废弃包装、污水处理设施污泥）。
1 生活垃圾处置措施及环境影响分析
根据工程分析，项目产生的生活生活垃圾产生量约为0.24t/a，用垃圾收集桶收集后委托环卫定期清运。
②一般固废处置措施及环境影响分析
产品包装废料：项目生产过程中产生少量产品包装废料，产生量约为0.1t/a，本项目产品包装废料主要为易拉罐、包装纸箱等废弃物，属于可回收废物，收集后外售废品收购站。
污水处理设施污泥：项目污水处理设施处理规模10m3/d，根据工程分析，项目改扩建后总废水处理量为8.23m3/d，处理规模较小，污泥蓄积速率较慢，当污泥量达到一定量时委托环卫部门处理处置。
综上所述，本项目各固体废物均得到合理处置，对周边环境影响较小。
三、产业政策符合性分析
本项目为果汁饮料生产，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，项目不属于限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。
四、规划选址合理性分析
1、与工业园区总体规划的符合性分析
根据《昆明富民工业园总体规划》项目位于永定-大营片区，永定-大营片区为富民工业园区的产业集聚的核心工业片区，是富民永定——大营以新型建材、食品加工、物流贸易、机械加工、研发与职业教育为主导的综合工业片区。
永定-大营片区将形成“两带、三区”的功能结构。两带：指沿西北——东南向昆禄公路和昆武高速公路城市发展带与沿东北——西南向的东散公路的城市发展带。三区：指新型建材、机械加工区；食品加工、物流贸易区；研发与职业教育、配套商业居住区。
对照富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图(2020)，项目所在区域为二类工业用地，位于东元生态食品加工区内，于2011年9月23日取得富民县工业园区管委会招商局关于项目选址符合园区产业布局的证明，项目的建设符合《昆明富民工业园总体规划》。
2、与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的符合性分析
对照《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中的选址要求，具体见表7-6：
表7-6   项目选址与《食品生产通用卫生规范》符合性一览表
	选址要求
	项目选址情况
	符合性

	厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。
	项目所在区域不存在对食品有显著污染的区域
	符合

	厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。
	项目所在区域不存在有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质、其他扩散性污染源。
	符合

	厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。
	项目选址区不易发生洪涝灾害
	符合

	厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。
	项目厂区定期进行消毒处理，周围不存在虫害大量孳生的潜在场所
	符合


项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的选址要求。项目建设和投产后对环境的影响总体上可满足当地环境保护的要求，环境保护角度而言厂址选择合理。
3、环境相容性分析
饮料厂周边企业有梓源贸易有限公司螳螂川酒厂，主要从事酒品销售；昆明绿洲消毒药剂厂，主要从事消毒剂的生产与销售；昆明远方生物制品有限公司，主要从事液体消毒剂、液体抗抑菌洗剂、化妆品（发用类、护肤类）、生物制品的生产及销售；云南仟龙贸易有限公司，主要从事国内贸易、物资供销；综合性创业楼，为综合性创业楼；鑫然小吃早点店，以上企业均没有大量有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的产生，不影响项目建设。同时项目的建设不会对以上企业造成不利影响，项目位于东元生态食品加工区，从产业布局和污染影响角度而言，项目与周围企业无相互干扰的因素，项目建设和投产后对环境的影响，总体上可满足当地环境保护的要求。
4、选址合理性分析
项目位于项目位于东元生态食品加工区内，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感区域，厂址南侧10m处为东元路，交通便利。同时项目建设不会对周围保护目标产生严重影响，项目选址已具备了道路、供电、供水、排水等基础设施。同时本项目所产生的污染物经处理后均达标排放，项目的建设不会使项目所在地的环境功能降低。
综合分析，本项目选址合理。
五、平面布置合理性分析
项目区四周设有围挡，通过项目南侧大门进入，园区道路将新增标准厂房与原项目厂房分开，新增标准厂房位于道路西面。新增标准厂房分灌装生产区及辅料仓库（包装纸箱仓库），灌装区位于厂房西部，灌装生产线由北向南依次为灌装机、喷淋设施、喷码机等，灌装间设有排水沟，地面冲洗废水经排水沟排入污水处理设施，设备布设合理。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	设备安装
	粉尘
	室内安装，厂房阻隔。
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放监控浓度限值，即浓度最高点≤1.0mg/m3

	
	运营期
	燃气蒸汽锅炉
	SO2、NOx
	通过一根25m烟囱高空排放。

	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值标准

	
	
	污水处理设施
	H2S、NH3
	远离居民点布置，沉淀池、氧化池、水解酸化池等设施加盖封闭，生产厂区内部及厂界四周加强绿化，绿化吸收，空气扩散。
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准

	水
污
染
物
	运营期
	生产、生活废水
	生活废水
	依托园区公厕，废水由梓源贸易有限公司螳螂川酒厂委托环卫部门清运处置。
	不排放

	
	
	
	生产废水
	[bookmark: _Toc21027]经自建污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）一级A标准后排入园区管网。
	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）一级A标准

	固体废物

	运营期
	生活、生产过程
	生活垃圾
	委托环卫部门清运。
	处置率100%

	
	
	
	产品包装废料
	属于可回收废物，收集后外售废品收购站。
	

	
	
	
	污水处理设施污泥
	由于污水处理规模较小，污泥积累速度慢，当积累到一定量时委托环卫部门处置。
	

	噪声
	运
营
期

	设备噪声
	生产车间封闭；平时加强设备管理维护，保证设备正常运行；出入厂区车辆减速、禁鸣喇叭。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	生态环境保护措施及预期效果
[bookmark: _Toc2045]项目在厂区进行了绿化，不仅美化了项目区内的环境，且对周围环境也起到了一定的改善作用。


表九、结论与建议
	一、结论
通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论：
1、关于产业政策
本项目为果汁饮料生产，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，项目不属于限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。
2、项目规划选址合理性
对照富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图(2020)，项目所在区域为二类工业用地，位于东元生态食品加工区内，项目的建设符合《昆明富民工业园总体规划》。项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的选址要求。项目建设和投产后对环境的影响总体上可满足当地环境保护的要求，环境保护角度而言厂址选择合理。
3、平面布置合理性
项目区四周设有围挡，通过项目南侧大门进入，园区道路将新增标准厂房与原项目厂房分开，新增标准厂房位于道路西面。新增标准厂房分灌装生产区及辅料仓库（包装纸箱仓库），灌装区位于厂房西部，灌装生产线由北向南依次为灌装机、喷淋设施、喷码机等，灌装间设有排水沟，地面冲洗废水经排水沟排入污水处理设施，设备布设合理。
4、环境质量现状
建设项目所在地环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；大营小河水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质要求；项目区域噪声均可达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准要求，生态环境状况一般。
5、施工期环境影响结论
本项目租用已建标准厂房，施工期主要为设备安装，项目施工期较短，污染物产生较少，对周边环境影响较小。
6、运营期环境影响结论
①水环境影响结论
项目区废水经自建污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）一级A标准后，进入园区污水管网。因此，本项目产生的废水对地表水环境影响较小。
②大气环境影响结论
[bookmark: _Toc3771]本项目改造燃煤锅炉为燃气锅炉，主要污染物为SO2、NOX经一根25m高的排气筒排放，污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 燃气锅炉大气污染物排放浓度限值标准，对周围环境影响较小。
污水处理设施产生的恶臭，经过加盖遮挡，绿化吸收后逸散到大气中，能够达到恶臭污染物厂界浓度≤20无量纲，产生的废气对大气环境影响较小。
综上所述，项目产生的废气对环境影响较小。
③固废环境影响结论
生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫部门集中清运，包装废料集中收集外售给废品回收站，项目运营期各类固体废物在严格按照报告提出的各项措施及建议进行处理之后，均能得到妥善处置，处置率100%，对周边环境影响较小。
④噪声环境影响结论
项目运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，只要严格执行本报告提出的相关治理措施，则噪声可以做到持续达标排放，对周边环境影响较小。
7、总结论
综上所述，项目符合国家产业政策及相关规划，布局合理可行；项目产生的废水、噪声、废气、固废得到合理处置；固废处置率达到100%。项目产生的污染物在采取有效措施治理后对环境影响较小，从环境保护角度看，项目的建设是可行的。
二、对策措施
[bookmark: _Toc146038755]1、水污染防治措施
（1）已采取措施
项目已建处理规模10m3/d的污水处理设施，处理工艺为“水解酸化+催化氧化+接触养化+沉淀+紫外线消毒”，项目污水经污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）一级A标准后排入园区管网统一排入大营河。
（2）需完善措施
①定期检修污水处理设施及其管网，污水处理设施故障造成污染物超标排放，和管道堵塞或是破裂造成溢流。
②园区污水处理站建成后，废水经预处理后进入园区污水处理站处理后排放。
③根据相关部门要求设置单独进入园区管网的排污口，排污口应有环保标志明显且便于采集样品、便于监测计算、便于公众参与监督管理。
2、大气污染防治措施
（1）已采取措施
设施1根25m高的排气筒。
（2）需完善措施
①污水处理设施氧化池加盖封闭；
②改造燃煤蒸汽锅炉成为天然气锅炉。
3、噪声污染防治措施
（1）已采取措施
①选用噪声小、振动小的设备。
②噪声设备置于厂房内，利用厂房屏蔽噪声。
③对振动较大的设备，安装时均设置减振垫。
（2）需完善措施
加强设备日常检修，避免设备故障加大噪声。
4、固体废物污染防治措施
（1）已采取措施
垃圾收集桶，设置煤渣棚。
（2）需完善措施
①改造燃煤锅炉为燃气锅炉；
②固体废物分类收集和处置。
三、建议
①建议项目绿化应合理搭配树种和草种，选择节水和抗旱性植物，同时在绿化上应采取乔、灌、草相结合的平面绿化和立体绿化方式，并在绿化品种上尽量做到多样性。
②综合利用废物，减少物耗、能耗，提高项目的清洁生产水平。
③定期对设备和仪器进行检查和维护，检查是否出现跑、冒、滴、露的情况发生。
④应对生产人员定期进行培训，加强生产人员的环保意识，生产过程中应严格按照操作制度执行，从管理和操作上减少排污量。
⑤加强工厂环保设施的日常管理工作，强化环保设施的维修、保养、保证环保设施正常运转。
⑥必须严格按照本环评建议的各项环保措施执行，落实环保投资费用，做到专款专用；
⑦落实相应的环境管理人员，加强环保管理；
⑧加强对职工的环保宣传、教育，提高职工的环保意识。
    四、环境监测计划
为便于项目的环境管理，现将本项目环境监测计划列于表9-1。
表9-1  环境监测计划一览表
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	监测方法

	噪声
	厂界四周
	等效声级
	每年监测1次，每次监测2天，每天昼夜各1次。
	按国家标准方法进行

	水环境
	污水处理站进出口
	COD、BOD5、SS、NH3-N、磷酸盐、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮等
	每年监测1次，每次3天。
	

	大气
	有组织废气
	排气筒进、出口
	SO2、NOx、烟尘、林格曼黑度、汞及其化合物等
	每年监测1次，每次监测2天
	

	
	无组织废气
	厂界上风向、下风向
	臭气浓度、氨、硫化氢等
	每年监测1次，每次监测2天
	


五、三同时制度
项目三同时竣工环境保护验收一览表见表9-2。
表9-2  竣工环境保护验收一览表
	项目
	污染源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	废气
	锅炉废气
	烟尘、SO2、NOX
	1根25m排气筒
	锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉大气污染物排放浓度限值标准

	
	污水处理设施
	恶臭
	调节池、氧化池等加盖封闭
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准浓度要求，臭气＜20无量纲

	废水
	生产区污水

	COD、BOD5、SS、NH3-N、磷酸盐、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮
	工业园区污水处理厂建成前，经饮料厂自建处理规模约为10m3/d的污水处理站处理达标后排放
	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）一级A标准。

	
	
	
	工业园区污水处理厂建成后，排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理；
	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮、磷酸盐执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A等级标准。

	固废
	锅炉及生产区
	废弃包装
	固废处置率为100%

	
	厂区
	生活垃圾
	

	噪声
	厂房
	设备噪声
	设备安装减震、厂房隔声
	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2类标准要求

	环境管理
	1、 项目应建设规范化的排污口，应定时检查排污口，对其进行规范化管理，排污口应设置明显标识；
2、 建立污染物排放的台账管理制度，加强污水处理设施及水膜除尘器的检查检修；
3、 建立健全环保规章制度。
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	预审意见：








公章
经办人：  年  月  日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：







公章
经办人：  年  月  日

	审批意见：
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