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《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资格的单位编制。

1、项目名称 — 指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作为一个汉字）。

2、建设地点 — 指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别 — 按国标填写。

4、总投资 — 指项目投资总额。

5、主要环境保护目标 — 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议 — 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见 — 由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见 — 由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况
	项目名称
	昆明市香香食品制造有限公司厂房变更项目

	建设单位
	昆明市香香食品制造有限公司

	法人代表
	马顺文
	联系人
	马顺文

	通讯地址
	富民工业园区东元生态食品加工园

	联系电话
	13770619888
	传真
	
	邮政编码
	650499

	建设地点
	富民工业园区东元生态食品加工园

	立项审批部门
	
	审批文号
	

	建设性质
	新建□改扩建√技改□
	行业类别

及代码
	其他未列明食品制造（C1499）

	占地面积
(平方米)
	4516
	绿化面积
(平方米)
	880

	总投资
(万元)
	1280
	其中：环保投资(万元)
	27.2
	环保投资占总投资比例
	2.13％

	评价经费
(万元)
	
	预期投产日期
	2018年4月

	工程内容及规模：
一、项目由来
昆明顺达食品厂1125t/a卤鸡蛋建设项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，项目于2009年12月编制《昆明顺达食品厂1125t/a卤鸡蛋建设项目环境影响报告表》，项目占地面积为3333m2，建筑面积为2700m2；2010年2月21日该项目获得富民县环保局文件《关于<昆明顺达食品厂1125t/a卤鸡蛋建设项目环境影响报告表>的批复》（富环[2010]16号）；后因生产锅炉发生变化，于2011年3月编制了《昆明顺达食品厂环评补充报告》，于2011年4月18日获得富民县环保局文件《关于<昆明顺达食品厂环评补充报告>的批复》（富环[2011]73号）；并于2014年11月17日取得富民县环保局关于环保验收的验收意见（富环验[2014]009号）。后因经营需要将单位名称更改为昆明市香香食品制造有限公司。

根据项目实际情况，实际占地面积为4516m2，建筑面积为5449m2，选址不变，周围基本无变化，因项目将部分生产厂房将进行外租，其中对外租赁面积为3980m2，自用面积为605m2，导致项目的实际运行情况与原有环评有所变化，项目生产产品与生产规模不发生变化。因项目建设内容与原有环评发生变更，根据相关环保管理部门的要求，需要对项目进行环境影响评价。
受昆明市香香食品制造有限公司委托，云南银发绿色环保产业股份有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，环评单位通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对项目可能造成的环境影响进行分析评价，按照环境影响评价技术导则的要求完成了环境影响报告表的编制工作，供建设单位上报。
二、项目实际建设概况
1、项目概况
昆明市香香食品制造有限公司建设项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，项目总投资1280万元，总用地面积为4516m2，总建筑面积为5449m2，共建设1栋2层生产厂房（1#厂房），1栋3层生产厂房（2#厂房）、1栋3层办公楼。项目于2014年8月建设完成，并于2014年11月17日取得富民县环保局关于环保验收的验收意见（富环验[2014]009号）。经昆明市香香食品制造有限公司研究决定，将部分生产厂房（2#厂房2层，建筑面积605m2）留为自用，其余生产厂房（1#厂房、2#厂房1层、2#厂房3层，建筑面积3980m2）对外进行租赁。主要经济技术指标见表1-1。

表1-1   主要经济技术指标

序号

项   目

单 位

指 标

备  注
1

总占地面积

m2
4516

2

建筑占地

m2
2278

3

建筑面积

m2
5449

4

场地及道路平整硬化

m2
1358

5

绿化面积

m2
880

6

绿化率

%

19.5

7

建筑密度

%

0.5

8
容积率

1.2

项目将部分生产厂房（2#厂房2层，建筑面积605m2）留为自用，其余生产厂房（1#厂房、2#厂房1层、、2#厂房3层，建筑面积3980m2）对外进行租赁，项目生产产品与生产规模不发生变化。项目工程组成一览表见表1-2。

表1-2   项目工程组成一览表

类别

工程名称

内容及功能

备注

主体

工程

1#生产厂房

建筑面积2770m2，二层全封闭砖混结构，厂房全部对外租赁，已有云南云茗生物科技有限公司、云南弥生生物科技有限公司入驻

2#生产厂房

建筑面积1815m2，三层全封闭砖混结构，其中一层（建筑面积为605m2）对外租赁，已有云南伊穆清真食品有限公司入驻；二层自用（建筑面积为1210m2），用于生产卤制食品、固体饮料；三层空置（建筑面积为605m2），待出租
辅助

工程

办公楼

建筑面积864m2，三层砖混结构，布置有办公室、会议室以及管理人员宿舍等

公用

工程

供电

富民县供电管网供给

供水

工业园区给水管网供给

供热

4t/h燃煤蒸汽锅炉供给

排水

建设雨污分流系统，污水经处理后达标排放

绿化

面积880m2
环保工程
污水处理系统

处理规模为10m3/d的污水处理站
已经通过环保验收
锅炉废气处理系统

水膜除尘设施及排气筒
表1-3  入驻企业的基本情况
名  称
项目基本情况

主要污染物

云南云茗生物科技有限公司
位于1#生产厂房一楼，生产玛卡片、辣木片等保健产品，产量为100t，
粉尘、清洗废水、废弃包装物、生活垃圾
云南弥生生物科技有限公司

位于1#生产厂房一、二楼，生产黑蒜产品，产量为500t，
清洗废水、生产固废、生活垃圾
云南伊穆清真食品有限公司
位于2#生产厂房一楼，生产卤制牛肉、羊肉产品，产量为100t，
清洗废水、生产固废、生活垃圾
2、项目原辅料及燃料

项目卤鸡蛋、卤鸡脚（翅）生产原料为鸡蛋、鸡翅（脚）、香料，项目“麦精王”系列固体饮料生产原料为白砂糖、饴糖、果汁、淀粉、香精等；项目主要原辅料用量消耗见1-4。

表1-4  主要原辅料用量
序号

名  称

单位

用量

注备

1

鸡蛋

t/a
1125

外购

2

鸡翅（脚）

t/a
270

外购
3

香料

t/a
4.5

外购
4

白砂糖

t/a
257

外购

5

饴糖

t/a
50

外购
6
果汁

t/a
20

外购

7

淀粉

t/a
10

外购

8

香精
t/a
微量

外购

3、生产规模及产品方案

项目主要产品生产规模为卤鸡蛋（成品净重）1125 t/a、鸡脚（翅）270t/a、“麦精王”系列固体饮料337 t/a。项目生产规模及产品方案情况见表1-5。

表1-5  项目生产规模及产品方案一览表
名称

包装形式

产量
卤鸡蛋

内包装塑料，外包装纸箱

1125t/a
卤鸡脚（翅）

内包装塑料，外包装纸箱

270t/a
“麦精王”系列固体饮料

内包装塑料，外包装纸箱

337t/a
4、主要设备
项目主要生产设备列表详见表1-6。
表1-6   项目主要生产设备一览表
序号

设备名称

数量（台、套）

注备

1

夹层锅

3

国产G系列

2

蒸汽灭菌罐

1

国产

3

破碎机

1

自制

4

自动封口机

1

国产KD-188

5

4t/h卧式快装燃煤蒸汽锅炉

1

5、项目公辅工程

给水：项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，周边工业园区给水管网配套齐全。项目用水直接从项目工业园区给水管网接入项目区。

排水：项目内实行雨污分流，雨水由室外雨水沟收集后排入工业园区雨水管网。项目生产废水经隔油池处理后与生活污水排入项目污水处理站处理达标后排放。

供电：富民县电力公司已架设电网至工业园区，项目直接引接现有工业园区10KV供电电网，采用双回路供电。

供热系统：项目生产蒸汽由4t/h蒸汽锅炉供给，职工生活热水及洗浴水由太阳能供应，太阳能设置于浴室屋顶。

6、劳动定员及工作制度
（1）工作制度：年工作日300天，每天工作8小时。

（2）定员：项目共有员工20人，根据建设单位提供的资料，员工均不在项目内食宿。

7、环保投资

本项目总投资1280万元，其中，环保投资27.2万元，占总投资的2.13％，环保投资主要用于营运期噪声、废水及固废的处置等。环保投资详见表1-7。
表1-7    项目环保投资一览表
类型

污染治理设施

投资（万元）

备注

废水治理

污水处理站（10m3/d）

15

已建成

隔油池1个（2m3）

0.5

已建成
废气治理
水膜除尘设施及排气筒

10

已建成
噪声治理

生产设备噪声治理
1
已建成
固废处置

垃圾桶若干
0.5
已建成
固废收集桶

0.2

已建成
合计

27.2

—

7、项目平面布局

项目依据合理安排生产区、办公生活区独立布置的原则，将办公生活区布置在南面，并配套建设有办公室、宿舍等；生产车间布置在西面。项目主体建筑实际平面布置情况与原环评报告中的一致，项目生产线设置于2#生产厂房二、三层，项目总平面布局见附图3。

8、项目与周边环境关系
项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，北面与云南盛泽医药物流有限公司相邻，西面与园区道路相邻，东面与山体相邻，南面与旱地相邻。西面40m处为昆武高速，西面150m处为108国道，西北面780m处为陈家村，北面500m处为长梨园村，南面140m处为大村，大营小河位于项目西面20m处，西面5540m处为螳螂川。项目周围环境关系表1-8，建设项目与周围环境关系图见图3。

表1-8  项目周围环境关系

周围环境

方位

距离

云南盛泽医药物流有限公司

北面
相邻
园区道路

西面
相邻
山体

东面
相邻
旱地

南面

相邻

昆武高速

西面
40m
108国道

西面

150m

陈家村

西北面
780m
长梨园村

北面

500m

大村

南面

140m

大营小河

西面

20m 

螳螂川

西面

5540m

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
昆明顺达食品厂1125t/a卤鸡蛋建设项目于2009年12月编制了《昆明顺达食品厂1125t/a卤鸡蛋建设项目环境影响报告表》，项目占地面积为3333m2，建筑面积为2700m2；于2010年2月21日该项目获得富民县环保局文件《关于<昆明顺达食品厂1125t/a卤鸡蛋建设项目环境影响报告表>的批复》（富环[2010]16号）；后因生产锅炉发生变化，于2011年3月编制了《昆明顺达食品厂环评补充报告》，于2011年4月18日获得富民县环保局文件《关于<昆明顺达食品厂环评补充报告>的批复》（富环[2011]73号）；并于2014年11月17日取得富民县环保局关于环保验收的验收意见（富环验[2014]009号）。后因经营需要将单位名称更改为昆明市香香食品制造有限公司。项目原有项目概况及污染物产品情况见下：
1、项目概况
1）建设单位：昆明市香香食品制造有限公司

2）项目地点：富民工业园区东元生态食品加工区

3）总投资：1280万元

4）占地面积：3333m2

5）建筑面积：2700m2

6）建设内容
原项目工程组成见表1-9所示。
表1-9   原项目工程组成一览表

类别

工程名称

内容及功能

主体

工程

生产厂房

建筑面积1200m2，一层全封闭钢架结构，布置麦精王、卤鸡蛋、卤鸡脚（翅）生产线

辅助

工程

办公楼

建筑面积1200m2，三层混凝土结构，布置有办公室、会议室以及管理人员宿舍等

公用

工程

供电

富民县供电管网供给

供水

工业园区给水管网供给

排水

建设雨污分流系统，污水经处理后达标排放

绿化

面积500m2
环保工程
污水处理系统

污水处理站

锅炉烟气处理系统

布袋除尘烟气设施

2、项目原辅料及燃料

项目卤鸡蛋、卤鸡脚（翅）生产原料为鸡蛋、鸡翅（脚）、香料，项目“麦精王”系列固体饮料生产原料为白砂糖、饴糖、果汁、淀粉、香精等；项目主要原辅料用量消耗见1-10。

表1-10  主要原辅料用量
序号

名  称

单位

用量

注备

1

鸡蛋

t/a
1125

外购

2

鸡翅（脚）

t/a
270

外购
3

香料

t/a
4.5

外购
4

白砂糖

t/a
257

外购

5

饴糖

t/a
50

外购
6
果汁

t/a
20

外购

7

淀粉

t/a
10

外购

8

香精
t/a
微量

外购

3、生产规模及产品方案

项目主要产品生产规模为卤鸡蛋（成品净重）1125 t/a、鸡脚（翅）270t/a、“麦精王”系列固体饮料337 t/a。项目生产规模及产品方案情况见表1-11。

表1-11  项目生产规模及产品方案一览表
名称

包装形式

产量
卤鸡蛋

内包装塑料，外包装纸箱

1125t/a
卤鸡脚（翅）

内包装塑料，外包装纸箱

270t/a
“麦精王”系列固体饮料

内包装塑料，外包装纸箱

337t/a
4、主要设备

项目主要生产设备列表详见表1-12。
表1-12   项目主要生产设备一览表
序号

设备名称

数量（台、套）

注备

1

夹层锅

3

国产G系列

2

蒸汽灭菌罐

1

国产

3

破碎机

1

自制

4

自动封口机

1

国产KD-188

5

4t/h卧式快装燃煤蒸汽锅炉

1

5、劳动定员及工作制度
（1）工作制度：年工作日300天，每天工作8小时。

（2）定员：项目共有员工50人，员工均不在项目内食宿。
6、项目平面布局

项目依据合理安排生产区、办公生活区独立布置的原则，将办公生活区布置在南面，并配套建设有办公室、宿舍等；生产车间布置在西面，项目总平面布局见附图3。

7、原环评生产工艺流程

（1）卤制食品生产工艺流程
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图1-1  卤制食品生产工艺流程图

工艺流程说明：

1）原料预处理

将入厂的鸡蛋在灯光下视检，该过程有少量的破损蛋产生。如加工鸡脚（翅），则需将其在通入蒸汽的温水池中解冻冰块，以上处理完毕后则进入下一步工序。

2）清洗原料

预处理过的原料需要用清水过洗一次，该过程产生一定的废水。

3）白水煮熟

清洗过后的原料在清水中不加任何调料在夹层锅内进行煮熟。

4）卤汁浸煮

煮熟后的原料在放入夹层锅内连同香料包一起卤煮入味，该过程无废水产生，只有少量废调料包产生。

5）沥干

卤好的原料在沥干槽内沥干卤汁后在封口机上封口，卤汁回到浸煮锅内，该过程基本无废物产生。

6）高温灭菌

封口完毕的半成品送人高温杀菌罐内，通入蒸汽加压加温灭菌。在灭菌罐操作的末期，使用循环水喷淋在包装袋上进行冷却后取出。

7）装箱

 冷却晾干的小包装被装入纸箱后即可出厂。

项目内加热热源均由燃煤蒸汽锅炉提供。

（2）固体饮料生产工艺流程
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图1-2   固体饮料生产工艺流程图
工艺流程说明：

1）夹层锅混合

先将白糖、饴糖、浓缩果汁、淀粉等按比例倒入带有搅拌器的夹层锅内边加热搅拌，并加入少量水以便于混合均匀。然后物料通过齿轮泵进入料筒暂存，供下道工序使用。

2）真空加热烤箱

料筒内粘稠的物料首先用托盘成装后送入真空加热烤箱，在其中热蒸汽的间接加热作用下将物料中的水蒸气蒸发，并由真空泵抽吸带出。 

3）破碎

烘干水分后的物料在托盘上形成一个质地酥脆的糖块，为了使其成为小颗粒便于冲饮，需要在破碎机内将其破碎为类似于白砂糖状的小颗粒。

4）自动包装

 破碎完毕的颗粒物被装入小塑料袋内由自动封口机封口即可装箱。

8、原环评产污情况分析

（1）废气

项目营运期产生的废气主要为锅炉废气、异味。

1）锅炉废气

项目使用4t燃煤蒸汽锅炉，锅炉年使用300d。锅炉废气经布袋除尘和掺烧固硫剂的方式处理，除尘效率不小于98%，脱硫效率不小于30%，二氧化硫产生浓度为640mg/m3，排放浓度为448mg/m3，排放量为1.008t/a，烟尘产生浓度为3000mg/m3，排放浓度为60mg/m3，排放量为0.135t/a，锅炉烟气通过10m的排气筒进行排放。

2）异味

项目异味为卤水锅内随水蒸气逸出的香气，异味产生量不大，通过车间排气扇室向外无组织扩散。短时间无嗅觉憎恶感，偶有少数人在长期嗅觉特定香味后会有憎恶感。

（2）废水

营运期产生的废水主要为生产废水、生活污水。

1）生产废水

项目生产用水中卤制夹层锅、锅炉及循环水池由于蒸发都需要补水。共计补水1.6t/d，全部蒸发，此过程无废水排放。

原料（鸡蛋和鸡脚、鸡翅）需要进行清洗，清洗用水量为5m3/d，经隔油池处理后进入污水处理站系统，处理达标后排放。

鸡脚（翅）煮熟后产生一定的废水，产生量为0.6m3/d，经隔油池处理后进入污水处理站系统，处理达标后排放。

综上所述，项目生产过程中产生生产废水5.6m3/d，经隔油池处理后进入污水处理站系统，处理达标后排放。

2）生活污水

项目员工不在项目内食宿，设置旱厕，有员工50人，用水量为10L/人·d，生活污水排放量为0.5m3/d，进入污水处理站系统，处理达标后排放。

3）绿化用水

项目共有500m2的绿化面积，绿化用水量按3L/m2·d计，绿化用水量约为1.5m3/d，该环节排水为零，雨天不浇洒，绿化用水由污水处理站提供。
4）废水处理方式

项目年消耗新鲜水2370t，扣除绿化消耗每年外排污水量为2100 t，日均处理污水量为6.1t，建议污水处理站规模不小于8t/d。项目废水混合后排入污水处理站，混合水质为COD400mg/L、SS200 mg/L、动植物油30 mg/L、氨氮30 mg/L、磷酸盐6 mg/L。

经处理后污水处理站出水水质为COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、动植物油≤1mg/L、氨氮≤5 mg/L、磷酸盐（以P计）≤0.5mg/L、阴离子表面活性剂≤50mg/L。

项目水污染物排放情况见表1-13，水量平衡见图1-3。

表1-13   主要水污染物排放情况

名称

废水种类
水量（t/a）

污染物浓度（mg/L）

COD
SS
动植物油
NH3-N
磷酸盐

处理前

处理前混合水

2370
400
200
30
20
3
年产生量（t/a）

0.948
0.474
0.0711
0.0474
0.00711
处理后

总排口

2100
50
10
1
5
0.5
年排放量（t/a）
0.105

0.021

0.0021

0.0105

0.00105

去除率（%）
88.9
95.6
97.0
77.8
85.2
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图1-3   项目水量平衡图

（3）固体废物

项目营运期产生的固体废物主要为破损鸡蛋、卤料包、生活垃圾、煤渣。

1）破损鸡蛋

项目破损蛋产生量为每天20-30个，通过集中收集后职工自行带回家食用。

2）卤料包

卤料包产生量为15kg/d，4.5t/a，通过集中收集后交由环卫部门处置。

3）生活垃圾

员工生活垃圾产生量为50kg/d，15t/a；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。

4）煤渣

燃煤锅炉炉渣产生量为25 t/a，外售给建筑材料厂进行处理。
（4）噪声

项目产生噪声的设备运行过程中产生，噪声声级在70-85dB(A)之间，项目噪声源情况见表1-14。

表1-14   项目噪声源情况表
噪声源

所在位置

声级值dB(A)
数量

防治措施

搅拌机

生产车间

70

1

厂房隔声、加装减震垫、隔声设施

换气系统风机

78

1

空压机

85

1

齿轮泵

75

1

破碎机

75

1

锅炉风机

75

1

原项目污染物排放浓度及排放量结果列于表1-15。
表1-15  项目主要污染物排放情况
类别
污染物
产生量
（t/a）
削减量
（t/a）
排放量
（t/a）
备注

废
气
SO2
1.44

0.332
1.008

－
烟尘
6.75

6.615
0.135

－
废
水
废水量

2370
270

2100
－
COD

400

0.948

50

0.105
SS

200

0.474

10

0.021
动植物油
30

0.071
1

0.0021
NH3-N
20

0.047
5

0.0105
磷酸盐

3

0.007

0.5

0.001
固
体
废
物
煤渣

25

25

0

外售给建筑材料厂

卤料包

4.5

4.5

0

委托环卫部门处置
破损蛋

30

30

0

职工自行带回家
生活垃圾

15

15

0

委托环卫部门处置
9、项目存在的环境问题分析

根据环评单位实地踏勘调查，项目锅炉废气通过水膜除尘器处理后，通过10m的排气筒排放，不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉排气筒35m的要求。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
富民县地处滇中，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23千米。富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东临寻甸、嵩明两县，南接五华、西山两区，西与禄丰、武定两县接壤，北和禄劝县山水相连。东西宽44.2公里，南北长51.6公里，总面积993平方千米。自古为川藏、滇北入滇中重镇昆明之要津，素有“滇北锁匙”之称。
项目位于富民县永定街道办事处东元村委会富民工业园区东元生态食品加工园，地理坐标为东经102°33'39.25"，北纬25°13'5.68"。项目地理位置情况见附图1。 
2、地形地貌及地质
富民县整体地势为南高北低，望海山脉由南向北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。富民坝子形态呈北宽南窄不规则四边形，四面环山，东有大营山，西有美女山，南有老守山、观音山，山山呼应，构成环状山体，风景优美。境内最高为老青山海拔2834m，最低是东村乡小沙坪渡口海拔1472m，高差1362m，平均海拔1700m。边缘环山向内地两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地与山岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。 

富民县位于罗茨~易门断裂与昆明西山断裂之间，为一相对稳定区，其段构造主要受栗子园断层、麦龙箐断层、大营小河隐伏断层和仓前断层影响。项目区地震烈度为Ⅶ度区。本次项目建设用地为构造侵蚀冲洪积地貌，河床宽浅，断面呈U型，河漫滩及河心滩发育，侵蚀强。河床地基以第四系冲洪积的粉细砂、粉土、含砾粉质粘土、沙砾石为主，局部含污泥，并有零星的玄武岩、灰岩出露。
3、气候气象
富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。
4、河流水系
富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营小河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。
项目所在区域为螳螂川水系的汇水范围，螳螂川是滇池唯一出水河流，流经西山区海口、安宁市、富民县，禄劝县汇入金沙江，也是滇池出水口的纳污河流。螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣Ⅴ类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全场63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。
项目最近水体为项目南侧的大营小河，为螳螂川支流，大营小河源于西山区沙朗湖，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，径流面积为362km2，其支流新桥河长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营小河。大营小河在县境内长度12.2km，年入境水量6250*104m3，落差41m。年平均流量1.98m3/s。项目所在水系图见附图3。
5、土壤植被
富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。
全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和永定街道办事处、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒山区。
富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗栎属和石栎属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。
项目所在地为富民工业园区东元生态食品加工园，受人为活动影响，项目内天然植被较少，只有自然生长的杂草等，植被结构简单，生态环境单一，由于人为活动较为频繁，区域内无珍稀野生动植物。

6、生物多样性
项目所在地为富民工业园区东元生态食品加工园，原始植被遭受破坏，现存植被为次生林与人工林，区域内无天然植被，地表植被均为人工绿化，植被种类为常见绿化树种及草坪，生态结构单一，生物多样性较差，生态自身调控能力弱，主要受人为控制。
7、名胜古迹和历史文物
项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等，未发现国家珍稀濒危保护动植物。
8、富民工业园区东元生态食品加工园概况
富民工业园区管理委员会已于2015年12月委托云南大学编制的《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》,并于2016年1月1日取得了云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函[2016]10号）。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），富民县工业园区共包括六个产业组团，分别为：白石岩-哨箐组团、大白坡组团、赤鹫组团、大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团。富民工业园区入园要求如下：

①禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园。

②禁止不符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》中规划产业的项目入园。

③严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业。

④项目入园时(特别是钛化工企业)，应充分考虑是否满足环境卫生防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响。

⑤靠近县城、集镇的区域(白石岩-大白坡片区南部、大营-茨塘片区西部)，不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染物型企业。

⑥大营-茨塘片区内的茨塘工业片区，由于水资源不足，不宜引进高耗水企业。

本项目所在的东元生态食品加工园位于大营-茨塘组团内。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），大营-茨塘组团的规划定位为：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。对于现状水泥厂适度保留，不再进行规模的扩大，在未来有条件的情况下考虑搬迁。

东元生态食品加工园距昆明主城区16km，交通区位优势突出；于2010年3月份启动开发、2011年6月完成“五通一平”建设，建成区面积539亩。

东元生态食品加工园开发建设具有五个特点：一是开发时间短，14个月完成“五通一平”建设，是富民开发建设速度最快的产业园区；二是项目落地快，该产业园在实施“五通一平”建设阶段，80%的工业用地已安排产业项目入驻；三是产业结构优，食品、药品和医疗器械生产项目占入驻项目的比重达80%以上；四是基础设施全，排水、电力、道路、绿化设施和标准厂房同步建设，一次性到位；五是融资渠道活，按照市场化建设要求，采取BT方式融资建设标准厂房和配套基础设施。

东元食品加工园规划控制范围为：北至机械厂，东临长梨园村及山体沿线地段，南至东散公路与昆禄公路交汇处向北约70米处，西抵东元村及东元小学以下沿线山体地段，规划总用地面积35.96公顷。该园区内已入驻的企业有云南仟龙贸易有限公司、昆明康业医疗器械有限公司、昆明东方塑料包装有限公司、昆明市向阳食品有限责任公司向阳糕点厂、昆明远方制品有限公司、昆明快乐王子食品有限公司、昆明周记众佳食品有限公司、昆明市香香食品制造有限公司、昆明云然工贸有限公司、富民明华酒业有限公司、昆明玉象食品有限公司、周记面点、富民县仟润食品厂、富民县星辰食品厂、富民金泉米线厂、云南美源食品加工有限公司、云南实善农业科技有限公司、云南星桥食品有限公司、昆明峰策食品制造有限公司、富民县梓源贸易有限责任公司螳螂川酒厂、富民县德力储运有限公司、云南盛泽医药物流有限公司、富民县正业食品包装彩印有限公司、昆明德顺佳调味食品制造有限公司及昆明建新园食品加工有限公司等。

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），规划工业园区排水体制采用雨、污水分流制体系，各片区雨水就近直接排入附近水体或农田周边的排水沟渠。大营-茨塘片区近期污水量为0.79万m³/d，中远期污水量为1.27万m³/d，片区新建大营污水处理厂，规模为1.5万m³/d，占地面积2.5ha，并预留远期用地，该污水处理厂主要负责收集大营组团内生活污水和食品加工园区废水，将污水处理达标后排入大营小河。

根据调查，东元食品加工园内已配套建设了雨水和污水管网，但目前大营组团的污水处理厂尚未建设，东元食品加工园内也没有统一建设的工业污水处理厂。目前已入驻东元食品加工园内的工业企业产生的废水均通过自建的污水处理站处理达标后通过园区内的污水管网外排进入大营小河。




三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)：
1、环境空气质量现状
根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年富民县县城二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据环评单位现场勘查，项目所在区域大气环境质量与富民县县城环境空气质量相差不大，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、水环境质量现状
项目区内主要河流为大营小河，大营小河为螳螂川支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，项目所涉及螳螂川河段为“富民大桥—普渡河桥”河段Ⅳ，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体。根据《2016年昆明市环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川富民大桥断面水质类别劣Ⅴ类，主要超标项目5项，水质类别较上年无变化。主要超标污染物为BOD5、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群。

项目纳污河流大营小河水功能区为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。由于大营小河流经区域主要是山区和少量的农村，受污染程度轻，从现场勘察来看，大营小河水质清澈透明。

3、声环境质量现状
项目所在区域为富民工业园区东元生态食品加工区，环境功能区划为2类区，周围主要噪声源为工业生产设备噪声、交通噪声等，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。根据现场调查，项目所在区域生产企业目前多数为食品生产企业，企业产生的噪声值较小，项目区域声环境质量情况较好。
4、生态环境现状
项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，根据现场勘察，项目四周均为工业企业，所在区域植被较少，无珍稀物种，无需要特殊保护的动植物。


	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
本项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，周边无自然保护区、风景名胜区及饮用水源地。本次评价以项目所在区域的环境质量以及周边的村庄、螳螂川、大营小河作为本次评价的环境保护目标。环境保护目标情况见表3-3。
表3-3   环境保护目标

序号
保护目标
人数
位置
保护因素
保护级别
1

大村

26户，97人

南面140m

环境空气、声环境
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
2

陈家村

75户，264人
西北面780m

环境空气

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
3

长梨园村

46户，135人
北面500m

4
螳螂川

—

西南面20m

地表水环境
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准
5
大营小河

—

西面5540m




四、评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	1、环境空气质量标准
项目位于富民县富民工业园区东元生态食品加工园，属于工业区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。标准值如表4-1。
表4-1    环境空气质量标准   单位：ug/m3
污染物名称
取值时间
二级标准浓度限值
二氧化硫
（SO2）
年平均
60

24小时平均
150

1小时平均
500

颗粒物
（粒径小于等于10um）
年平均
70

24小时平均
150

颗粒物
（粒径小于等于2.5um）
年平均
35

24小时平均
75

二氧化氮
（NO2）
年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
200

24小时平均
300

氮氧化物
（NOx）
年平均
50

24小时平均
100

1小时平均
250

2、地表水环境质量
项目周围主要地表水体为螳螂川和大营小河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）水环境功能为农业用水，水质类别为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。大营小河属于螳螂川的一级支流，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准执行。具体见表4-2。
表4-2   地表水环境质量标准    单位：mg/L  

序号
项目
Ⅳ类
1
pH（无量纲）
6~9

2
DO（mg/L）
≥3
3
COD（mg/L）
≤30
4
BOD5（mg/L）
≤6
5
氨氮（NH3-N）
≤1.5
6
TP（mg/L）
≤0.3
7
石油类（mg/L）
≤0.5
8

粪大肠菌群（个/L）
≤20000

3、声环境质量标准
项目位于富民县富民工业园区东元生态食品加工园，声环境功能为2类区标准，保护目标执行声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。标准值如表4-3。
表4-3    声环境质量标准   单位：Leq：dB(A)

声环境功能区类别
昼间
夜间
2

60

50



	污
染
物
排
放
标
准
	1、大气污染物排放标准
①运营期污水处理站、环卫设施异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准中新建项目的二级标准，标准值见表4-4。
表4-4   恶臭污染物排放标准
污染物
标准值
臭气（无量纲）
20

②项目锅炉废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1燃煤锅炉污染物排放限值，标准限值见表4-5，外排烟气经35m高烟囱外排。

表4-5    锅炉大气污染物排放标准

污染源

污染物名称

允许排放浓度（mg/m3）

锅炉

颗粒物

80

二氧化硫

400

氮氧化物

400

烟尘黑度（林格级）

1≤级

2、噪声排放标
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表4-6。
表4-6  工业企业厂界噪声排放标准

声环境功能区类别
等效声级[dB(A)]

昼间
夜间
2

60

50

3、废水排放标准
项目生活污水和生产废水及入驻企业废水经化粪池预处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准后；工业园区污水处理厂建成前，排入公司污水处理设施处理；工业园区污水处理厂建成后，排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理。具体标准值见表4-7。
表4-7   污水综合排放标准   单位：mg/L（pH无量纲）
标准类别

pH

COD

SS

BOD5
动植物油

氨氮

总磷

表1A级标准标准值

6～9

≤500

≤400

≤300

≤100

≤45

≤8.0

4、固体废弃物排放标准
本项目建设和运行生产的一般固体废弃物执行（GB18599-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及环保部2013年第36号修改单。

	总
量
控
制
指
标
	据该建设项目排污状况以及环保行政主管部门对总量控制的要求，提出总量控制指标。
根据昆明市香香食品制造有限公司排污许可证，项目污染物排放指标为：

废气排放量：854万m3/a、烟尘0.15t/a，SO20.777t/a，NOX0.32t/a。

废水排放量：0.0493万t/a，COD0.0171t/a，NH3-N0.0013t/a；

因项目建设内容发生变化，部分生产厂房对外租赁，入驻企业产生废水依托项目污水处理站处理，污水排放考核本项目污水处理设施排放口，废水排放指标单独核算。

工业园区污水处理厂建成前，针对项目实际建设情况，项目将接纳入驻企业的生产废水处理，项目废水最大处理量为10m3/a，废水年排放量为3000m3/a，为了规范管理，环评建议项目废水污染物排放总量控制指标按照污水处理站最大处理量核算，具体如下：

废水0.3万t/a，COD0.15t/a，氨氮0.015t/a；

工业园区污水处理厂建成后，本项目废水年排放量为3000m3/a，COD1.2t/a，氨氮0.135t/a；废水总量纳入工业园区污水处理厂进行考核。

固体废弃物处置率100%。




五、工程分析
	一、原环评与项目实际主要差别

根据昆明市香香食品制造有限公司提供的资料以及环评单位的实地踏勘调查，已与《昆明顺达食品厂1125t/a卤鸡蛋建设项目环境影响报告表》所批复的内容有所变化，主要是将部分生产厂房留为自用，其余生产厂房对外进行租赁。具体变化情况见表5-1。

表5-1   原环评与实际项目建设概况对照表

内容

原环评情况

实际建设情况
与原环评对比情况

公司

名称

昆明顺达食品厂
昆明市香香食品制造有限公司

一致

项目

地址

富民工业园区东元生态食品加工区

富民工业园区东元生态食品加工区

一致

项目四至情况

项目北面与云南盛泽医药物流有限公司相邻，西面与园区道路相邻，东面与山体相邻，南面与旱地相邻。
项目北面与云南盛泽医药物流有限公司相邻，西面与园区道路相邻，东面与山体相邻，南面与旱地相邻。
基本一致

建设内容

总用地面积为3333m2，总建筑面积为2700m2，共建设1栋生产厂房（为1层），1栋办公楼（3层）；设置卤制品生产线1条、固体饮料生产线1条。
总用地面积为4516m2，总建筑面积为5449m2，共建设1栋2层生产厂房（1#厂房），1栋3层生产厂房（2#厂房）、1栋3层办公楼。将部分生产厂房（2#厂房2、3层，建筑面积2074m2）留为自用，其余生产厂房（1#厂房、2#厂房1层，建筑面积3375m2）对外进行租赁。设置卤制品生产线1条、固体饮料生产线1条。已有云南云茗生物科技有限公司、云南弥生生物科技有限公司、云南伊穆清真食品有限公司入驻
占地面积、建筑面积发生变化；入驻企业发生变化

生产规模

卤鸡蛋（成品净重）1125 t/a、鸡脚（翅）270t/a、“麦精王”系列固体饮料337 t/a。

卤鸡蛋（成品净重）1125 t/a、鸡脚（翅）270t/a、“麦精王”系列固体饮料337 t/a。

生产规模一致

生产设备

设置夹层锅、蒸汽灭菌罐、破碎机、自动封口机、4t/h卧式燃煤蒸汽锅炉等共计7台设备
设置夹层锅、蒸汽灭菌罐、破碎机、自动封口机、4t/h卧式燃煤蒸汽锅炉等共计7台设备
未变化

污水处理设施

项目内实行雨污分流排水体制，设置化粪池、隔油池、污水处理设施；

项目内实行雨污分流排水体制，设置化粪池、隔油池、污水处理设施；

未变化

二、生产工艺简述
鉴于项目生产产品、生产规模均未发生变化，项目生产设备也未发生变化，项目生产工艺流程见下：
1、卤制食品生产工艺流程
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图5-1  卤制食品生产工艺流程图

工艺流程说明：

（1）原料预处理

将入厂的鸡蛋在灯光下视检，该过程有少量的破损蛋产生。如加工鸡脚（翅），则需将其在通入蒸汽的温水池中解冻冰块，以上处理完毕后则进入下一步工序。

（2）清洗原料

预处理过的原料需要用清水过洗一次，该过程产生一定的废水。

（3）白水煮熟

清洗过后的原料在清水中不加任何调料在夹层锅内进行煮熟。

（4）卤汁浸煮

煮熟后的原料在放入夹层锅内连同香料包一起卤煮入味，该过程无废水产生，只有少量废调料包产生。

（5）沥干

卤好的原料在沥干槽内沥干卤汁后在封口机上封口，卤汁回到浸煮锅内，该过程基本无废物产生。

（6）高温灭菌

封口完毕的半成品送人高温杀菌罐内，通入蒸汽加压加温灭菌。在灭菌罐操作的末期，使用循环水喷淋在包装袋上进行冷却后取出。

（7）装箱

 冷却晾干的小包装被装入纸箱后即可出厂。

项目内加热热源均由燃煤蒸汽锅炉提供。

2、固体饮料生产工艺流程
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图5-2   固体饮料生产工艺流程图
工艺流程说明：

（1）夹层锅混合

先将白糖、饴糖、浓缩果汁、淀粉等按比例倒入带有搅拌器的夹层锅内边加热搅拌，并加入少量水以便于混合均匀。然后物料通过齿轮泵进入料筒暂存，供下道工序使用。

（2）真空加热烤箱

料筒内粘稠的物料首先用托盘成装后送入真空加热烤箱，在其中热蒸汽的间接加热作用下将物料中的水蒸气蒸发，并由真空泵抽吸带出。 

（3）破碎

烘干水分后的物料在托盘上形成一个质地酥脆的糖块，为了使其成为小颗粒便于冲饮，需要在破碎机内将其破碎为类似于白砂糖状的小颗粒。

（4）自动包装

 破碎完毕的颗粒物被装入小塑料袋内由自动封口机封口即可装箱。

三、项目锅炉蒸汽使用情况

根据建设单位提供的资料，在实际运营过程中昆明市香香食品制造有限公司蒸汽锅炉未满负荷运行，蒸汽还有余量。目前锅炉蒸汽供给情况为：昆明市香香食品制造有限公司自用蒸汽量为3t/h，其中有0.6t/h云南伊穆清真食品有限公司， 0.125t/h云南弥生生物科技有限公司，蒸汽平衡情况见图5-2。
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图5-3   蒸汽平衡情况图

项目实际运行过程中，项目锅炉蒸汽未全部使用完，可提供给入驻企业使用，因项目锅炉污染物总量核算为满负荷运行情况下进行核算，故项目实际运行过程中，燃料未增加，锅炉污染物排放总量未增加。

三、项目污染源情况

1、大气污染源

根据环评单位现场踏勘调查，与项目有关的废气主要包括项目产生的废气、入驻企业产生的废气。项目产生的废气主要锅炉废气、配套设施废气（主要为化粪池、污水处理站产生的异味），入驻企业排放的废气主要为异味、粉尘等。

（1）项目产生的废气

①锅炉废气

根据环评单位现场踏勘调查，项目设置4t/h燃煤蒸汽锅炉，项目在燃煤中加入石灰，锅炉废气通过水膜除尘器除尘器除尘后通过10m的排气筒进行排放。根据环境保护竣工验收期间的锅炉废气监测情况，项目4t/h燃煤蒸汽锅炉废气排放浓度为：烟尘49.8mg/m3、SO2271mg/m3、NOx108mg/m3、林格曼黑度≤1级，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》Ⅱ时段二类区标准，即烟尘≤100mg/m3、SO2≤450mg/m3、林格曼黑度≤1级。锅炉废气污染物排放总量为：烟气排放量为854万m3/a，烟尘0.15t/a、SO20.777t/a、NOx0.32t/a。

根据《昆明市香香食品制造有限公司排污许可证年检检测报告》（YNGK-[2016]-0882号），项目4t/h燃煤蒸汽锅炉废气排放浓度为：烟尘31.3mg/m3、SO2149mg/m3、NOx60mg/m3，烟气排放量为3578m3/h，故项目锅炉在实际运行过程中废气排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1燃煤锅炉标准要求；即烟尘≤80mg/m3、SO2≤400mg/m3、NOx≤400mg/m3、林格曼黑度≤1级。排气筒高度不嫩满足标准要求，环评要求对锅炉废气排气筒高度进行加高，排气筒高度达到35m。
②配套设施废气
根据环评单位现场踏勘调查，项目配套设施废气主要为化粪池、污水处理站产生的异味。异味是感官性指标，不易定量。项目内化粪池分散布设于项目内，化粪池产生的主要污染物为NH3和H2S，为无组织排放。项目设置的化粪池均用混凝土预制板封盖，异味气体泄漏量较少。项目区内的污水处理站设置在项目南部，污水处理站异味主要污染物为NH3和H2S。

（2）入驻企业生产废气

根据环评单位实地踏勘调查，项目已引进的企业均为食品加工企业，为云南云茗生物科技有限公司、云南弥生生物科技有限公司、云南伊穆清真食品有限公司，产生的废气污染物为异味、粉尘，入驻企业已经按照环保部门的要求编制了环评报告，对产生的废气情况进行了分析，入驻企业产生废气均能达标排放，并取得了富民县环保局批复，故本次评价不对入驻的企业废气产生情况进行分析。

2、水污染源

根据环评单位现场踏勘调查，与项目有关的废水主要包括项目产生的废水、入驻企业产生的废水。项目产生的废水主要生产废水、生活污水，入驻企业排放的废水主要为冲洗废水、生活污水等。

（1）项目产生的废水

根据环评单位现场踏勘调查，项目运营期废水主要包括生活污水、生产废水。项目生产废水经隔油池处理后与生活污水一起排入项目自建的污水处理站进行处理，经处理达标后排入工业园区污水管网。项目污水处理站处理规模为10m3/d，根据环境保护竣工验收期间的废水监测情况，废水排放量为1.64m3/d，废水排放污染物浓度为COD34.7mg/L、氨氮2.616mg/L、总磷0.15mg/L、动植物油0.48mg/L、SS10mg/L。故项目废水经污水处理站处理后，废水排放能够满足《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求；废水污染物排放总量为：废水排放量为0.0493m3/a，COD0.0171t/a、氨氮0.0013t/a。
根据《昆明市香香食品制造有限公司排污许可证年检检测报告》（YNGK-[2016]-0882号），项目废水总排放量为1.6m3/d，废水排放污染物浓度为COD15mg/L、氨氮0.396mg/L、总磷0.07mg/L、动植物油0.12mg/L、SS10mg/L。故项目污水处理站在实际运行过程中废水排放能够达到《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。

（2）入驻企业生产的废水

根据环评单位实地踏勘调查，项目已引进的企业均为食品加工企业，为云南云茗生物科技有限公司、云南弥生生物科技有限公司、云南伊穆清真食品有限公司，且入驻企业产生废水均依托项目污水处理站进行处理，且入驻企业均办理了环境影响评价手续，并且取得了环评批复。根据环评报告各入驻企业废水产排情况见下：
1）云南云茗生物科技有限公司废水排放情况

根据《云南云茗生物科技有限公司保健品生产建设项目环境影响报告表》，该项目产生的废水主要为设备清洗废水、员工清洁废水、地面清洁废水，废水产生量为0.552m3/d，废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷，不含特殊污染物，废水通过三级沉淀池预处理后排入项目污水处理站处理，综合废水排入污水处理厂浓度为COD193mg/L、BOD579mg/L、SS78 mg/L、氨氮20mg/L。

2）云南伊穆清真食品有限公司废水排放情况

根据《云南伊穆清真食品有限公司清真食品加工项目环境影响报告表》，该项目产生的废水主要为解冻废水、卤锅蒸煮废水、设备清洗废水、清洁废水，废水产生量为0.4m3/d，废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，不含特殊污染物，废水通过隔油池预处理后排入项目污水处理站处理。综合废水排入污水处理厂浓度为COD200mg/L、SS15mg/L、磷酸盐7mg/L、氨氮8mg/L、动植物油25mg/L。
3）云南弥生生物科技有限公司废水排放情况

根据云南弥生生物科技有限公司《独头蒜产品深加工生产线搬迁建设项目环境影响报告表》，该项目产生的废水主要为浸泡废水、车间冲洗废水、设备清洗废水、生活污水，废水产生量为1.11m3/d，废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，不含特殊污染物，废水通过沉淀池预处理后排入项目污水处理站处理。综合废水排入污水处理厂浓度为COD439.64mg/L、BOD5271.62、SS121.62mg/L、氨氮38.15mg/L。
（3）水污染物处理及排放量情况

项目内实行雨污分流，雨水由室外雨水沟收集后排入工业园区雨水管网。根据环评单位实地踏勘现场调查，目前项目所在工业园区没有污水处理厂，结合入驻企业的废水排放情况，项目排水方案如下：

工业园区污水处理厂建成前，项目生活污水经化粪池处理，生产废水经隔油池处理后、其他入驻企业废水经预处理后，一起排入项目污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级标准A标准后，达标排入工业园区污水管网；工业园区污水处理厂建成后，项目生活污水经化粪池处理，生产废水经隔油池处理后，其他入驻企业废水经预处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准A等级标准后排入工业园区污水管网，最终输送到工业园区污水处理厂处理；项目污水处理站接纳废水见表5-2。经核算项目污水处理站水污染物排放情况见表5-3，项目污水处理站水量平衡见图5-4。
表5-2  项目污水处理站接纳废水情况

废水种类

废水量（m3/d）
项目废水
1.64

云南云茗生物科技有限公司废水

0.552

云南伊穆清真食品有限公司废水

0.4

云南弥生生物科技有限公司废水

1.11

总计
3.702
表5-3  污水处理站主要水污染物排放情况

项目
污水量
COD
BOD5
NH3-N
SS
动植物油
工业园区污水处理厂建成前
排放浓度（mg/L）

—
50
10
5
10
1

排放量（t/a）
1110.6m3/a
0.056
0.011
0.006
0.011
0.001
工业园区污水处理厂建成后
排放浓度（mg/L）

—
400
300
45
400
100
排放量（t/a）
1110.6m3/a
0.44
0.33
0.05
0.44
0.11
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图5-4  项目污水处理站水量平衡图

因项目建设内容发生变化，部分生产厂房对外租赁，入驻企业产生废水依托项目污水处理站处理，污水排放考核本项目污水处理设施排放口，废水排放指标单独核算。

（4）水污染物总量设定

工业园区污水处理厂建成前，针对项目实际建设情况，项目将接纳入驻企业的生产废水处理，项目废水最大处理量为10m3/a，废水年排放量为3000m3/a，为了规范管理，环评建议项目废水污染物排放总量控制指标按照污水处理站最大处理量核算，具体如下：

废水0.3万t/a，COD0.15t/a，氨氮0.015t/a；
工业园区污水处理厂建成后，本项目废水年排放量为0.3万m3/a，COD1.2t/a，氨氮0.135t/a；废水总量纳入工业园区污水处理厂进行考核。

3、噪声

（1）项目产生的噪声

项目产噪设备主要为设置搅拌机、换气系统风机、空压机、齿轮泵、破碎机、锅炉风机等，噪声声级在70-85dB(A)之间，项目已采取厂房隔声、减震等措施。根据环境保护竣工验收期间的噪声监测情况，项目昼间厂界噪声在52.7-56.7 dB(A)之间，均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60 dB(A)。
根据《昆明市香香食品制造有限公司排污许可证年检检测报告》（YNGK-[2016]-0882号），项目昼间厂界噪声在56.7-58 dB(A)之间，故项目实际运行过程中厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60 dB(A)。
（2）入驻企业设备噪声

根据环评单位实地踏勘调查，项目已引进的企业均为食品加工企业，为云南云茗生物科技有限公司、云南弥生生物科技有限公司、云南伊穆清真食品有限公司，产生的噪声为设备噪声，入驻企业已经按照环保部门的要求编制了环评报告，对产生的噪声产排情况进行了分析，噪声均能达标排放，并取得了富民县环保局批复，故本次评价不对入驻的企业噪声产排情况进行分析。

4、固体废物

运营期固体废物主要为项目产生的固废和入驻企业产生的固废。

（1）项目产生的固废

根据环境保护竣工验收情况，项目固废处置率为100%。根据现场实地踏勘调查，项目破损蛋通过集中收集后职工自行带回家食用。卤料包通过集中收集后交由环卫部门处置。生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。炉渣外售给免烧砖厂做生产原料。故项目固废处置率为100%。根据建设单位提供的资料，污水处理站污泥产生量按污水量的0.5t/a。
（2）入驻企业生产固废

项目入驻企业类型主要以食品加工企业为主，目前引进的食品加工企业产生的固废主要为废物料包装袋、不合格产品、生活垃圾、废油脂，不存在危险固废。入驻企业已经按照环保部门的要求编制了环评报告，环评已对入驻企业的固废产排情况进行了分析，固废处置率达到100%，并取得了富民县环保局批复，故本次评价不对入驻的企业固废产排情况进行分析。

项目污染物排放浓度及排放量结果列于表5-4。
表5-4    项目主要污染物排放情况
类别
污染物
排放量
排放浓度
废
气
烟气排放量

854万m3/a
—

烟尘

0.15t/a
49.8mg/m3
SO2
0.777t/a
271mg/m3
NOx

0.32t/a
108mg/m3
废
水
工业园区污水处理厂建成前

废水量

1110.6

—

COD

0.056
50
BOD5
0.011

10

NH3-N
0.006
5
SS
0.011
10
动植物油
0.001

0.5

工业园区污水处理厂建成后
废水量

1110.6

—

COD

0.44
400
BOD5
—

—

NH3-N
0.05
45
SS
—
—
动植物油
—
—
固
体
废
物
破损蛋

0

职工自行带回家

卤料包

0
委托环卫部门处置

炉渣

0

外售给免烧砖厂
生活垃圾
0
委托环卫部门处置
污水处理站污泥

0
委托环卫部门清运



六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	产生量（t/a）
	浓度
	排放量
（t/a）

	大
气
污
染
物
	运营期
	锅炉
	废气量
	—
	854
	—
	854

	
	
	
	烟尘
	—
	—
	49.8mg/m3
	0.15

	
	
	
	SO2
	—
	—
	271mg/m3
	0.777

	
	
	
	NOx
	—
	—
	108mg/m3
	0.32

	
	
	生产车间
	异味
	—
	少量
	—
	少量

	水
污
染
物
	运营期
	混合废水
	废水
	—
	1110.6
	—
	1110.6

	
	
	
	COD
	—
	—
	50（400）
	0.056（0.44）

	
	
	
	BOD5
	—
	—
	10（300）
	0.011（0.33）

	
	
	
	NH3-N
	—
	—
	5（45）
	0.006（0.05）

	
	
	
	SS
	—
	—
	10（400）
	0.011（0.44）

	
	
	
	动植物油
	—
	—
	1（100）
	0.001（0.11）

	固体
废弃
物
	运营期
	生产过程
	破损蛋
	—
	—
	职工自行带回家食用

	
	
	办公生活
	生活垃圾
	—
	—
	环卫部门统一清运处置

	
	
	污水处理站
	污泥
	—
	—
	环卫部门统一清运处置

	
	
	锅炉
	炉渣
	—
	—
	外售给免烧砖厂做生产原料

	噪
声
	运营期
	设备噪声
	噪声
	70～85dB(A)
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	主要生态影响（不够时可附另页）
本项目周围生态环境以人工景观为主，项目不涉及开挖土石方等破坏生态环境的活动，项目为食品加工类项目，对生态环境影响不明显。



七、环境影响分析
	一、营运期环境影响分析
1、环境空气影响分析
（1）项目环境空气影响分析

1）锅炉废气影响分析

根据环评单位现场踏勘调查，项目设置4t/h燃煤蒸汽锅炉，项目在燃煤中加入石灰，锅炉废气通过水膜除尘器除尘器除尘后通过10m的排气筒进行排放。根据环境保护竣工验收期间的锅炉废气监测情况和《昆明市香香食品制造有限公司排污许可证年检检测报告》（YNGK-[2016]-0882号），项目锅炉废气均能达标排放。故项目锅炉废气对周围环境空气影响不大。

距离项目最近的保护目标为项目南面140m处为大村，其他保护目标距离项目均在500m以上。项目所在区域主导风向为西南风，大村位于项目侧上风向，且锅炉废气无毒无害，在空气稀释作用下，锅炉废气对大村的影响是可以接受的，不会导致其环境空气质量的变坏；其他保护目标均位于项目500m以外，锅炉废气经过空气稀释后对其他保护目标的影响较小。
2）配套设施废气影响分析

项目配套设施废气主要为化粪池、污水处理站产生的异味。污水处理站、化粪池均为地埋式，均用混凝土预制板封盖，异味气体泄漏量较少；在正常情况下，异味对化粪池周边的环境影响不大。
（2）入驻企业生产废气环境影响分析

根据环评单位实地踏勘调查，项目已引进的企业均为食品加工企业，为云南云茗生物科技有限公司、云南弥生生物科技有限公司、云南伊穆清真食品有限公司，入驻企业已经按照环保部门的要求编制了环评报告，对产生的废气情况进行了分析，入驻企业产生废气均能达标排放，并取得了富民县环保局批复，入驻企业应落实环评提出的对策措施，确保入驻企业废气达标排放。同时补充报告对入驻企业的要求如下：

①进入厂房的企业应当选用能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，减少大气污染物的产生。

②入驻企业若需安装生产用途的锅炉，烟尘排放不得超过规定的排放标准。

③严格限制入驻企业向大气排放含有毒物质的废气；确需排放的，应当经过净化处理，不得超过规定的排放标准。

④工业生产中产生的可燃气体应当回收利用，不具备回收利用条件而向大气排放的，应当进行防治污染措施。

⑤向大气排放粉尘的排污企业，必须采取除尘措施。

⑥加强车间通风，使散发的特殊大气污染物能及时外排，保护工作人员的身心健康。

2、水环境影响分析

（1）水环境影响分析

项目将部分生产厂房将进行外租，其中对外租赁面积为3375m2，自用面积为2074m2，项目入驻企业均以食品加工企业为主，产生废水主要为生活污水、食品加工废水，主要为COD、BOD5、N-NH3等，不含有特殊污染物质。工业园区污水处理厂建成前，项目生活污水经化粪池处理，生产废水经隔油池处理后、其他入驻企业废水经预处理后，一起排入项目污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级标准A标准后，达标排入工业园区污水管网；工业园区污水处理厂建成后，项目生活污水经化粪池处理，生产废水经隔油池处理后，其他入驻企业废水经预处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准A等级标准后排入工业园区污水管网，最终输送到工业园区污水处理厂处理。
根据以上分析，项目及入驻企业生活污水经污水处理站处理后，对周围地表水环境影响小。

（2）污水处理可行性分析
根据实地踏勘调查，项目已经建成处理规模为10m3/d的污水处理站，入驻企业通过与协商，确定将产生的废水将排入项目污水处理设施处理。
根据入驻企业环评报告废水核实情况，项目污水处理站接纳废水情况为：项目1.64m3/d，云南云茗生物科技有限公司0.552m3/d，云南伊穆清真食品有限公司0.4m3/d，云南弥生生物科技有限公司1.11m3/d，污水处理站总计接纳废水量为3.702m3/d。故污水处理站有足够的容量接纳项目及入驻企业产生的废水。根据建设单位提供的资料，项目污水处理站选用膜生物法污水处理工艺（MBR），污水处理站工艺流程见图7-1：
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图7-1   项目污水处理系统工艺流程图
根据《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011），污水进水水质要求为：COD小于500mg/L，BOD5小于300mg/L，SS小于150mg/L；氨氮小于50mg/L；动植物油小于30mg/L，pH6～9；根据工程分析，项目及入驻企业产生的废水为生活污水、车间冲洗废水、设备清洗，均不含有毒有害物质，主要污染因子为 COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，废水经预处理（隔油或者沉淀）后水质能满足《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011）中污水进水水质要求，不会影响污水处理设施的正常运行。
污水处理站设计出水水质为COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、N-NH3≤5mg/L、SS≤10mg/L、磷酸盐≤0.5mg/L，动植物油≤1mg/L，污水处理站出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）（表1）一级标准A标准的要求。

（3）对入驻企业的要求
①入驻企业应采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，并加强管理，减少水污染源的产生。

②入驻企业不得向河流排放污水，倾倒工业废渣、生活垃圾和其他废弃物；禁止向水体排放油渍、酸液、碱液或者剧毒废液；禁止在河中清洗容器和车辆。

③入驻企业若生产过程中会产生含油废水，则自行在厂房内安装隔油池处理含油废水后，方可向外排水。

④入驻企业需按相关规定办理环保手续，产生的各种废水污染物必须按环评文件提出的对策措施，确保废水达标排放。
⑤引进废水量产生较大的生产企业时，入驻企业需自行建设污水处理站。

⑥入驻企业排入的废水必须满足项目污水处理站的进水水质要求，如不能满足进水要求需自行预处理达到进水水质要求或者自行建设污水处理站进行处理。
3、声环境影响分析

（1）项目噪声环境影响分析

根据《昆明市香香食品制造有限公司排污许可证年检检测报告》（YNGK-[2016]-0882号），项目昼间厂界噪声在56.7-58dB(A)之间，故项目实际运行过程中厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60 dB(A)。项目夜间不进行生产，生产设备均位于生产厂房内，项目对周围声环境产生的影响不大。距离项目最近的保护目标为南面141m处的大村，项目产生的噪声对保护目标的声环境影响不大。
综上所述，生产过程产生的噪声在经过距离衰减、建筑物隔声后，对周围声环境影响不大。
（2）入驻企业噪声环境影响分析

根据环评单位实地踏勘调查，项目已引进的企业均为食品加工企业，为云南云茗生物科技有限公司、云南弥生生物科技有限公司、云南伊穆清真食品有限公司，入驻企业已经按照环保部门的要求编制了环评报告，对产生的噪声情况进行了分析，入驻企业产生噪声经厂房隔声、距离衰减后均能达标排放，对周围声环境影响不大。为减小项目噪声对外环境的影响，对入驻企业提出如下要求：

①各入驻企业应尽量选择低噪声设备及工艺，合理布局总图，使其厂界达标。

②产生环境噪声污染的入驻企业，必须加强设备的日常维修、更新和操作人员的管理，使所有设备能在正常状况下运行，并应采取有效措施，减少噪声对周围环境的影响。

（3）项目厂界噪声达标分析

鉴于项目内已经入驻多家生产企业，项目厂界噪声是所有入驻企业整体影响的结果，因此建设单位需对入驻企业进行管理，保证项目厂界噪声的达标排放。由于各入驻企业均处于厂中厂，与项目厂界均由一定距离，各入驻企业厂界与项目厂界之间的位置关系见表7-1。
表7-1  各入驻企业厂界与项目厂界之间的位置  单位：m
公司名称
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
云南云茗生物科技有限公司
35
20
5
20
云南弥生生物科技有限公司
10
20
30
20
云南伊穆清真食品有限公司
20
40
20
20
同时为了反映项目厂界噪声的影响情况，本次评价引用各入驻企业环评报告的厂界噪声的预测情况，结合项目竣工验收监测情况，各入驻企业厂界噪声值见表7-2。
表7-2  各入驻企业厂界噪声值  单位：dB（A）

公司名称
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
数据来源
云南云茗生物科技有限公司
54.08
44.29
59.07
52.8
保健品生产建设项目环境影响报告表
云南弥生生物科技有限公司
45.71
49.56
46.5
45.33
独头蒜产品深加工生产线搬迁建设项目环境影响报告表
云南伊穆清真食品有限公司
55.2
55.2
55.2
55.2
清真卤制肉食品加工项目环境影响评价报告表
本项目

57.4
56.7
57.6
58.0
昆明市香香食品制造有限公司排污许可证年检检测报告
根据各入驻企业距离项目厂界的距离，结合入驻企业厂界噪声情况，对入驻企业对项目厂界的噪声贡献值进行计算，并与项目厂界监测值进行叠加，即得到项目厂界噪声的预测值，各入驻企业对项目厂界噪声预测值见表7-3。
表7-3  各入驻企业对项目厂界噪声预测值  单位：dB（A）

公司名称
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
云南云茗生物科技有限公司
22.04
18.27
45.09
26.78
云南弥生生物科技有限公司
25.71
23.54
16.96
19.31
云南伊穆清真食品有限公司
29.18
23.16
29.18
29.18
本项目

57.4
56.7
57.6
58.0
综合预测值

57.41

56.7

57.84

58.01

标准值

60

60

60

60

由表7-3可知，项目昼间厂界噪声值均能达标排放，项目运营期不会改变项目所处区域的声环境功能，对周围声环境的影响不大。

4、固体废物影响分析

（1）固体废弃物环境影响分析

根据环境保护竣工验收情况，项目固废处置率为100%。根据现场实地踏勘调查，项目破损蛋通过集中收集后职工自行带回家食用。卤料包通过集中收集后交由环卫部门处置。生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。污水处理站污泥定期委托环卫部门进行清运处置。炉渣外售给免烧砖厂做生产原料。项目产生的固体废弃物均得到处置，处置率为100%，项目产生的固体废弃物对周围环境的影响较小。

（2）入驻企业固体废弃物环境影响分析

项目入驻企业类型主要以食品加工企业为主，目前引进的食品加工企业产生的固废主要为废物料包装袋、不合格产品、生活垃圾、废油脂，不存在危险固废。入驻企业已经编制了环评报告，环评已对入驻企业的固废产排情况进行了分析，固废处置率达到100%，项目产生的固体废物对当地环境影响不大。对入驻企业提出如下要求：

①产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治固体废物污染环境的措施。

②企业应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，选用精料，减少工业固体废物产生量。

③入驻企业做好垃圾分类收集、分类处理的工作。

④企业对其产生的不能利用或者暂时不利用的工业固体废物，必须按环保部门的规定建设贮存或处理设施、场所。

⑤生活垃圾应做到日产日清，积极开展合理利用和无害化处置，并进一步做到分类收集、中转运输和安全处置。

二、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正》和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本），本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类。同时根据国发[2005]40号《促进产业结构调整暂行规定》第十三条：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。由此可见，项目建设变化建设符合国家现行产业政策要求，符合国民经济发展要求。

根据《云南省人民政府关于加快工业园区标准厂房建设的意见》（云政发[2010]23号）文件精神，按照“企业集中、资本集中、产业集群、土地集约”的原则发展工业。项目生产厂房为入园企业作为生产经营场所的通用工业厂房，对于提高工业园区基础设施建设水平、提升园区建设质量、改善招商引资环境、加速企业入园步伐、促进中小及非公企业集聚壮大，有着重要的意义。则项目的建设符合云南省相关文件精神。

综上所述，本项目的建设符合国家及云南省产业政策。

三、规划和选址合理性分析

1、与工业园区总体规划的符合性分析
根据《昆明富民工业园总体规划》项目位于永定-大营片区，永定-大营片区为富民工业园区的产业集聚的核心工业片区，是富民永定——大营以新型建材、食品加工、物流贸易、机械加工、研发与职业教育为主导的综合工业片区。
永定-大营片区将形成“两带、三区”的功能结构。两带：指沿西北——东南向昆禄公路和昆武高速公路城市发展带与沿东北——西南向的东散公路的城市发展带。三区：指新型建材、机械加工区；食品加工、物流贸易区；研发与职业教育、配套商业居住区。
对照富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图(2020)，项目所在区域为一类工业用地，位于东元生态食品加工区内，项目厂房入驻企业为食品加工行业企业，与总体规划相符，所以项目符合《昆明富民工业园总体规划》。本项目与富民工业园区永定-大营片区位置关系见附图4。
因此，项目建设符合富民县相关规划。
2、选址合理性分析
项目位于富民工业园区东元生态食品加工园，项目所在地块为河谷区域，地势较为平坦，项目区地质条件稳定，无不良地质现象。项目用地范围及其周围无古树名木及文物保护单位，不涉及基本农田、自然保护区、水源保护区，亦无需要特殊保护的环境目标，不属于风景名胜区、生态保护区和其他需要特别保护的区域。环境质量现状评价结果表明，项目所在区域大气环境及声环境质量较好，对于项目所产生的大气污染物，有足够的环境自净能力及环境容量。
综合分析，本项目选址合理。

四、与《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》的符合性分析
对照《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》，本项目位于大营—茨塘片区，在规划报告中的规划范围内，项目属于食品加工行业，也符合大营—茨塘片区的规划定位。同时项目也符合规划环评中的入园项目产业控制及环评要求。

综上所述，项目的建设符合《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》的相关要求。

五、环境相容性分析

项目位于东元生态食品加工区，项目周围企业为云南云茗生物科技有限公司、云南弥生生物科技有限公司、云南伊穆清真食品有限公司，周围企业均为食品生产企业，周围企业主要污染物为废水、SO2、异味等，从产业布局和污染影响角度而言，项目周围企业均为食品生产企业，项目与周围企业无相互干扰的因素，项目运营对环境的影响，总体上可满足当地环境保护的要求。
六、总图布置方案分析

项目主体建筑平面布置与原环评平面布置图没有变化，项目将主入口布置于场地西南部，在西北部设置辅入口，均与园区道路相连接，并在东南部设置办公楼，1#生产厂房一布置在东部、2#生产厂房布置在中部，污水处理站设置在南部。经过变更后，锅炉房布置在项目东部。项目生产车间布置在2#生产厂房的2、3层，设置有卤制品生产线、固体饮料生产线各1条。
综上所述，项目办公生活区、生产区均独立布置，有效的缓解生产噪声对生活区、办公区的影响。项目各功能区之间保持适当的距离，便于联系又避免混杂干扰。项目在平面布置上生产区和非生产区功能布置相对独立，环评认为项目平面布置符合环境保护、安全生产的要求。
七、项目全本信息公示

根据国家环保部办公厅关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知（环办[2013]103号）的相关要求，建设单位于2018年5月16日～2018年5月21日在环评爱好者网站（http://www.eiafans.com/thread-1072461-1-1.html）对《昆明市香香食品制造有限公司厂房变更项目环境影响报告表》全文进行网上公示，网络公示截图见图7-2。
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图7-2   项目全本信息公示截图

根据建设单位反馈的情况，文本在全文公示期间没有收到有关反对项目建设的意见，也没有收到有关项目加强环境保护的意见。因此，环评认为社会公众基本认可项目的建设以及环评做出的结论。


八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	  内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	废气污染物
	运营期
	锅炉
	烟尘、SO2、NOx
	通过水膜除尘器除尘器除尘后通过10m的排气筒
	达标排放

	
	
	生产车间
	异味
	经通风扇排放，空气扩散
	影响较小

	废水污染物
	运营期
	生活污水、
设备清洗废水、车间冲洗废水、入驻企业废水
	COD、BOD5
SS、氨氮、动植物油

	入驻企业废水经预处理、项目生活污水经化粪池处理，生产废水经隔油池处理
	工业园区污水处理厂建成前，排入污水处理设施处理；
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级标准A标准

	
	
	
	
	
	工业园区污水处理厂建成后，排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理；
	达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准

	噪声
	运营期
	机械转动
	噪声
	距离衰减、厂房隔声
	达标（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	固体废弃物
	运营期
	生产过程
	破损蛋
	职工自行带回家食用
	固废处置率100%

	
	
	办公生活
	生活垃圾
	环卫部门统一清运处置
	

	
	
	污水处理站
	污泥
	环卫部门统一清运处置
	

	
	
	锅炉
	炉渣
	外售给免烧砖厂做生产原料
	

	生态保护措施及预期效果：
项目所在地属于工业园区，无需保护动植物，项目运行过程中不会对当地动植物生存产生影响，所以项目的建设会对生态环境的影响很小。
工业园区建设规划了绿化带，可改善园区的生态环境。



九、结论与建议
	结论：
昆明市香香食品制造有限公司建设项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，项目总投资1280万元，总用地面积为4516m2，总建筑面积为5449m2，共建设1栋2层生产厂房（1#厂房），1栋3层生产厂房（2#厂房）、1栋3层办公楼。项目于2014年8月建设完成，并于2014年11月17日取得富民县环保局关于环保验收的验收意见（富环验[2014]009号）。经昆明市香香食品制造有限公司研究决定，将部分生产厂房（2#厂房2、3层，建筑面积2074m2）留为自用，其余生产厂房（1#厂房、2#厂房1层，建筑面积3375m2）对外进行租赁。通过对建设项目所在地及其周围环境质量现状调查，结合工程项目环境影响和污染防治措施分析，得出如下结论：
一、产业政策符合性
根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2013 年修订版）》和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006 年本），项目不属于规定的限制和淘汰类项目。项目符合产业政策的。
二、规划选址合理性分析
对照富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图(2020)，项目所在区域为一类工业用地，位于东元生态食品加工区内，项目的建设符合《昆明富民工业园总体规划》。项目对环境的影响总体上可满足当地环境保护的要求，环境保护角度而言厂址选择合理。
三、平面布局合理性分析
根据项目生产工艺流程情况，项目各功能区布置明确。同时根据项目对生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔，减少了项目生产区对办公区的影响，预防和降低产品受污染的风险项目平面布置依据项目的工艺流程进行设备的安放和和设置，不仅节省空间，也方便生产，布置合理。
四、环境质量现状分析
项目建设地位于富民工业园区东元生态食品加工园内，区域大气环境质量现状良好；项目最近的地表水体大营小河水质均满足《地表水水质标准》（GB3838-2002）IV类水质标准；项目区域声环境质量情况较好。项目所在地因交通便利、社会经济发展相对较快，生态环境受人为活动影响较大。
五、环境影响分析
（1）大气环境影响分析
锅炉废气通过水膜除尘器除尘器除尘后通过10m的排气筒达标排放，对外环境影响不大。

化粪池、污水处理站产生的异味经稀释后对周围环境空气影响不大。

各入驻企业已经单独编制环评报告对产生废气进行分析，废气可达标排放。
（2）水环境影响分析
工业园区污水处理厂建成前，项目生活污水经化粪池处理，生产废水经隔油池处理后、其他入驻企业废水经预处理后，一起排入项目污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级标准A标准后，达标排入工业园区污水管网；工业园区污水处理厂建成后，项目生活污水经化粪池处理，生产废水经隔油池处理后，其他入驻企业废水经预处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准A等级标准后排入工业园区污水管网，最终输送到工业园区污水处理厂处理；对周围水环境影响不大。

项目入驻企业以食品加工企业为主，产生废水主要为生活污水、食品加工废水，入驻企业排入的废水必须满足项目污水处理站的进水水质要求，方可排入项目污水处理站处理。建设单位将对污水处理站进行统一管理，保证污水处理的的日常维护和达标排放，对污水处理站的运行负有直接责任。

（3）声环境影响分析
项目夜间不进行生产，根据监测数据可知，昼间厂界噪声均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，对所在区域声环境质量影响较小。

各入驻企业已经单独编制环评报告对产生噪声进行分析，噪声可达标排放。
（4）固体废物
项目破损蛋通过集中收集后职工自行带回家食用。卤料包通过集中收集后交由环卫部门处置。生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。炉渣外售给免烧砖厂做生产原料。项目产生的固体废弃物均得到处置，处置率为100%，项目产生的固体废弃物对周围环境的影响较小。

入驻企业已经编制了环评报告，环评已对入驻企业的固废产排情况进行了分析，固废处置率达到100%，项目产生的固体废物对当地环境影响不大。

六、环境保护对策措施
（一）大气环境
1、已采取措施

（1）项目内应优先使用天然气、电、太阳能等清洁能源。

（2）加强绿化，注意绿化植物品种的多样性，利用植物吸收净化废气。

（3）项目在燃煤中加入石灰，锅炉废气通过水膜除尘器除尘器除尘后通过10m的排气筒进行排放。
（4）保持项目内的清洁卫生，减少地面扬尘污染对环境空气的影响。

（二）水环境
1、已采取措施

（1）项目排水实行雨、污分流制。

（2）设置隔油池，处理项目生产废水。

（3）建设处理规模为10m3/d的污水处理站，工业园区污水处理厂建成前，项目生活污水经化粪池处理，生产废水经隔油池处理后、其他入驻企业废水经预处理后，一起排入昆明市香香食品制造有限公司污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级标准A标准后，达标排入工业园区污水管网。

（4）工业园区污水处理厂建成后，项目生活污水经化粪池处理，生产废水经隔油池处理后，其他入驻企业废水经预处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准A等级标准后排入工业园区污水管网，最终输送到工业园区污水处理厂处理。
（5）如具体入驻企业产生特殊的工业废水，环评要求对工业废水进行单独处理，不能排入昆明市香香食品制造有限公司污水处理设施进行处理。

（6）项目区内化粪池定期清掏，每年清掏不得少于2次，以保证化粪池的处理效果。并加强排水管道的检修，配备专职人员定期巡查，避免因管道堵塞导致污水外泄污染附近水体。

（7）按有关规定设置规范的排污口，并设立明显标志。

（8）加强环境保护宣传，提高项目内人员的环境意识，禁止项目内人员直接倾倒废水和固体废物。

（9）污水处理站为设计双回路供电来避免停电带来的负面影响；污水处理站在运行过程中应设专职技术人员加强维护管理和工艺参数控制，保证在停电、设备检修等情况下，污水处理站仍能正常运行，避免污水处理站出现故障时污水处理不完全或未经任何处理直接进入污水管网。

2、补充措施

（1）锅炉废气排气筒进行加高到35m，保证排气筒高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉标准要求。

（2）昆明市香香食品制造有限公司应对污水处理设施、锅炉的运行情况进行监督，保证废水、废气能达标排放，对入驻企业的污染物排放情况进行监督管理，并负有相关环保责任。

（三）声环境
1、已采取措施

（1）选用低噪声的设备，从源头上降低噪声；

（2）对于高产噪设备采取减振等综合治理措施；

（3）加强设备的维护，减少因不良运行产生的噪声；

（4）项目应加强对车辆的控制管理，在项目区内禁止随意鸣笛。

（四）固体废物
1、已采取措施

（1）设置垃圾桶，生活垃圾应分类收集，并委托环卫部门当日清运。

（2）项目破损蛋通过集中收集后职工自行带回家食用。

（3）卤料包通过集中收集后交由环卫部门处置。

（4）污水处理污泥定期委托环卫部门进行清运。

（5）炉渣外售给免烧砖厂做生产原料。
（五）对入驻企业要求

（1）入驻企业必须落实环保措施，承担其环保责任；

（2）严禁引入国家淘汰落后的工艺设备进入项目区，同时引入项目必须符合国家产业政策和相关法律、法规。

（3）禁止引进高耗能、不采用清洁能源的企业。

（4）禁止引进不符合富民工业园区东元生态食品加工区规划要求的企业。

（5）禁止引进不符合项目厂房功能的工业企业。

（6）禁止石化行业的企业入驻。

（7）引进废水量产生较大的生产企业需入驻企业需自行建设污水处理站。
七、环境保护建议
鉴于项目建设会对环境造成一定的影响，除在报告中提高的各项污染处理措施及建议外，从环境保护的角度考虑，本环评提出以下几点建议：
1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。
2、加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识。
3、合理安排服务布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，确保达标排放；
4、设立环保台账，对固体废弃物进行清运情况进行及时登记。
5、昆明市香香食品制造有限公司应对污水处理设施的运行情况进行监督，保证废水能达标排放，并负有相关环保责任。
八、监测内容及计划
1、噪声

①监测地点：项目东、南、西、北厂界。

②监测项目：等效声级
③监测频率：每年监测1次，昼夜各1次。 

④监测方法：按《工业企业厂界噪声标准测量方法》进行。

2、废水
①监测地点：项目污水排放口
②监测项目：水量、COD、BOD5、SS、TP、动植物油、磷酸盐、氨氮等。
③监测频率：每年监测1次，每次1天。
④监测方法：按《水和废水监测分析方法》进行。
3、锅炉废气

①监测点：排气筒口

②监测项目：烟气量、烟尘、SO2、NOX
③监测频率：每年监测1次，每次1天。
④监测方法：《空气和废气监测分析方法》（第四版）。

营运期环境监测计划见表9-1。
表9-1    运营期环境监测计划表
监测
项目

点位

监测参数

监测频率

监测方法

噪声

项目东、南、西、北厂界

等效声级

每年监测1次，昼夜各1次。

按照《工业企业厂界噪声标准测量方法》进行

废水
项目废水排放口

水量、COD、BOD5、SS、TP、动植物油、磷酸盐、氨氮

每年监测1次，每次3天

按照《水和废水监测分析方法》进行

锅炉废气

排气筒口

烟气量、烟尘、SO2、NOX
每年监测1次，每次1天

按照《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行

九、“三同时”制度
本项目“三同时”污染防治设施措施详见表9-2。
表 9-2   项目“三同时”验收一览表

类别
污染源
污染物
环保设施、措施
效  果
废气
锅炉

烟尘、SO2、NOx
通过水膜除尘器除尘器除尘后通过35m的排气筒
达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1燃煤锅炉标准要求
生产车间
异味
经通风扇排放，空气扩散
影响较小
废水
生活污水、
设备清洗废水、车间冲洗废水、入驻企业废水
COD、BOD5
SS、氨氮、动植物油
入驻企业废水经预处理、项目生活污水经化粪池处理，生产废水经隔油池处理
工业园区污水处理厂建成前，排入污水处理设施处理；
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级标准A标准
工业园区污水处理厂建成后，排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理；
达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准
噪声
生产车间
生产设备
距离衰减、建筑物隔声
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
固体废弃物
生产过程
破损蛋
职工自行带回家食用
100%处置，不外排
办公生活

生活垃圾

环卫部门统一清运处置

污水处理站

污泥

环卫部门统一清运处置

锅炉

炉渣
外售给免烧砖厂做生产原料

环境管理
1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作，保证污水处理正常运行。
2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。
3、建立、健全生产环保规章制度。
4、严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗。
十、总结论
该项目的建设符合国家产业政策，评价区域环境质量良好，场址各方面条件基本能满足工程设计及环保要求，建设项目对环境的影响轻微。项目在建设和运营过程中，落实环评报告提出的环境保护对策、措施，能使各污染物达标排放不会降低当地的环境功能，并能满足有关的环保管理要求。项目选址符合相关规范选址要求，建设项目符合国家相关规定，符合环境功能要求原则。因此，从环境保护角度分析，该项目的建设合理可行。
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1、 本报告表应附以下附件、附图：
附件：
附件1项目委托书；
附件2：昆明市香香食品制造有限公司排污许可证；

附件3：富民县环保局文件《关于<昆明顺达食品厂1125t/a卤鸡蛋建设项目环境影响报告表>的批复》（富环[2010]16号）；

附件4：富民县环保局文件《关于<云南云茗生物科技有限公司保健品生产建设项目环境影响报告表>的批复》（富环报复[2016]16号）；

附件5：富民县环保局文件《关于<云南伊穆清真食品有限公司清真肉食品加工项目环境影响报告表>的批复》（富环报复[2016]60号）；

附件6：富民县环保局文件《关于<独头蒜产品深加工生产线搬迁建设项目环境影响报告表>的批复》（富环[2017]56号）； 

附件7：昆明市香香食品制造有限公司年检污染物监测报告

附图：
附图1：项目地理位置图；

附图2：项目所在区域水系图；

附图3：项目平面布置图；

附图4：项目外环境关系图；

附图5：项目与富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图（2020）位置关系图；

2、 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。
1. 大气环境影响专项评价
2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
3. 生态影响专项评价
4. 声环境影响专项评价
5. 土壤影响专项评价
6. 固体废物影响专项评价
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