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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3、行业类别——按国标填写。

    4、总投资——指项目投资总额。

    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不

填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

1表一、建设项目基本情况


14表二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况


17表三、环境质量状况


20表四、评价适用标准


25表五、建设项目工程分析


39表六、项目主要污染物产生及预计排放情况


41表七、环境影响分析


51表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


53表九、结论与建议



附件：

附件1：评审意见对照修改表
附件2：评审意见及评审签到表

    附件3：营业执照

附件4：投资备案证

附件5：委托书

    附件6：评价内容确认函

附件7：昆明快乐王子食品有限公司建设项目环境影响报告表的批复
附件8：昆明快乐王子食品有限公司排污许可年检监测（2018）
附件9：厂房租赁合同

附件10：废水委托处理协议

附件11：内审表

附图：

附图1：项目区地理位置图

附图2：项目区水系图
附图3：项目周边环境关系图

附图4：项目区平面布置图

附图5：项目在园区的位置图

表一、建设项目基本情况

	项目名称
	黄精特色健康产品开发项目

	建设单位
	云南龙衔黄精食品有限公司

	法人代表
	朱翔
	联系人
	朱翔

	通讯地址
	昆明市富民县东兴路

	联系电话
	13801907132
	传真
	—
	邮政编码
	650400

	建设地点
	富民县东元食品工业园区昆明快乐王子食品有限公司内

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案【2018】0017号

	建设性质
	新建√改扩建□

技改□
	行业类别

及代码
	C1492-保健食品制造

	占地面积(平方米)
	2000
	绿化面积

(平方米)
	——

	总投资(万元)
	500
	其中：环保投资(万元)
	2.1
	环保投资占总投资比例（%）
	0.43%

	评价经费(万元)
	—
	预期投产日期
	2018年8月

	工程内容及规模

项目由来
    当前，生物医药和大健康产业已经成为云南省中药支柱产业，据云南省农业厅统计，2016年云南省中药材产业种植面积665万亩，种植面积居全国第一。目前云南在黄精种植、产品加工等方面已初具规模。据初步统计，截至目前，云南黄精种植面积近10万亩。黄精是卫生部认可的药食同源植物，其中主要含黄精多糖、低聚糖、粘液质、氨基酸等。黄精多糖能增强免疫功能，现代药理研究发现，黄精具有抗衰老、提高记忆力、增强免疫、降低血脂及血糖、抗肿瘤、耐缺氧等多种药理作用，因此具有很高的营养保健价值。我省传统的黄精加工以初加工为主，产品品质和附加值都不高。如何开发出有特色、有市场、功效显著的产品，是云南省黄精产业实现跨越式发展的关键。

    业主看好此行业的发展，现拟投资500万元，租用昆明快乐王子食品有限公司厂房及办公生活区共计约2000m2，购置1条生产线进行九制黄精、黄精丸、五谷代餐粉的生产。项目建成投产后，预计可形成年产九制黄精50吨，黄精丸10吨，五谷杂粮代餐粉40吨的生产能力（本次环评仅针对九制黄精、黄精丸、五谷杂粮粉，环评内容确认函见附件4。），具有良好的经济和社会效益。

    根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施）等的规定，本次环评仅针对黄精、黄精丸、五谷代餐粉，项目九制黄精、黄精丸、五谷代餐粉属于“食品制造业”中“营养食品、保健食品、冷冻产品、食用冰制造及其他食品制造”项目不属于“手工制造和单纯分装的”，属于“其他”，应编制环境影响报告表，黄精浓缩液不属于本项目评价范围，项目编制环境影响报告表。云南龙衔黄精食品有限公司委托云南保兴环境科技咨询有限公司对本项目进行环境影响评价，编制建设项目环境影响报告表。接受委托后，环评单位立即开展了现场调查、资料收集工作，在对本项目进行工程分析和环境影响预测与分析后，按照环境影响评价技术导则的要求完成了本项目环境影响报告表的编制工作，供建设单位上报审批。
二、项目工程概况

1、项目名称：黄精特色健康产品开发项目
2、建设性质：新建

3、建设地点：昆明市富民县东兴路
4、投资：项目总投资500 万元，资金来源为企业自筹

5、建设内容及规模

项目租用昆明快乐王子食品有限公司的厂房及生活区，计划新建一条生产线，年产九制黄精产品，黄精丸，代餐粉等保健产品100吨，新建的生产线租用昆明快乐王子食品有限公司共计建筑面积400m2，该生产厂房位于昆明快乐王子食品有限公司的西南侧，厂房已建成，建设单位现对其进行重新装修和隔离，建设原料库，清洗车间，蒸制车间，烘干室，粉碎车间，压片车间，包装车间，产成品库等。昆明快乐王子食品有限公司厂房，办公楼，生活区已配套设置食堂、宿舍、卫生间、雨污管网、隔油池、化粪池等公辅设施。项目工程组成主要包括主体工程、公辅工程、办公及生活设施、仓储和环保工程，详见表1-1：

                  表1-1    项目工程组成一览表
工程分类
序号
项目名称
建设内容
建筑面积（m2）
备注
主体工程
1
自建生产线生产车间
清洗车间
20
厂房为一层框架结构，项目租用厂房后根据需要对厂房做隔断处理，添置相应设备，形成不同的生产车间
2
蒸制车间
30
3
烘干车间
40
4
磨粉车间
30
5
包装车间
40
6
 干燥车间
40
公辅工程
7
供电系统
市政供水管网供给
依托厂区现有设施
8
给水系统
市政电网供给
依托厂区现有设施
9
排水系统
厂区内已设置好雨污管网
依托厂区现有设施
办公及生活设施
10
办公室
  昆明快乐王子食品有限公司办公区。
30
依托厂区现有办公楼
11
生活区
  昆明快乐王子食品有限公司生活区。
50
依托厂区现有生活区
仓储及其他
12
原料库
  位于车间东南方约50m。
  约60m2，主要用于原料的堆放，位于厂房外一间独立一层框架房屋内。
拟建
13
产成品库
位于车间北侧
  约60m2，主要用于成品的储存。位于厂房北侧，成品在室内有序堆放。
拟建
环保工程
14
废水治理
生活污水
  经隔油池、化粪池处理后进入昆明快乐王子食品有限公司污水处理站处理。
依托厂区现有设施
15
生产废水
经已建厂区内排污管网进入昆明快乐王子食品有限公司污水处理站处理。
依托厂区现有设施
16
噪声治理
合理布局，设备减震降噪，车间墙体隔声
拟建
17
固废治理
 垃圾桶约4个
用于暂存一般固废
拟建
6、项目生产规模及产品方案
主要产品及产量

    项目已取得云南省富民县发展和改革局的备案。备案内容为：“购置一条年产700万条黄精系列浓缩液，九制黄精、黄精代餐粉、黄精丸的生产线。”其中，700万条黄精系列浓缩液委托其他公司加工生产，本次环评只涉及九制黄精、黄精代餐粉、黄精丸的生产，不涉及黄精浓缩液的生产。本次环境影响评价工作仅针对九制黄精、黄精代餐粉、黄精丸的生产项目。环评内容确认函见附件4。本次环评内容为：项目共有1条生产线，年生产量大概100吨左右，主要生产三种产品：九制黄精——年产约40t，黄精丸——年产约20t，五谷代餐粉——年产约40t。
产品执行标准及主要产品方案

   1）产品执行标准 

     项目产品主要为食品制造，产品应符合食品安全国家标准GB/T 10782-2006《蜜饯通则》（其他类）、GB 14884-2016《食品安全国家标准  蜜饯》等的相关规定。

   2）主要产品方案及制作要求

     项目建成后主要生产三种产品：九制黄精——年产约40t，黄精丸——年产约20t，五谷代餐粉——年产约40t。

     制作要求：

   ①九制黄精

 品质指标

色泽：呈黑棕，色中透红，色泽油润；

味道：甘香、没有烟煤味、酒味等异味。

口感：应有嚼劲、软糯香甜，没有沙粒、没有涩味、酸味、苦味、枣味等。

理化指标

固形物体积≤0.3cm3 ；

含水量≤5%；

单个净含量≥[20-(20×0.9)]g；

符合食品安全国家标准GB/T 10782-2006《蜜饯通则》（其他类）、GB 14884-2016《食品安全国家标准  蜜饯》等的相关规定。

无食品添加剂。

卫生指标

细菌总数<100个／100mL；

大肠菌群≤3个／100mL；

致病菌不得检出。

②黄精丸

A、品质指标

色泽：呈黑棕，色中透红，色泽油润；

味道：甘香、没有烟煤味、酒味等异味。

口感：应有嚼劲、软糯香甜，没有沙粒、没有涩味、酸味、苦味、枣味等。

B、理化指标

粉末全部过400目筛子 ；

      表1-2   黄精丸理化指标一览表
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      C、卫生指标

细菌总数<100个／100mL；

大肠菌群≤3个／100mL；

    致病菌不得检出。

③代餐粉

外观指标需要满足以下指标：

          表1-3   五谷代餐粉外观指标
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           B、理化指标要符合以下指标：

                       表1-4   五谷代餐粉理化指标
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（3）主要原辅材料用量情况

    项目所有原辅料均为市场购买，不在厂内生产，原辅料大多为袋装产品，购置后堆放于原料库。

  1）项目原辅料用量情况见表1-5：
                     表1-5      原辅料用量情况表
名称
年耗量（t/a）
备注
对应产品
黄精（干）
30
外购，经过初步清洗的块状黄精半成品
主要用来制作九制黄精产品
黄精（新鲜）

40
蜂蜜
5
外购
部分九制黄精加水、及蜂蜜等制成黄精丸产品。
水
5
外购
红豆
10
外购
制作代餐粉原料
薏仁

7

外购

白豆

6

外购

燕麦

6

外购

黑芝麻

6

外购

其他谷物

5

外购

     合计
120
                  ______
  2）黄精简介
黄精(学名:Polygonatum sibiricum)，又名：鸡头黄精、黄鸡菜、笔管菜、爪子参、老虎姜、鸡爪参，为黄精属植物，根茎横走，圆柱状，结节膨大，叶轮生，无柄，药用植物，具有补脾，润肺生津的作用。黄精多被用于治疗脾胃虚弱、阴虚肺燥、干咳少痰、须发早白、精血不足、内热消渴等症。现代医学研究表明，黄精还具有降血压、降血糖、降血脂、防止动脉粥样硬化、延缓衰老和抗菌的作用，对于糖尿病也很有疗效，对多种细菌和皮肤真菌有抑制作用。如果把它跟枸杞合用，补精气的功效会增加很多。《本草纲目》中曾记载：“黄精、苍术各四斤；枸杞根、柏叶各五斤；天门冬三斤；煮汁一石，同曲十斤，糯米一石，如常酿酒饮。”此方能“壮筋骨、益精髓、消白发”。医学名著《奇效良方》中也提出用黄精和枸杞子互相配伍能益补精气的论述。黄精具有抗缺氧、抗疲劳、抗衰老作用。黄精性味甘甜，食用爽口。其肉质根状茎肥厚，含有大量淀粉、糖分、脂肪、蛋白质、胡萝卜素、维生素和多种其他营养成分，生食、炖服既能充饥，又有健身之用，可令人气力倍增、肌肉充盈、骨髓坚强，对身体十分有益。黄精根状茎形状有如山芋，山区老百姓常把它当作蔬菜食用。黄精在生物医药、保健食品、纺织印染、特种涂料和日用化工等方面有巨大的商业利用价值。存储应置于通风干燥处，防霉，防蛀。
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7、主要生产设备

项目生产过程全部用电，项目主要生产设备详见表1-6：

表1-6    项目主要生产设备一览表

序号
设备名称
规格、型号
数量
备注（用途）

1
多功能清洗机
600型
1
原料清洗

2
蒸煮锅
ZZG-0.8
1
用电加热，原料蒸制

3
空气源热泵烘干抽湿机
KOS-KHR-25CD
1
用电加热，原料烘干

4
高速磨粉机
—
1
磨粉

5
循环冷却水泵
—
1
降低高速磨粉机温度

6
立式双速和面机
H20F
1
搅拌，和面

7
多功能自动塑料薄膜封口机
FR-770型
1
包装

8
电子秤
—
2
称量

9
烤箱
—
1
代餐粉原料烤制

8、公用工程

 （1）给水

    给水由工业园区市政供水管网提供。

 （2）排水

    项目生活污水、生产废水委托昆明快乐王子食品有限公司一同处理。废水委托处理协议见附件10。昆明快乐王子食品有限公司建有隔油池、化粪池、污水处理站，在厂区北侧设有一个总排口，项目废水通过管网排入昆明快乐王子食品有限公司污水处理站一同处理，在同一个总排污口一同排放。本项目生活污水经已建隔油池、化粪池处理后排入昆明快乐王子食品有限公司自建的污水处理站进行处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入工业园区污水管网。生产废水拟通过昆明快乐王子食品有限公司厂区内已建污水管网排入食品有限公司污水处理站进行处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入工业园区污水管网。
  （3）供电

    项目用电由富民县电网提供。
项目与昆明快乐王子食品有限公司的依托关系

（1）昆明快乐王子环评及验收执行情况
昆明快乐王子食品有限公司已于2009年12月进行了环境影响评价工作，并取得相应批复，批复号“富环发【2009】168号”，并于2013年7月组织了环保竣工验收，通过了相关验收，批复号“富环验【2013】005号”。昆明快乐王子食品有限公司项目建设符合相关环保规定。
（2）昆明快乐王子食品有限公司基本情况

昆明快乐王子食品有限公司成立于1997年，生产用地达5000多平方米，2009年10月31日公司投资7000万元建立占地30亩、年产达3万吨产品的新型生产基地，产品种类主要为乳酸、果汁、醋饮料、纯净水等系列。

主要建筑包括：原料区、配料工段、生产区、辅助区、职工生活区、检疫中心、库房、水站等，外墙结构采用密闭式玻璃、彩板、隔离层等根据现有地形及安全、经济生产的要求，经多方案比较，确定项目主厂房采用钢架封闭式结构。采用20m跨距，运行层标高7.0m，昆明快乐王子食品有限公司平面布局如黄精项目依托情况见图1-1：

[image: image11.jpg]



     图1-1   昆明快乐王子食品有限公司平面布置及黄精依托内容示意图

目前因市场等原因，项目生产达不到相应预期，办公区、生活区有约一半在闲置中，产成品库也大量闲置，本项目租用昆明快乐王子食品有限公司标准厂房中部分（昆明快乐王子食品有限公司原作为产成品库使用）进行黄精生产。

（3）依托内容分析
项目租用昆明快乐王子食品有限公司的厂房，生活区等进行项目生产，本项目不新建污水处理设施，污水处理直接依托昆明快乐王子食品有限公司已建管网，隔油池，化粪池及污水处理站，具体依托内容见表1-7：

                 表1-7    依托设施及依托可行性分析
工程分类
工程内容
依托内容
快乐王子运行情况
依托可行性
主体工程
生产车间
  租用快乐王子食品有限公司一层厂房。
  租给本项目的厂房闲置中。
可以依托
仓储设施
原料库
  租用快乐王子闲置房屋。
  此房屋闲置中。
可以依托
成品库
  租用快乐王子食品有限公司部分成品库房。
 成品库容量剩余较多。
可以依托
办公及生活区
生活区
  项目人员与快乐王子食品有限公司人员一起食宿，公用生活区。
  项目定员200人，目前实际在岗人数约为100人，宿舍区有一半左右闲置。
可以依托
办公室
  项目租用快乐王子食品有限公司办公楼中一间办公室做为项目办公室。 
 办公楼正常运行使用。
可以依托
辅助工程
供电
  依托快乐王子食品有限公司已建电路。
 正常运行中。
可以依托
给排水
  依托快乐王子食品有限公司已建给排水管网。
  已建好供排水管网，正常运行中。
可以依托
环保工程
雨水径流
  雨污分流系统及管网
  雨污分流管网已建好，正常运行中。
可以依托
生活污水处理设施
  1个5m3的隔油池，1个20m3的化粪池
 正常运行中。
可以依托
生产废水处理设施
  污水处理站
  正常运行中，废水能实现达标排放
可以依托
排污口
  北侧规划化排污口
  正常运行中，废水能实现达标排放
可以依托
（3）环保工程依托可行性分析
项目依托昆明快乐王子食品有限公司的环保工程主要是废水处理。昆明快乐王子食品有限公司污水处理设施及管网都已建成并正常运行中，根据最新的监测数据——2018年1月的《昆明快乐王子食品有限公司排污许可年检监测》中对排污口的监测数据，总排口污水能实现达标排放。本项目污水成分与昆明快乐王子食品有限公司污水成分类似，本项目污水采用昆明快乐王子食品有限公司的污水治理设施能达到很好的处理效果，本项目污水排放量远小于昆明快乐王子食品有限公司污水处理设施剩余处理能力，不会影响昆明快乐王子食品有限公司污水处理效果。

详细的废水依托可行性分析见P43-46。

综上所述，项目污水依托昆明快乐王子食品有限公司污水处理站进行处理是可行的。项目已与昆明快乐王子食品有限公司签订废水委托处理协议，污水处理站由昆明快乐王子食品有限公司负责管理运行，整个厂区污水通过一个厂区总排口排放，昆明快乐王子食品有限公司对整个厂区（总排口）出水水质负责。
10、工作制度及劳动定员

劳动定员：本项目设置员工10人，均在本项目内食宿。

工作制度：工作时间为8小时/班，1班/天，年工作300天。

项目平面布局

项目租用昆明快乐王子食品有限公司已建厂房、办公楼、生活区。生产厂房位于昆明快乐王子食品有限公司的东南角，厂房为一楼框架结构，本项目租赁下厂房后进行重新隔断，形成清洗车间、蒸制车间、烘干车间、磨粉车间等共计约200m2。产成品库紧挨生产车间设置，面积约为60m2，原料库位于生产车间外一间单独框架房屋，位于厂房东南方，距离厂房约50m。项目办公区及生活区依托昆明快乐王子食品有限公司的办公和生活区，办公区面积约30m2，生活区面积约50m2。项目平面布置图详见附图4。

四、环保投资

本项目总投资500万元，其中环保投资2.1万元，占总投资的0.43%。施工期主要为厂房简单装修，在现有厂房内安装调试设备，基本无污染物产生。环保投资主要用于运营期的废水、噪声、固废等污染物的防治。

   项目具体环保投资见表1-8：

表1-8   项目环保投资一览表
时段
环境要素
环保投资项目
规模
投资金额（万元）
施工期
固废
装修及设备安装固废清运
—
0.2
   运营期
噪声
生产设备减震垫
—
1
生活污水

依托昆明快乐王子食品有限公司隔油池、化粪池、污水处理站

1套

0.2

生产废水

依托昆明快乐王子食品有限公司污水处理站
1套

0.5

     固废
垃圾桶
4个
0.2
合计
2.1

五、项目周边环境关系

项目位富民县东元食品加工基地内，租用昆明快乐王子食品有限公司部分厂房及生活区，项目周围基本为工业企业。距离项目最近的环境敏感点为西侧的大营小河，距离项目西厂界50m，赵家村，东元小学，张家村离项目分别为150m，320m，450m，项目与周边环境关系详见表1-9：

表1-9    项目周边环境关系一览表
序号
周围环境
方位
距离（m)
备注
1
富民正业彩印包装厂
南侧
25
——
2
富民明华酒业有限公司
西侧
55
——
3
大营小河
西侧
50
——
4
云南大联塑料制品有限公司
西北侧
130
——
5
昆明远方生物制品有限公司
西北侧
130
——
6
赵家村
东北
150
88户，344人
7
云南盛泽医药物流有限公司
南侧
220
——
8
昆明东方塑纸包装有限公司
西北侧
250
——
9
昆明绿洲消毒药剂厂
西北侧
210
——
10
富民县大学生创业园
西北侧
220
——
11
东元小学
西北侧
320
450人
12
张家村
西北侧
450
108户，410人
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目为新建项目，不存在原有污染情况及环境问题，但项目为食品加工，因重点关注周围已建企业可能对项目产生的影响。

项目租用昆明快乐王子食品有限公司部分厂房及生活区，昆明快乐王子食品有限公司成立于1997年，生产用地达5000多平方米，2009年10月31日公司投资7000万元建立占地30亩、年产达3万吨产品的新型生产基地，产品种类主要为乳酸、果汁、醋饮料、纯净水等系列。昆明快乐王子食品有限公司污染物能实现达标排放，不会对项目生产造成影响。




表二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
1、地理位置及周边情况

富民县地处滇中，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23千米。富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东临寻甸、嵩明两县，南接五华、西山两区，西与禄丰、武定两县接壤，北和禄劝县山水相连。东西宽44.2公里，南北长51.6公里，总面积993平方千米。自古为川藏、滇北入滇中重镇昆明之要津，素有“滇北锁匙”之称。

项目位于富民县永定街道办事处东元村委会富民工业园区东元生态食品加工园，地理坐标为东经102°33′36.42″，北纬25°13′21.10″。项目区地理位置图见附图。

2、地形、地貌、地质

富民县整体地势为南高北低，望海山脉由南向北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。富民坝子形态呈北宽南窄不规则四边形，四面环山，东有大营山，西有美女山，南有老守山、观音山，山山呼应，构成环状山体，风景优美。境内最高为老青山海拔2834m，最低是东村乡小沙坪渡口海拔1472m，高差1362m，平均海拔1700m。边缘环山向内地两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地与山岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。 

富民县位于罗茨~易门断裂与昆明西山断裂之间，为一相对稳定区，其段构造主要受栗子园断层、麦龙箐断层、大营小河隐伏断层和仓前断层影响。项目区地震烈度为Ⅶ度区。项目所在地为构造侵蚀冲洪积地貌，河床宽浅，断面呈U型，河漫滩及河心滩发育，侵蚀强。河床地基以第四系冲洪积的粉细砂、粉土、含砾粉质粘土、沙砾石为主，局部含污泥，并有零星的玄武岩、灰岩出露。

3、气候、气象

富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。
4、水文、水系

富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营小河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。

项目所在区域为螳螂川水系的汇水范围，螳螂川是滇池唯一出水河流，流经西山区海口、安宁市、富民县，禄劝县汇入金沙江，也是滇池出水口的纳污河流。螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣Ⅴ类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全场63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。

项目所在地最近水体为项目北侧的大营小河，为螳螂川支流，大营小河源于西山区沙朗湖，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，径流面积为362km2，其支流新桥河长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营小河。大营小河在县境内长度12.2km，年入境水量6250*104m3，落差41m。年平均流量1.98m3/s。项目所在水系图见附图。

5、土壤、植被
富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。
全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和永定街道办事处、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒山区。
富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗栎属和石栎属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。
项目所在地为富民工业园区东元生态食品加工园，受人为活动影响，项目内天然植被较少，只有自然生长的杂草等，植被结构简单，生态环境单一，由于人为活动较为频繁，区域内无珍稀野生动植物。
 6、生物多样性
项目所在地为富民工业园区东元生态食品加工园，原始植被遭受破坏，现存植被为次生林与人工林，区域内无天然植被，地表植被均为人工绿化，植被种类为常见绿化树种及草坪，生态结构单一，生物多样性较差，生态自身调控能力弱，主要受人为控制。
7、名胜古迹和历史文物
项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等，未发现国家珍稀濒危保护动植物。

8、云南台湾食品加工园及东元生态食品加工园简介：
云南台湾食品加工园选址于富民县永定街道办事处东元村委会长梨园村螃蟹箐，总规划面积1903亩，其中一期用地面积450亩，二期用地面积1453亩（含786亩工业用地）。重点引入一批台湾食品加工企业，培育一批优势、特色名牌产品和龙头企业，做强做大特色产业群，把云南台湾食品加工园打造成西南地区最具影响力的绿色食品加工产业基地。目前园区已入驻昆明快乐王子、香香食品、远方生物、天之骄子休闲食品加工、周记面点、向阳糕点、明华酒业、峰策食品、德顺佳调味品、玉象食品、昆明富锦肉类加工、云然食用油、建新园、千辰食品、民迪食品、国联食品等多家企业。云南台湾食品加工园预计可入驻企业50户，全部项目建成后，预计年总产值30亿元以上，年上缴税收1亿元以上，解决就业2500人。
东元生态食品加工园位于云南台湾食品加工园内，园区沿东散公路北侧低丘缓坡布局拓展区，总占地面积253600m2。其中建设内容包括场地平整、道路铺设、供水供电配套设施建设，并包括场地绿化以及8栋标准厂房建设等。项目建成后，共有14家企业入驻，绿化面积9500m2，公共停车位80个。



表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目位于富民工业园区东元生态食品加工区内，环境空气质量功能区划分为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本项目大气环境质量现状监测值引用项目区位于东元生态食品加工园区的《年屠宰联合加工 8万吨生态肉食品项目环境影响报告书》中玉溪华恒环境科技有限公司于 2015年5月13日～5月19日连续 7 天对评价区东元村进行的环境空气质量监测数据。监测结果见表3-1所示。

               表3-1    污染物监测统计结果一览表  单位：mg /m3

项目

监测点位

浓度（mg/Nm3）

评价标准

达标分析

TSP

日均

东元村

0.173~0.183

0.3

达标

PM10
日均

0.105~0.115

0.15

达标

SO2
小时平均

0.007~0.033

0.5

达标

日均

0.010~0.015

0.15

达标

NO2
小时平均

0.008~0.036

0.2

达标

日均

0.015~0.024

0.08

达标

由表3-1监测结果可知，评价区大气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目区环境空气质量现状良好。
年屠宰联合加工 8万吨生态肉食品项目位于东元生态食品加工园区内，距离本项目东北侧800m处，经现场勘查两个项目地附近无大的工业大气污染物排放，环境背景和环境特点基本相似。且监测数据满足《大气环境影响评价技术导则》中引用监测资料3年时限要求，因此其环境空气监测资料可以代表项目区域环境空气质量现状。

2、地表水质量现状

本项目最近的地表水体为大营小河，距离西厂界50 m。大营小河为螳螂川支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水功能为工业用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。大营小河水质标准根据螳螂川水质标准执行。为了解项目区地表水质量状况，本项目水环境质量现状引用《年屠宰联合加工 8万吨生态肉食品项目环境影响报告书》中昆明富锦肉类加工有限责任公司委托玉溪华恒环境科技有限公司于2015年5月12日～5月14日对大营小河环境质量现状的监测结果。

                       表3-2   地表水监测结果单位：mg/L
[image: image12.png]ST UH® | PH E | # % | COD | BODs | i % | TP OB |BEKBE (R &R B

B4 (mg/L) (mg/L) | (mg/L) | (mgL) (mg/L) | (mg/lL) | AL m/s m*h
BREFMAE|SA1RE |82 6.6 14 3 0.04L 0.081 | 0.690 | 5400 0.649 | 54905.0
XisKENR |sA13H |80 6.8 15 3 0.04L 0.094 | 0.636 | 3500 0.681 | 57612.6
HSOIEAR |sA14E |82 64 16 3 0.04L 0.089 | 0.786 | 3500 0.632 | 53467.2
kiEsoom b | SEyiE 80~82 | 6.6 15 3 0.04L 0.088 | 0.704 | 4133 0.654 | 553283
#RETFHE |SA1RH |83 5.7 18 4 0.04L 0.101 | 0.561 | 9200 0.869 | 35194.5
XGKEAT [sA13E |82 6.2 19 4 0.04L 0.104 | 0.527 | 9200 0.926 | 37503.0
HEOICA SA4HE |81 59 18 4 0.04L 0.108 | 0.639 | 5400 0.904 | 36612.0
il 1100m & | 45 82~84 | 59 18 4 004L | 0104 |0576 | 7933 0900 | 364365
BRETAE|[SAI12H |83 5.7 18 4 0.04L 0.101 | 0.56 9200 0.869 | 35194.5
XisKENR |sA13H |82 6.2 19 4 0.04L 0.104 | 0.527 | 9200 0.926 | 37503.0
HEOEAR |sA1E |51 59 17 4 0.04L 0.108 | 0.639 | 5400 0.904 | 36612.0
R 4000m &b | SEsyiE 81~83 | 5.9 18 4 0.04L 0.104 | 0.576 | 7933 0.900 | 36436.5
GB3838—2002 IV 2/KEH7 | 6~9 =3 <30 | <6 <05 <03 | <15 | 20000 - -





根据上述分析表明：大营小河各监测断面水质情况较好，均可以满足《地表水水质标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。

本项目位于“年屠宰联合加工8万吨生态肉食品项目”所在地东北面800m处，且距离本项目最近地表水大营小河与《年屠宰联合加工8万吨生态肉食品项目环境影响报告书》中监测的河段为同一河段，故引用其监测结果具有代表性。

3、声环境质量现状

项目所在区域为富民工业园区东元生态食品加工区二类工业区，环境功能区划为2类区，周围主要噪声源为工业生产设备噪声、交通噪声等，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。本次环评引用2018年1月《昆明快乐王子食品有限公司排污许可证年检监测》中对噪声相关监测数据，具体数值如下表：

                    表3-3    噪声监测结果   单位dB(A)
日期
2018年1月5日
监测点
昼间
夜间
厂界东
56.7
45.2
厂界南
58.9
46.8
厂界西
55.2
44.1
厂界北
54.3
43.9
执行标准
60
50
是否达标
达标
达标
     根据以上分析结果可知，项目区域声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

4、生态环境质量现状

项目位于富民工业园区东元生态食品加工区，根据现场勘察，项目四周均为工业企业，所在区域植被较少，无珍稀物种，无需要特殊保护的动植物。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）
项目所在地为富民工业园区东元生态加工园，项目环境空气公司厂家200m范围内无噪声环境保护目标，项目环境大气环境保护目标主要为东元小学，张家村，赵家村等，水环境保护目标主要为大营小河，具体的环境保护目标请见表3-4：
                表3-4     项目环境保护目标
类别
保护目标
与本项目的相对方位及距离
规模
保护级别
空气环境质量
东元小学
西北侧、320m

450人
《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准
张家村
西北侧、450m
108户，410人
赵家村
东北侧、150m
88户，344人
声环境质量
赵家村
东北侧、150m
88户，344人
《声环境质量标准》GB3096-2008 2类功能区标准 

地表水环境质量
大营小河
西侧、50m

-
《地表水环境质量》GB3838-2002 Ⅳ类标准




表四、评价适用标准
	环

境

质

量

标

准
	1、大气环境质量标准

项目位于富民县富民工业园区东元生态食品加工园，属于工业区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

标准限值见表4-1：
表4-1  环境空气质量标准
污染物名称
取值时间
二级标准浓度限值
单位
总悬浮颗粒物(TSP)
年平均
200
µg/m3
24小时平均
300
颗粒物(PM10)
年平均
70
24小时平均
150
颗粒物（PM2.5）
年平均
35
24小时平均
75
二氧化硫(SO2)
年平均
60
24小时平均
150
1小时平均
500
二氧化氮(NO2)
年平均
40
24小时平均
80
1小时平均
200
2、地表水环境

项目周围主要地表水体大营小河，大营小河位于项目西侧50m处。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，螳螂川（富民大桥—普渡河桥）水环境功能为农业用水，水质类别为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。大营小河属于螳螂川的一级支流，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准执行。具体见表4-2：
                表4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L

         项目

类别

pH值

（无量纲）

COD

BOD5
总磷

NH3-N

石油类

GB3838-2002

Ⅳ类标准
6～9

≤30
≤6
≤0.3
≤1.5
≤0.5
3、声环境质量

项目位于富民县富民工业园区东元生态食品加工园二类工业区，声环境功能为2类区标准，项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表4-3：
表4-3  声环境质量标准  单位：dB(A)
类别

使用区域

等效声级Leq

昼间

夜间

2类区
本项目区域

60
50


	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气
 （1）施工期

施工期间，扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的无组织排放监控浓度限值，标准限值见表4-4：
表4-4  大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度

监控点

无组织排放监控浓度

颗粒物
周界外浓度最高点

1.0

 （2）运营期

   1）粉尘

    项目生产过程中基本无大气污染物产生，在磨粉过程中有少量粉尘产生，项目磨粉机原理类似于家用豆浆机，磨粉都在封闭磨粉筒内进行，磨好后将磨粉筒拆卸，将磨好的粉末倒入承装容器内。设备密封不严会产生少量的粉尘呈无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的无组织排放监控浓度限值，标准限值见表4-5：
表4-5  大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度

监控点

无组织排放监控浓度

颗粒物
周界外浓度最高点

1.0

  2）异味气体
 黄精烘干过程中会有少量异味气体产生，在生产车间呈无组织排放，异味气体执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中臭气浓度二级标准，即：臭气浓度≤20（无量纲）。

2、废水

施工期：项目施工主要为设备安装，不产生施工废水。
运营期：本项目所产生的生产废水主要为清洗废水，清洗废水污染物成分简单，通过厂区已建排污管网进入昆明快乐王子食品有限公司已建的污水处理站进行处理，处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后通过一个总排污口与昆明快乐王子食品有限公司废水一同排放，昆明快乐王子食品有限公司对出水水质负责，后进入园区污水管网，昆明快乐王子食品有限公司总排污口执行的标准见表4-6：
            表4-6    城镇污水处理厂污染物排放标准（单位：mg/L）
污染物名称

pH

COD

BOD5
SS

动植物油
氨氮
TP（以P计）
一级A标准
6~9

50

30
10
1
5
0.5
3、噪声

（1）施工期

施工期噪声排放执行GB12513-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》具体详见表4-7：
            表4-7   建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

（2）运营期

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类标准：
表4-8 工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类
60
50
4、固体废物

GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》及其修改单。


	总

量

控

制

指

标
	项目区废水经过昆明快乐王子食品有限公司自建的污水处理站处理达标后，排入工业园区管网，经园区管网排放。

废水：本项目废水排放量为723.2m3/a，CODcr排放总量为0.021t/a、NH3-N排放总量为0.00068t/a、SS排放总量为0.00615t/a、TP排放总量为0.00007t/a。
固废处置率为100%。




表五、建设项目工程分析

	一、产业政策符合性

本项目为保健食品生产，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，项目不属于限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。

二、项目工艺流程 

（一）施工期

本项目租赁租用昆明快乐王子食品有限公司的厂房及生活区等进行生产经营活动，施工期主要对原有厂房进行简单装修及设备安装等。施工流程及产污环节见图5-1：

[image: image13.emf]基础装修 设备安装
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图5-1   施工期施工流程及产污节点示意图
    施工期主要污染源有：施工期机械噪声、装修废气、施工人员生活废水、少量建筑垃圾及生活垃圾固体废弃物等。

（二）、运营期工艺流程简述

 1、运营期工艺流程及产污节点图
项目建成后主要生产三种产品：九制黄精——年产约40t，黄精丸——年产约20t，五谷代餐粉——年产约40t。九制黄精主要采用黄精经过清洗，浸润，蒸制，烘干，切片，包装，制成九制黄精保健食品。黄精丸主要由经过清洗，浸润，蒸制，烘干的黄精半成品进行磨粉，加入蜂蜜，手工捏制成丸状产品。五谷代餐粉产品主要由枸杞，薏仁，燕麦，红豆，黑芝麻，白扁豆等原料经过蒸制，烘干，烤制，混合，磨粉，称量，包装，制成五谷代餐粉。
各类产品具体的生产流程如下：
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                  图5-2   九制黄精工艺流程及产污节点示意图
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                   图5-3   黄精丸工艺流程及产污节点图
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               图5-4    五谷代餐粉工艺流程及产污节点图
2、工艺流程及产污节点简述
（1）九制黄精产品

    项目外购经过初步修剪，清洗，晒干的块状黄精半成品，放置于原材料库。黄精半成品在生产车间经过进一步挑拣清洗，进一步去除杂质后进入蒸煮锅蒸制软化，经过软化的黄精送入烘干抽湿机进行烘干（蒸煮软化和烘干反复进行九次），后进入晾干车间通风自然晾干，后经切片，包装，制成九制黄精产品。在生产过程中污染物的产生环节主要是拣选过程产生不符合产品需求的残次黄精产品，清洗过程中产生的清洗废水，蒸煮过程产生的蒸煮废水，清洗中沉淀在清洗机底部的少量碎泥沙，在蒸煮和烘干过程中会有少量异味气体产生，产生量很小，在车间内呈无组织排放。此外，设备运行过程中有一定的噪声产生。

 （2）黄精丸产品

     外购的块状黄精半成品经挑拣清洗，蒸锅软化，烘干，晾干后进入磨粉机进行磨粉，粉状黄精加入清水、蜂蜜进入和面机进行和面，黄精粉与水的比例大约为2:1。经过和面工序的黄精产品在成型车间，手工捏制成所需大小的丸状产品，后包装制成黄精丸成品。在生产过程中污染物的产生环节主要是拣选过程产生不符合产品需求的残次黄精产品，清洗过程中产生的清洗废水，蒸煮过程产生的蒸煮废水，清洗中沉淀在清洗机底部的少量碎泥沙，在蒸煮和烘干过程中会有少量异味气体产生，产生量很小，在车间内呈无组织排放。磨粉过程会有少量粉尘产生，项目磨粉机为全封闭式，磨粉过程在封闭的磨粉筒内进行，磨好后拆下磨粉筒，将磨好粉末承装入相应容器，项目粉尘主要因密封不严会有少量逸出，逸出的粉尘在车间呈无组织排放，排放量非常小。此外，设备运行过程中有一定的噪声产生。

（3）五谷代餐粉

    项目外购薏仁，燕麦，红豆，白扁豆，黑芝麻，枸杞等五谷杂粮放置于原材料库，原料都已经过拣选等过程，购买入库后可直接使用。原料先进入烘干室烘干，烘干后进入烤箱烤制熟化，烤制熟化后按照不同比例称量，混合后进入磨粉机磨粉，后包装制成成品。在生产过程中污染物的产生环节主要是烘干过程中产生的少量异味气体产生，产生量很小，在车间内呈无组织排放。磨粉过程会有少量粉尘产生，项目磨粉机为全封闭式，磨粉过程在封闭的磨粉筒内进行，磨好后拆下磨粉筒，将磨好粉末承装入相应容器，项目粉尘主要因密封不严会有少量逸出，逸出的粉尘在车间呈无组织排放，排放量非常小。此外，设备运行过程中有一定的噪声产生。

项目污染源分析
施工期

1、废气

施工期废气主要为装修废气，项目施工期需进行设备安装调试，并经过短暂的简单装修阶段，届时将会有少量装修废气产生，该废气属无组织排放。项目主要是旧厂房粉刷，其装修废气产生量较小，经空气稀释后自然排放。

2、废水

项目施工期间产生的废水主要为暴雨地表径流和施工人员洗手废水。

（1）暴雨地表径流

    项目产生的暴雨地表径流进入雨水管网，最终汇入大营小河。

（2）洗手废水

    项目施工人员约5人，不在项目内食宿，废水主要为少量洗手废水，废水产生量很小，用于厂区洒水降尘，不外排。

3、噪声

项目采用原有厂房，不新建厂房及生活办公设施，施工期只进行简单装修及设备的安置和调试，施工时间短，强度小，且只在白天施工，晚上不进行施工作业，在采取隔声降噪等措施后，施工期声环境影响可以降至较低水平，不会对周围声环境造成影响。

4、固废

施工期项目固体废弃物主要是施工建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。

（1）施工建筑垃圾

施工建筑垃圾是在建筑物的装修过程中产生的，施工建筑垃圾需集中收集，进行回收利用，无法回收利用的委托有资质单位运至指定地点处置，项目施工建筑垃圾产生量小，建筑施工垃圾能实现有效处置。

（2）生活垃圾

施工期间在项目内不设置施工营地，施工人员均不在项目内食宿。施工人员生活垃圾产生量以1kg/(人·d)计，施工人员为5人，则生活垃圾产生量为5kg/·d，施工时间约为60天，则施工期生活垃圾产生量约为300kg，施工期间生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

5、生态环境

建设项目所在地为昆明市富民县东兴路东元食品工业园区，其生态环境属人工生态环境，项目为既有场地，既有厂房，无天然植被，无需要特殊保护的动植物。且本项目的工程量不大，对土壤植被的影响不大。

（二）运营期

1、废气

   项目运营过程中产生的大气污染物主要为磨粉过程产生的粉尘，黄精在烘干过程中产生的少量异味气体。

粉尘

生产过程中，在磨制黄精粉和五谷粉过程中会有少量粉尘产生，项目使用的磨粉机磨粉过程在封闭磨粉筒内进行，待完成磨粉，拆卸下磨粉筒，将磨好的粉末承装在容器内。磨粉筒磨粉过程中为密闭操作，基本无粉尘逸出磨粉筒外，只有因密封不严产生的微量粉尘，根据根据《工业污染源产排污系数》（2010年修订）谷物磨制产排污系数，没有治理直接排放的，排污系数取0.106kg/t产品，项目进入磨粉过程的原料约为60t/a，则逸出的粉尘量约为6.36kg/a，逸出粉尘在磨粉车间呈无组织排放，基本可忽略不计，经自然沉降后对周围环境影响非常小，不会对周围大气环境产生影响。

异味气体

     黄精属于药食同源产品，块状黄精本身没有异味，在蒸煮，烘干等过程中会有少量异味气体产生，产生量很小，在车间呈无组织排放，根据业主生产经验，对厂房外环境基本无任何影响。

餐饮油烟

     项目劳动定员10人，不单独设置食堂，与昆明快乐王子食品有限公司一同食宿，昆明快乐王子食品有限公司餐饮油烟已安装油烟净化器处理且已经通过了环评及相关手续，本项目不新增餐饮油烟。

 2、废水

项目运营过程中产生的生产废水主要为原料清洗废水，蒸煮废水，设备及地面冲洗废水，磨粉系统循环冷却水。生活污水依托于昆明快乐王子食品有限公司已建隔油池、化粪池处理后进入园区污水管网。

原料清洗废水

     外购的山黄精表面沾有极少量的泥沙，需要用多功能清洗机进行清洗，泥沙沉积在清洗机底部，定期捞出弃置。根据业主经验，清洗废水产生量约为200t/a，污染物成分简单，清洗废水经过厂区污水管网进入昆明快乐王子食品有限公司已建污水处理站处理。

（2）产品用水
在黄精丸制造过程中，和面过程需添加部分新鲜水，黄精粉和水的比例约为2：1，黄精粉年用量约为10t，则需用新鲜水5m3/a，此部分水全部进入产品中，无废水排放。

蒸煮废水

项目生产过程中在蒸煮黄精时，需添加一定的新鲜水，年用水量约为50m3/a，在蒸煮过程中，部分水进入产品中，部分变成水蒸气，蒸发量约为用水量的10%，约为5m3/a，剩余的蒸煮锅蒸制废水产生量约为45m3/a，废水排入昆明快乐王子食品有限公司污水处理站处理。

（4）磨粉系统循环冷却用水

生产过程中，为防止磨粉机温度过高，磨粉系统配套一个小型循环冷却水系统，水箱容积约为2m3，循环冷取水可循环使用，因蒸发损耗，需定期添加冷却用水，损耗以98%计，年需补充冷却用水约12m3/a，无废水产生。

（5）生产线及设备清洗废水

项目每日均需对部分设备进行清洗，清洗用水为净化水，类比同类项目，项目设备清洗用水约0.2m3/d，60m3/a。设备清洗用水损耗量较小，废水产生量按98%计，则废水产生量为0.196m3/d，58.8m3/a。废水排入昆明快乐王子食品有限公司污水处理站处理。

（6）地面清洗用水

生产结束后，工作人员会对生产车间部分地面进行清洗，清洗废水取3L/m2·次，清洗面积约100平米，清洗频次为2次/d，则地面清洗用水为180m3/a，0.6m3/d，清洗水消耗按2%计算，废水产生量为176.4m3/a，0.59m3/d。废水排入昆明快乐王子食品有限公司污水处理站处理。

（7）生活污水

 本项目投入生产后劳动定员10人，均在厂区食宿，项目生活区会有部分生活污水产生。结合《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）相关规定，用水系数取120L/人次·d，则生活污水产生量为1.2m3/d，360m3/a。排污系数取0.8，则废水排放量为0.96m3/d，280m3/a。项目员工生活区依托于昆明快乐王子食品有限公司，产生的生活污水与昆明快乐王子食品有限公司生活污水一同处理。

根据以上分析，本项目用排水情况见变5-1，水平衡图见图5-5:

                        表5-1    本项目用水及废水产排情况
项目
日用水量（m3/d）

年用水量（m3/a）
排污系数

循环用水量（m3/a）

日损耗量（m3/d）
年损耗量（m3/a）
日排水量（m3/d）
年排水量（m3/a）

原料清洗用水

0.67 
200

——
0
——
0.67 

200

产品用水

0.02 
5
0
0.02 
5
0.00 
0

蒸煮废水
0.18 
50
——
0
0.02 
5
0.15 
45

磨粉系统循环冷却水
0.04 
600
——
588
0.04 
12
0.00 

0

生产线及设备清洗用水

0.20 
60
98%
0
0.00 
1.2
0.20 

58.8

地面清洗用水
0.60 
180
98%
0
0.01 
3.6
0.59 

176.4

生活用水
1.20 
360
80%
0
0.24 
72
0.96 

288

合计

2.91 

1455

588

0.33 

98.8

2.56 

768.2

项目水量平衡图如图5-5:
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                  图5-5      项目水平衡示意图（单位：m3/d）

根据以上水量平衡图分析，本项目共计产生废水768.2m3/a，其中，生产废水480.2m3/a，生活污水288m3/a。生产废水通过昆明快乐王子食品有限公司已建的污水管网进入昆明快乐王子食品有限公司已建的生产废水处理站。项目租用昆明快乐王子食品有限公司生活区，生活污水与昆明快乐王子食品有限公司生活污水一同处理。

项目生产废水主要为清洗废水，水质成分简单，污染物主要为COD，NH3-N，SS，总磷。项目生产废水进入昆明快乐王子食品有限公司已建厂区内污水管网，最后进入昆明快乐王子食品有限公司已建污水处理站进行处理。生活设施依托昆明快乐王子食品有限公司，项目生活污水与昆明快乐王子食品有限公司生活污水一同产生，经过快乐王子食品有限公司已建的隔油池、化粪池处理后进入快乐王子食品有限公司的污水处理站进行处理。根据类比同类黄精加工及食品加工项目，项目废水污染物产生情况见表5-2：

表5-2    项目污水产生情况一览表
项目
废水量（m3/a）

COD（mg/L）
氨氮（mg/L）

SS（mg/L）

总磷（mg/L）

原料清洗用水
200
350
15
400
2
蒸煮废水

45
1450
50
300
5
生产线及设备清洗用水
58.8
1200
30
300
4
地面清洗用水

176.4
200
50
10
5
生产混合废水

480.2
502.1 
33.0 
235.1 
3.6 
生活用水
288
350
20
100
2
     项目生产和生活废水依托昆明快乐王子食品有限公司已建污水处理站进行处理，根据2018年1月的《昆明快乐王子食品有限公司排污许可年检监测》中对排污口的监测数据，昆明快乐王子食品有限公司污水出水水质监测结果如下表所示：

                  表5-3    出水水质监测结果   单位：mg/L
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E7 _ 08:30 12:30 18:30
pH (EEH) 6.58 6.74 6.49

COD 20 28 23
AR 0.791 0.818 0.879
B 0.09 0.09 0.09

N 8 7 8
T4 e 0.04L ; 0.04 0.04

SEF: GB 18918-2002 (AT AL 75 RMHMIEY (K1) —FAk A Kk,
Bl pH6-9, SS<10mg/L, COD < 50mg/L, & & < Smg/L, ¥4 <0.5Smg/L, 544 4 3 < 10mg/L.





      项目生活污水经隔油池、化粪池处理后进入昆明快乐王子食品有限公司污水处理站处理，生产废水经过昆明快乐王子食品有限公司污水处理站处理，废水污染物产生及排放情况见表5-4：

                      表5-4：   项目污水产生及排放情况一览表

   污染物
CODcr
氨氮
SS
   总磷
生产混合废水
废水排放量（m3/a）

480.2
处理前

污染物浓度（mg/L）

502.1
33
235.1
3.6
污染物排放量(t/a)

0.2411
0.0158
0.1129
0.0017
处理后

污染物浓度（mg/L）

28
0.88
8
0.09
污染物排放量(t/a)

0.0134 
0.0004 
0.0038 
0.00004 
生活污水
废水排放量（m3/a）

288
处理前

污染物浓度（mg/L）

350
20
100
2
污染物排放量(t/a)

0.1008
0.0058
0.0288
0.0006
处理后

污染物浓度（mg/L）

28
0.88
8
0.09
污染物排放量(t/a)

0.00806 
0.00025 
0.00230 
0.00003 
合计排放量

0.02151 
0.00068 
0.00615 
0.00007 
3、噪声

   项目运营期噪声主要为多功能清洗机、磨粉机、烘干抽湿机等设备噪声，其噪声源强见表5-5：
表5-5    主要设备噪声源强    单位：dB (A)

设备名称

数量

噪声源强

降噪措施
多功能清洗机

1

70
定期维护，厂房隔声，距离衰减
蒸煮锅

1

65

空气源热泵烘干抽湿机

1
65
高速磨粉机

1

75
循环冷却水泵

1

70
立式双速和面机

1

65
多功能自动塑料薄膜封口机

1

60
车辆运输噪声
1

75

4、固体废弃物

   本项目固废分为生活垃圾及一般工业固废，主要包括五谷杂粮残次品，黄精原料残次品，泥沙碎石，废弃包装等。
（1）生活垃圾

   项目劳动定员10人，均在厂区食宿，生活垃圾以每人每天1kg计，则生活垃圾产生量为1kg/d，项目年生产约300天，则生活垃圾产生量为3t/a，设置活动式的垃圾桶收集后定期委托环卫部门清运。

（2）五谷杂粮残次品

    项目在生产五谷杂粮代餐粉过程中，购买红豆，枸杞，燕麦，黑芝麻，薏仁等五谷杂粮原料进行生产，在原料拣选过程中，有部分不符合产品生产要求的残次品产生，根据业主经验数据，残次品产生量低于原料1%，项目年用五谷杂粮约40t，则残次品产生量少于0.4t/a，残次品性质与生活垃圾类似，在垃圾桶暂存后与生活垃圾一起由环卫部门清运。

（3）次品黄精原料

    项目在拣选等生产过程中会产生部分不符合生产要求的黄精原料，项目年用黄精约70t，残次品产生量低于原料1%，则年产生废弃黄精量约为0.7t/a，残次品性质与生活垃圾类似，在垃圾桶暂存后与生活垃圾一起由环卫部门清运。

（4）泥沙碎石

    项目购买的原料红豆，枸杞，薏仁，燕麦等都经过了简单清洗和挑选，黄精原料已经经过了初加工，项目购买的黄精原料已经去须并经过清洗，晾晒等工序，所以项目在拣选、清洗过程中泥沙碎石产生量很小，低于年用量的0.5%，项目年用黄精原料50t，年用红豆，枸杞，薏仁，燕麦等五谷杂粮约40t/a，则泥沙碎石产生量约为0.45t/a，其性质与生活垃圾类似，在垃圾桶暂存后与生活垃圾一起由环卫部门清运。

（5）废弃饮料包装物

    项目生产运行过程中产生的破损饮塑料袋，废包装箱均属于可回收废物，集中收集后外售废品回收站，产生量约为0.2t/a。

     项目固体废物产生情况见表5-6：

                   表5-6    项目固体废物产生情况一览表
序号
名称
产生量(单位：t/a)
属性
处理去向
1
生活垃圾
3
生活垃圾
由环卫部门统一清运处置
2
五谷杂粮残次品
0.4
一般固废
由环卫部门统一清运处置
3
次品黄精原料
0.7
一般固废
由环卫部门统一清运处置
4
泥沙碎石
0.45
一般固废
由环卫部门统一清运处置
5
废弃包装
0.2
一般固废
出售给废品回收站
合计
4.75
100%处置
     综上，项目固废处置率100%。




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	 内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
	产生量（t/a）
	排放浓度
	排放量（t/a）

	大气污染物
	施工期
	施工扬尘
	扬尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	装修废气
	废气
	—
	少量
	—
	少量

	
	运营期
	无组织排放
	粉尘（TSP）
	—
	0.006
	—
	0.006

	
	
	
	臭气浓度
	≤20（无量纲）
	—
	≤20（无量纲）
	—

	废水污染物
	施工期
	生活污水
	洗手废水
	—
	少量
	—
	少量

	
	运营期
	生活污水
	废水量
	—
	288
	—
	288

	
	
	
	COD
	350
	0.1008
	28
	0.00806 

	
	
	
	SS
	20
	0.0058
	0.88
	0.00025 

	
	
	
	NH3-N
	100
	0.0288
	8
	0.00230 

	
	
	
	TP
	2
	0.0006
	0.09
	0.00003 

	
	
	生产废水
	废水量
	—
	435.2
	—
	435.2

	
	
	
	COD
	502.1
	0.2411
	28
	0.0134 

	
	
	
	SS
	33
	0.0158
	0.88
	0.0004 

	
	
	
	NH3-N
	235.1
	0.1129
	8
	0.0038 

	
	
	
	TP
	3.6
	0.0017
	0.09
	0.00004 

	固体废弃物
	施工期
	施工场地
	建筑垃圾
	—
	少量
	  集中收集，清运到建设部门指定的建筑垃圾堆放点堆放，处置率100%

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	—
	0.3
	  委托当地环卫部门处置，处置率100%

	
	运营期
	一般固废
	生活垃圾
	—
	3
	

	
	
	
	五谷杂粮残次品
	—
	0.4
	

	
	
	
	次品黄精原料
	—
	0.7
	

	
	
	
	泥沙碎石
	—
	0.45
	

	
	
	
	废弃包装材料
	—
	0.2
	出售给废品回收站

	噪声
	施工期
	施工机械设备及运输车辆噪声：70～85dB(A)
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运营期
	设备噪声：65～75dB(A)
	四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目租用闲置厂房进行生产经营活动，周围生态环境已改变，以人工景观为主，项目施工期主要为室内装修及设备安装，不涉及开挖土石方等破坏生态环境的活动，对生态环境影响不明显。




表七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

本项目租赁现有房屋进行经营，不进行土建，目前本项目正处于施工前期的手续筹

办阶段。施工期主要污染是施工噪声、施工废水、建筑垃圾等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。

1、大气环境影响分析

项目在厂房装修、设备安装过程中会产生少量粉尘，产生量较少，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，扬尘呈无组织排放，经过自然稀释、扩散，对环境影响较小。

2、水环境影响分析
施工期工人生活污水经过隔油池、化粪池预处理后进入昆明快乐王子食品有限公司自建污水处理站进行处理处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入工业园区污水管网。在此基础上对周围地表水环境影响较小。

3、声环境影响分析

项目在进行厂房改造和设备安装调试过程中会产生一定的噪声，噪声强度约为70~85dB（A）。项目施工期较短，均在室内进行作业，且夜间不施工，施工期产生的噪声对周围环境的影响持续时间较短，随着施工期结束，噪声的影响即消失。

4、固体废弃物环境影响分析

项目在设备安装过程中产生的主要的固体废弃物为包装材料等，均可回收利用，经收集后出售于废品收购站，施工期固体废物全部综合利用，处置率100%。

5、生态环境的影响

本项目位于富民县东元食品加工基地昆明快乐王子食品有限公司内，目前场地已全部进行水泥硬化，含少量绿地，占地范围内无原生植被分布。项目采用现有厂房，不涉及土石方开挖也无新占地，对生态环境影响较小。

由上述分析可知，施工期主要的环境影响表现在对当地大气、声环境的影响，但这种影响均为局部的、暂时的，并且受人为和自然条件的影响较大，随着本项目施工完成，影响也将随之消失，因此对当地的整体环境造成的影响较小。但是应加强对装修现场的管理，并采取有效的防护措施最大限度的减少装修期间对周围环境的影响。

营运期环境影响分析

大气环境影响分析

（1）项目大气污染物排放情况

1）粉尘

项目在生产过程中基本无大气污染物产生，只有在磨粉环境可能因密封不严逸出少量粉尘，粉尘产生量预计0.006t/a，产生量非常小，在车间内呈无组织排放，在车间外基本无影响，粉尘无组织排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的TSP无组织排放监控浓度限值，粉尘可实现达标排放，基本不会对周围大气环境产生影响。

2）异味气体

在黄精及五谷蒸煮及烘干过程中可能有少量异味气体产生，黄精及五谷杂粮本身为无气味的固体，异味气体主要是由于烘干和蒸煮过程中，原料中糖分，氨基酸等挥发。
异味气体本身不一定具有毒性，但会使人产生不快感，长期遭受异味气体污染，会影响居民的生活，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐，甚至会诱发某些疾病。在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将异味气体强度划分为6级，见表7-1：
表7-1   异味气体强度分级表

强度等级

嗅觉判别标准

0

无     臭

1

勉强可以感到轻微臭味(检知阀值浓度)

2

容易感到轻微臭味(认知阀值浓度)

3

明显感到臭味(可嗅出臭气种类)

4

强烈臭味

5

无法忍受的强烈臭味

项目为食品制造，蒸煮、烘干后异味气体产生量较小，只有站在靠近车间时才会闻到一点异味，站在远离车间处（30m）已闻不到明显异味。属于“勉强可以感到轻微臭味”属于分级里的1级，厂界外臭气浓度低于20 （无量纲），异味气体无组织排放能满足相关《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求，基本不会对周围大气环境造成影响。异味气体产生量较大的为烘干过程，烘干废气通过烘干机出水口排放，排放口位置远离生活区布置，在排放口附近无集中居住人群，异味气体经空气经一步稀释后不会对人群生产生活造成较大影响。
（2）昆明快乐王子食品有限公司大气污染物对项目影响分析

     项目租用昆明快乐王子食品有限公司的厂房进行食品生产，昆明快乐王子食品有限公司主要产品为果汁饮料及矿泉水，大气污染物主要为锅炉房产生的SO2，NOX，烟尘，昆明快乐王子食品有限公司的锅炉经过了脱硫除尘处理，SO2排放浓度小于900mg/m3，NOX排放浓度小于200mg/m3，烟尘排放浓度小于200mg/m3，能实现达标排放，预计对项目影响不大，且锅炉房设置于昆明快乐王子食品厂厂区东北侧，而本项目位于昆明快乐王子食品有限公司的西南侧，二者相距较远，可进一步减缓对本项目影响。此外，本项目生产都在车间内进行，没有露天晾晒等环节，也可进一步减缓对本项目的影响。

    综上所述，昆明快乐王子食品有限公司大气污染物基本不会对项目造成较大影响。
水环境影响分析

 （1）废水产生及排放情况
项目废水包括生产废水和生活污水。生产废水及生活污水都依托昆明快乐王子食品有限公司已建污水处理设施进行处理。项目生活污水年产生量约为288t/a，项目工人与昆明快乐王子食品有限公司同食同住，生活污水也与其一起排放，生活污水经已建隔油池、化粪池处理后排入昆明快乐王子食品有限公司自建的污水处理站进行处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入工业园区污水管网。
    项目排放的生产废水主要为原料清洗废水，蒸煮废水，设备清洗废水，地面冲洗废水，主要污染物有COD、SS、NH3-N和TP，废水年排放量约为480.2 t/a，生产废水拟通过昆明快乐王子食品有限公司厂区内已建污水管网排入食品有限公司污水处理站进行处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入工业园区污水管网。
（2）项目废水依托昆明快乐王子食品有限公司处理可行性分析

项目废水依托昆明快乐王子食品有限公司的雨污管网及污水处理站、隔油池、化粪池等设施，隔油池、化粪池、污水处理站和雨污管网已建成并运行良好，本项目员工与昆明快乐王子食品有限公司人员一同食宿，生活污水也一同排放，无法分开，不单独做依托可行性分析，废水依托可行性分析主要针对生产废水依托昆明快乐王子食品有限公司污水处理站的可行性，具体如下：

   1）昆明快乐王子食品有限公司污水处理工艺
     昆明快乐王子食品有限公司废水污染物主要为COD，总磷，总氮等，具有废水浓度高，可生化性好，废水量不大，间歇排放等特点，污水处理站处理工艺主要采用厌氧+好氧系统去除废水中的有机物，处理工艺流程见图7-1 ： [image: image19.jpg][
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               图7-1   昆明快乐王子污水处理站处理工艺

快乐王子饮料厂生产废水从车间中排出后排入调节池，废水经过一个水力式固液分离机隔除大部分废水中的悬浮固体。从调节池中废水由泵流至酸化池及上流式厌氧污泥床反应器中(UASB) ，其流量是由微机控制。有机物首先分解为有机酸，然后分解为甲烷和二氧化碳。在反应器顶部设置有一系列的三相分离器，将甲烷气、污泥和处理后废水有效地分开。此三相分离器能有效地截留全部有用的甲烷。收集后的甲烷气可作为锅炉燃料，在系统中也设有燃烧器用来处理不被利用的甲烷气。厌氧后的废水由一个传统的活性污泥处理系统作最后处理。

项目废水污染物主要为COD，SS，总磷，氨氮等，与昆明快乐王子食品有限公司废水特性一致，废水特点主要为浓度高，可生化性好，废水量不大，间歇排放等特点。此处理工艺针对的主要就是可生化性好的有机废水，项目废水进入污水处理站处理，经过调节池调节废水浓度后经过厌氧+好氧处理去除有机质，本项目废水采用此工艺处理是可行的。  

  2）昆明快乐王子食品有限公司污水处理站进水水质要求
食品加工类行业最主要的废水污染物为COD，BOD，氨氮，SS等，昆明快乐王子食品有限公司进水水质一般为COD：2500，BOD：2000，SS：1000。昆明快乐王子食品有限公司的生产废水经污水处理站处理后能实现达标排放，本项目生产废水浓度低于昆明快乐王子食品有限公司进水浓度，不会对污水处理站处理效果产生影响，也不影响出水水质达标。

   3）昆明快乐王子食品有限公司污水处理站出水水质
根据2018年1月的《昆明快乐王子食品有限公司排污许可年检监测》中对排污口的监测数据，昆明快乐王子食品有限公司污水出水水质监测结果如下表所示：

                    表7-2   污水水质监测结果    单位：mg/L
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E7 _ 08:30 12:30 18:30
pH (EEH) 6.58 6.74 6.49

COD 20 28 23
AR 0.791 0.818 0.879
B 0.09 0.09 0.09

N 8 7 8
T4 e 0.04L ; 0.04 0.04

SEF: GB 18918-2002 (AT AL 75 RMHMIEY (K1) —FAk A Kk,
Bl pH6-9, SS<10mg/L, COD < 50mg/L, & & < Smg/L, ¥4 <0.5Smg/L, 544 4 3 < 10mg/L.





     根据上表监测结果，昆明快乐王子食品有限公司污水经污水处理站处理后通过一个厂区总排污口排放，污水水质能实现达标排放。本项目废水性质与昆明快乐王子食品有限公司废水性质类似，进水浓度低于昆明快乐王子食品有限公司进水浓度，不会影响污水处理站处理工艺，采用相同的工艺处理后，本项目废水预计能实现达标排放。

  4）昆明快乐王子食品有限公司污水处理设施处理能力
     本项目废水产生量约为2.5m3/d，昆明快乐王子食品有限公司废水处理能力为17000t/a，设计日处理能力不低于50m3/d。目前，昆明快乐王子食品有限公司污水处理站废水日实际处理量低于25m3/d，有不低于25m3/d的剩余处理能力，项目废水排放量为2.5m3/d，昆明快乐王子食品有限公司污水处理设施的剩余处理能力能满足本项目需求。昆明快乐王子食品有限公司污水处理站运行良好，出水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，项目废水不会对污水处理站处理能力产生较大影响。

   5）排污管网依托可行性分析

昆明快乐王子食品有限公司建有完善的排污管网，本项目可直接利用，不需新建排污管网。

   6）依托可行性结论

项目生活污水与昆明快乐王子食品有限公司生活污水一同产生，经已建的隔油池、化粪池处理后进入昆明快乐王子食品有限公司已建的污水处理站进行处理，项目生产废水经已建好的排污管网与昆明快乐王子食品有限公司产生的生产废水一同在污水处理站处理，生产废水性质与昆明快乐王子食品有限公司的生产废水性质类似，项目废水量远低于昆明快乐王子食品有限公司剩余处理能力，项目生产废水与昆明快乐王子食品有限公司产生的生产废水一同处理，不会对昆明快乐王子食品有限公司污水处理站处理能力产生影响，项目废水排放不会对昆明快乐王子食品有限公司污水处理站处理能力产生影响，最终，废水排放能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，因此，项目废水依托昆明快乐王子食品有限公司进行处理是可行的。

（3）废水排放对周围环境影响分析

项目生活污水经隔油池、化粪池后进入昆明快乐王子食品有限公司自建污水处理站进行处理，生产废水通过已建排污管进入昆明快乐王子食品有限公司自建污水处理站进行处理，污水处理站出水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，后排入工业园区污水管网，项目产生废水可以得到很好处置，对外环境影响较小。

 3、声环境影响分析

（1）预测模型及方法

本项目运营期噪声主要来自于车间生产设备运行发出的噪声，主要包括多功能清洗机，蒸煮锅，烘干抽湿机，高速磨粉机等
1）距离衰减公式：

LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB；

Adiv=20lg（r/ro）

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为15；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，

Aatm=α(r/ro)/1000，查表取α为2.8；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。

2）预测点的A声级叠加公式：
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公式中：

LA——距声源r处的总A声级；

n——声源数量；

Li——第i个声源的A声级，dB（A）。

（2）噪声影响预测结果及评价
      项目噪声源强及经过降噪措施后的噪声源强见表7-3 ：

表7-3     主要设备噪声源强     单位：dB(A)
设备名称
数量
噪声源强
降噪措施
多功能清洗机
1
70
定期维护，厂房隔声，距离衰减
蒸煮锅
1
65
空气源热泵烘干抽湿机
1
65
高速磨粉机
1
75
循环冷却水泵
1
70
立式双速和面机
1
65
项目运营过程中，假设所有设备同时工作，采用点声源叠加预测计算，设备运行时，厂内产噪设备的噪声值及叠加值见表7-4：

            表7-4     产噪设备噪声值及叠加值一览表   单位：dB(A)

设备噪声
运行噪声
数量
治理措施
治理后噪声

多功能清洗机
70
1
降噪约5dB(A)
65
蒸煮锅
65
1
60
空气源热泵烘干抽湿机
65
1
60
高速磨粉机
75
1
70
循环冷却水泵
70
1
65
立式双速和面机
65
1
60
叠加值
72.86
项目运营过程中，假设所有设备同时工作，各噪声源强叠加后以生产区作为点源计算，并以点源噪声衰减模式预测厂界周边的噪声值。

厂界处噪声预测值见表7-5：

表7-5     厂界处噪声预测值    单位：dB(A)

噪声源

噪声源强

方位

距厂界最短距离

厂界贡献值

厂房噪声

72.86
厂房东面

   110m

32
厂房西面

   25m

45
厂房南面

   110m

32
厂房北面

   30m

43
从上表可看出，设备噪声源强不高，经过厂房隔声，距离衰减，并集中设置在厂房内后，经分析可知，运营期间所有设备同时运行时，厂界噪声贡献值东面为32dB(A），西面为45dB(A），南面32dB(A），北面43dB(A)；项目厂界噪声值较低，噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008中2类标准限值要求，项目噪声对外环境影响很小。

（3）噪声对声环境敏感目标影响分析
根据现场踏勘，距项目最近声环境保护目标为项目东北侧的赵家村，位于项目东北侧150m。以点源噪声衰减模式预测项目噪声对赵家村的影响，噪声经距离衰减后对赵家村的贡献值仅为29.33dB(A），噪声值非常小。能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此，项目运营期间产生的噪声对周围声环境保护目标的影响较小。

4、固废环境影响分析

本项目产生的固体废物主要有生活垃圾，年产生量约为3t/a，一般工业固废，包括五谷杂粮残次品约0.4t/a，次品黄精原料0.4t/a，泥沙碎石0.45t/a，废弃包装约0.2t/a。五谷杂粮残次品，次品黄精原料，泥沙碎石性质与生活垃圾类似，与生活垃圾一起在垃圾桶暂存后，交环卫部门清运处理。废弃包装，统一收集后出售给废品回收站。

综上所述，经采取相应措施后，固体废物能得到有效处置和合理利用。固体废物处置率为100%。

5、生态环境影响分析

项目主要租用昆明快乐王子食品有限公司厂房及生活区，根据现状调查，项目周围主要为工业企业，评价区内植被类型主要为人工植被，植被类型较为单一，生物多样性较差。本项目基本不会对生态产生不良影响。

三、项目选址符合性分析

1、项目用地性质分析

项目位于昆明市富民县东兴路东元食品工业园区。对照富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图(2020)，项目所在区域为二类工业用地，项目位于东元生态食品加工区内，项目的建设符合《昆明富民工业园总体规划》。项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的选址要求。
2、环境影响可行性分析

项目废水依托昆明快乐王子食品有限公司的雨污管网及污水处理站等设施，污水处理站和雨污管网已建成并运行良好，项目生活污水与昆明快乐王子食品有限公司生活污水一同产生，经已建的隔油池、化粪池处理后进入昆明快乐王子食品有限公司已建的污水处理站处理，生产废水性质与昆明快乐王子食品有限公司的生产废水性质类似，项目废水量远低于昆明快乐王子食品有限公司剩余处理能力，项目生产废水与昆明快乐王子食品有限公司产生的生产废水一同处理，不会对昆明快乐王子食品有限公司污水处理站处理能力产生影响，最终废水排放能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，运营期废水经处理能达标排放，因此，本项目的建设对水环境影响较小。

项目生产中有少量的粉尘和异味气体产生，产生量非常小，在车间呈无组织排放，粉尘排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求，异味气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求，项目排放的大气污染物对周围环境空气质量的影响不大。

项目产生的噪声厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，且对声环境敏感目标赵家村等的影响不大。项目排放的噪声对周围声环境影响不大。

项目产生的固体废物能得到有效处置和合理利用。固体废物处置率为100%。

综上所述，项目产生的“三废一噪”均能得到有效控制，不会改变当地环境质量现状，对周围环境影响不大。

3、项目与周围环境相容性
 本项目位于富民县东元食品加工基地昆明快乐王子食品有限公司内，富民县东元食品加工基地产业定位主要为食品加工，基地内引进企业大多符合此产业定位，项目性质与园区产业定位相符，与园区内其他企业不会产生较大的互相影响。项目与周围环境相容。

4、选址合理性分析结论

通过以上分析，项目用地性质符合规划，项目为保健食品加工，性质符合富民东元食品加工工业园区产业定位；通过采取污染防治措施后，项目排放的“三废一噪”对周边环境影响较小，不会对周围环境造成较大影响，项目与周围环境相容，因此，本项目选址合理。

四、项目平面布局合理性分析

  （1）生产区、办公区分区明确，有效的减少了生产过程对办公区的影响。

  （2）生产车间，成品库布置在同一厂房内，减少搬运过程，可有效减少粉尘等污染物的无组织排放。

  （3）项目生产厂房远离昆明快乐王子食品有限公司锅炉房，锅炉房大气污染物基本不会对本项目生产造成影响。
  （4）产噪设备集中设置在统一厂房内，有效减少了噪声对周围环境的影响。

   总之，项目在平面布置上生产区和非生产区功能布置相对独立，有效的减少生产区对非生产区的影响，项目的平面布局不会对周围的环境产生大的影响。因此，项目平面布置符合环境保护要求。



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  类型 内容
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	施工扬尘
	扬尘
	自然扩散、大气稀释
	   满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的TSP无组织排放监控浓度限值。

	
	
	装修废气
	废气
	自然扩散、大气稀释
	

	
	运营期
	无组织排放
	粉尘（TSP）
	车间阻隔、自然沉降
	

	
	
	
	臭气浓度
	自然扩散、大气稀释
	  满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。

	废水污染物
	施工期
	生活污水
	洗手废水
	依托昆明快乐王子食品有限公司已建隔油池、化粪池处理后进入昆明快乐王子食品有限公司污水处理站处理
	   达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）一级A标准

	
	运营期
	生活污水
	废水量
	
	

	
	
	
	COD
	
	

	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	
	TP
	
	

	
	
	生产废水
	废水量
	依托已建厂区内排污管网进入昆明快乐王子食品有限公司污水处理站处理
	

	
	
	
	COD
	
	

	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	
	TP
	
	

	固体废弃物
	施工期
	施工场地
	建筑垃圾
	  集中收集，清运到建设部门指定的建筑垃圾堆放点堆放。
	100%处置

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	垃圾桶暂存，环卫部门统一清运
	

	
	运营期
	一般固废
	生活垃圾
	垃圾桶暂存，环卫部门统一清运
	

	
	
	
	五谷杂粮残次品
	
	

	
	
	
	次品黄精原料
	
	

	
	
	
	泥沙碎石
	
	

	
	
	
	废弃包装材料
	出售给废品回收站
	

	噪声
	施工期
	施工机械设备及运输车辆噪声
	  加强施工管理，采用合理的施工方式。
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运营期
	设备噪声
	  设置减震垫，消声器等降噪措施，不在夜间作业，合理布局设备
	四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准

	主要生态保护措施
    本项目租用闲置厂房进行生产经营活动，周围生态环境已改变，以人工景观为主，项目施工期主要为室内装修及设备安装，不涉及开挖土石方等破坏生态环境的活动，对生态环境影响不明显。



表九、结论与建议

	一、结论

通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论：

1、关于产业政策

本项目为保健食品生产，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，项目不属于限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。

2、项目规划选址合理性
对照富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图(2020)，项目所在区域为二类工业用地，位于东元生态食品加工区内，项目的建设符合《昆明富民工业园总体规划》。项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的选址要求。项目建设和投产后对环境的影响总体上可满足当地环境保护的要求，项目与周围环境相容，周边企业生产基本不会对项目生产产生较大影响，从环境保护角度而言，厂址选择合理。
3、环境质量现状

建设项目所在地环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；大营小河水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质要求；项目区域噪声均可达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准要求，生态环境状况一般。
4、施工期环境影响结论

本项目租用已建标准厂房，施工期主要为设备安装，项目施工期较短，污染物产生较少，对周边环境影响较小。
5、运营期环境影响结论

（1）水环境影响结论

项目废水包括生产废水和生活污水。项目生活污水年产生量约为288t/a，项目工人与昆明快乐王子食品有限公司同食同住，生活污水也与其一起排放，生活污水经已建隔油池、化粪池处理后排入昆明快乐王子食品有限公司自建的污水处理站进行处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入工业园区污水管网。
     项目排放的生产废水主要为原料清洗废水，设备清洗废水，地面冲洗废水，主要污染物有COD、SS、NH3-N和TP，污染物浓度较低，废水年排放量约为435.2 t/a，生产废水拟通过昆明快乐王子食品有限公司厂区内已建污水管网排入食品有限公司污水处理站进行处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入工业园区污水管网。

     项目废水能实现达标排放，对周围水环境影响较小。

（2）大气环境影响结论

项目在生产过程中基本无大气污染物产生，只有在磨粉环境可能因密封不严逸出少量粉尘，粉尘产生量预计低于0.06t/a，可实现达标排放，基本不会对周围大气环境产生影响。

此外，在黄精烘干过程中可能有少量异味气体产生，黄精本身为无气味固体，烘干后异味气体产生量较小，参考同类工程，只有站在靠近车间时才会闻到一点异味，站在远离车间处（30m）已闻不到明显异味。厂界外臭气浓度低于20 ，能满足相关《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求，基本不会对周围大气环境造成影响。

    综上所述，项目产生的废气对环境影响较小。

（3）噪声环境影响结论

 设备噪声源强不高，经过厂房隔声，距离衰减，并集中设置在厂房内后，经分析可知，运营期间所有设备同时运行时，厂界噪声贡献值东面为32dB(A），西面为45dB(A），南面32dB(A），北面43dB(A)；项目厂界噪声值较低，噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008中2类标准限值要求，项目噪声对外环境影响很小。

（4）固废环境影响结论

本项目产生的固体废物主要有生活垃圾，年产生量约为3t/a，一般工业固废，包括五谷杂粮残次品约0.4t/a，次品黄精原料0.4t/a，泥沙碎石0.45t/a，废弃包装约0.2t/a。五谷杂粮残次品，次品黄精原料，泥沙碎石性质与生活垃圾类似，与生活垃圾一起在垃圾桶暂存后，交环卫部门清运处理。废弃包装，统一收集后出售给废品回收站。

综上所述，经采取相应措施后，固体废物能得到有效处置和合理利用。固体废物处置率为100%。

6、总结论

综上所述，项目符合国家产业政策及相关规划，选址合理，项目产生的废水、噪声、废气、固废得到合理处置；固废处置率达到100%。项目产生的污染物在采取有效措施治理后对环境影响较小，从环境保护角度看，项目的建设是可行的。

二、对策措施

根据我国环保法律法规的规定，凡对环境有影响的建设项目，其配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。要求建设方严格执行“三同时”的有关规定。针对该项目可能产生的环境问题，提出以下对策措施和建议：
1、水污染防治措施
（1）生活污水

 项目员工与昆明快乐王子食品有限公司同食同住，生活污水也与其一起排放，生活污水经已建隔油池、化粪池处理后排入昆明快乐王子食品有限公司自建的污水处理站进行处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入工业园区污水管网。
生产废水

    生产废水拟通过昆明快乐王子食品有限公司厂区内已建污水管网排入食品有限公司污水处理站进行处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入工业园区污水管网。

项目废水经过昆明快乐王子食品有限公司自建的污水处理站进行处理，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入工业园区污水管网，废水能实现达标排放，不会对周围水环境产生较大影响。
2、大气污染防治措施
    项目大气污染物主要为少量的粉尘和异味气体，污染物排放量小，不会对周围环境产生较大影响，在车间内呈无组织排放，经大气自然稀释扩散后，粉尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，异味气体（臭气浓度）可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求，不用新增大气措施也能实现达标排放，对周围大气环境影响不大。
噪声污染防治措施

 （1）在设计中应尽量选用低噪声设备，与供货商签定订货合同时提出设备噪声的具体要求。

 （2）噪声设备置于厂房内，利用厂房屏蔽噪声，合理安排施工时间，不在夜间施工，减轻噪声影响。

 （3）合理布局生产设备，对于噪声值较大的设备，应尽量布置于厂区中部，避免产生厂界超标情况。

 （4）高速磨粉机、烘干抽湿机等产噪设备应定期维护，加润滑油等，确保设备的正常运行。
 （5）搞好厂区的绿化工作，根据情况在厂区闲置地段增加绿化面积，有效隔声降噪。

4、固体废物污染防治措施
  （1）固体废物分类收集和处置。

  （2）废弃包装统一收集，出售给废品回收站，实现废物资源利用。

  （3）生活垃圾、五谷杂粮残次品、次品黄精原料，泥沙碎石等集中收集，委托当地环卫部门定期进行清运。

建议

鉴于项目建设会对环境造成一定的影响，除在报告中提到的各项污染处理措施及建议外，从环境保护的角度考虑，本环评提出以下几点建议：

   1、加强环境管理和宣传教育，对生产人员定期进行培训，提高工作人员环保意识，生产过程中应严格按照操作制度执行，从管理和操作上减少排污量。

   2、综合利用废物，减少物耗、能耗，提高项目的清洁生产水平。
   3、定期对设备和仪器进行检查和维护，检查是否出现跑、冒、滴、露的情况发生。

   4、加强工厂环保设施的日常管理工作，强化环保设施的维修、保养、保证环保设施正常运转。
   5、必须严格按照本环评建议的各项环保措施执行，落实环保投资费用，做到专款专用；

  三、环境监测计划

为便于项目的环境管理，现将本项目环境监测计划列于表9-1：
表9-1  环境监测计划一览表

类别

监测点位

监测项目

监测频率

监测方法

噪声

厂界四周

等效声级

  竣工验收时监测1次，运营后进行常规监测，每年监测2天，每天昼夜各1次。
按国家标准方法进行

水环境

污水处理站进出口
COD、SS、NH3-N、总磷、等
竣工验收时监测1次，运营后进行常规监测。

无组织废气

厂界上风向、下风向

TSP、臭气浓度等

竣工验收时监测1次，运营后进行常规监测。
三同时制度

项目三同时竣工环境保护验收一览表见表9-2：

                 表9-2     竣工环境保护验收一览表

内容
污染源
污染物名称
防治措施
预期治理效果
大气污染物
无组织排放
粉尘（TSP）
车间阻隔、自然沉降
   满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的TSP无组织排放监控浓度限值
臭气浓度
自然扩散、大气稀释
   满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求
水污染物
生活污水
废水量
  依托昆明快乐王子食品有限公司隔油池、化粪池处理后进入昆明快乐王子食品有限公司污水处理站处理。
   达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）一级A标准
COD
SS

NH3-N

TP

生产废水
废水量

  依托已建厂区内排污管网进入昆明快乐王子食品有限公司污水处理站处理。
COD

SS

NH3-N

TP

固体废物
一般固废
生活垃圾

垃圾桶暂存，环卫部门统一清运
固废处置率100%
五谷杂粮残次品
次品黄精原料
泥沙碎石
废弃包装材料
出售给废品回收站
噪声
施工机械设备及运输车辆噪声

  加强施工管理，采用合理的施工方式。
   满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
设备噪声

  设置减震垫，消声器等降噪措施，不在夜间作业，合理布局设备
  厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准
环境管理
1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作；

2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率；
3、建立、健全环保规章制度。
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