
富民县环境保护局关于富民县昆武加油站项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对富民县昆武加油站项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年6月25日－2018年7月3日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	富民县昆武加油站项目
	富民县大营街道办事处昆禄公路（108国道）与克林路交叉口
	富民富利商贸有限公司
	江西景瑞祥环保科技有限公司
	富民县昆武加油站项目工程位于富民县大营街道办事处昆禄公路（108国道）与克林路交叉口，项目总占地面积为2538.33 m2，总建筑面积为1144㎡。主要建设内容为：项目卧式钢质储油罐4座，其中：2座30m³的0#柴油罐，1座30 m³的92#汽油罐，1座30m³的95#汽油罐，油罐总容积为90m³(柴油罐容积折半计算)，为三级加油站，设置4台双枪四油潜油泵型加油机。项目总投资420万元，其中环保投资60.4万元。


	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施
1．废水污染防治措施

施工废水经沉淀池收集后回用于洒水抑尘和车辆冲洗和建筑养护用水，不外排。
2.大气污染防治措施

施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值：颗粒物1.0 mg/m。
3．噪声污染防治措施

建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，昼间≤70dB(A),夜间≤55dB(A)。
4．固废污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位进行处置。
（二）运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施

（1）实施雨污分流体制。建设一个≥2m³的油水分离池、一个≥2m³的化粪池、一个≥7m³的中水池、一套≥2m³/d的污水处理设施。近期：生活废水进入化粪池处理；地面清洁废水经油水分离池处理，一起排入项目自建的污水处理设施，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)(表1)一级A标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)(绿化、道路清扫)标准中最严的污染物标准限值后回用于项目区绿化和站区地面清洁，回用不完的进入中水池暂存，不外排。远期：项目周边配套建设了污水管后，地面清洁废水经油水分离池处理，生活废水经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准后，通过市政污水管排入富民县污水处理厂处理。

2.废气污染防治措施

安装油气回收系统，厂界处无组织排放的油气浓度达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点≤4.0 mg/ m³。通气管处排放的油气浓度达《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中的标准：非甲烷总烃≤25g/m³。

3.噪声污染防治措施

临昆禄公路（108国道）一侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其余区域执行2类，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

 4.固体废物污染防治措施
（1）建设危废暂存间。油罐清洗废物、油污、消防沙、废机油、废机油桶暂存危废暂存间内，定期委托具有危险废物处置资质的单位清运处置。

（2）生活垃圾、化粪池沉积物、废手套、废毛巾、废工作服委托环卫部门清运处置。
三、总量
近期：废水不外排；远期：废水量0.035万t/a，CODCr 0.1051t/a，氨氮0.0123 t/a，总磷(以P计)0.0021t废气；非甲烷总烃：4.04 t/a，固体废物处置率100%。
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