
建设项目环境影响报告表

(报 批 稿)
项目名称：       富民县昆武加油站项目          
建设单位(盖章)：  富民富利商贸有限公司         
一、建设项目基本情况

	项目名称
	富民县昆武加油站项目

	建设单位
	富民富利商贸有限公司

	法人代表
	李文彬
	联 系 人
	王元华

	通讯地址
	云南省昆明市富民县大营街道办事处何官营村经典墅三期

	联系电话
	13700622892
	传  真
	/
	邮政编码
	650400

	建设地点
	富民县大营街道办事处昆禄公路（108国道）与克林路交叉口

	立项审批部门
	昆明市商务局
	批准文号
	昆商通[2012]43号

	建设性质
	新建√  改扩建□  技改□
	行业类别

及代码
	机动车燃料零售

(F5264)

	占地面积

(平方米)
	2538.33
	绿化面积

(平方米)
	322

	总投资

(万元)
	420
	其中：环保投资(万元)
	60.4
	环保投资占

总投资比例
	14.38%

	评价经费

(万元)
	/
	投产日期
	2019.4


其中以

	5-C9为主，各种汽油组分不同

	链烷烃

	67.69

	
			环烷烃

	15.22


			一环

	8.6


			二环

	5.36


			三环

	1.26


			总的芳香烃

	17.09


			单环芳烃

	9.9


			烷基苯

	8.56


			茚、萘衍生物

	1.34


			多环芳香烃

	7.19


			茚类

	0.37


			萘类

	3.58



2.4

	
			三环芳烃

	0.43


			胶质

	0.40




卸油接口、快速

	头及密封盖

	/

	套

	5
	卸油


	12
	油气回收

	油气回收系统

	卸油油气回收系统(含油气回收管道)
	套

	1

	卸油油气回收


				加油油气回收系统(含油气回收管道)
	套

	1

	加油油气回收


	13
	办公生活区

	弱电系统

	/

	套

	1

	/


	14
		火灾报警系统

	/

	套

	1

	/


	15
		防雷、防静电接地系统

	/

	套

	1

	导除静电


	16
		备用柴油发电机

	容量为30kW

	台

	1

	/




限

	、禁鸣标志

	0.2


			2

	出入口减速带

	0.5

			3

	绿化

	2


		固体废弃物

	1

	垃圾收集桶(若干)

	0.5



		泔水桶(1个)

	0.2

			3

	危废暂存间(1间)、危废贮存容器
	1

		环境风险防范措施

	1

	防渗措施

	7

	小计

	55.2

	合计

	60.4


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目位于富民县大营街道办事处昆禄公路（108国道）与克林路交叉口，根据调查，项目占地类型为建设用地，用地范围内无临时、永久建筑，不存在原有污染问题。



二、建设项目所在地自然环境


	6.55

	19.2

	HCO3—Ca、 HCO3—Ca·Mg


	基岩裂隙水

	碎屑岩裂隙水

	P2β
	灰绿、黄绿色杏仁状、气孔状、块状隐晶质玄武岩夹紫色凝灰岩

	2.33

	1.49

	12.8

	HCO3—Ca·Mg


			D2h

	灰白色石英砂岩夹黄、灰绿色石英砂岩及灰绿色页岩，黄绿、灰白色砂岩泥质灰岩泥灰岩及沥青质灰岩

	2.91

	4.93

		HCO3—Ca·Mg、 HCO3—Mg

HCO3—SO4—Ca·Mg


			O1h
	紫红、灰白色薄-中厚层状中粒，细粒砂岩夹杂色云母质页岩
	1.56

	0.75

		
	松散岩类孔隙水

	孔隙水

	Q

	以冲积、湖积为主，次为洪积、冰积、洞穴堆积以及残坡积，岩性为砂、砾石、粘土、钙质粘土、淤泥及泥炭。含孔隙水，单井出水量Q 907.2t/d，富水性中等。
	2.81-15.04

	1.17

	1.82

	HCO3—Ca·Mg




>

	6

	>1.0


	中等
	10～100

	3～6

	0.1～1.0


	弱
	<10

	< 3

	< 0.1



	表2-3  区域地层富水性划分统计表
含水层组类型
亚类
富水性级别
所属含水岩组
碳酸盐岩类裂隙溶洞水
碳酸盐岩类裂隙溶洞水
强
C1d
碳酸盐岩、碎屑岩互层型裂隙溶洞水
强
P1q+m

基岩裂隙水
碎屑岩裂隙水
中等
D2h、P2β
弱
O1h
松散岩类孔隙水
孔隙水
中等
Q

区域Q孔隙水，因埋藏条件而表现为较复杂的水化学类型。大部分地区以HCO3-Ca·Mg、HCO3-Ca为主，局部地区HCO3·Cl-Na、HCO3·Cl·SO4-Ca·Na、SO4·HCO3-Ca·Na、HCO3-Ca·Na，矿化度在0.32～2.29g/L之间，PH值6.7～8.0，水的硬度5.41～25.4德国度。

二叠栖霞、茅口组岩溶水，矿化度在0.12～0.61g/L之间，PH值7.4～8.2，水的硬度6.43～13.6德国度，水化学类型为HCO3-Ca·Mg、HCO3-Ca·Mg·Na、HCO3·SO4-Ca·Mg型。

石炭海口组裂隙水，矿化度在0.02～0.14g/L之间，PH值4.7～5.9，水的硬度0.29～2.56德国度，水化学类型为HCO3-Ca·Mg、HCO3-Mg型，局部地区为HCO3-Ca·Mg·Na、HCO3-Na。

4.2.2区域水文地质单元及其补给、径流、排泄条件
区域碳酸盐岩地层分布广泛，地层岩溶发育，含有丰富的岩溶水，含水层（组）受岩性、地形地貌和构造格局的控制，形成了区域这个具有相对独立补给、径流、排泄条件及动态变化特征的水文地质单元。 

该水文地质单元内含水层主要为碳酸盐岩岩溶含水层地层，主要包含泥盆中统海口组(D2h）、泥盆中上统(D2-3)、二叠栖霞，茅口组（P1q+m）地层，总体富水性较强。该单元西侧由断层和峨眉山玄武岩形成隔水边界；南部以下部为粉细砂岩，铝土质页岩夹灰岩透镜体；上部为灰质角砾岩、角砾状灰岩、灰岩或白云岩作为隔水边界；东部以断层为隔水边界，北部以断层和侵入岩为隔水边界，该水文地质单元内地势总体为北高南低，地下水类型为碳酸盐岩类裂隙溶洞水。地下水在水文地质单元东部、北部和西部接受大气降水补给，总体由北东向南西方向径流、排泄，南部大营小河为主要的排泄区。呈东西向条带状展布的砂岩、粉砂岩中，其间含有页岩、泥岩、砂岩，弱透水侵入岩等相对隔水层，富水性弱，不均匀，由于裂隙水赋存于砂岩、粉砂岩中，表层风化，富水性随深度减弱。

（1）补给

大气降水是本区地下水主要补给来源。在碳酸盐岩裸露的地区，大气降水通过石灰岩出露区渗入地下，直接补给地下水。在非可溶岩分布区，大气降水则沿岩石的细小裂隙或孔隙渗入地下，间接补给地下水。

（2）径流

该区位于富民盆地，由于其地形地貌影响，地表水沿地势形成地表径流汇入沟谷或湖泊中等。岩性条件的差异，使地下水的径流方式差别较大，在厚层灰岩分布区，岩溶管道发育，地下水多集中于岩溶管道中径流，并以岩溶大泉及暗河的形式于河谷中或沿与非可溶岩的接触带排出地表，它的特点是径流速度快，动态变化大；而在可溶岩与非可溶岩相间出现的地区，地下水多以层间水的形式径流；在非可溶岩分布区，地下水主要赋存于基岩裂隙中，并沿地形自然斜坡作渗流运动，于就近的溪沟中排出地表，特别是在大营小河附近，这种现象尤为明显。

（3）排泄

地下水排泄主要受岩性、构造、地貌控制。根据区内岩性组合，构造特征、地貌形态，分为七种主要排泄类型。

①向斜谷地汇流排水型：指向斜构造中的地下水向轴部汇流，然后从河谷排出地表。

②背斜山分流排水型：指背斜轴部位置较高的地区，地下水向背斜两翼或沿轴向分散排泄地下水。

③断层谷汇流排水型：地下水向断裂带谷地集中迳流排出地表。

④可溶岩与非可溶岩接触带排水型：指构造完整的背、向斜两翼可溶岩中的地下水沿与非可溶岩接触带运动于横穿地层走向之河谷中以岩溶泉的形式出露地表。

⑤峰丛谷地排水型：这类地区地形平缓，第四系覆盖层较厚，地下水迳流途径短，流量变幅大，泉点多，但流量小，大气降水除少数进入地下外，多从地表溪沟流失，因而造成地表较干旱缺水。

⑥泄流：当河水切割含水层时，地下水沿河流呈带（线）状排泄。

⑦泉水、水库排水型：地下水多以隙流的方式向西南部及东南部径流，受碎屑岩相对隔水层的阻隔、地形条件以及构造断裂的限制，地下水部分在研究区西南边缘、东南边缘以及东北边缘以泉水形式排泄，大部分流向研究区边部南西及西部位置的沙井水库。
4.2.3项目区情况及其居民饮用水调查
项目区及周边城市化发展较快，根据项目所在区域水文地质图见图2-4，本项目所在区域上游有（编号639）泉点（上升泉，流量12L/S），位于项目东北面约1100m处。该泉点含水层类型属于基岩裂隙水，富水性中等，所属含水岩组D2h、P2β。

（编号639）泉点是本项目上游距离项目最近的泉点，经核实，（编号639）泉点位于沙锅村，不属于集中式饮用水水源，周边居民饮用水为自来水。项目所在区域不属于集中式饮用水水源准保护区，也不属于国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，项目区周边居民饮用水为自来水，用水由自来水管网供给。
5．气候、气象
项目所在区域富民县，属北亚热带低纬高原山地季风气候，气候的变化主要受西南季风和热带大陆气团交替控制，具有四季如春、干湿季分明、年温差小、日温差大的特点。该区域冬无严寒，夏无酷暑。年平均气温14.7℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-5.4℃，最热月(7月)的平均气温为17.8℃，最冷月(1月)的平均气温为7.8℃，每年11月至次年4月受南亚次大陆偏西干暖气流的控制，天气晴朗、空气干燥、干旱少雨；5月～10月受孟加拉湾洋面西南季风影响，空气潮湿温暖，形成雨季。年平均降雨量1006mm，月最大降雨量208.3mm，日最大降雨量153.3mm。年日照时2327.5小时，年蒸发量1856.4mm。最大风速40m/s，多西南风。相对湿度76%，无霜期227天。20年一遇最大日降雨量108mm，6h最大降雨量62.2mm，1h最大降雨量52.5mm。

项目区内年平均气温15.8℃，年极端最高气温33.4℃，最低气温-7℃；无霜期245天，全年日照2287小时，年平均降雨量846.5毫米，蒸发量2032.5毫米。常年主导风向为西南风，年平均风速3.1m/s。
6．植被及生物多样性

富民县主要森林植被类型为滇青冈林。主要乔木有滇青冈、滇朴、云南泡花树、岩桑、银鹊树等。人工林有桉树、大树杨梅、板栗、核桃、桃、柿、柑桔、梨等。主要灌木有余甘子、杜鹃、南烛、山茶、地盘松、小铁子、坡柳、清香木、矮杨梅等。

富民县土壤由棕壤、红壤、紫色土、水稻土四类土壤组成，分别占面积的1.7%、68.9%、15.5%、4.8%，分7个亚属16个土属25个土种。富民县境内成土母岩有石灰岩、砂岩和页岩。成土母质主要有河流冲积母质、残积母质、坡积母质、洪积母质和堆积母质等多种类型。主要森林土壤有红壤、棕红壤、紫色土。项目区土壤主要为红壤。

项目周边区域主要为人工建设的水泥道路、建筑物和绿化植被等。项目周边区域内分布的植物主要为人工经济林及绿化树木，生物多样性较差，生态系统自身调节能力较弱，生物多样性单一。

项目用地范围内及用地周边无国家和省级珍稀、濒危生物物种分布。项目用地范围内有少量鸟类及啮齿类动物活动，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，也没有发现特有种类存在。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1.环境空气质量现状

项目位于富民县大营街道办事处昆禄公路与克林路交叉口，根据昆明市空气环境功能区划，评价区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

根据昆明市环境保护局发布的《2017年昆明市环境状况公报》，富民县二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物（PM2.5）年均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，环境空气质量总体保持稳定。

2.地表水环境质量现状

项目所在区域水系属于长江流域金沙江水系，拟建项目周边地表水主要为项目东北面50m处的大营小河和项目西面4.72km处的螳螂川。

项目所涉及螳螂川河段为“中滩闸门—富民大桥”河段，根据《云南省地表水环境功能区划》(2010-2020)，“中滩闸门—富民大桥”河段水体功能为农业用水、景观用水，水质类别为Ⅴ类。根据《2017年昆明市环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川中中滩闸门水质类别为劣Ⅴ类，与2016年相比，水质类别由Ⅴ类降为劣Ⅴ类；富民大桥断面水质类别为劣Ⅴ类，与2016年相比，水质类别无变化。超标原因主要为螳螂川沿途经过西山区海口、安宁市进入富民县沿岸分布有造纸、磷矿、磷肥、化工、钢铁冶金和机械等行业工厂，导致大量生产废水排入螳螂川，使水质受到污染。
距离项目最近的大营小河，在五华区沙朗乡又称沙朗河，根据《云南省地表水环境功能区划》(2010-2020)，沙朗河“沙朗河取水点—入螳螂川口”河段水环境功能为工业用水、农业用水，水质类别为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水质标准。

3.声环境质量现状

项目位于富民县大营街道办事处昆禄公路与克林路交叉口，项目区域声环境功能区划为2类区，环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

项目南面21m处为昆禄公路（108国道），现状为二级公路，目前昆禄公路（108国道）提升改造工程已列入富民县2017年政府投资重点项目计划，预计于2019年12月改造完成，改造完成后为一级公路。根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)附录A的相关规定，本项目位于昆禄公路（108国道）一侧35m范围内为声环境4a类区，其余区域为2类区。

根据昆明市环境保护局发布的《2017年昆明市环境状况公报》，2017年昆明市各县(市)区区域环境噪声年平均等级声级为49.9-58.5分贝（A），达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)。与上年相比2017年富民县区域声环境噪声等效声级总体下降，

根据现场踏勘，项目所在区域主要为农田和村庄，周围无较大噪声源，因此，项目所在区域声环境质量现状能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准和4a类标准要求。

4.地下水质量现状

项目所在区域地下水暂无水质现状监测数据，根据《2017年昆明市环境质量公报》，2017年昆明市监测的地下水第四系松散层孔隙水水质以较差级为主，基岩水水质相对较好，枯水期水质以优良级和良好级为主，丰水期以良好级为主。
5.生态环境现状

项目位于富民县大营街道办事处昆禄公路与克林路交叉口，项目所在区域土地正处于开发阶段，故项目区的生态系统受人为干扰较大，周边村庄零散分布，生态系统以人工生态系统为主，野生动物主要为少量鸟类及啮齿类动物。项目内植被主要是少量人工种植的绿化植被和荒草，周边区域主要为人工建设的水泥道路、建筑物和绿化植被等，植被覆盖率较低，生物多样性较差，生态系统自身调节能力较弱，生物多样性单一。

项目建设用地范围不涉及自然保护区、生态功能区及风景名胜区。项目用地范围内及用地周边无国家和省级珍稀、濒危生物物种分布。项目用地范围内有少量鸟类及啮齿类动物活动，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，也没有发现特有种类存在。

6.主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 

以项目为中心200m范围确定大气环境保护目标，以项目区附近的地表水体为水环境敏感点。项目区主要的环境保护目标见表3-4。

表3-4 项目主要环境保护目标
保护目标

方位

距厂界

距离

基本情况

保护类别

保护级别

何官营
南
60m
约有138户，444人
大气环境

声环境

环境空气执行《空气环境质量标准》GB3095-2012二级标准，

声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

经典墅
南
65m
约有195户，624人
大营小河

南
50m

河流

地表水环境

按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水体标准进行保护

螳螂川

西

2866m

河流

按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水体标准进行保护



四、评价适用标准


等

	声级[dB(A)]


			昼间

	夜间


	2类

	其它区域

	60

	50


	4a类

	项目临昆禄公路（108国道）一侧35m范围内

	70

	55



	⑷地下水质量标准

项目所在区域地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。具体标准值见表4-4。
表4-4  《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)  单位：mg/L(pH无量纲)

项目

pH

氨氮

硫酸盐

氯化物
浑浊度/NTU°
Ⅲ类标准

6.5～8.5

≤0.5
≤250

≤250

≤3

项目

氟化物

总硬度

总大肠菌群(个/L)

细菌总数(个/L)

Ⅲ类标准

≤1.0

≤450

≤3.0

≤100


	

	污

染

物

排

放

标

准


	施工期：

⑴ 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011，具体标准值见表4-5。

表4-5   《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011    单位：dB(A)

时段
昼间

夜间
标准限值
70

55

⑵ 施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值：颗粒物1.0 mg/m³。
营运期：

⑴ 废气

有组织排放：储油区通气管排放的非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中相关要求：油气排放浓度≤25g/m³，排放口距地平面高度应不低于4m。
无组织排放：项目厂界处无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2无组织排放监控浓度限值。
具体标准值详见表4-6、表4-7。
表 4-6  《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007相关要求
污染物

油气排放浓度(mg/m³)

非甲烷总烃

25

备注：《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007术语中针对油气的定义为：“加油站加油、卸油和储存汽油过程中产生的挥发性有机物(非甲烷总烃)”。

表 4-7 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准
污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m³

非甲烷总烃

周界外浓度最高点

4.0

⑵ 废水

项目废水排放方案分为近期、远期2种情况：

①近期：项目生活废水（员工盥洗废水、冲厕废水）进入化粪池处理；地面清洁废水经油水分离池处理后，与化粪池出水一起排入项目自建的污水处理设施，将所有废水处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)(绿化、道路清扫、冲厕)标准中最严的污染物标准限值后，排入中水收集池，全部回用于项目区绿化和站区地面清洁、公厕冲厕，废水不外排。具体标准值见表4-8。
②远期：若将来项目周边配套建设了污水管，项目废水具备通过市政污水管排入富民县污水处理厂的条件时，项目区地面清洁废水经油水分离池处理后通过总排口直接外排；生活废水（员工盥洗废水、冲厕废水）一起进入化粪池处理后通过总排口外排，项目外排废水需达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准后，通过市政污水管排入富民县污水处理厂处理。具体标准值见表4-9。
表4-8  废水回用水质标准（GB/T18920-2002）  
序号

项目

绿化

冲厕

道路清扫
本项目执行

1

PH值

6.0~9.0

6.0~9.0

2

色度(度)

≤30

≤30

3

嗅

无不快感觉

无不快感觉

4

浊度/NTU

≤10

≤5
≤10

≤5

5

溶解性总固体

≤1000

≤1500
≤1500

≤1000

6

BOD5(mg/L)

≤20

≤10

≤15

≤10
7
SS

/

/
/

/
8
总磷（以P计）

/

/

/

/
7

氨氮

≤20

≤10
≤10

≤10

8

阴离子表面活性（mg/L）

≤1.0
≤1.0

9

溶解氧/ （mg/L）

≥1.0
≥1.0

10

总余氯/ （mg/L）

接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2

接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2

11

总大肠菌群/ （个/L）

≤3

≤3

表4-9  《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级    单位：mg/L
pH值

CODcr
SS

BOD5
动植物油

石油类

氨氮

总磷

6.5～9.5
≤500

≤400

≤350
≤100

≤15
≤45

≤8

⑶ 噪声

项目临昆禄公路（108国道）一侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准；其余各侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。具体标准值见表4-10。
表4-10  工业企业厂界环境噪声排放标准         单位：dB(A)

类别

适用区域

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

4类

临昆禄公路（108国道）一侧厂界

70

55

2类

其余各侧厂界

60

50

⑷ 固体废弃物

一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。

	总

量

控

制

指

标
	建议总量控制指标：

废水：
近期：废水不外排。
远期：废水量0.035万t/a，CODCr 0.1051t/a，氨氮0.0123 t/a，总磷(以P计)0.0021t废气：

非甲烷总烃：  4.04 t/a
固体废物处置率：100%


五、建设项目工程分析


0.23%

		3.36
	卸油油气回收系统

	0.34

	柴油
	2190
	0.05%

	1.1
	/

	1.1

	储存油气损耗


	汽油

	1460
	0.0121%

	0.18
	/

	0.18

	柴油

	2190
	0.0121%

	0.26
	/

	0.26

	加油油气损耗


	汽油

	1460
	0.29%

	4.23
	加油油气回收系统

	0.21

	柴油

	2190
	0.08%

	1.75
	/

	1.75

	加油过程跑、冒、滴、漏


	汽油

	1460
	/

	0.16
	/

	0.16

	柴油

	2190
	/

	0.04
	/

	0.04

	产生量

	汽油：7.93       柴油：3.15

	排放量

	汽油：0.89        柴油：3.15

	损耗率数据来自《散装液态石油产品损耗》(GB11085-89)




年产生量(t/

	)

	350.181

	0.1401

	0.0875

	0.1051

	0.0175

	0.0175

	0.0035

	0.0123


	远期
	年排放量(t/a)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	远期
	污染物排放浓度(mg/L)

	-

	300

	180

	200

	40
	35

	6

	15


		年排放量(t/a)

	350.181

	0.1051

	0.0630

	0.0700

	0.0140

	0.0123

	0.0021

	0.0053


		处理削减(t/a)

	-
	0.0350

	0.0245

	0.0350

	0.0035

	0.0053

	0.0014

	0.0070


		去除率(%)

	/
	25.00%

	28.00%

	33.33%

	20.00%

	30.00%

	40.00%

	57.14%



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-9 项目水量平衡图（近期）(单位：m³/d)

图5-10 项目水量平衡图（远期）(单位：m³/d)

3.2.3 噪声
本项目建成投产后，主要噪声源为各类输油机泵、备用发电机、加油车辆进出加油站及人员活动产生的噪声，噪声源强在55～85dB(A)之间。项目噪声源源强详见表5-6。

表5-6 项目噪声源源强一览表

污染源

噪声源强

排放特征

声源位置
加油机

60-65dB(A)

间歇

加油区

加油车辆

60-70dB(A)

间歇

加油区和出入口

备用发电机

75-85 dB(A)

间歇

站房

营业噪声

55-55dB(A)

间歇

便利店

3.2.4 固体废弃物

本项目产生的固废可分为一般固废和危险废物。

（1）一般固废

本项目运营期产生的一般固废主要为生活垃圾、隔油池油污和泔水、沉淀池污泥、化粪池沉积物、废手套、废抹布、废工作服等。

①生活垃圾

项目区有6名工作人员，按照生活垃圾产生量0.5 kg/人·d计算，生活垃圾年产生量为1.095 t/a，委托环卫部门及时清运处置。

②化粪池沉积物
化粪池沉积物年产生量为0.33 t/a，委托环卫部门定期清运。
③废手套、废抹布和废工作服

工作人员进行设备维护时会产生少量的废手套、废抹布、废工作服等，产生量约为0.04 t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版）危险废物豁免管理清单：废弃的含油抹布、劳保用品全部混入生活垃圾处理，全过程不按危险废物管理。因此，本项目产生的

废手套、废抹布、废工作服等与生活垃圾一起委托环卫部门定期清运。
（2）危险废物

本项目运营期产生的危险废物主要为油罐清洗废物、油水分离池分离的油污、清洁地面油渍产生的废消防沙。

类比同规模的加油站，项目区油罐一般4年清洗一次，每次清洗约产生0.2t的清洗废物，平均年产生量为0.05t/a；油水分离池分离出的油污约0.01t/a。项目油罐委托河南省防腐保温开发有限公司进行清洗，油罐清洗废物用危废贮存容器收集后，贴上标签注明为油罐清洗废物，暂存于危废暂存间内，及时委托有危废处置资质的公司进行清运处理。油水分离池分离的油污用危废贮存容器收集后，贴上标签注明为油水分离池油污，暂存于危废暂存间内，及时委托有危废处置资质的公司进行清运处理。

根据建设单位提供资料，当大量油品洒、漏到地面上时，需先用消防沙将油品吸收后，再用水进行清洁，这部分用于地面清洁的消防沙含有汽油或柴油，年产生量约为0.15 t/a，上述危险废物用危废贮存容器收集，并贴上标签注明危废名称或识别标志，暂存危废暂存间内，定期委托具有危险废物处置资质的单位清运处置。

项目固体废弃物产生情况见表5-7。
表5-7 项目固废产生与处置情况一览表

类别

名称

来源

危险性质

产量(t/a)

处置方式

危险废物

油罐清洗废物

油罐清洗

危险废物(HW08 900-249-08)

0.1
用危废贮存容器分类收集，并贴上标签注明危废名称或识别标志，暂存危废暂存间内，定期委托具有危险废物处置资质的单位清运处置。
油水分离池油污

油水分离池清掏

危险废物(HW08  900-210-08)

0.01

废消防沙

清洁地面油渍

危险废物(HW08 900-249-08)

0.15

一般固废

生活垃圾

员工

/

1.095
委托环卫部门及时清运

污泥
化粪池

/

0.33
委托环卫部门定期清运

废手套、毛巾、工作服等

员工

/
0.04
3.2.5风险事故污染

由于加油站经营的油品和燃料具有易燃、易爆、易产生静电、易挥发、易渗漏和毒性等危险特性，且加油站事故具有严重性、复杂性、突发性等，一旦发生风险事故将造成大气环境、水环境及土壤的严重污染。


六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源(编号)
	污染物

名称
	污染物浓度(mg/Nm³)
	产生量

(t/a)
	排放浓度 (mg/Nm³)
	排放量(t/a)

	大

气

污

染

物
	整个加油站
	油气废气
	/
	10.54
	/
	4.04

	
	备用发电机
	燃油废气
	/
	少量
	/
	少量

	
	车辆尾气
	NOX、THC、CO
	/
	少量
	/
	少量

	水

污

染

物
	盥洗废水、公厕冲厕废水、场地清洁废水
	近期
	废水
	/
	350.181
	/
	0

	
	
	远期
	废水
	/
	350.181
	/
	350.181

	
	
	
	CODCr
	400
	0.1401 
	300
	0.1051

	
	
	
	BOD5
	250
	0.0875 
	180
	0.0630

	
	
	
	SS
	300
	0.1051 
	200
	0.0700

	
	
	
	动植物油
	50
	0.0175 
	40
	0.0140

	
	
	
	氨氮
	50
	0.0175 
	35
	0.0123

	
	
	
	磷酸盐
	10
	0.0035 
	6
	0.0021

	
	
	
	石油类
	35
	0.0123 
	15
	0.0053 

	固体废弃物
	项目区
	油罐清洗废物
	/
	0.1
	/
	0

	
	
	油水分离池油污
	/
	0.01
	/
	0

	
	
	消防沙
	/
	0.15
	/
	0

	
	
	生活垃圾
	/
	1.095
	/
	0

	
	
	化粪池污泥
	/
	0.33
	/
	0

	
	
	废手套、毛巾等
	/
	0.04
	/
	0

	噪声
	加油机
	设备噪声
	60-65dB(A)
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类和2类标准，其中临昆禄公路（108国道）一侧厂界达4类标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其余各侧厂界达2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)

	
	备用发电机
	
	75-85 dB(A)
	

	
	加油车辆
	车辆噪声
	60-70dB(A)
	

	
	营业噪声
	人员活动噪声
	55-60dB(A)
	

	主要生态影响：

项目所在区域土地正处于开发阶段，生态系统受人为干扰较大。项目内植被主要是少量人工种植的绿化植被和荒草，周边区域主要为人工建设的水泥道路、建筑物和绿化植被等，植被覆盖率较低，生物多样性较差，生态系统自身调节能力较弱，生物多样性单一。项目针对其所产生的“三废”及噪声采取了相应的、合理的污染防治措施，各种污染物均可实现达标排放。

综上所述，项目对区域生态环境的负面影响较小，项目所造成的生态影响是可以接受的。



七、环境影响分析

	1.产业政策符合性分析

项目为机动车燃料零售行业，不属于中华人民共和国国家发展和改革局2011年令第9号《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正)中鼓励类、限制类和淘汰类的范围，为允许类。已于2012年8月7日取得了昆明市商务局关于转发《云南省商务厅中石油云南销售分公司110座加油站建设项目的批复》的通知（昆商通[2012]43号、附件2）。

因此，项目的建设符合现行的国家政策。

2.规划符合性分析

项目位于富民县大营街道办事处昆禄公路（108国道）与克林路交叉口，根据《富民县城乡规划委员会会议纪要》（附件3），2015年10月27日富民县城乡规划委员会召开2015年第三次会议，会议同意项目选址于豹子沟工业园区入园道路与昆禄高速交叉路口，因此项目符合所在区域的规划。
3. 选址合理性分析
本项目已于2017年4月24日取得了富民县安全生产监督管理局出具的《中石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司拟建加油站（中石油FM-14）选址意见》（附件4），该意见同意项目选址。根据《富民昆武加油站（中石油FM-14号加油站）安全预评价报告（送审稿）》，项目汽油设备、柴油设备与站外(建)构筑物的安全距离和《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012，2014修订)的对照情况见表7-1、7-2所示。
表7-1  汽油设备与站外建(构)筑物的安全距离(单位:m)
站外建（构）筑物
站内汽油设备（三级站、油气回收系统）
标准值
实际值
埋地油罐
加油机、通气管管口
埋地油罐
加油机、通气管管口
重要公共建筑物
35
35
设施周边40m范围内无重要公共建筑物
明火地点或散发火花地点
12.5
12.5
设施周边12.5m范围内无
民用建筑物保护类别
一类保护物
11
11
设施周边11m范围内无
二类保护物
8.5
8.5
设施周边8.5m范围内无，最近的为西面67m的民用建筑物
三类保护物
7
7
设施周边7m范围内无
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
12.5
12.5
场地周边12.5m范围内无
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m３的埋地甲、乙类液体储罐
10.5
10.5
场地周边10.5m范围内无
室外变配电站
12.5
12.5
场地周边12.5m范围内无
铁路
15.5
15.5
场地周边15.5m范围内无
城市道路
快速路、主干道
5.5
5
加油机距公路30.8m。
次干道、支路
5
5
汽油储罐至公路24.8m
架空通信线
5
5
场地周边5m安全距离范围内无架空通讯线
架空电力线路
无绝缘层
6.5
6.5
周边6.5m内无架空电力线
有绝缘层
5
5
周边5m内无有绝缘层电力线
表7-2  柴油设备与站外建(构)筑物的安全距离(单位:m)
站外建（构）筑物
站内柴油设备（三级站）
标准值
实际值
埋地油罐
加油机、通气管管口
埋地油罐
加油机、通气管管口
重要公共建筑物
25
25
设施周边25m范围内无
明火地点或散发火花地点
10
10
设施周边10m范围内无
民用建筑物保护类别
一类保护物
6
6
设施周边6m范围内无
二类保护物
6
6
设施周边6m范围内无，最近的为南面27.7m的民用建筑物
三类保护物
6
6
场地周边6m范围内无
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
9
9
场地周边9m范围内无
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m３的埋地甲、乙类液体储罐
9
9
场地周边9m范围内无
室外变配电站
12.5
12.5
场地周边12.5m范围内无
铁      路
15
15
场地周边15m范围内无
城市道路
快速路、主干道
3
3
加油机距公路24.5m。
次干道、支路
3
3
柴油储罐至公路24.8m
架空通信线
5
5
场地周边5m距离范围内无
架空电力线路
无绝缘层
6.5
6.5
周边6.5m内无架空电力线
有绝缘层
5
5
周边5m内无有绝缘层电力线
根据表7-1、7-2得知，站区与周边构筑物的安全距离能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012，2014修订)的相关要求，《富民昆武加油站（中石油FM-14号加油站）安全预评价报告（送审稿）》中结论认为项目选址合理可行。

根据《中石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司拟建加油站（中石油FM-14）选址专家咨询意见》中，由于项目西面、北面有架空店里线路（10KV煤山线、10KV铁合金厂线），应保证加油站加油区、油罐区、通气管、卸油点等与架空电力有足够安全距离，对照表7-1、7-2可知，汽油、柴油设备与架空通信线、架空电力线路的安全距离能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012，2014修订)的相关要求。

项目评价区不涉及县级及以上人民政府批准的自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源准保护区，与地下水环境相关的其它保护区、文物保护地及其他世界文化和自然遗产地、森林公园、地址公园等敏感区域。项目不存在明显环境制约因素。
区域环境空气功能区划为二类区，声环境属于2类区域，评价区的环境空气质量较好，噪声环境质量较好，总体来说环境治理现状较好，有一定的环境自净能力和环境容量。

结合外环境进行分析，项目南侧21m处为昆禄公路（108国道），南侧隔昆禄公路60m处为何官营，南侧隔昆禄公路65m处为经典墅；西侧为25m处为克林路，西侧隔克林路40m处为汽修厂；北侧112m处为昆武高速，隔昆武高速148m为富民服务站A区；东北侧紧邻富民服务站B区。

本项目所在地区常年风向为西南风，何官营位于项目侧风向，距离为60m，经典墅位于项目测风向，距离为65m，本项目油气废气对其影响相对较小；项目在施工过程中应严格按照设计规范的要求建设油气回收系统，运营期产生的油气废气通过加油油气回收系统和卸油油气回收系统回收后，经预测能够达标排放，达标外排的废气再经大气扩散，距离衰减，绿化吸收后后，对周边敏感点影响不大。为进一步减小项目产生的废气对何官营和经典墅的影响，建设单位在绿化施工中，应尽量于厂界处种植高大乔木，并增加植被种植密度，使油气异味对周边环境敏感目标的影响降至最低。
项目东北侧紧邻富民服务站B区，该服务区内设有加油站，根据表7-1、表7-2可知，项目汽油、柴油设备与丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m３的埋地甲、乙类液体储罐以及甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐的安全距离能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012，2014修订)的相关要求，项目与富民服务站B区中满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012，2014修订)的相关要求的安全距离。项目属于三级加油站，应按规范要求配置灭火器，配置数量、型号等应满足汽车加油加气站设计与施工规范》的要求和消防部门的要求，消防设施要经常检修，保证其性能良好和使用的可靠性。 因此，项目对富民服务区B站的影响较小。
根据环境影响分析结果，项目建成投产后，只要建设单位按照本报告的要求落实各项环保设施，正常情况下主要污染物可实现达标排放，对周围环境以及各环境保护目标影响较小，对周围环境质量影响不大。固体废物100％处置，对生态环境影响轻微。项目建成后不改变区域的环境功能。

综上所述，从环境保护的角度考虑，本项目选址合理可行。
4.平面布局合理性分析

总平面布置按生产功能为加油储油区、卸油区和办公生活区3个功能区。加油储油区位于地块的中部；卸油区位于地块东侧；办公生活区位于地块北侧和西北侧。
加油储油区设有1座高7.2m的罩棚，罩棚下地面设有4个加油岛，每个加油岛配套设置1台加油机，均为四枪四油潜油泵型加油机，储油罐设置于加油岛中间的行车道下，为地埋式，共设有4座储油罐。

卸油区位于地块东侧，设置5个密闭卸油口。

办公生活区包括1栋2F站房和1栋3F辅房，站房位于地块北侧，其中1层设有配电间、点钞区、储藏室（戊类）、便利店（戊类）、卫生间，2层设有1间机柜间、1间办公室、4间值班室、1间资料室；辅房位于地块西北侧，其中1层设有3间备用间，2层设有2间办公室、1间活动室、1间备用间、卫生间；3层设有3间值班室、1间办公室、卫生间。
本项目出入口设置于地块南侧，紧邻昆禄公路（108国道），入口位于出口南侧。站区其余各侧设置非燃烧实体围墙，高2.2m。
项目内功能区区域分明，项目内三个功能区区域分明，储油罐设置在远离昆禄公路一，并且设置在项目区的下风向。项目内设置宽阔的行车道，能满足加油车辆的通行。项目还设置有便利店、卫生间等服务设施，能更好的为加油人员服务。
项目内储油、加油等设备按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012，2014修订)的要求进行设计，根据《富民昆武加油站（中石油FM-14号加油站）安全预评价报告（送审稿）》，项目站内设施之间的防火距离和《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012，2014修订)的对照情况见表7-3。
表7-3加油站站内设施防火距离一览表(单位：m)
设施名称
汽
油

罐
柴
油

罐
汽油通气管管口
柴油通气管管口
油品卸车点
加油机
站房
自有燃气设备的房间
站区
围墙
汽油罐
规范
0.5
0.5
—
—
—
—
4
8
3
设计
1.4
1.4
18
14
柴油罐
规范
0.5
0.5
—
—
—
—
3
6
2
设计
1.4
1.4
24
—
9
汽油通气管管口
规范
—
—
—
—
3
—
4
8 
3
设计
15
—
24
12
柴油通气管管口
规范
—
—
—
2
—
3.5
6
2
设计
28
—
39
9
油品卸车点
规范
—
—
3
2
—
—
5
8
—
设计
15
28
10
加油机
规范
—
—
—
—
—
—
5
8（6）
—
设计
15
—
站房
规范
4
3
4
3.5
5
5
—
—
—
设计
18
24
24
39
10
15
自用有燃气（油）设备的房间
规范
8
6
8
6
8
8（6）
—
—
—
设计
—
—
—
—
—
—
站区围墙
规范
3
2
3
2
—
—
—
—
—
设计
14
9
12
9
注：（1）上述数据根据加油站总平面布置图和现场勘查结果确定，由于项目处于预评价阶段，现场无实物参照，因此相关数据存在一定误差。
   （2）“—”表示规范中无此项要求。
由表7-3可知，本项目站内各设施间的防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012，2014修订)中表5.0.13-1的有关要求。

据设计图纸，项目油罐通气管设置于罩棚上方，通气管管口离地高度约10.5m，项目油罐通气管位于地块下风方向，对本项目内部人员影响较小。官营位于项目侧风向，距离为60m，经典墅位于项目侧风向，距离为65m，本项目废气对其影响相对较小；项目在施工过程中应严格按照设计规范的要求建设油气回收系统，则运营期产生的油气废气通过加油油气回收系统和卸油油气回收系统回收后达标排放，达标外排的废气再经大气扩散，距离衰减，绿化吸收后后，对何官营、经典墅的影响不大。为进一步减小项目产生的废气对何官营、经典墅的影响，建设单位在绿化施工中，应尽量于厂界处种植高大乔木，并增加植被种植密度，使油气异味对周边环境敏感目标的影响降至最低。因此，本项目排气筒位置设置合理。

本项目内导水沟设置于整个加油区四周，方便收集加油区地面清洁废水，油水分离池设置于站区东侧绿化带下，地势低于加油区，有利于收集加油区清洁废水，并便于处理后的废水近期排入污水处理设施进一步处理，回用于绿化、场地清洗、公厕冲厕，废水不外排，远期通过污水总排口外排至周边市政污水管网。化粪池设置于站区东北绿化带下，为地埋式，可以有效减少异味；污水处理设施拟设置与站区南侧绿化带下，便于接纳整个项目区产生的废水。因此，项目废水环保设施布设合理。

另外，综上所述，本项目的平面布置是合理的。
5.施工期环境影响分析

施工期间，该项目的实施会对周围环境产生一定的影响，主要是建筑机械的施工噪声、扬尘，其次是施工人员产生的生活污水和生活垃圾。

5.1大气环境影响分析

项目施工期对大气环境的影响主要来自于场地平整、基础开挖和回填、建筑材料运输和堆放、物料装卸、车辆运输及施工机械作业等过程产生的粉尘和施工机械、运输车辆等产生的燃油烟气等。另外，在房屋装修时会产生少量的装修废气。上述污染物均为间歇性无组织排放。

根据《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》(昆政办[2011]88号)，项目施工现场粉尘逸散性工程材料、砂石、土方或废弃物应当集中置于工地区域，并采取下列扬尘防范措施：

(1)施工场地需实时洒水抑尘，洒水次数根据天气状况而定，若遇到大风或干燥天气应适当增加洒水次数，在靠近何官营一侧的工地应增加洒水次数。
(2)施工工地必须实行围挡封闭施工。围挡高度不低于2.5m，围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观。在靠近何官营一侧应增加围挡的高度。

(3)工地出入口5m内必须进行混凝土硬化，并设置车辆冲洗设施，运输车辆必须冲洗后出场。对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆，必须有遮盖和防护措施，易撒露材料全部实行密闭运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染。

(4)使用商品混凝土。禁止施工现场搅拌混凝土。

(5)施工场地粉(粒)状料堆应尽量选在避风处，尽量远离何官营，并对其进行遮盖，防止大量扬尘产生。粉状物料装卸时禁止凌空抛洒；不得在工地内熔融沥青，禁止在工地内焚烧油毡、油漆以及其他产生有害、有毒气体和烟尘的物品。

(6)加强施工现场扬尘控制。严禁从建筑物高处向下倾倒建筑垃圾。

(7)加强施工现场运输车辆管理。混凝土等建筑材料运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输，运输车辆经过居民区时应减速慢行，减少车辆行驶引起的道路扬尘。

(8)选用油耗低、效率高、废气排放达标的施工机械；加强管理，运输车辆必须尾气达标。

(9)对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。建设工地应当按安全、文明施工标准化工地的要求设置各项临时设施。

(10)专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。

(11)尽量避免在大风天气下进行施工作业。根据同类项目工程经验，4级以上大风天气不宜实施土方施工。

(12)建设工程完工后，施工单位应当在1个月内拆除工地围墙、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地清洁。

(13)不能及时清运或回填的土石方应采取土工布覆盖措施。
施工机械燃油废气集中产生于项目施工的初期阶段，废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧效率情况而异。施工机械燃油废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷、地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，对环境空气的影响轻微。

项目的装修时间较短，装修时所采用的涂料和油漆等的质量不同对有机挥发物的浓度有较大不同，一般情况下，通过采用经国家质检总局检验合格的环保型材料装修后，装修废气对周围影响很小。

综上所述，项目施工期间的大气污染物主要为施工扬尘，本项目的环境保护目标何官营、经典墅位于项目侧风方向，距离分别为60m、65m。项目在严格落实本环评报告提出的各项大气污染防护措施后，施工期废气对外环境及关心点的影响能达到可以接受的程度范围，对外环境及关心点的影响有限，并将随施工期的结束而结束。综上所述，项目施工期废气对外界的环境影响可以接受。
5.2声环境影响分析

项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声。施工噪声源可近似视为点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：
LP=LPO-20Lg(r/rO)-△L

式中：

    LP—距声源r(m)处声压级，dB(A)；

LPO—距声源rO(m)处声压级，dB(A)；

r—距声源的距离，m；

ro—距声源1m；

△L—各种衰减量(除发散衰减外)dB(A)。室外噪声源△L取零。

各类施工机械在不同距离处的噪声值(未与现状值叠加)预测结果见表7-4。

表7-4各类施工机械在不同距离处的噪声预测值    单位：dB(A)
施工阶段

机械类型

噪声预测值

5m

10m

20m

40m

50m

60m

100m

土石方阶段

挖土机

86

80.0

74.0

68.0

66.0

63.5

61.5

冲击机

95

89.0

83.0

77.0

75.0

72.5

70.5

结构阶段

振动器

90

84.0

78.0

72.0

70.0

67.5

65.5

电锯

95

89.0

83.0

77.0

75.0

72.5

70.5

电焊机

90

84.0

78.0

72.0

70.0

67.5

65.5

由表7-1可知，主要设备噪声源大部分都超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，项目施工噪声对施工场地周围50m的范围内的环境影响较大，对50～100m范围也将产生一定的影响，特别是夜间施工时影响更为严重，项目周边主要的噪声环境保护目标为何官营，位于项目南面，距离为60m，且与项目之间隔有昆禄公路（108国道），本项目施工期噪声对其影响不大。项目在施工设备选型时应选择低噪声工程设备，并加强对机械和车辆的维修，以使它们保持较低的噪声水平；在建设期间，必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准和规定；同时根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》的规定，建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声的建筑施工作业。

为进一步减少施工对周边环境的影响，建设单位可采取以下相应措施：

⑴合理安排施工期，减少施工噪声影响时间，禁止午休时间(12点至14点)及夜间施工(晚10点至次日早6点)。

⑵选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。经调查分析，选低噪型运载车在行驶过程中的噪声声级比同类水平其它车辆降低10～15dB(A)，不同型号挖土机噪声声级可相差5dB(A)。同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。

⑶合理安排高噪声设备的使用时间，同时要选择设备放置的位置，注意使用自然条件减噪，把施工期的噪声影响减至最低。施工现场尽量避免产生可控制的噪声，严禁车辆进出工地时鸣笛，严禁抛扔钢管等。

⑷施工场地四周设置临时围墙，对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量入操作间，适当建立单面声障。

⑸混凝土在配制过程中的噪声和粉尘对外环境的影响均较大。因此，建设方在施工过程采用商品混凝土，实现施工期噪声减量。

⑹引进施工设备时将设备噪声作为一项重要的选取指标，尽量选用带有隔声、消声装置的设备，并加强对施工设备的保养，严格操作规范。

⑺固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。

⑻按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而采用现代化设备。

⑼制定合理的运输线路，车辆运输应尽量避开居民区。

综上所述，在本项目施工建设过程中，各类施工机械设备产生的噪声不可避免的会对周围环境产生一定的影响，受影响较大的人群为何官营居民，只要建设单位在施工期间采取合理有效的噪声污染防治措施和实施有效的环境监理，对工程施工方案进行合理设计，可将项目施工期施工机械噪声对周围环境的影响降至最低。项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，在严格执行上述措施的前提下，项目施工噪声对周边环境产生的影响是可以接受的。

5.3 水环境影响分析

项目施工期废水主要为建筑施工废水、雨天地表径流、基坑积水和少量的施工人员生活废水等。

施工废水和基坑积水经临时沉淀池处理后用于场内洒水抑尘用水、车辆冲洗和建筑养护用水等，不外排；雨天地表径流通过临时排水沟排入沉淀池处理，回用于场内洒水抑尘用水、车辆冲洗和建筑养护用水等，不外排。施工人员的盥洗废水直接用于洒水降尘。施工期废水对周边环境的影响不大。

5.4固体废弃物影响分析

施工期固体废弃物主要是废弃土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

项目建设期间产生的土石方量较少，废弃土石方应委托有资质的渣土清运公司清运至合法弃渣场处理。
项目建设期产生的建筑垃圾和装修垃圾应在施工场地内统一堆存，并采取分类处理措施，分捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；余下无回收价值的，应向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，委托有资质的单位清运至合法建筑垃圾处理场进行处理。

施工人员的生活垃圾，由施工现场设置的垃圾收集点收集，并委托环卫部门定期清运处理。

综上所述，项目施工过程中产生的固废都得到妥善处置，对环境的影响较小。

6.运营期环境影响分析

6.1大气环境影响分析

本项目运营期主要的废气为加油站油品挥发出的油气废气、备用柴油发电机燃油废气、加油车辆汽车尾气。

6.1.1 加油站油品挥发出的废气影响分析
项目主要销售汽油和柴油，油品的卸车、储存和销售过程中，会挥发出一定的油气废气，主要成分为非甲烷总烃。本评价选取非甲烷总烃作为预测因子，进行影响预测及分析。
6.1.1.1 油气废气影响预测及分析

本评价根据《环境影响评价技术导则(大气环境)》(HJ2.2-2008)推荐的估算模式，对非甲烷总烃的影响进行预测分析。估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度。估算模式利用预设的气象条件进行计算，已考虑了最不利的气象条件，通常其计算结果大于采用进一步预测模式的计算浓度值。

本项目VOCs排放的形式包括了无组织排放和有组织排放两种形式，有组织排放包括了4根离地高度均为10.5m的通气管。排放点主要是卸油口处、油罐通气管口处、加油机处，根据本项目的平面布置，本次评价将整个加油站作为面源进行无组织排放影响预测，并选取项目非甲烷总烃排放量的总和作为污染物源强。根据工程分析，本项目非甲烷总烃排放总量为4.04t/a，排放速率为0.128g/s。本预测所采用的参数详见表7-5，项目污染源下风向TSP轴线浓度预测结果见表7-6、表7-7。

表7-5 项目估算模式相关参数一览表

废气名称

有效高度

面源宽度

面源长度

排放速率

非甲烷总烃
10.5m

42m

60m

0.128g/s

表7-6  项目排放非甲烷总烃在不同距离处的浓度

序号

距离(m)

下风向浓度(mg/m³)

浓度占标率(%)

是否达标

1

10

0.01209

0.20

达标

2

100

0.102

1.70

达标

3

200

0.1077

1.80

达标

4

201

0.1077

1.80

达标

5

300

0.1037

1.73

达标

6

400

0.09359

1.56

达标

7

500

0.09752

1.63

达标

8

600

0.09188

1.53

达标

9

700

0.08314

1.39

达标

10

800

0.07432

1.24

达标

11

900

0.06637

1.11

达标

12

1000

0.05938

0.99

达标

13

1100

0.05342

0.89

达标

14

1200

0.04831

0.81

达标

15

1300

0.04391

0.73

达标

16

1400

0.04006

0.67

达标

17

1500

0.03673

0.61

达标

18

1600

0.03383

0.56

达标

19

1700

0.03124

0.52

达标

20

1800

0.02895

0.48

达标

21

1900

0.02693

0.45

达标

22

2000

0.02513

0.42

达标

23

2100

0.02359

0.39

达标

24

2200

0.02221

0.37

达标

25

2300

0.02095

0.35

达标

26

2400

0.0198

0.33

达标

27

2500

0.01875

0.31

达标

最大落地浓度

201

0.1077

1.80

达标

表7-7  项目排放的非甲烷总烃对环境保护目标影响估算结果

保护目标名称

方位

与项目距离(m)

非甲烷总烃
浓度(mg/m³)

占标率(%)

何官营
南
60
0.08949
1.49
经典墅
南
65
0.09241
1.54
通过将整个加油站排放的非甲烷总烃以面源形式进行的预测结果表明，项目非甲烷总烃无组织排放最大落地浓度出现在距污染源中心点下风向201m处，最大落地浓度0.1077 mg/m³，最大浓度占标率1.80%，项目排放的非甲烷总烃在下风向及各敏感点处的浓度贡献值均小于相关质量标准要求，项目排放的非甲烷总烃对区域环境空气质量及周边敏感点总体影响较小。
本项目所在地区常年风向为西南风，项目下风向201m处为富民服务站，无环境敏感点，本项目的环境保护目标官营位于项目侧风向，距离为60m，经典墅位于项目测风向，距离为65m，本项目油气废气对其影响相对较小；项目在施工过程中应严格按照设计规范的要求建设油气回收系统，运营期产生的油气废气通过加油油气回收系统和卸油油气回收系统回收后能够达标排放，达标外排的废气再经大气扩散，距离衰减，绿化吸收后后，对周边敏感点影响不大。为进一步减小项目产生的废气对何官营、经典墅的影响，建设单位在绿化施工中，应尽量于厂界处种植高大乔木，并增加植被种植密度，使油气异味对周边环境敏感目标的影响降至最低。
6.1.1.2大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，确定无组织排放源的大气环境防护距离。采用导则推荐模式中的大气环境保护距离模式计算各无组织源的大气环境保护距离。计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合厂区的平面布置图，确定控制距离的范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护距离。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境保护距离，对于同属一生产单元（生产车间或工段）的无组织排放源，应合并作为单一面源计算并确定大气环境保护距离。

经采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放源的大气环境防护距离结果详见截图7-1所示：
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图7-1 项目大气环境防护距离计算截图

根据估算本项目大气防护距离为0，且项目非甲烷总烃排放时下风向未出现超标，在厂界监控点处也未出现超标，因此，本项目不需要划定大气环境防护距离。
6.1.1.3油气控制措施

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)，加油站应设置卸油油气回收系统和加油油气回收系统，但目前尚未要求设置油气回收处理装置。故本项目目前的设计方案中主要考虑了卸油油气回收系统和加油油气回收系统，并预留了油气回收处理装置的建设用地和管道接口，若今后国家或地方行业规范要求加油站必须建设油气回收处理装置，本项目将会严格按照相关规范的要求建设油气回收处理装置。

卸油油气回收系统回收的油气通过油罐车带回油库进行处理，加油油气回收系统回收的油气返回地埋式储油罐内。

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)，卸油油气回收系统的设计应符合下列规定：

1.汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。
2.各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于80mm。
3.卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。
加油油气回收系统的设计应符合下列规定：
1.应采用真空辅助式油气回收系统。
2.汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。
3.加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。
4.加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0～1.2。
5.在加油机底部与油气回收立管的连接处,应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。

为进一步减少油气废气的排放量，建议项目在选择设备时注意以下几点：

(1)采用气相连通工艺，即把同一种油品的多个储罐的气相连接起来，使一个储罐收油时排出的气体为同时向外发油的另一个储罐所容纳。在油罐区采用气相连通的实践证明，可降低大呼吸损耗的85%；

(2)在油罐顶安装呼吸阀挡板，对储罐的大小呼吸损耗可降低20%～30%。
 为了减少项目油气废气对周围环境的影响，建议项目在运营操作时注意以下几点：

1)储油罐灌注及油罐车装卸损失：

①对储油罐灌注采用浸没式储油罐装料，卸油管出油口距罐底高度小于200mm，可减少损失约90%；

②项目对油罐车装卸过程加装密封性良好的油气回收系统，其回收率可达95%；

③卸油后连接油管内不能存留残油；

采用符合相关规定的溢油控制措施。

采用密闭装车和加强油罐附属设备的维修、保持油罐的严密性、改进油罐操作管理；

⑥对阻火器、液封油、机械呼吸阀瓣、消防泡沫玻璃室、量油孔，每年彻底检查两次，做到气密性符合要求；

⑦尽可能使油罐装满到允许程度。

2)储油罐大小呼吸损失：

改进操作管理。油罐的收发油操作，在条件允许的情况下，油罐应尽量在降温时收油，在发油后不久接着进油，因发油后罐内油气浓度较低，大呼吸损失较小。收油时，要尽量加大泵的流量使油品在收油过程中来不及大量蒸发而减少损耗；发油时则相反，应适当缓慢一些，以减缓罐内气体空间蒸汽浓度的下降，以免发油终了后出现回逆呼出损耗。

3)加油作业损失

①加油机作业跑冒滴漏损失的油气排放控制；

②由于操作人员的不规范操作会导致油品损失，所以对操作人员的技术培训是必不可少的。

4)设施设备的完善及维护：

①严格按规程管理加油站设施，定期检查、维护；

②加强油罐附属设备的维修、保持油罐的严密性、改进油罐的操作管理，加强站内设备设施巡检工作，有问题及时解决。

通过采取以上措施，可以减少项目油气废气对大气环境的影响，使该项目在营运时通气管有组织排放的油气能够满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中要求：油气排放浓度≤25g/m³；厂界处无组织排放的油气能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中：周界外浓度最高点≤4.0 mg/m³，油气废气对外环境影响可以接受。

6.1.3 备用柴油发电机燃油废气

项目备用柴油发电机在运行过程中将产生SO2、NOx、CO等废气污染物，柴油发电机仅作为备用电源，启动的次数不多。因此，备用柴油发电机使用的频率不大，运行时间甚短，柴油发电机产生的污染物量相对较少，柴油发电机废气对环境空气影响不大。

6.1.4 汽车尾气

车辆进出加油站会产生汽车尾气，主要污染物为NOX、THC、CO，属无组织排放。由于我国已实行汽车尾气达标制，大多数车辆都安装了汽车尾气催化净化装置，排放的尾气浓度低，对外环境的影响较小。

6.2水环境影响分析

6.2.1 污水特征及排水去向
⑴ 项目污水特征

根据工程分析，项目建成并投入运营后，近期新鲜水用水量约为0.7416m³/d，270.684m³/a；回用水量约为0.3904m³/d（雨天），1.3564m³/d（非雨天），350.181m³/a；废水总产生量为0.9594m³/d，350.181m³/a。远期新鲜水用水量约为1.132 m ³/d（雨天），2.098m³/d（非雨天），620.87m³/a；废水总产生量为0.9594m³/d，350.181m³/a。
⑵排水方案

项目周边未配套建设污水管网，目前项目不具备排入富民县污水处理厂的条件，若将来周边配套建设了污水管网，则项目废水可通过市政污水管排至富民县污水处理厂处理。因此，本项目拟采取的污水排放方案分为近期、远期2种情况：

①近期：项目生活废水（员工盥洗废水、冲厕废水）进入化粪池处理；地面清洁废水经油水分离池处理后，与化粪池出水一起排入项目自建的污水处理设施，将所有废水处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)(绿化、冲厕、道路清扫)标准中最严的污染物标准限值后，排入中水收集池，全部回用于项目区绿化和站区地面清洁、公厕冲厕，废水不外排。 

②远期：若将来项目周边配套建设了污水管，项目废水具备通过市政污水管排入富民县污水处理厂的条件时，项目区地面清洁废水经油水分离池处理后通过总排口直接外排；生活废水（员工盥洗废水、冲厕废水）一起进入化粪池处理后通过总排口外排，项目外排废水需达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准后，通过市政污水管排入富民县污水处理厂处理。

6.2.2 项目污水预处理设施可靠性分析
（1）油水分离池处理效果分析

根据工程分析，项目地面清洗废水产生量为1.9m³/(次)，项目拟设1个油水分离池，为保证地面清洁废水的处理效果及处理量，油水分离池的总容积应不小于2.5m³，并采取防渗措施。项目地面清洗废水中主要污染物为悬浮物和石油类，其浓度约：SS300 mg/L、石油类35 mg/L，本项目拟设的油水分离池为三级隔油，可有效去除废水中的悬浮物和石油类，使出水达到《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2010(表1)A等级标准。
（2）化粪池处理效果分析

项目区产生的生活废水和公厕废水量为0.912t/d，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)可知污水在化粪池中停留时间应根据污水量确定，宜采用12-24h，因此，化粪池的容积应不小于2 m³，以保证废水的处理效果及处理量。建设单位应定期对化粪池沉积物进行清掏。

6.2.3 项目近期废水处理达标后部分回用，其余部分外排的可行性和可靠性分析
根据调查，项目周边无完善的市政雨、污水系统，在本项目废水可以通过周边市政污水管网排入富民县污水处理厂前，项目考虑建设1套污水处理设施，将废水处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)(绿化、冲厕、道路清扫)标准中最严的污染物标准限值后，排入中水收集池，全部回用于项目区绿化和站区地面清洁、公厕冲厕，废水不外排。 
根据工程分析，本项目污水产生量为0.9594m³/d，环评要求建设单位设置的污水处理设施处理规模应不小于2m³/d。建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，针对项目污水自身特性及回用水水质要求，设计一套适合项目自身的水处理及回用工艺，规范施工，并做到与项目同时设计、同时施工、同时投入使用。项目污水处理设施采用工艺和规模最终以有资质单位设计为准，建设单位应按照相关规定采用成熟工艺，严格落实污水处理设施等环保措施，确保出水水质达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)(绿化、冲厕、道路清扫)标准中最严的污染物标准限值。
考虑到项目雨天中水无法全部回用，需雨天收集中水，晴天回用于绿化、地面清洗、公厕冲厕，且项目每日污水产生量为0.9594m³，环评要求新建一个容积为7m3的中水收集池，用于晴天绿化、地面清洗、公厕冲厕，中水收集池的容积可满足7天的中水储存，满足项目中水用水要求。

因此，项目废水排入项目自建的污水处理设施，将所有废水处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)(绿化、道路清扫)标准中最严的污染物标准限值后，回用于项目区绿化和站区地面清洁，非雨天回用不完的中水排入中水收集池内用于晴天绿化、地面清洗，回用不完的排入项目南侧沟渠，最终进入大营小河是可行可靠的。
6.2.4 项目远期废水排入富民县污水处理厂的可行性和可靠性分析

若将来周边配套建设了污水管，项目废水具备通过市政污水管排入富民县污水处理厂处理时，项目区地面清洁废水经油水分离池处理后通过总排口直接外排；生活废水（员工盥洗废水、冲厕废水）进入化粪池处理后通过总排口外排，项目外排废水需达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准后，通过市政污水管排入富民县污水处理厂处理。
富民县污水处理厂位于永定街道办事处丁家营沙坝村，位于本项目东北面，占地29.3亩，海拔高度1678m，污水处理厂采用“CASS（连续进水周期循环活性污泥）工艺＋无阀滤池”工艺处理污水。目前富民县污水处理厂纳污量约为4500t/a，远期规划处理能力为每天2万t。同时，富民县建设51.9公里的配套管网收集污水。2012年4月富民县污水处理厂通过环保验收，出水水质达到国家规定的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

项目污水通过油水分离池和化粪池预处理后，外排废水水质约为：CODCr 300mg/L，BOD5 180mg/L，SS 200 mg/L，动植物油 40mg/L，氨氮 35mg/L，磷酸盐 6mg/L，石油类15 mg/L。外排废水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准，能满足富民县污水处理厂对进水水质要求。

本项目污水排放量为0.9594³/d，废水排放量较小，远小于富民县污水处理厂处理规模，故本项目的污水排入富民县污水处理厂，从水质和水量分析都不会对富民县污水处理厂造成不利影响。由此可见，本项目污水进入富民县污水处理厂处理是可行的。

综上所述，从污水厂处理能力、水质方面角度分析，项目生活污水纳入富民县污水处理厂是可行、可靠的，废水排放对周围地表水环境的影响不大。

6.3地下水环境影响分析

(1)评价等级划分

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)，建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表7-8所示。

表7-8 建设项目评价工作等级分级表

项目类别
环境敏感程度
Ⅰ类项目
Ⅱ类项目
Ⅲ类项目
敏感
一
一
二
较敏感
一
二
三
不敏感
二
三
三
①项目类别

查阅《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附录A，加油站类报告表的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

②环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表7-9所示。
表7-9 建设项目的地下水环境敏感程度分级表
敏感程度
地下水环境敏感特征
敏感
集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
较敏感
集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。
不敏感
上述地区之外的其它地区。
注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。
根据项目实际情况，项目不属于表7-9中规定的地下水环境敏感区，敏感程度为不敏感。
③评价等级
根据表7-8，项目地下水评价等级应为三级评价。
(2)运营期对地下水环境影响分析
本项目对地下水的影响主要为污水下渗、油品泄漏下渗，项目污水中含有COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、石油类、粪大肠菌群等多种污染因子，一旦污水和油品泄漏下渗，将会对地下水造成污染。另外，项目产生的固体废弃物若不采取防雨淋和防渗措施，固体废弃物中的污染物将会随雨水淋溶作用渗入地下，污染地下水。
项目废水近期经油水分离池、化粪池、污水处理设施等处理达标后全部回用于项目区绿化和站区地面清洁、公厕冲厕，废水不外排；远期经油水分离池、化粪池等处理达标后，最终排入富民县污水处理厂处理。本环评要求导水沟、油水分离池、化粪池、事故池、污水管线等环保设施均应采取防渗措施，以防止因污水下渗导致地下水受污染。
（编号639）泉点位于项目所在区域上游，不属于集中式饮用水水源，周边居民饮用水为自来水。项目在采取以上措施后，项目产生的废水对（编号639）泉点影响不大。
通过采取以上措施后，项目产生的废水对地下水的影响不大。

为防止储油罐和输油管线等渗漏对地下水造成污染，建设单位应严格按照《汽车加油加气设计与施工规范》(GB50156-2012，2014修订)的要求采取防渗漏措施，埋地油罐采用双层卧式钢制罐，钢板标准规格的厚度为5mm，并采用防腐防渗技术，对储油罐内外表面、油罐池的内表面、油罐区地面、输油管线外表面采取防渗防腐处理，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。加油管线采用固定工艺管道，且采用无缝钢管，在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。

本项目油罐采用埋地设置，整个罐体处于密闭状态，正常运行时不会有油品逸散现象，一旦储罐发生溢出与渗漏事故，油品将聚集于油罐池内，被油罐间隙填充的中型沙吸收，发生油品泄漏后，建设单位应立即启动应急预案，及时委托有资质的单位清运被油品污染的中型沙。同时，环评还要求油罐池采取防渗措施，则项目油品泄漏对地下水环境影响较小。

另外，项目危废暂存间应设置成封闭式，地面需采取防渗措施，防止危险废物中所含的油品下渗，造成地下水污染。

(3)地下水污染防治措施

A、厂区污染防渗要求

依据项目区可能发生渗漏的区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，结合项目区地质和水文地质条件，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）项目区可划分为一般防渗区和简单防渗区。项目区污染防渗分区详见图7-2。

油罐池、导水沟、油水分离池、化粪池、事故池、危废暂存间划分为一般防渗区；站房、辅助用房、绿化区域等污染物产生量少的区域划分为简单防渗区。

①对于一般防渗区，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.08*10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

②对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

B、污染防治措施

①项目的地面需采取防渗处理，且项目的导水沟、油水分离池、化粪池、污水管、事故池、危废暂存间、储油罐、输油管线、油罐池等需采取防渗处理。

②项目产生的废水应严格按照本环评的要求，项目废水近期经油水分离池、化粪池、污水处理设施等处理达标后全部回用于项目区绿化和站区地面清洁、公厕冲厕，废水不外排，远期经油水分离池、化粪池等处理达标后，最终排入富民县污水处理厂处理。禁止项目废水未经处理随意乱排。
③设置低液位报警液位监测系统，卸油时当油料达到油罐容量90%时，高液位报警装置应被触动发出警示；当油料达到油罐容量95%时，禁止继续向油罐内卸油。

④采用双层储油罐，油罐埋地设置于油罐池内，油罐采取防渗、防漏、防腐等处理，油罐池采取防渗处理。各油罐池内均需设检测立管，定期检查油罐是否泄漏，并记录备案。
⑤油罐池内间隙用沙填充，一旦发生油品泄漏，吸收了油品的沙应作为危险废物，委托有资质的单位清运处置。
⑥项目危废暂存间应设置成封闭式，地面需采取防渗措施。
C、污废水渗漏检测及地下水污染监控措施

建立项目区的污废水渗漏检测和地下水环境监控体系，包括建立污废水渗漏检测、地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

为监控污废水渗漏情况，应在污水处理设施的处理池底部设置污废水渗漏检测措施。

综上，项目在严格落实上述各项措施后，运营期对地下水的影响不大。
6.4噪声环境影响分析

项目主要噪声源为各类输油机泵、备用发电机、加油车辆进出加油站及人员活动产生的噪声，噪声源在55～85dB(A)之间，为减轻噪声对周边居民的影响，项目应采取以下措施：

①项目在设备选型上，选择先进的低噪设备和机泵；

②合理布置产噪设备，让高噪声设备远离厂界，避免集中放置；

③设置专门的设备房用于放置高噪声设备；

④对设备底座进行加固，在设备的基座与地板连接处安装减振装置。

⑤在醒目的位置悬挂限速、禁止鸣笛的标牌，出入口处设置减速带； 

⑥加强绿化，尽量种植高大乔木(不得种植油性植物)，增加植被密度，加强绿化养护；

⑥加强设备的日常维护和保养，使各设备均处于正常运行状况。 

项目运营期噪声通过选用低噪设备、合理布置产噪设备、封闭噪声源、墙体阻隔、设置绿化带、悬挂限速禁鸣标志和设置减速带等措施处理后，预计项目临昆禄公路（108国道）一侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)中4类标准要求，其余各侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)中2类标准要求，项目运营期噪声对外环境影响在可接受范围内。

6.5固体废物影响分析

本项目产生的固废主要是生活垃圾、化粪池沉积物、废手套、毛巾、工作服、油罐清洗废物、油水分离池分离的油污、清洁地面油渍产生的废消防沙、工作人员进行设备维护时产生的少量废机油和废机油桶等。
生活垃圾、化粪池沉积物属于一般固废，委托环卫部门清运处理。根据《国家危险废物名录》（2016版）危险废物豁免管理清单：废弃的含油抹布、劳保用品全部混入生活垃圾处理，全过程不按危险废物管理。因此，本项目产生的废手套、废抹布、废工作服等与生活垃圾一起委托环卫部门定期清运。
经与《国家危险废物名录》对照，油罐清洗废物、油水分离池分离的油污、清洁地面油渍产生的废消防沙、工作人员进行设备维护时产生的少量废机油和废机油桶等属于危险废物，应严格按照国家环保总局环发[1999]05号令颁布的《危险废物转移联单管理办法》中的各项规定执行，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的规定，设置防渗的危废暂存间，定期委托有危废处置资质的单位清运处理。

项目危废暂存间建议设置于辅助房北侧，根据《危险废物贮存污染控制标准》及修改单要求，
A.对项目危废暂存间建设要求如下：

1、地面与裙角要用坚固、防渗的材料建筑，建筑材料必须与危险废物相容；

2、必须有泄漏液估收集装置、气体导出口及气体净化装置；

3、设施内要有安全照明设施和观察窗口；

4、用以存放装载液体、半固体危险废物危险品存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

5、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙角所围的容积不得低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。

6、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

7、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2cm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。
B.对危险废物贮存容器要求如下：

1、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

2、装载危险废物的容器及材质要满足相应的硬度要求。

3、装载危险废物的容器必须完好无损。

4、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

5、液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。
项目应加强油罐清洗工序的管理，严格按照环评要求处理危险废物，禁止随意排放。综上，项目产生的固体废物均得到100%处置，对周围环境影响不大。

7环境风险评价

7.1.1 评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

7.1.2 评价重点

本项目属于危险化学品销售项目，项目运营过程中涉及消防、安全等相关问题，应以消防安全管理部门意见为准，项目安全风险等相关问题以安评报告为准，与消防和安全有关的措施按照安评报告执行，本评价把预测和评价环境风险事故对厂界外环境质量的影响，提出相对应的防范、减少、消除措施作为重点。

7.2 风险识别

7.2.1 危险品理化性质与危险特性识别

本项目主要经营汽油、柴油的销售，其理化性质及危险特性见表7-10、7-11。

表7-10  汽油的理化性质及危险特性表

标识

英文名：gasoline

分子式： C4C12(脂肪烃和环烃) 

危险货物编号：31001

UN编号：1203

CAS号：86290­81­5

包装类别：Ⅱ
理化

性质

外观及形状　

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点：＜-60℃
相对密度(水＝1):0.70～0.79

相对密度(空气＝1):3.5

燃烧热:无资料

沸点：40～200℃
临界压力: MPa

临界温度：℃
燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

主要用途

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。   

健康

危害
急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、供给失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑底症状类似精神分裂症；皮肤损害。

燃烧

爆炸

危险

性

燃烧性：易燃

闪点：-50℃
爆炸极限(V％)：下限1.0；上限8.0 

稳定性：稳定

引燃温度：415～530℃
聚合危险：不聚合

危险性类别：第3.1类  低闪点易燃液体

禁忌物：强氧化剂。

危险特性

其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

灭火方法

喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂： 泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。

个体

防护

呼吸系统

一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴防毒面具。

其它防护

穿静电工作服，戴防苯耐油手套。工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

急救

措施

吸  入

迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：若有冻伤就医治疗

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

泄漏

应急

处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

储运

注意

事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。废弃处置前参阅有关规定。在专用废弃场所掩埋。或用焚烧法处置。包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外木板箱。

表7-11 柴油的理化性质及危险特性表

标识

中文名： 柴油  

英文名： Diesel fuel
危险货物编号：

UN编号：

CAS号：

RTECS号：HZ1770000

IMDG规则页码：

包装类别：

理化

性质

外观及形状　

稍有粘性的棕色液体。

熔点：-18℃
相对密度(水＝1)：0.84～0.86
相对密度(空气＝1)：

燃烧热：无资料

沸点：282～338℃
临界压力：MPa

临界温度：℃
燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

主要用途：用作柴油机的燃料。

  健康

  危害
皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。
燃烧

爆炸

危险

性

燃烧性：易燃

闪点：50℃
爆炸极限(V％)：无资料

稳定性：稳定

引燃温度：257℃
聚合危险：不聚合

危险性类别：易燃液体

禁忌物：强氧化剂、卤素。

危险特性

遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法

喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂： 泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。

个体

防护

呼吸系统

一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴防毒面具。
其它防护

穿静电工作服，戴防苯耐油手套。工作后淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

工程控制

密闭操作，注意通风。

急救

措施

吸  入 

迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食　入

给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃。就医。   

皮肤接触

若有冻伤就医治疗。

眼睛接触

提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

泄漏

应急

处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断电源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其他惰性材料吸收，然后收集与干燥净洁有盖的容器中，运至废物处理场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

储运

注意

事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

根据上表，依据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ/T169-2004）》附录A.1 表1对本工程主要物料进行风险识别，本项目经营的汽油、柴油属于“易燃物质”、“爆炸性物质”，具有火灾、爆炸危险性。
7.2.2 风险源识别

项目风险源主要为储罐区、加油棚及卸油点。

(1)储罐区：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。

(2)加油棚：加油棚为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，易引发火灾爆炸事故。

(3)卸油作业点：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。

7.2.3 重大危险源识别
根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)标准和《闪点的测定-宾斯基.马丁闭口杯法》(GB/T261-2008)以及《车用汽油》(GB/T19147-2003)标准，得知汽油的临界量为200t，柴油的临界量为5000t。本项目设有30m³汽油罐2个，30m³汽油罐2个。柴油密度为0.9×103kg/m³，汽油密度为0.79×103kg/m³。按满罐储存辨识，柴油总体积为60m³，质量为54t；汽油总体积为60m³，质量为47.4t；根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，汽油实际储存吨数/临界吨数+柴油实际储存吨数/临界吨数=47.4/200+54/5000=0.2478＜1。因此，项目油罐未构成重大危险源。
7.3评价等级及评价范围

(1)评价等级

根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》(HJ/T168-2004)4.2条，项目为火灾、爆炸危险性物质，未构成重大危险源且不在环境敏感区的项目应进行二级风险评价。本项目汽油、柴油的储存未构成重大危险源，因此，应进行二级环境风险评价。

(2)评价范围及内容

根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》(HJ/T168-2004)，二级环境风险评价范围距离源点不低于3km。本项目环境风险评价范围见图7-3。二级环境风险评价内容可参照《建设项目环境影响风险评价技术导则》(HJ/T168-2004)，进行风险识别、最大可信事故及源项分析、对事故影响进行简要分析、提出防范减缓和应急措施。以项目为中心3km范围内的敏感点作为环境风险保护目标。主要环境风险保护目标见表7-12。

表7-12  主要环境风险保护目标
序号

环境风险保护目标

方位

距离（m）

规模

1

沙锅村
东北
1220
339户，1215人
2

李家村
东
2381
55户，227人
3

东元村

东
2132
150户，545人
4

陈家村

东
1886
69户，250人
5

茨坝塘

东南
1916
19户，60人

6

何官营

南
60
138户，414人
7

经典墅

南
65
195户，624人
8

梨花村

西南
1641
40户，130人
9

旧县村

西南
1945
100户，320人
10

仓前村

西南
2713
80户，280人
11

大营镇

西
912
979户，3615人
12

永一村七组

西
2596
80户，260人
13

奎南村

西北
2635
120户，370人
14

翟家地

西北
2765
50户，180人
7.4 源项分析

7.4.1 火灾与爆炸

有资料表明，在发油时，由于液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。

加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。

1950－1990年40年间中国石化全行业发生的事故，平均在10万元以上的204起，其中经济损失超过1000万元的占7起，见表7-13。

表7-13    事故原因分类表

事故原因

比例(％)

排序

违章用火或用火措施不当

40

1

错误操作

25

2

雷击、静电及电气引起火灾爆炸

15.1

3

其他施工、仪表失灵等

10.3

4

设备损害、腐蚀

9.2

5

由以上分析可以看出，国内事故由于违章、操作错误而引起的事故占事故总数的65％，而其他原因引起的事故占事故总数的35％。

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0。

在上述风险识别、分析和事故分析的基础上，本工程风险评价的最大可信事故设列于下表7-14。

表7-14  最大可信事故设定

设备

主要危险因子

最大可信事故

贮罐

汽油

装卸、倒罐中设备故障，管口破裂或误操作，防爆设施失灵、物料外溢、泄漏遇火源引起燃烧爆炸

事故概率可以通过事故树分析，确定顶上事件后用概率计算法求得，也可以通过同类装置事故调查给出概率统计值。据《世界石油化工企业近30年100起特大型事故汇编》介绍，本工程根据顶事件概率类比，油罐发生火灾爆炸事故的概率为8.7×10－5次/(罐•a)。

因此，本工程设定贮罐泄漏、火灾爆炸最大可信事故概率为8.7×10-5次/(罐.a)，低于石化行业储存可接受概率10-4次/(罐.a)，本项目最大事故风险是可以接受的。

7.4.2 油罐的溢出和泄漏

油罐的泄漏和溢出较易发生。

根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。

可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。事故的发生最直接的影响是造成人员伤亡、财产损失，此外对区域环境也会造成较为严重的影响。

储油设施的事故泄漏主要是自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水、滑坡等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。

项目在实施过程中应对废水产生源点采取严格的防渗措施，危废暂存间等地面均采取防渗、防水处理等措施，项目各废水产排点均进行地面硬化处理，同时采取必要的事故废水收集措施，排水管网定期巡检，杜绝地下水污染隐患。

7.4.3 事故风险识别

从前面两种事故分析来看，第一类事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本项目采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014修订)，采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。英国石油学会《销售安全规范》讲到，I类石油(即汽油类)只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。 

第二类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。根据对广东省沿海地区(广州、东莞和深圳)同类企业贮存风险的资料调查结果及国际通用的统计结果：这种火灾爆炸和油品的大量泄漏两种事故的发生概率均低于十万分之一。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。
7.5环境风险事故影响分析
根据环境风险源识别和源项分析，项目事故状态下的风险主要分为对环境影响和人身健康影响两种，其中火灾和爆炸影响主要表现对人身健康的影响，油品溢出和泄露主要表现为对环境的影响。由于火灾、爆炸事故影响属于安评范围，本次评价不针对发生火灾、爆炸事故提出措施，但建议建设单位应根据项目实际情况，制定火灾、爆炸事故应急措施预案和环境风险应急预案，当事故发生时能及时妥善处理。本次评价仅针对油品溢出、泄漏等提出预防、补救措施。
7.5.1 火灾及爆炸事故对富民服务区的影响分析及消防设备处置方法

(1)项目火灾及爆炸事故对富民服务站B区影响分析

项目东北侧紧邻富民服务站B区，该服务区内设有加油站，根据表7-1、表7-2可知，项目汽油、柴油设备在满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012，2014修订)的相关要求的安全距离内无丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m３的埋地甲、乙类液体储罐以及甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐，项目与富民服务站B区中满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012，2014修订)的相关要求的安全距离，而且富民服务站B区的加油站、油罐区距项目较远。项目属于三级加油站，应按规范要求配置灭火器，配置数量、型号等应满足汽车加油加气站设计与施工规范》的要求和消防部门的要求，消防设施要经常检修，保证其性能良好和使用的可靠性。项目在每一个储油罐都设置一根通气管，通气管口延伸至罩棚顶部，且在通气管口配置阻火器，防止火灾发生时火势蔓延。建设单位根据项目实际情况，制定火灾、爆炸事故应急措施预案和环境风险应急预案，当事故发生时能及时妥善处理。本工程根据顶事件概率类比，油罐发生火灾爆炸事故的概率为8.7×10－5次/(罐•a)，项目油罐发生火灾爆炸事故较小。 因此，项目火灾及爆炸事故对富民服务区B站的影响较小。

（2）消防设备的处置方法

项目配置灭火毯2块，沙子2m3。拟建项目为三级加油站，站内配置灭火毯2块，消防器材箱1座和2 m3消防沙箱1座，每台加油机旁设置2只灭火器，均为干粉灭火器。

当发生大火，使用消防设备灭火后，项目地面及其他地方会残留大量干粉及消防沙等，考虑到加油站地面会有少量洒、漏的油品，因此干粉和消防沙会含有汽油或柴油，项目需用危废贮存容器收集，并贴上标签注明危废名称或识别标志，暂存危废暂存间内，定期委托具有危险废物处置资质的单位清运处置。使用的后灭火器，由厂家回收处理。

7.5.2油罐溢出、泄漏影响分析

(1)对地表水的污染

泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。

根据现场调查，项目周边地表水主要为项目南面50m处的大营小河和项目西面2866m处的螳螂川。本项目加油站库容较小，柴油和汽油总罐容积90m³(柴油罐容积折半计)，并采用地埋式储罐，另外，项目严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范 》(GB50156-2012，2014修订)设计，在储油区设有防渗漏池，储罐与钢管进行加强级防腐处理，油罐发生溢出和泄露时，油品会及时进入防渗漏池内，不会外溢至地表水中；项目地下输油管线采用双层管道，在油品泄露时可有效阻止油品渗入土壤或溢出地表形成径流。因此，项目油罐发生溢出、泄露的油品不会进入地表水，并对其造成影响。
(2)对地下水的污染
储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到汽(柴)油的污染，导致地下水中石油类含量严重超标，水质破坏，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸、致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

项目储油罐建设时应按照相关标准进行设计和施工，站内管道采用无缝钢管，所有工艺管线敷设采用直埋，管底部做沙垫层，厚度大于150mm。埋地敷设的油罐及油管道须做加强级防腐处理工艺，采用环氧煤沥青防腐工艺。油罐埋地敷设，采用防渗处理，油罐的周围填充干净的沙子或细土，厚度不小于0.3米。油管内外表面、油罐区地面、输油管线外表做防渗漏处理。地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。

项目按照以上措施以后，加油站储油区一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗池的保护作用，积聚在储油区；地下输油管线采用采用双层管道，在油品泄露时可有效阻止油品渗入土壤或地下水。对地下水不会造成影响。

(3)对大气环境的污染

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。

本项目采用地埋式浮顶储油罐和浸没式卸油工艺，发油时采用底部装油方式，装油时产生的油气进行密闭收集和回收处理，加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集。

加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。 

储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散。本项目所在地区常年风向为西南偏南风，项目最近的环境风险敏感目标为南侧的何官营、经典墅，发生油品泄漏事故时油油品产生的异味会对周边居民会产生一定的影响，建设单位应严格按照安评的要求采取相关事故预防措施，杜绝事故的发生。
7.5.3 油罐泄漏应急措施

本项目油罐储存在油罐池内，间隙用沙填充，建设单位应对储油罐内外表面、油罐池、油罐区地面、输油管线外表面等采取了防渗防腐处理。油罐的外表面防腐设计符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007的有关规定，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。加油管线采用固定工艺管道，且采用无缝钢管，在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在油罐池内。

建设单位应加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。

此外，根据和建设方核实，当发生泄漏等风险事故的时候泄漏的油品由油罐车拉走，所以本项目不在储油区设置备用储油罐。
项目油罐池内用沙填充，一旦发生泄漏后，油品会被截留在油罐池内。吸收了油品的沙属于危险废物，建设单位可将其暂存于危废暂存间内，委托有危废处理资质的单位进行处理。
7.6 风险应急预案
项目建成后，建设单位应根据项目实际情况，制定重大事故应急措施预案和环境风险应急预案，报相关部门审批备案，并定期组织操作人员学习、熟悉事故预案，提高企业职工的事故应急处理能力。同时加强对企业周围居民的安全教育，提高他们自我防护意识。适当时，应组织事故演习，以检验事故预案的可行性和可操作性。
7.7 总结论

建设单位正委托有资质的单位开展安全评价工作并正在完善相关前期手续，项目应严格按照《加油站设计与施工规范》的相关要求进行设计和施工，保证加油站与周边敏感点以及站内各构筑物之间的距离满足防火距离和安全距离。
本项目的环境风险主要为发生油品泄漏事故后对地表水、地下水和当地大气环境造成的影响，以及发生火灾爆炸事故后产生的消防废水和消防固废对外环境的影响，根据项目重大危险源辨识结果，本项目储存的柴油、汽油不构成重大危险源，环境风险评价等级为二级，针对本项目可能发生的环境风险事故，建设单位拟采取如下风险防范和应急措施：
①按照相关法律法规和行业规范，配套设置相应的消防设施。

②对油罐、输油管线、罐池、储油区地面等做好防渗。
③完善企业环境风险防范与应急管理体系，制定企业突发环境事件应急预案等措施进行防范和应对。

项目应配备相关的消防设施，并按照《加油站设计与施工规范》的相关要求进行设计和施工，避免风险事故的发生，发生事故时，及时启动风险应急预案，立即采取正确有效的方法进行处理，将事故对环境的影响程度降至最低，则从环境风险角度分析，本项目的建设环境风险影响是可以接受的。
因本项目属危险化学品销售项目，本评价仅从环境保护的角度出发分析项目产污、排污情况及与周围环境的相互关系，项目运营过程中涉及消防安全等相关问题，应以消防安全管理部门意见为准，建设单位应认真执行加油站运营的相关规定和要求，做好相应的防范措施。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期防治效果

	大

气

污

染

物
	整个加油站
	油气废气(非甲烷总烃)
	卸油油气回收系统、加油油气回收系统
	厂界处无组织排放的油气浓度达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点≤4.0 mg/ m³

	
	
	
	
	通气管处排放的油气浓度达《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中的标准：油气(非甲烷总烃)≤25g/m³。

	
	备用发电机
	燃油废气
	/
	/

	
	车辆
	汽车尾气
	/
	/

	水

污

染

物
	盥洗废水、公厕冲厕废水、场地清洁废水
	CODCr
BOD5
SS

动植物油

氨氮

磷酸盐

石油类
	隔油池、油水分离池、化粪池、污水处理设施（近期）
	近期：达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)(绿化、道路清扫、冲厕)标准中最严的污染物标准限值

	
	
	
	隔油池、油水分离池、化粪池（远期）
	远期：达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准

	固体废弃物
	项目区
	油罐清洗废物
	用危废贮存容器分类收集，并贴上标签注明危废名称或识别标志，暂存危废暂存间内，定期委托具有危险废物处置资质的单位清运处置。
	处置率100%

	
	
	油水分离池油污
	
	

	
	
	消防沙
	
	

	
	
	一般垃圾（包括生活垃圾，含油废手套、毛巾等）
	委托环卫部门及时清运
	

	
	
	沉淀池污泥和化粪池沉积物
	委托环卫部门定期清运
	

	噪

声
	加油机
	设备噪声
	选用低噪设备、合理布置产噪设备、封闭噪声源、墙体阻隔、采取减震、设置绿化带、悬挂限速禁鸣标志和设置减速带
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类和2类标准，其中临昆禄公路（108国道）一侧厂界达4类标准：昼间≤70dB(A)夜间≤55dB(A)；其余各侧厂界达2类标准：昼间≤60dB(A)夜间≤50dB(A)

	
	备用发电机
	
	
	

	
	加油车辆
	车辆噪声
	
	

	
	营业噪声
	人员活动噪声
	
	

	其

它
	按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率和保护周围的人员安全。

	生态保护措施及预期治理效果：

建设方应以达标排放为原则，落实各项环保治理措施，切实保证各污染物达标排放，并控制排放总量，以间接保护生态环境。



九、结论与建议

	1.结论
项目总用地面积为2538.33㎡，总建筑面积为1144㎡(站房396㎡，辅助房405㎡，罩棚建筑面积343㎡)，绿化面积322㎡。项目卧式钢质储油罐4座，其中：2座30m³的0#柴油罐，1座30 m³的92#汽油罐，1座30m³的95#汽油罐，油罐总容积为90m³(柴油罐容积折半计算)，为三级加油站，设置4台双枪四油潜油泵型加油机。项目运营后预计油品销售量为：柴油2190吨/年，汽油1460吨/年，年总销售油量为3650吨。
通过对项目的环境影响分析表明：

（1）项目符合现行的产业政策，所在区域的规划要求，从环境保护的角度考虑，本项目选址合理可行，平面布置合理。

（2）项目施工期产生的废水、废气、施工噪声、固体废弃物对周围环境有一定的影响，尤其是施工废气和噪声会对大梅子村居民产生一定的负面影响，但都会随着施工期的结束而消失。在采取了相应的防治措施后，这些负面影响可以得到有效的缓解，使项目施工期产生的负面影响可以接受。

（3）运营期：

①废水：

严格实施雨污分流体制。

项目雨水经收集后经雨水排口近期排入项目南侧沟渠，远期配套建设了雨水管，则排入市政雨水管道。
项目废水排放方案分为近期、远期2种情况：

①近期：项目生活废水（员工盥洗废水、冲厕废水）进入化粪池处理；地面清洁废水经油水分离池处理后，与化粪池出水一起排入项目自建的污水处理设施，将所有废水处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)(绿化、道路清扫、冲厕)标准中最严的污染物标准限值后，排入中水收集池，全部回用于项目区绿化和站区地面清洁、公厕冲厕，废水不外排。
②远期：若将来项目周边配套建设了污水管，项目废水具备通过市政污水管排入富民县污水处理厂的条件时，项目区地面清洁废水经油水分离池处理后通过总排口直接外排；生活废水（员工盥洗废水、冲厕废水）一起进入化粪池处理后通过总排口外排，项目外排废水需达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准后，通过市政污水管排入富民县污水处理厂处理。

只要建设单位严格按照环评的要求严格落实各项目环保措施，确保出水水质达标，则项目运营期废水对周边水环境影响较小。
②废气：

运营期项目产生的废气主要是油气废气、备用发电机燃油废气和汽车尾气。

油气废气主要来源于油品的卸车、储存和销售过程，项目运营过程中在采取了加油油气回收系统、卸油油气回收系统以及本报告中所提的相关建议措施后，可有效减少油气废气的排放量，使厂界无组织排放的油气浓度达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点≤4.0 mg/ m³，且通气管处排放的油气浓度达《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中的标准：油气(非甲烷总烃)≤25g/m³，油气废气对外环境影响较小；由于我国已实行汽车尾气达标制，大多数车辆都安装了汽车尾气催化净化装置，排放的尾气浓度低，对外环境的影响较小；项目备用发电机仅在停电时使用，使用频率较小，产生的污染物量较少，对外环境的影响较小。

③噪声：

项目产生的噪声主要为设备噪声和加油车辆产生的噪声。通过选用低噪设备、合理布置产噪设备、封闭噪声源、墙体阻隔、采取减震、设置绿化带、悬挂限速禁鸣标志等措施处理后，预计项目临昆禄公路（108国道）一侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)中4类标准要求，其余各侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)中2类标准要求，对周围环境影响可以接受。

④固体废弃物

生活垃圾、化粪池沉积物、废手套、毛巾、工作服等属于一般固废，委托环卫部门清运处理。油罐清洗废物、油水分离池分离的油污、清洁地面油渍产生的消防沙、工作人员进行设备维护时产生的少量废机油和废机油桶等属于危险废物，用危废贮存容器分类收集，并贴上标签注明危废名称或识别标志，暂存危废暂存间内，定期委托具有危险废物处置资质的单位清运处置。

项目对所产生的固体废物均采用了合理的处置方法，措施得当，不会对区域环境造成影响。

（4）项目应配备相关的消防设施，并按照《加油站设计与施工规范》的相关要求进行设计和施工，避免风险事故的发生，发生事故时，及时启动风险应急预案，立即采取正确有效的方法进行处理，将事故对环境的影响程度降至最低，则从环境风险角度分析，本项目的建设环境风险影响是可以接受的。
（5）总结论：

本加油站选址位于富民县大营街道办事处昆禄公路与克林路交叉口，项目建设符合国家产业政策，符合规划及达标排放、总量控制的原则，项目的建设不会改变当地环境功能。其他废水近期经油水分离池、化粪池、污水处理设施等处理达标后全部回用于项目区绿化和站区地面清洁、公厕冲厕，废水不外排，远期经油水分离池、化粪池等处理达标后，最终排入富民县污水处理厂处理，对地表水环境影响小，符合区域总量控制的原则。项目在建设过程中产生的影响是局部的、暂时的，不累积的，只要采取适当措施，加强施工管理，其对环境的负面影响可大大减缓。营运期间，项目建设不会改变当地环境功能。因此，从环境保护的角度考虑，项目的建设是可行的。
2.对策措施和建议

2.1关于施工期
2.1.1.1废气

(1)施工场地需实时洒水抑尘，洒水次数根据天气状况而定，若遇到大风或干燥天气应适当增加洒水次数，在靠近何官营一侧的工地应增加洒水次数。
(2)施工工地必须实行围挡封闭施工。围挡高度不低于2.5m，围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观。在靠近何官营一侧应增加围挡的高度。

(3)工地出入口5m内必须进行混凝土硬化，并设置车辆冲洗设施，运输车辆必须冲洗后出场。对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆，必须有遮盖和防护措施，易撒露材料全部实行密闭运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染。

(4)使用商品混凝土。禁止施工现场搅拌混凝土。

(5)施工场地粉(粒)状料堆应尽量选在避风处，尽量远离何官营，并对其进行遮盖，防止大量扬尘产生。粉状物料装卸时禁止凌空抛洒；不得在工地内熔融沥青，禁止在工地内焚烧油毡、油漆以及其他产生有害、有毒气体和烟尘的物品。

(6)加强施工现场扬尘控制。严禁从建筑物高处向下倾倒建筑垃圾。

(7)加强施工现场运输车辆管理。混凝土等建筑材料运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输，运输车辆经过居民区时应减速慢行，减少车辆行驶引起的道路扬尘。

(8)选用油耗低、效率高、废气排放达标的施工机械；加强管理，运输车辆必须尾气达标。

(9)对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。建设工地应当按安全、文明施工标准化工地的要求设置各项临时设施。

(10)专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。

(11)尽量避免在大风天气下进行施工作业。根据同类项目工程经验，4级以上大风天气不宜实施土方施工。

(12)建设工程完工后，施工单位应当在1个月内拆除工地围墙、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地清洁。

(13)不能及时清运或回填的土石方应采取土工布覆盖措施。
2.1.2.2噪声

⑴合理安排施工期，减少施工噪声影响时间，禁止午休时间(12点至14点)及夜间施工(晚10点至次日早6点)。

⑵选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。经调查分析，选低噪型运载车在行驶过程中的噪声声级比同类水平其它车辆降低10～15dB(A)，不同型号挖土机噪声声级可相差5dB(A)。同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。

⑶合理安排高噪声设备的使用时间，同时要选择设备放置的位置，注意使用自然条件减噪，把施工期的噪声影响减至最低。施工现场尽量避免产生可控制的噪声，严禁车辆进出工地时鸣笛，严禁抛扔钢管等。

⑷施工场地四周设置临时围墙，对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量入操作间，适当建立单面声障。

⑸混凝土在配制过程中的噪声和粉尘对外环境的影响均较大。因此，建设方在施工过程采用商品混凝土，实现施工期噪声减量。

⑹引进施工设备时将设备噪声作为一项重要的选取指标，尽量选用带有隔声、消声装置的设备，并加强对施工设备的保养，严格操作规范。

⑺固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。

⑻按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而采用现代化设备。

⑼制定合理的运输线路，车辆运输应尽量避开居民区。

(10)严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准和规定；同时根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》的规定，建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声的建筑施工作业。

2.1.2.3废水
①设置临时排水沟、临时沉淀池。

②施工废水和基坑积水经沉淀处理后全部回用，不外排。

③雨天地表径流经沉淀后回用于场内洒水抑尘用水、车辆冲洗和建筑养护用水等，不外排。

④施工人员的盥洗废水直接用于洒水降尘。

2.1.2.4 固体废弃物

⑴ 废弃土石方委托有资质的渣土清运公司清运至合法弃渣场处理。

⑵ 建筑垃圾和装修垃圾应在施工场地内统一堆存，并采取分类处理措施，分捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；余下无回收价值的，应向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，委托有资质的单位清运至合法建筑垃圾处理场进行处理。

⑶施工人员的生活垃圾委托环卫部门定期清运处理。
2.1.3关于运营期

2.1.3.1废气

(1)卸油油气排放控制

①设置卸油油气回收系统：将油罐车卸油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐汽车罐内。该系统回收的油气通过油罐车带回油库进行处理。

②采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。

③卸油和油气回收接口应安装DN100mm 的截流阀、密封式快速接头和帽盖。

④连接软管应采用DN100mm 的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油。

⑤所有油气管线排放口应按GB 50156 的要求设置压力/真空阀。

⑥连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。

(2)储油油气排放控制

①油品密闭储存：采用埋地式油罐进行油品储存，储油罐的通气管共有4根，通气管离地高度约10.55m，管口需安装阻火器。
②所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750 Pa 时不漏气。

③埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。

④应采用符合相关规定的溢油控制措施。

(3)加油油气排放控制

①设置加油油气回收系统：利用真空发生装置辅助回收加油过程中产生的油气。该系统回收的油气返回地埋式储油罐内。
②设置回收型加油枪，真空泵。
③油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%。

④新、改、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L 汽油并检测液阻。

⑤加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。

⑥油气回收系统供应商应向有关设计、管理和使用单位提供技术评估报告、操作规程和其他相关技术资料。

⑦应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。

⑧当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。

(4)其他

定期进行设施设备的完善及维护，严格按规程和管理加油站设施，定期检查、维护，加强油罐附属设备的维修、保持油罐的严密性、改进油罐的操作管理，加强站内设备设施巡检工作，有问题及时控制、解决。

2.1.3.2地表水

⑴雨污分流：项目应严格实施雨污分流体制，分别建设雨水管和污水管。
⑵导水沟：加油区四周，收集加油区地面清洁废水，导水沟应采取防渗处理。

⑶油水分离池：1个，容积不小于2m³，设置于地块东侧绿化带下，油水分离池应采取防渗措施。项目油水分离池应有资质的单位，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014修订)的设计规范进行设计和施工，建设单位应加强对油水分离池的管理。
⑷化粪池：1个，容积不小于2m³，建议设置于地块东北侧绿化带下，化粪池应采取防渗措施。建设单位应委托环卫部门定期对化粪池沉积物进行清掏，防止废水外溢。

⑸污水处理设施：近期设置1套污水处理设施，处理规模不小于2m³/d，建议设置于地块南侧绿化带内。建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，针对项目污水自身特性及回用水水质要求，设计一套适合项目自身的水处理及回用工艺，规范施工，并做到与项目同时设计、同时施工、同时投入使用。
(6)中水收集池：1个，收集规模应不小于7m³，建议设置在地块南部位置的绿化带下，用于雨天收集中水，非雨天回用于绿化、地面清洗，并采取防渗处理。
(7) 污水总排口：1个，项目污水总排口应设置明显标志。
2.1.3.3 地下水

日常监测①设置低液位报警液位监测系统，卸油时当油料达到油罐容量90%时，高液位报警装置应被触动发出警示；当油料达到油罐容量95%时，禁止继续向油罐内卸油。

②采用双层储油罐，油罐埋地设置于油罐池内，油罐采取防渗、防漏、防腐等处理，油罐池采取防渗处理。各油罐池内均需设检测立管，定期检查油罐是否泄漏，并记录备案。

③依据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)，厂区可划分为一般防渗区和简单防渗区。

一般防渗区：导水沟、隔油池、化粪池、油水分离池、危废暂存间、油罐区等区域划分为一般防渗区。

简单防渗区：站房及厂区内其他等污染物产生量少的区域划分为简单防渗区。

A、对于一般防渗区，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。

B、对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

④项目运营期产生的固体废弃物需采取针对性的处理处置措施，使项目产生的固体废弃物处置率达到100%，杜绝乱堆、乱弃固体废弃物；危废暂存间采取防雨淋防渗措施，加强固体废物的日常管理，固体废物集中堆放，及时清运处理。防止固体废物中的污染物进入到土壤环境中，被雨水冲刷后下渗污染地下水。

⑤油罐池内间隙用沙填充，一旦发生油品泄漏，吸收了油品的沙应作为危险废物，委托有资质的单位清运处置。

2.1.3.4噪声

①项目在设备选型上，选择先进的低噪设备和机泵；

②合理布置产噪设备，让高噪声设备远离厂界，避免集中放置；

③设置专门的设备房用于放置高噪声设备；

④对设备底座进行加固，在设备的基座与地板连接处安装减振装置；

⑤在醒目的位置悬挂限速、禁止鸣笛的标牌，出入口处设置减速带。

⑥加强绿化，尽量在厂界四周种植高大乔木(不得种植油性植物)，增加植被密度，加强绿化养护；

⑦加强设备的日常维护和保养，使各设备均处于正常运行状况。
2.1.3.5固废

①设置一定数量的带盖式生活垃圾桶。

②设置1间危废暂存间，建议设置于辅助房北侧，危废暂存间地面需采取防渗处理，危废暂存间的设置应满足《国家危险废物名录(2008年)》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单等相关规定要求。

2.1.3.6环境风险

①按照相关法律法规和行业规范，配套设置相应的消防设施。

②对油罐、输油管线、罐池、储油区地面等做好防渗。
③完善企业环境风险防范与应急管理体系，制定企业突发环境事件应急预案等措施进行防范和应对。

2.1.4其他

①油罐车进出站时应由加油站人员引导、指挥。

②卸油过程中，卸油人员及油罐车驾驶员不应离开作业现场。

③卸油口未使用时应加锁。

④加油作业区禁止吸烟或使用移动电话。

⑤定时检测地下油罐泄漏和人孔阴井油气浓度，确认无油料溢出。

⑥环保设施的维护：定期维护环保设施，确保环保设施正常运行，防止造成非正常排污。

⑦做好防火、防爆破、防雷电的工作。

⑧安全教育：加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。

⑨技术培训：提高员工的技术水平，防止油品的损失。

⑩制定应急预案。

2.1.5三同时

项目环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工并同时投产使用。

2.1.6关于 “禁磷”、“禁白”

按照昆明市政府有关“禁磷”、“禁白”的要求，项目禁止使用含磷洗衣粉和含磷洗涤剂，禁止使用一次性不可降解餐饮器具和塑料袋。
说明：上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资料真实性负责。一旦项目规模、工艺、设备、原辅材料、产品方案等发生变化，建设单位应根据有关规定重新委托有资质单位进行环境影响评价并重新申报。
3.建议

①劳动保护：建议项目对一线工人加强劳动保护，实行定期轮岗，并给工人配备相应的劳保用品和保健用品。

②安全教育：加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。

4.环境监理计划
环境监理是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监理，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实。

表9-1 项目环境监理内容一览表

施工期主要监理内容

监理要求

建筑垃圾、生活垃圾

①废弃土石方委托渣土清运部门清运②施工废料尽量回收利用；建筑垃圾集中堆放，定时清运；③施工人员生活垃圾委托环卫部门清运。

施工扬尘

①临时堆土场设置围挡、土工布覆盖；②出入口水泥硬化、车辆冲洗池；③实时洒水；④粉状物料场所大风天气时应进行必要的遮盖；⑤对建筑垃圾及弃土及时处理、清运；⑥使用商品混凝土等。

施工噪声

①对设备进行定期保养和维护；②合理布局施工机械设备；③车辆出入现场时应低速、禁鸣；④合理安排工期；⑤禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业等。

施工废水

①临时排水沟、沉淀池；②避免在雨天进行土方作业；③雨天对粉状物料堆放场所和临时堆土场进行遮蔽；④雨天应对各类机械进行遮盖防雨。



附表1  环境污染防治措施一览表
	序号
	污染源
	防治对策措施

	一
	施工期污染防治措施

	1
	废气
	(1)施工场地需实时洒水抑尘，洒水次数根据天气状况而定，若遇到大风或干燥天气应适当增加洒水次数，在靠近何官营一侧的工地应增加洒水次数。

(2)施工工地必须实行围挡封闭施工。围挡高度不低于2.5m，围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观。在靠近何官营一侧应增加围挡的高度。

(3)工地出入口5m内必须进行混凝土硬化，并设置车辆冲洗设施，运输车辆必须冲洗后出场。对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆，必须有遮盖和防护措施，易撒露材料全部实行密闭运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染。

(4)使用商品混凝土。禁止施工现场搅拌混凝土。

(5)施工场地粉(粒)状料堆应尽量选在避风处，尽量远离何官营、经典墅，并对其进行遮盖，防止大量扬尘产生。粉状物料装卸时禁止凌空抛洒；不得在工地内熔融沥青，禁止在工地内焚烧油毡、油漆以及其他产生有害、有毒气体和烟尘的物品。

(6)加强施工现场扬尘控制。严禁从建筑物高处向下倾倒建筑垃圾。

(7)加强施工现场运输车辆管理。混凝土等建筑材料运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输，运输车辆经过居民区时应减速慢行，减少车辆行驶引起的道路扬尘。

(8)选用油耗低、效率高、废气排放达标的施工机械；加强管理，运输车辆必须尾气达标。

(9)对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。建设工地应当按安全、文明施工标准化工地的要求设置各项临时设施。

(10)专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。

(11)尽量避免在大风天气下进行施工作业。根据同类项目工程经验，4级以上大风天气不宜实施土方施工。

(12)建设工程完工后，施工单位应当在1个月内拆除工地围墙、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地清洁。

(13)不能及时清运或回填的土石方应采取土工布覆盖措施。

	2
	噪声
	⑴合理安排施工期，减少施工噪声影响时间，禁止午休时间(12点至14点)及夜间施工(晚10点至次日早6点)。

⑵选用低噪声的施工机械及施工工艺，从根本上降低源强。经调查分析，选低噪型运载车在行驶过程中的噪声声级比同类水平其它车辆降低10～15dB(A)，不同型号挖土机噪声声级可相差5dB(A)。同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。

⑶合理安排高噪声设备的使用时间，同时要选择设备放置的位置，注意使用自然条件减噪，把施工期的噪声影响减至最低。施工现场尽量避免产生可控制的噪声，严禁车辆进出工地时鸣笛，严禁抛扔钢管等。

⑷施工场地四周设置临时围墙，对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量入操作间，适当建立单面声障。

⑸混凝土在配制过程中的噪声和粉尘对外环境的影响均较大。因此，建设方在施工过程采用商品混凝土，实现施工期噪声减量。

⑹引进施工设备时将设备噪声作为一项重要的选取指标，尽量选用带有隔声、消声装置的设备，并加强对施工设备的保养，严格操作规范。

⑺固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。

⑻按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而采用现代化设备。

⑼制定合理的运输线路，车辆运输应尽量避开居民区。

(10)严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准和规定；同时根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》的规定，建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声的建筑施工作业。

	3
	废水
	①设置临时排水沟、临时沉淀池。

②施工废水和基坑积水经沉淀处理后全部回用，不外排。

③雨天地表径流经沉淀后回用于场内洒水抑尘用水、车辆冲洗和建筑养护用水等，不外排。

④施工人员的盥洗废水直接用于洒水降尘。

	4
	固体

废物
	⑴ 废弃土石方委托有资质的渣土清运公司清运至合法弃渣场处理。

⑵ 建筑垃圾和装修垃圾应在施工场地内统一堆存，并采取分类处理措施，分捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；余下无回收价值的，应向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，委托有资质的单位清运至合法建筑垃圾处理场进行处理。

⑶施工人员的生活垃圾委托环卫部门定期清运处理。

	二
	运营期环保对策措施

	1
	废水
	⑴雨污分流：项目应严格实施雨污分流体制，分别建设雨水管和污水管。

⑵导水沟：加油区四周，收集加油区地面清洁废水，导水沟应采取防渗处理。

⑶油水分离池：1个，容积不小于2m³，设置于地块东侧绿化带下，油水分离池应采取防渗措施。项目油水分离池应有资质的单位，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014修订)的设计规范进行设计和施工，建设单位应加强对油水分离池的管理。

⑷化粪池：1个，容积不小于2m³，建议设置于地块东北侧绿化带下，化粪池应采取防渗措施。建设单位应委托环卫部门定期对化粪池沉积物进行清掏，防止废水外溢。

⑸污水处理设施：近期设置1套污水处理设施，处理规模不小于2m³/d，建议设置于地块南侧绿化带内。建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，针对项目污水自身特性及回用水水质要求，设计一套适合项目自身的水处理及回用工艺，规范施工，并做到与项目同时设计、同时施工、同时投入使用。

(6)中水收集池：：1个，收集规模应不小于7m³，建议设置在地块南部位置的绿化带下，用于雨天收集中水，非雨天回用于绿化、地面清洗，并采取防渗处理。

(7) 污水总排口：1个，项目污水总排口应设置明显标志。

	2
	废气
	(1)卸油油气排放控制

①设置卸油油气回收系统：将油罐车卸油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐汽车罐内。该系统回收的油气通过油罐车带回油库进行处理。

②采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。

③卸油和油气回收接口应安装DN100mm 的截流阀、密封式快速接头和帽盖。

④连接软管应采用DN100mm 的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油。

⑤所有油气管线排放口应按GB 50156 的要求设置压力/真空阀。

⑥连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。

(2)储油油气排放控制

①油品密闭储存：采用埋地式油罐进行油品储存，储油罐的通气管共有4根，通气管离地高度约10.5m，管口需安装阻火器。

②所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750 Pa 时不漏气。

③埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。

④应采用符合相关规定的溢油控制措施。

(3)加油油气排放控制

①设置加油油气回收系统：利用真空发生装置辅助回收加油过程中产生的油气。该系统回收的油气返回地埋式储油罐内。

②设置回收型加油枪，真空泵。

③油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%。

④新、改、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L 汽油并检测液阻。

⑤加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。

⑥油气回收系统供应商应向有关设计、管理和使用单位提供技术评估报告、操作规程和其他相关技术资料。

⑦应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。

⑧当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。

(4)其他

定期进行设施设备的完善及维护，严格按规程和管理加油站设施，定期检查、维护，加强油罐附属设备的维修、保持油罐的严密性、改进油罐的操作管理，加强站内设备设施巡检工作，有问题及时控制、解决。

	3
	噪声
	①项目在设备选型上，选择先进的低噪设备和机泵；

②合理布置产噪设备，让高噪声设备远离厂界，避免集中放置；

③设置专门的设备房用于放置高噪声设备；

④对设备底座进行加固，在设备的基座与地板连接处安装减振装置；

⑤在醒目的位置悬挂限速、禁止鸣笛的标牌，出入口处设置减速带。

⑥加强绿化，尽量在厂界四周种植高大乔木(不得种植油性植物)，增加植被密度，加强绿化养护；

⑦加强设备的日常维护和保养，使各设备均处于正常运行状况。

	4
	固体

废物
	①设置一定数量的带盖式生活垃圾桶。

②设置1间危废暂存间，建议设置于辅助房北侧，危废暂存间地面需采取防渗处理，危废暂存间的设置应满足《国家危险废物名录(2008年)》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单等相关规定要求

	5
	地下水
	①设置低液位报警液位监测系统，卸油时当油料达到油罐容量90%时，高液位报警装置应被触动发出警示；当油料达到油罐容量95%时，禁止继续向油罐内卸油。

②采用双层储油罐，油罐埋地设置于油罐池内，油罐采取防渗、防漏、防腐等处理，油罐池采取防渗处理。各油罐池内均需设检测立管，定期检查油罐是否泄漏，并记录备案。

③依据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，结合厂区地质和水文地质条件，对厂区采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)，厂区可划分为一般防渗区和简单防渗区。

一般防渗区：导水沟、隔油池、化粪池、油水分离池、危废暂存间、油罐区等区域划分为一般防渗区。

简单防渗区：站房及厂区内其他等污染物产生量少的区域划分为简单防渗区。

A、对于一般防渗区，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。

B、对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。

①项目产生的废水应严格按照本环评的要求，经污水处理站处理达标后回用。禁止项目废水未经处理随意乱排。

②)建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，对污水处理站进行设计和施工，确保出水水质达标，并加强日常维护和检修，确保其处于正常运行状况。

④项目运营期产生的固体废弃物需采取针对性的处理处置措施，使项目产生的固体废弃物处置率达到100%，杜绝乱堆、乱弃固体废弃物；危废暂存间采取防雨淋防渗措施，加强固体废物的日常管理，固体废物集中堆放，及时清运处理。防止固体废物中的污染物进入到土壤环境中，被雨水冲刷后下渗污染地下水。

⑤油罐池内间隙用沙填充，一旦发生油品泄漏，吸收了油品的沙应作为危险废物，委托有资质的单位清运处置。

	6
	环境风险应急措施
	①按照相关法律法规和行业规范，配套设置相应的消防设施。

②对油罐、输油管线、罐池、储油区地面等做好防渗。
③完善企业环境风险防范与应急管理体系，制定企业突发环境事件应急预案等措施进行防范和应对。


附表2 建设项目运营期环境监测计划一览表

	监测时间
	监测对象
	监测点位
	监测因子
	监测频率
	执行标准

	运

营

期
	废气
	项目厂界
	油气(非甲烷总烃)
	每年监测一次

连续监测2天，每天监测3次
	厂界处无组织排放的油气浓度达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点≤4.0 mg/ m³

	
	
	通气管口
	
	
	通气管处排放的油气浓度达《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中的标准：油气(非甲烷总烃)≤25g/m³

	
	噪声
	项目厂界
	厂界噪声
	每年监测一次

连续监测2天，昼夜各监测1次
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类和2类标准，其中临昆禄公路（108国道）一侧厂界达4类标准：昼间≤70dB(A)夜间≤55dB(A)；其余各侧厂界达2类标准：昼间≤60dB(A)夜间≤50dB(A)

	
	废水
	近期
	污水处理设施出口
	CODCr、BOD5
SS、氨氮、总磷、石油类
	每年监测一次

连续监测3天，每天监测3次
	达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)(绿化、道路清扫、绿化)标准中最严的污染物标准限值

	
	
	远期
	污水排放口
	CODCr、BOD5
SS、氨氮、总磷、石油类
	每年监测一次

连续监测3天，每天监测3次
	达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准


附表3  环保设施竣工验收一览表
	序号
	污染源
	污染因子
	验收措施
	规模
	验收标准

	1
	盥洗废水、公厕冲厕废水、场地清洁废水
	CODcr、SS、BOD5、氨氮、总磷、动植物油、石油类
	雨污分流
	/
	远期：达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准

	
	
	
	导水沟
	位于加油区四周，防渗
	

	
	
	
	油水分离池
	1个，容积不小于2m³，防渗
	

	
	
	
	化粪池
	1个，容积不小于2m³，防渗
	

	
	
	
	污水处理设施（近期）
	1套，处理规模≥2m³/d
	近期：达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)(绿化、道路清扫、冲厕)标准中最严的污染物标准限值

	
	
	
	中水收集池（近期）
	一个，容积不小于7m³，防渗
	

	2 
	加油区、储油区
	非甲烷总烃
	卸油油气回收系统
	1套，卸油油气回收系统
	厂界处无组织排放的油气浓度达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点≤4.0 mg/ m³

	
	
	
	加油油气回收系统
	1套，加油机真空辅助油气回收系统（含回收型加油枪、真空泵等）
	

	
	
	
	通气管
	4根（一个储罐设置一根），离地高度10.5m，管口安装阻火器
	通气管有组织排放的油气满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中要求：油气排放浓度≤25g/m³

	3
	设备噪声、车辆噪声等
	噪声
	限速禁鸣标牌、出入口减速带
	/
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类和2类标准，其中临昆禄公路（108国道）一侧厂界达4类标准：昼间≤70dB(A)夜间≤55dB(A)；其余各侧厂界达2类标准：昼间≤60dB(A)夜间≤50dB(A)

	4
	固体废弃物
	油罐清洗废物
	危废暂存容器、危废暂存间、委托有资质的单位即清即运
	/
	处置率100%

	
	
	油水分离池油污
	
	
	

	
	
	消防沙
	
	
	

	
	
	生活垃圾
	垃圾桶、委托环卫部门清运
	
	

	
	
	沉淀池污泥和化粪池沉积物
	
	
	

	
	
	废手套、毛巾、工作服
	
	
	

	5
	环境风险
	/
	罐池防渗、消防设备等
	/
	/
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图5-7  项目油气回收措施及排放路线
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