
富民县环境保护局关于昆明机筛工贸有限公司富民分公司机制筛网孔板生产项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对昆明机筛工贸有限公司富民分公司机制筛网孔板生产项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年6月25日－2018年7月3日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	机制筛网孔板生产项目
	大营五金产业园5号地块
	昆明机筛工贸有限公司富民分公司
	云南湖柏环保科技有限公司
	昆明机筛工贸有限公司富民分公司机制筛网孔板生产项目位于富民工业园区大营五金产业园5号地块，项目占地面积为2379.59平方米，主要建设生产区、生活区、办公区等。项目利用生产厂房2部分进行装修后作为生产区，恢复机制筛网孔板生产线，年生产100t不锈钢筛板、80t热轧板孔板、80t冷轧板筛板、20t弯管以及20t其他钣金件。项目总投资2000万元，其中环保投资3.62万元。


	污染防治措施
1.废水污染防治措施
（1）实行雨污分流，建设一座≥5m³/d的污水处理站，建设≥2m³的中水临时储罐，建设≥2m³的隔油池，建设≥3.1m³的化粪池。生活废水经隔油池、化粪池处理后通过污水处理站处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准后回用于厂区绿化，回用不完的外排。外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标。

（2）设置规范化排污口，并设明显标志。
2.废气污染防治措施

（1）大气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。

（2）安装油烟净化器，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，油烟最高允许排放标准2.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

4.固体废物污染防治措施
 （1）设置不小于2m2危废暂存间，废机油、含废机油抹布定期委托有资质单位处置。

（2）边角废料集中收集后与生活垃圾一起委托环卫部门处理。固体废物处置率100%。

三、总量
废水：0.0128万t/a ，CODcr：0.0064t/a，TP：0.0001 t/a，氨氮：0.0006 t/a；粉尘：0.0094t/a；固体废物处置率100%。
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