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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。
8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况
	项目名称
	昆明机筛工贸有限公司富民分公司机制筛网孔板生产项目

	建设单位
	昆明机筛工贸有限公司富民分公司

	法人代表
	刘国富
	联系人
	刘国富

	通讯地址
	云南省昆明市云南省昆明市富民工业园区的大营-茨塘片区建材五金产业园5号地块

	联系电话
	13529210423
	传真
	/
	邮政编码
	650400

	建设地点
	云南省昆明市云南省昆明市富民工业园区的大营-茨塘片区建材五金产业园5号地块

	立项审批

部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案[2012]0039

	建设性质
	改建
	行业类别及代码
	金属结构制造（C3411） 

	占地面积
（平方米）
	2379.59
	绿化面积（平方米）
	-

	总投资
（万元）
	2000
	其中：环保投资（万元）
	3.62
	环保投资占总投资比例
	0.18%

	评价经费
（万元）
	2.0
	预期投产日期
	-

	工程内容及规模:

一、任务由来
昆明机筛工贸有限公司于2012年11月9日取得企业投资项目备案，备案证号：富发改企业备案﹝2012﹞0064号，随后于2013年2月4日取的关于《昆明机筛工贸有限公司机制筛网孔板生产项目环境影响报告表》的环评批复。2013年2月在富民工业园区大营建材五金园区5号地块正式开工建设生产厂房，主要进行烤烟机网板、烤梗机网板、矿山设备网板、水泥设备网板、环保除尘网板、制药设备网板和纸业设备网板，年产预计各种规格的网板约300t，于2014年年底竣工投产。该项目生产运营一段时间后，昆明机筛工贸有限公司于2015年重新编制昆明机筛工贸有限公司机制筛网孔板生产项目环境影响报告表（补充报告）的评价，并于同年10月13日取得关于《昆明机筛工贸有限公司机筛孔板生产项目环境影响报表（补充报告）》的环评批复，根据富民县环境保护局文件（富环保复﹝2015﹞44号），富民县环保局同意《补充报告》昆明机筛工贸有限公司机筛孔板生产项目不进行建设，并将生产厂房一、生产厂房二用途变更为标准厂房外租，综合楼、综合办公楼作为办公生活设施外租，厂房总建筑面为8483.02㎡。
根据现场调查及业主提供的资料，生产厂房二合计占地面积3037.28㎡，昆明机筛工贸有限公司将生产厂房二隔出1566㎡租给昆明云盾消防设备有限公司作为该公司生产车间，剩余1474.28㎡厂房作为昆明机筛工贸有限公司富民分公司机制筛网孔板生产车间，另外综合楼（该楼与昆明云盾消防设备有限公司共用）总建筑面积为908.31m2，共三层，其中一楼为食堂，2～3楼办公。昆明机筛工贸有限公司富民分公司依托现有部分标准厂房恢复机制筛网孔板生产线，昆明机筛工贸有限公司富民分公司机制筛网孔板生产项目主要生产产品为100t不锈钢筛网、80t热轧板孔板、80t冷轧板筛板、20t弯管以及其他钣金件20t，合计年生产产品300t。本项目主要依托生产厂房二部分厂房，生产设备主要依托原购置设备。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“I金属制品”中“67金属制品加工制造”，本项目不涉及电镀和喷漆工艺，因此本项目编制环境影响报告表。

昆明机筛工贸有限公司富民分公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，根据国家建设项目环境管理的有关规定和省环保厅的有关要求及规定，到项目区作了细致踏勘，收集有关资料，按照环境影响评价有关技术规范，编制了《昆明机筛工贸有限公司富民分公司机制筛网孔板生产项目环境影响报告表》，供建设单位上报评审。
二、项目概况

1、工程内容及规模

项目位于云南省昆明市富民工业园区的大营-茨塘片区建材五金产业园5号地块，厂区中心位置地理坐标为东经：102°32'05.52"、北纬：25°13'46.41"，其地理位置和周边关系详见附图1、图2-2。建设内容主要含生产区、生活区、办公区等。项目利用生产厂房2部分进行装修后作为生产区，恢复机制筛网孔板生产线，生产设备主要依托原购置设备，主要生产5种产品：年生产100t不锈钢筛板、80t热轧板孔板、80t冷轧板筛板、20t弯管以及20t其他钣金件。办公区位于厂房南侧约29m处的综合楼。厂房是钢架彩钢瓦结构，主要是用于企业生产线的建设，本项目南侧紧邻昆明云盾消防设备有限公司生产车间，西北侧约10m处为健飞实业，该厂暂未生产运营；综合楼是混凝土砖制式结构。项目主要工程内容具体见表1-1。
表1-1  项目工程组成及占地面积

项目名称

建设内容

建设规模

备注

主体

工程

生产区

建筑面积为2379.59m2
利用本公司标准厂房2
办公区

综合楼2～3楼
利用本公司综合楼
卫生间

综合楼楼内

食堂
综合楼1楼，约311.46m2
公用
工程

给水设施

/

市政自来水

供电

/

市政电网

废气治理
打磨粉尘

对地面进行及时清扫

-
焊接粉尘

厂房门窗

已建
食堂油烟
安装一套油烟净化器，净化效率不低于60%，排气筒要高于综合楼1.5m。
新建

废水治理

食堂废水、生活污水
依托昆明机筛工贸有限公司标准化厂房雨污分流以及污水处理设施［污水处理站规模5m³/d，工艺为生物接触氧化法，出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准，绿化回用不完外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标，两者指标相同取其严。三级隔油池为1m³。
已建
固废治理

垃圾桶

5个
新建

边角废料暂存处

10m2的场地
新建
危废暂存间
新建2㎡危废暂存间，满足“三防”要求即防渗、防淋滤及防流失。粘贴危险废物标志，委托具有相应资质的单位收集最终处置。
新建
噪声治理

设备减震垫减震、厂房隔音

/

绿化
-
-
2、原料、能源消耗

（1）原辅料用量及能耗情况

项目主要加工生产不锈钢筛板、热轧板孔板、冷轧板筛板及弯管等产品，所使用的原辅料主要为冷轧板材、热轧板材、不锈钢板材、不锈钢圆管、不锈钢方管、无缝钢管、方钢、槽钢及焊丝等。原辅材料用量及能耗情况见表1-2。

表1-2  原辅料用量及能耗情况一览表

序号

产品

名称

单位

年耗量

来源

备注

原料

1

不锈钢筛板

不锈钢板材

t/a
101
外购

/

2

热轧板孔板

热轧板材

t/a

80.5
外购

/

3

冷轧板筛板

冷轧板材

t/a

80.5
外购

4

弯管

不锈钢圆管

t/a

7
外购

/

不锈钢方管

t/a

7
无缝钢管

t/a

7
5

其他钣金件
方钢

t/a

10.5
外购

/

槽钢

t/a

10.5
辅料

6

/

实心不锈钢焊丝
t/a

0.8
外购
共用

3、产品方案
项目主要加工生产不锈钢筛板、热轧板孔板、冷轧板筛板、弯管及其他钣金件等产品。各产品方案明细详见表1-3所示。

表1-3 项目产品方案一览表
序号

产品名称
单位

数量

1

不锈钢筛板
t/a

100
2

热轧板孔板
t/a

80
3

冷轧板孔板
t/a

80
4

弯管
t/a

20
5

其他钣金件
t/a

20
合计

t/a
300
4、生产设备

本项目主要生产设备见表1-4所示。

表1-4 主要生产设备一览表
序号

设备名称

数量（台）
型号

生产产家

1

剪板机

1
Q11-6X2500C
贵州黔南锻压机床厂
2

液压摆式剪板机
1
QC12Y-4X4000
上海帅力机械制造有限公司
3

液压板料折弯机

1
MODELWC67Y100-4000
无锡金球机械有限公司

4
开式固定台深喉压力机

3
J21S-80
内江四海锻压机床有限公司

5
卧轴距台平面磨床
1
MYS7120
昆明磨床厂

6
万能工具铣床
1
X18126
昆明机床厂

7
辊式板材校平机
1
Y20400
南京标博精密机械有限公司
8
数控液压弯管机
1
DW38NCBL
张家港市台和机械制造有限公司

9
氩弧焊机

2
YD-350ER
唐山松下产业机械
10
普通车床
1
CS6140
宝鸡机床厂

11
电焊机
2
ZX7-400B
深圳欧科瑞凌焊机有限公司

12

砂轮机
1

MQ32113
江苏金鼎电动工具制造有限公司

13

开式固定台深喉压力机
1

J21S-40

贵州黔南锻压机床厂

14

数控固定台压力机

4

QX21-40

云南省粮油机械厂

15

切割机

2

TU56-21

上海佩金机械有限公司

5、公用工程
（1）给水
项目生活用水由市政自来水供水系统取水供给。
（2）排水
本项目厂区内无生产废水产生；生活办公废水依托已建污水处理站处理后用于厂区绿化，多余达标外排。
（3）供电
项目用电由市政电网供给，可以满足项目的生产、生活供电。

6、劳动定员及生产班制

劳动定员：项目劳动定员15人，在项目区食堂吃中午饭1顿，不住宿。生产班制：9:00~17:00，每天工作8小时，年运行270天。

7、总平面布置

项目总平面布置分为生产区、办公区、生活区，其中生产区包括成品堆放区、原料堆放区、剪板区、冲孔区、折弯区、焊接区、打磨区、检验区、产品堆放区。生产区位于同一厂房内，产噪设备均设置于生产区中部，成品堆放区位于厂区西北部大门右侧，原料堆放区位于厂区西部。办公区、生活区位于厂房南侧29m处的综合楼，项目总平面布置详见附图2-3。

8、环保投资情况

项目投入总资金为2000万元，为企业自筹，主要用于设备购置和生产区建设、环保设施等，其中用于环保的约3.62万元，占总投资的0.18%。环保投资详见表1-5。

表1-5 环保投资一览表（单位：万元）
时期

类别
环保措施

数量

投资（万元）
备注

废气
油烟净化器，净化效率≥60%，油烟排气口高于综合楼1.5
1套

1.00
新增

废水

三级隔油池（2m3）

1个

-
已建
污水处理站

1座

-
已建
化粪池3.1m³
1个
-
已建
实行雨污分流
-
-
已建
规范化排污口，设明显标志

-
0.10
新增
固废

边角废料堆放区

50m2
0.50
新建

生活垃圾桶

5

0.02
新增

危废暂存间，满足“三防”要求即防渗、防淋滤及防流失。粘贴危险废物标志，委托具有相应资质的单位收集最终处置。
占地面积50m2。
2.00
新增
合计

/

/

/

3.62
/



	与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题:
改建项目主要利用已有的空置标准厂房及原购置设备，该厂房无遗留的污染问题。因此项目原有污染主要为原项目产生的污染物，主要有废气、废水、噪声、固废等，具体污染物排放情况引用《昆明机筛工贸有限公司机制筛网孔板生产项目环境影响报告表》及《昆明机筛工贸有限公司机筛孔板生产项目环境影响报表（补充报告）》的核算数据。

一、原项目工程概况

原项目占地面积11415.21㎡，绿化面积为1769㎡。建设生产车间、办公综合楼等。原项目经济技术指标见表1-6所示。
表1-6 建设项目经济技术指标

主体工程
层数
该幢占地面积

该幢建筑面积

生产车间一

2F

1204.23m2

2408.46m2

生产车间二

2F

3037.28m2

6074.56m2

综合楼

3F

311.46m2

908.31m2

综合办公楼

5F

378.72m2

1874.10m2

总建筑面积

11265.43m2

其中

配套用房建筑面积

2782.41m2
生产用房建筑面积

8483.02m2
总占地面积

4931.69 m2
其中

配套用房建筑面积

690.18m2
生产用房建筑面积

4241.51m2
建筑密度

43.00%

容积率

0.99

绿地率

15.50%

根据富民县环境保护局文件（富环保复﹝2015﹞44号），富民县环保局同意《补充报告》昆明机筛工贸有限公司机筛孔板生产项目不进行建设，并将生产厂房一、生产厂房二用途变更为标准厂房外租，综合楼、综合办公楼作为办公生活设施外租，厂房总建筑面为8483.02㎡。
二、原项目污染物排放情况

根据富民县环境保护局文件（富环保复﹝2015﹞44号），富民县环保局同意《补充报告》昆明机筛工贸有限公司机筛孔板生产项目不进行建设，并将生产厂房一、生产厂房二用途变更为标准厂房外租，综合楼、综合办公楼作为办公生活设施外租，厂房总建筑面为8483.02㎡。变更为标准厂房后该项目不再设总量控制指标。
1、污染物排放

原项目变更为标准厂房后，将生产厂房一、生产厂房二用途变更为标准厂房外租，综合楼、综合办公楼作为办公生活设施外租，厂房总建筑面为8483.02㎡管理人员不再此办公食宿，因此原标准厂房不会产生污染物，该项目不再设总量控制指标。 
2、项目已建环保设施

（1）废水

①、已建污水处理站，污水处理站工艺采用生物接触氧化法，处理规模5

m³/d。根据云南省核工业二零九地质大队2016年6月4日在污水处理设施出水口采样检测结果为：SS：5 mg/L，CODcr：3 mg/L，BOD5：1.0 mg/L，TP：0.21 mg/L，NH3-N：0.107 mg/L，动植物油：0.063 mg/L，从检测结果可以看出，经过污水处理站处理后的中水既能满足绿化用水标准也满足外排废水标准。
②、针对厨房废水已建有三级隔油池，容积为2m³。
③、已实行雨污分流。
④、已设置规范化化粪池，容积为3.1m³。

（2）废气

项目厨房未安装相应油烟净化器。
3、原项目存在的问题

根据我单位技术人员于对原项目现场勘察，原项目污染物问题主要有：

（1）项目设置的厨房未安装油烟净化器，油烟排气筒高度不满足规范要求。

（2）项目未设置规范排污口。

（3）项目只进行零星绿化，综合办公四周空地未进行绿化。
（4）原项目取得环评批复后，未及时开展竣工环保验收。
3、以新带老的环保措施

（1）项目食堂照按照《饮食业油烟排放标准》（18483-2001）选用了合格达标的油烟净化装置，油烟净化最低去除率≥60%。排放浓度为2mg/m3，含油烟废气经抽油烟机净化处理后经高于综合楼1.5m的排气筒排出。

（2）设置规范化排污口，并设置明显标志。
（3）对厂区进行全面绿化，绿化面积要满足规划的1769㎡。

（4）原项目环保设施一并纳入本项目进行环保验收。



表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置

(1)、项目地理位置

富民县地处滇中，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23千米。富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东临寻甸、嵩明两县，南接五华、西山两区，西与禄丰、武定两县接壤，北和禄劝县山水相连。东西宽44.2公里，南北长51.6公里，总面积993平方千米。自古为川藏、滇北入滇中重镇昆明之要津，素有“滇北锁匙”之称。

永定街道办事处位于昆明市西北部，地处富民县城（地理坐标为东经102°21'~102°47'，北纬25°08' ~25°36'），东邻散旦镇，南连西山区，西与西山区、禄丰县接壤，北靠罗免镇，面积152.6平方公里。建设项目位于富民县永定镇大营砂锅村，地理坐标为东经102°32'9.46"，北纬25°13'40.87"。项目地理位置情况见附图2-1。
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图2-1  项目地理位置图

(2)、项目与周边环境关系情况

本项目位于昆明市富民工业园区的大营-茨塘片区5号地块，厂区中心位置地理坐标为东经：102°32'05.52"、北纬：25°13'46.41"，其地理位置和周边关系详见附图1、附图4。项目区交通设施较完善，供水、供电设施完善。项目北面紧邻昆明机筛工贸有限富民分公司机制筛网孔板生产；西南面18m处为万嘉水箱生产厂；东面靠山；南面25m处为鹰达印刷厂，项目区周边关系见下图2-2。
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图2-2   建设项目周边环境示意图

2、地形、地貌

富民县县境似一不规则梯形，地势南高北低，东西宽44.2km，南北长51.6km。境内西部、西北部山脉属三台山余脉，东部、东北部、南部和中部山脉属拱王山余脉。望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地山岭相间，河流纵横，山多坝少，河谷和盆地占总面积的12.5%。有大小坝子18个，最大的富民县城坝子面积为23km2，山区半山区占87.5%。县境内最高海拔2817m，最低海拔为1455m，高差达1362m。

3、地质条件

富民县的地质构造属昆明凹陷中部。褶皱发达，褶皱线为南北走向，地层比较完整。从元古界昆阳群到新生界第四系，除缺古生界志留系外，其它地层均有出露，全县从老到新的地层分布及其岩性大致为：

西部与禄丰交界的边沿地带，以元古界地层为主，岩性为砂岩，白云质灰岩等。螳螂川以东的大部分地区和西侧的部分地区，以古生界的地层为主。寒武系的灰质白云岩、泥质灰岩和砂岩，出露于麻地-龙潭-宜格-杜朗地段，奥陶系的紫红、灰白、灰黄色砂岩夹杂色云母质页岩（见三村大桥附近），大营-瓦恭、宜格-杜朗、对方-龙潭（款庄）等地。泥盆系的黄绿、灰白色砂岩、泥质页岩，出露于束刻-毛依甸-东核等地。二迭系的灰岩和玄武岩，多数地区都有出露，分布较广。罗免、散旦镇的大部分，永定街道、款庄镇部分地区（瓦窑、西山、青华、多宜甲）以中生界三迭-侏罗-白垩系的地层为主，岩性为紫红色，朱红色页岩、泥岩和粉砂岩。永定、款庄、赤鹫、东村、散旦等地坝子以新生界第四系冲积物为主，次为洪积、坡积物，岩性为砂、砾石、粘土等。

4、气象、气候
富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8豪巴，相对湿度72%。年均雨天136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。

5、水文

富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。

项目所在区域为螳螂川水系的汇水范围，螳螂川是滇池唯一出水河流，流经西山区海口、安宁市、富民县，禄劝县汇入金沙江，也是滇池出水口的纳污河流。螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣Ⅴ类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全场63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。
项目纳污河流为大营小河，大营小河为螳螂川支流，大营小河源于西山区沙朗湖，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，径流面积为362km2，其支流新桥河长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营小河。大营小河在县境内长度12.2km，年入境水量6250*104m3，落差41m。年平均流量1.98m3/s。由于大营小河流经区域主要是山区和少量的农村，因此水质较好，从现场勘察来看，大营小河水质清澈透明。

6、土壤
富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。

全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200m以下的罗免、散旦2个镇和永定街道、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500m以上的老青山、望海山等高寒地区。

7、植被及生物多样性

富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗砾属和石砾属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石砾、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。

据现场踏勘，项目厂区北主要是少量绿化植被，没有任何原生植被。生态环境主要由人为控制，自身调节能力较低。

	社会环境（社会环境、文物保护等）：
1、富民县工业园区概况

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》，富民县工业园区产业布局规划为“两轴三园六组团”的产业空间布局结构。
（1）“两轴”
沿昆武高速公路和轿子雪山旅游专线形成两条产业发展轴线。

其中，沿昆武高速公路的产业发展轴，串联县城、装备制造产业园和钛产业园，着重发展钛产业、装备制造产业，辅以发展食品加工、机械加工、商贸物流等产业，是一条综合性的产业发展轴，也是富民县产业发展主要轴线。

沿轿子山旅游专线沿线发展轴，主要串联散旦片区和款庄-东村片区，已发展新材料产业为主，辅以发展新能源、农副产品加工等产业，是富民县战略性新兴产业发展轴。

（2）“三园”
结合工业园区用地，构建钛产业园、装备制造产业园及新材料产业园三大园区。

装备制造产业园：以白石岩-哨箐组团为主，重点发展装备制造业，辅以机械加工、精细化工、商贸物流等产业的发展。

钛化工产业园：以大白坡组团为主，重点发展钛行业，向精细化工方向发展，辅以仓储物流等产业的发展，打造全国重要的金属钛（钛材）生产基地。

新材料产业园：包括大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团和赤鹫组团，以半导体为主导的新材料产业，辅以新能源、精细化工、农副产品加工、食品加工、商贸物流等产业的发展。

（3）“六个产业组团”
白石岩-哨箐组团：白石岩组团包含白石岩、哨箐、麦竜、烟墩四个地区，目前已有一定的产业发展基础，现状产业主要包括环保产业、机械加工、化工产业等。

白石岩组团距离富民县城较近，紧邻昆武高速和昆禄公路，拥有良好交通区位和用地条件，是富民工业园区近期重点打造和发展的核心区域。

未来，白石岩组团将重点发展以节能环保设备为主导的装备制造业，打造昆明市重要的装备制造产业基地。同时，辅以发展精细化工产业，麦竜片区现有的磷化工产业在有条件的情况下应考虑逐步向钛化工产业园转移，现状机械加工、环保产业可适当保留。

大白坡组团：大白坡组团现状产业发展主要包括大白坡钛产业园。

大白坡组团拥有丰富的钛矿、磷矿等矿产储量，拥有发展钛产业、磷产业的先天优势条件，因此，未来应在在现状钛化工发展的基础上，开发中高端钛化工产品，推动钛化工向精细化工方向发展，同时，大白坡片区组团临近昆武高速、昆禄公路等区域性交通干道，交通便利，未来可发展商贸物流等产业类型。

大白坡钛产业园可进一步提升产业层级，推动钛化工产业向精细化、科技化方向发展，提升产业科技含量和产品附加值，并延伸产业链。同时，考虑到钛化工产业对片区环境可能造成的影响，富民工业园区组织了环境影响报告书的编制。其中指出，大白坡组团所处地区的土地、大气容量能满足工业园区的建设要求，而水环境容量则对工业园区发展有一定的限制，需加大对园区环保设施的投入，确保水环境安全。

赤鹫组团：发展以半导体为主的新材料，并延伸起产业链，打造半导体新材料产业园。

大营-茨塘组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，并推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。

散旦组团：积极引导以半导体为主的新材料产业的发展，同时充分发挥片区林产品生产的优势，积极发展林产品加工等产业类型，适度发展农副产品加工等产业。结合紧邻轿子山专线的区位优势发展商贸物流产业。

款庄-东村组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，辅以发展光伏发电、风力发电等新能源产业，在现状钛化工发展的基础上，将钛化工向精细化工方向发展，同时延续东村组团已初具规模的薰衣草芳香产业等精细化工产业，适度发展农副产品加工业等产业。

本项目位于大营-茨塘组团中的大营五金建材产业园5号地块。环评单位实地踏勘调查，项目所在区域目前建设有给水管钱，但未建设有污水管网，园区未建设有污水处理厂，园区雨水经排水沟渠收集后排入大营小河。
2、名胜古迹和历史文物

经过环评单位现场踏勘及查阅有关资料，项目所在区域由于长期的人为活动，评价范围内未发现国家珍稀濒危保护动植物，无自然保护区，无风景名胜区，无文物古迹。



表三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园5号地块，根据《富民县工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，该区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
为了说明项目所在区域的环境质量现状，本项目引用《云南雷鸣石油设备制造有限公司双层油罐系列产品生产项目环境影响报告书有限公司双层油罐系列产品生产项目环境影响报告书》中云南雷鸣石油设备制造有限公司于2017年1月3日至2017年1月9日委托云南省环境科学研究院环境分析测试中心对该项目厂址所在地周边环境空气质量和声环境质量现状的监测结果。本次环评选取其中大气环境敏感点在本项目西南面400m处的大营村（上风向），同时该监测点也本项目大气环境敏感点，其次该项目厂址位于本项目北侧550米处。环评认为本次环评选取该项目厂址及敏感点的监测结果作为本项目所在区域的环境空气现状是可行的。具体监测结果见表3-1。

表3-1     环境空气现状监测及评价结果   单位：mg/m3
结果

监测点

项目

一小时平均浓度

24小时平均浓度

范  围

标准值

超标率(%)

范  围

标准值

超标率(%)

大营村

TSP

--

--

--

0.094-0.14

0.30
0

PM10

--

--

--

0.054-0.065

0.15
0

SO2
<0.007-0.015
0

<0.007-0.012
0.15
0

NO2
<0.005-0.015
0

0.005-0.013

0.08
0

厂址

TSP

--

--

--

0.086-0.12

0.30
0

PM10

--

--

--

0.046-0.054

0.15
0

SO2
<0.007-0.013
0

<0.007-0.010
0.15
0

NO2
<0.005-0.014
0

<0.005-0.010
0.08
0

甲苯

0.036-0.075
0.60
0

--

--

--

二甲苯

0.111-0.130
0.30
0

--

--

--

非甲烷总烃

0.06-0.18
2.00
0

--

--

--

由表3-1可知，评价区2个测点TSP、PM10、NO2、SO2的 24小时平均浓度均低于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准限值；NO2、SO2的小时平均浓度低于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准限值，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃满足标准要求，可表明项目所在区域内环境空气质量均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2、地表水质量现状

本项目最近的地表水体为大营小河，距离项目区890m。大营小河为螳螂川支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水功能为工业用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。根据昆明市2016年环境质量公报，螳螂川富民大桥断面水质类别为劣V类，不满足《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》中《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水体标准要求。
项目纳污河流大营小河水功能区为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。由于大营小河流经区域主要是山区和少量的农村，受污染程度轻，从现场勘察来看，大营小河水质清澈透明，可以满足《地表水水质标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。

3、声环境质量现状

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园砂锅村，项目位于昆明富民工业园区（永定—大营片区）规划范围，环境功能区划为3类区，周围主要噪声源为工业生产设备噪声等，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。
周围主要噪声源为工业生产设备噪声等，根据现场调查，项目周边企业与本项目相距较远，对本项目影响相对较小，项目周边声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准的昼间限值65dB(A)，夜间55 dB(A)。项目区周边声环境质量较好。

4、生态环境质量现状

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园5号地块，根据现场勘察，项目四周均为工业企业，所在区域植被较少，无珍稀物种，无需要特殊保护的动植物。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目主要环境保护目标如下：

1、环境大气

项目营运期的大气污染物主要为粉尘，因此本项目的大气环境保护目标为以项目所在地中心500m范围内的区域的大气环境保护目标，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准保护。

2、地表水

项目区南面890m处的大营小河。大营小河为螳螂川支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，项目所涉及螳螂川河段为“富民大桥—普渡河桥”河段Ⅳ，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体。大营小河按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水体标准保护。

3、声环境

声环境保护目标为以项目所在地为中心200m范围内的噪声敏感区，声环境质量按《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准保护。项目周边200米范围内没有声环境保护目标
项目区周围环境保护目标详见表3-1。

表3-1 项目主要保护目标

保护目标

与项目区距离

与项目区位关系

受影响人数

环境因子

保护级别

砂锅村散户
350m

西南侧
10户，32人
大气环境

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
大营村

400m
西南侧

50户，161人

园区公租房
320m

西侧
1249户，3997人
大营小河
890m

南面

——

水环境

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准




表四、评价适用标准
	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量标准

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，为工业园区，项目区域环境空气功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-1。
表4-1   环境空气质量标准   单位：μg/m3

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值（μg/m3）

SO2
年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

颗粒物（粒径小于等于 10 μm）
年平均
70

24小时平均
150

颗粒物（粒径小于等于 2.5 μm）
年平均
35

24小时平均
75
总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
200

24小时平均
300

2、地表水环境质量标准

根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，项目所涉及的螳螂川河段、大营小河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准，标准限值见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L（pH无量纲）

项目

pH

COD

BOD5
NH3-N

TP
TN

溶解氧

粪大肠杆菌
Ⅳ类
6～9

≤30
≤6
≤1.5
≤0.3
≤1.5
≥3.0
≤20000个/L
3、声环境质量标准

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；项目周围保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；标准限值见表4-3。

表4-3   声环境质量标准限值   单位：dB(A)

类别

适用区域

等效声级限值
昼间

夜间

2

居民区
60
50
3

工业区
65
55


	污

染

物

排

放

标

准
	本项目利用原有空置标准厂房及原项目安装设备，项目不涉及施工期。

1、废气

（2）运营期
①项目运营期产生的粉尘，为无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准无组织排放周界外浓度最高点和无组织排放监控浓度限值，标准值见表4-4。
表4-4 大气污染物排放标准
污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
粉尘

1.0
②项目厨房区设置1个基准灶头，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模（基准灶头数≥1，＜3）最高允许排放浓度≤2.0mg/m3、净化设施最低去除效率≥60%，标准值见表4-6。
表4-5 饮食业油烟排放标准

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

≥60
2、废水
项目工作人员在项目区内工作、吃饭，不留宿，租用综合办公楼，项目生产过程不使用水，无生产废水产生。项目运营过程中，废水主要为食堂废水及其他生活用水，生活废水排入化粪池，化粪池废水由厂区污水处理站处理后用于厂区绿化，回用不完外排。因此项目营运期回用水水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准，具体指标见表4-7；绿化回用不完外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标，具体指标见表4-8。
表4-7 城市污水再生利用 城市杂用水水质标准 （单位mg/L）

标准类别

pH

溶解氧
BOD5
氨氮
总大肠杆菌数
阴离子表面活性剂
绿化用水标准 
6~9

≧1
≤20
≤20
≤3
≤1.0
表4-8 污水排入城镇下水道水质标准（单位：mg/L）

污染物名称

COD
BOD5
SS
动植物油
石油类
氨氮
TP 

阴离子表面活性剂
粪大肠杆菌书
排放浓度
50
10
10
1
1
5
0.5
0.5
103
以上两者标准相同取其严。

3、噪声

（1）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值详见表4-9。

表4-10 工业企业厂界噪声排放标准  单位：Leq〔dB(A)〕

类别
昼间
夜间
3类

65

55

4、固体废弃物

本项目运营期的边角料和生活垃圾等属于一般固体废物，执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和2013年修改单。项目运营过程产生的废润滑油、废机油执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和2013年修改单。

	总

量

控

制

指

标
	建议总量控制指标：
根据本项目的排污特征，结合国家“十三五规划”污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：

1、废水

本项目无生产废水，废水为生活废水，产生量0.0259万t/a，外排废水0.0128万t/a，主要污染物排放量如下：SS排放量：0.0013 t/a，CODcr排放量：0.0064t/a，BOD5排放量：0.0013 t/a，TP排放量：0.0001 t/a，NH3-N排放量：0.0006 t/a，动植物油排放量：0.0001 t/a。本项目设置总量控制指标为CODcr排放量：0.0064t/a，TP排放量：0.0001 t/a，NH3-N排放量：0.0006 t/a。。
2废气
项目合计排放粉尘量为0.0094t/a，不排放其他大气污染物，因此本项目总量控制指标为粉尘，量为0.0094t/a。

3、固体废物处置率100%。



表五、建设项目工程分析
	1、 施工期

本项目为利用原项目空置厂房及已经安装的生产设备，项目不存在施工工期，施工期污染源源强分析不再赘述。

2、 运营期

1、工艺流程

本项目运营期主要加工生产不锈钢筛板、热轧板孔板、冷轧板筛板及弯管等产品。工艺流程为：

①、下料：首先按照客户要求将原料金属板材进行下料，该过程有剪板机发出的机械噪声和废边角料。
②、冲孔：下料完毕的板材在冲孔机上进行冲孔，该过程有机械噪声和废边角料。
③、折边：如果客户需要折边则在折边机上将板材边缘折弯，如不需要则直接交付成品，该过程有一定噪声产生。
④、电焊：如果客户需要在筛板局部焊接其他附属配件（如吊装环等）则进行少量焊接即可交付成品，该过程有一定噪声及粉尘。
⑤、维修：为了便于设备易损部件的维修和保养，项目还配有一台车床及磨床，只用于加工少量易损件，该过程有一定噪声和固废产生。

[image: image3.emf]钢薄板 剪板机下料 冲孔机

折边机

电焊机

成

品

车床 平磨机 易损零配件

噪声

固废

噪声

噪声

固废

噪声

粉尘

噪声

固废

噪声

固废


图5-1 项目工艺流程及污染工序

2、产污环节分析

项目产污环节如表5-1所示。

表5-1  产污环节表
污染类别

产物节点

主要污染物

成分

废气

焊接

焊接烟尘

颗粒物

打磨区
无组织粉尘

颗粒物

固废

剪板机等
边角料
边角料

剪板机、冲压式压力机生产过程等
废料
废料
塑粉的使用过程
包装废弃物
废纸箱、废纸袋等

噪声

冲压机、剪板机、折弯机等

设备噪声

LeqdB（A）

3、主要污染工序污染物源强分析
（1）、废水

经业主方提供资料，项目分为生产区和办公区、生活区。生产区不产生废水。本项目的废水主要为办公、生活区产生的生活污水。生活区的废水包括食堂废水、洗手等其他废水。

①食堂废水

本项目食堂就餐15人，本项目食堂用水量按30L/（人.d）计，则为0.45m3/d，121.5m3/a，废水产生量按80%计，本项目食堂的废水产生量为0.36m3/d，97.2m3/a。食堂废水经三级隔油池处理后排入现有污水处理系统。

②办公废水

本项目由15人生产、办公人员，不在项目区住宿，办公用水量参考《云南地方用水定额标准》（DB53T168-2013）中办公楼（含食堂）定额50L/（人.d）计，用水量为0.75m3/d，202.5m3/a。主要为办公用水，污水产生量按用水量的80%计，项目区生活污水产生量为0.6m3/d，162m3/a。排入厂区污水处理站进行处理达标回用绿化。

③绿化用水

根据现场调查及收集资料，厂区规划有绿化面积1769㎡，绿化用量参考《云南地方用水定额标准》（DB53T168-2013）绿化用水定额为3L/（㎡、次），项目每天绿化用水量为5.3m³/d，根据富民县气象资料可知，雨天以134天计，非雨天以231天计，雨天不用浇水，非雨天一天一次，则非雨天绿化合计用水量为1224.3m³/d，用水通过蒸发损耗，无废水产生。
本项目废水汇总表见表5-2，水量平衡图见图5-2，5-3。

表5-2 项目用排水汇总表

名称

产物位置

污染物名称

用水量

废水产生量

回用水量

废水产排放量

废水去向

生活污水

食堂

含油废水

0.45m3/d 121.5m3/a

0.36m3/d 97.2m3/a

0.36m3/d 97.2m3/a

0

由污水处理站处理回用于绿化，多余达标外排
办公

办公废水

0.75m3/d 202.5m3/a

0.6m3/d 162m3/a

0.6m3/d 162m3/a

0

绿化用水

绿化

绿化

5.3m3/d 1224.3m³/a

0

0

0

-

综上所述，本项目的废水产量为0.96m3/d，259.2m3/a，类比同类型的废水，废水中污染物的浓度CODcr300mg/L，BOD5150mg/L，SS450mg/L，氨氮35mg/L，磷酸盐8mg/L，动植物油100mg/L，污水经三级隔油池预处理后污染物浓度CODcr280mg/L，BOD5140mg/L，SS180mg/L，氨氮30mg/L，磷酸盐6mg/L，动植物油50mg/L。预处理后的生活废水由厂区污水处理站进一步处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准，雨天无法回用外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标，两者指标相同取其严。由于本项目中水储存设施有限，雨天无法回用中水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标进行外排，根据富民县气象资料可知，雨天以134天计，非雨天以231天计，则外排废水量为128.64m³/a，SS排放量：0.0013 t/a，CODcr排放量：0.0064t/a，BOD5排放量：0.0013 t/a，TP排放量：0.0001 t/a，NH3-N排放量：0.0006 t/a，动植物油排放量：0.0001 t/a。因此本项目设置总量控制指标为CODcr排放量：0.0064t/a， TP排放量：0.0001 t/a，NH3-N排放量：0.0006 t/a。根据原昆明机筛工贸有限公司机制筛网孔板生产项目再生利用工程技术方案，该污水处理站工艺采用生物接触氧化法，处理规模5m³/d。根据云南省核工业二零九地质大队2016年6月4日在污水处理设施出水口采样检测结果为：SS：5 mg/L，CODcr：3 mg/L，BOD5：1.0 mg/L，TP：0.21 mg/L，NH3-N：0.107 mg/L，动植物油：0.063 mg/L，从检测结果可以看出，经过污水处理站处理后的中水既能满足绿化用水标准也满足外排废水标准。

本项目的废水和污染物的产生情况见表5-3。

表5-3 项目废水和污染物产生情况表

项目

废水量

CODcr
BOD5
SS

氨氮

磷酸盐

动植物油

生活污水

产生浓度（mg/L）

/

300

150

450

35

8

100

产生量（259.2t/a）

259.2
0.0778
0.0389
0.1166
0.0091
0.0021
0.0259
处理后浓度（mg/L）

/

3
1
5
0.107
0.21
0.063
处理后污染物量（t/a）

259.2
0.00078
0.00026
0.0013
0.00003
0.00005
0.00002
外排废水量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标
-
50

10

10

5

0.5

1

外排量（t/a）
128.64

0.0064
0.0013
0.0013
0.0006
0.0001
0.0001









图5-2   非雨天水量平衡图见 （m3/d）








图5-3   雨天水量平衡图 （m3/d）
（2）、废气

本项目生产使用能源电能，为清洁能源。项目所产生的废气主要为：（1）油烟；（2）焊接烟尘；（3）打磨粉尘，产生于工件的打磨处理过程。
①厨房油烟
项目设有食堂位于综合楼一楼，员工均在项目区内就餐。本项目劳动定员15人，厨房内使用电和液化气，属于清洁能源。厨房中产生的废气主要为油烟，无燃烧废气产生。油烟经净化处理设备处理达标后外排。根据推荐的居民炊事排污因子参考数据。参考数据见表5-4。

表5-4 居民炊事排污因子参考数据表

污染因子

油烟

废气中的浓度（kg/t食用油）
1.038

根据营养膳食按每天使用食用油30g/人，本项目食堂15人用餐，年食用油用量0.122t。净化设备每天运行2h。废气污染物排放情况见表5-5。

表5-5 炊事废气污染物排放情况表

项目

油烟

产生量（kg/a）

0.127
产生浓度（mg/m3）

0.117
去除率

60%

风机量

2000m3/h

排放量（kg/a）

0.0508
排放浓度（mg/m3）

0.047
从表可知，炊事废气排放量小，废气污染物排放量仅为0.047kg/a，按照《饮食业油烟排放标准》（18483-2001）选用了合格达标的油烟净化装置，油烟净化最低去除率≥60%。排放浓度为0.047mg/m3，含油烟废气经抽油烟机净化处理后经高于综合楼1.5m的排气筒排出。

②焊接烟尘

本项目采用铆焊，焊接时烟尘产生量及主要有害物质随焊接工艺、焊条（丝）类型而异，本项目采用氩气保护实芯焊丝，其烟尘产生量参见表5-5。

表5-5 各种焊接工艺及焊条烟尘产生量

焊接工艺

烟尘产生量g/kg焊条

焊丝

实芯焊丝

8

注：本表摘自《焊接工作的劳动保护》

本项目焊接工艺为以氩气为保护气体使用直流或者交流电弧焊机进行焊接。

根据项目资料，项目将选用氩气保护实芯焊丝0.8t/a。焊接过程中产生的主要污染物为：氮氧化物、一氧化碳和锰。本次评价氩气保护实芯焊丝焊接烟尘产生量参数取8g/kg焊丝。则项目焊接烟尘产生量为6.4kg/a，项目每年工作270天，每天工作8小时，则焊接烟尘产生速率为0.00296kg/h。经厂房上留设窗口自然通风换气，焊接烟尘经厂房自然通风处理后，呈无组织外排加强车间通过风后对外界环境影响较小。
③打磨粉尘

项目在对部分易损工件加工时需对其进行打磨处理，该过程产生少量的打磨粉尘，打磨粉尘中主要污染物为颗粒物，产生量较少，属无组织排放，产生量按用量的0.001%核算，项目使用原料量为300t/a。项目每年运营270天，每天运作8h，则打磨粉尘无组织排放量约为0.003t/a，0.00139kg/h。由于这部分颗粒物质量较大，大部份沉降较快，只有少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而在空气中停留短暂时间后沉降于地面，经厂房阻拦，飘逸至车间外环境的颗粒物极少，对外界环境影响较小。
（4）固体废物
项目运营过程产生的固体废弃物主要包括以下5部分：①剪板和冲孔等过程产生的边角废料；②生活垃圾；③厨房垃圾；④废油脂；⑤化粪池污泥。项目固体废弃物产生情况如下：

①边角废料

加工过程中冷轧板根据设计图纸剪切、冲孔时产生一定的边角废料，根据业主运营经验估算，其产生量约为原材料的1%，项目钢材使用量约303t/a，则边角废料的产生量为3t/a。所产生的边角废料能回用的回用（大块的边角料），不能回用（较小的边角）的集中收集后出售给废品收购站。

②生活垃圾

项目工作人员数量为15人，工作人员在项目区食宿。生活垃圾产生量约0.5kg/d·人，则产生量约7.5kg/d，2.03t/a。项目通过设置垃圾桶，生活垃圾经统一收集后交由环卫部门处置。
③厨房垃圾

本项目配套厨房及餐厅，员工均在项目区就餐，餐厨废物按0.1kg/人.d来计算，则产生量为1.5kg/d，0.405t/a。餐厨废物严格按照《昆明市餐饮业环境污染物治理办法》（昆明市人民政府令第46号）和《昆明市餐厨废物管理办法》（昆明市人民政府令第109号）要求执行，餐厨废物采用密闭容器进行收集，交由餐厨废物特许经营单位进行收集、运输、处置，做到日常日清。

④废油脂

本项目食堂废水产生量为0.36m3/d，动植物油产生浓度为100mg/L，动植物油的产生量为0.000036t/a，经三级隔油池预处理动植物油去除率为50%，则产生废油脂0.000018kg/a。需委托有资质单位清运、处置。

⑤化粪池污泥

根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，化粪池污泥产生量按照4.57t/万t废水处理量计算，本项目经化粪池处理的废水量为0.0259万m3/a，则化粪池污泥产量为0.118t/a，委托具有相关资质的单位定期清掏、清运处置。

⑥危险废物

冲床等机械使用废机油，废机油约0.3t/a。沾有油脂的抹布约0.01t/a。按照危险废物暂存后委托有资质的单位清运集中处置。

项目固废产生量及处理方式见表5-9。
表5-9 固体废物产生量及处理方式

序号

废弃物名称

产生量

（t/a）

来源

废物类别

处理方法

1

生活垃圾

2.03
员工生活

一般固废

生活垃圾统一收集，委托当地环卫部门处理

2
边角废料

30
生产加工

一般固废

能回用的回用，不能回用的集中收集后出售给废品收购站

3
厨房垃圾

0.405
厨房、食堂

一般固废

委托有资质单位清运、处置

4
废油脂

0.000018
三级隔油池

一般固废

委托有资质单位清运、处置

5
化粪池污泥

0.118
化粪池

一般固废

委托经纬环卫服务有限公司垃圾清运分公司定期清掏、清运处置

6

废机油及沾有废机油抹布
0.31
冲床等机械
危险废物
按照危险废物暂存后委托有资质的单位清运集中处置
7

合计
32.863018

（4）噪声

项目噪声来源于生产设备噪声和运输车辆，但运输车辆进出频率低，通过减速、禁鸣等措施后其噪声影响较小。项目运营期所使用的生产设备主要为剪板机、折弯机、冲床、电焊机、弯管机、切割机及砂轮机等，项目对部分生产设备安装减震垫，安装减震垫后，噪声可以降低5 dB（A）。项目运营期主要设备噪声源强及治理措施见表5-10。

表5-10 设备噪声源强表  单位：dB(A)

设备名称

数量（台）

声级

治理措施

治理后源强

剪板机
1
90

减震垫、厂房隔声

75

折弯机
1
90

减震垫、厂房隔声

75

焊机
4
80

厂房隔声

70

弯管机
1
85

减震垫、厂房隔声

70

砂轮机
1
100
减震垫、厂房隔声

90
切割机
2

105
厂房隔声

95



表六、项目主要污染源产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生量

(t/a)
	排放浓度（mg/m3）
	排放量

(t/a)

	大

气

染

污

物
	运

营

期
	焊接
	焊接烟尘
	—
	0.0064
	—
	0.0064

	
	
	表面打磨
	粉尘
	—
	0.003
	—
	0.003

	
	
	垃圾桶、化粪池
	异味
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	厨房
	油烟
	0.115
	0.000127
	0.047
	0.0000508

	水

污 

染

物
	运营期
	生活污水（259.2t/a）
	CODCr
	300
	0.0778
	3
	0.00078

	
	
	
	BOD5
	150
	0.0389
	1
	0.00026

	
	
	
	SS
	450
	0.1166
	5
	0.0013

	
	
	
	氨氮
	35
	0.0091
	0.107
	0.00003

	
	
	
	磷酸盐
	8
	0.0021
	0.21
	0.00005

	
	
	
	动植物油
	100
	0.0259
	0.063
	0.00002

	噪
声
	运营期
	设备、运输车辆等
	噪声
	90～105dB(A)
	厂界：昼间≤65dB(A) ，夜间≤55dB(A)

	固
体

废

弃

物
	运营期
	剪切、冲孔等过程
	边角废料
	—
	30
	集中收集后出售给废品收购站

	
	
	员工办公生活
	生活垃圾
	—
	2.03
	统一收集，委托当地环卫部门处理

	
	
	员工吃饭
	餐厨垃圾
	—
	0.405
	委托有资质单位清运、处置

	
	
	食堂
	废油脂
	—
	0.000018
	委托有资质单位清运、处置

	
	
	化粪池
	化粪池污泥
	—
	0.118
	托环卫部门定期清掏、消毒及清运处置

	
	
	冲床等机械
	废机油及含油抹布
	-
	0.31
	按照危险废物暂存后委托有资质的单位清运集中处置

	主要生态影响：
项目在运营过程中污染物排放量较小，且都有相应的处置措施，污染程度轻，对生态环境的影响较小。



表七、环境影响分析
	一、施工期环境影响简要分析

本项目为利用原项目空置厂房及已经安装的生产设备，本项目主要是恢复原有机筛孔板生产线，项目不存在施工工期因此本项目不再进行施工期环境影响分析。
二、运营期环境影响分析

1、废水影响分析

本项目生产过程中不产生生产废水，生活、办公依托标准厂房综合楼。因此本项目废水主要为生活废水。

（1）项目废水排放方案

根据工程分析；本项目的废水产量为0.96m3/d，259.2m3/a，类比同类型的废水，废水中污染物的浓度CODcr300mg/L，BOD5150mg/L，SS450mg/L，氨氮35mg/L，磷酸盐8mg/L，动植物油100mg/L，污水经三级隔油池预处理后污染物浓度CODcr280mg/L，BOD5140mg/L，SS180mg/L，氨氮30mg/L，磷酸盐6mg/L，动植物油50mg/L。预处理后的生活废水由厂区污水处理站进一步处理满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准，雨天无法回用外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标，两者指标相同取其严。由于本项目中水储存设施有限，雨天无法回用中水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标进行外排，根据富民县气象资料可知，雨天以134天计，非雨天以231天计，则外排废水量为128.64m³/a，SS排放量：0.0013 t/a，CODcr排放量：0.0064t/a，BOD5排放量：0.0013 t/a，TP排放量：0.0001 t/a，NH3-N排放量：0.0006 t/a，动植物油排放量：0.0001 t/a。
    （2）废水处理设施可行性分析

①、隔油池

本项目的厨房废水依托标准厂房三级隔油池处理，厨房废水产生量为0.36m3/d，项目设置的隔油池的有效容积大于2m3，可以满足隔油池的废水停留要求。

②、污水处理站规模、工艺及出水水质

项目产生的生活污水处理主要利用标准厂房建设的污水处理站。

昆明机筛工贸有限公司标准厂房于2014年底建设该污水处理站，根据原昆明机筛工贸有限公司机制筛网孔板生产项目再生利用工程技术方案，该污水处理站工艺为：格栅+调节池+缺氧池+接触氧化池+沉淀池+接触消毒的深度物化联合处理工艺；设置处理规模5m³/d。根据云南省核工业二零九地质大队2016年6月4日在污水处理设施出水口采样检测结果为：SS：5 mg/L，CODcr：3 mg/L，BOD5：1.0 mg/L，TP：0.21 mg/L，NH3-N：0.107 mg/L，动植物油：0.063 mg/L，从检测结果可以看出，经过污水处理站处理后的中水既能满足绿化用水标准也满足外排废水标准。

（3）本项目生活办公废水依托现有污水处理设施处理的可行性

本项目主要从水质相容、现有污水处理设施剩余容量以及出水水质达标三方面可行性进行分析。

ⅰ、本项目不产生生产废水，全部是生活废水，与该污水处理站处理水质相容，可接纳本项目产生生活废水，不会影响该污水处理设施正常运营。

ⅱ、本项目所需处理生活废水量为0.96m3/d。该污水处理站设置处理规模5m³/d，该污水处理站处理规模满足要求。

ⅲ、根据云南省核工业二零九地质大队2016年6月4日在污水处理设施出水口采样检测结果为：SS：5 mg/L，CODcr：3 mg/L，BOD5：1.0 mg/L，TP：0.21 mg/L，NH3-N：0.107 mg/L，动植物油：0.063 mg/L，从检测结果可以看出，经过污水处理站处理后的中水既能满足本环评设置绿化用水标准也满足外排废水标准。

综上所述，本项目产生的生活废水完全可以依托原昆明机筛工贸有限公司机制筛网孔板生产项目已建成的污水处理站进行处理。

（4）水环境影响分析

根据工程分析：图5-2至5-3水量平衡图分析可知，绿化用水量远远大于本项目和昆明云盾消防设备生产项目两者产生废水之和，因此本项目经污水处理站处理后产生的中水几乎全部回用，此外本项目设置一个约2m³中水储罐可用于雨天储存约一天不用的中水，只有在持续雨天情况，无法利用的部分中水外排，因此本项目经处理达标的废水，大部分回用于绿化，少部分在持续雨天恶劣天气情况下外排，量很少。根据收集资料，本项目纳污河流大营小河流量约为54905

m³/h，本项目临时外排达标废水相对于大营小河来说微乎其微，因此本项目外排少量达标废水对周边地表水环境产生影响微乎其微。

2、大气环境影响分析

项目投产后产生的废气污染物主要有焊接烟尘、打磨粉尘及油烟等，均为无组织排放废气。

（1）焊接烟尘、打磨粉尘对大气环境影响分析

根据本项目工程分析，项目焊接烟尘产生量为6.4kg/a，项焊接烟尘排放速率为0.00296kg/h，排放量很少，产生焊接烟尘经厂房留设门窗自然通风换气外排，项目所处位置较高，焊接烟尘经大气稀释扩散对外界环境影响较微乎其微。此外根据本项目工程分析，打磨粉尘无组织排放量约为0.003t/a，0.00139g/s。由于这部分颗粒物质量较大，大部份沉降较快，并且排放量极其少，并且只有其中少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而在空气中停留短暂时间后沉降于地面，经厂房阻拦，飘逸至车间外环境的颗粒物极少，对外界环境影响较小。
（2）油烟对大气环境影响分析
根据工程分析，炊事废气排放量小，废气污染物排放量仅为0.0508kg/a，按照《饮食业油烟排放标准》（18483-2001）选用了合格达标的油烟净化装置，油烟净化最低去除率≥60%，排放浓度为0.047mg/m3，含油烟废气经抽油烟机净化处理后经高于综合楼1.5m的排气筒排出，油烟很快在大气环境中稀释扩散，故对周围大气环境影响较小。

（3）大气环境影响分析结论
综上所述，在采取相应的大气治理措施后，本项目排放各种大气污染物对周边大气环境影响较小；本项目敏感目标均在本项目的上风向，项目排放各种大气污染物基本不会对项目周边大气环境敏感目标造成影响。
3、噪声影响分析

（1）噪声源及源强

项目噪声主要是设备运转时产生的噪声，主要设备有数控剪板机、压力机、焊机、表面处理设备等。具体噪声值及拟采取的措施详见表7-1。
表7-1  主要噪声源产噪情况

设备名称

数量（台）

声级

治理措施

治理后源强

剪板机
1

90

减震垫、厂房隔声

75

折弯机
1

90

减震垫、厂房隔声

75

焊机
4

80

厂房隔声

70

弯管机

1

85

减震垫、厂房隔声

70

砂轮机

1

100

减震垫、厂房隔声

90

切割机

2

105

厂房隔声

95

（1） 噪声环境影响分析

项目区周围主要为生产加工型企业，区域噪声源主要为周边企业的设备噪声。项目属于未批先建项目，本项目引用昆明云盾消防设备生产有限公司委托云南省核工业二0九所地质大队于2018年4月19日～4月20日在企业正常生产的情况下对厂界四周进行监测，监测结果如下： 

表7-2  厂界噪声监测结果 单位：dB（A）

日期

2018年4月19日
2018年4月20日
标准限值
达标与否
监测点    Leq
昼间
夜间
昼间
夜间
厂界东
58.4
47.5
57.7
47.8
《工业企业厂界环境噪声排放标准标准》昼间65 dB（A），夜间55 dB（A）
达标
厂界东
58.0
47.2
58.4
47.1
达标
厂界南
54.4
48.4
54.5
48.7
达标
厂界南
54.7
48.1
54.9
48.2
达标
厂界西
55.9
48.3
55.2
48.6
达标
厂界西
55.6
48.0
55.3
48.4
达标
厂界北
57.5
47.8
57.2
47.7
达标
厂界北
57.8
47.6
58.0
47.3
达标
根据表7-2厂界噪声监测结果，厂界四周能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的昼间限值65dB(A)。项目夜间不运行，正常工作时间只在昼间，故项目厂界噪声能够达标排放。

项目周边200米范围没有声环境敏感点。

综上所述，项目厂界四周能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的昼间限值65dB(A)，项目产生的设备噪声对周围声环境影响较小。

4、固体废弃物影响分析

（1）固废处置情况

①、一般固废

项目一般固体废弃物主要为边角废料、生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂、化粪池底泥等。

根据工程分析可知，边角废料的产生量为30t/a；生活垃圾产生量为2.03 t/a；餐厨垃圾产生量0.405 t/a；废油脂产生量0.000018t/a、化粪池底泥产生量0.118t/a。
项目运营过程中垃圾产生量较小。产生的边角废料集中收集后出售给废品收购站；生活垃圾拟集中收集后，由项目区工作人员每天清运至附近垃圾收集池，做到日产日清；餐厨垃圾、废油脂委托有资质单位清运、处置；化粪池底泥委托环卫部门定期清掏、消毒及清运处置。综上分析，项目在严格落实环评提出的各项固体废弃物收集、储存设施确实实施的情况下，生活垃圾及一般固体废弃物的储存处置能够达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，项目所产生的固体废弃物能够得到合理、有效的处置，各固体废弃物去向明确，处置率达到100%，对环境的影响较小。
②、危险废物

本项目产生的危险废物主要废机油及含油抹布，合计量为0.31t/a。根据《危险废物贮存污染控制标准》及其修改清单（GB 18597-2001）规定：所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，本项目拟建1间2m2的危险废物暂存间，用于收集废机油等危险废物。暂存后委托具有危废收集处置的单位清运、处置。将一般废物与危险废物分开处置，危险废物的收集、暂存可达到《危险废物贮存污染控制标准》及其修改清单（GB 18597-2001）中的相关规定

ⅰ危险废物暂存间选址及设计及运行管理要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》及其修改清单（GB 18597-2001）要求，危险废物暂存间的选址及设计应满足以下要求：

①选址应在地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；

②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

③必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；

④设施内要有安全照明设施和观察窗口；

⑤地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；

⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

⑦危险废物暂存间的设计要防风、防雨、防晒。

危险废物贮存设施的运行与管理要求如下

①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册；

②不得将不相容的废物混合或合并存放；

③危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年，实行危险废物转移联单管理制度。

环评要求项目建设方必须按照危险废物暂存间选址及设计要求、危险废物贮存容器的相关要求和危险废物贮存设施的运行及管理要求来进行危险废物暂存间的设计、建设以及管理，以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定。
综上分析，项目在严格落实环评提出的各项固体废弃物收集、储存设施确实实施的情况下，生活垃圾及一般固体废弃物的储存处置能够达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013修改单（GB18599-2001）要求，项目所产生的危险废物能够满足《危险废物贮存污染控制标准》及其2013修改单（GB 18597-2001）中的相关规定，项目所产生的固体废弃物能够得到合理、有效的处置，各固体废弃物去向明确，处置率达到100%，对环境的影响较小。

三、产业政策符合性及规划符合性
1、产业政策符合性分析

本项目为金属制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，该项目不属于以上目录的限制类和淘汰类，属于允许类；项目使用的生产设备和产品也不属于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》中淘汰的落后生产工艺装备和落后产品，符合国家和云南省产业政策。

综合上述，本项目的建设符合国家产业政策。

2、选址合理性分析

（1）与工业园区总体规划的符合性分析

根据《富民工业园总体规划（2014-2030）》，项目位于永定-大营片区，永定-大营片区为富民工业园区的产业集聚的核心工业片区，是富民永定——大营以新型建材、食品加工、物流贸易、机械加工、研发与职业教育为主导的综合工业片区。

永定-大营片区将形成“两带、三区”的功能结构。两带：指沿西北——东南向昆禄公路和昆武高速公路城市发展带与沿东北——西南向的东散公路的城市发展带。三区：指新型建材、机械加工区；食品加工、物流贸易区；研发与职业教育、配套商业居住区。对照富民工业园区永定-大营片区建设规划图，项目位于富民工业园区的规划范围，所在区域为二类工业用地。

项目已经取得富民工业园区管委会招商服务局《证明》（见附件），明确项目选址符合富民工业园区的规划，并同意项目入驻富民工业园区。

综上所述，项目的选址符合《富民工业园总体规划（2014-2030）》。

（2）环境相容性

项目位于大营-茨塘组团中的大营五金建材产业园5号地块。项目主要加工生产不锈钢筛板、热轧板孔板、冷轧板筛板及弯管等产品，生产过程产生的污染物主要为废气、设备噪声及固废，经采取相关措施后，各类污染物均可做到达标排放和得到妥善处置，对周围环境影响较小。另外，项目周围主要为生产加工型企业，且无食品、药品等生产企业，项目所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能。
综上所述，本项目选址在实施环评报告提出的污染防治对策措施的前提下，能够满足当地环境保护的要求，从环境保护角度而言厂址选择合理。

四、平面布局合理性分析
本项目位于大营-茨塘组团中的大营五金建材产业园5号地块，中心地理坐标为：厂区中心位置地理坐标为东经：102°32'05.52"，北纬：25°13'46.41"。项目总布置主要分三部分，即生产区、成品堆放区、原料堆放区，项目共有1层厂房，一栋3楼综合办公楼，生产区主要位于项目区北部，产噪设备均设置于生产区中部，远离项目区厂界，设置较合理；成品堆放区位于厂房西北侧大门右侧，便于产品的统一管理及外运；原料堆放区位于项目区西部大门左侧，便于生产使用。依托的办公生活区布置于项目厂房南侧29m，为项目区主导风的侧风向，且远离生产流水线，大大减轻了项目区废气对办公人员的影响。

综上所述，项目布局合理。综上所述，项目布局合理。


表八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	营运期
	焊接
	焊接烟尘
	厂房阻隔，加强通风
	排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3

	
	
	表面打磨
	颗粒物
	
	

	
	
	厨房
	油烟
	油烟净化器，净化≥60%，油烟排气筒高于综合楼1.5m
	最高允许排放浓度≤2.0mg/m3

	水污染物
	运营期
	/
	生活废水
	依托昆明机筛工贸有限公司富民分公司机制筛网孔板生产项目建设污水处理站，处理规模5m³/d，中水临时储罐2m³。
	回用水水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准；绿化回用不完外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标

	噪

声
	营运期
	设备噪声
	选用低噪声设备、安装减震垫、墙体隔声等降噪措施
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准，白天≤65dB(A)，夜晚≤55dB(A)。

	固

体

废

物
	营运期
	剪切、冲孔等过程
	边角废料
	集中收集后出售给废品收购站
	100%处置

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	集中收集后，由项目区工作人员每天清运至附近垃圾收集点处置
	

	
	
	三级隔油池
	废油脂
	委托有资质单位清运、处置
	

	
	
	化粪池
	化粪池污泥
	托环卫部门定期清掏、消毒及清运处置
	

	
	
	危险废物
	废机油及含机油抹布
	建设危险废物暂存间2㎡暂存，后委托具有危废收集处理资质的单位集中收集处置。
	

	其

它
	无

	生态保护措施及预期效果：

对于项目运营期对生态环境的影响，通过加强管理，相应环保措施到位，生态环境受影响较小。




表九、结论及建议
	一、结论
1、政策符合性

本项目为金属制品制造项目，根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，该项目不属于以上目录的限制类和淘汰类，属于允许类；项目使用的生产设备和产品也不属于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》中淘汰的落后生产工艺装备和落后产品，符合国家和云南省产业政策。
2、选址合理性

项目位于云南省昆明市云南省昆明市富民工业园区的大营-茨塘片区建材五金产业园5号地块，厂区中心位置地理坐标为东经：102°32'05.52"，北纬：25°13'46.41"。本项目依托昆明机筛工贸有限公司已建成厂房装修后进行生产，周边配套设施完善，周边多为厂房，交通条件较好，无明显的制约因素；项目已经取得富民工业园区管委会招商服务局《证明》（见附件），明确项目选址符合富民工业园区的规划，并同意项目入驻富民工业园区。综上所述，本项目选址合理。

3、 环境质量现状评价结论

项目所在地环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求；附近地表水大营小河水质水质情况较好，均可以满足《地表水水质标准》（GB3838-2002）IV类水质标准；生态环境一般。
4、运营期环境影响评价结论

（1）水环境
项目区无生产废水产生，办公区生活区的生活废水经预处理后本项目产生的生活废水完全可以依托原昆明机筛工贸有限公司富民分公司机制筛网孔板生产项目已建成的污水处理站进行处置。本项目的废水产生量较少，废水的处理方式可行，去向明确，中水大部分进行回用，雨天无法回用的少量中水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标外排，该部分中水量少，对周边水环境造成影响很小。
（2）环境空气
项目在采取相应的大气治理措施后，本项目排放各种大气污染物对周边大气环境影响较小；本项目敏感目标均在本项目的上风向，项目排放各种大气污染物基本不会对项目周边大气环境敏感目标造成影响。

（3）声环境

建设项目的主要噪声源为设备噪声。目属于未批先建项目，项目引用昆明云盾消防设备生产有限公司委托云南省核工业二0九所地质大队于2018年4月19日～4月20日，在企业正常生产的情况下对厂界四周进行监测，根据监测结果，项目厂界四周能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的昼间限值65dB(A)，项目产生的设备噪声对周围声环境影响较小。
（4）固体废物
项目产生的所有固废均及时收集定期清运，能够得到妥善的处置，处置率100%，故对周围环境保护目标及周围环境影响较小。

5、总结论

综上所述，本项目产生的环境影响包括废水、废气、噪声、固废。在采取必要的防治措施后，这些环境影响可以得到有效控制，可降低到法律法规允许的限度内，不会对周围环境产生显著的影响。因此，在采纳本报告提出的对策措施前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。
二、环保对策措施

已建环保对策措施

（1）废水

①、已建污水处理站，污水处理站工艺采用生物接触氧化法，处理规模5

m³/d。根据云南省核工业二零九地质大队2016年6月4日在污水处理设施出水口采样检测结果为：SS：5 mg/L，CODcr：3 mg/L，BOD5：1.0 mg/L，TP：0.21 mg/L，NH3-N：0.107 mg/L，动植物油：0.063 mg/L，从检测结果可以看出，经过污水处理站处理后的中水既能满足绿化用水标准也满足外排废水标准。

②、针对厨房废水已建有三级隔油池，容积为2m³。

③、已实行雨污分流。

④、已设置规范化化粪池，容积为3.1m³。

拟建环保对策措施
根据我国环保法律法规的规定，凡对环境有影响的建设项目，其配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。要求建设方严格执行“三同时”的有关规定。

（1）地表水环境污染控制对策措施

①设置规范化排污口，并设置明显标志。
（2）大气污染及控制对策措施

本项目废气主要包括焊接烟尘、打磨粉尘及油烟等。具体处置措施如下：

①项目产生的无组织废气量较小，经厂房阻隔后无组织粉尘大多沉降在厂房内，加强项目内通风后在大气环境中自然稀释扩散。

②加强对环保设施及运营期机械设备的检修工作。

③油烟排放量较小，安装一套油烟净化器，净化效率≥60%，并且将油烟排口高于综合楼1.5m。

（3）噪声污染及控制对策

噪声主要来自项目内的设备运行噪声。为减少机械设备噪声对周围的影响，应落实好下列环保措施：
①严格控制设备的运行时间，将其运行时间压缩到最优化。

②加强对机修设备的维护和检修，防止因机械设备老化产生不必要的噪声。
（4）固体废物污染及控制对策

①生活垃圾与生产固废应分开收集。

②配备生活垃圾收集桶专门对生活垃圾进行收集，垃圾堆存场所严格按照有关规定设计、建造，防风、防雨、防晒、防渗漏，做到日产日清。
③针对危险废物废机油及含机油抹布建设2㎡的危险废物暂存间，后委托具有危险废物收集处置相关资质单位集中收集处置。环评要求项目建设方必须按照危险废物暂存间选址及设计要求、危险废物贮存容器的相关要求和危险废物贮存设施的运行及管理要求来进行危险废物暂存间的设计、建设以及管理，以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定。
（5）生态环境

原项目只进行零星绿化，要本项目正对办公楼四周地块全面进行绿化，绿化面积达到规划的1769㎡。
以新带老环境污染控制对策

①项目食堂照按照《饮食业油烟排放标准》（18483-2001）选用了合格达标的油烟净化装置，油烟净化最低去除率≥60%。排放浓度为2mg/m3，含油烟废气经抽油烟机净化处理后经高于综合楼1.5m的排气筒排出。

②设置规范化排污口，并设置明显标志。
③原项目环保设施一并纳入本项目进行环保验收。

④原项目只进行零星绿化，要本项目正对办公楼四周地块全面进行绿化，绿化面积达到规划的1769㎡。
三、建议

（1）设置专职环保管理人员，负责全厂的环保管理工作，建立健全环境保护管理制度，应确保环保设施的正常运转；
（2）健全各项规章制度，制定各种操作规程。定期对设备及其附件进行检查、维护和保养。

（3）对岗位人员加强保护，完善与健全员工安全防护措施（如戴口罩等），加强车间通风换气以及劳动卫生。

（4）对项目产生的固体废物应进行及时的收集及清理，防止固体废物杂乱堆放。

（5）建议企业对职工进行必要的环保培训，增强其环保意识。
（6）加强场区绿化工作。
（7）从环保保护的角度出发，建议加强自身企业管理，以及配套服务管理措施，贯彻垃圾减量化、资源化和无害化的原则。

四、环境管理

1、环境监测计划
为便于项目的环境管理，现将本项目环境监测计划列于表9-1。
表9-1 环境监测计划一览表

类别
监测点位
监测项目
监测频率
监测方法

噪声
厂界四周
等效声级
1次/年，连续2天，昼夜各一次
按国家标准方法进行

环境空气

厂界

粉尘

每年监测1

次，监测三天，连续监测3次
废水

污水处理设施进出口
SS、CODcr、BOD5、氨氮、TP及动植物油
每年检测一次，每次连续两天，每天三次
2、竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见表9-2。
表9-2 项目竣工验收一览表
序号

项目

处理措施

处理对象
处理效果

1
废气
油烟净化器一套

油烟

排气筒排口高于综合楼房顶1.5m，净化效率≧60%，油烟排放浓度低于2mg/m³。
2
废水
污水处理站，处理规模5m³/d，主要工艺采用生物接触法。中水临时储罐2m³。厨房废水预处理设施三级隔油池，容积不低于2m³。化粪池不低于3.1m³。设置规范化排污口，并设明显标志
生活污水
实行雨污分流，污水处理站处理后的废水进行回用水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准；绿化回用不完外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标。设置规范化排污口，并设明显标志。
3

固废

一般固废

垃圾桶5个

生活垃圾

《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单
一块边角废料暂存处，面积10m2
边角废料

危险废物
建设2㎡的危险废物暂存间，后委托具有危险废物收集处置相关资质单位集中收集处置

废机油及含废机油抹布
环评要求项目建设方必须按照危险废物暂存间选址及设计要求、危险废物贮存容器的相关要求和危险废物贮存设施的运行及管理要求来进行危险废物暂存间的设计、建设以及管理，以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单中的相关规定。
4
生态环境

绿化面积1769㎡

生态环境

绿化面积1769㎡
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公章

经办人：                          年     月    日



	下一级环境保护主管部门审查意见：
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公章

经办人                             年    月    日






























































































































































































多余直接外排





办公用水





0.75





0.6





污水处理站





中水储罐





0.15





1.2





0.96





0.96





市政给水





食堂用水





0.45





0.36





0.09

















 云盾消防








办公用水





0.6





0.75





1.088





污水处理站





绿化用水





0.15





1.2





0.96





0.96





5.3





3.252





市政给水





食堂用水





0.45





0.36





 市政给水





0.09





项目所在地










_1234567890.unknown

