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《建设项目环境影响报告表》编制说明
   《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资格的单位编制。
 项目名称 —指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作为一个汉字）。
 建设地点 — 指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
行业类别 — 按国标填写。
总投资 — 指项目投资总额。
主要环境保护目标 — 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
结论与建议 — 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
预审意见 — 由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
审批意见 — 由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
表一、建设项目基本情况

	项目名称
	人防防护设备制造项目

	建设单位
	云南中灿人防工程有限公司

	法人代表
	刘宗钿
	联系人
	刘宗钿

	通讯地址
	富民工业园区大营五金建材产业园

	联系电话
	13008656553
	邮政编码
	650400

	建设地点
	富民工业园区大营五金建材产业园

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案

[2018]0029号

	建设性质
	■新建□改扩建□技改
	行业类别

及代码
	其他未列明制造业

（C4190）

	占地面积

(㎡)
	5467（8.2亩）
	绿化面积

(m2)
	200

	总投资

(万元)
	1640
	环保投资

(万元)
	11
	环保投资占总投资比例%
	0.67

	评价经费

(万元)
	
	预计竣工日期
	2015年6月已运行

	工程内容及规模

一、任务由来

人防是国防的重要组成部分，它与要地防空、野战防空共同构成了我国三位一体的国土防空体系。人防也是国民经济和社会发展的重要方面，是现代城市建设的重要内容，还是利国利民的社会公益事业，事关国家安全和发展战略全局，具有十分重要的地位和作用。随着人民防空建设的发展，富民县也从实际出发制定了专门的防空规划，对分散建筑采取易地建设，对集中居住的小区、组团等建筑采取结合地面建筑建设的地下人民防空工程。因此，市场对人防设备的需求也是越来越大，在云南建设该项目一方面是满足云南县人防体系对人防设备的需求，另一方面可以满足周边地区对人防设备的需求，从项目市场需求上看，该项目的建设是可行的。

本项目选址位于富民工业园区大营五金建材产业园，是租赁昆明昌顺矿山机械制造有限公司闲置厂房（厂房原属于《昆明昌顺矿山机械制造有限公司机械制造项目》），昆明昌顺矿山机械制造有限公司于2012年8月委托北京中安质环技术评价中心有限公司编制了《昆明昌顺矿山机械制造有限公司机械制造项目》，并于2012年9月取得富民县环保局批复“富环保复[2014]55号”。昆明昌顺矿山机械制造有限公司机械制造项目共建设有1栋标准厂房和1栋办公楼。由于市场效益较差，昆明昌顺矿山机械制造有限公司停止了生产，撤出了相关生产设备设施，并于2015年将厂房出租给云南中灿人防工程有限公司使用（即本项目），根据富民县园区管委会会议纪要，同意项目进入园区。

云南中灿人防工程有限公司拟在富民工业园区大营五金建材产业园建设人防防护门项目，项目实际年生产1000余套钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备，以满足工业发展和国民经济发展的需求。

项目于2015年12月已经进场生产，2015年12月21日取得园区管委会下发的入园证明，未办理相关环保手续，2018年4月2日，富民县环境保护局在进行现场检查时，发现云南中灿人防工程有限公司于2015年已经租用昆明昌顺矿山机械制造有限公司厂房进行生产，项目违反了《中华人民共和国环境影响评价法》，富民县环境保护局出具了《责令改正停止违法行为决议书》，责令公司停止生产，并按规定进行罚款并办理环保手续，目前项目正在积极办理相关环保手续，项目已于2018年5月9日以富发改企业备案[2018]0029号取得富民县发展和改革局下发的投资备案证，备案证编号为185301243310029。

项目主要人防门制造，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修正），本项目应编制环境影响报告表。建设单位云南中灿人防工程有限公司委托湖北浩淼环境技术咨询有限公司为本项目编制环境影响报告表。环评单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本环境影响报告表，供建设单位上报审批。

二、建设项目概况

1、基本概况

项目名称：人防防护设备制造项目
建设单位：云南中灿人防工程有限公司人防防护设备制造项目
项目总投资：1640万元

建设地点：富民工业园区大营五金建材产业园

建设性质：新建

生产规模及产品方案：年生产1000余套钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、地铁和隧道正线防护密闭门、防电磁脉冲门。项目实际生产过程主要生产混凝土防护设备及钢结构手动防护设备。其他设备暂时不生产，后期生产其他设备需另行补办环评。
2、建设内容

本项目为租赁昆明昌顺矿山机械制造有限公司厂房，占地面积8.2亩，建筑面积5200平方米，主要为一栋生产厂房及一栋办公综合楼，项目租赁生产车间主要布设有原料堆场、加工区、成品堆场、危废暂存间等。各工程具体建设内容详见表1-1。
表1-1           项目建设内容一览表

序号

工程

工程名称

建设内容及功能

备注
1

主体

工程

生产车间

项目生产车间占地面积4200m2，建筑面积4200m2，包括原辅料仓库、成品仓库、加工车间。

依托原有
2

辅助

工程

综合楼

项目综合楼主要包括办公区及员工住宿及食堂等，一楼为员工食堂及住宿，二楼为办公区，三楼为办公区及住宿，占地面积251.93m2，建筑面积755.8m2。

依托原有
3

公用

工程

生活供水

由富民工业园区大营五金建材产业园供给，园区已建完整的供水系统
依托原有
排水

项目区雨污分流，雨水经雨水沟进入园区已建雨水管网，项目园区污水处理站尚未建成，废水处理方式为近期及远期。

近期：项目产生的食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起进入化粪池处理后，通过自建的污水处理设施处理，处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标准后通过园区污水管网排入大营河。

远期：项目产生的食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起进入化粪池处理后，通过自建的污水处理设施处理，处理达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级要求通过园区污水管网排入园区污水处理站。
污水处理站为本次新建，雨水管网及污水管网依托园区已建管网
供电

由富民工业园区大营五金建材产业园供电线路直接供给

依托原有
4

环保

工程

隔油池

设置1个容积2m3的隔油池，处理食堂废水。

依托原有，已有隔油池能满足本项目需求
化粪池

设置1个容积5m3的化粪池，处理生活污水。
依托原有，已有化粪池能满足本项目需求
污水处理设施
设置一套一体化MBR设备处理项目区废水，处理规模为3m³/d
本次新建
油烟净化设施

安装有一套油烟净化设施，油烟废气经管道收集后通过高于房顶1.5m的烟囱排放

依托原有，原有油烟净化设施满足本项目需求

固废收集设施

金属边角废料收集后外卖，生活垃圾统一收集于垃圾桶内，由环卫部门定期清运。

依托原有
危废暂存间

危险废物临时存放场所，占地面积约4.5m2（2*1.5*1.5）
本次新建
噪声

设备至于室内，安装基础减震设施

本次新增

绿化

绿化面积200m2
依托原有
3、项目主要原辅料

项目主要原辅材料见表1-2所示。
表1-2     主要原辅料消耗一览表

原料
名称

年用量

备注及用途
主要原料

钢材

300吨

门框、门扇

混凝土

250立方米

浇筑门扇
辅助材料
焊丝
3吨
焊接材料

水性油漆

1吨
主要成分：丙烯酸、聚氨酯
CO2气体

120瓶

每瓶规格：13MPa   

厂区暂存量6瓶

氧气

120瓶

每瓶规格：13MPa

厂区暂存量8瓶

乙炔

60瓶

每瓶规格：5-7kg

厂区暂存量4瓶

皂化油

0.05吨

锯床、润滑作用
液压油

0.1吨

用于折弯机、剪板机冷却
水性油漆：水性油漆就是以水做为稀释剂、不含有机溶剂的涂料，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。以水作溶剂，节省大量资源；消除了施工时火灾危险性；降低了对大气污染；仅采用少量低毒性醇醚类有机溶剂，改善了作业环境条件。一般的水性涂料有机溶剂(占涂料)在5%～15%之间，而阴极电泳涂料已降至1.2%以下，对降低污染节省资源效果显著。涂装工具可用水清洗，大大减少清洗溶剂的消耗，并有效减少对施工人员的伤害，项目生产过程中直接通过人工进行涂刷。
4、主要生产设备

项目主要生产设备详见下表所示。
表1-3       项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

台数

规格型号
用途
1

铣床
1

X6I32-LTB
配件加工
2

液压校直机
1

角钢校直

3

自动下料切割机

1
勤工
下料
4

剪板机
2
QC12K-6×3200（一台）

QC11Y-16×3200（一台）
剪板材
5

折弯机
1
WC67Y-100/4000
门扇包边折弯
6

CO2气体保护焊机

7
NBC-350（5台）

YD-500KR（2台）
焊接
7

车床

2
GW6280
配件加工
8

钻床
2

Z3050×16/1（1台）

Z3040×13（1台）
钻孔
9

锯床

1
GW4240/70
下料
10
仿行切割机

2
CG2-150
下料
11

角磨机

10

S1M-FF-150A

打磨门框

12
混凝土传输机

1套
/
用于混凝土传输
产品方案

项目年生产1000余套钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、地铁和隧道正线防护密闭门、防电磁脉冲门，根据建设单位提供的资料，项目实际运行过程中主要生产混凝土防护设备、钢结构手动防护设备，其他设备暂不生产，后续需要生产将另行补办环保手续。

表1-4 产品方案一览表

序号

名称

年产量

1

钢门

100套

2

混凝土门

900套

6、公用工程

（1）供水系统

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，项目生产、生活用水由园区已建供水管网供给。

（2）排水系统

①排水原则

项目排水采用雨污分流制，雨水依托园区已建雨水管道收集后排入雨水管网，废水经自建污水处理站处理后排入园区已建污水管网。
②排水方式

园区污水处理站目前尚未建成运行，项目排水方式分为近期及远期。

近期：项目产生的食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起进入化粪池处理后，通过自建的污水处理设施处理，处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标准后通过园区污水管网最终排入大营河。

远期：项目产生的食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起进入化粪池处理后，通过自建的污水处理设施处理，处理达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级要求通过园区污水管网排入园区污水处理站。
（3）供电系统

项目用电由富民工业园区大营五金建材产业园已有供电线路供给，用电有保障。

8、项目平面布局

项目综合楼位于生产车间西南侧；隔油池位于综合楼南侧，化粪池位于综合楼东侧。项目平面布置图见图1-1。
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附图1-1 项目平面布置图
9、环保投资

本项目总投资1640元，其中环保投资主要为废水、固废及噪声投资。项目环保投资新增11万元，占总投资的0.67%。
表1-5  项目环保投资一览表

环保投资时段

投资项目

内容

投资金额（万元）

备注
营运期

废水

1个2m3的隔油池、1个5m3的化粪池

2

依托原有
1个3m³一体化污水处理站
5
本次新增

一般固废

边角废料、生活垃圾收集设施

1

依托原有
噪声

设备基础减震设施

4

本次新增
危险固废

危废暂存间1间，4.5㎡
2

本次新增
合计

11（本次新增）
10、劳动定员

本项目定员20人，全年生产运行300天，每天实行1班制，每班工作8小时。
11、项目与周围环境关系

建设项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，项目北侧218m处为昆明增荣衡器有限公司，北侧紧邻昆明荣德福管材制造有限公司，西侧20m处为昆明鼎骏塑业有限公司，西南侧22m处为云南创乐美加工贸易有限公司，南侧紧邻昆明阳平机械有限公司，东侧紧邻为富民工业园区大营五金建材产业园三期规划土地，西南侧895m处为富民大营公租房居住区。项目周边环境关系图如图1-2所示。
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图1-2  项目周边环境关系示意图



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

一、昆明昌顺矿山机械制造有限公司环评情况
昆明昌顺矿山机械制造有限公司于2014年7月委托北京中安质环技术评价中心有限公司编制了《昆明昌顺矿山机械制造有限公司机械制造项目建设环境影响报告表》，并于2012年9月取得富民县环保局批复“富环保复[2014]55号”。

二、昆明昌顺矿山机械制造有限公司原有项目情况
1、项目概况
昆明昌顺矿山机械制造有限公司机械制造项目年产矿山设备、运输机械、破碎设备等产品5000台套，主要生产破碎机2000台，选矿机2000台，球磨机、磁选机和输送机等设备共1000台。
表1-7 项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

台数

备注

1

铣床

3

机加工设备(精加工）
2

回转车床

1

下料工段
3

普通车床

10

机加工设备（粗加工)
4

CO2气体保护焊机
2

材料焊接

5

自动氧割机

2

原辅料切割

6

角磨机

5

产品打磨

7

液压校直机

1

产品校直

2、工艺说明
将采购的钢材、型材及板材等进行下料切割，切割完以后通过物理检测，将检验不合格的产品返回切割工段继续加工，检验合格的产品进入机床加工阶段，先通过普通车床进行产品的粗加工，粗加工完成后进入铣床进行产品精加工，将加工好的材料进行焊接，焊接完成后用角磨机对焊缝进行打磨处理，要保证所有焊缝平整光滑；将打磨后的材料放到校正平台上对其进行校直、校平，保证各部件的平直度符合要求；校直后的材料进行装配、试车，对装配、试车后的产品进行行外观、尺寸等质量检验，检验不合格的重新返回加工，检验合格产品直接进入仓库。项目产品不进行喷涂工艺，在外场地产品安装时才进行刷漆涂料，项目区内无涂料使用工序。

3、原有项目污染物产排情况
（1）废气

废气主要来源于打磨过程中产生的无组织粉尘、焊接工段产生的焊接烟气。项目生产过程中打磨工段会产生少量的无组织粉尘。

项目产生的打磨工段打磨过程中产生的粉尘量0.6t/a，因产生粉尘量较少，不会对周围环境产生太大影响，其产生的无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度监控限值≤1.0（mg/m3）要求。
项目生产过程中焊接工段中会产生少量焊接烟气，呈无组织排放。焊接时产生的焊接烟气能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2“颗粒物（其他）”二级标准中无组织排放监控浓度限值≤1.0（mg/m3）要求。

项目内食堂运营过程中会有餐饮油烟产生，产生的油烟通过油烟净化器处理处理后达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)要求，由专门的油烟管道外排。通过采取上述措施后，项目食堂产生的油烟由专门的油烟管道外排。

（2）废水

项目废水产生量为1.805m3/d，541.5t/a。项目产生的食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起进入化粪池处理后，达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后，排入园区道路一侧的污水管网，最终进入大营河。
（3）噪声

建设项目的主要噪声源为设备噪声，在通过距离衰减、墙体隔声、厂区绿化及厂区四周吸声材料的安装后，根据预测可知，运营期厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，满足对项目厂界噪声的要求。

（4）固体废物
项目营运期的固体废物主要为边角废料、冷却废液、废机油、及生活垃圾等。其中下料工段产生的边角废料统一收集后作为废钢材外卖，不外排；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门定期清运处置；加工过程中产生的废机油和冷却废液收集后暂存于危废暂存间内，统一交由有资质的单位处置。
三、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目为新建项目，租用昆明昌顺矿山机械制造有限公司闲置厂房，昆明昌顺矿山机械制造有限公司机械制造项目共建设有1栋标准厂房和1栋办公楼。由于市场效益较差，昆明昌顺矿山机械制造有限公司停止了生产，撤出了相关生产设备设施，并将厂房出租给云南中灿人防工程有限公司（即本项目）。经现场踏勘，原有昆明昌顺矿山机械制造有限公司项目未建设污水处理设施及危险废物暂存间，生产及生活污水未经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后排放，危险废物未设置危险废物暂存间集中收集处理。



表二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

富民县地处滇中北部，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23千米，县乡公路四通八达，108国道和即将建设的武昆高速公路、轿子山旅游专线穿境而过。富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠五华、西山区，行政区划属昆明市，全县国土面积993平方公里，是昆明市近郊县。

富民工业园区以昆武高速公路、东散公路、轿子雪山旅游专线和北青公路作为园区各片区的交通联系纽带，呈环状组团发展格局，形成“一心、一轴、一带、四片区”的总体空间发展结构。项目位于富民工业园区“大营五金建材产业园”，该区范围北至增荣衡器建设项目，南至老108国道，东至云南新龙矿物质有限公司，西至昆武高速公路安置用地。

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园。地理坐标为东经102°31′59.27″，北纬25°14′11.6″，园区道路交通便利。项目地理位置见图2-1。

2、地形、地貌、地质

富民县县境似一不规则梯形，地势南高北低，东西宽44.2公里，南北长51.6公里。境内西部、西北部山脉属三台山余脉，东部、东北部、南部和中部山脉属拱王山余脉。望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地山岭相间，河流纵横，山多坝少，河谷和盆地占总面积的12.5％。有大小坝子18个，最大的富民县城坝子面积为23km2，山区半山区占87.5%。县境内最高海拔2817米,最低海拔为1455米,高差达1362米。

富民县的地质构造属昆明凹陷中部。褶皱发达，褶皱线为南北走向，地层比较完整。从元古界昆阳群到新生界第四系，除缺古生界志留系外，其它地层均有出露，全县从老到新的地层分布及其岩性大致为：

西部与禄丰交界的边沿地带，以元古界地层为主，岩性为砂岩，白云质灰岩等。

螳螂川以东的大部分地区和西侧的部分地区，以古生界的地层为主。寒武系的灰质白云岩、泥质灰岩和砂岩，出露于麻地-龙潭-宜格-杜朗地段，奥淘系的紫红、灰白、灰黄色砂岩夹杂色云母质页岩（见三村大桥附近），大营-瓦恭、宜格-杜朗、对方-龙潭（款庄）等地。泥盆系的黄绿、灰白色砂岩、泥质灰岩，出露于束刻-毛依甸-东核等地。二迭系的灰岩和玄武岩，多数地区都有出露，分布较广。罗免、散旦镇的大部分，永定街道办事处、款庄镇部分地区（瓦窑、西山、青华、多宜甲）以中生界三迭-侏罗-白垩系的地层为主，岩性为紫红色，株红色页岩、泥岩和粉砂岩。永定、款庄、赤鹫、东村、散旦等地坝子以新生界第四系冲积物为主，次为洪积、坡积物，岩性为砂、砾石、粘土等。

项目所在区域具有明显的富民县地质地貌特点。

3、气候、气象

富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。

项目区位于富民工业园区大营五金建材产业园，大营镇年平均气温15.8℃，年平均降雨量846.5毫米，气候条件优越。

4、水文

富民县行政区域属长江流域金沙江下段普渡河水系，普渡河干流由南向北纵穿县境，两岸水系呈不对称发育，主要支流共5条，从上游至下游分别为螳螂川、清水河、龙纳河、天生桥河、木板河。县境内除螳螂川干流外，流域面积大于100km2以上的支流有龙纳河、螳螂川、龙泉河、木板河，全县共有水资源总量为12.8326亿m3，其中，客水入境水资源量10.7431亿m3。富民县境内多年平均降雨量为870mm，年平均地表径流量为2.0895亿m3，平均径流深33.5mm，地下水总量为0.853亿m3。以2010年总人口14.8万人计算，人均占有水资源量1415m3（以富民县自产水量计）。富民县水资源时空分布不均，1-5月是降雨量最少，蒸发量最大的月份，也是富民县用水矛盾最为突出的时段，6-10月降雨量占全年的80%以上，是水资源极为丰富的月份。

大营河为螳螂川右岸一级支流，大营河源于西山区沙朗乡，流经沙朗（这一段称沙朗河），于天生桥附近与另一源陡坡河相汇后过李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营，在成器墩村纳小支流黄坡小河后，于永定镇中沙滩村汇入螳螂川。主河道长36.3km，集水面积362km2，总落差860m，平均比降9.20‰。其中，富民境内集水面积131.8km2。

项目区周围主要河流为项目南面1.75km处的大营河，属金沙江水系一级支流螳螂川的右岸一级支流。
5、富民县工业园区概况
根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》，富民县工业园区产业布局规划为“两轴三园六组团”的产业空间布局结构。
①“两轴”
沿昆武高速公路和轿子雪山旅游专线形成两条产业发展轴线。
其中，沿昆武高速公路的产业发展轴，串联县城、装备制造产业园和钛产业园，着重发展钛产业、装备制造产业，辅以发展食品加工、机械加工、商贸物流等产业，是一条综合性的产业发展轴，也是富民县产业发展主要轴线。
沿轿子山旅游专线沿线发展轴，主要串联散旦片区和款庄-东村片区，已发展新材料产业为主，辅以发展新能源、农副产品加工等产业，是富民县战略性新兴产业发展轴。
②“三园”
结合工业园区用地，构建钛产业园、装备制造产业园及新材料产业园三大园区。
装备制造产业园：以白石岩-哨箐组团为主，重点发展装备制造业，辅以机械加工、精细化工、商贸物流等产业的发展。
钛化工产业园：以大白坡组团为主，重点发展钛行业，向精细化工方向发展，辅以仓储物流等产业的发展，打造全国重要的金属钛（钛材）生产基地。
新材料产业园：包括大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团和赤鹫组团，以半导体为主导的新材料产业，辅以新能源、精细化工、农副产品加工、食品加工、商贸物流等产业的发展。
③“六个产业组团”

白石岩-哨箐组团：白石岩组团包含白石岩、哨箐、麦竜、烟墩四个地区，目前已有一定的产业发展基础，现状产业主要包括环保产业、机械加工、化工产业等。
白石岩组团距离富民县城较近，紧邻昆武高速和昆禄公路，拥有良好交通区位和用地条件，是富民工业园区近期重点打造和发展的核心区域。
未来，白石岩组团将重点发展以节能环保设备为主导的装备制造业，打造昆明市重要的装备制造产业基地。同时，辅以发展精细化工产业，麦竜片区现有的磷化工产业在有条件的情况下应考虑逐步向钛化工产业园转移，现状机械加工、环保产业可适当保留。
大白坡组团：大白坡组团现状产业发展主要包括大白坡钛产业园。
大白坡组团拥有丰富的钛矿、磷矿等矿产储量，拥有发展钛产业、磷产业的先天优势条件，因此，未来应在在现状钛化工发展的基础上，开发中高端钛化工产品，推动钛化工向精细化工方向发展，同时，大白坡片区组团临近昆武高速、昆禄公路等区域性交通干道，交通便利，未来可发展商贸物流等产业类型。
大白坡钛产业园可进一步提升产业层级，推动钛化工产业向精细化、科技化方向发展，提升产业科技含量和产品附加值，并延伸产业链。同时，考虑到钛化工产业对片区环境可能造成的影响，富民工业园区组织了环境影响报告书的编制。其中指出，大白坡组团所处地区的土地、大气容量能满足工业园区的建设要求，而水环境容量则对工业园区发展有一定的限制，需加大对园区环保设施的投入，确保水环境安全。
赤鹫组团：发展以半导体为主的新材料，并延伸起产业链，打造半导体新材料产业园。
大营-茨塘组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，并推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。
散旦组团：积极引导以半导体为主的新材料产业的发展，同时充分发挥片区林产品生产的优势，积极发展林产品加工等产业类型，适度发展农副产品加工等产业。结合紧邻轿子山专线的区位优势发展商贸物流产业。
款庄-东村组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，辅以发展光伏发电、风力发电等新能源产业，在现状钛化工发展的基础上，将钛化工向精细化工方向发展，同时延续东村组团已初具规模的薰衣草芳香产业等精细化工产业，适度发展农副产品加工业等产业。
本项目位于大营-茨塘组团-富民工业园区大营五金建材产业园。
富民工业园区大营五金建材产业园规划总用地面积106.66公顷，其中建设用地100.18公顷，工业用地57.62公顷，占总用地的54.02%，于2011年5月正式启动开发。主要包括永康五金科技园（300亩）、仓储物流园（600亩）、建材园（500亩）三个专业化园区和园区配套公共租赁住房区（100亩）。大营五金建材产业园定位为：富民工业园区乃至昆明市重要的建材与机械加工产业基地和现代物流产业基地，是富民县实施园区规模化、专业化、整体开发、整体推进的建材、机械加工基地、是以新型建材加工、机械加工为支撑，打造集建材加工、机械加工、仓储、物流于一体的综合功能区。现已有30个项目签约入驻园区，项目总投资15.13亿元，其中亿元以上重点工业项目克林轻工、崛鑫工贸共2个，总投资5.5亿元。该片区全部项目建成投产后年总产值可达18亿元以上，年上缴税收1亿元以上，解决就业5000人。




表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境空气质量现状

建设项目场址位于富民工业园区大营五金建材产业园，为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095～2012）中二级标准。本项目大气环境质量现状监测值引用云南尘清环境监测有限公司2017年9月22日-23日对《昆明克林轻工机械有限责任公司搬迁技改项目环境影响评价补充报告》中的监测数据，《昆明克林轻工机械有限责任公司搬迁技改项目环境影响评价补充报告》于2018年1月已完成报批评审。监测结果见表3-1所示。

表 3-1  污染物监测统计结果  单位：μg /m3
        结 果

监测点

项目

1小时平均浓度

范围

标准值

评价指数

22#地块

TSP
214-787

900

0.23-0.87

因《昆明克林轻工机械有限责任公司异地搬迁技术改造项目》与本项目同位于富民工业园区大营五金建材产业园内；位于项目西南侧50m处，且监测数据满足《大气环境影响评价技术导则》中引用监测资料3年时限要求，故引用其监测结果具有一定的代表性。
根据监测结果可知，监测项目均无超标出现，评价区大气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目区环境空气质量现状良好。

2、水环境质量现状

距项目最近的的地表水体为南面1.75km的大营河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，项目区地表水螳螂川（富民大桥-普渡河桥）水环境功能为农业用水、农业用水，水功能区划为Ⅳ类水体。根据昆明市2016年环境质量公报，螳螂川富民大桥断面水质类别为劣V类，不满足《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》中《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体标准要求。水环境质量现状差。

3、声环境质量评价

建设项目场址位于富民工业园区大营五金建材产业园，属于工业区，根据云南大学编制的《昆明富民工业园区总体规划（2010-2030年）》环境影响报告书，规划工业用地集中区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，保护目标（规划的商贸物流区、集镇中心、居住区、行政区域以及园区内保留的村庄）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

本项目位于富民工业园区大营五金建材产业园区内的工业用地集中区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，其他保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。根据现场踏勘，项目区域声环境质量良好。
4、生态环境质量现状

项目所在区域为富民工业园区大营五金建材产业园，根据现场勘察，项目区内没有原生植被，所在区域植被较少，无珍稀物种，无需要特殊保护的动植物。生态环境质量现状一般。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

项目以周围的环境敏感点作为主要的环境保护目标，本项目主要的保护目标为项目西南侧895m处的富民大营公租房居住区，南侧1.75km处的大营河。
项目周边200m范围内无声环境保护目标。

具体情况见表3-2。

     表3-2              建设项目主要环境保护目标一览表

保护对象

方位及距离

规模

人数

环境要素

保护级别

富民大营公租房

居住区

西南面

895m

374户

空气环境

空气环境执行：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

大营河

南面 1.75km

—

地表水

环境

地表水环境执行《地表水环质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准




表四、评价适用标准

	环境

质

量

标

准
	1、环境空气质量标准

项目所在地为工业区，属环境空气二类区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，标准值列于表4-1。

   表4-1          环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值（μg/m3）

总悬浮颗粒物

（TSP）

年平均

200

24小时平均

300

可吸入颗粒物

(PM10)

年平均

70

24小时平均

150

二氧化硫

（SO2）

年平均

60

24小时平均

150

小时平均

500

氮氧化物

（NO2）

年平均

40

24小时平均

80

小时平均

200

2、地表水环境质量标准

项目所在区域地表水体为大营河，为螳螂川支流，根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020）》，螳螂川富民大桥-普渡河桥段河段水环境功能为工业用水、农业用水，水功能区划为Ⅳ类水体，因此大营河执行Ⅳ类水体标准，标准值见表4-2。
    表4-2  地表水环境质量标准    单位：mg/L

序号
项目

Ⅳ类

1

pH（无量纲）

6~9
2

DO（mg/L）

≥3

3

COD（mg/L）
≤30

4

BOD5（mg/L）
≤6

5

氨氮（NH3-N）

≤1.5

6

TP（mg/L）
≤0.3

7

总氮（mg/L）

≤1.5

3、声环境质量标准

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，根据云南大学编制的《昆明富民工业园区总体规划（2010-2030年）》环境影响报告书，规划工业用地集中区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，其他保护区执行2类区标准，本项目具体标准限值详见表4-3。
     表4-3         声环境质量标准限值                   dB(A)
类  别

昼  间

夜  间

3类

65

55

2类
60
50


	污

染

物

排

放

标

准
	1、大气污染物排放标准

1）运营期打磨粉尘、焊接烟气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体标准值详见表4-5。

表4-5    大气污染物综合排放标准

标准类别

颗粒物（mg/m3）

二级标准

1.0（无组织排放浓度）

2）营运期食堂餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)，见表4-6。

表4-6    饮食业油烟排放标准

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（％）

60

2、噪声污染物排放标准

①运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，噪声限值见表4-8。

表4-8         工业企业厂界环境噪声排放标准         dB(A)
类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

3类

65

55

3、水污染物排放标准
项目运营期近期无法进入园区污水处理厂处理的情况下，近期食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水进入化粪池处理，再进入一体化污水处理站，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，标准值见表4-9。
表4-9外排废水执行标准限值
序号
项目指标
一级A标准
1

pH（无量纲）
--

6.0～9.0

2

COD（mg/L）
≤

50

3

BOD5（mg/L）
≤

10

4

SS（mg/L）
≤

10

5

动植物油（mg/L）
≤

1

6

氨氮（以N计）（mg/L）
≤

5

7

总磷（以P计）（mg/L）
≤

0.5

项目运营期远期污水可进入园区污水处理厂处理的情况下，外排废水执行GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级要求，标准值见表4-10。
表4-10  污水排入城镇下水道水质标准B等级标准  单位：mg/L（除pH值为无量纲）
标准类别

pH

CODcr

BOD5

SS

NH3-N

动植物油

B等级

6.5-9.5

500

350

400

45

100



	总

量

控

制

指标
	根据该建设项目排污状况以及环保行政主管部门对总量控制的要求，提出总量控制指标。

1、废水

近期：废水量：510t/a，COD：0.025t/a，氨氮：0.0025/a。

远期：项目废水处理后通过园区管网进入园区污水处理站处理达标排入大营河，项目废水纳入园区污水处理站，不设总量控制。
废气

    项目运营期间废气主要为打磨粉尘及焊接烟气，产生量少，不涉及总量控制指标NOX、SO2，项目无总量控制指标。

    3、固体废物：处置率100%。




表五、建设项目工程分析

	一、工艺流程及产污环节简述(图示)：

（一）施工期工艺流程及产污环节回顾
本项目为新建项目，租用昆明昌顺矿山机械制造有限公司已建成的厂房进行生产活动，项目目前已经完工，仅对施工期做简单回顾性分析，施工期工作内容为生产设备的安装调试，施工期施工人员不在项目内食宿，项目平均有施工人员10人，施工期10天。
1、废水
施工期施工人员均不在项目内食宿，施工期工作内容主要为设备安装，设备安装过程中无废水产生。
施工人员不在项目内食宿，生活污水依托已有厕所进行处理。
2、废气
项目施工期产生的废气主要为运输车辆运输过程中产生的尾气。项目主要进行设备及原材料运输，运输车辆产生的尾气少，呈无组织排放。
3、噪声
项目施工期间产生的噪声主要为车辆运输过程中产生的噪声和机器设备安装调试过程中产生的噪声。机器设备安装调试过程产生的噪声在70～80dB(A)之间，车辆运输噪声一般为70dB（A）。
4、固体废弃物
施工期生产的固体废弃物，主要为设备的包装材料和施工人员的生活垃圾。
（1）设备安装调试过程中机械设备的包装材料为0.4t，由废品收购厂家回收。
（2）施工人员10人，生活垃圾产生量按0.10kg/人•天计，则本项目在施工期产生的生活垃圾1kg/d，施工人员产生的生活垃圾经垃圾收集桶的进行收集后，委托环卫部门清运处置。
（二）运营期工艺流程及产污节点

项目主要进行人防钢门及混凝土门防护门生产，外售后，在设备安装施工现场进行刷漆，不在本项目区范围内进行喷漆，项目仅涉及环保水性漆的人工涂刷。具体工艺流程图如下；
项目混凝土门生产工艺及产污节点图如图5-1所示：
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图5-1   项目混凝土防护门生产工艺及产污节点图

工艺流程简述：

下料：钢筋按设计的规格用钢筋钳下料进行切割，下料切割主要产生污染物为边角料、废润滑油、噪声。

校直：将切割后的材料放到校正平台上对其进行校直、校平，保证各部件的平直度符合要求然。校直过程主要污染物为噪声。

机加工：将校直后的刚才进行加工没形成所需的形状，该过程主要污染物为噪声、冷却废液、边角料。

焊接：将加工好的材料进行焊接，该过程主要污染物为噪声、焊接烟尘。

打磨：在各部件焊接完成后需要用角磨机对焊缝进行打磨处理，要保证所有表面平整光滑，该过程主要污染物为噪声、打磨粉尘。

放样捆扎及自然养护：用细铁丝进行捆扎，形成钢筋骨架。把一批次钢筋骨架放入成型的模具中，运进商品混凝土通过运输罐车经传输机直接传送进入已经完成的钢结构门内进行浇注，浇注后自然养护5天，产品下模，然后产品堆场码垛，完成后对混凝土钢门表面进行人工涂抹水性漆，涂抹完成后外售。该过程主要污染物为噪声。

项目产品不进行喷涂工艺，在外场地产品安装时才进行刷漆涂料，项目区内无涂料使用工序。

项目钢门生产工艺及产污节点图如图5-2所示：
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图5-2   项目钢门生产工艺及产污节点图

工艺流程简述：

（1）下料：钢筋按设计的规格用钢筋钳下料进行切割，下料切割主要产生污染物为边角料、废机油、噪声。

（2）校直：将切割后的材料放到校正平台上对其进行校直、校平，保证各部件的平直度符合要求然。校直过程主要污染物为噪声。

（3）机加工：将校直后的刚才进行加工没形成所需的形状，该过程主要污染物为噪声、废冷却液、边角料。

（4）焊接：将加工好的材料进行焊接，该过程主要污染物为噪声、焊接烟尘。

（5）组装：将材料直接进行组装，完成后对混凝土钢门表面进行人工涂抹水性漆，涂抹完成后外售。该过程主要污染物为噪声。

二、运营期

本项目在运营期产生的主要污染物有废水、废气、噪声及固废。

（1）废气

    项目运营过程中产生的废气主要来源于焊接工段产生的焊接烟气。具体污染产生及排放情况如下：
1）焊接烟气

项目生产过程中焊接工段会产生少量焊接烟气。项目焊接时采用的是焊丝，焊丝年使用量为3t，根据《焊接工作的劳动保护》中各种焊接工艺及焊接材料烟尘产生量的经验排放系数可知，每公斤焊接材料的发尘量为8g，项目焊丝使用量为3t/a，则项目焊接产生的烟尘量为0.024t/a，24kg/a，呈无组织排放，项目区厂房占地面积4200m2，风速2.1m/s，焊接烟尘产生浓度为0.0019mg/m3，由于焊接烟尘在产区内自然扩散，则焊接烟尘排放浓度为0.0019mg/m3，焊接时产生的焊接烟气满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2“颗粒物（其他）”二级标准中无组织排放监控浓度限值≤1.0（mg/m3）要求。

2）无组织粉尘

项目生产过程中，在各部件焊接完成后需要用角磨机对焊缝进行打磨处理，在此过程中会产生少量的无组织粉尘；打磨量约1t，根据《工业逸散性粉尘控制技术》，项目打磨过程粉尘产生系数为0.005kg/t，，本项目在打磨过程中产生的粉尘量0.005t/a，项目区厂房占地面积4200m2，风速2.1m/s，打磨粉尘产生浓度为0.00021mg/m3，由于打磨粉尘在产区内自然扩散，打磨粉尘排放浓度为0.00021mg/m3，不会对周围环境产生太大影响，其产生的无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度监控限值≤1.0（mg/m3）要求。

3）食堂餐饮油烟

项目建成后，有20名员工，20人均在厂区内食堂用餐。运营过程中会有餐饮油烟产生，食堂采用瓶装液化气做燃料，为清洁能源，燃烧废气中污染物产生量很少，按平衡膳食推荐的以每人每天食用30g食用油，项目区有20人，每天用食用油0.6kg，年用量为180kg，在食堂烹饪过程中产生的油烟挥发量按食用油量的2%计算，则项目区油烟排放量为0.012kg/d，3.6kg/a。项目食堂油烟经已建油烟净化器及排气筒排放。原有项目建设油烟净化处理设施能满足本项目的需求，且排气筒高于屋顶1.5m。
（2）废水

 项目运营期产生的废水主要为生活污水，生活废水主要包括办公生活废水和食堂废水。
Ⅰ、废水产生情况
生产用水

    本项目在运营过程中无生产用水，不对设备进行清洗，因此不产生生产废水。
生活用水

本项目有职工20人，其用水量按《云南省地方标准 用水定额》（DB53.T168-2013）中城镇居民用水量100L/人·d计算，则职工用水量为2.0m3/d，600t/a，职工生活废水的产生率按用水量的85%计算，则项目人员废水的产生量约为1.7m3/d，510t/a。

项目员工产生的废水为1.7m3/d，510t/a，生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、磷酸盐，根据同类项目类比，废水产生浓度约为COD300mg/L、BOD5150mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L，TP5mg/L，动植物油45mg/L。

绿化用水

项目内绿化面积约为200m2，按《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013）规定的环境卫生用水定额2.0L/m2·次计算，则晴天用水量为400L/m2，雨天不浇洒；晴天以200天计，则项目绿化用水量为0.4m3/d，80t/a。

项目用水及废水产生情况见表5-2。

        表5-2          项目用水量及废水产生情况

项目

日用水量

(m3/d)

年用

水量

(t/a)

排污系数

日产废水量(m3/d)

年产废

水量

(t/a)

生活用水

2.0
600
0.85

1.7

510
绿化用水

晴天

0.4
200

—

0

0

雨天

0

0

总计

2.0
600
—

1.7

510
Ⅱ、废水排放情况
根据计算，项目废水产生量为1.7m3/d，510t/a。项目内综合污水中的主要污染物为BOD5、COD、SS、NH3-N、磷酸盐，根据同类项目类比分析可知，污染物产生浓度约为COD300mg/L、BOD5150mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L、TP5mg/L，动植物油45mg/L。

原昆明昌顺矿山机械制造有限公司已经设置1个容积2m3的隔油池，处理食堂废水。1个容积5m3的化粪池，处理生活污水。项目废水产生量为1.7m3/d，510t/a。因此原有环保设施能满足本项目使用。
近期食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水进入化粪池处理，再进入一体化污水处理站，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后达标排放。

远期污水可进入园区污水处理厂处理的情况下，外排废水执行GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级要求进入园区污水处理站。
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图5-3   近期项目水量平衡图   (m3/d )
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图5-3   远期项目水量平衡图   (m3/d )
表5-3  项目近期污水污染物产排情况一览表

废水产生量（t/a）

污染物

名称

治理前

治理后

浓度（mg/L）

产生量

（t/a）

浓度（mg/L）

排放量

（t/a）

 产生量：510
 排放量：510
COD

300

0.153
50
0.025
BOD5
150

0.076
10
0.0051
SS

200

0.102
10
0.0051
NH3－N

30

0.015
5

0.0025
TP

5

0.0025
0.5
0.00025
动植物油

45

0.0229
1
0.0005
  表5-3  项目远期污水污染物产排情况一览表

废水产生量（t/a）

污染物

名称

治理前

治理后

浓度（mg/L）

产生量

（t/a）

浓度（mg/L）

排放量

（t/a）

 产生量：510
 排放量：510
COD

300

0.153
100
0.051
BOD5
150

0.076
50
0.0255
SS

200

0.102
50
0.0255
NH3－N

30

0.015
10

0.0051
TP

5

0.0025
2
0.00102
动植物油

45

0.0229
5
0.00255
（3）噪声

本项目主要噪声污染源为设备噪声，具体噪声情况见下表5-4所示。

表5-4    项目营运期间产生的噪声声级   单位：dB(A)

序号

噪声源

声级[dB(A)]

台数

1

铣床
90

1

2

液压校直机
80

1
3

自动下料切割机
90

1

4
剪板机
85

1
5
折弯机
85

1
6
CO2气体保护焊机
90

10

7
车床
90

1
8
钻床
90

2
9
锯床
90

1
10

仿行切割机
90

1
11

角磨机
90

1

12
混凝土传输机
85
1
   （4）固体废物

项目营运期的固体废物主要为边角废料、防锈剂空桶、废机油、废混凝土及生活垃圾等。
1）边角废料

项目下料工段、切割等工段会产生一定量的边角废料，根据建设方提供的资料，项目每年产生边角废料约1t，项目产生的边角料拟统一收集做废旧钢材卖，不外排。

2）废冷却液、废机油

项目在产品加工过程中使用皂化油对生产设备进行冷却，根据建设方提供的资料，皂化油年使用量为0.05吨，在此过程中会产生一定量的废冷却液；项目废冷却液年排放量为10kg；机器维修过程中会有废机油产生，根据建设方提供的资料，项目年产生废机油0.005t，根据《国家危险废物名录》（2016年），废机油与废冷却液属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为（900-209-08）金属、塑料的定型和物理机械表面处理过程中产生的废石蜡和润滑油。冷却废液与废机油均属于危废，废机油和冷却废液收集后暂存于危废暂存间内，统一交由有资质的单位处置，处置率100%。

项目拟建的危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中标准的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。本次环评对建设单位危废暂存间设置提出以下要求：
1）危废暂存间四面设置围挡，地面进行硬化并铺设相应的防渗材料。

2）设置危险废物警示识别标志及防火标志、做好防雨淋、防扬散、防渗漏。

3）专人管理、制度健全，设置危险废物管理台账及转移联单。

3）废混泥土

项目在混凝土浇注过程会产生一定的废弃混泥土，产生量小，约1m³/年，产生的废弃混泥土属于一般固废，按照建筑垃圾清运处理。

4）生活垃圾

本项目生产车间劳动定员20人，按每人每天产生垃圾1kg计，生活垃圾产生量为20kg/d，6t/a。拟集中收集后，交由当地环卫部门定期清运处置，处置率100%。



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	  内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度

（mg/L）
	产生量

(t/a)
	排放浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	营

运

期
	焊接工段
	焊接烟气
	0.0019
	0.024
	0.0019
	0.024

	
	
	打磨工段
	打磨粉尘
	0.00021
	0.005
	0.00021
	0.005

	
	
	员工食堂
	油烟
	—
	0.0036
	—
	少量

	水

污

染

物
	营

运

期
	生活污水
	生活污水（近期）
	—
	510
	—
	510

	
	
	
	COD
	300
	0.153
	50
	0.025

	
	
	
	BOD5
	150
	0.076
	10
	0.0051

	
	
	
	SS
	200
	0.102
	10
	0.0051

	
	
	
	NH3－N
	30
	0.015
	5
	0.0025

	
	
	
	TP
	5
	0.0025
	0.5
	0.00025

	
	
	
	动植物油
	45
	0.0229
	1
	0.0005

	
	营

运

期
	生活污水
	生活污水（远期）
	—
	510
	—
	510

	
	
	
	COD
	300
	0.153
	100
	0.051

	
	
	
	BOD5
	150
	0.076
	50
	0.0255

	
	
	
	SS
	200
	0.102
	50
	0.0255

	
	
	
	NH3－N
	30
	0.015
	10
	0.0051

	
	
	
	TP
	5
	0.0025
	2
	0.00102

	
	
	
	动植物油
	45
	0.0229
	5
	0.00255

	固

体

废

物
	营运期
	下料切割工段
	边角废料
	—
	1000
	统一收集，回收当废旧钢材卖出

	
	
	混凝土浇注
	废混泥土
	—
	10
	按建筑垃圾清运处理

	
	
	员工
	生活垃圾
	—
	7.5
	交由环卫部门

清运处理

	
	
	加工过程
	废机油、废冷却液
	—
	0.05
	收集后暂存于危废暂存间内，统一交由有资质的单位处置

	噪

声
	营运期
	设备噪声
	85～90dB(A)
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

	其他
	主要生态影响:

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，园区内天然植被少，生物结构相对简单，区域内无国家或省内重点保护的珍稀动植物物种。项目在原有厂区的已有标准厂房内进行生产线设置，不涉及新增占地，项目的建设对生态环境不会产生不良影响。




表七、环境影响分析
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施工期环境影响回顾分析

1、水环境影响分析
施工期无废水产生。施工人员不在项目食宿，入厕依托原有厕所，无生活污水产生。因此，项目施工对周边地表水体无影响。
2、环境空气影响分析
项目施工期产生的废气主要为运输车辆运输过程中产生的尾气。项目施工期主要进行设备及原材料运输，运输车辆产生的尾气少，呈无组织排放，通过大气稀释扩散后对环境的影响很小。
3、声环境影响分析
项目施工期间产生的噪声主要为车辆运输过程中产生的噪声和机器设备安装调试过程中产生的噪声。机器设备安装调试过程产生的噪声在70～80dB(A)之间，车辆运输噪声一般为70dB（A）。项目进行设备安装施工采取控制强噪声作业时间，白天进行施工以及封闭施工房间等措施后能有效地减轻噪声污染，且施工噪声是突发性和间歇性，通过墙体阻隔、距离衰减后，施工期噪声对周围环境的影响较小。
由于项目施工期有限，且施工噪声源强较小，施工期产生的声环境影响范围小，影响程度有限，影响时段短，随施工活动的结束产生的声环境影响也将随之消失。
4、固体废弃物环境影响分析
施工期生产的固体废弃物，主要为设备包装材料和施工人员的生活垃圾。
（1）设备安装调试过程中机械设备的包装材料为0.4t，集中收集后，妥善保管，出售给废品收购厂家。
（2）施工人员产生的生活垃圾经垃圾收集桶的进行收集后，委托环卫部门清运处置。
采取以上防范措施后，项目施工期产生的固体废弃物不会对环境产生影响。
二、营运期环境影响分析

1、大气环境影响分析

（1）焊接烟气

项目生产过程中焊接工段会产生少量焊接烟气。根据工程分析项目焊接产生的烟尘量为0.024t/a，24kg/a，呈无组织排放，焊接烟尘产生浓度为0.0019mg/m3，由于焊接烟尘在产区内自然扩散，则焊接烟尘排放浓度为0.0019mg/m3，焊接时产生的焊接烟气能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2“颗粒物（其他）”二级标准中无组织排放监控浓度限值≤1.0（mg/m3）要求。对周围环境影响较小。

（2）无组织粉尘

项目生产过程中，在各部件焊接完成后需要用角磨机对焊缝进行打磨处理，在此过程中会产生少量的无组织粉尘；根据工程分析本项目在打磨过程中产生的粉尘排放量0.005t/a，排放浓度为0.00021mg/m3，通过厂区自然扩散后，不会对周围环境产生太大影响，其产生的无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度监控限值≤1.0（mg/m3）要求。
（3）食堂餐饮油烟

项目内建设食堂供员工使用。实际运营过程中会有餐饮油烟产生，产生的油烟须经油烟净化器处理处理后方能外排。根据计算，项目区油烟排放量为0.012kg/d，3.6kg/a。项目食堂油烟经已建油烟净化器及排气筒排放。排气筒高度高于自身建筑物1.5米以上，现有油烟净化器及排气筒高度能满足项目需求。
综上所述，项目在生产过程中产生的粉尘、焊接烟气及食堂餐饮油烟等污染物，通过采取相应的措施后对周围环境及项目周边保护目标影响较小。

2、水环境影响分析

（1）废水产生及排放情况

本项目建成后废水产生量为1.7m3/d，510t/a。项目污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、磷酸盐。

（2）废水排放去向

项目内已经建设1个容积5m3的化粪池、1个容积2m3的隔油池，本次新建以及1个处理规模为3m3/d的污水处理设施。

近期食堂废水经隔油池预处理后汇同生活污水进入化粪池处理，再进入一体化污水处理站，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后达标排放。

远期污水可进入园区污水处理厂处理的情况下，外排废水执行GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级要求进入园区污水处理站。
（3）近期污水处理设施设置要求

项目在综合楼的东南面建设1座污水处理设施，用于处理厂区废水。根据建设单位资料，项目区将建设一个处理规模为3m3/d的MBR一体机处理项目区产生的生活污水。工艺流程如下所示：
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MBR一体机工艺流程

工艺流程简述：

采用预处理+MBR膜生物反应器+消毒工艺。污水经过格栅池去除垃圾后自流进入隔油池，去除水中悬浮油，然后再进入预处理系统，在预处理系系统中进行厌氧和水解酸化反应，再经提升泵打入一体化MBR膜生物反应器，MBR膜生物反应器分为两格，第一格为好氧生物处理部分（称为生物反应器），生物反应器中配有生物填料，生物填料上附着有大量好氧菌，在曝气充氧条件下，将废水中有机物分解成无机物，同时将氨氮氧化成亚硝酸盐和硝酸盐。废水中死亡脱落的细菌、SS随废水流入MBR反应器的第二格，第二格为MBR膜过滤部分，通过控制器开启曝气机充氧，生物反应器出水经膜分离处理单元由泵的负压抽出，底部的污泥一部分回流至生物反应器，剩余污泥通过污泥泵抽入污泥池定期外运。膜分离的出水进入进入消毒池，杀死水中的细菌及病源微生物后通过排放渠达标排放。

项目污水处理设施需委托有资质的单位进行设计、施工，确保废水经处理达        GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标中较严格的标准。
污水处理设施有效性分析
MBR一体机是利用膜生物反应器进行污水处理及回用的一体化设备，其具有膜生物反应器的所有优点：出水水质好，运行成本低、系统抗冲击性强、污泥量少，自动化程度高，占地面积小等优点。适宜住宅小区、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、部队、工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水，如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理。

MBR一体机设计进出水水质   单位：mg/L

项目

SS

COD

BOD5
氨氮

TP

设计进水水质

150~350

200~450

100~250

10~75

4~8

设计出水水质

＜10

＜50

＜10

＜10

＜1

本项目废水产生浓度约为COD300mg/L、BOD5150mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L、TP5mg/L。
综上所述，本项目各特征污染物指标进水浓度在设备允许进水浓度范围内，因此出水水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标准中较严格标准是有保障的。

（4）远期园区污水处理厂简介给排水方案分析
富民县大营五金工业园区污水处理厂建成后污水处理规模达到500m3/d，采用一体化MBR工艺。污水处理厂出水水质指标按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准统一规划设计，污水处理后排入螳螂川。目前园区污水主干管已建成，主要处理大营五金园片区的工业企业生产生活废水。项目所在片区为污水处理厂纳污范围。
近期因大营五金园区污水处理厂尚未建成，无法进入拟建的大营五金园区污水处理厂处理，须自建污水处理站，污水处理后外排废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；待远期园区污水处理厂完成建设，污水经化粪池处理，处理后外排废水满足GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级要求，排入园区市政污水管网，最终引入大营五金园区污水处理厂处理。
3、固体废物环境影响分析
项目营运期的固体废物主要为边角废料、废冷却液、废机油、废气混凝土及生活垃圾等。

一般固废：其中下料工段产生的边角废料统一收集后作为废钢材外卖，不外排；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门定期清运处置；混凝土加注过程会产生产生的废弃混泥土按照建筑垃圾清运处置。

危险废物：根据工程分析，危险废物情况如下：废冷却液为10kg；废机油产生量0.005t/a，由专人收集后暂存于生产车间的危险废物暂存间（约4.5m2）进行暂存，后委托有资质的单位定期处置，并按规范填写危险固体废弃物转移联单，建立危险固体废弃物管理台帐制度。
依据《昆明市危险废物污染防治办法》，危险废物应委托有资质单位清运并处理，不得随意丢弃。收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备、容器和包装物，应当具有防渗漏、防扬散、防雨淋等功能，符合国家有关安全标准和规定，并设置危险废物识别标志。项目危险废物暂存间地面要用用坚固、防渗的材料建造，符合要求。
危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。危险固体废弃物的暂存、管理及转运过程中按规范填写危险固体废弃物转移联单，并建立管理台帐。
综上所述，在采取了本环评提出的各种措施后，项目产生的各项固体废物对周边环境影响不大。

4、声环境影响分析

（1）预测模型及方法

本项目噪声源主要是分布在生产车间内，预测计算中，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式如下：

①距离衰减公式：

噪声距离衰减模式

LA(r)=Lr0-20lg(r/r0)-△L

式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级；

Lr0----参考点声源强度；

r-----预测受声点与源之间的距离（m）；

r0-----参考点与源之间的距离（m）。

△L---各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，其计算方法详见HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》）。

噪声叠加计算按照下式计算：
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（2）噪声源强

项目营运期噪声主要来自于设备噪声，各期各噪声源强见表7-4。
表7-4     项目营运期间产生的噪声声级  

序号

噪声源

声级[dB(A)]

台数

1

铣床
90
1

2

液压校直机
80
1
3

自动下料切割机
90
1

4

剪板机
85

1
5

折弯机
85

1
6

CO2气体保护焊机
85

10

7

车床
90

1
8

钻床
90

2
9

锯床
90

1
10

仿行切割机
90

1
11

角磨机
90

1

12
混凝土传输机
85
1
（3）预测结果及评价

通过查阅相关资料，墙体隔声取值为5dB，项目设备基础减震隔声值取5dB，项目设备均位于厂房内，有墙体隔声作用。项目假设在所有设备同时运营的情况下进行预测。项目主要机械设备到厂界的距离见表7-5，噪声值预测结果及标准值见表7-6。

表7-5     项目噪声源到各厂界的距离

序号

机械名称

多台设备

噪声源强

到厂界的距离（m）

东

南

西

北

1

铣床
90
36

49

44

41

2

液压校直机
80
44

31

40

29

3

自动下料切割机
90
42

39

42

35

4

剪板机
85

41

41

46

39

5

折弯机
85

40

40

48

38

6

CO2气体保护焊机
94.8
32

45

50

35

7

车床
90
30

40

51

35

8

钻床
93
36

48

44

40

9

锯床
90
40

40

42

34

10

仿行切割机
90
40

39
44

35
11

角磨机
90
30

40

51

35

12
混凝土传输机
85
20
40

60
35

表7-6        声值预测结果及标准［dB(A)］

预测点

预测值

标准

预测结果

厂区西界
56.6

65

达标
厂区南界
57.5

65

达标
厂区东界
59.5

65

达标
厂区北界
59.2

65

达标
由上表可以看出，项目运营期间，厂区各个厂界噪声都能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，对周围环境的影响不大。距离项目最近的敏感目标为西南面895m处的大营公租房居住区，项目运营过程中产生的噪声经厂房隔声及距离衰减后对大营公租房居住区影响很小。
三、环境风险分析
根据HJ/T 169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定，本项目原辅材料不涉及危险化学品，无重大风险源，本项目风险类型主要为生产过程中出现的危险废物泄漏及因此而造成的事故排放。

本次环评对建设单位危废暂存间设置提出以下要求：
1）危废暂存间四面设置围挡，地面进行硬化并铺设相应的防渗材料。

2）设置危险废物警示识别标志及防火标志、做好防雨淋、防扬散、防渗漏。

3）专人管理、制度健全，设置危险废物管理台账。
通过以上措施，项目产生危险废物对周边环境风险影响小。

四、项目选址合理性分析

1、产业政策符合性分析

项目主要进行防护门的制造，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类项目。

项目已于2018年5月9日以富发改企业备案[2018]0029号取得富民县发展和改革局下发的投资备案证，备案证编号为185301243310029。
综上所述，本项目的建设符合现行国家产业政策。

2、规划符合性分析

根据《昆明富民工业园区总体规划》审查意见及《富民工业园区大营建材加工及仓储物流区控制性详细规划》，“大营建材加工及仓储物流区”位于《昆明富民工业园区总体规划（2010-2030）》中的“大营-茨塘片区”，该区功能定位为：重要的建材与机械加工产业基地和现代物流产业基地，项目建设与富民工业园区总体规划相符。且项目已于2015年12月取得了富民工业园区管委会下发的入园证明。因此项目符合园区规划。

3、环境相容性分析

     项目位于富民工业园区大营五金建材产业园内，园区内企业以五金建材生产为主，本项目主要生产人防门，与工业园区规划相符，与项目距离最近的为昆明荣德福管材制造有限公司、昆明鼎骏塑业有限公司、云南创乐美家工贸有限公司、昆明增荣衡器有限公司、昆明阳平机械有限公司及富民大营公租房居住区等。昆明鼎骏塑业有限公司主要生产塑料模具，昆明荣德福管材制造有限公司主要生产PP-R管材，昆明增荣衡器有限公司主要生产大型衡器，云南创乐美家工贸有限公司主要生产太阳能热水器和套装门，昆明阳平机械有限公司主要生产普通机械设备，与本项目为相似性项目；本项目距离大营公租房居住区较远，且本项目对生产过程中产生的污染物均采取了有效的环保措施，对周围环境的影响较小，因此本项目与环境相容。

5、环境影响可控性分析

项目打磨工段产生的无组织粉尘及焊接工段产生的焊接烟气，因产生量比较小，对周围环境影响较小；项目近期产生的食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起进入化粪池处理后，通过自建的污水处理设施处理，处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标准后通过园区污水管网排入大营河。项目远期产生的食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起进入化粪池处理后，通过自建的污水处理设施处理，处理达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级要求通过园区污水管网排入园区污水处理站。营运过程中设备产生的噪声通过距离衰减、墙体隔声、基础减震的消减后对周围环境影响不大。项目下料工段产生的边角废料统一收集后作为废钢材外卖，不外排；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门定期清运处置；浇注过程会产生产生的废弃混泥土按照建筑垃圾清运处理，废机油、废冷却液等危险废物收集后暂存于危废暂存间内，统一交由有资质的单位处置，其固废处置率为100%。
综上所述，项目不违反园区规划，项目产生的污染物在采取环评提出的各项污染防治对策措施下，产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能，因此项目选址合理。

五、平面布局合理性分析

1、项目综合楼与生产车间保持有一定距离，且综合楼位于项目区西南侧，处于生产车间的上风向，能有效减轻生产车间的废气、噪声对员工的影响。

2、项目主入口布置在项目西南面，连接工业园区内道路，交通便利。

3、项目充分利用空地进行集中绿化，不仅能美化厂区环境，同时能起到降噪抑尘的作用。

因此，项目平面布局合理。




表八、建设项目目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	营运期
	焊接工段
	焊接烟气
	自然扩散
	达到《大气污染物综合排放表标准》（GB16297—1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3

	
	
	打磨工段
	粉尘
	
	

	
	
	职工食堂
	油烟
	经油烟净化器处理后由专门的排气筒外排
	达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中饮食业油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3

	水

污

染

物
	营运期
	生活污水

食堂废水
	COD

BOD5
SS

氨氮

磷酸盐

动植物油
	近期：项目产生的食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起进入化粪池处理后，通过自建的污水处理设施处理
	处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标准后通过园区污水管网排入大营河。



	
	
	
	
	远期：项目产生的食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起进入化粪池处理后，通过自建的污水处理设施处理后通过园区污水管网排入园区污水处理站。
	达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级要求通过园区污水管网排入园区污水处理站。

	固

体

废

物
	营运期
	下料切割工段
	边角废料
	统一收集，回收当废旧钢材卖出
	100%处置

	
	
	混凝土浇注
	废混泥土
	按建筑垃圾清运处理
	

	
	
	加工过程
	废机油

废冷却液
	收集后暂存于危废暂存间内，统一交由有资质的单位处置
	

	
	
	员工
	生活垃圾
	交由环卫部门

清运处理
	

	噪

声
	营运期
	设备噪声
	厂房隔声、设备基础减震、加强设备的管理
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准，白天≤65dB(A)，夜晚≤55dB(A)。

	其

他
	生态保护措施及预期效果：

项目位于周边均为已建成区，生态保护措施主要为运营过程中“三废”必须经处理达标后排放，避免项目废气、废水、固废等进入外环境对生态环境的影响。



表九、结论和建议

	一、项目概况

人防防护设备制造项目位于富民工业园区大营五金建材产业园。年生产1000余套钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、地铁和隧道正线防护密闭门、防电磁脉冲门，总投资1640万元。根据有关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结论、对策措施与建议如下：

二、结论

1、产业政策符合性

项目主要进行防护门的制造，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类项目。

项目已于2018年5月9日以富发改企业备案[2018]0029号取得富民县发展和改革局下发的投资备案证，备案证编号为185301243310029。。
综上所述，本项目的建设符合现行国家产业政策。

2、项目选址合理性

项目符合《昆明富民工业园区总体规划》审查意见及《富民工业园区大营建材加工及仓储物流区控制性详细规划》相关规划，项目产生的污染物在采取环评提出的各项污染防治对策措施下，产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能，因此项目选址合理。
3、环境质量现状

项目区环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准要求。项目区域地表水水质现状差。项目区域内声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；生态环境一般。
4、运营期环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析结论

项目生产过程中焊接工段中会产生少量焊接烟气及打磨粉尘，呈无组织排放。焊接时产生的焊接烟气能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2“颗粒物（其他）”二级标准中无组织排放监控浓度限值≤1.0（mg/m3）要求。对周围环境影响较小。
项目内食堂运营过程中会有餐饮油烟产生，产生的油烟通过油烟净化器处理处理后达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)要求，由专门的油烟管道外排。通过采取上述措施后，项目食堂产生的油烟由专门的油烟管道外排，对周围环境空气影响很小。

综上所述，项目运营期废气通过采取相应的措施后对周围环境空气影响不大。
（2）水环境影响分析结论

项目内已有1个容积5m3的化粪池、1个容积2m3的隔油池，新建1个处理规模为3m3/d的污水处理设施。近期：项目产生的食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起进入化粪池处理后，通过自建的污水处理设施处理，处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标准后通过园区污水管网排入大营河。远期：项目产生的食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起进入化粪池处理后，通过自建的污水处理设施处理，处理达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级要求通过园区污水管网排入园区污水处理站。项目产生的废水对周围环境及周边地表水影响较小。
（3）声环境影响分析结论

建设项目的主要噪声源为设备噪声，在通过距离衰减、墙体隔声、基础减震后，根据预测可知，运营期厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，满足对项目厂界噪声的要求。
（4）固体废物影响分析结论

项目边角废料统一收集后作为废钢材外卖，不外排；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门定期清运处置；浇注过程会产生产生的废弃混泥土按建筑垃圾清运处理，危险废物拟暂存于危废暂存间定期交由有资质单位进行处理。

综上所述，在采取了本环评提出的各种措施后，项目产生的各项固体废物对周边环境影响不大。
三、对策措施

根据我国环保法律法规的规定，凡对环境有影响的建设项目，其配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。要求建设单位严格执行“三同时”的有关规定。
运营期：

1、大气污染防治对策措施

1）项目内应使用电、液化气及太阳能等清洁能源。

2）项目区食堂油烟经已建油烟净化器和油烟排气筒处理排放。

3）加强室内通风。
2、水污染防治对策措施

1）已有1个容积5m3的化粪池、1个容积2m3的隔油池及新建一套一体化MBR设备处理项目区废水，处理规模为3m³/d。
2）近期：项目产生的食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起进入化粪池处理后，通过自建的污水处理设施处理，处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标准后通过园区污水管网排入大营河。

远期：项目产生的食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起进入化粪池处理后，通过自建的污水处理设施处理，处理达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级要求通过园区污水管网排入园区污水处理站。
3、噪声防治对策措施

1）项目运营期产生的噪声通过选择低噪声设备、加强设备的维修维护等措施处理。

2）设备采用基础减震措施。

4、固体废物防治对策措施

1）边角废料统一收集后作为废钢材外卖，不外排。

2）废弃混泥土由混凝土按建筑垃圾清运处置。

3）生活垃圾交由当地环卫部门定期清运处置。

4）项目产生的废机油、废冷却液等危险废弃物，应由专用收集桶收集存放到危废暂存间。委托有资质单位处置，建立转移联单制，不得随意丢弃。危险废物暂存间地面要用坚固、防渗的材料建造，地面无裂痕，并粘贴标志。

5、其他

1）项目在建设和营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地环保部门的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督。

2）建设单位以后如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，

则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

项目环境保护防治对策措施表如表9-1所示。

表9-1             项目环境保护防治对策措施一览表

污染物

对策措施

运营期

废气

1）项目内应使用电、液化气及太阳能等清洁能源。

2）项目区食堂油烟经已建油烟净化器和油烟排气筒处理排放。

3）加强室内通风。
废水

1）1个容积5m3的化粪池、1个容积2m3的隔油池及新建一套一体化MBR设备处理项目区废水，处理规模为3m³/d。
2）近期：项目产生的食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起进入化粪池处理后，通过自建的污水处理设施处理，处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标准后通过园区污水管网排入大营河。

远期：项目产生的食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起进入化粪池处理后，通过自建的污水处理设施处理，处理达GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B等级要求通过园区污水管网排入园区污水处理站。
噪声

1）项目运营期产生的噪声通过选择低噪声设备、加强设备的维修维护等措施处理。

2）设备采用基础减震措施。

固体废物

1）边角废料统一收集后作为废钢材外卖，不外排。

2）废弃混泥土由混凝土按建筑垃圾清运处置。

3）生活垃圾交由当地环卫部门定期清运处置。

4）项目产生的废机油、废冷却液等危险废弃物，应由专用收集桶收集存放到危废暂存间。委托有资质单位处置，建立转移联单制，不得随意丢弃。危险废物暂存间地面要用坚固、防渗的材料建造，地面无裂痕，并粘贴标志。
四、环境管理及监测
1、环境管理
环境管理是在建设和运营期间依照国家有关的环境保护的法律、法规与环境标准以及省、市环境保护主管部门的要求依法进行制订，调整环境保护规划，并接受地方环境保护主管部门的监督、 协调与有关部门的关系进行一切改善周边环境的活动。环境保护实行全面的管理。建立健全环境保护规章制度，进行环境保护设施的管理，环境统计；组织物管人员的环境保护专业技术培训，提高工作人员的环境保护意识和技能；监督、管理项目“三同时”的执行，确保环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，有效防止污染物的产生；定期向环保主管部门及上级领导汇报环保工作情况；负责组织突发事故的应急处理和善后事宜。

2、环境监测

对项目的监督性监测的项目和频率应按照有关环境监测技术规范进行，监测结果应定期报送当地环保部门，并接受当地环保部门的监督检查。
表9-3    营运期环境监测计划表

监测

项目

监测

地点

监测参数

监测频率

监测方法

废水

污水排放口

BOD5、COD、SS、NH3-N、总磷、动植物油
验收监测一次
按照国家规定的标准规范要求进行
废气
颗粒物
TSP
验收监测一次

按照国家规定的标准规范要求进行

噪声

项目场界

等效连续A声级

验收监测一次
按照国家规定的标准规范要求进行
五、“三同时”制度
项目建设完成后由企业组织进行自主验收，本项目“三同时”污染防治设施措施详见表9-4。
表9-4              项目“三同时”验收内容一览表

类别

污染源

污染物

环保设施、措施
效  果

废气

焊接工段
焊接烟气

自然扩散
达到《大气污染物综合排放表标准》（GB16297—1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3
打磨工段

打磨粉尘

职工食堂

餐饮油烟

经油烟净化器处理后，由专门的油烟排气筒外排
达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中饮食业油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3
废水

生活污水

COD、BOD5、氨氮、悬浮物

5m3的化粪池、2m3的隔油池、和1个处理规模为3m3/d的污水处理设施
近期：GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标准
远期：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准
噪声

设备

噪声

厂房隔声、设备基础减震、加强设备的管理
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)

固体废弃物
下料切割工段
边角废料
统一收集，回收当废旧钢材卖出
 处置率达100%

混凝土浇注
废混泥土
按建筑垃圾清运处置
加工过程
废机油

废冷却液
一间4.5m2危废暂存间
员工
生活垃圾
交由环卫部门

清运处理
六、评价总结论

综上所述，该项目建设符合国家政策，符合相关规划，符合达标排放、总量控制的原则。项目产生的环境影响包括废水、废气、噪声、固废。在采取环评提出的的防治措施后，可以得到有效控制，不会对周围环境产生显著的影响。项目符合清洁生产原则，与周围环境相容。因此，在严格执行“三同时”制度，加强企业环境管理，采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。
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附表一 审批登记表

如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

大气环境影响专项评价

水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

生态影响专项评价

声环境影响专项评价

土壤影响专项评价

固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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