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突发环境事件应急预案发布令

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律规定，按照环保部印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《突发环境事件信息报告办法》（环保部令第17号），《云南省环境保护厅关于贯彻实施突发环境事件应急预案管理办法的通知》（云环发【2011】50号）、《云南省环境保护厅应急中心关于进一步加强全省企业事业单位突发环境事件应急预案管理的通知》（云环应发[2013]12号）等要求，为提高我公司应对突发环境事件能力，针对事件性质及时有效的实施应急救援工作，做到快速响应，有序行动，控制事态，妥善处置，将环境风险控制在我公司区域内，最大限度地降低环境污染危害，达到保护周边生态环境和保障公司员工的生命安全，减少财产损失，促进公司可持续发展，结合我公司的实际情况，特制定《云南省天然气有限公司富民-长水天然气支线（中缅24#阀室~富民分输站）建设项目突发环境事件应急预案》。该预案是本公司实施应急救援的规范性文件，用于指导突发环境事件的应急救援行动。

本突发环境事件应急预案于201７年x月x日通过备案形式审查，现予以发布实施。     

法人签字：         
  
云南省天然气有限公司

                             2018年1月22日

《云南省天然气有限公司富民-长水天然气支线（中缅24#阀室~富民分输站）建设项目突发环境事件应急预案》

编制说明
富长支线天然气管道工程是纳入《云南省“十二五”燃气发展规划》并且是省委、省政府提出的“气化云南”重点战略工程，是滇中片区天然气管网的重要一环，是加快富民县天然气利用及产业发展的强大动力。富民-长水天然气支线建设项目线路起于富民县赤鹫乡中缅天然气管道24#阀室，止于昆明市滇中产业新区长水末站。整体呈由西往东走向，途经富民县、盘龙区、滇中产业新区3个区县。线路全长约106公里，年设计输量4.78亿立方米。

其中一期建设中缅24#阀室-富民分输站段，全长约11.4km，根据设计，公司最终完成了《富民—长水天然气支线（中缅24阀室～富民分输站）建设项目》的建设工作，该项目全部位于富民县境内，其中，起点为中缅24#阀室，该阀室位于赤鹫乡罗免村旁，终点为富民分输站外延2.1km处，位于得乐村片区。中缅24#阀室至富民分输站管线长11.4km。管线设计压力10MPa，管径DN355.6，全线设置有1座阀室，1座分输站。管线设计输气量为4.82×108Nm3/a。

工程内设置有1座站场（即富民分输站）和1座阀室（在中缅24#阀室旁新建），其中，阀室仅负责天然气的旁接工作，站场仅负责天然气的加压和转输，均不涉及天然气的贮存。《富民—长水天然气支线（中缅24阀室～富民分输站）建设项目环境影响报告表》于2016年取得了昆明市环境保护局的批复（昆环保复[2016]327号），项目目前已建设完成，正在组织试运营和竣工环境保护验收工作。
公司根据项目环评及批复要求并结合工程的主要环境风险源特点，收集整理了相关的项目资料，组建了应急预案的编制组并委托云南省环境工程评估中心联合编制《云南省天然气有限公司富民-长水天然气支线（中缅24#阀室~富民分输站）建设项目突发环境事件应急预案》。受委托方与公司应急预案编制组经多次讨论、沟通及现场核实后，最终完成该预案。
根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》及云南省环保厅对企业事业单位突发环境事件应急预案的管理要求，公司对编制完成的应急预案组织了内部的审查会，审查形式为向相关部门和个人征求意见，编制组结合反馈的意见进行了预案的二次修改，最终完善版本送富民县环境保护局申请备案。
云南省天然气有限公司
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1 总则
1.1 编制目的

为了有效预防突发性环境污染事故的发生，有效降低事故发生概率，建立健全云南省天然气有限公司富民-长水天然气支线（中缅24#阀室～富民分输站）建设项目突发环境事故的应急机制，提高企业对突发环境事件的应急救援能力，在发生突发环境事故时快速、有序、高效地开展应急救援工作，减少事故危害和防止事故恶化，最大限度的预防和减少突发环境污染事故及其造成的损失，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进企业全面、协调、可持续发展，特制预案。

1.2 编制依据

本预案所用到的法律法规和方法标准根据国家发布的最新标准执行，若引用的相关法律版本有所更新，则相应更新本预案所引用的标准。

1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第七十四号，自2002年10月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，自2007年11月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（全国人民代表大会常务委员会，2014年4月24日修订，自2015年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（全国人民代表大会常务委员会，2015年8月25日修订，自2016年1月1日起实施）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（全国人民代表大会常务委员会，2017年6月27日修订，自2018年1月1日施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修改）；

（7）环保部令第34号《突发环境事件应急管理办法》（自2015年6月5日起施行）；

（8）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号，自2014年12月1日起施行）；

（9）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（10）《突发环境事件信息报告办法》（中华人民共和国环境保护部令第17号，2011年5月1日起施行）；

（11）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号，自2011年12月1日起施行）；

（12）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第79号，自2015年7月1日起施行）；

（13）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，自2012年4月1日起施行）；

（14）《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化[2006]10号，2006年1月24日）；

（15）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号，自2011年12月1日起施行）；

（16）《危险化学品名录（2015年版）》（2015年5月1日起实施）。

（17）《危险化学品环境管理登记办法》（环境保护部令第22号，自2013年3月1日起施行）；

（18）《突发环境事件信息报告方法》（中华人民共和国环境保护部令第17号，自2011年5月1日起施行）；

（19）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号，2013年10月25日）；

（20）《重点监管危险化学品名录》（2013年完整版）；

（21）《产业结构调整指导目录》（2013年修订版）；

（22）《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号）；

（23）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环境保护部文件，环发[2015]4号）；

（24）《云南省环境保护厅关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法的通知》(云环发〔2015〕39号)；

（25）《云南省环境保护厅应急中心关于进一步加强全省企业事业单位突发环境事件应急预案管理的通知》(云环应发〔2013〕12号)；

（26）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

（27）《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号，自2001年4月21日起施行）；

（28）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日起施行）；

（29）《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）。

1.2.2 导则、标准

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（2）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

（3）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

（4）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（5）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；
     (6）《环境空气质量标准》GB3095-2012；
（6）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（7）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（8）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

（9）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2005）；

（10）《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标》（GB18599-2001）；

（11）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（12）《重大危险源辨识标准》（GB18218-2009）。
1.2.3 技术依据

（1）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（2）《国家突发公共事件总体应急预案》（自2006年1月8日起施行）；

（4）《云南省突发环境事件应急预案》，2017年6月；
（4）《昆明市突发环境事件应急预案》（昆政办〔2012〕91号）；
（5）《富民县突发环境应急预案》。
1.2.4 主要资料

（1）《云南能投天然气产业发展有限公司富民-长水天然 气支线（中缅24#阀室～富民分输站）建设项目环境影响报告表》及其批复（昆环保复〔2016〕327号）；

（2）云南省天然气有限公司提供的与项目有关的其他资料。

1.3 适用范围

本预案适用于云南省天然气有限公司富民-长水天然 气支线（中缅24#阀室～富民分输站）建设项目区域内发生或可能发生的突发环境事件的处置。
1.4 应急预案体系

云南省天然气有限公司富民-长水天然 气支线（中缅24#阀室～富民分输站）建设项目突发环境事件应急预案由综合应急预案、专项应急预案和现场处置应急预案构成，其中，本预案为突发环境事件综合预案，主要是通过分析企业内易导致环境事件的重大危险源与风险，建立预警机制，确定组织机构、人员配置、应急原则和应急措施，为应急处置提供依据和准备；各专项应急预案、现场处置方案，是针对重大危险源和具体岗位确定的预案具体实施措施，采取突发环境事件应急措施时应紧密结合专项应急预案、现场处置方案实施。

1.5 应急处置基本原则

在建立突发环境事件应急系统及实施其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则。

（1）以人为本，预防为主

切实履行社会责任，加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）依法应急，规范处置

依据有关法律和行政法规，加强应急管理维护公众合法环境权益，使应对突发环境污染事件工作规范化、制度化、法制化。

（3）统一领导，分类管理

在各级党委、政府的统一领导下，实行由总经理负责，各部门、车间分级管理、协调作战为主的应急管理体制。针对不同污染源所造成的环境污染、生态污染的特点，实行分类管理，充分发挥各专业应急指挥机构和应急救援分队的作用，加强各部门之间协同与合作。形成统一指挥、各负其责、协调有序、反应灵敏、运转高效的应急指挥机制。

（4）属地为主，分级响应

坚持属地管理原则，充分发挥基层党委、政府的主导作用，动员各社会团体的力量，形成上下一致、主从清洗、指导有力、配合密切的应急处置机制。

（5）专家指导，科学处置

采用先进的环境监测、预测和应急处置技术及施设，充分发挥专家队伍、监察等专业人员的作用，提高应对突发环境污染事件的科技水平和指挥能力，避免发生次生、衍生事件，最大程度地消除或减轻突发环境污染事件造成的长期影响。

（6）充分准备，分级备案

坚持平战结合，即平时做好人、财、物等方面的充分准备，应对应急预案进行充分的培训、演习和演练，才能应付战时的紧张局面；同时，应根据实际情况制定符合自身实际、有针对性的应急预案，并做好衔接工作，做到有的放矢，有备无患。

1.6 本预案突发环境事件分级原则

根据《突发环境事件信息报告办法》（中华人民共和国环境保护部令第17号，2011年5月1日起施行），针对突发环境事件的严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、控制事态的能力以及需要调动的应急资源，突发环境事件级别分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。
（1）满足下列情形之一者，为Ⅰ级突发性环境污染事件，启动Ⅰ级应急预案（请求政府支援）：
① 有人员中毒死亡的；
② 事故涉及公司以外单位和人员，需要撤离疏散非公司员工以外人员的；
③ 事件危害可引起大面积污染，并有迅速扩大或发展趋势的；
④ 发生超出本公司应急处置能力的环境污染事故的。
（2）满足下列情形之一者，为Ⅱ级突发性环境污染事件，启动Ⅱ级应急预案（公司级预案）：
① 有人员出现明显中毒症状的；
② 事故涉及车间以外单位和人员，超出车间应急处置能力的；
③ 事件危害影响到周围地区、经自救或一般救援不能迅速予以控制，并无进一步扩大或发展趋势的。
（3）满足下列情形之一者，为Ⅲ级突发性环境污染事件，启动Ⅲ级应急预案（车间级预案）：
① 有人员出现中毒症状的；
②事故涉及班组以外单位和人员，超出班组应急处置能力的；
③事件危害在一定范围内，经班组自救或组织救援不能予以控制，并无进一步扩大或发展趋势的。
（4）满足下列情形之一者，为Ⅳ级突发性环境污染事件，启动Ⅳ级应急预案（班组级预案）：
① 有人员出现轻微中毒症状的；
②事件危害在一定范围内，经班组自救或组织救援能予以控制，并无进一步扩大或发展趋势的。
2 企业基本情况

2.1 企业由来及区域环境概况
2.1.1项目由来
云南省地处中国西南边陲，是中国通往东南亚、南亚的窗口和门户。近年来，在建设中国-东盟自由贸易区的新形势下，云南省已经初步形成了通往东南亚、南亚国家的第三条便捷的国际大通道。多年来云南省缺油、少气，天然气资源较少，为实现经济的可持续发展，云南省对绿色能源，尤其是天然气资源的需求十分迫切。
随着中缅天然气工程的实施，于云南省境内利用天然气成为解决云南省缺油、少气状态的主要方式之一，本次依托中缅24#阀室建设富民—长水天然气支线项目，为沿线区域提供用气保障。

富民-长水天然气支线建设项目线路起于云南省昆明市富民县赤鹫乡中缅天然气管道24#阀室，止于昆明市滇中产业新区八家村长水机场末站。整体呈由西往东走向，途经富民县、盘龙区、滇中产业新区3 个区，线路全长约105.64km。富民-长水天然气支线输气管道分两段建设，其中中缅24#阀室至富民分输站之间的11.4km管道称为富长支线（富民段），富民分输站至长水机场末站之间的95km管道称为富长支线（长水段），本项目包括富长支线（富民段）11.4km线路及富长支线（长水段）的2.1km线路，本项目线路全长13.5km。

项目的地理位置图见附图1。
2.1.2 区域环境概况

（一）地形地貌

本工程沿线位于滇中高原，地形复杂，起伏明显，盆岭相间，沿线分山间谷地和中低山地两个地貌单元。山间谷地区地形较平坦开阔，由东南向西北地势逐渐升高，沿线多为农田，大棚，种植有玫瑰花、蔬菜等经济作物。海拔高程1614.99-1658.0m。中低山地区地形起伏较大，管线大部分沿山前坡地铺设，地表植被发育，以乔木、灌木为主，局部山地梯田段为蚕豆、小麦、玉米等经济作物，其次为杂灌，覆盖率80%。海拔高程1658.0-1985.6m。

（二）地质

1．地质构造

线路经过区域属扬子准地台西南部，为二级构造单元川滇台背斜东缘与滇东台褶皱带交汇部位，该区构造运动强烈，尤其是新构造运动频繁。其与活动断裂为主，主要有南北向的小江和普渡河两条深大活动断裂带：（1）小江断裂带由四川昭觉、宁南进入云南，经巧家、蒙姑沿小江河谷延伸，到东川附近分为东、西两支。西支经乌龙、沧溪、车湖、嵩明到达阳宗海，向南则形成若干北东向的分支断裂继续沿经抚仙湖、星云湖地区，以后即逐渐消失在华宁以南。东支经东川、寻甸、小新街，至宜良县禄丰村后顺南盘江而下，经盘溪、开远、个旧向南终止在红河断裂带上。（2）普渡河断裂带北起四川宁南，往南大致沿普渡河河谷延伸，至沙坪一带后偏离普渡河河谷，往南经款庄、沙朗、滇池、刺桐关、玉溪盆地西缘至峨山小街，全长约300km。

管线区域有南北向分布的小江和普渡河两条深大活动断裂带，线路西端与普渡河断裂带相交。

2．地层岩性

线路所经区域内地层结构复杂，岩性多样。主体分山间谷地区和中低山地区进行描述，由新至老描述如下：

（一）山间谷地区

1、①粉质粘土：褐黄色、黄棕色，可塑-硬塑，干强度中等，韧性中等，切面稍有光泽，无摇振反应，土质不均，含少量碎石，表层含植物根系，出露于地表，厚度1.8m。

2、①1卵石：灰白色，稍-中密状态，以硬质岩碎屑为骨架，中粗砂充填，颗粒级配不良，颗粒形状呈卵圆形，分布不连续，仅在螳螂川河岸边附近出露，厚度为0.3m。

3、③砂岩：黄褐色-棕红色，强风化，岩体较破碎，钙质胶结，粒状结构，块状构造。属较软岩，岩体基本质量等级为Ⅳ级，埋深0.3-1.8m。

（二）中低山地区

1、①粉质粘土：褐黄色、黄棕色，可塑-硬塑，干强度中等，韧性中等，切面稍有光泽，无摇振反应，土质不均，含少量碎石，表层含植物根系，出露于地表，厚度4m。

2、②残积土：褐黄色-红棕色，可塑，为泥岩全风化物。出露于地表，厚度0.5m。

3、③砂岩：黄褐色-棕红色，强风化，岩体较破碎，钙质胶结，粒状结构，块状构造。属较软岩，岩体基本质量等级为Ⅳ级，埋深0.3-1.8m。

4、④泥岩：棕红色，强风化，隐晶质结构，块状构造，岩体较破碎，属软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级，埋深3.7m。

5、⑤灰岩：灰色，强-中等风化，隐晶质结构，块状构造，钙质胶结。属较硬岩，岩体基本质量等级为Ⅲ级，埋深3.7m。

3．地震

管道沿线区域属地震活动强烈区域，沿线均属高地震烈度区。根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）附录A、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）和《中国地震动参数区划图》（GB18306－2001）国家标准第1号修改单（2008年6月11日），沿线抗震设防烈度为Ⅶ度，抗震分组为第三组，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.45s。

（三）水文地质

管道沿线属于长江流域金沙江下段普渡河水系。管道沿线穿越了1次螳螂川、4次螳螂川支流和2次水渠。螳螂川全长132km，为滇池的唯一出口，其中过水量最大的螳螂川河道宽40m，多年平均流量28.7m3/s。

本管道沿线所经地貌单元，部分地段地形、地貌和水文地质也较复杂，为了确保管道安全运行，对于管道所经河流堤岸、陡坡以及冲刷剧烈的季节小河，施工期间采取临时拦挡和临时排水措施，施工结束后采取护坡、挡土墙、导水坎护底等措施进行防护。

据现场踏勘及访问调查，工程管道沿线村庄和居民用水来自自来水管网，无集中开采利用地下水的情况。

（四）气候及气象

工管道沿线地区属于北亚热带低纬高原季风气候，冬春两季受平直西风环流控制，大陆季风气候明显，干旱少雨；夏秋季主要受太平洋西南或印度洋东南暖湿气流控制，海洋季风突出，多雨，夏季凉爽潮湿。

根据富民县气象资料，富民县年平均气温16.9℃，无霜期229天，大于15℃持续天数144天，高于20℃天气年平均20天；地温（5cm）16.4℃，年均降水量851mm。盛行西南风，平均风速2.1m/s。根据《云南省暴雨统计参数图集》（2007年9月审定）20年一遇降雨资料，项目区20年一遇24h最大降雨量111.1mm，12h最大降雨量91.10mm，6h最大降雨量75.55mm，1h最大降雨量46.66mm。

（五）河流水系及水文

管道沿线属于长江流域金沙江下段普渡河水系。管道沿线穿越了1次螳螂川、4次螳螂川支流和2次水渠。

螳螂川全长132km，为滇池的唯一出口，其中过水量最大的螳螂川河道宽40m，多年平均流量28.7m3/s。螳螂川自滇池流向西北，经昆明市安宁、富民、禄劝，于禄劝与东川交界处注入金沙江。其上游称螳螂川，过富民称普渡河，螳螂川安宁、富民一带河道较宽，流速较缓，多河曲阶地；禄劝普渡河水流湍急，高山夹峙，河流深切，“V”型河谷广布。富民县境内螳螂川长度63.4km，平均宽为65m，多年平均流量28.7m3/s，最大流量405m3/s。

工程区水系图见附图2。
（六）土壤及水土流失现状

1．土壤

昆明市境内土壤种类丰富，适宜多种植物生长。昆明地区的土壤可以分为12个土类：亚高山草甸土、棕色针叶林土、暗棕壤、棕壤、黄棕壤、红壤、燥红土、石灰土、冲击土、水稻土。

经沿线调查，项目沿线中低山地区以红壤和黄棕壤为主，山间谷地区以冲积土、红壤和水稻土为主。

2．水土流失现状

根据水利部办公厅印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号）和《云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（云南省云政发〔2007〕165号），工程所在地属于云南省重点治理区、重点监督区，水土流失防治标准执行二级标准。按全国土壤侵蚀类型区划标准划分，工程区域属于西南土石山区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，水土流失允许值为500t/km2•a。

根据现场调查，本工程沿线地形分为山间谷地区和中低山地区，按占地类型为林地、草地、园地、梯平地、坡耕地、水田、交通运输用地和水域及水利设施用地。经计算工程区原生土壤侵蚀模数为897.63t/(km2·a)，为轻度侵蚀。

（七）生态环境现状

（1）评价区植被现状

1）植被类型

根据《云南植被》、《中国植被》等重要植被专著采用的分类系统，及群落学－生态学的分类原则，将项目评价区自然植被分为2个植被型，2个植被亚型，3个群系，此外还包括较多人工植被。

表2.1-1 评价区植被分类系统   

	植被属性
	植被型
	植被亚型
	群系
	面积hm2
	%

	自然植被
	暖性针叶林
	暖温性针叶林
	云南松林
	2.44
	13.58

	
	灌丛
	石灰岩灌丛
	清香木灌丛
	4.09
	22.75

	
	
	
	车桑子灌丛
	
	

	
	自然植被面积合计
	
	6.54
	36.33

	人工植被
	人工林
	人工用材林
	桉树林
	0.76
	4.25

	
	
	
	柏木林
	
	

	
	
	人工经济林
	杨梅、樱桃、核桃林
	1.04
	5.78

	
	耕地植被
	旱地
	8.09
	44.98

	
	
	水田
	
	

	
	人工植被面积合计
	9.90
	55.01

	其它
	水库、池塘、河流
	0.51
	2.86

	
	公路、道路
	0.38
	2.14

	
	其它面积合计
	0.66
	3.66

	合计
	17.99
	100.00


2）自然植被

评价区范围内涉及的自然植被类型较少，包括2个植被型，2个植被亚型，3个群系，总面积6.54hm2，占评价区所有植被类型总面积的36.33％。

评价区海拔范围介于1700m~1900m之间。由于工程区位于昆明市西郊，人口密度大，人为干扰明显，评价区的自然植被不仅面积较少，而且还具有显著的次生性质。样方中没有发现层间层植物。

3）人工植被

评价区的人工植被可以分为人工用材林、人工经济林和耕地两种类型，总面积约9.90hm2。

人工用材林为桉树林和柏木林，面积总和约为0.76hm2；人工经济林主要为核桃、樱桃、杨梅林，面积为1.04hm2；耕地的面积为8.09hm2。上述情况表明评价区农业生产的历史悠久，农业生产较为发达。人工林由其生产目标所确定，是单优的人工群落，通常其培育树种的密度较大，林下物种和数量较少。由于每年一次或多次不断的进行人为管理活动，包括砍灌、除草、施肥等，使本来不多的物种和及数量，变得更少了。因此上述各种人工林下的生物多样性都是十分贫乏的。

此类农田农地植被，缺乏当地的原生物种，更没有珍稀濒危特有保护植物。

（2）评价区野生动物资源

项目评价区农业生产生活历史悠久，耕地等人工植被面积超过评价区的55.01%，森林覆盖率约46.36%，动物资源状况受到人类活动影响较大。调查表明，评价区记录到脊椎动物种类61种，隶属5纲、18目、24科、51属。

表2.1-2 评价区脊椎动物物种统计表

	类别（纲）
	目
	科
	属
	种

	两栖类
	1
	5
	5
	9

	爬行类
	2
	3
	6
	7

	鸟类
	7
	15
	24
	28

	哺乳类
	5
	7
	10
	10

	鱼类
	3
	4
	7
	7

	合计
	18
	24
	51
	61


评价区动物资源如下：

评价区共有两栖动物1目5科9种，评价区记录的两栖动物均属于东洋界物种。其中没有国家级和云南省级重点保护野生两栖动物分布。

由于现代农业生产大量使用化肥农药，对两栖类的影响较大，种类和数量均日趋减少。工程区范围内以河流为主要生境的臭蛙和棘胸蛙，以农田为主要生境的滇蛙和蟾蜍较为常见。

评价区共记录到爬行动物2目3科7种，均为东洋界物种。其中：没有国家级和云南省级重点保护野生爬行动物分布。

在评价区的农田和村落，铜蜓蜥为常见种。而棕网腹链蛇、黑眉锦蛇、斜鳞蛇、颈槽蛇和红脖颈槽蛇主要栖息在灌丛、荒山荒地、农田，属较常见物种。

3）哺乳动物

评价区共记录到哺乳动物5目7科10种，以东洋界成分为主（7种）。其中没有国家级和云南省级重点保护野生爬行动物分布。

受人为影响程度较深，评价区的兽类动物资源缺乏，缺乏大型兽类。在村落、农田栖息的家鼠和鼩鼱和在林地活动的松鼠和树鼩较常见，黄鼬和豹猫仅偶尔出现在评价区边缘。

（3）区域生态敏感区

对项目沿线林业部门、环保部门、城乡建设管理部门等机构进行的调查和访问结果显示，在本项目征地范围及评价范围内，未发现自然保护区、国家森林公园和风景名胜区等环境敏感区的分布。

（4）景观资源现状

在项目区沿线，农田景观优势度占主导地位，是景观结构的主体，评价区内基本无原生性的景观，森林景观或多或少已受人为活动的影响，评价区这种景观生态系统构成状态的稳定性不高。

（八）工程周边敏感目标分布

本次工程由管道工程、站场工程及阀室组成，在调查过程中，调查范围按照管道工程两侧200m范围，站场工程按以站场为源点的3km范围，阀室按以阀室为源点的200m范围。经调查，工程周边敏感目标分布见下表，管线及站场周边敏感目标分布见附图3和附图4。：

表2.1-3 工程沿线敏感目标分布一览表

	工程类别
	环境要素
	敏感目标名称
	方位、距离
	户数、人口
	执行标准

	管线工程
	环境空气
	罗免村
	管线右侧，最近30m
	19户77人
	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级

	
	
	赤鹫村（散户）
	管线右侧，最近174m
	4户51人
	

	
	
	石灰窑
	管线右侧，最近140m
	30户221人
	

	
	
	下其卓村
	管线右侧，最近165m
	23户80人
	

	
	
	下河里
	管线右侧，最近140m
	34户76人
	

	
	地表水
	季节性西沟
	管线穿越2次
	/
	GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类

	
	
	螳螂川
	管线穿越1次
	
	

	24#阀室
	大气环境
	罗免村
	西北向，最近48m
	19户77人
	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级

	
	
	赤鹫村
	东南向，最近192m
	373户1350人
	

	富民分输站
	大气环境
	得乐村
	南向，最近186m
	43户167人
	

	
	
	玉屏村
	北向，最近151m
	54户218人
	

	
	
	小瓦房
	北向，最近778m
	201户615人
	

	
	
	河东村
	南向，最近800m
	212户805人
	

	
	
	白岩村
	东北向，最近1130m
	37户154人
	

	
	
	北营村
	西南向，最近1305m
	531户1942人
	

	
	
	小三竜村
	南向，最近1691m
	53户223人
	

	
	
	大三竜村
	南向，最近1652m
	30户111人
	

	
	
	南营村
	西南向，最近2063m
	25户86人
	

	
	
	大村
	西南向，最近2346m
	35户125人
	

	
	
	陈家村
	西向，最近1895m
	15户50人
	

	
	
	矣沙
	西向，最近1895m
	243户910人
	

	
	
	大高仓
	西向，最近2052m
	243户910人
	

	
	
	张弯村
	西北向，最近2587m
	60户192人
	

	
	地表水
	螳螂川
	相邻，最近约30m
	/
	GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类


注：管线按照24#阀室向富民分输站为方向进行输送；居民点户数及人数主要来自云南省数字乡村网，相关距离由google地图上测量所得。
2.2 工程概况
2.2.1 地理位置及工程线路走向
本项目建设工程全部位于富民县境内，其中，起点为中缅24#阀室，该阀室位于赤鹫乡罗免村旁，终点为富民分输站外延2.1km处，位于得乐村片区。
管线经中缅24#阀室出来后，沿西偏南行进约0.9km穿越螳螂川（穿越宽度约70m），而后沿西南方向行进约3km，并于螳螂川支流形成2次穿越后转由南偏西南方向下其桌村附近上山，向南行进约6.8km至大凹娅口进而转向东南行0.7km进站。管线走向见附图5。
2.2.2 建设规模及技术指标

该项目包括站场工程和管道工程，其中，中缅24#阀室至富民分输站管线长11.4km。管线设计压力10MPa，管径DN355.6mm，全线设置有1座阀室，1座分输站。管线设计输气量为4.82×108Nm3/a。
2.3 工程主要建设内容

2.3.1 管道工程

（1）管道基本参数

如前所述，项目管道直径为DN355.6mm，其中，中缅24#阀室至富民分输站采用L360N无缝钢管，设计压力为10MPa，富民分输站外延2.1km段采用L360螺旋缝埋弧焊钢管，设计压力为4MPa。

管道基本设计参数一览表见表2.3-1。
表2.3-1    管道基本设计参数一览表
	序号
	线路起止点
	长度（km）
	管径（mm）
	设计

压力（MPa）
	管材型号

	1
	中缅24#阀室~富民分输站
	11.4
	355.6
	10
	L360N无缝钢管

	2
	富民分输站外延2.1km
	2.1
	355.6
	4
	L360螺旋缝埋弧焊钢管


（2）管道防腐及阴极保护

本工程地形复杂，地质差异较大，石方段较多，考虑运输、现场施工及补口材料与防腐涂层搭接的牢固性、穿跨越特殊地段的要求、施工管理、运行维护管理以及阴极保护和综合造价等多种因素，经技术经济的综合比较，工程线路管道外防腐层采用3LPE外防腐结构，冷弯弯管防腐层采用三层PE防腐层，热煨弯管防腐层采用双层熔结环氧粉末+缠绕网状聚丙烯增强纤维黏胶带防腐结构。

为保证管道安全运行，在已有涂层防腐的基础上全管线采用强制电流为主、牺牲阳极为辅的阴极保护方法保护管道。全线共设1座阴极保护间，设置于富民分输站内。
（3）管道敷设

管道主要采用埋地敷设的方式，根据管线稳定性要求、沿线农田耕作和绿化深度情况及地形和地质条件、冻土深度、地下水位情况，确定管道埋深和需要采用的保护措施。管道埋设深度（管顶覆土）不小于1.2m，对于石方段，管沟应超挖0.2m，并回填细土至管顶上0.3m，以防止外防腐层破坏。

（4）管道穿（跨）越工程

工程管道全部采用地埋式施工，期间主要涉及一般公路、河流及沟渠等，其中，穿越大型河流（螳螂川）1次，穿越一般河流2次，穿越四级公路4次，穿越非等级公路17次。
表2.3-2   管道穿越工程一览表
	24#阀室至富民分输站
	线路长度
	km
	13.5
	备注

	
	穿越四级公路
	m/次
	70m/4次
	大开挖

	
	穿越非等级公路
	m/次
	196m/17次
	大开挖

	
	穿越大型河流（螳螂川）
	m/次
	70m/1次
	大开挖

	
	穿越一般河流
	m/次
	51m/2次
	大开挖


2.3.2 站场及阀室工程

工程内设置有1座站场（即富民分输站）和1座阀室（在中缅24#阀室旁新建），其中，阀室仅负责天然气的旁接工作，站场仅负责天然气的加压和转输，均不涉及天然气的贮存。
（1）富民分输站场

本次工程富民分输站场属新建工程，其位于富民县赤鹫乡得乐村旁，站场占地0.67hm2。
站场内布置综合值班区、生活污水处理区、工艺装置区及放空区等功能区。该站场功能是实现到站气体的过滤分离、加热、计量及调压，其中，调压至4.0MPa后一部分气输往龙双分输站，另一部分再经分输计量、调压到2.5MPa后输往富民门站。站场内过滤、计量、调压等设备均设置为一用一备，并设置清管器收球装置。站场工程建设情况如下表所示，站场平面布置图见附图6，站场与周边关系见附图7。
表2.3-3 富民分输站场建设内容一览表
	序号
	站场组成
	建设内容
	备注

	1
	工艺装置区
	过滤分离器2台（P10.2MPa DN600）、总计量橇3套、总调压橇2套、分计量撬2套，分调压撬2套、250KW电加热器2套、清管发送装置1套，10m3排污池
	均为1用1备

	2
	放空区
	位于工艺装置区外东北方向，设置有1座DN150  15m高不带点火功能的直立式放空立管
	

	3
	综合值班区
	线路阴极保护站：于站场内设置1座线路阴极保护站，以强制电流法对线路管道提供阴极保护
	

	4
	
	综合值班室：站控室、办公室、会议室、车库、宿舍，餐厅、厨房、卫生间、门厅、走廊等用房
	

	5
	
	综合设备间：包括机柜间、UPS间、维修间、工具间、发电机室等用房
	

	6
	生活污水处理区
	于综合值班区西北侧设置有1套生活污水处理站，设计处理规模为0.5m3/h，并建设有1个30m3储水池；
	

	7
	雨污分流系统
	站场在围墙内侧设置了环场的雨水收集沟渠及末端的雨水收集沉淀池
	


（2）阀室
该阀室位于中缅24#阀室旁（地址位于赤鹫乡罗免村），主要功能是从中缅主管道接入天然气，然后分输至富民分输站。
该阀室主要建设有天然气的分输管道及配套的气体中杂质的分离系统、杂质暂存池及放空管。本项目阀室平面布置图见附图8。
2.3.3线路附属工程

线路附属工程包括：线路阴极保护站及管线的自动控制系统。
2.3.3.1阴极保护站

为防止输送管道在输送过程中引起的管壁腐蚀（主要类型为电化学腐蚀），工程采用强制电流法对线路管道提供阴极保护，在富民分输站设置1座阴极保护站。阴极保护站配两台恒电位（30V/5A）以及一台阴极保护控制台，一用一备，利用其站内220V电源供阴极保护系统用电。

2.3.3.3自动控制系统

项目对中缅24#改扩建阀室和富民分输站进行自动化及仪表设计。

项目采用技术先进、成熟、可靠的以计算机为核心的监控和数据采集系统（SCADA—Supervisory Control And Data Acquisition）对输气管线站场进行数据采集、监视、控制和管理。富民分输清管站设置站控系统（SCS―Station Control System），中缅24#阀室改扩建后，设置远程终端单元（RTU ―Remote Terminal Unit）。站控系统完成数据采集和控制功能，并通过通信系统将数据传输至昆明调控中心。中缅24#阀室RTU完成数据采集和控制功能，并通过通信系统将数据传输至北京油气调控中心。

1）站控系统

项目在富民分输站新建站控系统（SCS）1套。站控系统硬件主要由过程控制单元、操作员工作站、网络设备及数据通信设备组成。站控系统软件主要包括过程控制单元操作系统软件、操作员工作站操作系统软件、过程控制单元组态软件、HMI组态软件。采用控制系统整合方案。

SCADA系统将监测各站场电力系统的运行状态，采集有关数据。SCADA系统将采集输气生产过程及管理所需的数据。各设备控制、保护和电力等变量测量、采集均通过串行通信口进行数据交换。

2）流量计

工程天然气组分信息通过中缅天然气管道禄丰分输清管站取得，手动输入系统，本工程不再设置在线组分分析仪。计量系统采用成橇方式供货，成橇范围包括橇座、超声流量计、前后直管段和整流器。计量系统的口径及路数见下表。

表2.3-4  计量系统的口径及路数

	站场
	用户
	操作压力（MPa）
	流量范围

（单路）（104Nm3/d）
	口径
	流速m/s
	压力等级（MPa）
	路数
	流量计类型

	富民分输站
	中缅管道24#阀室来气
	6.56~7.89
	97.7~165.3
	DN150
	8.01~16.26
	10
	1+1
	超声流量计

	
	
	6.56~7.89
	6~15.8
	DN80
	1.73~5.46
	10
	1
	涡轮流量计

	
	去富民门站
	6.0
	21.1~30.9
	DN100
	7.96~11.66
	6.3
	1+1
	超声流量计


3）压力监控

根据站场天然气调压的压力、流量 、调压压差等工艺参数及运行特点，按照 GB 50251-2015《输气管道工程设计规范》的要求，确定压力控制系统采用安全切断阀、监控调节阀和工作调节阀的设置方案。安全切断阀、监控调节阀采用自力式阀门，工作调节阀采用电动调节阀。压力控制系统具有压力/流量选择控制功能，以实现下游用户供气的压力控制及限流控制。调压系统以成橇方式供货。压力监控系统的口径及路数见下表。

表2.3-5 计量系统的口径及路数

	站名
	用气用户
	进口压力（MPa）
	出口压力（MPa）
	流量范围

（单路）（104Nm3/d）
	压力等级（MPa）
	阀体口径SSV+PCV+PV（路数）

	富民分输站
	中缅24#阀室
	6.56~7.89
	6.0
	97.7~165.3
	10
	DN100(1+1)

	
	去富民门站
	6.0
	2.5
	21.1~30.9
	6.3
	DN50(1+1)


2.3.4线路附属构筑物

1、水工保护

本段线路主要经过山地、坡耕地等地区，其中开挖穿越沟渠时要按原状恢复，开挖较宽沟渠、河流时根据现场情况选用填土草袋护坡、浆砌石护坡及挡土墙水工保护保护结构进行岸坡护砌或地貌恢复，保证管道安全。管道垂直于坡地敷设时，一般在管道上坡侧做挡土墙、截水墙来防止管沟回填土流失，保护管道安全；管道平行于坡地敷设时，根据坡地坡度可分别采用浆砌石护坡、截水墙、截水沟、排水沟、挡土墙等防护措施。

2、管道地面标识

管道地面标识的制作及设置应执行《油气管道地面标识设置规范》（Q/SY1357-2010）。本工程管道地面标识包括:里程桩、标志桩、加密桩、警示牌及警示带。
 1)里程桩
里程桩是用于标记管道的走向、里程的管道附属设施。管道回填后，里程桩应自线路起点0km起每1 km设置一个，里程桩与测试桩合建。
经统计，管线共设置有14个里程桩。

2)标志桩
标志桩是用于标记管道方向变化、管道与地面工程(地下隐蔽物)交叉、管理单位交界、管道结构变化(管径、壁厚、防护层)、管道附属设施的地面标记。包括转角桩、穿(跨)越桩(河流、公路、铁路、隧道)、交叉桩(管道交叉、光缆交叉、电力电缆交叉)、分界桩、设施桩等。
经统计，管线共设置有134个标志桩。

 3)加密桩
加密桩是在两个相邻里程桩之间，按一定距离埋设的用于确认管线走向的地面标记，同时用于管道埋深较浅的沟渠、重载车辆通过未做管道保护涵的道路、管道经过人口稠密区等特殊地段的地面警示标识。
在管道正上方每100m处设置一个加密桩。经统计，管线共设置有135个加密桩。

4)警示牌
警示牌是用于标记高风险地区管道安全防范事项的地面警示标识。本工程在河流中型穿越、等级公路穿越段两侧设置警示牌，在河流小型穿越、水渠一侧设置警示牌。经统计，管线共设置有16个警示牌。

5)警示带
警示带是连续敷设于埋地管道上方，用于防止第三方施工意外损坏管道设置的管道标识。管道下沟回填时，应在管道上方0.5m处设置的警示带，警示带宽为450mm。
经统计，管线共设置有13.38km警示带。

2.3.5 运行工艺

2.3.5.1管道输量

工程设计输气量为富民段4.82×108Nm3/a，中缅24#阀室至富民段10MPa，全线采用高度自动化的密闭输送工艺。
2.3.5.2输送工艺

该工程仅涉及天然气的分输，不设置燃气贮存系统。天然气经中缅24#阀室旁路引起，经阀室实现除杂后通过管道送至富民分输站，经该分输站过滤分离、加热、计量、调压后外输。

改扩建阀室气杂分离工艺：经中缅24#阀室旁路接出的天然气通过设置的气体及杂质分离管道实现气体中杂质的分离（分离原理就是利用杂质质量较气体重，在管道内可沉降），经分离的杂质经收集管道全部排污阀室内设置的1个排污池内。
富民分输站处理工艺：经管道输送来的天然气经过站场设置的过滤分离系统进一步完成气体及杂质的分离（杂质通过管道送站场设置的排污池暂存），而后气体通过电加热器实现加热，并经计量设备计量、调压后往下一级站场输送。
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图2.3-1 项目运营工艺流程图
2.4 污染物产生、处置及排放情况

2.4.1 废水

工程运营过程中废水产生点主要在富民分输站场，废水种类主要有生活污水、设备清洗废水。

站场劳动定员6人，正常上班人数为3人，生活污水产生量0.36m3/d，经化粪池预处理后进入站场设置的一套生活污水处理站，设备清洗废水属间断性产生（站场总设备清洗废水0.4m3/d，污染因子主要SS、COD，SS浓度为100mg/L、COD浓度200mg/L），经收集后并入生活污水处理站处理，处理站出水全部经收集后回用于站场去的绿化，不外排。
站场已设置有完善的“雨污分流”设施，站场内雨水经雨水管网排入螳螂川。站场设置有化粪池1个，容积3m3，生活污水处理站0.5m3/h，储水池1个，30m3。

2.4.2 废气

项目采用管道密闭输送天然气，正常情况下不会有废气产生，仅在清管、设备检修、事故状态下可能会有部分天然气需排空，一般每年清管1～2次，单次持续时间约为5min，释放天然气量200m3/a。

24#阀室、富民分输站各设置有一个放空管，需放空的天然气经放空管直接放空。

此外，在站场及阀室中阀门泄露的非正常情况下会产生有一定的无组织废气，产生量较小。

2.4.3 固废

运行期固体废物主要来源于工程管理人员在办公和生活过程中产生的生活垃圾，站场定员10人，按1kg/人·d计，站场产生生活垃圾3.65t/a。生活垃圾在站内集中收集后由环卫工人运至富民县垃圾处理场进行处理，因此，产生的生活垃圾不会造成环境污染。

阀室及站场均设置有其他的除杂系统，经除杂系统收集的杂质送排污池暂存（阀室和站场各设置有1个排污池，容积约1m3/个），定期进行清掏（量较少）后全部委托有资质的单位处置。
2.4.4 噪声

由于管道埋于地下，运行期间正常情况下不会对管道周边居民产生噪声影响，仅事故工况下放空时产生一定的影响。运行期间主要的噪声影响为站场的噪声，站场内管道明露，有关设施以及偶排气体噪声会对声环境影响。其中，站场调压、计量设备会产生一定噪声，噪声值为65dB左右。事故工况下排放空时将产生一定强噪声，噪声值为100~110dB，且持续时间很短，放空频率一般为1次/年～2次/年，放散管周围环境空旷距离居民点较远，因此，项目运营噪声对周边环境的影响整体较小。
2.5环保工程概况
公司于2016年委托深圳市宗兴环保科技有限公司完成了《云南能投天然气产业发展有限公司富民-长水天然气支线（中缅24#阀室~富民分输站）建设项目环境影响报告表》，并于2016年11月11日取得了昆明市环境保护局《关于云南能投天然气产业发展有限公司富民-长水天然气支线（中缅24#阀室~富民分输站）建设项目环境影响报告表的批复》（昆环保富[2016]327号），同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施建设。
公司在完成设计等工作后于2017年进行了管道及站场的施工工作，于2018年4月实现了通气试运营，目前正在开展竣工环保验收工作。

3 环境风险源及环境风险分析
3.1 环境风险源识别

工程采用管道密闭输送天然气，输气管道直径为DN355.6mm、设计压力10MPa、线路长度13.5km。因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）关于风险识别要求，本次主要从风险物质和风险设施两部分予以说明。
1、物质风险识别

本项目涉及的主要物料为天然气。按照GB50183-2004《石油天然气工程设计防火规范》标准，天然气属于甲 B 类火灾危险物质，其危险特性见表3.1-1，物质特性见表3.1-2。

表3.1-1 天然气的危险特性表

	临界温度℃
	-79.48
	燃烧热 kJ/kmol
	884768.6

	临界压力 bar
	46.7
	LFL(%V/V)
	4.56


1

	.13

	溶点℃
	-178.9
	分子量 kg/kmol
	16.98

	最大表明辐射能kW/m2
	200.28
	最大燃烧率 kg/m3.s
	0.13

	爆炸极限%(v)
	上限
	5.0
	燃烧爆炸危险度
	1.8

	
	下限
	15.0
	危险性类别
	第 2.1 类  易燃气体

	密度 kg/m3
	0.729(压力 1atm，温度 20℃状态下)


表3.1-2  天然气物质特性表

	类别
	项目
	甲烷

	理化

性质
	外观及性状
	无色、无味气体

	
	熔点
	-182.5℃

	
	沸点
	-162℃

	
	相对密度
	相对密度(水=1)： 0.42(-164℃)，相对蒸气密度(空气=1)：0.55

	
	饱和蒸气压
	53.32(kPa) (-168.8℃)

	
	临界压力
	4.59 MPa

	
	溶解性
	微溶于水，溶于醇、乙醚

	燃烧爆炸危险性
	闪点
	-188℃

	
	自燃点
	537℃

	
	爆炸极限
	5.0～15（V%）

	
	稳定性
	稳定。禁配物： 强氧化剂、氟、氯。

	
	危险特性
	易燃，易爆；与空气混合具爆炸性，遇火星、高温有燃爆危险。

	
	灭火剂
	干粉、二氧化碳

	
	火灾危险类别
	甲级

	毒理

性质
	毒性
	大鼠吸入LC50：400ppm

	
	健康危
	甲烷在空气中浓度过高时，吸入会因缺氧而引起窒息，引起头昏、呼吸困难，甚至失去知觉。

	
	急救方案
	立即将患者移至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸

	防护

措施
	呼吸系统防护：高浓度时，戴隔离式防毒面具。

眼睛防护：接触液态甲烷时，戴防护眼镜。

身体防护：接触液态甲烷时，穿戴专用防寒服

	泄漏

处理
	须穿戴防护用具进入泄漏现场；排除一切火情隐患，保持现场通风；喷水以降低气体浓度；当泄漏量很大时，应撤离现场。

	急救措施
	应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	储存
	严禁烟火；避免接触氧化剂；储存在凉爽、通风处；开启和关闭容器时，使用无火花工具；储存处应使用防爆电器。

	消防措施
	危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	接触控制/个体防护
	中国MAC(mg/m3)： 未制定标准

前苏联MAC(mg/m3)： 300

TLVTN： ACGIH 窒息性气体

TLVWN： 未制定标准

工程控制： 生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护： 一般不需要特殊防护，特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护： 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护： 穿防静电工作服。

手防护： 戴一般作业防护手套。

其他防护： 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。


2、生产单元风险识别

本项目主要涉及天然气输送管道和站场等生产单元，输气管道总长13.5km，全线设计压力10MPa，管径为DN355.6mm，全线设置1座阀室、1座分输站。

当出现管道和站场所属高压容器泄露天然气时，释放的天然气会与空气混合发生爆炸， 遇到火星或高温还会燃爆，从而对沿线环境敏感目标造成影响。

（1）输气管道风险识别

 ① 管道泄漏事故 

根据国内外天然气输送管道事故原因统计结果，事故泄漏源主要包括管材、施工质量， 腐蚀，外部自然因素损坏和人为损坏等。
② 管道危险因素分析 

结合国外管道事故分析，天然气长输管道事故因素主要涉及第三方破坏、腐蚀、设计和误操作等，考虑人的第三方破坏、设计质量、施工危害、生产运营管理等人为因素的影响。

③ 截断阀分段风险辨识 

本项目设置1座阀室。一旦管线破裂，截断阀可以根据管线的压降速度来判断工作状态，并自动关闭。管线经过区域社会环境变化较大，经过人口稠密的部分区域一旦发生火灾爆炸事故，将造成重大的环境损失和社会影响。

（2）站场风险识别

本项目设计1座分输站，站场发生天然气泄漏后，泄漏气体遇雷击火、静电火花、机动车排烟喷火、明火或其它散发火时，在空气中(助燃物)将会发生反应，引发火灾事故。如果气体浓度达到爆炸极限，还将发生爆炸事故。

（3）风险类型

天然气事故分析采用事故树分析见图3.1-1。

1）泄漏

在天然气泄漏事故发生后，管道两端截断阀自动关闭，管线内天然气通过截断阀放空立管放空，燃烧将对周围环境产生影响。

2）火灾、爆炸

天然气长输管线因不法分子钻孔盗气、管线上方违章施工、管线的内外腐蚀、管线质量缺陷、施工中的缺陷以及洪水、滑坡、地震等自然灾害造成管线破裂，导致天然气泄漏，遇点火源可能发生火灾、爆炸事故。天然气管线失效形成的危害种类和潜在影响区域取决于管线失效模式、气体释放、扩散条件和点燃方式。对于天然气管线泄漏，由于气体的浮力阻止了在地表形成持久的易燃气云，远处延迟点燃使发生闪火的可能性较低。因此，主要的危险来自喷射火热辐射和受限气云产生的爆炸超压。火灾、爆炸事故是管道运行期的主要危险。

3）事故的次生危害

站场火炬的事故性排放，会导致大量的天然气燃烧放空。由于天然气中硫含量极低，二氧化硫产生量很少，主要的大气污染物为氮氧化物，可导致站场周围地区的氮氧化物浓度超标。另外，火灾也可能引起森林火灾等次生危害。
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图3.1-1天然气事故树分析

根据事故树分析，本项目主要危险因素为天然气，主要风险类别为泄漏、火灾、爆炸风险。
3.2源项分析

1、最大可信事故
根据对国内外输气管道项目事故类型及概率统计，确定本项目最大可信事故为：站场法兰、阀门出现故障引起天然气泄漏，以及输气管道破裂引起天然气泄漏。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），最大可信事故是指在所有预测中概率不为零的事故中，对环境（或者健康）危害最严重的重大事故。线路故障率是指一定长度的管道，在一定时间内出现故障的次数，单位是l/l000(km·a)或l/(km·a)。本项目无论从管材、防腐还是施工工艺方面，都达到了国内先进水平。因此，本项目事故率总体水平参考90年代新建管道的事故率，即0.49×10-3次/(km·a)，断裂后被点燃的概率为0.353。

本项目全长13.5km，因此，本项目最大可信事故管道断裂引起泄漏及火灾爆炸的概率为6.62×10-3次/·a。

3、泄漏量的计算

本评价将分别考虑站场和输气管线发生泄漏的事故源强，根据《建设项目环境风险评价技术导则》中的泄漏速率公式来计算其泄漏量，并预测其影响后果。

本评价采导则推荐的泄漏量计算，对于小孔泄漏和管道穿孔情况，假设管道无限长，气量无限多，针对泄漏开始10min内的平均泄漏速率进行模拟计算，同时依据10min内的平均泄漏速率统计管线泄漏量，对于管道破裂情况，泄漏量选取最不利情况即站场之间管道内全部在线量作为最大可信事故源强。

（1）站场泄漏量分析

①泄漏源：项目站场内泄漏源主要有：站内管道、阀门、法兰等，在此选取DN355mm管道（管径最大、压力最高）的泄漏进行计算和评价。

②泄漏压力：本项目管线设计压力为10MPa。天然气向经过管道向站场输气，为模拟最严重的泄漏情形，选择设计压力进行计算。

③泄漏持续时间：根据项目可研报告，在实际生产过程中，由于设置有数据采集与监视控制系统，采取了压力和流量检测与控制、设置紧急截断阀等措施，一般情况下泄漏持续时间较短，本评价选取泄漏发生后10min内的平均泄漏速率及泄漏总量进行计算。

④泄漏速率与泄漏量：根据气体泄漏速率公式计算。

当气体流速在音速范围(临界流)：

[image: image3.png]



当气体流速在亚音速范围(次临界流)：

[image: image4.png]



式中：

P——容器内介质；取设计压力10Mpa。

P0——环境压力，101.325KPa；

k——气体的绝热指数（热容比），取1.32。

泄漏速度QG按下式计算（假定气体的特性是理想气体）；
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式中：

QG——气体泄漏速度，kg/s；

ρ——气体密度；天然气密度0.729kg/m3。

Cd——气体泄漏系数，圆形裂口取1.0。

A——裂口面积，m2，管道直径355mm。

M——物质分子量；

R——气体常数，8.314J/（mol•k）；

TG——气体温度，300K；

Y——流出系数（临界流取1）；

次临界流按下式计算：

[image: image6.png]



裂口尺寸可按管径的10%～100%计算，本评价取10%进行计算，则天然气泄漏速率17.18kg/s，泄漏量为10.31t。

（2）管线泄漏量分析

输气管线可能发生的最大危害事故是管线破裂，造成大量天然气泄漏。此时，可立即关闭项目起始点两边阀室的截断阀，对于管道破裂情况，按最不利情况考虑，泄漏量选取最不利情况即24#阀门与富民分输站之间管道内全部在线量作为最大可信事故源强，最大泄漏量该段输气管线的最大容积计算。

根据上述公示，泄露时间10min计算，泄露速率为90.65kg/s，泄漏量为54.39t。

管道最大可信事故段天然气平均泄漏速率及泄漏量结果如表3.2-1。

表3.2-1  管道最大可信事故段天然气平均泄漏速率及泄漏量

	事故
	泄漏

情形
	管径
	泄漏孔径

（mm）
	操作压力(MPa)
	泄漏速率(kg/s)
	持续时间（min）
	泄漏量

(t)

	站场
	小孔

泄漏
	(355
	35.5
	10
	17.18
	10
	10.31

	输气管线
	管道

破裂
	(355
	355
	10
	90.65
	10
	54.39


3.3后果计算与影响分析

1、天然气泄漏事故对大气的影响

（1）预测模式

预测模式采用《建设项目环境风险评价技术导则》中推荐的瞬时或短时间事故的多烟团排放模式。
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式中：C[image: image9.wmf](
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--下风向地面[image: image10.wmf](
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坐标处的空气中污染物浓度（mg.m-3）；
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--烟团中心坐标； 

Q--事故期间烟团的排放量；

σx、σy、σz--为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。常取σX =σy
对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：
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式中：[image: image13.wmf](
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时刻（即第w时段）在点(x,y,0)产生的地面浓度；

[image: image15.wmf]Q

¢

--烟团排放量（mg），[image: image16.wmf]Q

t

Q

Q

;

D

=

¢
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为时段长度（s）；
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--烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：
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式中： [image: image22.wmf]222
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--第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：
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各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：
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式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：
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式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

（2）气象条件

选择区域不利及典型的气象条件（静风及多年年均风速）进行模拟预测，具体见表3.3-1。

表3.3-1 气体扩散环境参数选取

	序号
	风速m/s
	大气稳定度
	环境温度℃

	1
	0.5
	D
	20.2

	2
	0.5
	F
	20.2

	3
	2.2
	D
	15.8

	4
	2.2
	F
	15.8


（3）污染源强

本次评价源强见3.2-1。

（4）预测标准域值

根据天然气的组分可知，本项目输送的天然气主要含甲烷（摩尔比99.07%）， 因此，本评价天然气泄漏主要考虑甲烷对环境空气的影响。

甲烷是一种单纯窒息性气体，当空气中甲烷浓度达到 25%～30%时会使人出现头晕、呼吸加速、运动失调等症状，甲烷窒息浓度阈值按照 25%(176825mg/m³)进行评价。

（5）计算结果及分析

泄露事故发生时，泄漏点瞬间散发出大量甲烷气体，升至一定高度成为毒气云团向下风方向扩散。这种瞬时产生的气体云团的初始浓度很高，短时间内对下风方向的毒害作用最大。

1、站场泄露事故甲烷最大落地浓度及影响半径见表3.2-2。

表3.2-2 站场泄露事故影响预测表   单位：mg/m3
	下风向距离(m)
	SW，0.5m/s，D，10min
	SW，0.5m/s，F，10min
	SW，2.2m/s，D，10min
	SW，2.2m/s，,F，10min

	0
	15331.6931
	151.2158
	0.0000
	0.0000

	100
	4281.7215
	295.8881
	18798.0329
	2381.5175

	200
	1029.3130
	290.3978
	9166.9588
	10322.2285

	300
	364.3606
	175.0012
	5018.9333
	9756.3924

	400
	136.4634
	75.6715
	3157.8956
	7733.5145

	500
	47.6210
	24.8219
	2177.9777
	6038.7009

	600
	14.5361
	6.2406
	1599.2585
	4787.3319

	700
	3.7451
	1.1981
	1228.3700
	3872.6712

	800
	0.7968
	0.1744
	975.7156
	3193.4696

	900
	0.1380
	0.0191
	784.2226
	2509.8038

	1000
	0.0193
	0.0016
	563.9309
	921.1460

	1100
	0.0022
	0.0001
	303.5723
	85.9537

	1200
	0.0002
	0.0000
	116.3371
	2.6422

	1300
	0.0000
	0.0000
	34.0760
	0.0407

	1400
	0.0000
	0.0000
	8.3255
	0.0004

	1500
	0.0000
	0.0000
	1.8225
	0.0000

	1600
	0.0000
	0.0000
	0.3766
	0.0000

	1700
	0.0000
	0.0000
	0.0761
	0.0000

	1800
	0.0000
	0.0000
	0.0154
	0.0000

	1900
	0.0000
	0.0000
	0.0032
	0.0000

	2000
	0.0000
	0.0000
	0.0007
	0.0000

	2500
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	3000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	3500
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	4000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	5000
	0.0000
	0.0000
	0.0000
	0.0000

	最大落地浓度
	28973.9269
	316.2961
	19948.9609
	10612.0735

	最大落地浓度出现距离（m）
	16.9
	145.2
	76
	229.6

	窒息浓度
	未出现
	未出现
	未出现
	未出现

	达标浓度距离
	下风向602.42m
	下风向655.57m
	下风向1101.63m
	下风向1366.52m

	注：达标浓度参考非甲烷总烃环境空气质量标准浓度，即4mg/m3


预测结果表明，站场泄露事故时：在风速为0.5m/s和2.2m/s时，D、F稳定度条件下，甲烷窒息阀值浓度（176825mg/m3）影响未出现，则站场发生泄漏事故基本不会对周边敏感点人群造成直接伤害，但项目仍应予以重视并采取有效措施防范事故的发生。

2、管道破裂事故甲烷最大落地浓度及影响半径见表3.2-3。

表3.2-3 管道泄露事故影响预测表

	下风向距离(m)
	SW，0.5m/s，D，10min
	SW，0.5m/s，F，10min
	SW，2.2m/s，D，10min
	SW，2.2m/s，E，10min

	0
	80,897.44
	797.8878
	0
	0

	100
	22,592.44
	1,561.25
	99,187.53
	6,906.92

	200
	5,431.15
	1,532.28
	48,369.31
	36,401.99

	300
	1,922.54
	923.3908
	26,482.32
	36,304.52

	400
	720.0468
	399.2792
	16,662.59
	29,507.67

	500
	251.2715
	130.9725
	11,492.07
	23,374.39

	600
	76.6997
	32.9286
	8,438.46
	18,703.46

	700
	19.7611
	6.3216
	6,481.48
	15,228.59

	800
	4.2045
	0.9205
	5,148.35
	12,609.46

	900
	0.7283
	0.101
	4,137.94
	9,596.52

	1000
	0.1017
	0.0083
	2,975.57
	3,792.81

	1100
	0.0114
	0.0005
	1,601.79
	574.4302

	1200
	0.001
	0
	613.8507
	41.644

	1300
	0.0001
	0
	179.8016
	1.9

	1400
	0
	0
	43.9292
	0.0672

	1500
	0
	0
	9.6167
	0.0021

	1600
	0
	0
	1.9869
	0.0001

	1700
	0
	0
	0.4017
	0

	1800
	0
	0
	0.0814
	0

	1900
	0
	0
	0.0168
	0

	2000
	0
	0
	0.0036
	0

	最大落地浓度
	152880.4701
	1668.9311
	105260.3785
	38367.0035

	最大落地浓度出现距离（m）
	16.9
	145.2
	76
	229.6

	窒息浓度
	未出现
	未出现
	未出现
	未出现

	达标浓度距离
	下风向894.12m
	下风向757.02m
	下风向1526.38m
	下风向1205.28m

	注：达标浓度参考非甲烷总烃环境空气质量标准浓度，即4mg/m3


预测结果表明，管道破裂引起天然气泄漏事故时：风速在0.5m/s和2.2m/s，D、F稳定度条件下，甲烷窒息阀值浓度（176825mg/m3）影响未出现，则本项目管道发生泄漏事故基本不会对周边敏感点人群造成直接伤害，但项目仍应予以重视并采取有效措施防范此类事故的发生。

2、火灾、爆炸预测分析

管道工程火灾、爆炸风险是安全评价的重点内容。

本报告对于输气管线工程火灾、爆炸风险等内容主要引用《云南能投天然气产业发展有限公司富民-长水天然气支线（中缅24#阀室-富民分输站）建设项目》（送审稿）（云南巨星安全技术有限公司）相关结论，该安评报告正在办理相关手续。

（1）选址安全检查表

根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2003）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等标准、规范要求，对输气调压站选址进行安全检查。由安全检查结果可知：本项目输气管线的选址基本符合《输气管道工程设计规范》（GB50251-2003）、《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）等标准、规范要求。

（2）火灾、爆炸风险评价

本项目天然气是采取密闭输送，正常情况下不具备发生火灾爆炸的条件，但由于设备、管道的阀门、法兰、连接处破裂或泄漏，造成介质外泄，一旦遇有点火源即可引发火灾、爆炸事故。因此发生火灾爆炸的两个关键因素是天然气外泄和遇点火源。天然气泄漏后起火的时间不同，造成的后果也不同，通常会造成以下后果：

1）立即起火：当天然气从管道中往外泄出时立即被点燃，发生扩散燃烧，产生喷射性火焰或形成火球，它能迅速地危及泄漏现场，造成现场附近人员受伤或引燃附近可燃物质造成火灾事故进一步扩大，这种事故影响范围局限于火灾附近一定范围的区域。

2）滞后起火：天然气泄漏后与空气混合形成可燃蒸气云团，并随风漂移，遇到点火源即可发生燃烧或爆炸，这种事故能引起较大范围内的破坏，事故造成的影响和伤害也很大。

无论是蒸气云爆炸产生的火球、泄漏引起的池火灾、还是喷射火焰，它们对人员和设备的伤害主要都表现在热辐射上。目前，常见的热辐射伤害准则有热通量准则、热剂量准则等。热通量准则以热通量作为衡量目标是否被伤害的指标，当目标受到的热通量对于或等于引起目标伤害所需的临界热通量时，目标被伤害，热通量准则的伤害阈值见表3.2-4。

表3.2-4 热通量准则的伤害阈值表

	序号
	热通量/（kW/m2）
	伤害效应

	1
	37.5
	1分钟内100%死亡率，10秒内10%死亡率

	2
	25.0
	木材燃烧，1分钟内100%死亡率，10秒内严重烧伤

	3
	16.0
	暴露10秒后人严重烧伤

	4
	12.5
	木材被引燃，1分钟内10%死亡率，10秒内一度烧伤

	5
	6.4
	暴露8秒的痛阈值，20秒后二度烧伤

	6
	5.0
	暴露15秒的痛阈值

	7
	4.5
	暴露20秒的痛阈值，一度烧伤

	8
	4.0
	超过20秒引起疼痛，但不会起水泡

	9
	1.75
	暴露1分钟的痛阈值

	10
	1.6
	长时间暴露不会有不适感


采用环境风险评价系统软件，对高压输气管道破损后导致天然气泄漏，其泄漏事故进行模拟计算。若输气管道发生泄漏后，发生火灾爆炸事故，对人员可能造成伤亡的有两种形式，闪火和蒸气云爆炸，主要是以热灼伤和冲击波形式，对人员造成伤害，蒸气云爆炸对人员造成伤害半径计算结果见表3.2-5，示意图见3.2-1。

表3.2-5 人员伤亡计算结果表

	泄漏模式
	灾害模式
	死亡半径(m)
	重伤半径(m)
	轻伤半径(m)
	多米诺半径(m)

	管道小孔泄漏
	蒸汽云爆炸
	39
	70
	115
	55

	管道完全破裂
	蒸汽云爆炸
	46
	80
	28.5135
	64


[image: image29.jpg]@
=

4MERD | SwERE

T =





注：该图中红色环为死亡区域、蓝色环为重伤区域、绿色环为轻伤区域、绿色为多米诺影响区域。
图3.2-1(a)  管道小孔径破裂蒸汽云爆炸伤害半径分布图
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注：黄色为天然气管道，红色环为死亡区域、蓝色环为重伤区域、绿色环为轻伤区域。
图3.2-1(b)  管道大孔泄露蒸汽云爆炸伤害半径分布图

根据结合现场调查，与本项目管线距离最近的为罗免村、赤鹫村和得乐村，距离管线分别为144m、94m和145m，根据安全预评价报告预测结果，本项目发生火灾、小孔爆炸事故时死亡半径3m，管道完全破裂死亡半径为13m，距离本项目管线最近距离为罗免村、赤鹫村和得乐村，距离较远，基本无影响。

因此，项目需采取必要的防范措施及安评报告中提出的安全防护措施，严格执行防止事故的发生。

（3）火灾、爆炸对大气环境的影响

天然气火灾、爆炸事故中，燃烧主要生成CO2和水，不会对环境产生不利影响，仅在事故发生时，会泄露少量的甲烷等气体，将很快扩散到空气中；同时不完全燃烧状态下将伴生CO及少量的烟尘等污染物，也会很快扩散，不会长期影响空气质量。

3、管道运行与风险

本项目为新建建设类项目，新建管线长度13.5km，其中富长支线（富民段）11.4km和富长支线（长水段）2.1km，长水段与富民段的2.1km同沟敷设。

《输气管道工程设计规范》对管道和已建输气管道并行的距离没有明确要求。根据钢质管道外腐铁控制规程条文解释：在与已建管道并行敷设时，对于非联全保护的平行管道，应防止干扰复试。在条件许可时，阴极保护管道同非保护管道距离应考虑大些。大庆至抚顺输油管道的测试表明，两道道距离在5m以内，没有发现明显的干扰影响。两管道距离大于10m时，在一般情况下是可双避开干扰影响的。

根据中石油《油气管道并行敷设设计规定》的要求，对于不同期建设管道，要求如下：宜保持20m以上的间距，新建管道爆破管沟形成的振波到过在设管道处的最大垂直振动加速度不大于10cm/s。间距大于10m且小于20m时，宜采用非爆破开挖（如采用机械开挖、人工开挖、静态爆破等）；若采用爆破开挖，应论证爆破方案的可行性，报送建建设单位审批，并经在径管道管理单位许可。

因此，本项目可研设计采用的并行附设距离是符合《油气管道并行敷设设计规定》（CDP-G-OGP-PL-001-2010-1）的规定。鉴于工程可行性研究阶段工作深度所限，下阶段即初步设计阶段，主体设计部门应对进一步该段并行管段进行局部比选论证优化走线，并尽量采用非并行的敷设方式以减少并行所产生的安全及环境风险影响。若仍采用并行敷设方案，应加强施工过程中的施工作业活动，在并行段尽量采用非爆破开挖如人工开挖、机械开挖、静态爆破等方式，若采用爆破开挖，应论证其方案的可行性；应保证开挖飞石等不破坏临近管道的地面建筑物。

4、天然气泄漏对次生环境的影响

（1）对河流、水库的影响

根据上述分析，项目天然气在发生泄漏、断裂的情况下，由于天然气密度比空气第，天然气中主要成分是甲烷，漂在空中，不会落入水体，对螳螂川及支流水体影响较小，管线下穿螳螂川及支流，在泄漏断裂后管道维修过程中会对水体产生一定的影响，因此，项目应采取一定的风险防范措施及相关水工保护，减小对水体的影响。

在发生火灾、爆炸情况下，天然气被点燃，燃烧成CO2，对螳螂川及支流水体影响较小。但在发生爆炸情况下，对螳螂川及支流有一定的影响。

（2）对人群健康的影响

根据天然气泄漏事故甲烷对大气的预测分析，本项目输气管道若发生断裂泄漏，全线管段和站场均不会出现窒息浓度范围，而且管道破裂为带压状态，泄漏为喷射形成烟团，由于甲烷气体比空气质量轻，甲烷气体迅速扩散并上升，不会对周围人群健康造成明显不利影响。

在天然气泄漏事故发生后，遇火源充分燃烧产生CO2和水，不会对环境产生不利影响，事故发生泄漏不完全燃烧时，将伴生CO及少量的烟尘等污染物，根据国内外同类项目经验，全线管段和调压站均不会产生半致死浓度范围，亦不会对周围环境产生明显不利影响。

（3）对森林火灾的影响

本项目部分管段位于林地内，天然气管道泄漏爆炸起火可能会引发森林火灾，但根据国内外天然气输气管道引发火灾的案例统计，几乎没有由于天燃气管道爆炸起火引发森林火灾的案例，由此可见天然气管道引发森林火灾的概率极小。

另外，根据中华人民共和国国务院令第541号《森林防火条例》第十九条：“电力、电信线路和石油天然气管道的森林防火责任单位，应当在森林火灾危险地段开设防火隔离带，并组织人员进行巡护”，项目所在地林业部门在本项目涉及林区段设置防护隔离带，并安排人员进行巡护，建立森林火灾预防、预警及应急响应机制，因此本项目引发森林火灾的可能性极小。

3.4风险评价

1．风险值

风险值是风险评价表征量，包括风险事故的发生概率和风险事故的危害程度。即：

风险值（后果/概率）=概率（事故数/单位时间）×危害程度（后果/每次事故）

以美国OPS统计的天然气管道事故造成的死亡事故统计资料为类比基础，90年代后，天然气管道事故造成的危害程度（死亡人数）为6.72×10-7人/(次·km·a)，而本项目输气管线管道事故率为6.62×10-3次/·a，据此计算本项目的风险值为6.01×10-8。

2．风险可接受程度统计数据

采用《环境风险评价实用技术、方法和案例》中的“对工业和其它活动的各种风险水平及其可接受程度的统计结果”。在工业和其他活动中，各种风险水平及其可接受程度列于表3.4-1。
表3.4-1 各种风险水平及其可接受程度

	风险值  (1/年)
	危险性
	可接受程度

	10-3数量级
	操作危险性特别高，相当于人的自然死亡率
	不可接受，必须立即采取措施改进

	10-4数量级
	操作危险性中等
	应采取改进措施

	10-5数量级
	与游泳事故和煤气中毒事故属同一量级
	人们对此关心，愿采取措施预防

	10-6数量级
	相当于地震和天灾的风险
	人们并不但心这类事故发生

	10-7～10-8数量级
	相当于陨石坠落伤人
	没有人愿为这种事故投资加以预防


3．风险可接受水平

根据本项目的风险水平进行分析，项目环境风险水平属于“没有人愿为这种事故投资加以预防”的可接受水平，故项目总体上风险值属可接受风险水平，考虑到事故的危害先，仍应做好各项风险防范措施。

4 组织机构及职责
4.1组织体系
为防范和处置突发环境事件，公司成立突发环境污染事件应急救援指挥部，应急指挥部下设应急指挥办公室，应急组织体系包括应急抢险及环境管理组、物资保障组、应急救护组、综合协调联络组。其中，由公司总经理任总指挥，公司副总经理任副总指挥，各组负责人分别由工程技术部、综合办公室、计划经营及物资管理部的相关人员担任。
组织机构图见图4.1-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


图4.1-1 组织结构图
4.2指挥机构组成及职责

4.2.1指挥机构组成
应急救援指挥部组成情况详见表4.2-1：

表4.2-1  应急救援指挥部组成

	机构名称
	组成
	负责人
	联系电话
	职责

	厂区

机构
	指挥长
	总经理
	张峻玮
	13888786050
	负责指挥应急救援工作。事故应急救援结束后组织分析、调查事故原因，并根据相应部门及个人在事件救援中的表现作出奖惩决定

	
	副指挥长
	副总经理
	王显军
	13981863773
	协助指挥长指挥应急救援工作，参与应急方案决策，调控与污染事件相关生产过程，事故应急救援结束后参与分析、调查事故原因

	
	应急抢险及环境管理组
	富民分输站
	组长：王宾达
	15287321718
	风险源日常检查，监督落实环境事故预防措施，参与应急方案决策，组织实施事件现场抢险救灾方案，配合上级主管部门做好环境监测工作，事故应急救援结束后参与分析、调查事故原因。

	
	
	
	副组长：黄伟
	13888611584
	

	
	
	
	组员:陈明灯
	15987425672
	

	
	
	
	组员: 张凯
	18388153281
	

	
	应急救护组
	安全生产部
	组长：赵昊坤
	13608713693
	赶赴事故现场设立现场救援站；对伤员进行现场分类和急救处理并及时向医院转送；事故结束后参与分析、调查事故原因

	
	
	
	副组长：董琦
	13888635269
	

	
	
	
	组员：关灿明
	15288451148
	

	
	物资保障组
	富长支线项目部
	组长：孙磊
	13888165695
	负责应急抢险物资、应急救护物资的输送、保障工作

	
	
	
	副组长：余奇伦
	13987809636
	

	
	
	
	组员：潘治宇
	13187770048
	

	
	综合协调联络组
	工程技术部
	组长：朱俊坤
	14787873154
	负责与外单位、政府部门、周边居民的沟通协调工作；做好新闻信息的对外发布；协调相关监测组织的现场监测工作

	
	
	
	副组长：唐伟
	13708885133
	

	
	
	
	组员：杨丰繁
	18612535626
	

	外部

单位
	环保部门
	富民县环保局
	分管领导
	
	监督指导

	
	消防部门
	富民县公安局

消防大队
	分管领导
	
	应急抢险

	
	安监部门
	富民县安监局
	分管领导
	
	监督指导

	
	政府
	富民县人民政府
	分管负责人
	
	对可能受影响的群众进行疏散、撤离、教育、安抚

	
	医院
	富民县人民医院
	分管负责人
	
	及时抢救伤员


4.2.2指挥机构的主要职责

1）应急救援指挥部职责

(1) 组织制订突发环境事件应急预案；

(2) 负责人员、资源配置、应急队伍的调动，检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；

(3) 确定现场指挥人员并对突发事件现场救援行动进行指挥；

(4) 协调事故现场应急工作；

(5) 批准本预案的启动与终止；

(6) 确定事故状态下各级人员的职责；

(7) 事故信息的上报、通报工作；

(8) 接受政府的指令和调动；

(9) 事故应急救援结束后，配合政府主管部门调查分析事故原因，了解判定相关人员的责任，并编写事故调查处理报告；

(10) 有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、敏感点提供本单位有关主要生产危险物资特性、救援知识等宣传材料。

2）指挥长职责

(1) 贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定，组织制定、修改公司突发环境事件应急预案；

(2) 组建突发环境事件应急救援队伍；

(3) 根据事件的发展，确定现场指挥人员，推动应变机构工作的发挥；

(4) 视事件状况和可能演化的趋势，判定是否需要外部救援或资源，接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；

(5) 批准本预案的启动与终止；

(6) 事故应急救援结束后，配合政府主管部门组织调查分析事故原因，并组织编写事故调查处理报告，组织内部和对政府的报告，配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

(7) 负责组织公司内部各级预案的审批与更新；

(8) 负责组织公司内部各级预案的外部评审。

3）副指挥长职责

(1) 协同指挥长落实抢险方案；

(2) 按照指挥长指令，指挥抢险工作；

(3) 指挥长不在时，全权指挥抢险工作；

(4) 按事故处置程序正确组织进行现场事故处置，尽量减少损失。

4）应急指挥办公室职责

（1）负责突发环境事件应急管理的日常工作，组织日常的环境风险预案的编制，修订，备案等工作；
（2）定期组织开展应急预案的演练组织等工作；
（3）应急防范设施（备）（如消防器材、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设，以及应急救援物资的储备；

（4）有计划地组织实施突发环境事件应急工作的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、居民提供本单位有关主要物质特性、救援知识等宣传材料；

（5）检查、督促公司内部做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的影响。

5）应急抢险组职责

(1) 日常积极参加突发环境事件应急预案，结合预案学习、演练各类可能发生的事故现场处置措施，了解本组人员在事故应急救援中的职责、作业程序、内容和要求，学习、掌握消防器材、防护设施应急装备性能和使用方法。

(2) 对风险源进行日常检查，监督落实环境事故预防措施。

(3) 救援期间坚决执行应急救援指挥部的抢险救援命令。

(4) 在确保救援自身安全的前提下履行下列职责：

①抢险抢救：接到通知后，根据事故情形正确配戴个人防护用具，迅速集合队伍奔赴现场；迅速切断事故源和排除现场的易燃易爆物质；根据指挥部下达的指令，迅速抢修设备、设施、管道，控制事故，以防扩大；及时将被困者带离危险区域；保持与应急救援指挥部的通讯联络，密切监视灾情及采取措施的效果，及时向应急救援指挥部报告，或提出新的应急措施，包括请求物资调配、救援力量支援等。

②洗消去污：按政府主管部门的命令或其授权人的命令，对事故现场洗消去污、对受损设备进行检修，为生产恢复生产准备等；没有政府主管部门的命令或其授权人员的命令，必须采取严密措施保护事故现场及相关数据，等待事故调查人员取证，不准擅自进行洗消和设备检修等作业。

(5) 配合上级主管部门做好环境监测工作。

(6) 事故应急救援结束后参与分析、调查事故原因。

6）应急救护组职责

(1) 日常积极参加突发环境事件应急预案，结合预案学习、演练各类可能发生的事故现场处置措施，了解本组人员在事故应急救援中的职责、作业程序、内容和要求。

(2) 日常工作中做好应急救护物资的定期检查，确保救护物资的安全有效。
(3) 定期参与和接受应急救护专业知识的学习、培训；熟悉生产区内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施。
(4) 救援期间坚决执行应急救援指挥部的抢险救援命令。

(5) 在确保自身安全的条件下履行下列职责：

①按指挥长命令，配戴好防护器具，迅速奔赴现场设立现场医疗急救站，对伤员进行现场分类和急救处理，并及时向医院转送；

②指导危害区内公众进行自救、互救活动；

③集中、清点、输送、收治伤员。

（6）当公司区急救力量无法满足需要时，向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者。

7）综合协调联络组职责

(1) 日常积极参加突发环境事件应急预案，结合预案学习、演练各类可能发生的事故现场处置措施，了解本组人员在事故应急救援中的职责、作业程序、内容和要求。

(2) 熟知本单位应急救援指挥部成员、各救援小组长联系电话，当地政府应急办公室、环境保护部门部门、安全生产监督管理部门联系电话，当地消防、公安机构，医疗、急救中心联系电话，以及周边工矿企业、社区和居民小区等单位联系电话及其它通畅、便捷的联系方式。

(3) 救援期间坚决执行应急救援指挥部的抢险救援命令。

(4) 接待、引导社会救援力量进入事故现场，向社会救援力量介绍事故性质、危险有害因素和风险，采取的应急措施及效果，以及中毒防护方法，现场设备、介质的禁忌注意事项等信息。

(5) 接受应急救援指挥部指令接待新闻媒体、政府部门、其他单位有关人员，对外信息发布。

8）物资保障组职责

(1) 日常积极参加突发环境事件应急预案，结合预案学习、演练各类可能发生的事故现场处置措施，了解本组人员在事故应急救援中的职责、作业程序、内容和要求。

(2) 熟悉各类消防器材、物资、装备性能及储存地点和数量；储备足量的急救器材和药品，并能随时取用。

(3) 救援期间坚决执行应急救援指挥部的抢险救援命令。

(4) 在确保自身安全的条件下履行下列职责：

①及时、准确地将所需应急器材、物资和装备送至事故现场，必要时根据事故的程度，及时向外单位联系，调集物质、工程器具等。

②为现场施救人员准备饮水饮食等生活必需品。

③负责抢险救援物质的运输，及时提供其它后勤服务。

5 预防与预警

5.1 预防
5.1.1环境风险源监控

本项目属天然气管道输送工程，风险源主要分为管道部分和站场部分，因此，工程环境风险源的监控主要包括管道工程、站场工程两部分，具体监控方式如下：
（1）管道工程环境风险源监控

管道工程采取的风险防控措施主要包括管壁防腐、管材选择、阴极保护等，同时针对环境风险源的监控主要采用使用的SCADA控制系统，该控制系统通过对输气管线站场进行数据采集、监视、控制和管理。该控制系统可时时实现管线风险源的监控。
此外，管道沿线设置有电位桩，可实现对管线的定期泄露等情况的监控。
（2）站场工程环境风险源监控

站场属露天设置，按照规范要求可不设置可燃气体检测报警装置，站场设置的环境风险源监控设施主要包括压力监控系统、计量调压系统。
压力监控系统采用安全切断阀、监控调节阀和工作调节阀的设置方案，安全切断阀、监控调节阀采用自力式阀门，工作调节阀采用电动调节阀。
流量计量系统采用橇方式供货，成橇范围包括橇座、超声流量计、前后直管段和整流器等。
此外，整个工程采用SCADA自动控制系统，通过自动控制系统可实现管道及站场可燃气体的时时监控。
5.1.2预防措施
公司采用密闭管道实现天然气的输送，工程共设置有1个阀室、1个站场，为防止天然气泄露引起火灾、爆炸等突发环境事故，可采取的预防措施主要有：
（1）管道工程预防措施
①加强对管道工程的每日巡检，做好日常巡检台账；
②定期开展对管道腐蚀情况、渗漏情况的检查检修；
③及时更换存在安全隐患的管道；
④对管道附属工程进行维护，保障附属工程的正常运行（如电位桩等）；
⑤做好管道工程不得破坏、管道两侧5m范围内不得建设房屋的宣传工作；
⑥管道两侧5m范围内不得种植深根性植物。
（2）站场、阀室工程预防措施
①对站场、阀室各转接头的日常巡检，定期开展各锚固设施的检查；
②定期对站场、阀室内监控设施（压力监控、明火监控等）的检查和维护，确保各监控设施的正常运行；
③做好站场、阀室每日定期巡检工作，检查内容包括有无天然气泄露、管道和转接口有无破裂等。
（3）管理制度方面的预防措施
①建立健全安全生产责任制，制定并完善安全生产规章制度和操作规程；

②各生产部门，配备专职安全生产管理人员；

③各生产部门主要负责人和安全生产管理人员接受有关主管部门的安全生产知识和管理能力考核，每年至少1次；

④对工作人员每年进行安全生产教育和培训1次，并定期进行理论和实践考核，保证工作人员具备必要的安全生产知识，并熟悉安全生产规章制度和安全生产规程；

⑤工作人员严格按照规程进行操作，并按照要求穿工作服和使用劳动防护用品，对劳动保护用品如防尘口罩等进行定期检查，以确保其有效性。
5.2预警

5.2.1预警分级
当发生突发环境事件时，应立即预警，并启动本预案。企业报警信号系统分为四级，具体如下：

Ⅳ级报警（一般突发环境事件）：对环境、人身安全影响轻微，可依靠班组技术力量处理的事件，有可能影响车间内环境，引起工作车间发生火灾、爆炸的危险，应紧急启动应急程序，工作人员及时上报生产主管，听从指挥部调遣指挥，及时处理事件。

Ⅲ级报警（较大突发环境事件）：对环境、人身安全影响较小，可依靠车间技术力量处理的事件，如发生该类报警，由生产主管向公司厂办应急救援指挥部及时发送警报消息，请求和指导车间启动应急程序。同时，车间应紧急启动应急程序，组织人员撤离，开启车间间相隔防火门，展开先期救援抢险，为减少事故损失赢得时间。

Ⅱ级报警（重大突发环境事件）：对环境、人身安全影响较大，须调动整个厂内力量进行控制的事件，公司内的应急指挥部通过电话向周边单位发送警报消息，及时向富民县人民政府办公室、富民县环保局报告，请求和指导周边企业启动应急程序。同时，厂区应紧急启动应急程序，组织人员撤离或疏散到指定安全区域待命，启动企业应急救援工作，展开先期救援抢险，为减少事故损失赢得时间。

Ⅰ级报警（特大突发环境事件）：事件严重危害或威胁着公司及周围人员安全，并可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或事件排放物大量进入公司外围环境，需要县或以上级别政府统一组织协调，调动各方面资源和力量进行应急处置的紧急事件。如火灾、爆炸以及发生重大泄漏事件，除厂区内启动紧急程序外，应立即向邻近企业和富民县人民政府、消防、环保及安全生产监督部门报告，申请救援并要求周围企业启动应急计划。

5.2.2预警行动
结合《国家突发环境事件应急预案》、《云南省突发环境事件应急预案》要求，应急行动程序主要包括分析研判、防范处置、应急准备和舆论引导。

（1）分析研判。应急信息发布后应第一时间内做好事故性质、危害范围和程度进行分析研判，分析研判为后续的应急处置提供了准确的定位和方向，使应急处置能做到有的放矢。
（2）防范处置。最早发现事故者应立即向公司技术总工报告，并采取相应措施控制生产事故的进一步发展；当事故得到控制后，应立即研究制定防范措施，成立抢修小组，制定抢修方案，尽快恢复生产；在涉险区域设置注意事项提示或事件危害警告标志，利用各种渠道增加宣传频次，告知公众避险和减轻危害的常识、需采取的必要的健康防护措施。

（3）应急准备。提前疏散、转移可能受到危害的人员，并进行妥善安置。责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备，并调集应急所需物资和设备，做好应急保障工作。对可能产生环节风险的源做好环境监管。

（4）舆论引导。及时准确发布事态最新情况，公布咨询电话，组织专家解读。加强相关舆情监测，做好舆论引导工作。
6 信息报告与通报

6.1内部报告

6.1.1事故信息报告程序
信息报告程序整体包括为三个阶段，主要包括现场通报、全厂公司通报及事故解除后的疏散通报。具体如下：
（1）现场发生一般性火灾、泄露造成的环境事件，由岗位人员或现场检查人员向生产主管报告；生产主管做出事故防范要求并及时向相关公司领导汇报；而对于发生环境污染事件。事发岗位人员应立即向生产主管报告，由生产主管及时向应急救援指挥部汇报。指挥部总指挥于事发后1小时内向富民县环保局及相关政府部门报告事件情况。

（2）在掌握和了解事故信息后及时在全厂进行通报，调度相关应急小组开展现场的救援工作。
（3）公司急救援指挥小组负责了解事态发展。总指挥根据事件的情况决定应急响应规模和级别。若发生重大环境事件，总指挥宣布启动应急预案，由办公室主管通知指挥部成员，及时做好应急准备。各形式的通报也因应变阶段不同而有差异，详细通报程序如图6.1-1所示。
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图6.1-1信息通报程序

6.1.2事故信息应急值守电话
为保障事故信息能第一时间得到接受和通报，公司在站场设置有一部24h应急值守电话，该电话24h随时有人接听。
站场24h应急值守电话：13987809636。
6.1.3 事故信息通报
公司事故信息通报包括现场通报和上报，其中，现场通报内容主要有： 
1）泄漏（火灾）警报：“紧急通报！泄漏/火灾！地点：_______，飘散方向________，抢救编组人员________各就定位，执行抢救（三遍）”

2）疏散警报“疏散通报！非紧急应变编组人员（人员、车辆）________,现在开始（准备）疏散，疏散路线经______，向______方向疏散（三遍）”

3）解除警报：“各位员工请注意！突发环境事件已停止，请疏散员工返回岗位（二遍）”

6.1.4 电话通报及联系词内容
电话通报内容必须清楚、简明。包括：
（1）通报人姓名；（2）通报时间；（3）突发事件地点；（4）突发事件状况描述；（5）伤亡报告；（6）处置措施；（7）协助事项。
6.2信息上报

6.2.1报告程序
事故现场有关人员和公司负责人是突发环境事件报告的责任主体，公司事故信息的报告程序主要包括以下几方面：

（1）事故最先发现者，在确保自身安全的条件下，采取措施立即处理，并以最快捷方法向公司应急救援指挥部成员报告。发生事故未造成损害的，应在3小时内向总经理汇报。

（2）发生Ⅲ级突发环境事件最先发现者，在确保自身安全的条件下，采取措施立即处理，并以最快捷方法向公司应急救援指挥部成员报告。应在1小时内向总经理汇报，视事件发展趋势公司总经理向周边企业及村委会通报。

（3）发生Ⅱ级突发环境事件及有可能进一步扩大涉险事故，总经理在接到事故信息报告后应当于1小时内向富民县环保局及安监局报告。

（4）发生Ⅰ级突发环境事件，总经理在接到事故信息报告后应当于1小时内应向昆明市和富民县环保局及安监局报告。

6.2.2报告主体

根据《云南省突发环境事件应急预案》要求，公司公司事故信息的上报主体主要包括对发生突发环境事件的企业事业单位负有管理责任的部门和单位；负有环境保护监管职能的行政主管部门和行业主管部门；各级政府。
本项目位于富民县境内，对公司环境事故负有监管责任的主要有：昆明市人民政府应急管理办公室、富民县人民政府，昆明市、富民县环保局，昆明市、富民县安全生产管理局，昆明市、富民县公安消防大队等，同时与事故灾难有密切关系的单位亦是公司上报的主要责任主体。报告主体联系方式见下表：
表6.2-1 报告主体联系方式
	序号
	单 位
	联系方式

	1
	昆明市人民政府应急管理办公室
	0871-63134712

	2
	昆明市环境保护局
	0871-64141273

	3
	富民县环保局
	0871-68811630

	4
	昆明市公安局消防支队
	0871-63149905

	5
	富民县公安局消防大队
	0871-68817704

	6
	昆明市安监局
	0871-63165398

	7
	富民县安监局
	0871-68813455

	8
	富民县人民政府
	0871-68811889

	9
	富民县人民医院
	0871-68816205

	10
	富民中博新型材料有限公司（周边企业）
	13888555946


6.3事故报告内容

根据《云南省突发环境事件应急预案》（云政办发【2017】62号），突发环境事件报告分为初报、续报和终报。各阶段报告的主要内容为： 

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况，事件发生单位名称、联系人、联系电话等。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。续报根据应急处理工作进展情况每天上报，当情况发生特殊变化或有重要信息时应随时上报；结果报告在事件处理完毕后立即上报。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

7 应急响应与措施

7.1响应分级及响应程序
7.1.1 响应分级
分级响应机制的建设有助于及时、准确的对环境风险事故进行控制和救援，因此，需根据突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、公司控制事态的能力及需要调度的应急资源，将公司突发环境事件应急响应分为四级：

1）岗位（班组）级：（Ⅳ级事件）

对环境、人身安全影响轻微，可依靠班组技术力量处理的事件。如站场内输送泵出现轻微损坏噪声天然气泄露，或设备故障、操作不当等造成3人以下人员轻伤的事件。

2）车间级：（Ⅲ级事件）

对环境、人身安全影响较小，可依靠车间技术力量处理的事件。如车间内管道出现破裂导致站场内天然气泄露；或由于管理不善，泄露气体在站场内出现局部区域的燃烧，但在站场内可控；3人以上，5人以下人员轻伤的事件。

3）公司级：（Ⅱ级事件）

对环境、人身安全影响较大，须调动整个支线力量进行控制的事件。如站场内出现大量天然气的泄露，引起站场内发生火灾、爆炸；或支线管线局部出现破裂导致天然气泄露，但支线配备人员可进行控制的事件； 3人以下人员重伤或5人以下人员轻伤的事件。

4）涉及公司外环境级：（Ⅰ级事件）

事件严重危害或威胁着公司及周围人员安全，已经造成3人以上人员重伤，并可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或事件排放物大量进入公司外围环境，需要县或以上级别政府统一组织协调，调动各方面资源和力量进行应急处置的紧急事件。如站场内出现大量天然气泄露，出现火灾、爆炸，其影响范围超过公司所能控制；站场火灾、爆炸导致的消防废水大量进入站场旁的螳螂川，造成严重的环境污染；管线出现大范围的泄露、出现大面积的火灾、爆炸事件并有趋势或已蔓延至管道控制范围内。

7.1.2 响应程序

发生突发性环境事件时，按照分级响应的原则，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事件应急响应。

公司应急相应程序图见下图：
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图7.1-1  突发环境事件应急响应程序图

不同级别响应程序如下：

涉及公司外环境级（Ⅰ级响应）公司已无法控制事件发展态势，由总指挥迅速向外求援，经富民县人民政府迅速协调，统一指挥突发事件责任单位、临近相关企业、经富民县环保局、公安局消防大队、安监局、人民医院采取相应应急措施。

公司级响应（II级响应）应急指挥由公司急救援指挥部负责，总经理任总指挥，生产主管任副总指挥，负责公司应急救援工作的组织和指挥，若总经理和生产主管不在企业时，由办公室主管为临时总指挥，全权负责应急救援工作（下达应急行动、资源调配、应急避险指令）。各职能部门按职责要求启动应急方案。

车间级响应（III级响应）应急指挥由生产主管负责，以当班班组长为基础，立即成立车间事件应急指挥部，生产主管任指挥长，负责车间应急工作的组织和指挥。若车间已无法控制事件发展态势，由指挥长向公司安全生产事件应急救援“指挥领导小组”报告，应急响应升级，立即进入公司级响应（II级响应）程序。

班组级响应（IV级响应）应急指挥由值班班组长负责，以当班员工为基础，立即成立班组事件应急指挥部，当班班组长任指挥长，负责班组应急工作的组织和指挥。若班组技术力量不能及时解决事件发展态势，由班组长向公司安全生产事件应急救援“指挥领导小组”报告，应急响应升级，立即进入车间级响应（III级响应）程序。

7.2 应急措施

突发环境事件发生后，事发责任单位要立即采取措施，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。必要时迅速组织现场救援队伍实施现场救援，减少人员伤亡和财产损失。

同时，根据环境事件程度决定是否上报，如达到Ⅰ级突发事件程度，必须迅速报告富民县人民政府、富民县环保局和有关专家，配合区环境监测站实施监测、对相关信息汇总，进一步加强先期处置措施。在采取上述措施时，如有必要立即向毗邻单位应急救援指挥机构发请求支援信息。按照信息报告规定，立即向上级人民政府（或应急委员会）和有关上级部门报告。

当接到突发环境事件报警后，应急救援指挥部相关人员应立即检查发生单位自身应急预案启动情况，并赶往发生地点，调查以下情况：

1）确认发生地点：明确发生的具体位置；

2）确认事件类型：明确是重点污染源的非正常排放、事故排放，还是危险品泄漏、燃烧、爆炸等；

3）确认污染物类别、数量：明确污染物种类，确认天然气的泄露量；

4）确认发生时间、严重程度、危险化学品的扩散情况；

5）识别事发地周围环境状况，明确可能受影响的敏感目标类别、规模和位置。

7.2.1泄漏、火灾事故应急措施

7.2.1.1泄露事故发生后措施

1）液体泄漏措施

（1）水处理设施或污水管道破损、渗漏时，第一发现人立即向值班干部和公司经理报告情况。

（2）厂内抢险维修组的抢修人员在争取在最短时间内查明泄漏原因及准确位置，尽快恢复正常生产秩序。

（3）水处理设施或污水管道破损、渗漏处无法短时间内修补时应急通讯组迅速向当地污水处理单位寻求帮助，争取将泄漏的水污染物控制在厂区范围内，并及时将该水处理设施内的污水转送到污水处理厂处理。

（4）液体泄漏物流出厂区情况下，除采取相应拦堵、防治措施外，同时还须向富民县环保局及时汇报，做好应急监测。

2）天然气泄漏措施

（1）天然气泄露包括站场及输送管线，一旦发现天然气泄露，第一事故发现人立即向值班人员报警，经调度确认后迅速切断输送阀门，避免大量的天然气泄露；

（2）采取紧急措施后，公司应迅速确定事故发生的位置、事故原因，确定事故的相应级别；

（3）迅速划定一定区域的禁火区，该区域内严禁携带火种或进行检修作业；
（4）迅速组织人员就泄露点管道或阀门进行更换；为控制泄露，应急小组采取必要的堵漏措施，堵漏时必须保证抢险人员佩戴符合规范的个体防护措施且警戒区域内严禁带入火种及一切动火作业；
（5）检修过程中对于管道内多余的天然气应通过设置的排空管排空。
7.2.1.2火灾事故发生后措施

1）天然气火灾发生后措施

（1）一旦发现起火，第一事故发现人立即向值班人员报警，并迅速用事故现场的消防设施进行灭火，公司厂区各部门处于全面警戒状态，当班电工切断事发车间或仓库电源。

（2）扑救人员应占领上风或侧风阵地。进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。

（3）应迅速查明燃烧范围，及时组织救援人员，设定火灾警戒范围，做好警戒范围的火灾控制，杜绝对警戒外的区域造成蔓延。

（4）火势较大，不可能立即扑灭的火灾，首先控制火势的继续蔓延扩大，报告厂办和公司事故应急领导小组成员同时拨打“119”火警电话报告火情，向外部消防机构寻求救援，专业消防人员到达事故现场后，应主动报告火情，听从指挥官命令，积极配合专业消防人员完成灭火任务。

（6）设法阻止火势扩大和排除爆炸危险，同时转移、保护有爆炸危险的物品，对不能迅速灭火和不易转移的物品采取冷却措施，防止因受热膨胀或着火爆炸而扩大火灾范围。

（7）对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。

（8）扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。

（9）站场周边分布有工业企业，在站场内发生火灾时应及时通知周边企业，提醒其采取相应火灾防范措施，防治产生连带火灾。
3）电气火灾事故发生后措施

（1）当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物，首先要切断电源。室外高压电路或杆上配电变压器起火时，应立即与供电公司联系断开电源；室内电气装置或设备发生火灾时应尽快断开开关切断电源，并及时正确选用灭火器进行扑救。

（2）断电时，应按照规程所规定的程序进行操作，严防误操作、带负荷拉隔离开关（刀闸）。

（3）夜间发生电气火灾、切断电源时，应考虑应急照明，以利扑救。

（4）带电灭火时绝对不准使用泡沫剂对有电的设备进行灭火，一定要选用不导电的灭火剂，如二氧化碳、四氯化碳和化学干粉等灭火剂；在灭火中电气设备发生故障，如电线断落在地上，局部地区会形成跨步电压，在这种情况下，扑救人员必须穿绝缘靴（鞋）。

（5）扑救架空线路的火灾时，人体与带电导线之间的仰角不应大于45°，并应站在线路外侧，以防导线断落触及人体发生触电事故。

（6）专业消防人员进入现场救火时，企业需向其交待清楚带电部位、高温部位及高压设备等危险部位情况，同时必须坚决服从专业消防指挥者的命令。

7.2.2其他应急措施——人员的疏散与撤离
（1）疏散运输工具 

公司人员疏散除可利用公务车辆。疏散过程中若采用汽车做为疏散工具时，驾车期间宜关闭汽窗，确勿启动对外通风系统，且尽可能载乘他人远离灾区。 

（2）疏散路线与集合地点 

为使疏散计划执行期间公司内员工们皆能从容撤离灾区或公司，且职能部门主管能随时了解员工状况，采取必要应急措施，已规划公司内部疏散路线，员工们可依指示迅速撤离。职能部门主管或值班主管指示员工依此路线疏散至集合地点大门口，等候办公室工作人员清点人数。 
（3）疏散路线 

公司疏散路线为：由站场输送泵站区、办公楼至厂区道路再到厂区大门，最后经厂区道路疏散至大门。疏散路线见附图9。
（4）医疗救护
当事故引起人员中毒或灼伤时，医疗救护组立即组织医疗救护队伍迅速赶赴事发地协调指导开展医疗救治工作，为及时抢救中毒。受伤人员提供技术支持。

抢救过程应遵循以下原则:

（1） 发生伤亡事故时，抢救、急救工作要分秒必争，及时、果断、正确，不得耽搁、拖延；

（2） 救护人员进入有毒气体区域必须两人以上分组进行；

（3） 救护人员必须在确保自身安全的前提下进行救护；

（4） 救护人员必须听从指挥，了解中毒物质及现场情况，防护器具必须佩戴齐全；

（5） 迅速将伤员抬离现场，搬运方法要正确，应遵守以下规定：根据伤员的伤情，选择合适的搬运方法和工具，注意保护受伤部位；呼吸已停止或呼吸微弱以及胸部、背部骨折的伤员，禁止背运，应当使用担架或双人抬送；搬运时动作要轻，不可强拉，运送要迅速及时，争取时间；严重出血的伤员，应采取临时止血包扎措施;

（6） 救护在高出作业的伤员，应采取防止坠落、摔伤措施。
7.3 应急监测

各类突发环境事件的应急处置，按照《国家突发环境事件应急预案》和《云南省环境保护厅突发环境事件应急响应预案》、《昆明市突发环境事件应急预案》以及各类别涉及环境的事件应急预案、环境应急监测和应急处置等有关技术规范组织实施。

发生Ⅰ级~Ⅱ级突发环境事件时，公司应及时与富民县环保局、富民县人民政府等上级部门联系，并对事故现场情况进行评估、监测，为指挥部门提供决策依据。

现场监测人员到达现场，企业应积极配合其进行污染状况调查，及时了解污染状况，确定监测方案（包括监测项目、监测布点、监测频次）。监测过程听从富民县环保局及现场指挥长确定采样点，并确定是否增加监测点位、项目和频次，由富民县环保局会同相关专家决定是否增加现场监测人员和仪器。对县监测站无法监测或不具备监测条件和能力的项目时，应向上一级环保部门报告，提请上级环境监测机构协调解决。尽可能采用便携式仪器对有毒有害气体和可燃气体进行快速现场监测，尽可能快地提供数据，为现场处置提供科学依据。现场监测和分析数据可现场报告时，数据直接报告现场指挥人员，监测项需要采样送回分析的，在现场监测工作开始前确定好样品的运输方式以防延误分析时机，样品运输必须由专人送达分析室，防止样品损坏或致污。现场监测人员、采样人员应同抢险救援人员一样，配戴个人防护用品，一人检测或取样、专人监护，直至完成监测或采样工作并离开危险区。

根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据。
7.4 应急终止

7.4.1应急终止条件

符合下列条件的，即满足应急终止条件：

1）事件现场得到控制，事件发生条件已经消除；

2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

5）已采取必要的防护措施保护公众再次免受危害。

7.4.2 应急终止的程序

1）现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准。

2）经批准后，现场应急指挥部向各专业应急救援队伍下达应急终止命令。
3）应急状态终止后，继续进行现场监测，直到其它补救措施无需继续进行为止。
7.5 应急终止后的行动

抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，现场指挥部要组织现场清理、人员清点和撤离，制定恢复生产、生活计划并组织实施。

1）突发性环境污染事件应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取教训，及时进行整改；

2）组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对预案的修改意见；

3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

8 后期处置

8.1现场保护
应急抢险组负责抢险后事故现场保护，保护事故现场及相关数据，等待事故调查人员取证。 

8.2现场洗消

根据泄漏、抢险后事故现场的具体情况，洗消去污可以采用以下几种方法：
（1）稀释，用水、清洁剂、清洗液稀释现场。
（2）处理，对应急行动工作人员使用过后衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从现场撤出时，他们的衣物或其它物品应集中储藏，作为危险废物处理。
（3）物理去除，使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。
（4）中和，中和一般不直接应用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。
（5）吸附，可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收、处理。
（6）隔离，隔离需要全部隔离或把现场受污染环境全部围起来以免污染扩散，污染物质要待以后处理。
8.3善后处置

 现场清理工作由应急指挥办公室负责，污染物收集、处理工作在环保、环卫等政府或专业部门的指导下实施。在应急指挥部的领导下，搞好善后处理工作（包括人员安置、赔偿、停产整顿、生态环境修复），尽快消除影响，妥善安置并及时救治伤员。

8.4 保险

 企业应根据《国家突发环境事件应急预案》中6.2条款要求积极办理各类保险。对环境应急工作人员办理意外伤害保险，同时积极创造条件，公司依法办理突发环境污染事件责任险及其他险种。在发生突发环境事件后，企业应及时通报相关承保的保险公司开展理赔工作，保险公司在获悉突发环境事件后，工伤保险经办机构应及时足额支付参保的工伤保险待遇费用；各相关保险公司应及时定损理赔。在此过程中，企业应允许保险公司对环境事件现场进行勘查，配合保险公司要求，提供相关材料。

8.5工作总结与评价

1）突发性环境污染事件应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取教训，及时进行整改；

2）组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对预案的修改意见。
9 培训和演练

对于环保管理人员和有关操作人员应建立“先培训、后上岗”、“定期培训安全和环保法规、知识以及突发性事故应急处理技术”的制度。应急机构应定期对机构内成员单位的有关人员进行应急技术培训和考核，并每年进行一次模拟演习，以提高应急队伍的实战能力，并积累经验，在加强演练的同时，根据演练情况及时更预案内容并备案。

9.1培训

9.1.1企业员工的应急救援知识培训

培训内容应包括：

①项目涉及的危险物质、危险特性、风险类型及应急知识等；
②各岗位紧急避险和应急救援知识；

③人员现场救护的基本知识；

④本预案中的各类突发事件应急措施等相关内容；

⑤消防器材、应急救援工具的使用方法等。

公司对员工的培训应采取三级培训方式，即班组培训、车间培训、公司培训，并制定相应的年度培训计划，并对培训效果进行考核评估，从而提高员工的应急处理能力。

9.1.2外部公众的环境应急基本知识宣传
宣传内容主要包括：

①公司涉及的危险化学品的特性、防护知识等；

②事故性排放情况下的危害及防护知识，紧急避险知识；

③人员疏散、转移的要求；

④对事故造成的污染的处理方法；

⑤对人员造成伤害后的处理方法；

⑥本预案的相关内容等。

公司可通过书面宣传、口头宣讲、举办相应讲座、利用相关会议传达上述内容，提高公众的防范能力和相关心理准备。

9.2演练

9.2.1演练内容

①消防灭火演练；

②急救及人员救护演练；

③报警及通信演练；

④厂区人员疏散和厂内交通管制演练；

⑤情况通报演练；

⑥各类应急设施的使用技能演练；

⑦模拟各类事件的快速反应演练等。

9.2.2演练方式

①综合演练：模拟企业可能出现的各类事件，对本预案的各类应急措施进行组织指挥演练；

②单项演练：由企业各专业小组成员各自开展应急救援任务中单项作业的演练，或单个专项逐一进行演练；

公司应根据实际情况和工作需要，结合应急预案演练，每年至少组织一次环境事件应急处理的演练，以检验应急预案的可行性和有效性，需要公众参与的应急演练必须报经富民县人民政府同意。

9.2.3演练程序
开展应急演练的过程可划分为演练准备、演练实施和演练总结三个阶段。

（1）演练的准备

成立一个演练策划小组是厂区内应急演练的有效方法，它是演练的领导机构，是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制，并邀请安全生产应急管理部门、环保局有关人员和专家参加评估。

1）编制演练方案。由演练策划小组确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质和方法，选定演练事件与地点，规定演练的时间尺度和公众参与程度；确定实施计划、设计事故情景与处置方案。其中特别要注意的是，演练情景尽可能真实，并考虑应急设备故障问题，以检测备用系统。

2）制定演练现场规则。演练现场规则是指确保演练安全而制定的对有关演练和演练控制、参与人员职责、实际紧急事件、法规符合性等事项的规定或要求。

（2）应急演练

应急演练实施阶段是指从宣布初始事件到演练结束的整个过程。演练过程中参演应急组织和人员应尽可能按照实际紧急事件发生时响应要求进行演示，由参演组织和人员根据自己关于最佳解决办法的理解，对事件作出响应行动。

（3）应急演练总结

邀请安全生产应急管理部门、环保局有关人员和专家参加演练，结束后，请专家进行总结和讲评，以检验演练是否达到演练目标、应急准备水平及是否需要改进。策划小组在演练结束期限内，根据在演练过程中收集和整理资料，做好演练记录，编写演练报告。
9.3记录与考核

公司对员工的应急救援知识培训及演练实行记录与考核制度，并进行存档。

10 奖惩

10.1事故应急救援工作实行奖励制

公司应对在突发性环境污染事件应急工作中有突出贡献、成绩显著的部门和个人，依据有关规定给予表彰和奖励。

在突发性环境事故应急工作中，有下列表现之一者，应依据有关规定给予奖励。

个人：（1）及时发现和报告环境事故者；

     （2）在应急救援行动中有突出表现者；

     （3）发现安全隐患和提出解决办法者；

     （4）其他特殊贡献者。

部门：（1）要求时间年限内未发生环境安全事故；

     （2）突发事件中处理、处置得当等。

10.2事故应急救援工作实行责任追究制

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，对有关责任人员视情节和造成的后果，依法追究责任。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任： 

（1）不认真履行环保法律、法规引发环境事件的； 

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的； 

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的； 

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用突发环境事件应急工作资金、装备和物资的； 

（6）阻碍应急工作人员依法执行公务的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）其他对突发环境事件应急工作造成危害行为的等。

11 应急保障
11.1 资金保障

结合公司实际情况，按照一定比例从收入中提取专项资金建立事故应急专项账户，专门用于应急物资的更新、应急救援、应急演练、培训及善后处置的专项资金。一旦发生事故，公司即可申请启用此项资金。应急所需经费由公司财务列支。

11.2 应急物资装备保障

（1）建立应急救援物资储备制度。各部门要根据自己在应急救援工作中承担的责任，制定本部门救灾物资选购、储存、调拨体系和方案。

（2）加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新。

（3）建立与当地政府及友邻单位物资调剂供应的渠道，以备本公司物资短缺时，可迅速调入。

（4）应急救援物资的调用由应急救援指挥领导小组统一协调，发生事故时由后勤保障组负责组织应急抢险物资的调拨和紧急供应。

应急物资情况详见附件2。
11.3 应急队伍保障

公司成立应急救援办公室，下设专业小组，应急队伍由公司职工组成，各部门根据自己的职责分工作好相应的应急人员准备，充分掌握各类突发环境污染事件处置措施的预备应急力量；积极组织各类应急演练，经常与上级指挥部门专家组开展经验交流，建立健全预警机制和信息上报制度，保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。应急队伍人员不够时应积极寻求当地政府、社会团体的帮助。
11.4 通信与信息保障

（1）应急救援办公室要公布应急汇报电话和应急工作人员的通讯电话，同时将联系方式发放到所属各部门。公司对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，确保本预案启动时各应急部门之间的联络通畅。

（2）公司建立昼夜值班制度，实行24小时值班，一旦发生事故，值班人员立即通知应急抢救办公室。公司领导和值班人员手机保持24小时开机，参加应急救援处置的所有成员必须配备移动通讯工具并处于开机状态，确保应急期间信息通畅。接到通知后，要立即赶赴指定地点。

（3）要充分发挥信息网络系统的作用，确保应急时能够统一调动有关人员，物资迅速到位。
11.4.1 内部救援联系信息
参与应急指挥及应急队伍主要负责人联系方式见下表：
表11.4-1应急救援指挥部相关人员联系方式
	机构名称
	组成
	负责人
	联系电话

	厂区

机构
	指挥长
	总经理
	张峻玮
	13888786050

	
	副指挥长
	副总经理
	王显军
	13981863773

	
	应急抢险及环境管理组
	富民分输站
	组长：王宾达
	15287321718

	
	
	
	副组长：黄伟
	13888611584

	
	
	
	组员:陈明灯
	15987425672

	
	
	
	组员: 张凯
	18388153281

	
	应急救护组
	安全生产部
	组长：赵昊坤
	13608713693

	
	
	
	副组长：董琦
	13888635269

	
	
	
	组员：关灿明
	15288451148

	
	物资保障组
	富长支线项目部
	组长：孙磊
	13888165695

	
	
	
	副组长：余奇伦
	13987809636

	
	
	
	组员：潘治宇
	13187770048

	
	综合协调联络组
	工程技术部
	组长：朱俊坤
	14787873154

	
	
	
	副组长：唐伟
	13708885133

	
	
	
	组员：杨丰繁
	18612535626


11.4.2 外部联系信息
在一旦发生突发环境事件，公司应对能力不足时，必须要对外部相关部门求援，外部应急救援通讯录见下表。

表11.4-2 外部通讯方式

	序号
	单 位
	联系方式

	1
	昆明市人民政府应急管理办公室
	0871-63134712

	2
	昆明市环境保护局
	0871-64141273

	3
	富民县环保局
	0871-68811630

	4
	昆明市公安局消防支队
	0871-63149905

	5
	富民县公安局消防大队
	0871-68817704

	6
	昆明市安监局
	0871-63165398

	7
	富民县安监局
	0871-68813455

	8
	富民县人民政府
	0871-68811889

	9
	富民县人民医院
	0871-68816205

	10
	富民中博新型材料有限公司（周边企业）
	13888555946

	11
	赤鹫镇
	

	12
	永定镇
	

	13
	河东村委会
	

	14
	赤鹫村委会
	


12 预案的评审、备案、发布和更新

12.1 预案的评审、备案、发布

评审由公司有关领导组织有关部门和人员进行，外部评审是由上级主管部门、环保部门、周边公众代表、专家等对预案进行评审，预案通过会议讨论，经评审完善后，由公司有关主管领导签署发布，按规定报有关部门备案。

评审时应注意如下问题：本公司的突发环境事件应急预案是否得到各部门的充分的重视；各管理部门和响应人员是否理解各自的职责；企业的风险有无变化；应急预案是否根据企业的布局和工艺变化而更新；员工是否经过培训；预案中的联系方式是否正确；是否将应急管理融入企业的整体管理中等。

12.2预案的更新

企业结合环境事件应急预案实施情况，至少每三年对预案进行一次回顾性评估，有下列情形之一的，及时修订并备案：

1、面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

2、应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，以及政府新的政策（管理要求）发生变化；

3、应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

4、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

5、重要应急资源发生重大变化的；

6、在突发事件实际应对和应急演练中发现问题、需要对环境应急预案作出重大调整的；

7、其它需要修订的情况。

对本应急预案进行重大修订的，修订工作参照应突发环境事件急预案指定步骤进行。对应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

13 预案的实施和生效时间

（1）预案批准发布后，公司组织落实预案中的各项工作，明确各项职责和任务分工，建立职工应急意识。

（2）加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，将应急管理工作变成日常工作的一部分。

本预案自发布之日起实施。

14术语和定义

危险物质：指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物名录鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

环境风险源：指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

环境敏感区：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地、以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

环境保护目标：指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

次生衍生事件：某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事故。

应急救援：指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

恢复：指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

应急预案：指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

分类：指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同的环境事件划分的类别。

分级：分级指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的类别。

应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

15附件及附图
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附件2   环境应急资源调查表

	序号
	风险防范措施
	数量
	备注

	1
	可燃气体探测器
	6台
	含探测器和报警器

	2
	火焰探测器
	4台
	含探测器和报警器

	3
	便携式可燃气体检测器
	2台
	

	4
	火灾显示综合报警系统
	2套
	包括：感温、感烟探测器，手动报警按钮、声光报警器、警铃、感温电缆等相关设备

	5
	手提式干粉灭火器
	80只
	MF/ABC8

	6
	推车式干粉灭火器 
	20台
	MFT/ABC50

	7
	手提式CO2灭火器
	10只
	MT5

	8
	手提式干粉灭火器
	4只
	MF/ABC8

	9
	火灾显示综合报警柜
	2面
	

	10
	站控制系统软件
	2套
	安装SCADA（数据采集与监视控制）系统

	11
	工艺电动阀接线调试电动阀
	45个
	配气液联动执行机构


附件3 突发环境事件应急信息登记表

	事故名称
	
	发生时间
	
	事故单位
	

	事故类别
	
	发生地点
	
	报警人
	

	事故简况
	
	接警人
	

	
	
	事故信息报送方式
	

	事故初步原因分析
	
	已采取的
救援措施
	

	是否有人员伤亡
	
	伤亡情况
	

	信息处理和上报

	信息报
送领导
	
	报告时间
	
	报告方式
	

	报告内容
	

	领导指示
	

	事故处理

	是否启
动预案
	
	预案响
应级别
	
	是否对
外求援
	

	参与救
援部门
	

	动用应急救援物资
	

	主要应急措施
	

	应急结果
	
	填表人
	


信息接收、处理、上报等规范化格式文本。
附件4 应急预案启动令
	签发人
	
	签发时间
	年  月  日  时  分

	传令人
	
	传令时间
	年  月  日  时  分

	命令内容：
（包括信息来源、事件现状、宣布事项）


	受令单位：
受 令 人：
时    间：


	备    注：



附件5 应急预案终止令
	签发人
	
	签发时间
	年  月  日  时  分

	传令人
	
	传令时间
	年  月  日  时  分

	命令内容：
（宣布事件应急救援工作基本结束，现场基本恢复，现场指挥部（小组）撤销，相关部门认真做好善后恢复工作）


	受令单位：
受 令 人：
时    间：


	备    注：



附件6突发环境事件应急预案演练记录
	应急预案名称： 突发环境事件应急预案

	演
练
计
划
	时间：
地点： 

	
	参加人员： 

	
	演练内容：

	
	演练人员和物资准备及分工：

	
	其他:

	
	计划编制人：          批准人：         日期： 

	预案演练实施情况记录：（可附照片、相关资料等）
	记录人：                    日期： 

	演练后对预案的评审记录：（对预案的适用和可行性进行评价，对预案的不足和需改进之处提出修改意见            
	评审人签字：                    日期： 

	本预案演练完成后，提供相应记录证据，报公司安全质量部一份备存。


附件7应急预案变更记录表
	变更原因、依据、时间：


	变更内容（可附页）：


	申报单位：



附件8修改清单
云南省天然气有限公司富民-长水天然气支线（中缅24#阀室~富民分输站）建设项目突发环境事件应急预案修改单
	序号
	意见
	修改情况
	

	1
	结合项目实际情况，修订本预案分级及内容，认真核实企业应急组织机构人员设置和职能职责，加强危险废物管理及相关设施维护管理
	评审后与建设单位进行了沟通，根据实际公司组织架构进行了预案分级；组织机构增加了环境管理，对于危险废物细化了收集方案及处置情况
	

	2
	项目涉及天然气管线长输，需核实环境风险评估报告编制参照行业风险技术指南，核实环境风险等级，关注沿线周边环境敏感点，完善相应环保预防措施
	已参照中石化行业进行了风险评估报告的修改，风险等级为一般
	

	3
	预案发布实施后，及时公示，同时应加强日常工作中应急演练和培训，及时修订预案，确保预案可持续性和实用性，以便指导日常管理工作
	报告中提出了企业日常管理的要求
	


阀室除杂





过滤分离





电加热





计量、调压





天然气





排污池
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