
富民县环境保护局关于云南力凯通风设备有限公司富民生产基地建设项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对云南力凯通风设备有限公司富民生产基地建设项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年6月29日－2018年7月8日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	云南力凯通风设备有限公司富民生产基地建设项目
	富民县工业园区哨箐机械加工园
	云南力凯通风设备有限公司
	云南银发绿色环保产业股份有限公司
	云南力凯通风设备有限公司富民生产基地建设项目位于富民县工业园区哨箐机械加工园，租用昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司一期的部分生产车间及办公楼，总租用面积为2777.7m2，年产消防排烟柜式风机1万台、 消防轴流风机1万台、排烟防火阀10万台、防火阀20万台。项目总投资300万元，其中环保投资10.5万元。


	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施
项目主要为租用厂房，对厂房进行简单装修和设备安装。
1、噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

2、固体废物污染防治措施
建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

（二）运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施
实施雨污分流，设置一个≥1.5m3的隔油池。食堂含油废水经隔油池处理后，与其他办公生活废水一起依托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司化粪池处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（表1）A等级标准后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。
2.废气污染防治措施
（1）喷塑粉尘经滤筒除尘器处理后通过不低于25m的排气筒排放。大气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，颗粒物最高允许排放速率≤14.45kg/h，最高允许排放浓度≤120 mg/m3，无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3。VOCS达四川省地方标准中的《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表5其他无组织排放标准，无组织排放监控浓度限值≤2.0mg/m3。
（2）安装油烟净化器，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，油烟最高允许排放标准2.0mg/m3。
3.噪声污染防治措施
东侧临G108国道一侧35±5米内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）4类标准，昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。其余侧执行3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

4.固体废物污染防治措施
　（1）设置不小于2m2危废暂存间，废润滑油定期委托有资质单位处置。

（2）废料、不合格产品，可回收利用重新加工回用于生产；不能回收的卖给废品回收站回收处理。
（3）焊渣、废包装材料集中收集后外售；生活垃圾委托环卫部门处理。固体废物处置率100%。

三、总量

废水量：456t/a；CODCr：0.16t/a；BOD5：00.14t/a；氨氮：0.009t/a。颗粒物：0.021286t/a。VOCs：0.00042t/a。固体废物处置率100%。
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