《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。
1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。
3、行业类别—按国标填写。
4、总投资—指项目投资总额。
5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。
8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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	项目名称
	云南力凯通风设备有限公司富民生产基地建设项目

	建设单位
	云南力凯通风设备有限公司

	法人代表
	黎光辉
	联 系 人
	周林

	通讯地址
	富民县工业园区哨箐机械加工园

	联系电话
	18903034555
	传  真
	/
	邮政编码
	650400

	建设地点
	富民县工业园区哨箐机械加工园

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案[2016]0024号

	建设性质
	新建改扩建技改
	行业类别及代码
	安全、消防用金属制品制造（C3353）

	占地面积(m2）
	2777.7
	绿化面积(m2)
	0

	总投资(万元)
	300
	其中：环保投资(万元)
	10.5
	环保投资占
总投资比例（%）
	3.5

	评价经费(万元)
	1
	预期投产日期
	项目已建成投产

	1、项目由来
（1）项目背景
云南力凯通风设备有限公司富民生产基地建设项目（以下简称“本项目”）位于富民县工业园区哨箐机械加工园，由云南力凯通风设备有限公司（以下简称“建设单位”）投资300万元建设，项目租用“昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司”已建生产车间及办公楼的一部分从事通风设备加工生产（租房合同见附件2）。
 本项目所租用的场地由昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司委托编制了《昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司厨房、环保设备生产项目环境影响评价报告表》，2017年1月3日取得富民县环境保护局《关于昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司厨房、环保设备生产项目环境影响评价报告表的批复》（富环保复[2017]1号）（详见附件5），目前验收正在办理中。
根据其环评及批复建设内容：该项目总占地面积13829.32m2，总建筑面积17380.22m2，生产用房建筑面积 14778.00m2，配套用房建筑面积 2602.22m2，该项目一次征地，分两期实施，一期工程主要建设一间生产车间一和一栋3层的办公楼，二期工程主要建设一间生产车间二和一栋3层的宿舍楼。现建设情况：一期工程已建设完成，在东侧临时占地内搭建了7间活动板房用于供工作人员食宿，二期尚未建设。
（2）本项目建设情况
本项目租用昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司一期的部分生产车间及办公楼，总租用面积为2777.7m2，其中办公楼第2楼235.85m2，生产车间2208m2，活动板房（作为厨房使用）168m2，烤漆房（作为检验区）的一半106m2，彩钢瓦（作为成品库、预处理区）59.85m2。
项目已于2017年5月开工建设，于2017年8月投入试生产，项目目前生产能力为年产消防排烟柜式风机5千台、 消防轴流风机5千台、排烟防火阀5万台、防火阀10万台；后续将逐步增加设备及人员等，最终生产规模将达到年产消防排烟柜式风机1万台、消防轴流风机1万台、排烟防火阀10万台、防火阀20万台。项目至今尚未办理环评手续，于2018年5月7日受到富民县环境保护局处罚《富民县环境保护局责令改正（停止）违法行为决定书》富环罚[2018]10号（附件4）对建设单位作出：责令停止建设、罚款壹万伍仟捌佰元拾柒元整（¥15817.00元）的行政处罚，截止2018年04月25日现场踏勘，项目已停产。项目运营期间未受到环境投诉。
（3）环评程序
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，建设单位委托云南银发绿色环保产业股份有限公司（以下简称“我公司”）对本项目进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（4月28日修订）（生态环境部1号令），本项目进行防排烟柜式风机、 消防轴流风机、排烟防火阀、防火阀的生产，属于本项目属于二十二、金属制品业 67 金属制品加工制造 其他〔仅切割组装除外），项目现已取消喷漆工艺，仅对工件进行喷塑固化，现项目生产工艺不涉及电镀喷漆，故需编制报告表。
接受委托后，我单位立即组织有关人员深入现场，进行了实地踏勘、调查、资料收集等工作，并进行了工程特点和环境特征分析。在进行现场踏勘时，项目已经停止生产建设。在此基础上，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则，编制了《云南力凯通风设备有限公司富民生产基地建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。
2、工程内容
项目租用昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司部分生产车间及办公楼，项目租用面积为2777.7m2，办公楼2楼，生产车间，活动板房（作为厨房使用），检验车间及成品库。本项目主要建设内容详见下表1-1。依托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司的工程内容详见表1-2。
表1-1  建设项目建设内容一览表
	工程分类
	项目名称
	工程内容
	备注

	主体工程
	预处理区
	占地面积10m3，框架结构，地面硬化，用于切割大件原材料
	已安装部分设备、后续将逐步增加设备及人员
设备安装情况见表1-4

	
	下料区
	占地面积500m3，框架结构，地面硬化，用于下料、切割、冲孔、成型
	

	
	柜式风机区
	占地面积500m3，框架结构，地面硬化，用于柜式风机焊接、组装；生产能力为：年生产柜式风机1万台
	

	
	轴流风机区
	占地面积350m3，框架结构，地面硬化，用于轴流风机焊接、组装；生产能力为：年生产流风机1万台
	

	
	防火阀区
	占地面积295m3，框架结构，地面硬化，用于防火阀焊接、组装；生产能力为：年生产排烟防火阀、防火阀各10万台、20万台
	

	
	铝合金区
	占地面积320m3，框架结构，地面硬化，用于铝合金材料的生产
	

	
	喷塑、固化区
	占地面积220m3，框架结构，地面硬化，用于产品的喷塑、固化
	

	
	检验区
	原为昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司的烤漆房，占地面积106m2，框架结构，地面硬化，作为检验区，用于检测风机叶轮动平衡
	

	辅助工程
	成品库
	原为昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司的彩钢瓦房，占地面积40m2，框架结构，地面硬化，作为成品库
	

	
	电机仓库、配件库
	占地面积11m3，框架结构，地面硬化，
	

	
	仓库
	占地面积12m3，框架结构，地面硬化，
	

	
	办公楼
	2楼，占地面积235.85m2，砖混结构，行政办公区
	

	
	食堂
	原为昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司的活动板房，占地面积168m2，活动板房，地面硬化，现在作为本项目厨房
	已建成

	公用工程
	供水系统
	依托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司厨房、环保设备生产项目供水系统
	依托已有

	
	排水系统
	依托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司厨房、环保设备生产项目排水系统
	依托已有

	
	供电系统
	依托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司厨房、环保设备生产项目供电系统
	依托已有

	环保工程
	废水
	一个1.5m3油水分离器
	已有

	
	
	依托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司办公楼北侧的4m3化粪池
	已有

	
	废气
	油烟废气：1套，JCW油烟净化器，规格为D4A
	已有

	
	
	喷塑粉尘：喷塑间密封进行简易密封；喷塑间配套1套筒除尘器（收集效率90%，除尘效率90%）处理后经25m高排气筒排放
	已有、整改

	
	
	焊接烟尘：2台移动式焊接烟尘净化器，（收集效率60%，除尘效率90%）
	新增

	
	固废
	生活固废：生活垃圾设10个垃圾收集桶收集，厨房泔水和油水分离器废油设带盖泔水收集桶收集。
	已有

	
	
	一般固废：设置一间一般固废储存间，占地面积4m2，地面硬化，框架结构
	新增

	
	
	危险废物：设危险废物暂存间1间，规模为2m2，地面硬化、防渗处置。
	新增

	
	噪声
	设置减震垫、隔声设施。
	已有


表1-2 项目依托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司的工程内容
	序号
	工程名称
	具体内容

	1
	卫生间
	昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司办公楼内

	2
	停车位
	停车位8个

	3
	供水
	由当地自来水管网供给

	4
	排水
	实行雨污分流制。雨水经雨水排水沟收集后，排入项目东侧的排水沟。污水进入化粪池预处理后进入园区污水处理站

	5
	供电
	由当地电网供给，设有箱式电压器，不设备用发电机

	6
	污水处理设施
	化粪池4m3


3、工程规模
（1）项目产品规模
根据业主提供的资料，项目目前生产能力为年产消防排烟柜式风机5千台、 消防轴流风机5千台、排烟防火阀5万台、防火阀10万台；全部建成后生产规模年产消防排烟柜式风机1万台、 消防轴流风机1万台、排烟防火阀10万台、防火阀20万台。本次环评按业主提供的产量规模进行评价。项目产品规模见表1-3所示。
表1-3 项目产品规模
	序号
	产品名称
	单位
	产量
	型号/规格
	备注

	1
	消防排烟柜式风机
	万台
	1
	HTFC
	/

	2
	消防轴流式风机
	万台
	1
	HTF
	/

	3
	排烟防火阀
	万台
	10
	1200*630*220
	/

	4
	防火阀
	万台
	20
	FFH-1 、FFH-6
	GB15930-1995《防火阀试验方法》


①消防排烟柜式风机
HTFC型柜式离心风机经不断地改进和开发，现可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四种类型，其中Ⅰ、Ⅲ型为单速型，Ⅱ、Ⅳ型为双速，配用双速电机，实现两档调速，可满足用户对不同工况点性能调节的需要。风机也可配用变频电机和变频电机和变频控制器，实现变频调速，建议调节频率锁定在25HHz~50Hz。
②消防轴流式风机
轴流式风机，就是与风叶的轴同方向的气流(即风的流向和轴平行)，如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。
轴流式风机又叫局部通风机，是工矿企业常用的一种风机，它不同于一般的风机，它的电机和风叶都在一个圆筒里，外形就是一个筒形，用于局部通风，安装方便，通风换气效果明显，安全，可以接风筒把风送到指定的区域。
工作原理：固定位置并使空气移动。 气流由集流器进入轴流风机，经前导叶获得预旋后，在叶轮动叶中获得能量，再经后导叶，将一部分偏转的气流动能转变为静压能，最后气体流经扩散筒，将一部分轴向气流的动能转变为静压能后输入到管路中。
③排烟防火阀和防火阀
防火阀和排烟防火阀的结构基本是一致的，见图1-1。区别在于防火阀温感器的动作温度为70℃，排烟防火阀温感器的动作温度为280℃。为了具有风量调节功能，防火阀将凸轮换为棘轮。
防火阀和排烟防火阀的工作原理是一样的，见图1-2。火灾时当管道内的烟气温度达到70℃(或280)时，温感器②熔断，拉簧③从拉伸状态恢复到常态，杠杆⑦动作使杠杆⑦和凸(棘)轮⑥脱开，转轴⑧转动，阀门关闭。也可以拉动拉索⑨，使杠杆⑦和凸(棘)轮⑥脱开，转轴⑧转动，关闭阀门。或使电磁铁①通电动作，拉动杠杆⑦动作，使杠杆⑦和凸(棘)轮⑥脱开，转轴⑧转动，关闭阀
[image: 肪火阀、排烟防火阀的结构]
图1-1  防火阀和排烟防火阀结构图

[image: 工作原理图]
图1-2  防火阀和排烟防火阀工作原理图
（2）生产设备
本项目不进行喷漆，主要生产设备包括材料切割、焊接及喷塑等工艺所需设备，主要设备详见表1-4。后续增加的设备最终安装完成时间为2018年9月。
表1-4  生产设备一览表
	序号
	生产区域
	名称
	型号
	数量（台）
	备注

	1
	下料区
	剪板机
	V067Y-100-300
	2
	1台后续增加

	2
	
	折弯机
	WC67Y-400/600
	2
	1台后续增加

	3
	
	冲床
	VT300-1050
	1
	/

	4
	
	钻床
	Z525-A
	1
	/

	5
	
	弹片成型机
	/
	1
	/

	6
	
	阀门成型机
	/
	1
	/

	7
	柜式风机区
	CO2保护焊机
	WSM-315 WS-250
	2
	1台后续增加

	8
	
	辘骨机
	L012R
	1
	/

	9
	
	阀门成型机
	/
	1
	/

	10
	轴流风机区
	电焊机
	/
	1
	/

	11
	
	CO2保护焊机
	WSM-315 WS-250
	1
	/

	12
	
	等离子切割机
	ST-K295
	1
	后续增加

	13
	
	卷边机
	/
	1
	/

	14
	
	辘骨机
	L012R
	1
	/

	15
	防火阀区
	CO2保护焊机
	WSM-315 WS-250
	3
	2台后续增加

	16
	
	折弯机
	WC67Y-400/600
	1
	/

	17
	铝合金区
	切割机
	ST-K295
	2
	1台后续增加

	18
	
	台钻
	/
	1
	/

	19
	
	冲床
	VT300-1050
	1
	/

	20
	
	氩氟焊机
	/
	1
	/

	21
	检验区
	平衡仪
	TR-LC810S
	1
	后续增加

	22
	预处理区
	冲剪机
	/
	1
	/

	23
	
	切割机
	ST-K295
	1
	/

	24
	
	等离子切割机
	ST-K295
	1
	/


（3）主要原辅材料
本项目主要原材料为各种钢材，根据需要外购，辅料主要有不锈钢焊丝、粉末涂料、CO2保护焊丝以及少量包装用薄膜等，项目原辅材料使用情况见表1-5。
表1-5 项目原辅料一览表
	序号
	材料名称
	年消耗量
	来源
	备注

	原料

	1
	电机
	2万台
	外购
	卧式、立式、防爆

	2
	钢材
	100t
	外购
	冷板、热板、镀锌板、孔板、角钢、圆钢、不锈钢弹片、铁三通、镀锌圆管

	3
	阀门材料
	机构
	30万台
	外购
	/

	
	
	配件
	8t
	外购
	易溶片、铜套、红把、弹簧、连接片

	
	
	手动调节手柄
	30万套
	外购
	/

	4
	铝合金材料
	5t
	外购
	铝材、齿轮、角码、铝板、卡簧、小弹簧、拉环、碰珠、筛网、丝杆

	5
	柜式风机材料
	叶轮
	1万套
	外购
	/

	
	
	风机轴
	1万套
	外购
	/

	
	
	轴承
	1万套
	外购
	/

	
	
	皮带轮、皮带
	1万套
	外购
	/

	6
	轴流式风机材料
	轮毅
	1万套
	外购
	/

	
	
	小轴流风机
	1万套
	外购
	/

	
	
	换气扇
	1万套
	外购
	/

	
	
	叶轮
	1万套
	外购
	/

	辅料

	7
	粉末涂料（塑粉）
	1.2t
	外购
	箱装，20kg/箱

	8
	自喷漆
	50kg
	外购
	在上门安装时刮花修补、在项目区不使用

	9
	螺丝
	2t
	外购
	螺母、螺杆、平垫、弹垫、自攻螺丝、拉柳钉

	10
	减震器及其配件
	10t
	外购
	减震器、弹簧、卸扣、减震垫

	11
	气体
	200瓶
	外购
	二氧化碳、氩气、氮气

	12
	电控箱
	2万台
	外购
	/

	13
	薄膜
	20卷
	/
	卷装

	14
	焊丝
	100kg
	外购
	箱装

	15
	焊条
	100kg
	外购
	箱装

	16
	保护咀
	100kg
	外购
	/

	能源

	17
	水
	600m3/a
	园区供水管网
	/

	18
	电
	1万 kw.h/a
	园区供电网线
	/


项目使用喷塑的为环氧聚酯粉末涂料，其成分：环氧树脂：20%-40%，聚酯树脂：20%-50%，固化剂：2%-10%，钡0.3%-2%，颜填料：20%-50%；主要由环氧树脂和聚酯树脂为主要原材料制备而成，并添加少量纱纹剂，填料及颜料等，该原料不含有毒物质，烘烤时也无有毒气体产生。
4、劳动人员及工作制度
项目达产后办公人员和生产工人共需29人，目前项目员工人数为10人，均不在项目区内住宿。食堂提供早、中、晚三餐，年工作300天，每天8小时。
5、总平面布置
项目租用昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司部分生产车间及办公楼，项目占地面积为2777.7m2，昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司根据场地实际情况因地制宜地进行功能分区。办公楼和宿舍楼设置在项目区东面临G108国道一侧，生产车间设置在项目西面。厂区道路与G108国道相连接，项目生产厂房内各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原料、产品的运输。
6、昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司的环保设施
昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司2016年12月由靖尚达环境咨询有限公司编制项目的环境影响评价报告表，2017年1月3日取得富民县环境保护局《关于昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司厨房、环保设备生产项目环境影响评价报告表的批复》（富环保复[2017]1号）。本项目依托的环保设施如下：
（1）雨污分流系统
经现场踏勘，项目区内已实现雨污分流，分别设置了雨水管和污水管。
（2）化粪池
办公楼北侧建有一个容积为4m3地埋式的化粪池，主要用于项目区产生的废水进行预处理。
7、环保投资
本项目总投资300万元，环保投资10.5万元，占总投资的3.5%。环保投资明细详见下表1-6所示。

表1-6  环保投资一览表
	项目
	数量
	估算投资（万元）
	备注

	废水
	油水分离器
	1.5m3
	0
	已有

	
	化粪池
	4m3，依托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司
	0
	依托

	废气
	油烟废气
	油烟净化设施
	1套
	0.5
	已有

	
	喷塑粉尘（颗粒物）
	排气筒
	高25m
	0.5
	整改

	
	
	喷塑间卷帘门
	/
	0.5
	新增

	
	
	自带滤筒除尘器
	1套，收集效率90%，除尘效率90%
	4
	已有

	
	焊接烟尘（颗粒物）
	移动式焊接烟尘净化器
	2台，（收集效率60%，除尘效率90%）
	2
	新增

	固废
	危险废物
	危废暂存间（包括地面防渗）
	1间，规模为2m2
	2
	新增

	
	一般固废
	一般工业固废储存间
	1间，占地面积4m2，地面硬化
	0.5
	新增

	
	生活固废
	垃圾收集桶
	10个
	0.5
	已有

	
	
	泔水桶
	1个
	
	

	合计
	/
	10.5
	/


与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目为新建项目（未批先建），项目租用昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司部分生产车间及办公楼。项目已经投产，根据现场勘查现有的环保措施、存在的问题及整改建议如下：
一、废气
根据现场勘查，本项目产生的废气分为生产废气和生活废气。生产废气主要为喷塑粉尘、焊接烟尘、切割粉尘、固化时排放的挥发性有机物（vocs）；生活废气主要为厨房油烟和汽车尾气。
1、现有措施
（1）喷塑粉尘
项目使用的喷塑系统自带滤筒除尘回收装置，对喷塑粉尘进行回收。
（2） 焊接烟尘
项目目前，焊接烟尘尚未采取处置措施，其无组织排放的焊接烟尘可通过厂房阻隔。
（3）挥发性有机物（VOCS）
项目的固化工艺在密闭的固化间内进行；在固化过程中无废气排放，只有在开门时以无组织排放挥发性有机物（VOCS）。
（4）食堂油烟
食堂已经委托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司安装了经中国环保协会认证的油烟净化器安装油烟净化设备（JCW油烟净化器，规格为D4A），油烟通过排气筒排放。
2、存在的问题
（1）喷塑粉尘
喷塑间排气筒高度不够，不满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297—1996)中7.1条规定。
3、整改措施
通过建设单位协商，项目遮盖措施如下：
（1）喷塑粉尘
由于本项目厂房高度为22m，根据《大气污染物综合排放标准》 (GB16297—1996)中7.1条规定。在喷塑间设置高25m的排气筒；对喷塑间加长，在出入口设置侧卷卷帘门，在进行喷塑时关门已减少喷塑粉尘的无组织排放。
（2）焊接烟尘
新增2台移动式焊接烟尘净化器（收集效率60%，除尘效率90%），由于项目的焊机不同时使用，在使用到焊机时，将烟尘净化器移动至要进行焊接的焊机处，保证焊接工作时的焊接烟尘全部的得到处理。
二、废水
根据现场勘查，项目为金属制造业，无生产废水产生。项目废水为食堂废水和员工办公生活废水。
1、现有措施
（1）雨污分流
昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司已经建好雨污分流系统，本项目的雨水可通过其的雨水管进入东侧的道路排水沟；
（2）食堂废水
食堂的餐饮废水通过油水分离器处理后与其他办公生活污水进入办公室北侧的4m3化粪池进行预处理后经过园区的污水管网进入园区污水处理厂。
（3）员工办公生活废水
办公生活污水进入办公室北侧的4m3化粪池进行预处理后经过园区的污水管网进入园区污水处理厂
三、固废
本项目产生的固废包括生活固废（生活垃圾和食堂泔水）、一般生产固废（废钢材边角料和不合格产品、焊渣、包装材料、废气处理装置收集的粉尘、滤筒除尘器定期更换的废滤芯和废棉纱、棉布、手套等）和危险废物，包括废润滑油、废液压油。
1、现有措施
（1）生活固废
①食堂泔水用泔水桶收集后村民喂猪；
②生活垃圾通过垃圾桶收集之后委托环卫部门清运；
（2）一般生产固废
①废钢材边角料和不合格产品
废料出售给废品回收公司。产生的不合格产品，其中可回收利用重新加工的回收用于生产；不能回收的卖给废品回收站回收处理，不能回收于生产的不合格产品出售给废品回收公司。
②焊渣（S2）
集中收集后外售。
③包装材料（S3）
封边、原辅材料包装、成品包装过程中产生少量的废包装材料，主要为废包装袋及纸箱等，集中收集后外售。
④喷塑间废气处理装置收集的粉尘（S4）
喷塑过滤筒除尘器收集的塑粉进行生产回用。因环氧聚酯粉末涂料的厚度有60-80μm，对于未覆膜的粉末经布袋除尘器回收之后可重新参与喷涂进行生产回用。
⑤滤筒除尘器定期更换的废滤芯
根据建设单位介绍，更换下来的废滤芯由厂家更换并直接回收，不在项目区存放。
⑥废棉纱、棉布、手套等
采用擦拭的方式清除设备表面油污、废屑等。此过程中产生的含油手套、含油棉布和棉纱等，按照《国家危险废物名录》（2016年），含油手套、含油手套、含油棉布和棉纱等属于危险废物豁免清单中900-041-49类，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾一并处理。
（3）危险废物
本项目生产加工使用的切割机等设备需定期进行润滑油的更换，会产生少量废润滑油，设备在进行打磨等过程中，会使用到液压油，会产生少量废液压油，产生量约为0.1t/a；根据《国家危险废物名录》2016版，废润滑油属（HW08，900-217-08）危险废弃物；根据《国家危险废物名录》2016版，废废矿物油属（HW08，900-200-08）危险废弃物。项目目前用桶收集后放置在下料区角落中，不符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求；
2、存在问题
（1）食堂泔水项目目前交由附近村民喂猪；
（2）没有危废处置协议和危废暂存间，不符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求；也不符合《危险废物转移联单管理办法》；
（3）生产固废无储存间，生产固废无固定存放地点，不符合《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。
3、整改措施
（1）食堂泔水交由有资质泔水处理；
（2）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设危废暂存间。
（3）设置一间生产固废贮存间，用于存放生产固废；
（4）为了防止项目的生产固废造成二次污染，对生产固废及时清运。
 具体详见工程分析章节。
4、 昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司的污染情况
1、废气
根据昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司《厨房、环保设备生产项目环境影响报告表》，工程无组织粉尘为：切割、打磨粉尘（0.0018t/a，0.0008kg/h）、焊接烟尘（0.0048t/a，0.002kg/h）；有组织废气为喷塑粉尘（0.011826t/a，0.00657kg/h）。
表1--7  昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司大气污染物产排情况一览表
	序号
	名称
	产生量（t/a）
	排放量（t/a）
	处理方式

	1
	焊接烟尘
	0.0048
	0.0048
	无组织排放

	2
	无组织粉尘
	切割粉尘
	0.006
	0.0009
	无组织排放

	
	
	打磨粉尘
	0.006
	0.0009
	无组织排放

	3
	有组织粉尘
	喷塑粉尘
	0.11826
	0.011826
	经布袋除尘器除尘后，经15m高的排气筒排放

	4
	非甲烷总烃
	0.0006
	0.00006
	经活性炭吸附后，经15m高的排气筒排放

	5
	油烟废气
	一定量
	一定量
	经油烟净化器处理后，于楼顶1.5m高的排气筒排放


2、废水
表5-8   昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司用排水情况统计表
	序号
	用水项目
	数量
	用水定额
	新鲜用水（m3/d）
	中水用量
（m3/d）
	污水产生系数
	污水产生量
（m3/d）
	收集池收集量(雨天)
（m3/d）

	1
	生产清洁
	/
	/
	1.5
	0
	0.8
	1.2
	1.2

	2
	办公废水
	6人
	20（L/d·人）
	0.12
	0
	0.8
	0.10
	0.10

	
3
	员工生活
	盥洗
	35人
	40（L/d·人）
	1.40
	0
	0.8
	1.12
	1.12

	
	
	餐饮
	35人
	30（L/d·人）
	1.05
	0
	0.8
	0.84
	0.77

	
	
	冲厕
	35人
	20（L/d·人）
	0
	0.7
	0.9
	0.63
	0

	4
	绿化
	2361.11m2
	3（（L/m2·d））
	非雨天：2.63
雨天：0
	非雨天：4.45
雨天：0
	/
	/
	/

	合计
	非雨天：6.7
雨天：3.37
	非雨天：5.15
雨天：0.7
	/
	3.89
	3.19

	废水产生量m3/a
	1165.8

	废水排放量m3/a
	1165.8


3、噪声
昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司一期工程与二期工程运营期产生的噪声主要为生产设备运行噪声，生产加工作业均在生产厂房内进行。厂房内布设有剪板机、折弯机、切割机等设备加工机械，
昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司一期工程和二期工程生产车间内噪声设备较为集中，预测时将各生产车间内噪声设备分别简化为一个噪声源进行预测。根据各种设备产生的噪声值大小，将产噪最大的设备位置定为噪声源位置（以冲床设备所在位置定为噪声源位置），将所有设备的最大噪声值进行叠加后定为噪声源强。本项目噪声源为点声源，一期工程和二期工程生产车间设备噪声叠加后的值均为100.93dB(A)。
4、固废
昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司的固体废物排放量及处理方式见表7-9。
表7-9  昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司固体废物排放量及处理方式一览表
	序号
	名称
	产生量（t/a）
	处理方式

	1
	生产固废
	生产废料
	0.3
	外售给废品回收公司回收

	
	
	不能回收的不合格产品
	0.15
	

	
	
	废抹布
	0.06
	混于生活垃圾，委托环卫部门清运处置

	
	
	废活性炭
	0.12
	由更换活性炭的厂家回收

	2
	办公垃圾
	0.9
	统一收集后委托环卫部门清运

	3
	生活垃圾
	生活垃圾
	7
	统一收集后委托环卫部门清运

	
	
	泔水
	1.5
	委托有资质的单位清运处置

	
	
	隔油器油污
	0.25
	

	4
	污泥
	0.6
	委托环卫部门清运


根据表7-9可知，整个项目固废相均得到妥善处置措施，对周边环境影响较小。
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	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1、地理位置
本项目位于富民县哨箐机械加工园内，地理坐标为北纬25°15′46.81″，东经102°27′54.61″。项目东临G108国道，交通十分便利，水、电等基础设施条件齐备。具体位置见附图1。
2、周边环境现状
项目周围具体情况为：项目东临G108国道，隔108国道为山地；东北面252m处有哨菁湾子的散户，北面与昆明云朗硬质合成技术有限公司相邻（生产烟草公司卷烟专用的机械配件），134m处为云南晨鑫机械制造有限公司（生产机械零部件），237m云南九州通讯器材有限公司（生产电力通讯铁塔）和立邦涂料厂（生产涂料），项目西北面154m处为云南京云消防通风设备由公司，210m处为富民文楚植保农机厂（生产电动喷雾器零件等），256m处为云南德众内燃机零部件制造有限公司（生产机械零部件）；项目西面为林地；项目南面为空地，173m处为在建厂房；东南面205m处有哨菁村散户。
项目周边周边关系图详附图2。
3、地质、地形和地貌
富民县境所处位置，地质构造属杨子淮地台一级，康滇地轴二级，武定到易门台拱三级的东缘和滇黔川鄂台拱二级，昆明坳陷三级西缘的接合部。其西部为罗次大断裂，东部为小江深断裂，中部为普渡河深断裂，县内断裂构造发育，褶皱构造简单。地层出露有元古界之下元古界昆明群，上元古界震旦系的上统灯影组，下统澄江组，下统澄江组的地层岩性为紫红色，中厚层状粗粒石英砂岩，夹砾粗砂岩，有时见棕红色页岩夹层，渗透性较大。古生界的寒武系、奥陶系、泥盆系、石灰系、二叠系；中生界的三叠系、侏罗系、白垩系；新生界之第三系、第四系等均以不等的面积分布于全县。
本项目位于富民县西南部，属罗次大断裂。
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），项目区域地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.45s，对应的地震基本烈度为Ⅷ度。
富民县地处云贵高原中部，有着典型的高原地貌。县境似一不规则梯形，南高北低，望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%，以湖盆岩溶高原地貌形态为主，红色山原地貌次之。山岭海拔在1455～2817m之间，同时由于地处金沙江、南盘江及元江3大水系的分水岭之间，河流侵蚀作用不强，高原面保存较好，大部分地区地形较平缓，高差小于500m，分布着一系列山间盆地。富民地区的高差起伏较大，高程分布范围在1455～2817m之间。富民地处云南高原中部，海拔较高，高原是其基本形态，根据这一特点，将地区分为低山、低中山、高中山、高山4类地貌类型。
项目厂址位于富民工业园区哨箐片区，场地位于坡面上，总体地势呈北低南高，东低西高的趋势，
4、气候、气象
项目所在区域富民县，属北亚热带低纬高原山地季风气候，气候的变化主要受西南季风和热带大陆气团交替控制，具有四季如春、干湿季分明、年温差小、日温差大的特点。该区域冬无严寒，夏无酷暑。年平均气温14.7℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-5.4℃，最热月(7月)的平均气温为17.8℃，最冷月(1月)的平均气温为7.8℃，每年11月至次年4月受南亚次大陆偏西干暖气流的控制，天气晴朗、空气干燥、干旱少雨；5月～10月受孟加拉湾洋面西南季风影响，空气潮湿温暖，形成雨季。年平均降雨量1006mm，月最大降雨量208.3mm，日最大降雨量153.3mm。年日照时2327.5小时，年蒸发量1856.4mm。最大风速40m/s，多西南风。相对湿度76%，无霜期227天。20年一遇最大日降雨量108mm，6h最大降雨量62.2mm，1h最大降雨量52.5mm。
项目区内年平均气温15.8℃，年极端最高气温33.4℃，最低气温-7℃；无霜期245天，全年日照2287小时，年平均降雨量846.5毫米，蒸发量2032.5毫米。常年主导风向为西南风，平均风速2.2m/s。
5、河流、水系
富民县行政区域属长江流域金沙江下段普渡河水系，普渡河干流由南向北纵穿县境，两岸水系呈不对称发育，主要支流共 5 条，从上游至下游分别为大营河、清水河、龙纳河、天生桥河、木板河。县境内除螳螂川干流外，流域面积大于 100km2以上的支流有龙纳河、大营河、龙泉河、木板河。此外，富民县境内已建各类水库、坝塘 113 座，总库容 1989.978万m3。本项目为螳螂川汇水范围。螳螂川源于滇池，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川”，下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约 1000m 许进入禄劝县境，注入金沙江。县内全长 63.4km，均宽 65m，入出落差 258m，年入境水量 86320 万 m3，年均秒流量 27.73m3，最大秒流量 500m3。曾在清康熙五十一年(1712)断流。螳螂川属于普渡河的一部分，由滇池出口的中滩闸起至富民县赤鹫大桥止称螳螂川，富民县赤鹫大桥起至金沙江称为普渡河。
6、土壤、植被及自然资源
受地形、地质、气候和生物的影响，土属种发育齐全，类型多样，常沿等高线带状分布。根据富民县土壤普查，全县共分高山草甸土、棕色针叶林土、暗棕壤、棕壤、黄棕壤、红壤、紫色土、石灰（岩）土、冲积土、水稻土等10个土类，17个亚类，42个土属，79个土种，主要土壤垂直分布为：1500m～2300m高程段为山地红壤，2300m～2760m地区为山地黄棕壤。2500m～3100m为棕壤，2900m～3100m的地区为暗棕壤，2800m～3300m的地区为亚高山草甸土。
根据工程地质资料分析及现场调查，项目区高程在1719m～1736m，主要以山地红壤为主。
富民县的植被主要有林木、草地、农作物三类。林木品种共有56科、200余种，主要以栎类、松类、犁类、椴类和杂类为主；牧草种类68科、195种；农作物种植品种共有29类、385个品种，主要粮食品种有小麦、玉米、豌豆、绿豆、黄豆、红薯、洋芋；此外还有纳入国家收购计划的中草药300余种。
富民县区常见的野生动物有野兔、狐、獾、鹿、獐、野猪、野羊、狼、豹、狸、野鸡、锦鸡等。但是自20世纪60年代后，项目周边区域内上述野生动物已属罕见或基本绝迹。经调查，项目周边区域内没有发现国家重点保护的动物和大型野兽。
评价区内未发现大型野生动物及国家级保护、特有珍稀、濒危保护等动物出没，主要的野生动物为鼠类、雀类等常见生物。
7、富民工业园区概况
（1）园区范围
综合考虑富民产业发展长远需要，按照云南省“工业、城镇上山”要求和富民县工业发展思路，充分协调土地利用规划、林业保护利用规划，确定富民工业园规划区范围为四个片区，富民工业园区主要沿昆武高速公路、昆禄公路和轿子雪山旅游专线建设，并以昆禄公路、轿子雪山旅游专线、东散公路和北青公路作为各片区的交通联系纽带，呈带状组团发展格局，形成“一核、两轴、四片区、多组团、多节点”的总体空间发展结构。
一核：县城综合服务中心，作为园区重要的生活及配套服务中心。
两轴：是指沿昆武高速公路、昆禄公路形成的发展轴线以及沿轿子雪山旅游专线形成的发展轴线。
四片区：是指在现有乡镇外开发建设的产业功能片区，包括白石岩——大白坡片区、大营—— 茨塘片区、散旦片区、款庄——东村片区四大工业片区。
多组团：指四个工业片区内部功能各异的产业组团，包括钛化工、装备制造、新材料、食品加工、机械加工等功能组团。
多节点：指园区周边的关联乡镇以及四大工业片区中配套的综合服务节点，作为园区生活和配套服务的次级服务节点。
富民工业园区始建于 2006 年，园区规划面积 67.23km2，其中工业用地面积 22.02km2，是省级 50 个重点园区之一。同时，富民工业园区是昆明市委、市政府批准建设的重化工产业基地和钛产业基地，园区位于昆明市西北部，距昆明市区仅 21km。富民工业园区按照“一园多片、一园多区”的发展思路，重点发展钛化工、装备制造和新材料三大主导产业，辅以发展精细化工、新型建材、商贸物流等传统优势产业。以“两轴三园六产业组团”的产业布局结构，建成东元食品加工园、昆明环保科技产业园、昆明钛产业基地、哨箐机械加工园、麦竜精化工园、大营五金建材产业园、散旦林产精品园 7 个特色产业园。
（2）产业发展的战略定位
根据《富民工业园区总体规划修编（2015—2030 年）环境影响报告书》，富民工业 园区定位为：新型工业园区，以装备制造、钛化工和新材料三大产业为主导的产业基地， 集生产、生活配套为一体的生态化工业园。
①装备制造 
以主城区装备制造业的发展为基础，发挥区位优势，配套引进一批机械加工制造项目， 大力培育发展装备制造业，在电子设备、化工设备、矿产资源开采设备、先进交通运输设 备、机械设备、食品加工设备等相关领域寻求拓展，与园区其他相关产业和地区经济产业 发展形成产业集群，加强品牌建设，促进集约发展，打造昆明市重要的装备制造产业基地。 
②钛化工 
依托丰富的钛矿资源，以海绵钛、钛合金和金属钛为方向，打造钛化工产业集群；提 升生产过程和产品的科技含量，提高产品层次，减少对原矿资源的依赖，向高端化、精细 化方向发展；加大政策、资金等资源支持，引进大企业、大项目；与禄劝钛化工产业协同 发展，打造云南省重要的金属钛（钛材）生产基地。 
③新材料产业 
重点培育新材料产业，准确把握新材料产业发展趋势，积极发挥政府部门在组织协调、 政策引导、改善市场环境中的作用；坚持创新驱动，强化企业技术创新主体地位，激发和 保护企业创新的积极性，完善技术创新体系，突破关键核心技术，提升新材料产业创新水 富民工业园区哨箐机械加工园废水平；加强新材料与上下游产业的相互衔接，加强新材料产业与原材料工业融合发展，不断 带动新材料工业升级换代；树立低碳发展理念，提高资源能源利用效率，促进新材料可再 生循环，走节能高效的发展道路。 
④农副产品加工业 
依托良好的农副产品加工基础，积极发展香料提炼等具有一定科技含量的农副产品加 工业，提升农副产品附加值；同时突出农副产品加工的特色，加强农副产品加工与旅游业 的协同发展，增强农副产品加工业的发展活力。
⑤食品加工 
发挥现有东元食品园产业发展基础，积极发展食品加工产业；发挥区位与交通优势， 积极引进大型企业，形成食品加工产业集群，发挥聚集效益；通过食品加工，带动农副产 品加工等上下游产业的发展，延展产业链条。 
⑥商贸物流 
结合昆武高速、长广高速、轿子山旅游专线等高等级公路的规划建设，完善物流配套 措施，建设现代物流产业链。积极引进“总部+物流”、“生产基地+物流”等项目，引进 知名现代物流企业，加快发展第三方物流。
（3）产业布局
根据《富民工业园区总体规划修编（2015—2030年）环境影响报告书》，结合富民 县产业布局现状、用地适宜性分析和各类产业发展需求，按照“一区一主业”的原则，采 用片区布局，轴向发展的思路，充分考虑工业园区的开敞性，在空间范畴的层次构架上， 可构建“两轴三园六组团”的产业空间布局结构。 
①两轴
沿昆武高速公路和轿子山旅游专线形成两条产业发展轴线，其中沿昆武高速公路的产 业发展轴着重发展钛产业、装备制造产业，辅以发展食品加工、机械加工、商贸物流等产 业，是一条综合性产业发展轴；轿子山旅游专线沿线以发展新材料产业为主， 辅以发展 新能源、农副产品加工等产业，是富民县的战略性新兴产业发展轴线。 
②三园 
在富民工业园区主要布局装备制造产业园、钛化工产业园和新材料产业园三大产业园 区。 
装备制造产业园：以白石岩-哨箐组团为主，重点发展装备制造产业，辅以发展精细化工、机械加工、商贸物流等产业类型；
钛化工产业园：以大白坡组团为主，重点发展钛产业，向精细化工方向发展。打造全 国重要的金属钛（钛材）生产基地； 
新材料产业园：包括大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团和赤鹫组团，主要发 展以半导体为主导的新材料产业，辅以新能源、精细化工、农副产品加工、食品加工、商 贸物流等产业的发展。 
③六个产业组团 
白石岩-哨箐组团：白石岩组团包含白石岩、哨箐、烟墩、麦竜四个片区，目前已有 一定的产业发展基础，现状产业主要包括环保产业、机械加工、化工产业等。是富民工业 园区近期重点发展的片区。未来，白石岩组团将重点发展以节能环保设备为主导的装备制 造业，打造昆明市重要的装备制造产业基地。同时，辅以发展精细化工产业，麦竜片区现 有的磷化工产业在有条件的情况下应考虑逐步向钛化工产业园转移，形成化工产业集群。 现状机械加工、环保产业可适当保留。
大白坡组团：大白坡组团现状产业发展主要包括大白坡钛产业园。未来应在现状钛化 工发展的基础上，开发中高端钛化工产品，推动钛化工向精细化工方向发展。同时，大白 坡片区组团临近昆武高速、昆禄公路等区域性交通干道，交通便利，未来可发展商贸物流 等产业类型。 
赤鹫组团：半导体为主的新材料，并延伸其产业链，打造半导体新材料产业园。 
大营-茨塘组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品 产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重 点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位 条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。对于现状水泥厂适 度保留，不再进行规模的扩大，在未来有条件的情况下考虑搬迁。 
散旦组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，充分发挥片区林产品资源 丰富的优势，积极发展林产品加工、新材料等产业类型，同时适度发展农副产品加工业等 产业。结合紧邻轿子山专线的区位优势发展商贸物流产业。 
款庄-东村组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，辅以发展光伏发电、 风力发电等新能源产业，依托东村片区已有的薰衣草产业园发展以芳香产业为主的精细化 工产业，适度发展现状钛化工的基础上，钛化工向精细化工方向发展。对于目前主要发展 的农副产品加工业，未来可适当保留，并注重提高其科技含量和产品附加值，形成具有自 身特色的农副产品加工产业。
规划各片区的产业定位，详见表 2-1。
表2-1富民工业园区各片区主导产业一览表
	规划片区
	组团名称
	产业定位

	白石岩——大白坡片区
	白石岩组团
	装备制造、精细化工

	
	大白坡组团
	钛化工、精细化工

	
	哨菁组团
	重点发展装备制造产业，辅以发展精细化工、机械加工、商贸物流等产业类型

	
	环保产业园
	环保产业

	
	赤鹫组团
	半导体为主的新材料

	大营——茨塘片区
	大营组团
	半导体为主的新材料、食品加工、五金建材、商贸物流

	
	茨塘组团
	

	散旦片区
	林产品加工园
	林产品加工

	
	散旦西、北组团
	半导体为主的新材料、农副产品加工、商贸物流

	款庄——东村片区
	东村组团、大栗园组团、款庄组团、和平组团
	半导体为主的新材料，光伏、风力发电，
精细化工，农副产品加工


项目所在哨箐机械加工园属于“白石岩——大白坡片区”哨菁组团，规划主要进行装备制造、精细化工。本项目为机械加工项目，符合园区规划。
《富民工业园区总体规划修编（2015—2030 年）环境影响报告书》已于 2015 年 11月 19 日云南省环境保护厅会同省工信委在昆明市组织召开的评审会，并于 2016 年 1 月11 日取得云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015—2030 年）环境影响报告书》审查意见的函（云环函[2016]10 号），审查意见中白石岩—大白坡片区规划为钛产业、装备制造、精细化工产业区。白石岩——大白坡片区哨箐机械加工园产业布局主要以装备制造和精细化工为主导。
（4）哨箐机械加工园概况 
哨箐机械加工产业园，布局于昆禄公路两侧，占地面积 1200 亩，现已入驻工业项目 30 个，总投资 19.62 亿元，其中亿元以上重点工业项目 3 个，总投资 9.05 亿元。项目全部建成 投产后，预计年总产值 20 亿元以上，年上缴税收 1 亿元以上，解决就业 3000 人。
8、其它
根据现场踏勘，项目区无自然保护区、风景名胜区、世界文化及自然遗产地、生活饮用水水源保护区，森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、九大高原湖泊，国家级、省级文物保护单位分布。在项目区内没有发现国家珍稀濒临保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级保护动物。
评价区域200m范围内无学校、医院，主要环境敏感点为东北面252m处、东南面77m、205m处的哨箐村散户及北侧403m的公租房。
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	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)
1、环境空气质量现状
建设项目位于富民县哨箐机械加工园内。大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
根据《2016年昆明市环境质量公报》，富民县二氧化硫、二氧化氮、颗粒物年均浓度均达到二级标准，与上年比较，环境空气质量总体保持稳定。
2、地表水环境质量现状
项目区位于螳螂川汇水范围，螳螂川属于长江流域螳螂川水系，对照《云南省地表水水环境功能区划（2010年~2020年）》，项目区所在流域的螳螂川位于富民大桥至普渡河桥之间，属于金沙江一级支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》水功能为工业用水，执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据《2016年昆明市环境质量公报》，螳螂川富民大桥断面水质类别劣Ⅴ类，超标指标1项，水质类别较上年无变化，水质达不到保护要求。
本环评引用《富民工业园区哨箐机械加工园废水处理工程环评报告书》中的监测数据，云南中科检测技术有限公司2017年8月24—26日对螳螂川水环境质量现状进行了监测。监测点位位于项目区下游2km。监测结果详见表3-2。
表3-2  地表水环境监测统计结果一览表     单位：mg/L（pH值除外）
	采样点位
	采样
时间
	分析项目

	
	
	pH（无量纲）
	石油类
	总磷
	氨氮
	CODcr
	BOD5
	粪大肠菌群

	富民工业园区哨箐机械加工园废水处理工程排口上游150m处
	2017.08.24
	7.29
	0.08
	0.56
	0.466
	32
	6.9
	5200

	
	2017.08.25
	7.35
	0.06
	0.58
	0.358
	35
	7.4
	6800

	
	2017.08.26
	7.32
	0.1
	0.51
	0.403
	33
	6.6
	5400

	最大值
	7.35
	0.1
	0.58
	0.466
	35
	7.4
	6800

	水质标准
（IV类）
	6～9
	≤0.5
	≤0.3
	≤1.5
	≤30
	≤6
	≤20000

	是否达标
	达标
	达标
	超标
	达标
	超标
	超标
	达标


从上表监测结果对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准可看出，各项监测指标中CODcr、BOD5和总磷3项指标的各日监测值均未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求，其余指标均达到Ⅳ类水质标准要求；由此可知项目东面螳螂川水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求，主要超标污染物为总磷、CODcr、BOD5。
报告书中分析螳螂川河道水质超标原因主要为：①滇池水体污染；②沿河村庄生活污水及农田回归水的汇入。
3、声环境质量现状
项目位于富民县哨箐机械加工园内，根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》，工业用地区域为3类声环境功能区，项目东侧临G108国道一侧35±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的4a类标准，其余侧（南侧、西侧、北侧）执行3类标准。
本环评引用昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司《厨房、环保设备生产项目》中的监测数据，江西景瑞祥环保科技有限公司在对厨房、环保设备生产项目2016年11月进行现场踏勘时，对项目产生的噪声进行了实测，分别于一期工程的东、南、西、北四面进行了噪声实测，即位于本项目东、南、西、北四面，实测结果见表3-3。
表3-3   声环境一览表
	检测点位置
	检测结果Leq[dB（A）

	
	东侧厂界
	北侧厂界
	西侧厂界
	南侧厂界

	噪声值
	58.9
	62.1
	53.7
	52.5

	标准值
	65

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


由上表可知，项目评价区域声环境等效A声级昼间值、夜间值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。
4、生态环境现状
项目位于富民县哨箐机械加工园内，根据现场踏勘，项目区已建设完成，主要为人工种植的植被，生物多样性较差，生态系统主要受人为控制，自身调节能力较弱。
5、主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 
项目建设区需要保护的主要环境保护目标见表3-4。保护目标示意图详见附图2。
表3-4  项目建设区主要环境保护目标
	序号
	保护类别
	保护目标
	方位、距离
	保护级别

	1
	声环境
	哨箐村散户
	东南、77m
	《声环境质量标》（GB3096-2008）2类标准

	1
	空气环境
声环境

	哨箐村散户
	东南、77m
	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

	
	
	
	东南、205m
	

	
	
	
	东北、252m
	

	
	
	公租房
	北、403m
	

	2
	地表水

	螳螂川
	东、1378m
	GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准
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	环
境
质
量
标
准
	（1）环境空气质量标准

本项目建设所在地为二类环境空气质量功能区，故本项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。主要指标见表4-1。
表4-1   环境空气质量标准  单位ug/ m3
	污染物名称
	取值时间
	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值

	总悬浮颗粒物(TSP)
	年平均
	200

	
	24小时平均
	300

	颗粒物(PM10)
	年平均
	70

	
	24小时平均
	150

	颗粒物（PM2.5）
	年平均
	35

	
	24小时平均
	75

	二氧化硫(SO2)
	年平均
	60

	
	24小时平均
	150

	
	1小时平均
	500

	二氧化氮(NO2)
	年平均
	40

	
	24小时平均
	80

	
	1小时平均
	200


（2）地表水环境质量标准
项目区属于螳螂川汇水范围，螳螂川属于长江流域螳螂川水系，，对照《云南省地表水水环境功能区划（2010年~2020年）》，项目区所在流域的螳螂川位于富民大桥至普渡河桥之间，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》水功能为工业用水，执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。主要指标限值见表4-2。
表4-2   地表水环境质量标准       单位：mg/L
	序号
	污染物名称
	标准限值
	标准来源

	
	
	IV类
	

	1
	pH
	6～9
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

	2
	CODCr
	30
	

	3
	BOD5
	6
	

	4
	氨氮
	1.5
	

	5
	总磷
	0.3
	


（3）声环境质量标准
项目东侧与G108国道相邻，根据拟建项目所在区域噪声功能区划，项目东侧临G108国道一侧35±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的4a类标准，其余侧（南侧、西侧、北侧）执行3类标准，保护目标执行2类标准，标准值见表4-3。
表4-3  声环境质量标准
	区域名称
	采用标准
	标准值  dB(A)
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）

	东侧临G108国道一侧35±5m范围
	4a类
	70
	55
	

	其他区域
	3类
	65
	55
	

	保护目标
	2类
	60
	50
	




	污
染
物
排
放
标
准
	施工期：
项目租用昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司部分生产车间及办公楼，而且项目已经建成投产，不进行项目施工。故不设施工期污染物排放标准。
运营期：
（1）废水
项目无生产废水产生。
食堂含油废水经油水分离器处理后，与其他办公生活废水一起经化粪池处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（表1）A等级标准。排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。
表4-4 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)A等级 单位：mg/L
	标准类
	pH值
	CODCr
	SS
	BOD5
	动植物油
	NH3-N
	磷酸盐

	GB/T31962-2015表1A级
	6～9
	500
	400
	350
	100
	45
	8


（2）废气
项目无组织排放粉尘（无组织）、焊接烟尘（无组织）、喷塑粉尘（有组织）执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297—1996)表2级排放标准和无组织排放监控限值要求。由于本项目排气筒高度为25m，处于20m和30m两个高度之间，采用内插法进行确定其最高允许排放速率：


Q—某排气筒最高允许排放速率
Qa—比某排气筒低的列表限值中的最大值
Qa+1—比某排气筒高的列表限值中的最大值
h—某排气筒的几何高度
ha—比某排气排气筒低列表高度中的最大值
ha+1—比某排气排气筒高列表高度中的最大值
本项目废气污染物排放标准见表4-5。
 表4-5 大气污染物排放标准 (GB16297—1996)     
	污染物
	最高允许排放浓度
	最高允许排放速率
	无组织排放监控浓度限值
	备注

	
	
	排气筒高度
	二级
	
	

	颗粒物
	120mg/m3
	25m
	14.45kg/h
	1.0 mg/m3

	无组织排放粉尘（无组织）、焊接烟尘（无组织）、喷塑粉尘（有组织）


因GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及云南省地方标准未对VOCs排放标准作出明确规定，故本环评参照四川省地方标准中的DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表5其他无组织排放标准，标准值详见表4-6。
表4-6  四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准
	污染物项目
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	
	石油制造
	其他

	VOCs
	3.0
	2.0



本项目厨房设有1个灶头，属小型规模，厨房油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模限值，具体标准限值见表4-7。
表4-7  油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率
	规模
	小型

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设备最低去除效率（%）
	60



（3）噪声
噪声执行东侧临G108国道一侧35±5米内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）4类标准，其余侧执行3类标准，具体见表4-7。
表4-7工业企业厂界环境噪声排放标准
	时    段
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	3类标准
	65
	55

	4类标准
	70
	55


（4）固体废弃物
项目区产生办公生活垃圾执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。
项目产生的危险废物贮存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求。
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	建议总量控制指标：
废水:项目废水依托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司化粪池预处理后排入园区污水污水处理厂，废水量：456t/a；CODCr：0.16t/a；BOD5：00.14t/a；氨氮：0.009t/a。本项目不在设置总量控制指标。
废气：颗粒物：0.021286t/a。VOCs：0.00042t/a
固废：固体废物处置率：100%。
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	一、施工期
本项目租用昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司部分生产车及办公楼（已经建成），不进行施工建设，仅对设备进行安装，故对施工期进行回顾性分析。
施工期产生的污染物主要为废水、废气、噪声和固废。
1、废水
项目施工期人员为5人，均为附近的村民，不在项目区食宿，生产的废水仅为洗手废水，评价按每人每天15L计算，则用水量0.075m3/d，废水量按用水量80%计算，则废水量为0.06m3/d，废水同昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司的废水处理。
2、废气
施工期运输车辆燃油将释放NO2、CO等燃油烟气，直接以无组织排放。
3、噪声
项目施工期的噪声主要来自于车辆运输和人员产生的噪声，其噪声源强为70-85dB(A)，项目主要通过优化施工方案，合理安排施工时间，优化施工车辆的进出场地路径及高噪设备夜间不施工等措施来减轻其产生量。其施工期较短，噪声的影响随着施工期的结束而结束。
4、固废
施工期产生的固废主要为设备的包装材料及施工人员的生活垃圾。废包装材料的量为0.1t/a，收集后外售给废品收购站；产生的生活垃圾量按0.1kg/人·d，则生活垃圾产生量为0.5kg/d，同昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司的生活垃圾一起处理。
综上村民施工期产生的废水、噪声、固体废物均采取了合理的处置方式。并且一期工程施工期产生的影响已随施工期的结束而消除。
二、运营期
（一）运营期工艺流程
项目年产消防排烟柜式风机1万台、 消防轴流风机1万台、排烟防火阀10万台、防火阀20万台根据生产产品工艺流程的不同，将工艺流程分为：
（1） 防火阀生产工艺


图5-1  排烟防火阀、防火阀生产工艺流程
工艺流程说明：
①阀体生产
外购镀锌钢板通过剪板机进行下料切割成需要的形状和规格，然后在折弯机上进行折弯。此环节主要产生的污染物为废钢材边角料（S1）、噪声（N）和切割粉尘（G1）。
②U型槽生产
镀锌钢板同样先通过下料切割，切割成需要的大小和形状，然后在冲床和钻床上进行冲孔，在成型机上进行成型。此环节主要产生的污染物为废钢材边角料（S1）、噪声（N）和切割粉尘（G1）。
③叶片、叶片轴生产
叶片采用镀锌板下料切割、然后折弯成型，叶片轴采用圆钢进行下料切割，然后将两者焊接在一起。此环节产生的主要污染物为为废钢材边角料（S1）、焊渣（S2）、噪声（N）、切割粉尘（G1）和焊接烟尘（G2）。
④组装
将阀体外壳和叶片、U型槽通过焊接或者螺钉螺帽组装在一起。此环节产生的主要污染物为焊渣（S2）、噪声（N）和焊接烟尘（G2）。
⑤喷塑
将底座及外壳放置在封闭的喷塑间内，人工采用静电喷涂的方法对其进行喷塑处理。该工艺过程产生的污染物为喷塑粉尘（G3）。
⑥固化
将喷涂好的工件推入封闭的固化室，使用电加热到140℃，持续加热40min，使喷在工件上的塑粉固化。该工艺过程中产生的主要污染物为挥发性有机物（G4）。
⑦执行机构安装
将外购的执行机构安装在阀门上。
⑩试机、检验
试机20分钟，确定风机运行正常，对外观进行例行检查。此环节产生的主要污染物为不合格产品（S1）和噪声（N）。
⑪包装
将成品包装好之后，暂存成品库，等待客户运走。此环节产生的主要污染物为废包装材料（S3）。
（2） 轴流风机生产工艺


图5-2  轴流风机生产工艺流程
工艺流程说明：
①外壳生产
外购的普通钢板原料通过剪板机进行下料切割，切割成需要的形状和规格，然后在卷边机上进行滚圆加工。外壳生产主要产生的污染物为废钢材边角料（S1）、噪声（N）和切割粉尘（G1）。
②底座生产
底座生产采用普通钢板，同样先通过下料切割，切割成需要的大小和形状，然后在冲床和钻床上进行冲孔，最后进行底座组装。底座生产主要产生的污染物为废钢材边角料（S1）、焊渣（S2）、噪声（N）、切割粉尘（G1）和焊接烟尘（G2）。
③外壳、底座组装
首先将外壳和底座组装在一起，组装主要是通过焊接或者螺钉螺帽的方式进行固定。此环节产生的主要污染物焊接烟尘（G2）、焊渣（S2）和噪声（N）。
④电机支架生产
外购的冷板同样先通过下料切割，切割成需要的大小和形状。然后组装。此环节产生的主要污染物为废钢材边角料（S1）、焊渣（S2）、噪声（N）、切割粉尘（G1）和焊接烟尘（G2）。
⑤法兰、电机支架组装
使用焊机对电机支架、法兰进行组装，此环节产生的主要污染物为废焊渣（S2）、噪声（N）和焊接烟尘（G2）。
⑥电机、叶轮安装
将外购的电机安装在底座相应位置上，将叶轮安装在相应位置上。
⑦喷塑
将底座及外壳放置在封闭的喷塑间内，人工采用静电喷涂的方法对其进行喷塑处理。该工艺过程产生的污染物为喷塑粉尘（G3）。
⑧固化
将喷涂好的工件推入封闭的固化室，使用电加热到140℃，持续加热40min，使喷在工件上的塑粉固化。该工艺过程中产生的主要污染物为挥发性有机物（G4）。
⑨电路安装
将外购的电线安装在风机体上。此环节产生的主要污染物为废电线（S1）等。
⑩试机、检验
试机20分钟，确定风机运行正常，对外观进行例行检查。此环节产生的主要污染物为不合格产品（S1）和噪声（N）。
⑪包装
将成风机包装好之后，暂存成品库，等待客户运走。此环节产生的主要污染物为废包装材料（S3）。
（3） 柜式风机工艺


图5-3  柜式风机生产工艺流程 
工艺流程说明：
①外壳生产
外购的镀锌铁皮原料通过剪板机进行下料切割，切割成需要的形状和规格，然后在折弯机上折弯成需要的形状。外壳生产主要产生的污染物为废钢材边角料（S1）、噪声（N）和切割粉尘（G1）。
②底座生产
底座生产采用角钢，同样先通过下料切割，切割成需要的大小和形状，然后在冲床和钻床上进行冲孔，最后进行底座组装。底座生产主要产生的污染物为废钢材边角料（S1）、焊渣（S2）、噪声（N）、切割粉尘（G1）和焊接烟尘（G2）。
③喷塑
将底座及外壳放置在封闭的喷塑间内，人工采用静电喷涂的方法对其进行喷塑处理。该工艺过程产生的污染物为喷塑粉尘（G3）。
④固化
将喷涂好的工件推入封闭的固化室，使用电加热到140℃，持续加热40min，使喷在工件上的塑粉固化。该工艺过程中产生的主要污染物为挥发性有机物（G4）。
⑤组装
首先将外壳和底座组装在一起，然后将皮带轮、电机、皮带、轴承等配件组装在主体结构件上，组装主要是通过焊接或者螺钉螺帽的方式进行固定。此环节产生的主要污染物为焊接烟尘（G2）、焊渣（S2）和噪声（N）。
⑥电路安装
将外购的电线安装在风机体上。此环节产生的主要污染物为废电线（S1）等。
⑦试机、检验
试机20分钟，确定风机运行正常，对外观进行例行检查。此环节产生的主要污染物为不合格产品（S1）和噪声（N）。
⑧包装
将成风机包装好之后，暂存成品库，等待客户运走。此环节产生的主要污染物为废包装材料（S3）。
（4）喷塑工序细化流程


图5-4  喷塑工序细化流程
喷塑工序详解：
粉末在供粉器中与空气混合后被送入喷粉枪，将高压静电发生器产生的高压接到喷粉枪前端，粉末在喷粉枪的内部或出口处被带上电荷，在空气和静电力的共同作用下，粉末粒子定向喷涂到工件表面上。
（5）固化工艺
在喷塑加工完成后，将工件推入封闭的固化室，使用电加热到140℃，加热时间为40分钟，使喷在工件上的塑粉固化；开炉取出工件冷却到常温。
（6）过滤的原理
本项目使用喷塑系统自带过滤筒除尘器（由离心风机、滤筒过滤室、集尘抽屉、脉冲阀自动反吹系统、电控装置组成）。其过滤原理为：粉尘通过过滤筒除尘器产生的负压由管道进入腔体，流速变慢使大颗粒直径的粉尘落下来，含微细粉尘的气流进入净化室内，粉尘的的过滤分离在净化室内通过滤筒的分离作用完成，粉尘则被阻拦在其表面上，净化后的空气经风机排出，当被阻拦的粉尘在滤芯表面不断沉积时，定时开启脉冲清灰系统清理滤芯。
（二）、主要污染工序
1、废水
根据现场勘查，项目为金属制造业，无生产废水产生。
（1）食堂废水
项目员工共29人，均不在项目区内住宿。食堂提供早、中、晚三餐，年工作300天，每天8小时。产生的废水主要为办公生活废水。根据建设单位提供资料，本项目办公生活用水量0.6m3/d，180m3/a，废水按用水量的80%计，废水的产生量为0.48m3/d，144m³/a。
（2）员工办公生活用排水
项目员工共29人，均不在项目区内住宿。食堂提供早、中、晚三餐，年工作300天，每天8小时。产生的废水主要为办公生活废水。根据建设单位提供资料，本项目办公生活用水量1.3m3/d，390m3/a，废水按用水量的80%计，废水的产生量为1.04m3/d，312m³/a。
项目给排水情况见表5-1：
表5-1  项目给排水情况一览表  单位：m3/d
	序号
	名称
	新鲜水用量
	排水量

	1
	食堂用水
	0.6
	0.48

	2
	员工办生活用水
	1.3
	1.04

	3
	合计
	1.9
	1.52


项目给排水水量平衡见图5-5：


图5-5 项目水量平衡图（单位：m³/d）
（3）小结
本项目废水产生量为1.52m3/d，0.456万m3/a。
（4）本项目废水处理措施及污染物产排分析
①废水处理措施
本项目实行雨污分流；堂含油废水经1.5m3的油水分离器处理后，与其他办公生活废水一起经化粪池处理后，达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。
表5-2 生活废水经处理前后污染物产排情况表
	污染物名称
	污染物产生浓度（mg/L）
	污染物产生量(t/a)
	污染物排放浓度（mg/L）
	污染物排放量(t/a)
	消减量

	废水量
	0.456万m3/a
	0.456万m3/a
	0万m3/a

	COD
	400
	0.18
	350
	0.16
	0.02t/a

	BOD5
	350
	0.16
	300
	0.14
	0.02t/a

	SS
	300
	0.14
	140
	0.06
	0.08t/a

	动植物油
	200
	0.09
	80
	0.04
	0.05t/a

	NH3-N
	35
	0.02
	20
	0.009
	0.011t/a

	总磷
	8
	0.004
	6
	0.003
	0.001t/a


2、废气
根据项目生产工艺分析，本项目产生的废气分为生产废气和生活废气。生产废气主要为喷塑粉尘（G3）、焊接烟尘（G2）、切割粉尘（G1）、固化时排放的VOCs（G4）；生活废气主要为厨房油烟和汽车尾气。
（1）生产废气
①喷塑粉尘（G3）
项目在生产时，需要进行喷塑，喷塑使用原料为纯聚酯型粉末涂料。根据现场踏勘，喷塑采用人工进行静电喷塑，喷塑过程中会产生少量粉尘。根据建设单位提供的资料，目前喷塑原材料量约1.2t/a，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）中关于金属表面处理加工制造业中喷塑工艺工业粉尘产污系数197.1千克/（吨—粉末涂料），则项目喷塑车间粉尘产生量为0.24t/a，粉尘排放分为通过净化器过滤后无组织排放和直接无组织排放。
A、喷塑粉尘通过净化器过滤后有组织排放部分
通过喷塑系统自带滤筒除尘器进行除尘，其收集效率为90%，则滤筒除尘器收集到粉尘量为0.22t/a（0.37kg/h），产生浓度为185mg/m3，滤筒除尘器除尘效率为90%，则喷塑粉尘的排放量为0.022t/a，喷塑车间年运行300天，每天运行8小时，则喷塑间粉尘的排放速率为0.037kg/h，净化后的废气由风量为2000m3/h的抽风机进行抽排，排放浓度为18.5mg/m3，通过25m排气筒排放。除尘回收装置的回收的0.198t/a粉尘回用。
B、喷塑粉尘直接无组织排放部分
10%的粉尘（0.024t/a）随喷塑间打开排放至厂房内，无组织排放量约为0.024t/a，即0.01kg/h。可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。
②焊接烟尘（G2）
项目生产过程中少量工件需要对缝隙进行焊接，焊接面积较小。项目焊接使用CO2焊机以及电焊机。根据《焊接技术手册》（王文翰主编）以及《焊接车间环境污染及控制技术进展》（孙大光、马小凡主编）中有关资料，氩弧焊、CO2保护焊的产尘量见表5-3。
表5-3  焊接产尘量
	焊接方法
	施焊时每分钟的产尘量（g/min)
	每公斤焊接材料的产尘量（g/kg)

	CO2保护焊
	0.45-0.65
	5-8

	氩弧焊
	0.1-0.2
	2-5


根据建设单位提供的资料，目前焊条、CO2保护焊丝的使用量均为200kg/a，以此推算该项目投入营运后产生焊烟等污染物的情况见表5-4。
表5-4 焊接烟尘产生情况
	污染源
	最大产生量（kg/h)
	年产生量（kg/a)

	
	焊烟
	焊烟

	CO2保护焊
	0.039
	1.6

	氩弧焊
	0.012
	1

	合计
	0.051
	2.6


本项目焊接方式为CO2保护焊和氩弧焊，焊接工序均在车间内进行。根据计算，本项目生产车间焊接烟尘产生量为2.6kg/a，采取整改措施后（新增2台移动式焊接烟尘净化器），类比同类项目，焊接烟尘净化器，收集效率60%，除尘效率90%，处理后的焊接烟尘排放量为0.0012t/a，排放速率为0.002kg/h（年工作300天，每天工作8h），未处理的焊接烟尘量为0.001t/a，则车间内无组织排放的焊接烟尘量为0.0022，排放速率为0.004kg/h（年工作300天，每天工作8h），焊接烟尘在车间内呈无组织排放后，再通过车间门窗排出室外。
③切割、打磨粉尘（G1）
钢材等原料在切割的过程中由于金属熔化与高速气体碰撞产生粉尘，其主要成分为金属及金属氧化物粉尘。类比同类项目，切割、打磨粉尘产生量约占切割原料的0.02%，根据建设单位提供的资料，目前项目需要切割的原料用量为100t/a，切割粉尘产生量为0.02t/a。切割粉尘主要成分为金属及金属氧化物颗粒，质量较大，在车间自然沉降率较高。85%的切割颗粒物（0.017t/a）在厂房内自然沉降，15%（0.3kg/a）的较细小的粉末尘无组织排放；
④VOCs（G4）
喷塑固化使用的热源为电能，喷塑粉末固化过程中会产生少量挥发性有机物。挥发性有机物其成分主要为VOCs。项目用的塑粉为环氧聚酯型粉末涂料，环氧聚酯型粉末涂料为无毒产品，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）的资料显示，在无控制措施时，VOCS的排放量为原料的0.035%。类比分析，本项目正常生产情况下，VOCS产生量约为0.00042t/a。固化车间年运行300天，每天运行2小时。则VOCs的产生速率为0.0007kg/h。
（2）生活废气
①食堂油烟
 厨房油烟为食用油加热裂解产物，项目工作人员有29人，人均食用油日用量约30g/（人·d），一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本报告按经验数值3%核算，每天的平均热加工时间为5h，根据现场踏勘，食堂已委托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司安装了经中国环保协会认证的油烟净化器安装油烟净化设备（JCW油烟净化器，规格为D4A）（安装合同及资质见“附件7”）并经屋顶排气筒排出。油烟净化器净化效率60%，风机风量为4000m3/h，油烟产生量约为0.026kg/d，0.008t/a，1.3mg/m3；油烟排放量为0.01kg/d，0.003t/a，0.5mg/m3。
②汽车尾气
车辆进出项目区排放的汽车尾气，主要有害成份是CO、HC、颗粒物和氮氧化合物NOx。尾气排放量不大且相对分散，汽车废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，呈无组织排放。
（3）小结
表5-5 大气污染物产排情况
	污染物
	产生量t/a
	处置措施
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度
mg/m3
	最高允许排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率kg/h
	达标情况

	有组织废气
	喷塑粉尘
	0.22
	自带滤筒除尘器
	0.022
	0.037
	18.5
	120
	14.45
	达标

	
	食堂油烟
	0.008
	油烟净化器
	0.003
	/
	0.5
	2.0
	/
	达标

	污染物
	产生量t/a
	处置措施
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度
mg/m3
	无组织排放监控浓度限值mg/m3
	达标情况

	无组织废气
	喷塑粉尘
	0.024
	自然扩散
	0.0072
	0.003
	/
	1.0
	达标

	
	焊接烟尘
	0.0026
	
	0.0022
	0.004
	/
	
	达标

	
	切割、打磨粉尘
	0.02
	
	0.003
	0.0005
	/
	
	达标

	
	VOCS
	0.00042
	
	0.00042
	0.0007
	/
	2.0
	达标


综上，外排废气能满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2 标准、DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表5其他无组织排放标准和GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模限值。
3、噪声
项目产生的噪声主要来源于切割机、剪板机、冲床、折弯机等生产设备运行时产生的噪声，噪声源强为70-100dB(A)，项目主要噪声设备噪声源强见表5-6。
表5-6  主要设备噪声源强
	序号
	生产区域
	名称
	噪声源强
	噪声叠加值

	1
	下料区
	剪板机
	80-90dB(A)
	101.67dB(A)

	2
	
	折弯机
	75-85 dB(A)
	

	3
	
	冲床
	90-100dB(A)
	

	4
	
	钻床
	90-95dB(A)
	

	5
	
	弹片成型机
	75-80dB(A)
	

	6
	
	阀门成型机
	75-80dB(A)
	

	7
	柜式风机区
	CO2保护焊机
	75-80 dB(A)
	87.13dB(A)

	8
	
	辘骨机
	70-85dB(A)
	

	9
	
	阀门成型机
	75-80dB(A
	

	10
	轴流风机区
	电焊机
	75-80 dB(A)
	96.4dB(A)

	11
	
	CO2保护焊机
	75-80 dB(A)
	

	12
	
	等离子切割机
	80-90dB(A)
	

	14
	
	辘骨机
	70-85dB(A)
	

	15
	防火阀区
	CO2保护焊机
	75-80 dB(A
	86.19dB(A)

	16
	
	折弯机
	75-85 dB(A)
	

	17
	铝合金区
	切割机
	80-90dB(A)
	101.54dB(A)

	18
	
	台钻
	90-95dB(A)
	

	19
	
	冲床
	90-100dB(A)
	

	20
	
	氩氟焊机
	75-80 dB(A)
	

	21
	检验区
	平衡仪
	80-90dB(A)
	90dB(A)

	22
	预处理区
	冲剪机
	80-90dB(A)
	94.77dB(A)

	23
	
	切割机
	80-90dB(A)
	

	24
	
	等离子切割机
	80-90dB(A)
	


4、固废
本项目产生的固废包括生活固废、一般固废和危险废物。
（1）生活固废
本项目运营过程成产生的生活固废主要为生活垃圾和食堂泔水。
①生活垃圾
本项目劳动定员29人，垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为14.5kg/d，项目年生产300d，垃圾年产量为4.35t/a。项目生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运。
②食堂泔水
食堂泔水和产生量按0.2kg/人·d计，员工共29人，产生量为5.8kg/d、，1.74t/a，经泔水桶收集后，交由有资质的单位清运处置；
（2）一般固废
根据工程分析，项目营运期主要产生的一般固体废弃物主要有废钢材边角料和不合格产品（S1）、焊渣（S2）、包装材料（S3）、废气处理装置收集的粉尘（S4）、滤筒除尘器定期更换的废滤芯（S5）和废棉纱、棉布、手套等（S6）。
①废钢材边角料和不合格产品（S1）
废弃不锈钢及其他废料，约占所用原料使用量的1%，项目原料年用量为100t，则生产废料产生量为1t/a，废料出售给废品回收公司。产生的不合格产品，其中可回收利用重新加工的回收用于生产；不能回收的卖给废品回收站回收处理，不能回收于生产的不合格产品产生量约为0.05t/a。
②焊渣（S2）
本项目焊接工序产生的焊渣按焊丝、焊条总用量（200kg/a）的1%计，则焊渣产生量共计0.002t/a，集中收集后外售。
③包装材料（S3）
封边、原辅材料包装、成品包装过程中产生少量的废包装材料，主要为废包装袋及纸箱等。废包装材料年产生量约为0.5t/a，集中收集后外售。
④喷塑间废气处理装置收集的粉尘（S4）
喷塑过滤筒除尘器收集的塑粉约191.5812kg/a，进行生产回用。因环氧聚酯粉末涂料的厚度有60-80μm，对于未覆膜的粉末经布袋除尘器回收之后可重新参与喷涂进行生产回用。
⑤滤筒除尘器定期更换的废滤芯（S5）
根据建设单位介绍，更换下来的废滤芯为0.01t/a，由厂家更换并直接回收，不在项目区存放。
⑥废棉纱、棉布、手套等
采用擦拭的方式清除设备表面油污、废屑等。此过程中产生的含油手套、含油棉布和棉纱约0.01t/a，按照《国家危险废物名录》（2016年），含油手套、含油手套、含油棉布和棉纱等属于危险废物豁免清单中900-041-49类，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾一并处理。
（3）危险废物
本项目生产加工使用的切割机等设备需定期进行润滑油的更换，会产生少量废润滑，产生量约为0.1t/a；设备在进行打磨等过程中，会使用到液压油，会产生少量废液压油，产生量约为0.1t/a；根据《国家危险废物名录》2016版，废润滑油属（HW08，900-217-08）危险废弃物；根据《国家危险废物名录》2016版，废废矿物油属（HW08，900-200-08）危险废弃物。本环评要求危险废物防治措施应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设危废暂存间。危废暂存间进行地面防渗，并设专人管理以及做好废机油暂存台账，废机油委托有危废处理资质的单位处置。
（4）项目固体废物产排情况
表5-7 项目固体废物产排情况一览表
	序号
	类别
	产生量（t/a）
	处置方式及处理情况

	1
	生活固废
	生活垃圾
	4.35
	委托环卫清运

	2
	
	厨房泔水
	1.74
	泔水收集桶收集后委托资质单位收购

	3
	一般固废
	废钢材边角料和不合格产品
	1.05
	分类收集后外售

	4
	
	焊渣
	0.002
	

	5
	
	废包装材料
	0.5
	

	6
	
	喷塑间废气处理装置收集的粉尘
	0.191
	回用于生产

	7
	
	滤筒除尘器定期更换的废滤芯
	0.01
	厂家更换并直接回收，不在项目区存放。

	8
	
	废棉纱、棉布、手套等
	0.01
	委托环卫清运

	9
	危险废物
	废润滑油（HW08，900-217-08）
	0.1
	收集后委托资质单位清运

	
	
	废液压油（HW08，900-200-08）
	0.1
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	 内容
类型
	排放源
	污染物
名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	大气污染物
	施工期
	/
	/
	/
	/
	/

	
	运营期
	厂房
	无组织废气
	喷塑粉尘
	/
	0.024t/a
	/
	0.0072t/a

	
	
	
	
	焊接烟尘
	/
	0.0026t/a
	/
	0.0022t/a

	
	
	
	
	切割、打磨粉尘
	/
	0.02t/a
	/
	0.003t/a

	
	
	
	
	VOCS
	/
	0.00042t/a
	/
	0.00042t/a

	
	
	
	有组织废气
	喷塑粉尘
	185mg/m3
	0.22t/a
	18.5mg/m3
	0.022t/a

	
	
	生活
	食堂油烟
	/
	0.008t/a
	0.5mg/m3
	0.003t/a

	
	
	
	汽车尾气
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	水污染物
	施工期
	/
	/
	/
	
	/
	

	
	运营期
	生活污水
	废水量
	0.456万m3/a
	0.456万m3/a

	
	
	
	COD
	400（mg/L）
	0.18t/a
	350（mg/L）
	0.16t/a

	
	
	
	BOD5
	350（mg/L）
	0.16t/a
	300（mg/L）
	0.14t/a

	
	
	
	SS
	300（mg/L）
	0.14t/a
	140（mg/L）
	0.06t/a

	
	
	
	动植物油
	200（mg/L）
	0.09t/a
	80（mg/L）
	0.04t/a

	
	
	
	NH3-N
	35（mg/L）
	0.02t/a
	20（mg/L）
	0.009t/a

	
	
	
	总磷
	8（mg/L）
	0.004t/a
	6（mg/L）
	0.003t/a

	固固体污染物
	施工期
	/
	/
	/
	/

	
	运营期
	员工生活
	生活垃圾
	14.5kg/d，4.35t/a
	统一收集后委托环卫部门清运

	
	
	
	泔水
	1.74t/a
	交由有资质的单位清运处置

	
	
	危险废物
	废润滑油
	0.1 t/a
	暂存于危废暂存间，委托有资质的单位回收

	
	
	
	废液压油
	0.1t/a
	

	
	
	生产固废
	废钢材边角料和不合格产品
	1.05t/a
	分类收集后外售

	
	
	
	焊渣
	0.002t/a
	

	
	
	
	废包装材料
	0.5t/a
	

	
	
	
	喷塑间废气处理装置收集的粉尘
	0.191t/a
	回用于生产

	
	
	
	滤筒除尘器定期更换的废滤芯
	0.01t/a
	厂家更换并直接回收，不在项目区存放。

	
	
	
	废棉纱、棉布、手套等
	0.01t/a
	委托环卫清运

	噪声
	施工期
	/
	/
	/
	/

	
	运营期
	设备
	噪声
	70-100dB(A)
	达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3、4类标准

	主要生态影响：
项目所在区域为工业园区，周边主要为人工建设的水泥道路、建筑物和绿化植被等。项目租用其他项目已经建好厂房及办公楼。项目区域内分布的植物主要为人工经济林及绿化树木，生物多样性较差，生态系统自身调节能力较弱，生物多样性单一。
项目针对其所产生的“三废”及噪声采取了相应的、合理的污染防治措施，各种污染物均可实现达标排放。
综上所述，项目对区域生态环境的负面影响较小，项目所造成的生态影响是可以接受的。
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	一、产业政策符合性分析
 本项目机械设备生产项目根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》：项目未在鼓励类、限制类和淘汰类之列，且符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》，所以本项目为允许类项目。
 另外项目已于2016年7月18日取得富民县发展和改革局出具的投资项目备案证（富发改企业备案[2016]0024号）。
综上所述，项目的建设符合国家、云南省现行的产业发展政策。
二、项目规划符合性分析
[bookmark: _Toc461954625]（1）与《昆明市富民县总体规划修编（2009-2025）》的相符性分析
根据《昆明市富民县总体规划修编（2009-2025）》，本项目建设符合“对资源依托型、环境有一定污染的企业，逐步向富民县工业园区（北营）集中发展”的总体规划要求。
因此从总体上来说，项目的建设与城市总体规划不矛盾。
（2） [bookmark: _Toc461954626]与《昆明富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》的相符性分析
项目所在哨箐机械加工园属于“白石岩——大白坡片区”哨菁组团，规划主要进行装备制造、精细化工。项目主要通风设备加工生产，属于机械加工，符合园区的规划要求（见附图6）。同时根据富民县工业园区管委会招商服务局出具证明（见附件3），同意项目入园。本项目选址符合《昆明富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》要求。
（3）与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查小组意见的相符性分析
根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查小组意见，规划区域水环境容量、土地资源制约比较突出，规划实施中应重点关注的与本项目有关的问题以及本项目符合情况如下表。
表7-1  本项目与审查小组意见相符情况对照表
	序号
	审查小组意见重点关注的与本项目有关问题
	本项目情况
	符合性

	1
	入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应不低于80%，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用
	本项目无生产废水产生
	不冲突

	2
	规划应进一步优化调整各片区产业定位和布局，每个片区应以一个主导产业为主，强化产业集聚导向，同时充分考虑各产业间的环境相容性
	项目位于“白石岩——大白坡片区”哨菁组团，项目主要通风设备加工生产，属于装备制造，与片区功能相符，周边企业也以机械加工为主，与周边企业相互影响较小，环境相容
	相符

	3
	县城周边的工业组团白石岩-大白坡片区的白石岩组团、环保产业园，大营、茨塘片区的大营组团不宜布局大气污染较重的工业企业，减轻工业污染对县城规划区域的影响
	本项目产生的加工粉尘及挥发性有机物（VOCS）等污染物量较小，不属于以大气污染为主的重污染工业企业，同时以采取废气收集净化等措施，减缓对外环境的影响
	相符

	4
	园区白石岩-大白坡片区部分区域距离螳螂川两岸较近，规划实施过程中，新入驻的企业应符合《昆明市河道管理条例》的相关规定，对于现状不符合的企业，应逐步搬迁或淘汰
	本项目不涉及该区域，少量生活污水排入园区管网
	不冲突

	5
	规划白石岩组团、大营-茨塘片区东元村片段、撒旦片区的西部组团、款庄-东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，企业入驻时，需对区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不影响区域地下水水质
	本项目不涉及该区域
	不冲突

	6
	规划园区的大白坡、环保产业园、食品加工园等组团周边村庄较多，园区应严格环境准入，从源头控制，采用天然气等清洁燃料及能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，减少废气对周围环境的影响，同时严格按照入驻企业的环境防护距离要求，设置足够的环境防护距离，减轻对园区及周边居民的环境影响
	本项目主要使用电能，采取废气收集净化等措施，减缓对外环境的影响，同时设置了50m卫生防护距离
	符合

	7
	加快环保基础设施建设，按照“雨污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合”的原则，根据园区各片区用地规模、开发程度、产业集聚程度及排水情况进行规划建设，采取企业自行处理与园区集中处理相结合的方式，规范设计和建设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、生产污水的收集处理系统和回用系统
	本项目场地已实现“雨污分流”，本项目生活污水通过自行收集入油水分离器及化粪池预处理后，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂
	符合

	8
	加强固体废弃物的管理，按照分散于集中处置相结合的原则，抓紧固废处置场等基础设施的建设，确保入区企业的固体废弃物得到妥善处置。提高固体废弃物综合利用率，实现工业固体废物资源化和减量化
	本项目各类固废及危险废物等，均分类收集，分类由环卫、有资质单位等进行处置或回收处置，处置率100%
	符合


综上，本项目总体而言与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查小组意见相关要求相符。
三、项目选址合理性分析
1、项目选址制约性因素分析
项目位于富民县工业园区哨箐机械加工园内，项目从事通风设备加工生产。项目所在地块地势较为平坦，项目区地质条件稳定，无不良地质现象。项目所选场址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区，集中式的供水水源地等环境敏感区，评价区域无珍稀动植物分布。富民工业园区管理委员会2016年5月25日出具《富民工业园区管理委员会2016年入园项目第三次选址联席会会议纪要》同意本项目的选址（附件9），会议要求，昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司已建的厂房完善的建设手续验收合格方可投入生产。
2、与周边环境相容性分析
项目东临G108国道，隔108国道为山地；东北面252m处有哨菁湾子的散户，北面与昆明云朗硬质合成技术有限公司相邻（生产烟草公司卷烟专用的机械配件），134m处为云南晨鑫机械制造有限公司（生产机械零部件），237m云南九州通讯器材有限公司（生产电力通讯铁塔）和立邦涂料厂（生产涂料），项目西北面154m处为云南京云消防通风设备由公司，210m处为富民文楚植保农机厂（生产电动喷雾器零件等），256m处为云南德众内燃机零部件制造有限公司（生产机械零部件）；项目西面为林地；项目南面为空地，173m处为在建厂房；东南面142m处有哨菁村散户。周边基本为工业企业，且均为机械加工业，对本项目的建设影响较小；周边也无对环境空气、噪声影响敏感的生产企业，本项目对外环境影响较小。因此，项目与周边环境是相容的。
综上所述，从环境保护的角度分析，项目选址合理。
四、布局环境合理性分析
项目租用昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司部分生产车间及办公楼，项目占地面积为2777.7m2，昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司根据场地实际情况因地制宜地进行功能分区。办公楼和宿舍楼设置在项目区东面临G108国道一侧，生产车间设置在项目西面。厂区道路与G108国道相连接，项目生产厂房内各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原料、产品的运输。
喷塑粉尘排放口位于生产车间的西侧，项目区办公楼与宿舍楼位于排气口的侧风方向，可最大限度的减少喷塑粉尘对办公楼产生影响。油烟排气口位于G108国道，不朝向办公楼，对办公人员影响不大。依托化粪池位于办公楼北侧，且为地埋式，不会对员工产生影响。
综上所述，本项目厂区布局合理、物流顺畅，卫生条件和交通等均满足企业需要及行业要求，并根据附近居民点情况优化厂房内车间布置，尽最大可能降低了噪声对保护目标的影响，平面布置合理可行的。
五、环境影响分析
1、施工期环境影响
本项目租用昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司部分生产车及办公楼（已经建成），不进行施工建设，仅对设备进行安装，故对施工期进行回顾性分析。
施工期产生的污染物主要为废水、废气、噪声和固废。
（1）废水
项目施工期人员为5人，均为附近的村民，不在项目区食宿，生产的废水仅为洗手废水，评价按每人每天15L计算，则用水量0.075m3/d，废水量按用水量80%计算，则废水量为0.06m3/d，废水同昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司的废水处理。
（2）废气
施工期运输车辆燃油将释放NO2、CO等燃油烟气，直接以无组织排放。
（3）噪声
项目施工期的噪声主要来自于车辆运输和人员产生的噪声，其噪声源强为70-85dB(A)，项目主要通过优化施工方案，合理安排施工时间，优化施工车辆的进出场地路径及高噪设备夜间不施工等措施来减轻其产生量。其施工期较短，噪声的影响随着施工期的结束而结束。
（4）固废
施工期产生的固废主要为设备的包装材料及施工人员的生活垃圾。废包装材料的量为0.1t/a，收集后外售给废品收购站；产生的生活垃圾量按0.1kg/人·d，则生活垃圾产生量为0.5kg/d，同昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司的生活垃圾一起处理。
综上村民施工期产生的废水、噪声、固体废物均采取了合理的处置方式。并且一期工程施工期产生的影响已随施工期的结束而消除。
2、运营期环境影响分析
（一）水环境影响分析
1）污水处理现状
项目废水的产生量为1.52m3/d，0.456万m³/a。根据现场踏勘，本项目实行雨污分流；堂含油废水经1.5m3的油水分离器处理后，与其他办公生活废水一起经化粪池处理后，达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。
2）依托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司化粪池可行性分析
①昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司废水处理设施配置情况
项目废水依托新昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司化粪池处理，根据建设单位提供的资料，昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司办公楼北侧有一个4m3的化粪池，排入排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。
②昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司废水排放情况
根据昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司《厨房、环保设备生产项目环境影响报告表》其废水量为0.42m3/d，126t/a（目前只有一期工程）。
③本项目废水排放情况
根据工程分析，本项目外排废水主要为生活废水，废水外排量为1.52m3/d。
④小结
现办公楼北侧的化粪池接收的总废水量为1.94m3/d。
⑤本项目昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司可行性
综上，办公楼北侧的化粪池接收废水外排总量为1.94 m3/d，化粪池容积为4m3，因此本项目区废水依托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司处理可行。
⑥项目废水进入园区可行性分析
A、富民工业园区哨箐机械加工园废水处理厂概况
富民工业园区哨箐机械加工园废水处理工程位于富民县永定镇大三竜村与坤宏泰电力工程有限公司交界处，中心地理位置坐标为东经 102°28′41.86″、北纬 25°6′.01″。于2017年12月18日取得昆明市环境保护局关于对《富民工业园区哨箐机械加工园废水处理工程环境影响报告书》的批复（昆环保富[2017]359号），现已经投入使用。
富民工业园区哨箐机械加工园废水处理厂处理规模 500m3/d，污水处理工艺采用一体化 MBR 工艺。污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入螳螂川。
B、项目废水进入富民工业园区哨箐机械加工园废水处理厂可行性分析
本项目废水主要为生活污水，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N和总磷。废水经化粪池预处理后，废水水质可达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准，同时本项目最大外排废水量为1.52m3/d，仅占富民工业园区哨箐机械加工园废水污水处理厂处理能力的0.304%，故本项目的污水排入富民工业园区哨箐机械加工园废水处理厂，从水质和水量分析都不会对富民工业园区哨箐机械加工园废水处理厂造成不利影响，本项目污水进入富民工业园区哨箐机械加工园废水污水处理厂处理是可靠可行的。
3）油水分离器的处理效果分析
根据工程分析，食堂废水量0.48m3/d，144t/a，根据建设单位提供的资料，油水分离器容积为1.5m3。可满足含油废水的处理量及处理效果。本环评要求油水分离器油污应做到定期清掏和做好日常的防护，避免影响油水分离器的处理效果。
综上，整个项目产生的废水都可经相应的处理措施处理后，不外排。因此对地表水影响较小。
（二）大气环境影响分析
根据表五工程分析，本项目产生的废气分为生产废气和生活废气。生产废气主要为喷塑粉尘（G3）、焊接烟尘（G2）、切割粉尘（G1）、固化时排放的挥发性有机物（VOCS）（G4）；生活废气主要为厨房油烟和汽车尾气。
根据分析，本项目有组织废气主要为厨房油烟、喷塑粉尘（G3）和VOCS（G4），无组织废气主要为喷塑粉尘（G3）、焊接烟尘（G2）、切割粉尘（G1）和VOCS（G4）。喷塑粉尘（G3）、焊接烟尘（G2）、切割粉尘（G1）和VOCS（G4）均在生产厂房内产生，因此按一个排放源进行预测。
根据昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司《厨房、环保设备生产项目环境影响报告表》，工程无组织粉尘为：切割、打磨粉尘（0.0018t/a，0.0008kg/h）、焊接烟尘（0.0048t/a，0.002kg/h）；有组织废气为喷塑粉尘（0.011826t/a，0.00657kg/h）。
表7-2  项目大气污染物预测参数
	名称
	产生点
	废气名称
	排放速率kg/h
	废气量
	评价标准
mg /m3
	面源参数

	
	
	
	
	
	
	高度（m）
	长（m）
	宽（m）

	无
组
织
	生产
	切割、打磨粉尘
	0.0005
	/
	0.9
	2
	110
	50

	
	
	焊接粉尘
	0.004
	
	
	
	
	

	
	
	喷塑粉尘
	0.003
	
	
	
	
	

	
	
	VOCS
	0.0007
	
	2.0
	
	
	

	
	金炊旺
	切割、打磨粉尘
	0.0008
	
	0.9
	
	
	

	
	
	焊接粉尘
	0.002
	
	
	
	
	

	名称
	产生点
	废气名称
	排放速率kg/h
	废气量
	评价标准
mg /m3
	排气筒参数

	
	
	
	
	
	
	高度（m）
	直径（m）
	个数

	有
组
织
	生产
	喷塑粉尘
	0.037
	/
	0.45
	25
	0.1
	1


1生产废气环境影响分析
（1）有组织生产废气环境影响分析
①喷塑粉尘环境影响分析
喷塑产生的粉尘采用喷塑室自带的除尘系统处理后经25m高排气筒外排。
②正常工况废气预测及评价
项目区地处地势较平坦地带，本次评价按导则将周围地形取为简单地形。采用HJ2.2－2008推介的SCREEN3模式对喷塑粉尘下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的的占标率，结果见表7-3。
表7-3  有组织废气采用估算模式计算结果表
	序号
	下风向距离（m）
	粉尘

	
	
	落地浓度
	浓度占标率（%）
	达标情况

	1
	4（厂界）
	0
	0.00
	达标

	2
	77（东南面哨箐村散户）
	0.0008556
	0.19
	达标

	3
	100
	0.001538
	0.34
	达标

	4
	200
	0.001893
	0.42
	达标

	5
	205（东南面哨箐村散户）
	0.001877
	0.42
	达标

	6
	252（东北面哨箐村散户）
	0.001999
	0.44
	达标

	7
	263
	0.002005
	0.45
	达标

	8
	300
	0.001951
	0.43
	达标

	9
	400
	0.001589
	0.35
	达标

	10
	403（北面公租房）
	0.001586
	0.35
	达标

	11
	500
	0.001638
	0.36
	达标

	12
	600
	0.001532
	0.34
	达标

	13
	700
	0.001377
	0.31
	达标

	14
	800
	0.001219
	0.27
	达标

	15
	900
	0.001077
	0.24
	达标

	16
	1000
	0.0009522
	0.21
	达标

	17
	1100
	0.0008513
	0.19
	达标

	18
	1200
	0.0007659
	0.17
	达标

	19
	1300
	0.000713
	0.16
	达标

	20
	1400
	0.000677
	0.15
	达标

	21
	1500
	0.000642
	0.14
	达标

	22
	1600
	0.0006144
	0.14
	达标

	23
	1700
	0.0006108
	0.14
	达标

	24
	1800
	0.000604
	0.13
	达标

	25
	1900
	0.0005946
	0.13
	达标

	26
	2000
	0.0005835
	0.13
	达标

	27
	2100
	0.0005695
	0.13
	达标

	28
	2200
	0.0005552
	0.12
	达标

	29
	2300
	0.0005408
	0.12
	达标

	30
	2400
	0.0005265
	0.12
	达标

	31
	2500
	0.0005124
	0.11
	达标


表7-4  污染物下风向最大落地浓度
	污染物
	下风向预测最大浓度Cil/（mg/m3）
	最大浓度占标率
Pil/%
	距污染源中心距离
(m)

	粉尘
	0.002005
	0.45
	263


根据表7-3和7-4的预测结果，本项目厂界粉尘地浓度为0mg/m3，占标率分别为0.00%，生产车间粉尘下风向最大落地浓度出现在263m处，浓度为0.002005mg/m3，占标率分别为0.45%；离本项目最近的保护目标为东南面77m的哨菁村散户，其粉尘落地浓度为0.0008556mg/m3，占标率分别为0.19%，排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297—1996)表2中二级标准要求。最大落地浓度处（263m）、最近保护目标浓度贡献值较小，仍能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目排放的粉尘及焊接烟尘经自然扩散后，浓度明显下降，占标率很低。因此，项目产生的废气及其污染物对环境敏感目标和环境空气质量总体影响较小，且下风向最大落地浓度点263m处无敏感目标。
④非正常工况废气预测及评价
假设废气污染物处置措施（滤筒除尘器滤筒长期未更换等）出现故障，导致喷塑粉尘烃去除效率降低至分别为0%的情况进行分析，产排情况见表7-5。
表7-5项目非正常排放大气预测污染物预测参数
	污染物
	非正常排放速率kg/h
	非正常排放浓度
mg/m3
	评价标准mg/m3
	排气筒参数

	
	
	
	
	高度
	内径
	温度

	喷塑粉尘
	0.37
	185
	0.45
	25
	0.1m
	20℃


非正常工况下，各污染物预测结果见下表。	
表7-6 有组织废气采用估算模式计算结果表
	序号
	下风向距离（m）
	粉尘

	
	
	落地浓度
	浓度占标率（%）
	达标情况

	1
	4（厂界）
	0
	0.00
	达标

	2
	77（东南面哨箐村散户）
	0.008556
	1.90
	达标

	3
	100
	0.01538
	3.42
	达标

	4
	200
	0.01893
	4.21
	达标

	5
	205（东南面哨箐村散户）
	0.01877
	4.17
	达标

	6
	252（东北面哨箐村散户）
	0.01999
	4.44
	达标

	7
	263
	0.02005
	4.46
	达标

	8
	300
	0.01951
	4.34
	达标

	9
	400
	0.01589
	3.53
	达标

	10
	403（北面公租房）
	0.01586
	3.52
	达标

	11
	500
	0.01638
	3.64
	达标

	12
	600
	0.01532
	3.40
	达标

	13
	700
	0.01377
	3.06
	达标

	14
	800
	0.01219
	2.71
	达标

	15
	900
	0.01077
	2.39
	达标

	16
	1000
	0.009522
	2.12
	达标

	17
	1100
	0.008513
	1.89
	达标

	18
	1200
	0.007659
	1.70
	达标

	19
	1300
	0.00713
	1.58
	达标

	20
	1400
	0.00677
	1.50
	达标

	21
	1500
	0.00642
	1.43
	达标

	22
	1600
	0.006144
	1.37
	达标

	23
	1700
	0.006108
	1.36
	达标

	24
	1800
	0.00604
	1.34
	达标

	25
	1900
	0.005946
	1.32
	达标

	26
	2000
	0.005835
	1.30
	达标

	27
	2100
	0.005695
	1.27
	达标

	28
	2200
	0.005552
	1.23
	达标

	29
	2300
	0.005408
	1.20
	达标

	30
	2400
	0.005265
	1.17
	达标

	31
	2500
	0.005124
	1.14
	达标


表7-7  污染物下风向最大落地浓度
	污染物
	下风向预测最大浓度Cil/（mg/m3）
	最大浓度占标率
Pil/%
	距污染源中心距离
(m)

	粉尘
	0.02005
	4.46
	263


根据表7-6和表7-7预测结果，在项目废气处理设备出现故障的情况下，喷塑粉尘（颗粒物）排放浓度超过《大气污染物综合排放标准》 (GB16297—1996)表2中二级标准120mg/m3要求，排放速率达标。粉尘最大落地浓度占标率为4.46%，较未发生故障前，增加了10倍。
本环评要求加强建设方加强实验管理，专人负责废气处理措施管理和维护，杜绝出现废气处理措施非正常情况发生。
（2）无组织生产废气环境影响分析
①喷塑粉尘（G3）、焊接烟尘（G2）、切割粉尘（G1）环境影响分析
项目在生产时，需要进行喷塑，喷塑使用原料为纯聚酯型粉末涂料。根据现场踏勘，喷塑采用人工进行静电喷塑，喷塑过程中会产生少量粉尘。产生通过喷塑系统自带滤筒除尘器进行除尘，收集后重复使用，只有少量为无组织排放，且有生产厂房阻隔沉降。
项目生产过程中需对工件进行焊接，产生的少量焊接粉尘；采取整改措施后（新增2台移动式焊接烟尘净化器，收集效率60%，除尘效率90%，处理后焊接烟尘在车间内呈无组织排放后，再通过车间通风系统排出室外。
钢材等原料在切割的过程中由于金属熔化与高速气体碰撞产生粉尘，其主要成分为金属及金属氧化物粉尘。切割粉尘主要成分为金属及金属氧化物颗粒，质量较大，在车间自然沉降率较高。85%的切割颗粒物（0.017t/a）在厂房内自然沉降，15%（0.3kg/a）的较细小的粉末尘无组织排放。
综上本项目无组织粉尘对周边环境影响较小。
②挥发性有机物环境影响分析
喷塑固化使用的热源为电能，喷塑粉末固化过程中会产生少量挥发性有机物。挥发性有机物其成分主要为VOCS。本项目固化间在进行固化时，采用全封闭式密闭，在固化结束打开固化间的门时，VOCS以无组织的形式排放至厂房内，后通过车间的门窗排出室外。对周边环境影响较小。
③废气预测及评价
项目区地处地势较平坦地带，本次评价按导则将周围地形取为简单地形。采用HJ2.2－2008推介的SCREEN3模式对粉尘和VOCS下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的的占标率，结果见表7-8。
表7-8 无组织废气采用估算模式计算结果表
	序号
	下风向距离（m）
	粉尘
	非甲烷总烃

	
	
	落地浓度
	浓度占标率（%）
	达标情况
	落地浓度
	浓度占标率（%）
	达标情况

	1
	4（厂界）
	0.004716
	1.05
	达标
	0.0003205
	0.02
	达标

	2
	77（东南面哨箐村散户）
	0.01179
	2.62
	达标
	0.0008015
	0.04
	达标

	3
	100
	0.0132
	2.93
	达标
	0.0008969
	0.04
	达标

	4
	107
	0.01328
	2.95
	达标
	0.0009024
	0.05
	达标

	5
	200
	0.0101
	2.24
	达标
	0.0006862
	0.03
	达标

	6
	205（东南面哨箐村散户）
	0.009926
	2.21
	达标
	0.0006746
	0.03
	达标

	7
	252（东北面哨箐村散户）
	0.008543
	1.90
	达标
	0.0005806
	0.03
	达标

	8
	300
	0.007455
	1.66
	达标
	0.0005066
	0.03
	达标

	9
	400
	0.0057
	1.27
	达标
	0.0003874
	0.02
	达标

	10
	403（北面公租房）
	0.005655
	1.26
	达标
	0.0003843
	0.02
	达标

	11
	500
	0.004435
	0.99
	达标
	0.0003014
	0.02
	达标

	12
	600
	0.003521
	0.78
	达标
	0.0002393
	0.01
	达标

	13
	700
	0.002859
	0.64
	达标
	0.0001943
	0.01
	达标

	14
	800
	0.002388
	0.53
	达标
	0.0001623
	0.01
	达标

	15
	900
	0.00203
	0.45
	达标
	0.0001379
	0.01
	达标

	16
	1000
	0.001749
	0.39
	达标
	0.0001189
	0.01
	达标

	17
	1100
	0.001531
	0.34
	达标
	0.000104
	0.01
	达标

	18
	1200
	0.001354
	0.30
	达标
	9.201E-5
	0.00
	达标

	19
	1300
	0.001208
	0.27
	达标
	8.208E-5
	0.00
	达标

	20
	1400
	0.001085
	0.24
	达标
	7.372E-5
	0.00
	达标

	21
	1500
	0.0009817
	0.22
	达标
	6.672E-5
	0.00
	达标

	22
	1600
	0.0008931
	0.20
	达标
	6.069E-5
	0.00
	达标

	23
	1700
	0.0008166
	0.18
	达标
	5.549E-5
	0.00
	达标

	24
	1800
	0.0007506
	0.17
	达标
	5.101E-5
	0.00
	达标

	25
	1900
	0.0006932
	0.15
	达标
	4.711E-5
	0.00
	达标

	26
	2000
	0.0006427
	0.14
	达标
	4.368E-5
	0.00
	达标

	27
	2100
	0.0005994
	0.13
	达标
	4.074E-5
	0.00
	达标

	28
	2200
	0.0005612
	0.12
	达标
	3.814E-5
	0.00
	达标

	29
	2300
	0.000527
	0.12
	达标
	3.582E-5
	0.00
	达标

	30
	2400
	0.0004963
	0.11
	达标
	3.373E-5
	0.00
	达标

	31
	2500
	0.0004685
	0.10
	达标
	3.184E-5
	0.00
	达标


表7-9  污染物下风向最大落地浓度
	污染物
	下风向预测最大浓度Cil/（mg/m3）
	最大浓度占标率
Pil/%
	距污染源中心距离
(m)

	粉尘
	0.01328
	2.95
	107

	VOCS
	0.0009024
	0.05
	


根据表7-8和7-9的预测结果，本项目厂界粉尘和VOCS落地浓度分别为0.004716mg/m3、0.0003205mg/m3，占标率分别为1.05%、0.02%，生产车间粉尘和VOCS下风向最大落地浓度出现在107m处，浓度分别为0.01328mg/m3、0.0009024mg/m3，占标率分别为2.95%、0.05%；离本项目最近的保护目标为东南面77m的哨菁村散户，其粉尘和VOCS落地浓度分别为0.01179mg/m3、0.0008015mg/m3，占标率分别为2.62%、0.04%，厂界浓度能满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297—1996)表2中无组织排放监控值要求。最大落地浓度处（107m）、最近保护目标浓度贡献值较小，仍能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目排放的粉尘及焊接烟尘经自然扩散后，浓度明显下降，占标率很低。因此，项目产生的废气及其污染物对环境敏感目标和环境空气质量总体影响较小。
根据预测，VOC产生量较小，经预测可以达到DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表5其他无组织排放标准，本环评不再考虑针对VOC进行收集处理。
④大气防护距离
根据HJ2.2－2008《环境影响评价技术导则－大气环境》，本评价采用HJ2.2－2008推荐的国家环保部环境评估中心重点试验室发布的大气环境防护距离的计算模式进行计算。防护距离的计算以无组织排放源进行计算，计算主要参数和结果输出见表7-10。
表7-10 计算参数
	选取的主要参数
	
计算结果

	污染物kg/h
	标准限值mg/m3
	面源高度m
	面源长度m
	面源度宽m
	

	生产车间
	喷塑粉尘、焊接烟尘和切割及打磨粉尘、金炊旺无组织粉尘
	0.0212
	0.9
	2
	110
	50
	无超标点

	
	VOCS
	0.0007
	2.0
	
	
	
	


从上表可知，粉尘和VOCS无超标点，无需设置大气防护距离。
⑤卫生防护距离
无组织排放卫生防护距离的计算公式：


式中：
Qc---工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg•h-1；
Cm---标准浓度限值，mg/m3；
A，B，C，D---卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，
L---工业企业所需卫生防护距离，m；
r---有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5r=(S/π)0.5；
经采用推荐模式中的卫生环境防护距离模式计算项目粉尘、VOCS无组织排放源的卫生防护距离结果详间图7-1、7-2所示：
[image: 未标题-1]
图7-1   项目粉尘卫生防护距离计算截图
[image: 未标题-1]
图7-2  项目VOCS卫生防护距离计算截图
根据计算结果可知，粉尘和VOCS无组织排放源的卫生防护距离计算值分别为0.319m、0.002m，卫生防护距离均为50m。即厂房外扩50m范围，该范围内不应建设住宅、食品加工等对粉尘、噪声敏感的设施。
2生活废气环境影响分析
①食堂油烟环境影响分析
项目使用电、液化气等清洁能源，污染较小，根据工程分析，建设方拟设置一套小型油烟净化器（风量4000m3/h，处置效率60%）和1根排气筒处理和排放油烟，油烟排放浓度为0.5mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，排气筒排口朝上，油烟排放口距离最近东南面的哨菁村散户大于20m，本项目产生的厨房油烟对周围环境影响较小。
②汽车尾气环境影响分析
车辆进出项目区排放的汽车尾气，主要有害成份是CO、HC、颗粒物和氮氧化合物。本项目设置停车位数量不大，并且车辆进出停车场时为怠速行驶，尾气排放量不大且相对分散，汽车废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，正常情况下，汽车废气对环境空气的影响轻微。
（三）声环境影响分析
项目产生的噪声主要来源于切割机、剪板机、冲床、折弯机等生产设备运行时产生的噪声，噪声源强为70-100dB(A)。项目生产车间内噪声设备较为集中，预测时将各生产区内噪声设备分别简化为一个噪声源进行预测。根据各种设备产生的噪声值大小，将产噪最大的设备位置定为噪声源位置，将所有设备的最大噪声值进行叠加后定为噪声源强。本项目噪声源为点声源。
根据昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司《厨房、环保设备生产项目环境影响报告表》，工程将两个生产车间作为两个点源噪声，一期工程（噪声源1）和二期工程（噪声源2）生产车间设备噪声叠加后的值均为100.93dB(A)。
表7-11  主要设备噪声源强
	序号
	生产区域
	名称
	噪声源强
	噪声叠加值

	1
	下料区
	剪板机
	80-90dB(A)
	101.67dB(A)

	2
	
	折弯机
	75-85 dB(A)
	

	3
	
	冲床
	90-100dB(A)
	

	4
	
	钻床
	90-95dB(A)
	

	5
	
	弹片成型机
	75-80dB(A)
	

	6
	
	阀门成型机
	75-80dB(A)
	

	7
	柜式风机区
	CO2保护焊机
	75-80 dB(A)
	87.13dB(A)

	8
	
	辘骨机
	70-85dB(A)
	

	9
	
	阀门成型机
	75-80dB(A
	

	10
	轴流风机区
	电焊机
	75-80 dB(A)
	96.4dB(A)

	11
	
	CO2保护焊机
	75-80 dB(A)
	

	12
	
	等离子切割机
	80-90dB(A)
	

	14
	
	辘骨机
	70-85dB(A)
	

	15
	防火阀区
	CO2保护焊机
	75-80 dB(A
	86.19dB(A)

	16
	
	折弯机
	75-85 dB(A)
	

	17
	铝合金区
	切割机
	80-90dB(A)
	101.54dB(A)

	18
	
	台钻
	90-95dB(A)
	

	19
	
	冲床
	90-100dB(A)
	

	20
	
	氩氟焊机
	75-80 dB(A)
	

	21
	检验区
	平衡仪
	80-90dB(A)
	90dB(A)

	22
	预处理区
	冲剪机
	80-90dB(A)
	94.77dB(A)

	23
	
	切割机
	80-90dB(A)
	

	24
	
	等离子切割机
	80-90dB(A)
	


各个生产区及昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司两个噪声源距厂界的距离见表7-12。
表7-12  噪声源距离项目四周厂界的距离
	生产区
	距厂界距离（m）
	距敏感点距离（m）

	
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界
	东南侧哨箐村散户

	下料区
	60
	200
	50
	90
	77
	205

	柜式风机区
	60
	220
	50
	80
	77
	210

	轴流风机区
	100
	200
	40
	80
	85
	225

	防火阀区
	95
	220
	35
	40
	80
	215

	铝合金区
	130
	220
	30
	35
	95
	220

	检验区
	155
	220
	20
	35
	100
	225

	预处理区
	100
	180
	45
	70
	65
	185

	噪声源1
	61.6
	115.4
	37.9
	40
	65
	185

	噪声源2
	97
	57.3
	81
	68.1
	254
	170


1）预测方法
根据设备噪声的声源特征和周围环境的特点采用A声级预测方法，根据《环境影响评价技术导则一声环境》 中的数学模型，选用无指向性点声源几何发散衰减模式。
点声源至某一监测点声级理论计算衰减公式：
LA(r)=Lr0-20lg(r/r0)-△L

式中：：预测点声压级，dB(A)；  


 : 距离上的声压级，dB(A)；

      ：预测点距声源距离，m；    


 :距声源测声点距离，m；计算时：取1.0m。
△L---其他衰减因素
影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房与消声器隔音，空气吸收的衰减很少，在200m内近似为0，厂房隔音和距离衰减值为10dB(A)。本项目设备噪声主要经厂房阻隔后排放，项目△L取15dB(A)
 2）噪声影响预测
产生的噪声随距离衰减预测值如表7-13（夜间不运行，故只预测白天噪声贡献值）。
表7-13 厂界噪声预测值  单位：dB（A）
	噪声源
	源强
	厂界
	保护目标

	
	
	厂界东
	厂界南
	厂界西
	厂界北
	东南面哨箐村散户

	下料区
	101.67
	51.11
	40.65
	52.69
	47.59
	48.94
	40.43

	柜式风机区
	87.13
	36.57
	25.28
	38.15
	34.04
	34.4
	25.69

	轴流风机区
	96.4
	41.4
	35.38
	49.36
	43.34
	42.81
	34.36

	防火阀区
	86.19
	31.64
	24.34
	40.31
	39.15
	33.13
	24.54

	铝合金区
	101.54
	44.26
	39.69
	56.2
	55.66
	46.99
	39.69

	检验区
	90
	31.19
	28.15
	48.98
	44.12
	35
	27.96

	预处理区
	94.77
	39.77
	34.66
	46.71
	42.87
	43.51
	34.43

	噪声源1
	100.93
	50.14
	44.69
	54.36
	53.89
	49.67
	40.59

	噪声源2
	100.93
	46.19
	50.77
	47.76
	49.27
	37.83
	41.32

	叠加值
	/
	55.2
	52.37
	60.66
	59.21
	54.42
	47.17

	评价
	标准值
	70
	65
	60

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


根据预测结果，项目所有设备均处于运行状态时，西、北、南侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 3类标准，东侧厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 4类标准，为了减少本项目对外环境的噪声影响，要求合理布置生产设备。项目区声环境保护目标为东南面哨箐村，距离较远，噪声经距离衰减后均能达到2类标准，因此对其影响较小。
（四）固体废物影响分析
本项目产生的固废包括生活固废、一般固废和危险废物。
（1）生活固废物影响分析
生活垃圾的产生量为14.5kg/d，项目年生产300d，垃圾年产量为4.35t/a。统一收集后委托环卫部门清运；食堂泔水产生量为5.8kg/d、，1.74t/a，经泔水桶收集后，交由有资质的单位清运处置；
（2）一般固废影响分析
废弃不锈钢及其他废料，产生量为1t/a，废料出售给废品回收公司。产生的不合格产品，其中可回收利用重新加工的回收用于生产；不能回收的卖给废品回收站回收处理，不能回收于生产的不合格产品产生量约为0.05t/a；则焊渣产生量共计0.002t/a，集中收集后外售；废包装材料年产生量约为0.5t/a，集中收集后外售；喷塑过滤筒除尘器收集的塑粉约191.5812kg/a，进行生产回用。因环氧聚酯粉末涂料的厚度有60-80μm，对于未覆膜的粉末经布袋除尘器回收之后可重新参与喷涂进行生产回用；更换下来的废滤芯为0.01t/a，由厂家更换并直接回收，不在项目区存放；采用擦拭的方式清除设备表面油污、废屑等。此过程中产生的含油手套、含油棉布和棉纱约0.01t/a，按照《国家危险废物名录》（2016年），含油手套、含油手套、含油棉布和棉纱等属于危险废物豁免清单中900-041-49类，全过程不按危险废物管理，与生活垃圾一并处理。
（3）危险废物影响分析
本项目产生少量废润滑油，产生量约为0.1t/a。产生少量废液压油，产生量约为0.1t/a。
项目在厂区设置1个2m2的危废暂存间，项目产生危废为液态，故要求用废油桶就进行收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。危废暂存间的设置要求按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和HJ2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》对危险废物的要求，统一收集，规范贮存。
①危险废物应根据特性分类储存，不得混存或混入一般固废等其他物品。
②危废暂存间设置明显的警示标志。
③暂存间需安装门锁且有专人管理，禁止无关人员进入。认真做好台账记录和危险废物转移联单管理工作。
④对地面进行防渗处理。
[bookmark: _Toc142735927][bookmark: _Toc103649474][bookmark: _Toc205265923][bookmark: _Toc79481684][bookmark: _Toc108595583][bookmark: _Toc241370899]⑤危废要求及时处置，不得大量在暂存间内堆存。
六、环境风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。
1、风险识别
物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），根据表1-5，本项目氢气属于易燃品，项目区暂存量0.05t，均远远低于附录 A 中生产场所临界量或贮存区临界量5t，不属于重大危险源，其对外界生产的风险几率较小。
2、风险防范措施
（1）本环评提出，对原料分类存放。
（2）同时工作人员必须经过专职培训后方能上岗，做到操作规范。
采取上述措施后，项目氢气对外环境及工作人员造成影响的风险几率降到最低。
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	内容


类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	/
	/
	/
	/

	
	运营期
	厂房
	无组织废气
	喷塑粉尘
	自然通风
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
VOCS达四川省地方标准中的DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表5其他无组织排放标准

	
	
	
	
	焊接烟尘
	
	

	
	
	
	
	切割粉尘
	
	

	
	
	
	
	VOCS
	
	

	
	
	
	有组织废气
	喷塑粉尘
	自带滤筒除尘器（去除率90%）再经高25m烟囱排放
	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297—1996)有组织排放二级排放标准

	
	
	生活
	汽车尾气
	绿化吸附
	对周边环境影响较小

	
	
	
	厨房油烟
	经油烟净化器（净化效率60%）处理后通过排气筒外排
	达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求，即油烟最高允许排放浓度（小型）

	水污染物
	施工期
	/
	/
	/
	/

	
	运营期间
	生活污水
	依托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司化粪池处理后进入园区污水处理站
	达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准，对周边环境影响较小

	固废
	施工期间
	/
	/
	/

	
	运营期间
	员工生活
	生活垃圾
	统一收集后委托环卫部门清运
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》相关要求

	
	
	
	泔水
	交由有资质的单位清运处置
	

	
	
	危险废物
	废润滑油
	暂存于危废暂存间，委托有资质的单位回收处置利用。
	处理率100%

	
	
	
	废液压油
	
	

	
	
	一般固废
	废边角料和不合格产品
	分类收集后外售
	

	
	
	
	焊渣
	
	

	
	
	
	废包装材料
	
	

	
	
	
	喷塑间废气处理装置收集的粉尘
	回用于生产
	

	
	
	
	滤筒除尘器定期更换的废滤芯
	厂家更换并直接回收，不在项目区存放
	

	
	
	
	废棉纱、棉布、手套等
	委托环卫清运
	

	噪声
	施工期
	/
	/
	/

	
	运营期
	生产设备
	减震、降噪等
	厂界达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准及4类标准

	生态保护措施及预期效果：
项目在运营过程中污染物排放量较小，且都有相应的处置措施，污染程度轻，对生态环境的影响较小。
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	一、结论
1、项目概况
项目位于富民县哨箐机械加工园内，项目租用昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司部分生产车间及办公楼（租房合同见附件3）从事通风设备加工生产。年产消防排烟柜式风机1万台、 消防轴流风机1万台、排烟防火阀10万台、防火阀20万台。
2、产业政策符合性结论
本项目机械设备生产项目根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，项目未在鼓励类、限制类和淘汰类之列，且符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》，所以本项目为允许类项目。
另外项目已于2016年7月18日取得富民县发展和改革局出具的投资项目备案证（富发改企业备案[2016]0024号）。
综上所述，项目的建设符合国家、云南省现行的产业发展政策。
3、选址合理性结论
1）项目区自然环境状况
项目位于富民县工业园区哨箐机械加工园内，项目从事通风设备加工生产。项目所在地块地势较为平坦，项目区地质条件稳定，无不良地质现象。项目所选场址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区，集中式的供水水源地等环境敏感区，评价区域无珍稀动植物分布。富民工业园区管理委员会2016年5月25日出具《富民工业园区管理委员会2016年入园项目第三次选址联席会会议纪要》同意本项目的选址（附件9）。
2）与周边环境相容性分析
项目东临G108国道，隔108国道为山地；东北面252m处有哨菁湾子的散户，北面与昆明云朗硬质合成技术有限公司相邻（生产烟草公司卷烟专用的机械配件），134m处为云南晨鑫机械制造有限公司（生产机械零部件），237m云南九州通讯器材有限公司（生产电力通讯铁塔）和立邦涂料厂（生产涂料），项目西北面154m处为云南京云消防通风设备由公司，210m处为富民文楚植保农机厂（生产电动喷雾器零件等），256m处为云南德众内燃机零部件制造有限公司（生产机械零部件）；项目西面为林地；项目南面为空地，173m处为在建厂房；东南面205m处有哨菁村散户。
另外，项目营运期有“三废”产生，其排放量都不大，且针对每种污染物都有相应的治理方案，使其能做到达标外排，对外环境影响较小。因此，项目与周边环境是相容的。
综上，本项目选址从环境保护角度分析合理。
4、平面布置合理性结论
项目租用昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司部分生产车间及办公楼，项目占地面积为2777.7m2，昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司根据场地实际情况因地制宜地进行功能分区。办公楼和宿舍楼设置在项目区东面临G108国道一侧，生产车间设置在项目西面。厂区道路与G108国道相连接，项目生产厂房内各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原料、产品的运输。
喷塑粉尘排放口位于生产车间的西侧，项目区办公楼与宿舍楼位于排气口的侧风方向，可最大限度的减少喷塑粉尘和固化废气对办公楼和宿舍楼产生影响。油烟排气口位于G108国道，不朝向办公楼，对办公人员影响不大。化粪池位于办公楼北侧，且为地埋式，不会对员工产生影响。
综上所述，本项目厂区布局合理、物流顺畅，卫生条件和交通等均满足企业需要及行业要求，并根据附近居民点情况优化厂房内车间布置，尽最大可能降低了噪声对保护目标的影响。
综上，本项目平面布置环境合理。
5、项目规划符合性分析
经分析，在采取本环评所提环保措施的前提下，本项目与《昆明市富民县总体规划修编（2009-2025）》、《昆明富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》、《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书审查小组意见》相关要求相符。
6、环境质量现状分析结论
（1）环境空气质量现状
根据《2016年昆明市环境状况公报》，2016年，富民县二氧化硫、二氧化氮、颗粒物年均浓度均达到二级标准，与上年比较，环境空气质量总体保持稳定。
项目周边无大型污染源，可以满足环境质量要求。
（2）地表水环境质量现状
根据《2016年昆明市环境质量公报》，螳螂川富民大桥断面水质类别劣Ⅴ类，超标指标1项，水质类别较上年无变化，水质达不到保护要求。
根据《富民工业园区哨箐机械加工园废水处理工程环评报告书》中的监测数据，云南中科检测技术有限公司2017年8月24—26日对螳螂川水环境质量现状进行了监测。监测指标中CODcr、BOD5和总磷3项指标的各日监测值均未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求，其余指标均达到Ⅳ类水质标准要求；由此可知项目东面螳螂川水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求，主要超标污染物为总磷、CODcr、BOD5。
（3）声环境质量现状
根据2018年11月昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司《厨房、环保设备生产项目》中的监测数据。根据监测结果，项目厂界东、南、西、北昼、夜间声环境质量现状均达到 GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求。
（4）生态环境质量现状
项目位于富民县哨箐机械加工园内，根据现场踏勘，项目区已建设完成，主要为人工种植的植被，生物多样性较差，生态系统主要受人为控制，自身调节能力较弱。
7、施工期环境影响评价结论
本项目租用昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司部分生产车间及办公楼（已经建成），不进行施工建设，故不对施工期进行评价。
8、运营期环境影响评价结论
（1）废水环境影响分析结论
食堂含油废水经1.5m3油水分离器处理后，与其他办公生活废水一起经化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（表1）A等级标准。排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。外综上所述，本项目运营期废水对地表水环境影响很小。
（2）废气环境影响分析结论
本项目有组织废气主要为厨房油烟、喷塑粉尘（G3）和VOCS（G4），无组织废气主要为喷塑粉尘（G3）、焊接烟尘（G2）、切割粉尘（G1）和VOCS（G4）。喷塑粉尘（G3）、焊接烟尘（G2）、切割粉尘（G1）和VOCS（G4）均在生产厂房内产生。喷塑粉尘密封进行简易密封；喷塑间配套1套，滤筒除尘器处理后经25m高排气筒排放；能达标排放；无组织废气经大气稀释、对流、扩散，减轻了其对周边环境的影响；通过预测分析，项目产生的废气在厂界浓度能满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297—1996)表2中二级排放标准及无组织排放监控值要求。最大落地浓度处和最近保护目标浓度贡献值较小，仍能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
综上所述，本项目废气对外环境影响很小，可以接受。
（3）噪声环境影响分析结论
西、北、南侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 3类标准，东侧厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 4类标准，为了减少本项目对外环境的噪声影响，要求合理布置生产设备。项目区声环境保护目标为东南面哨箐村，距离较远，噪声经距离衰减后均能达到2类标准，因此对其影响较小。
所以，运营期噪声对周围声环境影响较小。
（4）固体废物环境影响分析结论
废边角料、焊渣、废包装材料集中收集后外售；回收喷塑粉尘回用于生产；产生的不合格产品，其中可回收利用重新加工的回收用于生产；不能回收的卖给废品回收站回收处理；办公生活垃圾，通过垃圾桶收集，由环卫部门定期清运处置；含油手套、含油手套、含油棉布和棉纱等属于危险废物豁免清单中900-041-49类，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾一并处理；食堂泔水经泔水桶收集后，交由有资质的单位清运处置；危险废物暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理。本项目产生的固体废物全部得到妥善处置，固废处置率100%。
所以，运营期固体废物对周边环境影响较小。
9、总结论
综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，符合相关规划，符合达标排放原则，选址无重大制约因素，在落实本报告提出的各项环保措施前提下，项目各项污染物均能达标排放或得到妥善处置，项目的建设和运营不会改变其所在区域的环境功能，对周边环境保护目标的影响较小，从环境保护的角度分析本项目是可行的。
10、项目环保措施
（一）施工期环境保护措施
本项目租用昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司部分生产车间及办公楼（已经建成），不进行施工建设，故不对施工期进行评价。
（二）运行期环境保护措施
1、水环境保护措施
①雨污分流：排水系统采取雨污分流制排水系统。
②生活污水：食堂废水经是1.5m3油水分离器处理后与其他办公生活废水一起经化粪池处理后，其他办公生活废水一起经化粪池处理后，达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准后，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。
2、大气环境保护措施
①加强通风，使得无组织排放废气排出室外；
②喷塑台三面采用不锈钢钢板封闭，并自带粉尘回收装置；
③食堂安装委托昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司安装了经中国环保协会认证的油烟净化器安装油烟净化设备（JCW油烟净化器，规格为D4A）。
3、声环境保护措施
①设备禁止夜间运行；
②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；
③产生噪声较大的设备，应对其基座做好减震措施，从源头减少噪声的产生；
④产品包装装车时，应尽量文明装卸，防治人为出现的噪声。
4、固体废弃物保护措施
（1）生活固废
本项目运营过程成产生的生活固废主要为生活垃圾和食堂泔水。
①生活垃圾
项目生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运。
②食堂泔水
食堂泔水经泔水桶收集后，交由有资质的单位清运处置；
（2）一般固废
根据工程分析，项目营运期主要产生的一般固体废弃物主要有废钢材边角料和不合格产品（S1）、焊渣（S2）、包装材料（S3）、废气处理装置收集的粉尘（S4）、滤筒除尘器定期更换的废滤芯（S5）和废棉纱、棉布、手套等（S6）。
①废钢材边角料和不合格产品（S1）
废料出售给废品回收公司。产生的不合格产品，其中可回收利用重新加工的回收用于生产；不能回收的卖给废品回收站回收处理。
②焊渣（S2）
本项目焊渣产集中收集后外售。
③包装材料（S3）
封边、原辅材料包装、成品包装过程中产生少量的废包装材料，主要为废包装袋及纸箱等。集中收集后外售。
④喷塑间废气处理装置收集的粉尘
喷塑过滤筒除尘器收集的塑粉约进行生产回用。因环氧聚酯粉末涂料的厚度有60-80μm，对于未覆膜的粉末经布袋除尘器回收之后可重新参与喷涂进行生产回用。
⑤滤筒除尘器定期更换的废滤芯
根据建设单位介绍，更换下来的废滤芯，由厂家更换并直接回收，不在项目区存放。
⑥废棉纱、棉布、手套等
采用擦拭的方式清除设备表面油污、废屑等。此过程中产生的含油手套、含油棉布和棉纱等，按照《国家危险废物名录》（2016年），含油手套、含油手套、含油棉布和棉纱等属于危险废物豁免清单中900-041-49类，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾一并处理。
（3）危险废物
本项目生产加工使用的切割机等设备需定期进行润滑油的更换，会产生少量废润滑油。暂存危废暂存间。委托有危废处理资质的单位处置。
二、建议 
（1）在项目的整个实施过程中，应重视环境保护工作，加强环境管理，提倡节水、节电、节约资源。对项目区人员进行环境保护、清洁生产、低碳等意识的宣传和培训，如节约用水、节约用电、物资的资源循环利用、固废的减量化和无害化处置等。
（2）生产过程产生的粉尘均在车间内呈无组织排放，对工作人员身体健康影响较大，建议加强对工人的劳动保护，为工人配备相应的劳保用品，并且适当的调整员工工作岗位。
（3）昆明金炊旺厨房环保设备安装工程有限公司已建的厂房完善的建设手续验收合格方可投入试运营。
三、环境管理计划
1、运营期环境管理计划
本项目在工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。
为便于建设项目的环境管理工作，现将项目环境监测计划列于下表9-1。
表9-1  项目环境监测计划一览表
	监测时间
	监测对象
	监测点位
	监测因子
	监测频率
	执行标准

	运
营
期
	废气
	无组织废气
	项目厂界
	TSP、VOCS
	每年监测一次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2）无组织排放监控浓度限值
DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表5其他无组织排放标准

	
	
	有组织废气
	排气筒排口
	PM10
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2）二级标准限值

	
	噪声
	项目厂界
	厂界噪声
	每年监测一次
	南、西、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，临G108国道一侧35±5米内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。


四、“三同时”竣工验收一览表
项目按“三同时”原则，建成后应按国家规定的建设项目竣工验收办法进行环境保护设施竣工验收，办理有关竣工验收手续后，方能正式投产运行。
表9-2  环保竣工验收一览表
	项目
	主要污染物
	主要验收内容
	治理效果
	备注

	废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、植物油类
	油水分离器
	处理后与其办公生活用水进入化粪池预处理后进入园区污水处理站
	已有

	
	
	化粪池
	
	已有

	废气
	油烟废气
	油烟净化设施，1套
	经油烟净化设施处理后排放
	已有

	
	喷塑粉尘
	排气筒
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2）二级标准限值及无组织排放监控浓度限值
	新增

	
	
	喷塑间密封
	
	新增

	
	
	自带滤筒除尘器
	
	已有

	
	焊接烟尘
	2台移动式焊接烟尘净化器
	
	新增

	固废
	危险废物
	1间，规模为2m2的危废暂存间（进行地面防渗）
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》相关要求
	新增

	
	一般固废
	一般工业固废储存间1间，占地面积4m2，地面硬化
	固废处置100%
	新增

	
	生活固废
	垃圾收集桶10个
	
	已有

	
	
	泔水桶1个
	
	已有

	噪声
	设备运行噪声
	设于室内
	达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3、4类标准
	/
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