
富民县环境保护局关于昆明云盾消防设备有限公司钢质隔热防火门及窗、特级防火卷帘（无机）、钢质防火卷帘、活动式挡烟锤壁生产项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对昆明云盾消防设备有限公司钢质隔热防火门及窗、特级防火卷帘（无机）、钢质防火卷帘、活动式挡烟锤壁生产项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年7月2日－2018年7月10日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	钢质隔热防火门及窗、特级防火卷帘（无机）、钢质防火卷帘、活动式挡烟锤壁生产项目
	富民县大营五金建材产业园6号地块
	昆明云盾消防设备有限公司
	云南湖柏环保科技有限公司
	昆明云盾消防设备有限公司钢质隔热防火门及窗、特级防火卷帘（无机）、钢质防火卷帘、活动式挡烟锤壁生产项目位于五金建材产业园5号地块，租用昆明机筛工贸有限公司标准厂房建年生产50000樘钢质隔热防火门、200樘特级防火卷帘（无机）、50樘钢质防火卷帘、5樘钢质隔热防火窗、10樘活动式挡烟锤壁。项目总投资1000万元，其中环保投资13.42万元。


	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施
项目主要为租用厂房，对厂房进行简单装修和设备安装。

1.噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

2.固体废物污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

（二）运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施
生活废水依托昆明机筛工贸有限公司已建污水处理设施处理后回用，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准；绿化回用不完外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标。

2.废气污染防治措施

（1）现有四根排气筒合并为一根，两个喷涂房进行密闭。喷塑粉尘经2套转翼式脉冲反吹虑过滤系统处理后通过1根排气筒排放，排气筒高度不低于15 m。有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：颗粒物最高允许排放速率≤3.5kg/h，最高允许排放浓度≤120 mg/m3。
（2）天燃气加热炉执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准标准值，即：无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3，二氧化硫监控浓度限值≤0.4mg/m3，氮氧化物监控浓度限值≤0.12mg/m3。
（3）安装油烟净化器，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，油烟最高允许排放标准2.0mg/m3。
3.噪声污染防治措施
噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

4.固体废物污染防治措施
(1) 废包装物、边角废料集中收集后出售给废品收购站。
(2)设置不小于2m2危废暂存间，废机油、废油脂定期委托有资质单位处置。
(3) 化粪池污泥、生活垃圾委托环卫部门处理。固体废物处置率100%。

三、总量

废水：145.79 t/a， CODcr：0.0073t/a， TP：0.00007t/a，NH3-N：0.0007 t/a；烟（粉）尘：0.153 t/a，二氧化硫：0.001t/a，氮氧化物：0.008 t/a；固体废物处置率100%。
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