
富民县环境保护局关于富民东元至散旦公路工程项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对富民东元至散旦公路工程项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年7月18日－2018年7月26日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	富民东元至散旦公路工程项目
	富民县
	富民县交通运输局
	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
	富民东元至散旦公路工程项目位于富民县，主要建设路面工程、桥涵工程、交叉工程及其它公共配套设施。公路全长约22.277km，路基宽度12m，二级公路，其中K0+000～K10+270段设计速度为40km/h；K10+270~K14+000路段设计速度为60km/h，K14+000~K22+277路段设计速度为40km/h。项目总投资57212.54万元，其中环保投资82.6万元。


	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施
1．废水污染防治措施

（1）雨季对临时堆料场进行遮盖。施工场设置挡护措施，避免筑路材料被雨水冲刷后进入水体。

 （2）设置临时排水沟，挖设沉砂池，地面径流导排到公路排水沟，通过沉砂池进行沉淀处理后全部回用于施工生产和洒水降尘，不外排。混凝土拌合废水经混凝沉淀后回用于生产及场地洒水降尘，不外排。

2.大气污染防治措施

（1）施工场地洒水抑尘，表土临时堆场用彩钢板进行围挡。

（2）拌和站安装密封除尘装置、沥青烟净化和排放设施。
（3）粉(粒)状料堆选在避风处，进行遮盖，防止大量扬尘产生。

（4）驶出工地的运输车辆冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输；有遮盖和防护措施，易撒露物质全部实行密闭运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染。
（5）在居民点附近施工工地实行围挡封闭施工，围挡高度不低于1.8m。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中新污染源无组织排放浓度限值：颗粒物1.0 mg/m3，沥青熔炼最高允许排放浓度40mg/m3，建筑搅拌最高允许排放浓度75 mg/m3。
3．噪声污染防治措施

建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，昼间≤70dB(A),夜间≤55dB(A)。
4．固废污染防治措施

（1）表土收集后暂存于表土堆场，用于后期绿化。不可利用的废弃拆除垃圾和与弃渣一起运往指定弃渣场堆放。

（2）生活垃圾委托环卫部门清运，建筑垃圾委托有资质的单位进行处置。

5.生态环境保护措施

（1）合理规划布局，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。

（2）合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏。

（3）边施工边进行土地整治、覆土植被，避免形成新的水土流失。施工结束后做好临时用地的复垦工作。

（二）运营期污染防治措施
1.地表水污染防治措施

路面雨水排入公路两侧排水沟；严禁各种泄漏、散装超载的车辆上路，以防止公路散失货物造成沿线水体污染。

2.噪声污染防治措施

公路沿线临街建筑第一排建筑面向公路一侧区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其余区域执行2类，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
3.固体废物污染防治措施
生活垃圾、路面垃圾及时清扫后由环卫部门统一收集处理。固废处置率100%。
 4.生态环境保护措施
（1）公路沿线的固体废弃物每天进行清理。

（2）做好土地复耕。
（3）弃渣场做好绿化恢复和绿化维护，避免出现植被裸露。

5.风险防范工作措施

制定应急预案，对发生事故的运输车辆及物品（特别是危险品）采取有效处理措施，将风险事故的影响控制在最小。
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