
富民县环境保护局关于云南渝霖模板制造有限公司生产加工异形钢模板、隧道台车及挂篮建设项目环境影响
评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对云南渝霖模板制造有限公司生产加工异形钢模板、隧道台车及挂篮建设项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年7月6日－2018年7月30日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	云南渝霖模板制造有限公司生产加工异形钢模板、隧道台车及挂篮建设项目
	富民县大营五金建材产业园1号
	云南渝霖模板制造有限公司
	毕节市环境科学研究所有限公司
	云南渝霖模板制造有限公司生产加工异形钢模板、隧道台车及挂篮建设项目位于富民工业园区大营五金建材园1号，租用昆明仁和机械制造有限公司标准厂房作为生产用房，项目占地面积2000m2，生产高速公路、铁路、桥梁、水电站的异形钢模板、隧道台车和挂篮等产品，生产规模为5000吨每年。项目总投资1000万元，其中环保投资7.7万元。


	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施
项目主要为租用厂房，对厂房进行简单装修和设备安装。

1、噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

2、固体废物污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

（二）运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施
生活污水依托昆明仁和机械制造有限公司污水处理站处理，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

2.废气污染防治措施

喷漆废气采用过滤棉+活性炭处理后通过一根不低于15m高的排气筒排放，处理效率≥80%。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，有组织最高允许排放浓度≤120mg/ m3，排放速率≤5kg/h，无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3。颗粒物≤1.0 mg/m3。
3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

4.固体废物污染防治措施
(1) 废钢材、焊渣统一收集后交回收商回收利用。
(2)设置不小于20m2危废暂存间，废漆桶交由厂家回收，漆渣、废过滤棉及活性炭定期委托有资质单位处置。
(3)生活垃圾委托环卫部门处理。固体废物处置率100%。

三、总量
废水：960 m3/a，CODcr：0.048t/a, 氨氮0.005t/a。固体废物处置率100%。
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