
富民县环境保护局关于云南京云消防通风设备有限公司消防通风设备生产制造建设项目环境影响评价文件拟
审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对云南京云消防通风设备有限公司消防通风设备生产制造建设项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年7月23日－2018年7月31日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	消防通风设备生产制造建设项目
	富民县工业园区哨箐机械加工园
	云南京云消防通风设备有限公司
	江西景瑞祥环保科技有限公司
	云南京云消防通风设备有限公司消防通风设备生产制造建设项目位于富民县工业园区哨箐机械加工园，租用振龙科技有限公司的整块用地，项目占地面积为16000m2，主要设置3条生产线，其中1条生产线用于生产风口，1条生产线用于生产法兰，1条生产线用于生产消声器、柜式风机、轴流风机、阀门，年产量约100万台。项目总投资3000万元，其中环保投资79万元。


	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施
项目主要为租用厂房，对厂房进行简单装修和设备安装。

1、噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

2、固体废物污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

（二）运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施

实施雨污分流，设置一个≥0.5m3的隔油池，设置一个≥40m3的收集池。食堂含油废水经隔油池处理后，与其他办公生活废水一起经化粪池处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（表1）A级标准后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。

2.废气污染防治措施

（1）喷塑工序废气经滤芯除尘设备除尘处理，固化工序废气经过活性炭吸附装置吸附处理，通过1#排气筒排放；喷漆工序废气经干式除雾设施及活性炭吸附装置吸附处理后通过2#排气筒排放。以上废气排放均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：非甲烷总烃最高允许排放速率10kg/h，最高允许排放浓度120 mg/m3；颗粒物最高允许排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120 mg/m3；甲苯最高允许排放速率3.1kg/h，最高允许排放浓度40 mg/m3；二甲苯最高允许排放速率1.0kg/h，最高允许排放浓度70 mg/m3；甲醇最高允许排放速率5.1kg/h，最高允许排放浓度190 mg/m3；排气筒高度不低于15m。
（2）安装油烟净化器，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）小型规模标准：最高允许排放浓度≤2.0mg/m³，净化设施最低去除效率60%，排烟口高于食堂楼顶1.5m。

3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

4.固体废物污染防治措施
（1）设置不小于8m3危废暂存间，废油漆桶、稀释剂桶、废弃胶水桶、废弃滤芯（粘有塑粉）、废弃漆雾毡（含漆渣）、废活性炭、废机油、废含油抹布暂存在危废暂存间内，委托有资质的单位清运处置。
（2）废边角料卖给废铁收购公司；生产废料、废弃包装物，可回收利用回用于生产，不能回收的卖给废品回收站回收处理。固体废物处置率100%。

三、总量

（1）废水量：0.1243万t/a；CODCr：0.249t/a；氨氮：0.025t/a。
（2）废气

有组织废气：颗粒物0.083t/a，甲苯0.00016t/a，二甲苯0.0889t/a，非甲烷总烃0.01357t/a。

无组织废气：颗粒物0.394t/a，甲苯0.0004t/a，二甲苯0.198t/a，非甲烷总烃0.038t/a。

（3）固体废物处置率100%。
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