
富民县环境保护局关于人防工程密闭防护门制造项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对云南豪盾防护工程有限公司人防工程密闭防护门制造项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年8月6日－2018年8月14日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	人防工程密闭防护门制造项目
	富民工业园区大营五金建材产业园
	云南豪盾防护工程有限公司
	昆明天杲环境咨询有限公司
	云南豪盾防护工程有限公司人防工程密闭防护门制造项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，租用富民德力胜工贸有限公司闲置车间及办公楼，共计面积5544m2，年生产钢结构密闭防护门500套、钢结构混凝土密闭防护门4500套。项目总投资2500万元，其中环保投资10万元。


	污染防治措施
一、施工期污染防治措施
项目主要为租用厂房，对厂房进行简单装修和设备安装。

（一）噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

（二）固体废物污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

二、运营期污染防治措施
（一）废水污染防治措施
1、设置养护废水收集槽和收集池，收集池容积不低于0.1m3；
2、建设一个处理规模≥5m3/d的污水处理站，近期：生活废水经隔油池、化粪池处理后排入自建的污水处理站处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入园区管网。远期：园区污水处理厂建成后，外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级后，排入园区污水处理厂处理。

 （二）废气污染防治措施

1、大气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，甲苯无组织排放浓度限值2.4mg/m3，二甲苯无组织排放浓度限值1.2mg/m3，非甲总烃烃无组织排放浓度限值4.0 mg/m3。
2、安装油烟净化器，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，油烟最高允许排放标准2.0mg/m3。

（三）噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

（四）固体废物污染防治措施

1、设置不小于4m2危废暂存间，废机油、废冷却液委托有资质的单位处置；废油漆桶和废稀释剂桶委托有资质的单位处置或厂家回收。

2、废混泥土按建筑垃圾清运处理；边角废料集中收集后外售；生活垃圾委托环卫部门处理。

三、总量
近期：废水量：558t/a，COD：0.028t/a，氨氮：0.00280t/a，总磷：0.000280t/a。远期：废水量：612t/a，COD：0.22t/a，氨氮：0.025t/a，总磷：0.0034t/a。固体废物处置率100%。
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