
一、建设项目基本情况

	项目名称
	人防防护设备生产及安装项目

	建设单位
	云南豪盾防护工程有限公司

	法人代表
	胡学平
	联系人
	黄旭进

	通讯地址
	富民工业园区大营五金建材产业园

	联系电话
	135-7711-6958
	传真
	--
	邮政编码
	650400

	建设地点
	富民工业园区大营五金建材产业园

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案【2018】0049号

	建设性质
	新建 改建□ 迁建□
	行业类别及代码
	C3559其他专用设备制造

	占地面积（m2）
	5544
	绿化面积（m2）
	200

	总投资（万元）
	2500
	其中：环保投资（万元）
	10
	环保投资占总投资比例
	0.4%

	评价经费（万元）
	1.2
	预计投产日期
	已经投产

	工程内容及规模：
1项目由来
2018年4月2日，富民县环境监察大队发现云南豪盾防护工程有限公司于2016年6月租用富民德力胜工贸有限公司车间，未取得环保审批相关手续时，于2016年9月擅自建设安装设备并投入试生产，主要产品为人防设备（人防工程密闭防护门）。经查证，云南豪盾防护工程有限公司违反了《中华人民共和国环境保护法》第十九条：编制有关开发利用规划，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。未依法进行环评影响评价的开发利用规划，不得组织实施；未依法进行环评影响评价的建设项目，不得开工建设。违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条：建设项目的环境影响评价文件未经依法审批部门审查火舌审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。

2018年4月8日，富民县环境保护局下发了“责改正（停止）违法行为决定书”（富环改字【2018】39号），责令云南豪盾防护工程有限公司立即停止违法生产，按规定办理环保审批手续。
2018年4月18日，富民县环境保护局针对云南豪盾防护工程有限公司违法行为下发了“行政处罚事先（听证）告知书”（富环罚听字【2018】6号），责令云南豪盾防护工程有限公司停止建设，并处33182.00元罚金。

2018年5月2日，富民县环境保护局下发了“行政处罚决定书”（富环罚【2018】8号）。
2018年5月17日，云南豪盾防护工程有限公司缴纳了罚款。

2018年6月15日，受云南豪盾防护工程有限公司委托，昆明天杲环境咨询有限公司承担建设项目环境影响评价报告表的编制工作。本项目属于专用设备制造行业，在生产车间内设置有人工刷漆区，对门扇和门框组装后各焊接、车、钻等处进行人工刷漆处理（底漆），防止氧化并使漆面平整，从而对面漆起支撑作用。本项目生产车间不进行人防门的大面积底漆和所有面漆喷涂处理，上述工艺在施工现场完成。本项目生产中使用油漆0.78t/a，对照《建设项目环境影响评价分类管理目录（2018年版）》，项目油漆涂料使用量小于10t/a，应编制环境影响报告表。接受委托后，我公司技术人员经现场踏勘、资料收集、并进行工程分析后，编制完成了本环境影响报告表，并由建设单位报请环保主管部门上报。
2工程内容及规模

2.1建设地点
富民德力胜工贸有限公司2014年3月委托北京中安质环技术评价中心有限公司编制完成了《富民德力胜工贸有限公司太阳能热水器等制造、销售项目环境影响报告表》并于2014年5月取得了富民县环境保护局“关于富民德力胜工贸有限公司太阳能热水器等制造、销售项目环境影响报告表的批复”。受制于市场因素，富民德力胜工贸有限公司于2014年8月建成车间至2016年4月，只利用车间进行太阳能热水器的销售，未购买和安装及建设任何生产设施、设备进行太阳能热水器的生产，也未进行建设项目竣工环境保护验收。
云南豪盾防护工程有限公司于2016年5月租用富民工业园区大营五金建材产业园富民德力胜工贸有限公司车间进行人防工程密闭防护门的生产营运。

根据建设单位提供资料，从2016年5月租赁协议签订后，富民德力胜工贸有限公司不再进行太阳能热水器的销售。
根据环评单位现场踏勘，富民德力胜工贸有限公司已建成的生产设施、设备为：生产车间一栋、办公区一栋、停车空地、供水管网、供电系统，已建成的环保工程为：化粪池一个、隔油池一个、雨污分流管网一套。

2.2生产规模及产品方案
    根据建设单位实际生产情况，其产品按照结构分为两类，即：钢结构密闭防护门（大门）和钢结构混凝土密闭防护门（小门）。

    按照功能分为：防护密闭门、密闭门、防爆波活门、自动排气活门等，不同功能的产品生产工艺相同，只是生产原料有所区别，如：防爆波活门原料需要高强度的钢材、密闭门采用普通钢材即可。
    防爆地漏、防爆按钮、三色信号灯、人防通风设备等配套设施，由建设单位直接找相应生产厂家购买后随人防工程密闭防护门一起运输至施工现场安装。建设单位不进行防爆地漏、防爆按钮、三色信号灯、人防通风设备等配套设施的生产。

   ·生产规模

    钢结构密闭防护门（大门）：500套/a（门扇+门框）；
    钢结构混凝土密闭防护门（小门）：4500套/a（门扇+门框）；
    合计：5000套/a（门扇+门框）。

    ·产品方案

    钢结构闭防护门：3m×5m×0.15m（厚）
    钢结构混凝土密闭防护门：标准尺寸2m×4m×0.1m（厚）
    生产中产品方案根据用户要求进行调整。

2.3建设内容

本项目租用富民德力胜工贸有限公司闲置车间及办公楼，共计面积5544m2，车间内布置密闭防护门加工区、原料堆存仓库、产品堆存仓库、办公室、产品检验室等，职工生活服务设施依托富民德力胜工贸有限公司现有办公生活区，设食堂，没有淋浴设施。
建设项目依托富民德力胜工贸有限公司已经建成的限值车间、办公楼、停车空地、化粪池、隔油池、供水管网、供电系统进行人防防护设备生产及安装项目的生产营运。
项目主要建设内容组成见表1-1。

表1-1         建设项目建设内容组成表
序号
工程名称
新建工程内容
备注
1

主体工程
  4236m2车间一幢，其中：

   密闭防护门机械加工设备加工区：为开放式布局， 面积1373m2，位于车间中部；

    钢构混凝土密闭防护门混凝土浇灌区：为开放式布局，面积1023m2，位于车间北部；

   焊接切割区：为开放式布局，面积323m2，位于车间南部；

   金属构件安装区：为开放式布局，面积323m2，位于车间中部；

    人工刷漆区：为开放式布局，面积273m2，位于车间北部；

    原料仓库：为开放式布局，面积约373m2，位于车间南部，堆放钢板、角钢、钢筋、槽钢、钢构配件等；
产品仓库：为开放式布局，面积约548m2，堆存密闭防护门产品，位于车间北部；
依托富民德力胜工贸有限公司已建的闲置厂房
2
辅助工程

办公区，面积约1158m2，位于车间西部，共四层。
依托富民德力胜工贸有限公司已建办公生活区
食堂：位于办公区1楼，150m2
2
公用工程

供电系统：
生产供电系统，供电线路已接至车间
供水系统：
生产、生活用水水源及供水系统，供水管道已接至车间
依托富民德力胜工贸有限公司已建设施并投入正产使用
内外交通
内部交通依托富民德力胜工贸有限公司已建混凝土空地。
外部交通依托富民工业园区大营五金建材产业园现有道路。
已建并投入正产使用
3

环保工程

自建设备减震措施，钢材边角废料临时堆存场地、危险废物暂存仓库（面积4m2）、车间通风系统、生活污水处理站（5m3/d）：1套、养护废水收集槽1套、养护废水收集池1个（0.1m3）。
本评级要求新增

依托设施

·化粪池：1×4m3；

·雨、污分流管网；

·隔油池：1×1m3。
依托富民德力胜工贸有限公司已建并投入正产使用的设施
3项目依托的建设条件

3.1钢材及钢构配件
    项目金属结构所需加工钢材从昆明钢铁集团有限责任公司及其他企业购买，钢构配件在市场购买，主要生产原料来源有保障。
3.2电力
项目生产用电依托于富民工业园区大营五金建材产业园电网，厂区内电源动力线缆和监控设施线路已经采用套管暗埋并下穿电缆沟与园区电网接通，能够正常使用，电力供应有保障。

3.3水源
项目用水为园区、富民德力胜工贸有限公司已建并投入正常使用的供水管网，用水有保障。

3.4氧气、乙炔
购买瓶装氧气、乙炔作为焊接、切割等工序动力来源，由昆明氧气厂供应，焊接、切割等工序动力有保障。

3.5混凝土

    本项目钢构混凝土密闭防护门使用商品混凝土，不在现场进行混凝土搅拌。富民县境内已有商品混凝土企业入驻，混凝土供应有保障。

3.6排水方案

    富民工业园区大营五金建材产业园已建设了雨污分流排水管网，项目采取雨污分流措施，雨水经厂区内雨水沟排入园区雨水管网。

    根据富民工业园区管委会提供资料，富民工业园区大营五金建材产业园污水处厂正在筹备建设中。因此，根据富民工业园区大营五金建材产业园污水处厂建成前后，项目采取不同的排水方案。

    （1）富民工业园区大营五金建材产业园污水处厂建成前（简称“近期”，下同）：
项目产生的生活污水部分经生活污水处理站处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化，剩余部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后排入园区污水管网。
    （2）富民工业园区大营五金建材产业园污水处厂建成后（简称“远期”，下同）：
项目产生的生活污水经化粪池、隔油池处理达《污水排入下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准后通过污水管网，汇入富民工业园区大营五金建材产业园污水处厂。

4项目平面布置

4.1项目平面布置设计

根据选址所在位置和用地条件，结合项目实际情况，将项目区划分为生产区生活办公区。项目总平面布置将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布置合理，功能分区明确，人车分离，物流畅通。

根据生产性质与形式，该项目为封闭式布置，设置一个厂区大门，用于人流、物流通道。

4.2运输

根据建设地点的运输条件，项目运输货物的性质、运输量及地点，场外运输方式主要采用公路运输，项目货物运输主要通过货运公司来完成。场内的运输主要都是短距离运输，成品主要储存在库区内。

4.3平面布置图

项目平面布置图详见图1-1。

5公用设施

    ·内外交通

    对外交通依托富民工业园区大营五金建材产业园已有道路。目前工业园区道路已与京-昆高速公路相连，交通条件便利。

内部交通依托富民德力胜工贸有限公司已建混凝土空地。

    ·供水、供电

    富民德力胜工贸有限公司供水管道、供电管线已铺设至闲置车间，本项目只需要将水电接至用户即可。

    ·办公、生活服务设施

    本项目办公室设置在车间入口附近。管理人员职工生活服务依富民德力胜工贸有限公司已建设施。职工就餐依托富民德力胜工贸有限公司已建食堂。
6工制度及劳动定员

6.1工作制度
项目年工作300天，每天1班，每班工作8h。

6.2劳动定员
项目劳动定员20人，包括生产技术工人、管理人员等，详见表1-2。

表1-2    项目劳动定员一览表

序号

工种

人数（名）

备注

1

技术工人

3
不在厂区住宿
2

管理人员
2
3

操作工人
15
7环保投资

项目总投资为2500万元，环保投资10万元，环保投资占总投资的0.4%，环保投资分项估算见表1-3。

表1-3  环保投资一览表

项目
投资量（万元）
占环保总投资的比例（%）
车间通风换气套
0.2

2

危险废物暂存仓库
1.5
15

垃圾桶
0.1

1

设备减振
0.5
5

生活污水处理站，处理规模5m3/d
7.0

70

养护废水收集槽

0.2

2

养护废水收集池

0.7
7
合计
10
100

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目为已建项目（未办理相关手续），建设用地为富民德力胜工贸有限公司闲置车间。根据环评单位现场踏勘，建设单位存在以下环境问题：
（1）目前，富民工业园区大营五金建材产业园污水处理厂没有投产建成，建设单位生活污水经通过化粪池和隔油池预处理后经富民工业园区大营五金建材产业园污水管网，水质不能满足城镇污水处理厂污染物排放标准(GB28918-2002)（表1）一级A标准。
（2）废机油、废油漆桶和废稀释剂桶等危险废物未设置专门的危险废物暂存仓库。
（3）未设置养护废水收集槽和收集池。




二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1地理位置及交通
富民县地处滇中北部，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23千米，县乡公路四通八达，108国道和即将建设的武昆高速公路、轿子山旅游专线穿境而过。

富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠五华、西山区，行政区划属昆明市，全县国土面积993平方公里，是昆明市近郊县。
    项目建设地点位于富民工业园区大营五金建材产业园，项目地理坐标为东经102°31′55.14″，北纬25°14′4.75″，项目地理位置图见图2-1所示。
[image: image1.png]



图2-1    项目地理位置图
    项目西面紧邻金象呈祥防水地板厂、西北面141m、352m、474m分别为昆明和裕胶黏制品有限公司、昆明鼎骏塑业有限公司、昆明荣德福管材制造有限公司；东南面133m、350m、506m、845m分别为云南双融金属制品有限公司、昆明友邦制冷设备有限公司、昆明阳平机械制造有限公司、大营村（住宅小区）；项目北面20m为云南兴达工艺美术有限公司；项目西南面20m、434m分别为昆明克林轻工机械有限责任公司、枫桥香山镇（小区），项目卫星影像图详见图2-2。
2地貌、地质
富民县县境似一不规则梯形，地势南高北低，东西宽44.2公里，南北长51.6公里。境内西部、西北部山脉属三台山余脉，东部、东北部、南部和中部山脉属拱王山余脉。望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地山岭相间，河流纵横，山多坝少，河谷和盆地占总面积的12.5％。有大小坝子18个，最大的富民县城坝子面积为23km2，山区半山区占87.5%。县境内最高海拔2817米,最低海拔为1455米,高差达1362米。

富民县的地质构造属昆明凹陷中部。褶皱发达，褶皱线为南北走向，地层比较完整。从元古界昆阳群到新生界第四系，除缺古生界志留系外，其它地层均有出露，全县从老到新的地层分布及其岩性大致为：

西部与禄丰交界的边沿地带，以元古界地层为主，岩性为砂岩，白云质灰岩等。

螳螂川以东的大部分地区和西侧的部分地区，以古生界的地层为主。寒武系的灰质白云岩、泥质灰岩和砂岩，出露于麻地-龙潭-宜格-杜朗地段，奥淘系的紫红、灰白、灰黄色砂岩夹杂色云母质页岩（见三村大桥附近），大营-瓦恭、宜格-杜朗、对方-龙潭（款庄）等地。泥盆系的黄绿、灰白色砂岩、泥质灰岩，出露于束刻-毛依甸-东核等地。二迭系的灰岩和玄武岩，多数地区都有出露，分布较广。罗免、散旦镇的大部分，永定街道办事处、款庄镇部分地区（瓦窑、西山、青华、多宜甲）以中生界三迭-侏罗-白垩系的地层为主，岩性为紫红色，株红色页岩、泥岩和粉砂岩。永定、款庄、赤鹫、东村、散旦等地坝子以新生界第四系冲积物为主，次为洪积、坡积物，岩性为砂、砾石、粘土等。

项目所在区域具有明显的富民县地质地貌特点。
3气候、气象
富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。

项目区位于富民工业园区大营五金建材产业园，大营镇年平均气温15.8℃，年平均降雨量846.5毫米，气候条件优越。
4水文
富民县行政区域属长江流域金沙江下段普渡河水系，普渡河干流由南向北纵穿县境，两岸水系呈不对称发育，主要支流共5条，从上游至下游分别为大营河、清水河、龙纳河、天生桥河、木板河。县境内除螳螂川干流外，流域面积大于100km2以上的支流有龙纳河、大营河、龙泉河、木板河，全县共有水资源总量为12.8326亿m3，其中，客水入境水资源量10.7431亿m3。富民县境内多年平均降雨量为870mm，年平均地表径流量为2.0895亿m3，平均径流深33.5mm，地下水总量为0.853亿m3。以2010年总人口14.8万人计算，人均占有水资源量1415m3（以富民县自产水量计）。富民县水资源时空分布不均，1-5月是降雨量最少，蒸发量最大的月份，也是富民县用水矛盾最为突出的时段，6-10月降雨量占全年的80%以上，是水资源极为丰富的月份。

项目所在地距离最近的河流为南面1.2km的大营河。大营河为螳螂川右岸一级支流，大营河源于西山区沙朗乡，流经沙朗（这一段称沙朗河），于天生桥附近与另一源陡坡河相汇后过李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营，在成器墩村纳小支流黄坡小河后，于永定镇中沙滩村汇入螳螂川。主河道长36.3km，集水面积362km2，总落差860m，平均比降9.20‰。其中，富民境内集水面积131.8km2。
5土壤植被
富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。

全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和永定街道办事处、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒山区。

富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗栎属和石栎属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。

    项目所在地为富民工业园区大营五金建材产业园地段，受人为活动影响，项目内天然植被较少，植被结构简单，生态环境单一，区域内无珍稀野生动植物。

6自然资源
    富民县矿产资源丰富，已探明的具有工业开发价值的有硝盐矿、钛砂矿、铝土矿、硅矿、铁矿、磷矿，方解石、彩玉石、大理石、石灰石等20余种。硝盐矿储量达32亿吨以上，氯化钠含量54％，有规模大、质量佳、易水溶、含硝高之特点，居全省各硝盐矿之首，经审批的工程控制Ｄ级储量6.1 亿吨。钛矿，为特大型钛金沙矿床，储量居全国前列，达1000万吨以上，且品位高，质量好，矿床裸露地表，可直接露采。铝土矿储量2500万吨，大理石储量200万立方米，彩玉石储量170万立方米。

7.项目周围污染源调查情况
    项目西面紧邻金象呈祥防水地板厂、西北面141m、352m、474m分别为昆明和裕胶黏制品有限公司、昆明鼎骏塑业有限公司、昆明荣德福管材制造有限公司；东南面133m、350m、506m分别为云南双融金属制品有限公司、昆明友邦制冷设备有限公司、昆明阳平机械制造有限公司；项目北面20m为云南兴达工艺美术有限公司；项目西南面20m为昆明克林轻工机械有限责任公司。
    根据环评单位现场踏勘，上述企业大气污染物主要以：TSP、PM10、有机废气（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等）为主；废水主要是生产废水和生活污水；噪声主要是各类机械设备的噪声；固体废物含有一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 



三、环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1环境空气质量现状

建设项目场址于富民工业园区大营五金建材产业园，属于工业、居住混合区，为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095～2012）中二级标准。
根据《2017年度昆明市环境状况公报》：东川区、晋宁区、安宁市、嵩明县、石林县、富民县、宜良县、禄劝县、寻甸县共建有空气自功监测站9个(含1个参照点），按《环境空气质量标准》（GB3095～2012）评价，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度均达到二级标准，环境空气质量保持稳定，详见图3-1。
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图3-1     全市（富民）环境空气质量图

根据《富民县环境空气质量状况公报》，2018年3月15日富民县环境空气质量良，空气质量指数62，首要污染物为二氧化硫。
本项目地处昆明富民工业园区大营五金建材产业园，园区以机械加工、PVC管材为主，不属于大气污染严重的行业，由此判断富民工业园区大营五金建材产业园环境空气质量良好，可以满足环境空气质量二级标准要求。
2地表水质量现状
项目区内主要河流为大营河，系螳螂川支流。螳螂川属长江流域金沙江水系支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，项目所涉及螳螂川河段为“富民大桥—普渡河桥”河段Ⅳ，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体。根据《2017年昆明环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川富民大桥断面水质类别劣Ⅴ类，水质类别较上年（2016年）无变化，超标原因主要是螳螂川沿岸部分企业超标排污造成。

距离项目最近的大营河，为螳螂川支流，根据支流环境功能不低于下游河流功能区划的原则，大营河水功能区参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据2017年4月富民县环境监测站常规监测数据，监测点位位于本项目上游约2.8km处，大营河水质情况详见表3-1。

表3-1    大营河水质现状

单位

m3/s

毫克/L

无量纲

监测项目

流量

COD

BOD5
氨氮

总磷

pH值

大营河水质现状

0.69

60.67

3.63

1.42

0.21

7.2

标准值（Ⅵ类）

--

30

6

1.5

0.3

6~9

达标情况

--

超标

达标

达标

达标

达标

超标倍数

--

1

--

--

--

--

根据表3-1可以看出，大营河水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体要求，主要超标项目为COD。
3声环境质量现状

项目位于昆明富民工业园区大营五金建材产业园富民德力胜工贸有限公司的闲置车间内，评价区域声环境功能区划属于3类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类区标准。
根据《2017年度昆明市环境状况公报》：各县(市)区区域环境噪声年平均等效声级为49.9-58.5分贝，达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)。与2016年相比，安宁市、富民县、呈贡区、晋宁区、寻甸县的区域声环境噪声等效声级总体下降，宜良县、石林县、禄劝县、篙明县的区域环境噪声等效声级总体上升，东川区区域环境噪声等效声级总体保持不变，详见图3-2。
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图3-12     全市（富民）区域环境噪声比较图

根据现场踏勘，建设项目周围的生产企业针对噪声污染源采取了相应的隔振、隔声、围墙、车间等防治措施。因此，本评价认为建设项目区域内声环境质量现状可满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类区标准要求。

4生态环境质量现状

据环评单位现场踏勘，项目用地为已建成的建设用地。其地面已经完成水泥硬化，项目用地范围无原生植被，地表仅有少量的人工种植的绿化植被分布。项目区周围分布云南及富民地区常见的桉树、柏树及低矮灌木，并间杂着少量杂草分布。据调查，评价区域野生动物种类及数量均较少，仅现少量的鸟类、昆虫、啮齿类动物等分布，无大型野生动物出没。调查期间未发现国家及云南省规定保护的野生珍稀濒危动植物及云南省规定保护的古树名木
此外根据环评单位现场踏勘，项目厂区及周边范围内无文物保护单位、自然保护区、水源保护地等需要特殊保护的区域，调查期间未发现国家及云南省规定保护的野生珍稀濒危动植物、云南省规定保护的古树名木及原生保护动植物。
总体来说，评价区域地表植被覆盖率一般，野生动物种类及数量均较少，无珍稀动植物种分布。

5主要环境保护目标

本项目位于富民德力胜工贸有限公司内，根据项目噪声影响特点，超过声源200m以外，噪声的影响轻微。根据环评单位现场踏勘，项目周围200m范围内没有居民居住区、医院、学校等声环境敏感点。因此，本评价不设声环境保护目标。

本项目环境保护目标见表3-2。
3-2    主要环境保护目标
环境

类别

名称

保护
性质

方位

居住人数

离项目用地红线最近距离
环境功能类别
水环境
大营河
河流

南面
—

1200m

GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。
大气环境

大营村（住宅小区）
居住区
东南面
360人

845m
GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

枫桥香山镇（小区）
居住区
西南面
450人

434m



四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1地表水环境质量标准
项目所在区域地表水体为大营河，为螳螂川支流，根据《云南省地表水环境功能区划（复审）》，大营河（在五华区沙朗乡又称沙朗河）从饮用水取水点至入螳螂川口功能为工业用水，水功能区划为Ⅳ类水体，标准值见表4-1。

表4-1   地表水环境质量标准    单位：mg/L
序号
项目

Ⅳ类

1

pH（无量纲）

6~9
2

DO（mg/L）

≥3

3

COD（mg/L）
≤30

4

BOD5（mg/L）
≤6

5

氨氮（NH3-N）

≤1.5

6

TP（mg/L）
≤0.3

7

总氮（mg/L）

≤1.5

2环境空气质量标准
项目所在地为工业区，属环境空气二类区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，标准值列于表4-2。

由于我国目前没有“非甲总烃烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲总烃烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在制定本标准时选用2mg/m3作为计算依据。
二甲苯参照中《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度的相应标准值，0.6mg/m3（一次）。

甲苯参照《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》，0.3mg/m3（一次）
表4-2     环境空气质量标准      mg/ m3
污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

二氧化硫

（SO2）

年平均

0.06

24小时平均

0.15

1小时平均

0.50

颗粒物

（粒径小于等于10um）

年平均

0.07

24小时平均

0.15

颗粒物

（粒径小于等于2.5um）

年平均

0.035

24小时平均

0.075

二氧化氮

（NO2）

年平均

0.04

24小时平均

0.08

1小时平均

0.20

总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

0.20

24小时平均

0.3

氮氧化物

（NOx）

年平均

0.05

24小时平均

0.10

1小时平均

0.25

3声环境质量标准

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，属于工业区，根据云南大学编制的《富民工业园区总体规划修编（2015~2030）》环境影响报告书，规划工业用地集中区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，具体标准限值详见表4-3。
     表4-3              声环境质量标准限值                   dB(A)
类  别

昼  间

夜  间

3类

65

55



	污染物排放标准


	污染物排放标准

1废气排放标准

（1）无组织废气源
项目不涉及酸洗、电镀等表面处理等工艺，但涉及人工刷漆。因此，项目加工过程废气主要是：焊接和金属粉尘、焊接烟尘、刷漆废气，均为无组织排放。因此，排放标准执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中颗粒物和非甲总烃烃无组织排放浓度限值，见表4-4。

表4-4   大气污染物综合排放标准    单位：mg/Nm3
污染物名称

排放方式

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度

颗粒物

无组织

周界外浓度最高点

≤1.0

甲苯
无组织

周界外浓度最高点

≤2.4

二甲苯
无组织

周界外浓度最高点

≤1.2

非甲总烃烃
无组织

周界外浓度最高点

≤4.0

（2）恶臭气体
本项目使用乙炔气体，乙炔具有刺激性气味，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准（新改扩建）：

臭气浓度＜20（无量纲）

（3）食堂油烟

营运期食堂餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)，见表4-5。

表4-5       饮食业油烟排放标准

规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（％）

60

75

85

2废水排放标准

2.2废水

（1）近期
项目产生的生活污水部分经项目内自建的污水处理设施处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化，剩余部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后排入园区污水管网，详见表4-6。
表4-6   项目近期生活污水执行标准

       

   浓度      标准

污染物   限值

《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标

《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》绿化标准

本项目废水执行标准

化学需氧量（COD）
50 mg/L

—

50 mg/L

五日生化需氧量（BOD5）
10 mg/L

≤20 mg/L

10 mg/L

氨氮
5 mg/L

≤20 mg/L

5 mg/L

悬浮物（SS）
10 mg/L

—

10 mg/L

总磷
0.5 mg/L

—

0.5 mg/L

动植物油
1 mg/L

—

1 mg/L

pH值

—

6.0~9.0

6.0~9.0

色度

—

≤30

≤30
嗅

—

无不快感

无不快感

溶解性总固体

—

1000mg/L

1000mg/L

总氮（以N计）

15 mg/L

—

15 mg/L

总大肠菌群（个/L）

—

3

3

（2）远期

项目项目没有生产废水的排放，少量生活污水经隔油池、生活污水沉淀池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 A级标准后进入富民工业园区大营五金建材产业园污水处理厂，执行GB/T 31962-2015 A级标准，详见表4-7。

表4-7  《污水排入城镇下水道水质标准》A级标准    单位：mg/l

项目

pH（无量纲）

CODcr
BOD5
SS

NH3-N

总磷
动植物油

日均值

6～9

500

350

400

45

8

100

3噪声排放标准

运营期执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，见表4-8。
表4-8    工业企业厂界环境噪声排放限值    单位：dB(A)

时段

功能区类别

昼间

夜间

3
65

55
4危险废物贮存

    执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》。

	总量控制指标
	    据该建设项目排污状况以及环保行政主管部门对总量控制的要求，提出总量控制指标。

1、废水

（1）不能进入园区污水处理厂时：

废水量：558t/a，COD：0.028t/a，氨氮：0.00280t/a，总磷：0.000280t/a；

（2）能进入园区污水处理厂时：

废水量：612t/a，COD：0.22t/a，氨氮：0.025t/a，总磷：0.0034t/a。

2、固体废物：处置率100%。




五、建设项目工程分析
	1工艺流程

本项目属于专用设备制造行业，在生产车间内设置有人工刷漆区，对门扇和门框组装后各焊接、车、钻等加工处进行人工刷漆处理（底漆），防止氧化并使漆面平整，从而对面漆起支撑作用。本项目生产车间不进行人防门的大面积底漆和所有面漆喷涂处理，上述工艺在施工现场完成。

项目工艺流程及污染节点图详见图5-1。

·钢构密闭防护门扇制造

购进的钢板、各类型钢首先堆放在原料堆场，加工时用行车将各原材料运至加工场地，经剪板机、乙炔切割机切割，制成符合不同规格产品要求的形状和大小的材料，人工清除（钢材）翼缘板和腹板边缘的气割熔渣。清除完成（气割熔渣）的钢材进行车、铣、刨等机（精）加工和钻孔，然后主要通过焊接进行组装，再安装把手、铰链、门锁等外购配件，经检验得到人防钢构密闭防护门产品。

钢构密闭防护门为大尺寸平开式防护门，标准尺寸3m×5m×0.15m（厚），一般用于人防工程出入口。防护门扇防护层按照《人民防空工程设计技术规范》（GB50225-2005）要求在现场喷涂，以确保运输、安装过程防护涂层不被损坏。
·钢构密闭混凝土防护门扇制造

钢构密闭混凝土防护门下料、剪板、切割、车、铣、刨、钻孔等加工、组装与钢构密闭防护门制造相同。不同之处在于组装后的构件需要套膜并浇灌钢筋混凝土、养护、拆模清理，之后得到成品。本项目使用商品混凝土，不在厂区进行混凝土搅拌。

钢构密闭混凝土防护门为平开式防护门，标准尺寸12m×4m×0.1m（厚），混凝土浇灌厚度80mm左右。混凝土浇灌后铺盖麻袋并洒水进行养护，待养护水被混凝土完全吸收后，进行防护门盖板焊接，然后再进行外购配件安装、调试，经检验得到人防钢构混凝土密闭防护门产品。钢构密闭混凝土防护门一般用于人防工程隔墙。防护门扇防护层按照《人民防空工程设计技术规范》（GB50225-2005）要求在现场喷涂，以确保运输、安装过程防护涂层不被损坏。
·门框制造

    门框根据设计尺寸进行焊接、调平、钻孔攻丝后得到成品。
    ·组装

根据建设单位实际生产情况，在门扇和门框组装后需要对各焊接、车、钻等处进行人工刷漆处理，防止氧化，待油漆自然风干后得到成品入库待售。
·冷却

建设单位车、钻、铣、刨等机械不使用冷却油和冷却水进行冷却，采用乳化液进行冷却。
2主要生产原料和设备

2.1主要生产原辅材料

   本项目主要生产原料包括各类钢材，门把手、铰链、门锁等外购配件，以及商品混凝土等。

    建设项目主要生产原辅材料种类、耗量及来源详见表5-1。

表5-1   建设项目主要生产原辅材料种类、耗量及来源

序号

名  称

单 位

数 量

来  源

1

钢 板

t/a

120

昆钢等

2

角 钢

t/a

25

昆钢等

3

槽 钢

t/a

55

昆钢等

4

钢 筋

t/a

15

昆钢等

5

钢构配件

t/套

420

昆明

6

商品混凝土

m3/a

100

富民及周边区域

7

焊 条

t/a

4.0

昆明

8

商品乙炔

瓶/a

40

富民及周边区域

9

商品氧气

瓶/a

20

10

油漆

t/a

0.78

昆明

11

稀释剂
t/a

0.5
昆明

12

水

t/a

67.0

工业园区自来水

13
电

万度

12.5

工业园区电网

2主要生产设备

    本项目主要生产设备清单见表5--2。

表5--2   主要生产设备清单

序号

设备名称

规格型号

数 量

备 注

1

锯 床

GW4028
1台

已建
2

液压板折弯机

WC67Y-100/3200

1台

已建
3

剪板机

Q11-13×2500

1台

已建
4

数控切割机

BXSK-1500×2500

1台

已建
5

车床

CW6180

1台

已建
6

车床

CY6140×1000

1台

已建
7

立式升降台铣床

X5030

1台

已建
8

圆柱立式钻床

Z525B

1台

已建
9

摇臂钻床

Z3725×8

2台

已建
10

摇臂钻床

Z3030×10

1台

已建
11

刨床

B665

1台

已建
12

全自动钢筋弯曲机

GW-26

1台

已建
13

数控调直切割机

GT5-14

1台

已建
14

普通焊机

ARC-400GZ

5台

已建
15

二氧化碳保护焊机

NB-280E

5台

已建
16

加工平台

6000×4000

--

已建
17

振动平台

2500×2500

--

已建
18

自动埋弧焊机

MZ8-800

1台

已建
19

钢筋剪断机

GQ40

1台

已建
20

行  车（LDH自动单梁）

10t 

1台

已建
5t

2台

已建
3漆料平衡

    根据环评单位现场踏勘，建设单位使用的油漆为：石林牌铁红酸醇防锈漆、稀释剂为香蕉水。根据生产厂家提供资料，铁红酸醇防锈漆主要成分（质量分数）如下：

    ·铁红：15~20%；

    ·防锈颜料：5~6%；

    ·填充料：15~30%；

    ·水性酸醇树脂：35~40%；

    ·助剂：6~8%；

    ·去离子水：20~25%；

    ·pH中和剂：4~4.5；

    其中，水性酸醇树脂、助剂、pH中和剂等含有有机溶剂，有机溶剂质量分数为：43.2%，包含：甲苯11.9%、二甲苯7.3%及非甲总烃烃24%。

    稀释剂主要成分（质量分数）如下：

    ·乙酸正丁酯25％；

    ·乙酸乙酯15％；

    ·正丁醇10％；

    ·乙醇10％；

    ·苯20％；

    ·二甲苯20％；
     本项目年用油漆0.78t、稀释剂0.5t（酮类和醇类不属于非甲总烃烃），根据上述参数，项目油漆废气平衡情况详见表5-3和图5-2。其中，刷漆阶段有机物挥发量约为40%、自然干燥约为60%。
表5-3  人工刷漆油漆物料平衡

有机物输入

有机物输入
其中

甲苯

油漆用量
百分比
产生量
其中

刷漆废气（40%）
甲苯：0.077t/a
二甲苯：0.063t/a
非甲总烃烃：0.16t/a
0.78
11.9%
0.093t/a

稀释剂用量
百分比
产生量
0.5
0.2
0.1t/a
合计
--
0.193t/a
二甲苯

油漆用量
百分比
产生量
0.78
7.3%
0.057t/a

稀释剂用量
百分比
产生量
0.5
0.2
0.1t/a
合计
--
0.157t/a
非甲总烃烃
油漆用量
百分比
产生量
自然风干废气（60%）
甲苯：0.116t/a
二甲苯：0.094t/a
非甲总烃烃：0.23t/a
0.78
24%
0.19t/a

稀释剂用量
百分比
产生量
0.5
40%
0.2t/a

合计
--
0.39t/a

[image: image4]
图5-2   油漆物料平衡图（t/a）

4水量平衡

（1）用水量核算

本项目用水包括密闭混凝土防护门混凝土养护水和生活用水两部分。

·密闭混凝土防护门混凝土养护水

钢构密闭混凝土防护门标准尺寸2m×4m×0.1m（厚），面积8m2，建设单位在混凝土面铺上麻袋后洒水养护。根据建设单位实际生产情况，单套钢构密闭混凝土防护门养护周期约为7d，第一天所需水量最多，约为120L/套，后面随着时间的推移，用水量逐步减少，第七天所用水量仅为10L，平均用水率约为40L/套。

建设单位年产密闭混凝土防护门4500套，平均15套/d，则养护用水量约为0.6t/d、180t/a。
为确保养护废水的不外排，本评价要求建设单位新增养护费水收集槽和收集池对钢构密闭混凝土防护门养护过程中产生的“跑冒滴漏”养护费水进行收集后回用，产生和回用量约0.02t/d。
·生活用水量

项目劳动定员20人，职工在厂内食宿。职工水用水主要是清洁（洗手等）及食堂备餐等过程，用水系数按120kg/d·人核算，得到职工用水量为2.4t/d、720t/a。其中，食堂备餐用水系数为20kg/d·人，用水量为0.4t/d；清洁（洗手等）等用水系数为100kg/d·人，用水量为2t/d；
本项目生产和生活用水量合计3td、900t/a。

·绿化用水

项目内绿化面积约为200m2，晴天用水量为2L/m2，雨天不浇洒。则项目绿化用水量为0.4m3/d，0.54m3/a。
（2）污水产生和排放
钢构密闭混凝土防护门混凝土养护水全部被混凝土吸收和蒸发。因此，混凝土养护不产生废水。

本项目生活用水量2.4t/d，污水产生系数按0.85核算，生活污水产生量为2.04t/d（其中，食堂废水为0.34t/d、清洁废水为1.7t/d）、612t/a。

项目用水及废水产生情况见表5-4。

        表5-4          项目用水量及废水产生情况     
项目（近期）
日用水量

(m3/d)

年用水量

(m3/a)

排污系数

日产废水量(m3/d)

年产废水量

(m3/a)

混凝土养护水
0.6
180
--
0
0
生活用水
2.4

720

0.85
2.04（1.64）
612（492）
绿化用水（使用经处理的生活污水）
晴天

0.4

54

--
0

0

雨天

0

0

总计

晴天

3
900
—

2.04
612
雨天

3
900
项目（远期）
日用水量

(m3/d)

年用水量

(m3/a)

排污系数

日产废水量(m3/d)

年产废水量

(m3/a)

混凝土养护水
0.6
180
--
0
0
生活用水
2.4

720

0.85
2.04

612

绿化用水（使用新鲜水）
晴天

0.4

54

--
0

0

雨天

0

0

总计

晴天

3.4
954
—

2.04
612
雨天

3
900
注：·年降雨天数按135天计。
   ·（）括号内数字为近期生活污水的排放量。
根据计算，项目废水产生量为2.04m3/d、612t/a。项目内综合污水中的主要污染物为COD、SS、动植物油、NH3-N、总磷。根据同类项目类比分析可知，污染物产生浓度约为COD450mg/L、BOD5240mg/L、氨氮70mg/L、总磷7mg/L、动植物油1mg/L 、SS300mg/L。

富民工业园区大营五金建材产业园拟规划建设一座污水处理厂，污水处理厂建成后园区内的污水统一进入园区污水处理厂处理，现污水处理厂正在筹备建设中。
项目建设场址位于富民工业园区大营五金建材产业园内，项目产生的污水属于园区污水处理厂的接纳范围，当园区污水处理厂建成后，届时本项目污水可排入园区污水处理厂进行处理。
因此，项目污水根据污水处理厂建成前、后排放分近期和远期两种情况，具体如下：
·近期

项目产生的生活污水部分经经富民德力胜工贸有限公司已建成并正常使用的化粪池、隔油池和本项目新建的污水处理设施处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化，剩余部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后排入园区污水管网，详见图5-3。

[image: image5]
·远期

项目产生的生活污水经富民德力胜工贸有限公司已建成并正常使用的隔油池、化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 A级标准后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理，详见图5-4。

[image: image6]
三、主要污染工序及污染物排放核算：      
3施工期

项目于2016年9月建成并投入试生产。目前，施工期已经结束。
4营运期污染来源及排污参数

项目营运期生产车间设置下料区、焊接区、金加工区，包括切割、车、铣、磨、钻、矫直、钻孔等工序，主要污染源为焊接烟尘、金属粉尘、刷漆废气、机械噪声和废乳化液等固体废物。

4.1营运期废气

（1）焊接烟尘

焊接烟气中的烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20种以上，其中含量最多的是Fe、Ca、Na等，其次是Si、Al、Mn、Ti、Cu等。焊接烟尘中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO、HF等，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟尘总量的35.56%，其次是SiO2，含量占10～20％，MnO占5～20％左右。
焊接烟尘80%～90%来源于焊条药皮和焊芯，少量来源于被焊工件。根据山东国弘重工机械有限公司、三一汽车起重机械有限公司等企业实际生产经验，焊接烟尘的产生量与焊接方式、焊条的种类有关。


	项目焊接方式分为两种：机械自动焊接和人工焊接，其中，机械自动焊接所用焊条为“氟碱型”，主要成分是 CaO、MgO、MnO、CaF2 、SiO2；人工焊接采用的焊条为“J422型”，主要成分是金属氧化物，其中以铁的氧化物为主，约占一半左右。根据北京工业大学材料学院焊接研究所蒋建敏、李现兵、王智慧、贺定勇和太原市机械电子工业局郭永葆等4人测试，“氟碱型”焊条施焊时发尘量为10mg/min~40 mg/min、焊接材料发尘量为0.1g/kg~0.3g/kg；J422焊条施焊时发尘量为200mg/min~280mg/min、焊接材料发尘量为6g/kg~8g/kg。本项目焊条耗量4.0t/a，其中机械自动焊接焊条耗量3.0t/a，人工焊焊条耗量1.0t/a，焊接工作时间为4h/d、1200h/a（72000min/a），年焊机时间项目焊接粉尘产生情况详见表5-4。

表5-4   项目焊接烟尘产生情况一览表

序号

名称

发尘量
焊接时间/焊材量

烟尘产生量
1

机械焊接

焊条

10mg/min~40mg/min
72000min/a

5.86kg/a

焊材

0.1g/kg~0.3g/kg

6.0t/a

1.2kg/a

小计

--

--

7.06kg/a

2

人工焊接

焊条

200mg/min~280mg/min

72000min/a
20.16kg/a

焊材

6g/kg~8g/kg
2.0t/a

14kg/a

小计

54.32kg/a

3

合计

--
--

61.38kg/a

注：本评价取发尘量最大值计算烟尘产生量。

根据武汉交通科技大学杨世柏、施雨湘、熊玉峰等人研究，焊接烟尘粒径在0.1μm~1μm之间。根据国外学者Baron.P发表的学术论文《Generation and Behavior of Airborne Paticles National Institute of Occupational Health and Safety》，不同粒径的金属粉尘沉降时间详见表5-5。
表5-5   不同粒径颗粒在5英尺（1.54m）高度需要沉降的时间

序号

粒径（μm）

沉降时间

1

0.5

41小时

2

1

12小时

3

3

1.5小时

4

10

8.2秒

5

100

5.8秒

由于焊接区分散在整个生产车间，只能对生产车间处理后的焊接烟尘采用侧面吸风，经车间侧部透风口形成无组织排放。同时，项目生产车间高约12m。根据车间高度和焊接烟尘粒径判断，烟尘沉降时间将大于表5-5中数据。项目焊接烟尘大部分将沉降在生产车间内，剩余小部分粉尘从生产车间侧部透风口逸出，逸出量按产生量的10%计算，约为6.14kg/a。
（2）金属粉尘

项目涉及钢材的切割、车、铣、钻等工艺，其粒径分布分为3段，分别为：0.5~2.5μm、2.5~10μm、10~20μm。根据重庆大学博士：任凡发表的《机械加工车间环境影响分析及粉尘特性研究》中模拟实验，机加工粉尘主要源于以下4个环节：

·机加工设备对钢材进行切割、铣、钻等过程产生的剪切力对钢材的挤压引发塑性变形，钢材晶体与剪切面互相滑移摩擦会产生金属粉尘颗粒；

·机加工设备对钢材进行切割、铣、钻等过程造成钢材表面形成裂痕，裂纹缝面之间相互摩擦会产生金属粉尘颗粒；

·机加工刀具表面和钢材表面相互摩擦会产生金属粉尘颗粒；

·机加工刀具在新切表面擦动及钢材金属屑和切沟、钻沟等相互摩擦会产生金属粉尘颗粒。

同时，根据机械加工车间环境影响分析及粉尘特性研究》中模拟实验数据，对钢材进行铣、削等加工时，单台机加工设备（铣床、切削机等）金属粉尘产生率为1.5×10-8kg/s~7.76×10-8kg/s（由于金属机加工过程均需在加工设备和钢材之间喷淋乳化液。因此，由于乳化液的“降尘作用”，金属机加工过程金属粉尘产生量很小）。

项目切割、铣、钻等工序工作时间为8h/d、7200h/a，金属粉尘产生率按7.76×10-8kg/s计，则项目金属粉尘产生量为7.82kg/a。由于金属粉尘比重较大、易于沉降且有车间车间阻拦。因此，大部分金属粉尘将沉降在生产车间内，剩余小部分粉尘从生产车间侧部透风口逸出，逸出量按产生量的10%计算，约为0.782kg/a。

（3）切割废气

本项目使用乙炔切割机进行钢材切割，乙炔燃烧发生下列化学反应：

        2C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2H2O + 2600KJ
因此，乙炔切割有少量二氧化碳气体排放。

（4）油漆废气

根据漆料平衡计算，刷漆废气甲苯、二甲苯和非甲总烃烃排放量分别为0.077t/a、0.063t/a、0.16t/a，自然风干废气甲苯、二甲苯和非甲总烃烃排放量分别为0.116t/a、0.094t/a、0.23t/a，合计为0.193t/a、0.157t/a、0.39t/a。油漆废气以无组织排放形式进入外环境。
酸醇油漆（稀释剂）绝大部分有机废气在8h内挥发完毕，则项目甲苯、二甲苯和非甲总烃烃小时排放量分别为：80.42g/h、65.42g/h、162.5g/h。
（5）食堂餐饮油烟

项目所有劳动定员均在厂区内食堂用餐。运营过程中会有餐饮油烟产生，食堂采用瓶装液化气做燃料，为清洁能源，燃烧废气中污染物产生量很少。根据环评单位现场踏勘，项目食堂已经设置了油烟净化器，食堂油烟经处理后对排放量较小。
4.2营运期废水

项目建设场址位于富民工业园区大营五金建材产业园内，项目产生的污水属于园区污水处理厂的接纳范围，当园区污水处理厂建成后，届时本项目污水可排入园区污水处理厂进行处理。
因此，项目污水根据污水处理厂建成前、后排放分近期和远期两种情况，具体如下：
·近期

根据水平衡计算，项目近期污水产生量为612t/a、回用量为54t/a、排放量为558t/a，详见表5-6。
表5-6  项目近期污水污染物产排情况一览表

废水产生量（t/a）

污染物

名称

治理前

治理后

浓度（mg/L）

产生量

（t/a）

浓度（mg/L）

排放量

（t/a）

产生量：612

回用量：54
排放量：558

COD

450

0.28
50

0.028
BOD5
240

0.15
10

0.0056
SS

300

0.18

10

0.0056
NH3－N

70

0.043
5

0.00280
总磷
7

0.0043
0.5

0.000280
·近远期

根据水平衡计算，项目远期污水产生量为612t/a、排放量为612t/a，详见表5-7。

表5-7  项目远期污水污染物产排情况一览表

废水产生量（t/a）

污染物

名称

治理前

治理后

浓度（mg/L）

产生量

（t/a）

浓度（mg/L）

排放量

（t/a）

产生量：612

排放量：612

COD

450

0.28
360

0.22

BOD5
240

0.15
192

0.12
SS

300

0.18

240

0.15
NH3－N

70

0.043
40

0.025
总磷

7

0.0043
5.6

0.0034

4.3营运期噪声
项目噪声主要来产生于设备噪声和密闭防护门安装、调试噪声，噪声源强见表5-8
表5-8   建设项目噪声源强

序号

设备名称

规格型号

数 量

分贝

1

锯 床

GW4028

1台

80

2

液压板折弯机

WC67Y-100/3200

1台

80

3

剪板机

Q11-13×2500

1台

85

4

数控切割机

BXSK-1500×2500

1台

85

5

车床

CW6180

1台

85

6

车床

CY6140×1000

1台

82

7

立式升降台铣床

X5030

1台

85

8

圆柱立式钻床

Z525B

1台

90

9

摇臂钻床

Z3725×8

2台

80

10

摇臂钻床

Z3030×10

1台

85

11

刨床

B665

1台

80

12

全自动钢筋弯曲机

GW-26

1台

80

13

数控调直切割机

GT5-14

1台

80

14

普通焊机

ARC-400GZ

5台

80

15

二氧化碳保护焊机

NB-280E

5台

80

16

加工平台

6000×4000

--

85

17

振动平台

2500×2500

--

85

18

自动埋弧焊机

MZ8-800

1台

85

19

钢筋剪断机

GQ40

1台

82

20
防护门安装

--
88

防护门调试

82

4.4营运期固体废物
项目生产性废物包括一般生产固废和危险废物及生活垃圾，分类收集和存放。

（1）一般生产固废
一般生产固废主要为废金属边角料、废焊接材料及废次品。
本项目金属加工量215t/a，按金属边角料产生系数为0.15核算，金属边角料产生量为32t/a。

本项目焊条耗量4.0t/a，按废焊接材料产生系数为0.1核算，废焊接材料产生量为0.4t/a。
废钢铁等一般生产固废产生量合计为32.4t/a。废钢铁等生产固废外售物资回收部门综合利用。

（2）生活垃圾

项目区生活垃圾主要来自职工宿舍和食堂。按每人每天产生1kg生活垃圾，垃圾产生量为20kg/d、7.3t/a。生活垃圾由工业园区环卫部门进行处置。
4.4营运期危险废物
项目在部件金加工过程中机床等设备需使用乳化液。乳化液由乳化剂、矿物油、油性剂、防锈剂等组成。乳化液的主要功能是给加工机床冷却、润滑、防锈等。

·废乳化液

项目乳化液使用量约0.1吨，乳化液按乳化油原液与水1：5比例稀释配置后使用。由于乳化液循环使用，因使用中蒸发、滴漏、反复使用多次后会变质失效而成为废乳化液。《国家危险废物名录（2016）》规定使用过程中产生废矿物油及旱矿物油的为危险废物，废物类比编号HW08  废物代码900-249-08。

乳化液由机床自带的过滤设备过滤后重复使用，一般3--5年更换一次，按平均4年更换一次计算，废乳化液产生量约0.025t/a，采用容器收集后委托有危险废物处理资质的单位进行处置。
·废润滑油
《国家危险废物名录（2016）》规定，使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油为危险废物，废物类比编号HW08  废物代码900-217-08。本项目在机床维修过程产生一定量废润滑油，采用专用收集容器收集后，委托有资质单位处置或厂家回收。

·涂料和容积废物（未豁免）
项目人工刷漆会产生一定量的废油漆桶和废稀释剂桶和废稀释剂桶，约100个/年。根据《国家危险废物名录（2016版）》，废油漆桶和废稀释剂桶和废稀释剂桶属于HW12 染料、涂料废物，废物代码900-2252-12，废油漆桶和废稀释剂桶统一收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置或厂家回收。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内  容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

（单位）

	大气
	运营期
	人工刷漆
	甲苯
	无组织排放，产生浓度难以核算；产生量：0.077t/a
	无组织排放，产生浓度难以核算；排放量：0.077t/a

	
	
	
	二甲苯
	无组织排放，产生浓度难以核算；产生量：0.063t/a
	无组织排放，产生浓度难以核算；排放量：0.063t/a

	
	
	
	非甲总烃烃
	无组织排放，产生浓度难以核算；产生量：0.16t/a
	无组织排放，产生浓度难以核算；排放量：0.16t/a

	
	
	自然风干
	甲苯
	无组织排放，产生浓度难以核算；产生量：0.116t/a
	无组织排放，产生浓度难以核算；排放量：0.116t/a

	
	
	
	二甲苯
	无组织排放，产生浓度难以核算；产生量：0.094t/a
	无组织排放，产生浓度难以核算；排放量：0.094t/a

	
	
	
	非甲总烃烃
	无组织排放，产生浓度难以核算；产生量：0.23t/a
	无组织排放，产生浓度难以核算；排放量：0.23t/a

	
	
	钢构防护门加工
	机械焊接烟尘
	6.14kg/a
	6.14kg/a

	
	
	
	人工焊接烟尘
	
	

	
	
	
	金属粉尘
	0.782kg/a
	0.782kg/a

	
	
	钢材切割
	二氧化碳
	少量
	少量

	
	
	食堂
	油烟
	少量
	少量

	水
固
废
	运营期
	生产废水
	混凝土保养540t/a
	蒸发、混凝土吸收
	无废水排放

	
	
	生活污水（近期）
	项目
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	
	
	
	污水量
	--
	621
	--
	558

	
	
	
	COD
	450
	0.28
	50
	0.028

	
	
	
	BOD5
	240
	0.15
	10
	0.0056

	
	
	
	SS
	300
	0.18
	10
	0.0056

	
	
	
	NH3－N
	70
	0.043
	5
	0.00280

	
	
	
	总磷
	7
	0.0043
	0.5
	0.000280

	
	
	生活污水（远期）
	污水量
	--
	612
	--
	612

	
	
	
	COD
	450
	0.28
	360
	0.22

	
	
	
	BOD5
	240
	0.15
	192
	0.12

	
	
	
	SS
	300
	0.18
	240
	0.15

	
	
	
	NH3－N
	70
	0.043
	40
	0.025

	
	
	
	总磷
	7
	0.0043
	5.6
	0.0034

	
	运营期
	钢构的生产加工
	废金属边角料
	32.4t/a
	外售

	
	
	
	废焊接材料
	0.4t/a
	

	
	
	
	废乳化液
	0.0025t/a
	委托有资质单位处置

	
	
	
	废机油
	一定量
	委托有资质单位处置或厂家回收。

	
	
	
	废油漆桶和废稀释剂桶
	100个/年
	

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾
	7.3t/a
	委托工业园区环卫部门处置

	噪声
	运营期
	设备运行噪声
	机械噪声
	80-95 dB（A）
	距离衰减、建筑物屏蔽


	其他
	无

	主要生态影响：

项目用地范围内无自然保护区、水源保护区分布，无珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在，一般的建设项目的对生态环境影响主要源于施工期土建工程活动造成的水土流失。

本项目租用富民德力胜工贸有限公司厂区内闲置车间建设。目前，施工期已经结束。营运期对周围生态环境影响较小，不会导致本区域内生物多样性与稳定性的下降。




七、环境影响分析

	1营运期环境影响分析

    项目施工期已结束，其对环境的运行以消除。经调查，项目施工期未遗留环境问题，本评价不再进行施工期环境影响分析，仅进行运营期环境影响分析。

1.1环境空气影响分析

（1）颗粒物

根据工程分析可知，项目无组织排放的焊接烟尘为6.14kg/a、5.12g/h、金属粉尘量为0.782kg/a、0.33g/h，合计6.922kg/a、5.45g/h。焊接烟尘、金属粉尘排放量很小。为进一步说明项目焊接烟尘和金属粉尘对外环境及保护目标的影响，本评价采用HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》推荐的Screen3System估算模式（点源污染）进行简要的大气预测。
·预测因子

选定预测因子为：TSP、PM10（PM10产生量按TSP的70%计）。
·预测内容

无组织排放的TSP、PM10对应的小时地面浓度。

·预测源强

项目无组织废气预测源强详见表7-1。
表7-1  项目污染物排放源参数

污染源
污染物名称
排放量
排放源参数
生产车间

（面积4236m2）
TSP
5.45g/h
3.57×10-7g·S/m2
生产车间

（面积4236m2）

PM10
3.82g/h
2.50×10-7g·S/m2
·预测结果

项目目建成后，厂址1000m范围内TSP和PM10对应的小时地面浓度、最大地面浓度及距离的预测结果见表7-2。
建设项目生产车间距离北面厂界约5m、南面厂界约4m、东面厂界约10m、西面厂界约9m。

表7-2   无组织排放TSP和PM10小时地面浓度贡献值预测结果
预测内容

污染物

距离(m)
浓度(mg/m^3)
浓度占标率(%)
最大地面浓度及距离

TSP
4
0.001237
0.13744
最大地面浓度0.002906mg/m3、占标率0.32289%，其对应距源距离为90m
5

0.001259
0.13989
9

0.001342
0.14911
10

0.000765

0.08499

100

0.001289

0.14322

200

0.001017

0.113

300

0.000524

0.05821

400

0.00032

0.03553

500

0.000219

0.02434

600

0.000162

0.01799

700

0.000126

0.01398

800

0.000102

0.01128

900

8.42E-05

0.00936

1000

7.14E-05

0.00793

434

0.000386
0.0429
845

0.000131
0.01459
PM10
4
0.000866
0.19249
最大地面浓度0.002035mg/m3、占标率0.45222%，其对应距源距离为90m
5
0.000881
0.19587
9
0.00094
0.20878
10
0.000953
0.21184
100
0.001979
0.43978
200
0.000939
0.20871
300
0.000497
0.11036
400
0.000309
0.06876
500
0.000214
0.0476
600
0.000159
0.03533
700
0.000124
0.02756
800
0.0001
0.02227
900
8.33E-05
0.01851
1000
7.08E-05
0.01573
434
0.00027
0.06009
845
9.19E-05
0.02042
注：“E-0i”代表“1×10-i”
从表7-2可以看出，项目无组织排放的TSP最大落地浓度为0.002906mg/m3，远远小于GB3095-2012《环境空气质量标准》规定的TSP900µg/m3的小时二级质量标准限值。同时，项目南面、北面、西面和东面厂界TSP浓度分别为：0.001237mg/m3、0.001259mg/m3、0.001342mg/m3、0.000765 mg/m3，远远小于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中颗粒物无组织排放浓度限值（1mg/m3），能做到达标外排。因此，项目营运期无组织排放的TSP对外环境影响很小。
项目最近的保护目标：大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）距离项目分别约854m和434m，根据预测结果，TSP小时浓度贡献值仅为0.000131mg/m3和0.000386mg/m3。远小于GB3095-2012《环境空气质量标准》规定的TSP900µg/m3的小时二级质量标准限值。因此，无组织排放的TSP对大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）影响轻微。

从表7-2可以看出，项目无组织排放的PM10最大落地浓度为0.002035mg/m3，远远小于GB3095-2012《环境空气质量标准》规定的TSP900µg/m3的小时二级质量标准限值。同时，项目南面、北面、西面和东面厂界PM10浓度分别为：0.000866mg/m3、0.000881mg/m3、0.00094mg/m3、0.000953mg/m3，远远小于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中颗粒物无组织排放浓度限值（1mg/m3），能做到达标外排。因此，项目营运期无组织排放的PM10对外环境影响很小。

项目最近的保护目标：大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）距离项目分别约854m和434m，根据预测结果，PM10小时浓度贡献值仅为9.19E-05mg/m3和0.00027mg/m3。远小于GB3095-2012《环境空气质量标准》规定的PM10450µg/m3的小时二级质量标准限值。因此，无组织排放的PM10对大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）影响轻微。

（2）油漆废气

根据工程分析可知，项目无组织排放的油漆废气源于人工刷漆和产品自然风干工序，主要污染因子为：甲苯、二甲苯和非甲总烃烃，排放量分别为：7.58g/h、4.54g/h、17.92g/h，排放量不大。为进一步说明项目甲苯、二甲苯和非甲总烃烃对外环境及保护目标的影响，本评价采用HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》推荐的Screen3System估算模式（点源污染）进行简要的大气预测。

·预测因子

选定预测因子为：甲苯、二甲苯和非甲总烃烃。
·预测内容

无组织排放的甲苯、二甲苯和非甲总烃烃对应的小时地面浓度。

·预测源强

项目无组织废气预测源强详见表7-3。
表7-3  项目污染物排放源参数

污染源
污染物名称
排放量
排放源参数
生产车间

（面积4236m2）
甲苯
80.42g/h
5.27×10-6g·S/m2
二甲苯
65.42g/h

4.28×10-6g·S/m2
非甲总烃烃
162.5g/h

1.07×10-5g·S/m2
·预测结果

项目目建成后，厂址1000m范围内甲苯、二甲苯和非甲总烃对应的小时地面浓度、最大地面浓度及距离的预测结果见表7-4。
表7-4   无组织排放甲苯、二甲苯和非甲总烃小时地面浓度贡献值预测结果
预测内容

污染物

距离(m)
浓度(mg/m^3)
浓度占标率(%)
最大地面浓度及距离

甲苯
4
0.01023
3.41
最大地面浓度0.0271mg/m3、占标率9.03333%，其对应距源距离为90m
5
0.01043
3.47667
9
0.01136
3.78667
10
0.01161
3.87
100
0.02638
8.79333
200
0.01774
5.91333
300
0.009944
3.31467
400
0.006321
2.107
500
0.004418
1.47267
600
0.003297
1.099
700
0.00258
0.86
800
0.002091
0.697
900
0.00174
0.58
1000
0.00148
0.49333
434
0.005546
1.84867
845
0.001919
0.63967
二甲苯
4
0.008309
1.38483
最大地面浓度0.02201mg/m3、占标率3.66833%，其对应距源距离为90m
5
0.008474
1.41233
9
0.009222
1.537
10
0.009428
1.57133
100
0.02143
3.57167
200
0.0144
2.4
300
0.008076
1.346
400
0.005133
0.8555
500
0.003588
0.598
600
0.002677
0.44617
700
0.002096
0.34933
800
0.001698
0.283
900
0.001413
0.2355
1000
0.001202
0.20033
434
0.004504
0.75067
845
0.001559
0.25983
非甲总烃烃
4
0.02077
1.0385
最大地面浓度0.05502mg/m3、占标率2.751%，其对应距源距离为90m
5
0.02118
1.059
9
0.02306
1.153
10

0.02357

1.1785

100

0.05357

2.6785

200

0.03601

1.8005

300

0.02019

1.0095

400

0.01283

0.6415

500

0.00897

0.4485

600

0.006694

0.3347

700

0.005239

0.26195

800

0.004245

0.21225

900

0.003533

0.17665

1000

0.003006

0.1503

434

0.01126

0.563

845

0.003897

0.19485

从表7-4可以看出，项目无组织排放的甲苯最大落地浓度为0.0271mg/m3，远远小于甲苯最大落地浓度远远小于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）规定的居住区大气中甲苯有害物质的最高容许浓度的相应标准值，0.3mg/m3（一次）。同时，项目南面、北面、西面和东面厂界甲苯浓度分别为：0.01023mg/m3、0.01043mg/m3、0.01136mg/m3、0.01161mg/m3，远远小于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中甲苯无组织排放浓度限值（2.4mg/m3），能做到达标外排。因此，项目营运期无组织排放的甲苯对外环境影响很小。

项目最近的保护目标：大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）距离项目分别约854m和434m，根据预测结果，甲苯小时浓度贡献值仅为0.001919mg/m3和0.005546mg/m3。因此，无组织排放的甲苯对大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）影响轻微。
从表7-4可以看出，项目无组织排放的二甲苯最大落地浓度为0.02201mg/m3，远远小于二甲苯最大落地浓度远远小于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）规定的居住区大气中二甲苯有害物质的最高容许浓度的相应标准值，0.6mg/m3（一次）。同时，项目南面、北面、西面和东面厂界二甲苯浓度分别为：0.008309mg/m3、0.008474mg/m3、0.009222mg/m3、0.009428mg/m3，远远小于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二甲苯无组织排放浓度限值（1.2mg/m3），能做到达标外排。因此，项目营运期无组织排放的二甲苯对外环境影响很小。

项目最近的保护目标：大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）距离项目分别约854m和434m，根据预测结果，二甲苯小时浓度贡献值仅为0.001559mg/m3和0.004504mg/m3。因此，无组织排放的二甲苯对大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）影响轻微。

从表7-4可以看出，项目无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度为0.05502mg/m3，远远小于非甲烷总烃最大落地浓度远远小于2mg/m3的标准限值。同时，项目南面、北面、西面和东面厂界非甲烷总烃浓度分别为：0.02077mg/m3、0.02118mg/m3、0.02306mg/m3、0.02357mg/m3，远远小于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值（4mg/m3），能做到达标外排。因此，项目营运期无组织排放的非甲烷总烃对外环境影响很小。

项目最近的保护目标：大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）距离项目分别约854m和434m，根据预测结果，非甲烷总烃小时浓度贡献值仅为0.003897mg/m3和0.01126mg/m3。因此，无组织排放的非甲烷总烃对大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）影响轻微。

（3）乙炔废气

本项目使用乙炔量不大，焊接产生和排放的二氧化碳很小，对外环境和保护目标影响很小。
（4）大气环境防护距离
由于项目金属结构加工、生产过程中排放的TSP、甲苯、二甲苯、非甲总烃烃为无组织排放，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式计算建设项目的大气环境防护距离，计算结果见表7-5。
表7-5  大气环境防护距离计算结果

序号

物质

位置

面积(m2)

排放源强(kg/h)

大气污染物执行标准

(mg/m3)

计算距离(m)

备注

1

TSP

生产车间
4236
5.45g/h
1.0

无超标点

--

2

PM10
3.82g/h
1.0

无超标点

--

3

甲苯
80.42g/h
2..4

无超标点

--

4

二甲苯

65.42g/h

1.2

无超标

--

5

非甲总烃烃

162.5g/h

4

无超标

--

从表7-5可知，项目运营期TSP、PM10、甲苯、二甲苯、非甲总烃烃大气环境防护距离无超标点，无需设置大气环境防护距离。
（5）食堂油烟

项目内建设食堂供员工使用。实际运营过程中会有餐饮油烟产生，产生的油烟经油烟净化器处理处理后达标排放，对周围环境空气影响很小。

1.2地表水环境影响分析

    本项目钢构防护门混凝土养护水蒸发和被混凝土吸收，无混凝土养护废水产生和排放。绿化用水蒸发和被植物吸收，因此本项目废水为生活污水。
    （1）项目生活污水依托富民德力胜工贸有限公司已建化粪池和隔油池预处理可行性分析

    根据环评单位现场踏勘及建设单位提供资料，富民德力胜工贸有限公司已建了一个容积为4m3的化粪池和一个容积为1m3的隔油池。
    根据工程分析可知，建设项目食堂备餐废水产生量为0.34m3/d，富民德力胜工贸有限公司已建的隔油池容积为1m3，可以满足食堂备餐废水约70h的水力停留时间。隔油池处理食堂备餐废水只要满足12h以上的水力停留时间即可达到动植物油的预处理效果。因此，建设项目食堂备餐废水依托富民德力胜工贸有限公司已建的隔油池预处理可行。
    根据工程分析可知，建设项目清洗废水产生量为1.7m3/d，富民德力胜工贸有限公司已建的化粪池容积为4m3，可以满足清洗废水约56h的水力停留时间。化粪池处理清洗废水只要满足24h以上的水力停留时间即可达到预处理效果。因此，建设项目清洗废水依托富民德力胜工贸有限公司已建的化粪池预处理可行。
    （2）近期地表水环境影响分析

 本项目生活污水产生量2.04m3/d、612m3/a。由于富民工业园区大营五金建材产业园污水处厂正在筹备建设中，目前尚未投入使用，何时投产尚不确定。目前大营河受到一定污染，水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体要求，而本项目生活污水仅经已有化粪池处理后，不能实现达标排放进入园区污水管网。因此本评价提出了近期部分经生活污水处理站处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化，剩余部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后排入园区污水管网。
    污水处理选用一体化地埋式设备，污水处理工艺、设备应由有资质的企业进行设计、安装，出水要求同时满足GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》城市绿化标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标准后，部分用于厂区绿化，部分外排进入园区污水管网。
   近期在富民工业园区大营五金建材产业园区污水处厂投产前，采取自建污水处理站处理生活污水的情况下，对地表水大营河的影响轻微。
   （3）远期地表水环境影响分析

    根据富民工业园区管委会提供资料，富民工业园区大营五金建材产业园区排水采用雨污分流制，目前园区已完成了雨污分流管道铺设。远期待园区污水处理厂投产后，本项目生活污水可以排入园区污水处理厂实现达标排放，对地表水大营河的影响轻微。

1.3运营期声环境影响分析

项目噪声主要来钢构加工、生产各机械发出的设备噪声，声源强在80-95dB(A)左右。由于项目工作时间为8h/d（8:0012:00/13:00-17:00）夜间不生产营运。因此，本报告只预测项目昼间噪声对环境的影响。
项目声源强详见表5-5。

1.3.1预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

    （1）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：
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式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi —i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

由于项目噪声源随钢材、市场及客户需求等因素影响，在生产工作时间段内源强不停变化，难以测定。因此，本报告以最不利情况计，即所有噪声源在工作时段内均以最大噪声级生产、营运，该情况下T=t。

（2）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式
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式中：
Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb—预测点的背景值，dB(A)

（3）户外声传播衰减计算
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、空气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
距声源点r处的A声级按下式计算：
Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc）
户外各声传播因素计算公式见表7-6。

表7-6    户外各声传播因素计算公式一览表

衰减因素

计算公式

说明

Adiv

20lg（r/r0）

r0为参考位置距声源中心点的距离，单位m，取值为1.0m；r为受声点距点源中心点的距离，单位m。

Aatm

α×（r-r0）/1000

α为大气吸收衰减系数，r、r0同上

Agr

4.8-（2hm/r）×（17+300/r）
hm为传播高度，r同上

Abar

-10lg[3/（1+20N1）+3/（1+20N2）+3/（1+20N3）]
N为菲捏尔数，N=2ζ/λ；ζ为声程差，λ为波长，衰减最大值为20dB；考虑屏蔽衰减，不再考虑地面衰减

Amisc

--

该衰减因素指：通过其他工业场所、房屋群等的衰减值，由于保护目标与厂址之间没有其他工业场所、房屋群等。因此，本次预测不予考虑该衰减值。

（4）预测范围、时段与评价因子
·预测范围
《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中评价范围要求：一般以建设项目边界向外200m为评价范围。因此，本评价确定噪声预测范围为项目边界向外200m范围内。

·预测时段

全天24h。

·预测因子
噪声预测因子：等效连续A声级。
（5）声环境影响预测步骤

·建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。
·根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A 声级（LAi）或等效感觉噪声级（LEPN）。
2.3.2预测结果

项目预测结果详见表7-7。

表7-7    项目噪声预测结果一览表

离散点信息
昼夜
序号
离散点名称
坐标
贡献值
1

厂界北
27,23,1

58.06

2

厂界东
50,1,1

56.92

3

厂界西
1,-10,1

57.84

4

厂界南
22,-27,1

61.45

    根据环评单位现场探勘，项目区域200m范围内的主要噪声污染源为金象呈祥防水地板厂、昆明和裕胶黏制品有限公司、云南双融金属制品有限公司、云南兴达工艺美术有限公司、昆明克林轻工机械有限责任公司和园区道路产生的机械噪声和交通噪声。上述企业均设置有封闭车间和围墙。因此，上述噪声影响范围仅限于局部地区，由此判断，项目区域内噪声本底值不高，具有较高的声环境容量。
从表7-7可知，项目东、南、西、北各厂界昼间噪声均能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，夜间噪声均不能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。
本评价环评要求建设单位加强各噪声源的遮挡、加强产噪设备的减震措施、以降低项目噪声源对区域声环境的影响，在采取上述措施后，预计厂界噪声可以实现达标排放。

1.4运营期固体废弃物影响分析

项目生产性废物包括一般生产固废和危险废物及生活垃圾，分类收集和存放。

（1）一般生产固废
一般生产固废主要为废金属边角料、废焊接材料及废次品。

本项目金属加工量215t/a，按金属边角料产生系数为0.15核算，金属边角料产生量为32t/a。

本项目焊条耗量4.0t/a，按废焊接材料产生系数为0.1核算，废焊接材料产生量为0.4t/a。

废钢铁等一般生产固废产生量合计为32.4t/a。废钢铁等生产固废外售物资回收部门综合利用。

（2）生活垃圾

项目区生活垃圾主要来自职工宿舍和食堂。按每人每天产生1kg生活垃圾，垃圾产生量为20kg/d、7.3t/a。生活垃圾由工业园区环卫部门进行处置。
综上所述，项目固体废物均得到妥善处置，处置率达100%。
1.5运营期固危险废物影响分析

本项目危险废物种类如下：

废乳化液：废物类比编号HW08、废物代码900-249-08

废润滑油：废物类比编号HW08、废物代码900-217-08

废油漆桶和废稀释剂桶：废物类比编号HW12 、废物代码900-2252-12

危险废物需要设置专门仓库贮存、使用符合足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求的容器盛装，并委托有资质的单位进行最终处置。

1.5.1危险废物仓库建设

危险废物应设置专门仓库贮存，仓库建设要求如下：

·危险废物仓库在车间内建设，车间地坪已降至了防渗，裙脚必须进行防渗。

·本项目废乳化液使用液体危险废物，为防止其泄漏，仓库应建设泄漏液体收集装置。

·仓库应设置安全照明设施和观察窗口。

·应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。
·仓库按GB15562.2要求设置警示标志。

1.5.2液体危险废物收集容器

    废乳化液使用液体危险废物、
·使用符合标准（密封性等）的专用塑料桶盛装。

·塑料桶材质要满足相应（抗震、抗压等）强度需求，保持完好无损。

·废乳化液收集塑料桶顶部与废乳化液表面之间保留100mm以上空间。

·废乳化液收集塑料桶外必须贴上危险废物标签。
1.5.3危险废物暂存间运行、管理、安全措施
    危险废物暂存间运行、管理、安全措施如下：

·建设单位须作好废乳化液、废润滑油、废油漆桶和废稀释剂桶等危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

·定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
·与昆明市危险废物处置中心签订危险废物处置协议，定期由昆明市危险废物处置中心外运处置。危险废物是转运实行转移联单制度。
采取上述措施后，使危险废的处置可以满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求。

1.5环境风险分析

1.5.1重大危险源辨识

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014），计算结果见表7-8。

表7-8  重大危险源辨识一览表
序号

货物名称

最大贮存量（t）

临界量（t）

运输方式

1

乙炔
0.035
1
汽运

2

废乳化液
0.1
--
汽运

*注：当单元内存在多品种危险物质时，按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn≥1。

由上表可见，生产场所、贮存区其qn/Qn均小于1，建设项目无重大危险源。
1.5.2冷却液（乳化液）泄漏简要分析

（1）冷却液（乳化液，下同））简介
项目在生产过程中使用冷却液（乳化液）对钻床、切割机等进行冷却。

乳化液是一种一定浓度的盐水，是将肥皂从原混合液中分离出来的一种溶液，其主要成分是硬脂酸钠和甘油的混合物，呈碱性。硬脂酸钠和甘油的性质见表7-9、7-10。

表7-9    硬脂酸钠性质一览表

名称

硬脂酸钠
物理化学性质

白色粉末，微溶于冷水，能迅速溶于热水，很浓的热皂液放冷后不结晶。具有优良的乳化，渗透和去污力。熔点149—155℃、相对密度1.08。可用作洗涤行业去污洗涤剂，皮革工业皮革加油的乳化剂，铬鞣干坯革回软的助软剂，电镀工业的乳化渗透剂以及用于牙膏制造。在水中呈碱性。
爆炸性

非爆炸性物质。
急性毒性

非急性毒性物质。

表7-10    甘油性质一览表

名称

甘油

物理化学性质

无色无臭而有甜味的粘稠性液体。可与水以任何比例混溶，能降低水的冰点。有极大的吸湿性。稍溶于乙醇和乙醚，不溶于氯防。沸点(℃)：182(2.7KPa)、相对密度(水=1)：1.26。用于制造硝化甘油、醇酸树脂和酯胶等，用作飞机和汽车液化染料的抗冻剂、玻璃纸的增塑剂、以及化妆品、皮革、烟草、纺织品的吸湿剂等。甘油和硝酸反应得三硝酸甘油酯，这是治疗心绞痛的急救药物。
爆炸性

非爆炸性物质。
急性毒性

非急性毒性物质。

从表7-9和7-10可看出，乳化液主要物质硬脂酸钠和甘油均为非爆炸性和非急性毒性物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》中评价范围“涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等的新建、改建、扩建和技术改造项目（不包括核建设项目）的环境风险评价”，项目冷却液不纳入评价范围，但由于硬脂酸钠显碱性，泄漏不处理可能会对外环境造成一定影响。因此，本评价将对冷却液的泄露与防范进行一个简要分析。

（2）冷却液泄漏分析
乳化液主要储存于钻床、切割机等下设置的冷却液收集桶内，主要存在泄漏风险。项目共设15个冷却液收集桶，每个可收集乳化液30kg，从乳化液泄漏风险角度分析，多个收集桶同时发生泄漏的可能性极小，一般情况下仅有1桶发生泄漏，泄漏量≤30kg。

项目乳化液发生泄漏主要是人为因素：厂区职工在生产过程中不小心踢倒冷却液收集桶造成，而项目生产车间地面经过硬化处理，乳化液基本不会渗入地底且乳化液不属于易燃易爆物质，因此，乳化液泄漏时只需及时采取用棉纱、拖把吸附的措施，即可防止其进入外环境。

·结论
由于乳化液泄漏量小，≤30kg且发生泄漏可以及时发现并采取棉纱、拖把吸附处置即可防止其进入外环境，可消除乳化液泄漏对外环境的影响。

1.5.3乙炔环境风险分析

    （1）乙炔化学性质

乙炔的理化常数见表7-11。
表7-11  乙炔理化常数

国标编号
21024
CAS号
74-86-2
中文名称
乙炔
英文名称
acetylene
别    名
电石气
分子式
C2H2
外观与性状
无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味
分子量
26.04
蒸汽压
4033kPa/16.8℃ 闪点：＜-50℃
熔    点
-81.8℃/119kPa  沸点：-83.8℃
溶解性
微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯
密    度
相对密度(水=1)0.62；相对密度(空气=1)0.91
稳定性
稳定
危险标记
4(易燃气体)
主要用途
是有机合成的重要原料之一。亦是合成橡胶、合成纤维和塑料的单体，也用于氧炔焊割
     健康危害：
     侵入途径：吸入。
     健康危害：具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。

     毒理学资料及环境行为：
     毒性：属微毒类。
     急性毒性：LC900000ppm×2小时(小鼠吸入)；500000ppm(大约浓度)(人吸入)；人吸入10%，轻度中毒反应。
    亚急性和慢性毒性：动物长期吸入非致死性浓度本品，出现血红蛋白、网织细胞、淋巴细胞增加和中性粒细胞减少。尸检有支气管炎、肺炎、肺水肿、肝充血和脂肪浸润。

    危险特性：极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。
有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别见表7-12。

表7-12  有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别表

名称

乙炔

物理化学性质

乙炔无色、无味、易燃、有毒的气体，微溶于水，易溶于乙醇、丙酮等有机溶剂。熔点-80.8℃，沸点-84℃，相对密度-82/4℃，折射率1.00051，折光率1.0005（0℃），闪点-17.78℃，自燃点305℃。乙炔化学性质很活泼，易起加成 、氧化、聚合及金属取代等反应，生成多种重要的化工产品。

爆炸性

极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。
急性毒性

纯乙炔属微毒类,具有弱麻醉和阻止细胞氧化的作用。高浓度时排挤空气中的氧,引起单纯性窒息作用。乙炔中常混有磷化氢、硫化氢等气体，故常伴有此类毒物的毒作用。人接触100 mg/m3能耐受30～60 min，20％引起明显缺氧，30%时共济失调，35%下5 min引起意识丧失，含10％乙炔的空气中5 h，有轻度中毒反应。

应急措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给予输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴一般作业防护手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑以收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
（2）爆炸事故危险性

乙炔可用以照明、焊接及切断金属（氧炔焰），也是制造乙醛、醋酸、苯、合成橡胶、合成纤维等的基本原料。乙炔与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。
（3）爆炸对环境的影响分析

乙炔引起的爆炸可能危及人的生命，还会造成一定环境污染，如爆炸会引起附近易燃物质起火，发生火灾。爆炸堆附近的泥土会呈放射性飞溅，破坏了土壤的原有结构和地上植被，扬尘也会造成大气环境污染。

（4）爆炸事故发生概率分析
爆炸事故危害较大，除轻微的污染事故外，主要为安全事故，一旦发生后很难进行补救，生产厂家对此类事故要重视，通过严格安全生产操作规程、加强管理，尽可能做到防患于未然。爆炸发生后对环境的影响随爆炸物料贮存量不同而不同，由瞬间高浓度污染逐渐向周边扩散，浓度在扩散过程中逐渐减小。该乙炔的贮存量较小，只要严格管理，发生爆炸的几率不大。

    （5）事故防范措施

根据以上事故原因分析，评价中提出以下事故预防和控制措施。
·爆炸性物质的安全贮存、运输

乙炔为爆炸性物质，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。
储存注意事项：乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中, 装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素等混装、混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

此外，应加强乙炔贮存、运输、使用等上岗人员的安全教育，建立健全的安全管理制度，加强管理，按章操作。

·加强消防措施

厂方要严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，各生产区域装置及建筑物间考虑足够的安全防火距离，并布置相应的消防通道、消防水池以及足够的消防器材等装置，并要有专人负责管理。
在风险事故发生后，对诱发风险事故的原因进行总结，并根据可能引起风险事故发生的诱导因素重点进行防范。

    （6）事故应急措施

一旦发生爆炸事故，应采取如下应急处理措施。

①应急措施

·应迅速撤离区域内和附近的人员到安全区，并设置禁戒区，严格限制无关人员进入。

·事故处理人员应戴自给正压呼吸器，从上风向进入，尽快切断泄漏源，用泡沫覆盖。

·排除一切引火源，不要接触泄漏物质，在可能的情况下考虑迅速采取倒罐措施。

·一旦发生爆炸，并引起火灾，应一边用高位泡沫灭火，一边用水枪向罐体喷水降温，尽快控制火势蔓延和消灭明火。

②现场急救

发生爆炸事件后，应立即将病人转移至安全区，拨打120电话；如果呼吸停止，进行人工呼吸（要采用通气面罩进行）。如病人发生外伤，应尽可能将外伤部位固定，避免大幅度运动，造成过度失血。

    （7）结论

由于本项目乙炔使用量仅为40瓶/a，车间内储存量不超过5瓶，在严格实施国家乙炔乙瓶使、储存规定的情况下，乙炔发生环境风险的概率低。
2产业政策及相关规划合理性分析

2.1产业政策符分析
项目租赁富民德力胜工贸有限公司的车间实施人防防护设备生产及安装项目。

对照《产业结构调整指导目录2011年本（2013修订）》内容，其不属于目录中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类，符合国家现行的产业政策。

因此，建设项目符合国家和地方现行的产业政策。
2.2规划合理性分析
《富民工业园区总体规划修编（2015~2030）》环境影响报告书要求：

·入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，工业生产废水循环利用率应不低于80%。

建设项目生产废水（养护废水）全部循环使用不外排，循环率达到100%，大于工业生产废水循环利用率最低要求80%。

·大营-茨塘片区的大营组团不宜布局大气污染较重的工业企业，减轻工业污染对县城规划区域的影响。

建设项目排放的TSP、PM10、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃量较小，根据预测结果，对外环境和保护目标影响轻微、对县城规划区影响较小。
·富民园区规划范围为四个片区，分别为白石岩-大白坡片区、大营片区、散旦片区、款庄-东村片区。其中，大营片区为五金建材产业园。

建设项目为人防工程密闭防护门制造工程，与大营片区功能定位相符。

综上所述，建设项目符合《富民工业园区总体规划修编（2015~2030）规划环评》。
3选址合理性分析

本项目租用富民德力胜工贸有限公司厂区内闲置的标准车间进行建设，人防工程密闭防护门制造生产线均布置在该车间内，并依托富民德力胜工贸有限公司厂区现有的生产配套设施（供电、供水、排水、停车场、公厕、道路等），无需进行新建构筑物的施工。
·选址的《富民工业园区大营五金建材产业园新区土地使用规划》合理性分析

建设项目场址位于富民工业园区大营五金建材产业园新区，对照富民工业园区大营五金建材产业园新区土地使用规划图（见图7-1），所占土地为园区一类工业用地，本项目属于金属制品制造项目，污染物排放数量不大。同时，根据《富民工业园区管理委员会2018年第一次入园项目审查会议纪要》（第34期，2018年5月16日）富民工业园区管理委员会原则同意项目选址。因此，项目符合《富民工业园区大营五金建材产业园新区土地使用规划》。
·选址的环境敏感性分析

评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感目标。虽然项目周围有村庄等居民区分布，但本评价的分析表明，本项目的建设对周围村庄的环境影响不大，不会造成其环境质量等级的下降。
综上所述，项目选址合理。
4环境相容性分析

项目所在地地势平坦，无不良地质现象，适宜作为建设用地，水、电及原材料供应方便，施工条件良好。区域交通，排污、环卫等城市公用基础建设完善，水、电供应有保障，为项目建设提供了良好的生产营运条件。

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园内，园区内企业以五金建材生产为主，本项目主要生产人防工程密闭防护门，与工业园区规划相符。

项目区域200m范围内的主要企业为：金象呈祥防水地板厂、昆明和裕胶黏制品有限公司、云南双融金属制品有限公司、云南兴达工艺美术有限公司、昆明克林轻工机械有限责任公司，生产产品为金属构件、木质地板、粘胶等为主，与本项目为相似型项目。

本项目距离各环境敏感目标较远，且本项目对生产过程中产生的污染物均采取了有效的环保措施，对周围环境的影响较小。

综上所述，本项目与环境相容。

5、环境影响可控性分析

项目营运过程中产生废气主要为粉尘、甲苯、二甲苯、非甲总烃烃、食堂油烟及二氧化碳等。项目粉尘、甲苯、二甲苯、非甲总烃烃产生量较小，经大气稀释扩散后对外环境和保护目标影响较小。项目废水不能进入园区污水处理厂时，项目产生的生活污水部分经污水处理设施处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》城市绿化标准后，一部分晴天回用于厂区绿化，剩余部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后排入园区污水管网；项目废水能进入园区污水处理厂时，项目产生的生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 A级标准后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。营运过程中设备产生的噪声通过距离衰减及墙体隔声后对周围环境影响不大；生产固废及生活垃圾处置率为100%。
综上所述，项目不违反园区规划，项目产生的污染物在采取环评提出的各项污染防治对策措施下，产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能，因此项目选址合理。
6项目污染治理整改措施及效益分析
（1）针对富民工业园区大营五金建材产业园污水处理厂没有投产建成、建设单位生活污水经通过化粪池和隔油池预处理，水质不能满足城镇污水处理厂污染物排放标准(GB28918-2002)（表1）一级A标准、对大营河水质造成不利影响问题，本评价提出了近期自建污水处理站、出水同时满足GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》城市绿化标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标准后，部分用于厂区绿化，部分外排进入园区污水管网；远期园区污水处理厂投产后，生活污水可以排入园区污水处理厂实现达标排放实施后，可以解决目前项目生活污水达标排放问题。

（2）针对废机油、废油漆桶和废稀释剂桶等危险废物未设置专门的危险废物暂存仓库问题，本评价提出在厂内临时堆存时设置专门的贮存仓库、仓库应有防流失、扩散和防盗措施、按国家要求仓库悬挂危险废物标牌，危险废物交昆明市危险废物处置中心进行处理的整改措施，实施后可以有效防止危险废物污染环境的风险。

（3）针对养护过程产生的“跑冒滴漏”废水，本评价提出设置养护费水收集槽和收集池进行收集后全部回用。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	钢结构加工
	人工焊接烟尘
	生产车间墙体阻隔，大气稀释扩散
	减少无组织排放废气对外环境的影响

	
	
	机械焊接烟尘
	
	

	
	
	金属粉尘
	
	

	
	
	甲苯
	大气稀释扩散
	减少无组织排放废气对外环境的影响

	
	
	二甲苯
	
	

	
	
	非甲总烃烃
	
	

	
	食堂
	油烟
	油烟净化器
	达标排放

	水污染物
	职工生活

污水
	SS、CODcr、BOD5 NH3-N、动植物油、总磷
	近期：项目产生的生活污水部分经污水处理设施处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化，剩余部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后排入园区污水管网。
远期：项目产生的生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 A级标准后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。

	噪声
	生产设备
	噪声
	减震器、建筑物阻隔、距离衰减等
	厂界达标

	固
体
废
物
	生产营运
	边角废料、废焊材
	收集后回收外售
	综合利用

	
	
	危险废物废乳化液、废润滑油、废油漆桶和废稀释剂桶
	按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求设置危险废物临时贮存仓库，委托有资质单位处置或厂家回收
	安全处置

	
	职工生活垃圾
	生活垃圾
	委托工业园区环卫站处置
	安全处置

	生态保护措施及预期效果：
项目运营期对生态环境无影响。



九、结论与建议

	1结论

1.1项目基本情况
项目在昆明富民工业园区大营五金建材产业园建设，租赁富民德力胜工贸有限公司的闲置车间设施人防防护设备生产及安装项目，项目生产车间、生活服务设施、生活污水等环保设施依托富民德力胜工贸有限公司现有设施。
1.2产业政策符合性
项目主要生产人防工程密闭防护门，属于金属构件制造业。对照《产业结构调整指导目录2011年本（2013修订）》，该项目不属于限制类及淘汰类行业。因此，本项目的建设符合国家产业政策。
1.3选址合理性分析

建设项目场址位于富民工业园区大营五金建材产业园新区，对照富民工业园区大营五金建材产业园新区土地使用规划图（见图7-1），所占土地为园区一类工业用地，本项目属于金属制品制造项目，污染物排放数量不大。同时，根据《富民工业园区管理委员会2018年第一次入园项目审查会议纪要》（第34期，2018年5月16日）富民工业园区管理委员会原则同意项目选址。因此，项目符合《富民工业园区大营五金建材产业园新区土地使用规划》。
建设项目符合《富民工业园区总体规划修编（2015~2030）规划环评》。
建设项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感目标。虽然项目周围有村庄等居民区分布，但本评价的分析表明，本项目的建设对周围村庄的环境影响不大，不会造成其环境质量等级的下降。

综上所述，项目选址合理。
1.4施工期环境影响分析
项目施工期已结束，其对环境的运行以消除。经调查，项目施工期未遗留环境问题。
1.5运营期环境影响分析结论
1.5.1废水

    本项目钢构防护门混凝土养护水蒸发和被混凝土吸收及回用，无混凝土养护废水排放。绿化用水蒸发和被植物吸收，因此本项目废水为生活污水。

    近期，本评价提出了部分经生活污水处理站处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化，剩余部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后排入园区污水管网。污水处理选用一体化地埋式设备，污水处理工艺、设备应由有资质的企业进行设计、安装，出水要求同时满足GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》城市绿化标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标准后，部分用于厂区绿化，部分外排。近期在富民工业园区大营五金建材产业园区污水处厂投产前，采取自建污水处理站处理生活污水的情况下，对地表水大营河影响轻微。
    远期，根据富民工业园区管委会提供资料，富民工业园区大营五金建材产业园区排水采用雨污分流制，目前园区已完成了雨污分流管道铺设。远期待园区污水处理厂投产后，本项目生活污水可以排入园区污水处理厂实现达标排放，对地表水大营河影响轻微。

1.5.2废气

根据预测结果，项目无组织排放的TSP最大落地浓度为0.002906mg/m3，远远小于GB3095-2012《环境空气质量标准》规定的TSP900µg/m3的小时二级质量标准限值。同时，项目南面、北面、西面和东面厂界TSP浓度分别为：0.001237mg/m3、0.001259mg/m3、0.001342mg/m3、0.000765 mg/m3，远远小于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中颗粒物无组织排放浓度限值（1mg/m3），能做到达标外排。因此，项目营运期无组织排放的TSP对外环境影响很小。

根据预测结果，项目最近的保护目标：大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）距离项目分别约854m和434m，根据预测结果，TSP小时浓度贡献值仅为0.000131mg/m3和0.000386mg/m3。远小于GB3095-2012《环境空气质量标准》规定的TSP900µg/m3的小时二级质量标准限值。因此，无组织排放的TSP对大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）影响轻微。

根据预测结果，项目无组织排放的PM10最大落地浓度为0.002035mg/m3，远远小于GB3095-2012《环境空气质量标准》规定的TSP900µg/m3的小时二级质量标准限值。同时，项目南面、北面、西面和东面厂界PM10浓度分别为：0.000866mg/m3、0.000881mg/m3、0.00094mg/m3、0.000953mg/m3，远远小于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中颗粒物无组织排放浓度限值（1mg/m3），能做到达标外排。因此，项目营运期无组织排放的PM10对外环境影响很小。

根据预测结果，项目最近的保护目标：大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）距离项目分别约854m和434m，根据预测结果，PM10小时浓度贡献值仅为9.19E-05mg/m3和0.00027mg/m3。远小于GB3095-2012《环境空气质量标准》规定的PM10450µg/m3的小时二级质量标准限值。因此，无组织排放的PM10对大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）影响轻微。

根据预测结果，项目无组织排放的甲苯最大落地浓度为0.0271mg/m3，远远小于甲苯最大落地浓度远远小于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）规定的居住区大气中甲苯有害物质的最高容许浓度的相应标准值，0.3mg/m3（一次）。同时，项目南面、北面、西面和东面厂界甲苯浓度分别为：0.01023mg/m3、0.01043mg/m3、0.01136mg/m3、0.01161mg/m3，远远小于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中甲苯无组织排放浓度限值（2.4mg/m3），能做到达标外排。因此，项目营运期无组织排放的甲苯对外环境影响很小。

项目最近的保护目标：大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）距离项目分别约854m和434m，根据预测结果，甲苯小时浓度贡献值仅为0.001919mg/m3和0.005546mg/m3。因此，无组织排放的甲苯对大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）影响轻微。
根据预测结果，项目无组织排放的二甲苯最大落地浓度为0.02201mg/m3，远远小于二甲苯最大落地浓度远远小于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）规定的居住区大气中二甲苯有害物质的最高容许浓度的相应标准值，0.6mg/m3（一次）。同时，项目南面、北面、西面和东面厂界二甲苯浓度分别为：0.008309mg/m3、0.008474mg/m3、0.009222mg/m3、0.009428mg/m3，远远小于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二甲苯无组织排放浓度限值（1.2mg/m3），能做到达标外排。因此，项目营运期无组织排放的二甲苯对外环境影响很小。

项目最近的保护目标：大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）距离项目分别约854m和434m，根据预测结果，二甲苯小时浓度贡献值仅为0.001559mg/m3和0.004504mg/m3。因此，无组织排放的二甲苯对大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）影响轻微。

根据预测结果，项目无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度为0.05502mg/m3，远远小于非甲烷总烃最大落地浓度远远小于2mg/m3的标准限值。同时，项目南面、北面、西面和东面厂界非甲烷总烃浓度分别为：0.02077mg/m3、0.02118mg/m3、0.02306mg/m3、0.02357mg/m3，远远小于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值（4mg/m3），能做到达标外排。因此，项目营运期无组织排放的非甲烷总烃对外环境影响很小。

项目最近的保护目标：大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）距离项目分别约854m和434m，根据预测结果，非甲烷总烃小时浓度贡献值仅为0.003897mg/m3和0.01126mg/m3。因此，无组织排放的非甲烷总烃对大营村（住宅小区）和枫桥香山镇（小区）影响轻微。

本项目使用乙炔量不大，焊接产生和排放的二氧化碳很小，对外环境和保护目标影响很小。
项目运营期TSP、甲苯、二甲苯、非甲总烃烃大气环境防护距离无超标点，无需设置大气环境防护距离。
项目内建设食堂供员工使用。实际运营过程中会有餐饮油烟产生，产生的油烟经油烟净化器处理处理后外排，对周围环境空气影响很小。
1.5.3噪声

项目东、南、西、北各厂界昼间噪声均能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，夜间噪声均不能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

本评价环评要求建设单位加强各噪声源的遮挡、加强产噪设备的减震措施、以降低项目噪声源对区域声环境的影响，在采取上述措施后，预计厂界噪声可以实现达标排放。

1.5.4固体废物

项目各类固体废物均得到妥善处置且处置率为100%。因此，不会对周围环境产生污染影响。

在废乳化液、废润滑油、废油漆桶和废稀释剂桶等危险废物委托有资质单位心进行处理或厂家回收，厂内按国家现行要求采取临时贮存仓库等措施后，可以使危险废物得到安全处置。
项目营运产生的污染物对建设项目场址周围附近区域的空气环境、声环境的产生一定影响。在采取了相应的防治措施，项目营运期各污染物或达标排放或综合利用；项目的建设，不会改降低区域的环境功能，也不会造成区域环境等级的下降。因此，本项目的环境影响可以接受。从环境保护的角度看，该项目可行。

1.6评价结论

综上所述，项目采取了本环评所要求的环保治理措施后，不会对当地环境造成明显的不利影响，其废水、废气、噪声和固体废物的处理是符合环保要求，从环保的角度风险，该项目的建设可行。
2对策措施
（1）废水
·项目内废水不能进入园区污水处理厂时，建设1个处理规模不小于5m3/d的生活污水处理站。

·委托有资质单位对项目污水处理设施进行设计、施工，确保污水处理设施的出水水质能达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》中城市绿化标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标准。

·项目内废水不能进入园区污水处理厂时，项目产生的生活污水部分经污水处理设施处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化，剩余部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后排入园区污水管网。
·项目废水能进入园区污水处理厂时，项目产生的生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 A级标准后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。
·建设养护废水收集槽和收集池，收集池容积不低于0.1m3。
（2）废气

·定期对车间内生产区域进行清扫、洒水降尘等措施。

·加强车间通风换气。

（3）噪声

·加强各噪声源的遮挡。

·加强产噪设备的减震措施。

·生产时车间保持密闭。

（4）固体废弃物

·工人生活垃圾收集在车间门外的垃圾桶内，以便工业园区环卫站集中外运处置

·钢材边角废料、废焊条收集后由物资回收部门综合利用。
·废乳化液、废润滑油、废油漆桶和废稀释剂桶等危险废物委托有资质单位心进行处理或厂家回收。

·危险废物在厂内临时堆存时，应设置专门的贮存仓库，仓库应有防流失、扩散和防盗措施，按国家要求仓库悬挂危险废物标牌。

（5）环境风险范围措施

按国家要求进行乙炔瓶使用、储存（详见报告表环境风险分析章节）。

3环境监测

（1）监测机构设置

本项目运营期的环境监督性监测、竣工验收监测可委托有资质的环境监测站承担；项目内简单的日常监测任务可由本项目建立的环境监测机构承担。

（2）环境监测计划
项目环境监测计划详见表9-1。
表9-1    营运期环境监测计划表

监测

项目

监测

地点

监测参数

监测频率

水环境

污水处理设施进出口及污水排放口

BOD5、COD、SS、NH3-N、总磷、动植物油等

验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理
环境空气

厂界上风向（1个点）、下风向（2个点）
TSP、PM10、甲苯、二甲苯、非甲总烃烃

每年监测一次，连续2日、每日四个时段
大营村（住宅小区）
TSP、PM10、甲苯、二甲苯、非甲总烃烃

每年监测一次，每次监测7天
噪声

项目场界

等效连续A声级

每年监测一次，每次均监测昼、夜间

4.竣工环保验收

建设项目竣工环保验收监测计划一览表见表9-2。
本项目竣工环保验收由企业自行组织验收。

表9-2     项目竣工环境保护验收一览表
序号
类别
措施
处理对象
处理效果
1
废气
定期对车间内生产区域进行清扫、洒水降尘
粉尘

（无组织排放）

厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0 mg/m3
--
甲苯

厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中甲苯无组织排放浓度限值2.4mg/m3
--
二甲苯

厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二甲苯无组织排放浓度限值1.2mg/m3
--
非甲总烃烃

厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲总烃烃无组织排放浓度限值4.0 mg/m3
油烟净化器

食堂油烟

排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 2.0 mg/m3
通风换气设施

--

设置

2

废水
对现有排水设施进行维修，确保生活污水进入已有化粪池、隔油池，新建1个处理规模不小于5m3/d的生活污水处理站施
工人的生活废水
项目废水不能进入园区污水处理厂时：项目产生的生活污水部分经污水处理设施处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》城市绿化标准后晴天回用于厂区绿化，剩余部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后排入园区污水管网。
废水

对现有排水设施进行维修，确保生活污水进入已有化粪池、隔油池，

项目废水能进入园区污水处理厂时，项目产生的生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 A级标准，终进入园区污水处理厂处理。
废水
设置养护废水收集槽和收集池，收集池容积不低于0.1m3。

养护废水

项目“跑冒滴漏”废水全部收集后回用于养护，不外排
3

固废
生活垃圾箱
收集工人的生活垃圾

处置率100%
钢材边角废料、废焊条处置
送物资回收部门综合利用
处置率100%

4
危废
废乳化液委托有资质的单位处置

委托处置合同、危废转移联单

安全处置

废机油

委托处置合同、危废转移联单或厂家回收

安全处置

废油漆桶和废稀释剂桶
委托处置合同、危废转移联单或厂家回收

安全处置

危险废物暂存仓库（面积4m2）1个
废乳化液、废机油、废油漆桶和废稀释剂桶
按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求建设

5
噪声
加强各噪声源的遮挡、加强产噪设备的减震措施、生产时车间保持密闭。
生产设备的设备噪声
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)
6
环境管理
1、设置专人负责环保设备设施的日常维护及监控工作，保证各环保设施正常运行。

2、建立、健全环保规章制度。
5建议

1、应坚持以人为本，加强职业卫生防护。
2、建议利用处理后的生活污水进行混凝土养护。



	预审意见：

                                          公  章

     经办人：                            年    月   日



	下一级环境保护行政主管部门意见：

                                        公   章
经办人：                            年    月   日
审批意见：

                            公   章

经办人：                                   年    月   日
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图5-4    远期建设项目水量平衡图   单位：t/d
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图5-3    近期建设项目水量平衡图   单位：t/d
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