
富民县环境保护局关于昆明恒舟印刷有限公司不干胶标签印刷项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对昆明恒舟印刷有限公司不干胶标签印刷项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年8月8日－2018年8月14日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	不干胶标签印刷项目
	富民县工业园区东元生态食品
	昆明恒舟印刷有限公司
	昆明阳光恒业环境工程有限公司
	昆明恒舟印刷有限公司不干胶标签印刷项目位于富民县工业园区东元生态食品，利用云南盛泽医药物流有限公司标准厂房1000m2，年产500万平方米不干胶印刷产品。项目总投资500万元，其中环保投资22.9万元。


	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施
项目主要为租用厂房，对厂房进行简单装修和设备安装。

1、噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

2、固体废物污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

（二）运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施
园区污水处理厂建成前：生活废水依托云南盛泽医药物流有限公司污水处理系统处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准值绿化用水标准部分旱季用于绿化，其余废水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级标准的A标准后，排入园区污水管网；园区污水处理厂建成后，废水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A级标准后排入园区污水处理厂。
2.废气污染防治措施

油墨废气经活性炭吸附装置净化后，通过1根不低于26.5m高的排气筒排放。挥发性有机物参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2化学反应产生挥发性有机物（VOCs）的工艺污染物排放限值，最高允许排放浓度≤50mg/m3，无组织排放监控浓度限值≤2.0mg/m3。
3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

4.固体废物污染防治措施
(1) 设置危废暂存间，UV油墨清洗剂、废油墨、废油墨桶、废活性炭委托有资质的单位进行处置；
(2) 废弃包装袋、不合格产品、不合格产品、生活垃圾委托环卫部门处理。
三、总量
废水量：0.0612万m3/a，COD：0.0306t/a，NH3-N：0.0031t/a；

废气量： VOCs 　384万m3/a， 0.0234t/a
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