
富民县环境保护局关于云南迦南飞奇科技有限公司智能化物流设备生产建设项目环境影响评价文件拟审批情况的
公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对云南迦南飞奇科技有限公司智能化物流设备生产项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年8月10日－2018年8月16日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2.富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	智能化物流设备生产项目
	富民县工业园区哨箐机械加工园
	云南迦南飞奇科技有限公司
	萍乡市环科环保技术服务有限公司
	云南迦南飞奇科技有限公司智能化物流设备生产项目位于富民县工业园区哨箐机械加工园，主要租用开物机械制造有限公司、远实机械制造有限公司的闲置厂房总建筑面积为7000m2，建成后年产物流设备1500台（套）。项目总投资2000万元，其中环保投资18万元。


	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施
项目主要为租用厂房，对厂房进行简单装修和设备安装。

1、噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

2、固体废物污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

（二）运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施

生活污水经化粪池预处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准后，进入园区污水处理厂处理。
2.废气污染防治措施

喷塑工序安装滤筒除尘设施1套，废气经1根排气筒排放；抛丸工序安装2套布袋除尘设施，废气经1根排气筒排放；喷漆废气经光氧处理后排放1根排气筒排放；废气排气筒高度均不低于15m。颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求；无组织排放监控浓度限值，浓度≤1.0 mg/m3。
3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

4.固体废物污染防治措施
（1）布袋收尘器收尘回用；水性漆废油漆桶、废弃包装材料收集后外售；

（2）设置危废暂存间，废油漆桶、废过滤棉、废机油及废油桶暂存在危废暂存间，委托有资质的单位清运处置。
（3）生活垃圾委托环卫部门清运。固体废物处置率100%。

三、总量

（1）废水量：：0.056万t/a，CODcr　0.29t/a，氨氮：0.025t/a。
（2）废气

有组织废气：颗粒物0.915t/a，甲苯0.06t/a，二甲苯0.08t/a，VOC　0.076t/a，苯　0.02t/a。

（3）固体废物处置率100%。




[键入文字]

