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8、 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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一、建设项目基本情况
	项目名称
	智能化物流设备生产建设项目

	建设单位
	云南迦南飞奇科技有限公司

	法人代表
	王晓明
	联系人
	王美孝

	通讯地址
	富民工业园区白石岩-哨箐组团中的哨箐机械加工区

	联系电话
	13888581160
	传真
	0871-63388070
	邮政编码
	650300

	建设地点
	富民工业园区白石岩-哨箐组团中的哨箐机械加工区

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案【2018】0033号

	建设性质
	新建√ 改扩建□ 技改□
	行业类别及代码
	C343 物料搬运设备制造

	占地面积
（平方米）
	6667
	绿化面积（平方米）
	300

	总投资
（万元）
	2000
	其中：环保
投资(万元)
	18
	环保投资占总投资比例
	0.9%

	评价经费(万元)
	——
	预计投产日期
	2018年8月

	工程内容及规模：
1、项目由来
伴随着社会生产力的高速发展，科研技术水平的提高，自动化技术的广泛推广和应用，为适应企业高效、准确、低成本的仓储物流要求，智能化物流系统应运而生。
云南迦南飞奇科技有限公司主要从事快递物流、烟草物流、食品饮料物流、电商及医药生产\仓储\配送等行业分拣系统的规划、设计、制造及安装调试等项目建设，为国内多家知名客户提供自动化物流系统的整体解决方案，实现一站式服务。
经富民县发改和经贸局备案（富发改企业备案【2018】0033号），云南迦南飞奇科技有限公司拟租用富民工业园区白石岩-哨箐组团中的哨箐机械加工区内的昆明远实机械设备有限公司和昆明开物制造有限公司的闲置厂房，建设智能化物流设备生产生产建设项目。项目目前部分设施已建设完成，待全部建成后主要生产智能化物流设备（包括链机、自动推板机等），设计年产量1500台套。
    为了更好的实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，遵照《中华人民共和国环境影响评价法》和《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令）中的有关规定，建设单位委托本公司开展了项目的环境影响评价工作，并根据《环境保护部关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（环境保护部令第44号），本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》的第二十四条专用设备制造业、第70款专用设备制造及维修，因项目油性漆用量小于10t/a，应编制报告表，本公司经现场勘查收集、分析相关资料后，按照环境影响评价技术导则要求编制完成了项目环境影响评价报告表，供建设单位上报审批。
2、项目概况及项目组成
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]本项目总占地面积为6667m2（约10亩），总建筑面积为7000m2，主要建设生产车间、综合管理用房、仓库及其他配套设施等。项目建成后年产物流设备合计1500台（套）。
项目构筑物主要经济技术指标参见表1-1。项目组成见表1-2。

表1-1   项目构筑物主要经济技术指标
	序号
	构筑物名称
	单位
	经济指标
	备注

	1
	总占地面积
	m2
	6667
	约10亩

	2
	总建筑面积
	m2
	7000
	——

	[bookmark: _Hlk413828450]其中
	生产车间建筑面积
	m2
	4500
	1F

	
	仓库建筑面积
	m2
	1000
	1F

	
	办公楼
	m2
	750
	5F

	
	宿舍楼
	m2
	750
	5F

	3
	绿化面积
	m2
	300
	——

	4
	绿化率
	%
	3
	——


表1-2  项目组成表
	项目名称
	建设规模

	主体工程
	生产车间
	建筑面积3453.9m2，1层高钢架结构，主要用于生产物流设备,租赁昆明开物机械制造有限公司

	
	仓库及通道
	建筑面积2863m2，1层高钢架结构，主要用于储存原料及成品，租赁昆明远实机械制造有限公司

	
	喷漆房
	建筑面积15 m2，1混凝土结构，主要用于喷漆工段，租凭昆明开物机械制造有限公司

	
	喷塑房
	建筑面积15 m2,1层混凝土结构，主要用于喷塑工段，租凭昆明开物机械制造有限公司

	辅助工程
	办公楼
	建筑面积343m2，共2层；用于员工办公，租赁昆明远实机械制造有限公司

	
	宿舍
	建筑面积683m2，用于员工住宿，租赁昆明开物机械制造有限公司

	公用工程
	供水
	由园区自来水供水管网供给

	
	供电
	由园区供电线路供给

	环保工程
	焊接烟气处理
	强制抽风系统+固定式焊接烟尘净化器1套

	
	喷塑废气处理
	滤筒除尘设施1套，处理后的废气由15m排气筒排放

	
	喷漆废气处理
	封闭喷漆间，废气经过滤棉+光氧处理设施处理，由15m排气筒排放

	
	抛丸机废气
	2套布袋除尘设施处理后的废气合并进入15m排气筒排放

	
	化粪池
	1个容积为10m³

	
	垃圾收集
	带盖密闭垃圾桶若干


其中开物机械制造有限公司已全面停产，故租借其全部生产车间及宿舍楼等设施，远实机械制造有限公司只租用其办公楼2层，以及2863㎡的生产车间用于产品储存，原项目开物机械制造有限公司已建成的环保设施包括化粪池、危废暂存间等，开物机械制造有限公司在全面停产前主要生产产品为升降机，本项目主要生产产品为智能化物流设备的组装部件，不会涉及与原有项目不兼容的可能，且开物机械制造有限公司的环保设施已通过项目的自主验收，故本项目可依托使用该部分环保设施。
依托的开物机械制造有限公司及远实机械制造有限公司项目概况见表1-3,1-4,1-5,1-6。
①开物机械制造有限公司项目概况：
昆明开物机械设备制造有限公司生产基地项目主要从事升降机生产经营。
表1-3原有项目建设规模一览表
	序号
	工程名称
	面积（m2）

	1
	办公楼
	450

	2
	厂房
	3000

	3
	绿化
	1000


表1-4产品方案
	序号
	名称
	型号
	年产量

	1
	升降机
	/
	300台


②远实机械制造有限公司项目概况：
昆明远实机械设备制造有限公司生产基地项目主要从事建筑机械配件生产。
表1-5 原有项目建设规模一览表
	序号
	工程名称
	面积（m2）

	1
	办公楼
	1466.81

	2
	厂房
	3661.88

	3
	绿化
	1080


表1-6 产品方案
	序号
	名称
	设计产量
	实际产量

	1
	建筑用金属套管、塔机主弦杆、JK-IB卷扬机配件
	150万套
	133.5万套



3、原辅材料消耗情况
①项目原辅材料消耗情况见表1-7
表1-7  项目原辅材料消耗情况一览表
	序号
	名称
	规格
	用量
	备注

	1
	热板
	1510x3000x一2.0 ~ 60mm
	800t/a
	外购

	2
	冷板
	1510x3000x一览表合并~ 2.5mm
	60t/a
	外购

	3
	不锈钢板
	1510x3000xδ0.8 ~ 3.0mm
	30t/a
	外购

	4
	复合板
	1510x3000xδ3.0 ~ 6.0mm
	20t/a
	外购

	5
	花纹板
	1510x3000xδ0.8 ~ 6.0mm
	70t/a
	外购

	6
	镀锌板
	3000x1250xδ0.8 ~ 3.0
	80t/a
	外购

	7
	方管
	25*25~500x500xδ1-20   L=6000 L=6000
	50t/a
	外购

	8
	铝板
	1 ~20mm
	1 t/a
	外购

	9
	矩管
	40*20~300x250x51-15   L=6000
	50t/a
	外购

	10
	铝型材
	40*60-200*250
	50t/a
	外购

	11
	槽钢
	3#-40#      L=6000
	50t/a
	外购

	12

	圆钢
	45# a  L~ Φ160
	30t/a
	外购

	13
	角钢
	30*30~ 200*200 δ1-15
	50t/a
	外购

	14
	圆管
	A3 Φ /*1 ~ Φ300*20
	30t/a
	外购

	15
	工字钢
	10 ~ 30#
	20t/a
	外购

	16
	方钢
	20 ~ 60
	10t/a
	外购

	17
	木质包装材料
	
	1000m2/a
	外购

	18
	乙炔
	
	35m³/a
	外购

	19
	氧气
	
	105m³/a
	外购

	20
	二氧化碳混合气
	
	400m³/a
	外购

	21
	氮气
	
	100m³/a
	外购

	22
	气体保护焊丝
	JQ保护焊丝气200*200 δ0箱
	45t/a
	外购

	23
	不锈钢焊丝
	ER308 气200*200 δ00箱
	4t/a
	外购

	24
	焊条
	422*3.2mm ~ 4.0mm
	180kg/a
	外购

	25
	皮带
	
	3000m/a
	外购

	26
	电机/减速机
	0.25KW ~ 7.5KW
	750台/a
	外购

	27
	电气类—电缆
	0.5mm2-80mm2
	144100m/a
	外购

	28
	电气类—指示灯
	XB2-BA31C ~ 33C
	3000个/a
	外购

	29
	电气类—中间继电器
	
	3000个/a
	外购

	30
	电气类—按钮
	XB2-BA31C
	5000个/a
	外购

	31
	阳光粉末涂料
	
	50t/a
	外购

	32
	水性漆涂料
	
	10t/a
	外购

	33
	外协件（钢构铸件）
	
	200t/a
	外购

	34
	硝基漆
	
	1t/a
	外购

	35
	醇酸漆
	
	1t/a
	外购

	36
	电
	
	500000kwh/a
	由工业园区供电线路输送



②原辅材料理化性质。

表1-8  项目原辅材料理化性质一览表
	名称
	物质组分
	理化性质及特点

	阳光粉末涂料
	纯聚酯、增光剂、TGC固化剂、流平剂、硫酸钡、进口钛白粉、进口颜料若干
	各色粉末，无毒，无味，不溶于水

	水性漆涂料
	水性聚氨酯合成树脂、水
	稀释剂为水，有机物含量很低

	聚氨酯漆
	二甲苯、醋酸正丁酯、环己酮、树脂、色粉
	各色液体，不溶于水，易燃

	铁红环氧酯底漆
	二甲苯、树脂、色粉
	各色液体，不溶于水，易燃



③各类原料气体存储量。
表1-9项目原料气体存储量表
	名称
	存储量

	乙炔
	50m³/a

	氧气
	150m³/a

	二氧化碳混合气
	600m³/a

	氮气
	250 m³/a



4、产品及产量
本项目仅生产智能化物流设备的配件，之后根据客户需求到现场进行配件的组装，其产品方案见下表。

表1-10项目产品情况表
	序号
	名称
	年产量
	单位

	1
	伸缩机
	65
	台

	2
	扭轮机
	140
	台

	3
	斜口皮带机
	65
	台

	4
	自动推板机
	140
	台

	5
	链机
	200
	套

	6
	垂直提升机
	50
	台

	7
	升降输送机
	50
	台

	8
	辊道机
	100
	台

	9
	翻转机
	50
	台

	10
	穿梭车
	50
	台

	11
	码分机
	50
	台

	12
	皮带输送机
	100
	台

	13
	90度转台输送机
	100
	台

	14
	推垛机
	30
	台

	15
	无动力滚筒机
	20
	台

	16
	定量喂料机
	10
	台

	17
	连续提升机
	10
	台

	18
	AGV（智能运输车）
	10
	台

	19
	分拣机
	10
	台

	20
	控制柜
	300
	台

	21
	配电柜
	200
	台

	22
	桥架
	1000
	米



  厂区内仅进行部分组件的生产，组件生产完成的组件到现场进行安装操作方可使用。
5、生产设备
    项目主要生产设备见表1-11
表1-11项目设备一览表
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	生产厂家

	1
	激光切割机
	6000*2000（双工作台面）3kw
	1
	

	2
	数控冲床
	D00ME-406Y
	1
	青岛东和科技股份有限公司

	3
	液压冲孔机
	CQJ-3
	1
	安阳市三兴机械工业有限责任公司

	4
	数控转塔冲床
	D00HE-0305
	1
	青岛东和科技股份有限公司

	5
	数控液压板料折弯机
	WC67K-200T/4000
	1
	南京盛大重工机械有限公司

	6
	摇臂钻床
	Z3040
	1
	沈阳中捷

	7
	台式钻床
	Z516
	1
	

	8
	水虎鱼联合冲剪机
	XP-3
	1
	

	9
	螺旋式空压机
	MODEL 40A
	2
	上海屹能（稳健）压缩机有限公司

	10
	微型空气压缩机
	V0.6/12(4kw)
	1
	上海巨盛实业发展有限公司

	11
	微型空气压缩机
	W-10/1.25
	1
	上海凯崴机电设备有限公司

	12
	微型空气压缩机
	V0.6/8(4kw)
	1
	上海巨盛实业发展有限公司

	13
	空气压缩机
	V-1.05/12.5（7.5kw）
	1
	上海捷豹压缩机有限公司

	14
	冷冻式压缩空气干燥口
	CFKA-50E
	1
	上海开贝拓流体设备有限公司

	15
	储气罐
	LD141207B1-0262
	1
	浙江临东工贸有限公司

	16
	数控火焰切割机
	LG-100
	1
	

	17
	数控等离子切割机
	TZ.NCBX
	2
	

	18
	数控等离子切割机
	
	1
	

	19
	锐龙二氧化碳保护焊机
	NBC280GF
	5
	

	20
	松下二氧化碳保护焊机
	YD-350GL4
	1
	

	21
	带锯床
	
	1
	

	22
	带锯床
	GD4228
	1
	浙江恒宇锯床有限公司

	23
	抛丸机
	
	1
	

	24
	剪板机
	
	3
	1台在用，2台备用

	25
	叉车
	
	1
	

	26
	激光切割机
	
	1
	

	27
	喷涂机
	KC2080
	2
	1台在用，1台备用

	28
	油漆喷枪
	
	2
	1支在用，1支备用



6、工作制度及劳动定员
工作制度：项目年生产250d，每天实行1班制，每班8小时，夜间22:00~次日6：00不生产。
劳动定员：固定员工人数50人，其中20人在项目内住宿；其余30人的住宿自行解决，员工均不在项目区内饮食，员工饮食自行解决。
7、环保投资
项目总投资2000万元，其中环保投资为18万元，环保投资占总投资的0. 9%，各项投资列于表1-12。

表1-12 环保投资  （单位：万元）
	阶段
	序号
	环保设施
	数量或规模
	投资金额（万元）

	运
营
期
	1
	强制抽风系统+固定式焊接烟尘净化器
	1套 
	2

	
	2
	喷漆废气处理设施（封闭喷漆间、废气过滤棉加光氧处理设施）
	1套，配套建设1根距地面高度不低于15m的排气筒
	6

	
	3
	喷塑废气抽风装置
	1套，配套建设1根距地面高度不低于15m的排气筒
	2

	
	4
	喷漆废气滤筒除尘设施
	1套
	3

	
	5
	抛丸机废气（布袋除尘设施）
	2套，配套建设1根距地面高度不低于15m的排气筒
	2

	
	6
	噪声防治（隔声罩、厂房隔声、减振基础等）
	估列
	2

	
	7
	垃圾收集桶
	15个
	1

	
	8
	化粪池
	1个（依托开物机械制造有限公司）
	/

	
	9
	危废暂存间
	1间，面积5㎡（依托开物机械制造有限公司）
	/

	合计
	
	/
	18





与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
一、昆明远实机械设备制造有限公司
1、环评及验收情况
2010年10月，昆明远实机械设备制造有限公司委托云南环境科技服务中心对本项目进行环境影响评价工作，编制了环境影响报告表，并于2010年11月8日取得了富民县环境保护局《关于〈昆明远实机械设备制造有限公司年产150万套建筑机械配件建设项目环境影响报告表〉的批复》（富环发【2010】222号）。昆明远实机械设备制造有限公司年产150万套建筑机械配件建设项目于2011年12月开工建设，于2016年12月竣工。
此外，昆明远实机械设备制造有限公司于2014年7月委托昆明天杲环境咨询有限公司编制了《年产150万套建筑机械配件项目配套铸件项目环境影响报告表》，并于2014年10月22日取得富民县环境保护局《关于〈昆明远实机械设备制造有限公司年产150万套建筑机械配件项目配套铸件项目环境影响报告表〉的批复》（富环发【2014】57号）。该配套铸件项目于2014年12月开工建设，后期因市场不景气，停止了建设。
2017年12月，昆明远实机械设备制造有限公司委托云南坤发环境科技有限公司对昆明远实机械设备制造有限公司年产150万套建筑机械配件建设项目进行竣工环境保护验收监测。并于2018年1月29日完成了的自主验收。
2、污染物产排情况
①废气
进出车辆尾气，主要污染物为切割粉尘、焊接烟尘、刷漆废气、餐饮油烟、停车场汽车尾气、公共厕所异味。
1）切割粉尘
对钢材的切割下料过程产生少量粉尘，其成分主要为铁屑，是颗粒较大的金属粉尘，呈无组织排放，通过车间通风和自然沉降处理。
2）焊接烟尘
焊接会产生少量焊接烟尘，其成分主要为氧化铁、氧化锰、二氧化硅、硅酸盐等，为无组织排放，通过车间通风处理。
3）刷漆废气
刷漆废气主要来自车间内人工刷漆工段，刷漆规模较小，废气产生量小，呈无组织排放，通过车间通风系统处理。
4）餐饮油烟
项目食堂内设置餐饮，餐饮使用电、液化气，属清洁燃料。厨房产生的油烟已安装有1套油烟净化器及集气罩，收集处理后的油烟通过屋顶烟道排放。
5）汽车尾气
项目设置有地面停车场，车辆在进出停车场的过程中，有汽车尾气产生。汽车尾气中的主要污染物为汽油在不充分燃烧下所产生的CO、NOx、HC。项目地面停车场场地开阔，通风条件较好，通过大气自然扩散及植物吸收进行处理。
6）异味
项目设置的公共厕所、垃圾收集房会产生一定的异味。垃圾房未半封闭设置，日产日清；化粪池有2个，为地埋式设置，用水泥盖板密封，位于厂区办公楼和宿舍楼前，委托环卫部门定期清掏清运。
根据云南坤发环境科技有限公司于2018年1月16日出具的验收监测报告（坤发环检字【2017】-1168号），对厂界无组织废气的监测中TSP最低平均值为0.092mg/m3，最高平均值为0.184 mg/m3，非甲烷总烃最低平均值为0.075 mg/m3，最高平均值为0.368mg/m3，故厂界周围的颗粒物及非甲烷总烃排放能达到GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值要求：颗粒物≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3。
②废水
原有项目营运期废水为生活废水、餐饮废水，年产生污水量1872m3/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、动植物油等。
1）餐饮废水
项目餐饮废水主要来自职工食堂，该废水先经隔油池隔油沉淀后再排入化粪池内进行处理。
2）生活废水
项目生活废水主要生产于办公楼，生活废水排入化粪池处理。
项目排水采用雨污分流制，餐饮废水经隔油池预处理后与其它生活废水一同进入化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准后，经项目东侧一个规范化污水总排口进入园区污水管网，最终进入哨箐工业园区污水处理厂处理。
根据云南坤发环境科技有限公司于2018年1月16日出具验收监测报告（坤发环检字【2017】-1168号），项目外排废水经处理达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准，之后经项目东侧污水总排口进入污水管网，最终进入哨箐工业园区污水处理厂处理。
③噪声
项目产生的噪声主要是设备噪声、进出车辆交通噪声。设备噪声通过合理布置于厂房车间内、建筑墙体阻隔、距离衰减及选用低噪声设备的方式进行处理；车辆进出噪声通过距离衰减、墙体阻隔进行处理。
根据云南坤发环境科技有限公司于2018年1月16日出具的验收监测报告（坤发环检字【2017】-1168号），最高噪声值56.9dB（A），最低噪声值40.9dB（A），所以项目东、南、西、北四面厂界外1m处噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB（A）（夜间不生产）。
④固体废弃物
项目营运期固体废物主要来源于办公楼、宿舍楼所产生的生活垃圾、食堂产生的餐余垃圾和隔油池废油、化粪池污泥、生产车间产生的废机油、废油漆桶等。
1）生活垃圾
项目运营过程中产生生活垃圾，生活垃圾进行分类回收，可回收的外售，不可回收的统一收集到垃圾收集房，并委托环卫部门清运处置。
2）餐余垃圾和隔油池废油
食堂设置泔水桶统一收集残羹剩汁，食堂剩食泔水和隔油池废油委托当地养殖农户进行清运，作养殖饲料综合利用。
3）化粪池污泥
化粪池污泥委托环卫部门定期清掏处置。
4）废机油和废油漆桶
废机油和废油漆桶收集后分别暂存于危废暂存间，委托有云南大地丰源环保有限公司清运处置
二、昆明开物机械设备制造有限公司
1、环评及竣工验收情况
2010年10月，昆明开物机械制造有限公司委托昆明天杲环境咨询有限公司对本项目进行环境影响评价工作，编制了环境影响报告表，并于2011年5月16日取得了富民县环境保护局《关于〈昆明开物机械制造有限公司年产施工升降机300台建设项目环境影响报告表〉的批复》（富环发【2011】104号）。昆明开物机械制造有限公司年产施工升降机300台建设项目于2011年12月开工建设，于2016年12月竣工。
2017年12月，昆明开物机械制造有限公司委托云南坤发环境科技有限公司对昆明开物机械制造有限公司年产施工升降机300台建设项目进行竣工环境保护验收监测。并于2018年1月29日完成了项目的自主验收。
2、污染物产排情况
①废气
项目废气主要为切割粉尘、焊接烟尘、刷漆废气、停车场汽车尾气、公共厕所异味。
1）切割粉尘
对钢材的切割下料过程产生少量粉尘，其成分主要为铁屑，是颗粒较大的金属粉尘，呈无组织排放，通过车间通风和自然沉降处理。
2）焊接烟尘
焊接会产生少量焊接烟尘，其成分主要为氧化铁、氧化锰、二氧化硅、硅酸盐等，为无组织排放，通过车间通风处理。
3）刷漆废气
刷漆废气主要来自车间内人工刷漆工段，刷漆规模较小，废气产生量小，呈无组织排放，通过车间通风系统处理。
4）汽车尾气
项目设置有地面停车场，车位数10个。车辆在进出停车场的过程中，有汽车尾气产生。汽车尾气中的主要污染物为汽油在不充分燃烧下所产生的CO、NOx、HC。项目地面停车场场地开阔，通风条件较好，通过大气自然扩散及植物吸收进行处理。
6）异味
项目设置的公共厕所、垃圾收集房会产生一定的异味。垃圾房未半封闭设置，日产日清；化粪池为地埋式设置，用水泥盖板密封，位于厂区西北侧，委托环卫部门定期清掏清运。
根据云南坤发环境科技有限公司于2018年1月16日出具的验收监测报告（坤发环检字【2017】-1170号）对厂界无组织废气的监测中TSP最低平均值为0.086mg/m3，最高平均值为0.205 mg/m3，非甲烷总烃最低平均值为0.083 mg/m3，最高平均值为0.340 mg/m3，厂界周围的颗粒物及非甲烷总烃排放能达到GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值要求：颗粒物≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3。
②废水
原有项目营运期废水为生活废水、公共卫生间冲厕废水，年产生污水量960m3/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、总磷等。
1）生活废水
项目生活废水主要生产于办公楼，生活废水排入化粪池处理。
2）冲厕废水
项目冲厕废水主要来自公共卫生间，冲厕废水直接进入化粪池处理。
3）绿化用水
项目绿化面积685m2，绿化用水量为2m3/d。
项目排水采用雨污分流制，生活废水和冲厕废水进入化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准后，经项目东侧一个规范化污水总排口进入园区污水管网，最终进入哨箐工业园区污水处理厂处理。
根据云南坤发环境科技有限公司于2018年1月16日出具的验收监测报告（坤发环检字【2017】-1170号），监测数据见表1-13，项目外排废水经处理达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准，之后经项目东侧污水总排口进入污水管网，最终进入哨箐工业园区污水处理厂处理。
表1-13  项目污水总排口监测结果及评价    单位：mg/L
	检测项目
检测点位及时间
	pH
（无量纲）
	五日生化需氧量
	化学需氧量
	悬浮物
	动植物油
	氨氮
	总磷
	阴离子表面活性剂

	污水总排口2018.1.5
	第一次
	7.17
	65.9
	162
	85
	0.322
	16.2
	2.09
	2.87

	
	第二次
	7.19
	62.7
	159
	82
	0.36
	17.9
	2.01
	2.84

	
	第三次
	7.18
	61.4
	157
	79
	0.388
	15.7
	1.99
	2.81

	日均值
	/
	63.3
	159
	82
	0.357
	16.6
	2.03
	2.84

	污水总排口2018.1.6
	第一次
	7.21
	62.7
	156
	86
	0.407
	16.7
	2.04
	2.87

	
	第二次
	7.18
	64.4
	160
	81
	0.405
	18.5
	2.08
	2.81

	
	第三次
	7.19
	62.3
	156
	85
	0.35
	16.8
	2.02
	2.81

	日均值
	/
	63.1
	157
	84
	0.387
	17.3
	2.05
	2.83

	执行标准
	6.0~9.0
	≤400
	≤500
	≤400
	≤ 100
	≤ 45
	≤ 8
	≤20

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


    ③噪声
项目产生的噪声主要是设备噪声、进出车辆交通噪声。设备噪声通过合理布置于厂房车间内、建筑墙体阻隔、距离衰减及选用低噪声设备的方式进行处理；车辆进出噪声通过距离衰减、墙体阻隔进行处理。
根据云南坤发环境科技有限公司于2018年1月16日出具验收监测报告（坤发环检字【2017】-1170号），最高噪声值56.3dB（A），最低噪声值40.7dB（A），项目东、南、西、北四面厂界外1m处噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即：昼间≤60 dB（A），夜间≤50 dB（A）（夜间不生产）。
④固体废弃物
项目营运期固体废物主要来源于办公楼所产生的生活垃圾、化粪池污泥、生产车间产生的边角废料、废机油和废油漆桶等。
1）生活垃圾
项目运营过程中产生生活垃圾，生活垃圾进行分类回收，可回收的外售，不可回收的统一收集到垃圾收集房，并委托环卫部门清运处置（清运协议见附件）。
2）化粪池污泥
化粪池污泥委托环卫部门定期清掏处置。
3）边角废料
项目切割下料等生产过程产生的边角废料交由废品收购公司回收综合利用（收购合同见附件）。
4）废机油和废油漆桶
废机油和废油漆桶收集后分别暂存于危废暂存间，委托有云南大地丰源环保有限公司清运处置。
三、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目租用昆明开物机械设备制造有限公司闲置厂房及昆明远实机械设备制造有限公司厂房及办公楼，共租赁原开物机械设备制造有限公司3453.9㎡厂房一间，租赁远实机械设备制造有限公司厂房加通道2863㎡及办公楼和宿舍1026㎡，根据远实和开物机械制造有限公司验收监测报告可知，原项目废气、废水、噪声、固废均做到达标排放，所以不存在与本项目有关的主要环境问题。



















二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
项目位于富民工业园区白石岩-哨箐组团中的哨箐机械加工区，项目区中心地理坐标为：东经102°27′53.11″，北纬25°16′9.07″。项目东面192m为昆禄公路，西南面193m为哨箐村；西南面422m为园区公租房；东面103m为俊马机械有限公司；西北面96m为立邦漆在建厂区。
本项目的地理位置图见附图一。本项目的周边关系图见附图三。
2、地形、地貌
富民县县境似一不规则梯形，地势南高北低，东西宽44.2公里，南北长51.6公里。境内西部、西北部山脉属三台山余脉，东部、东北部、南部和中部山脉属拱王山余脉。望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地山岭相间，河流纵横，山多坝少，河谷和盆地占总面积的12.5%。有大小坝子18个，最大的富民县城坝子面积为23km2，山区半山区占87.5%。县境内最高海拔2817米，最低海拔为1455米，高差达1362米。
3、地质构造
富民县的地质构造属昆明凹陷中部。褶皱发达，褶皱线为南北走向，地层比较完整。从元古界昆阳群到新生界第四系，除缺古生界志留系外，其它地层均有出露，全县从老到新的地层分布及其岩性大致为：
西部与禄丰交界的边沿地带，以元古界地层为主，岩性为砂岩，白云质灰岩等。螳螂川以东的大部分地区和西侧的部分地区，以古生界的地层为主。寒武系的灰质白云岩、泥质灰岩和砂岩，出露于麻地-龙潭-宜格-杜朗地段，奥陶系的紫红、灰白、灰黄色砂岩夹杂色云母质页岩（见三村大桥附近），大营-瓦恭、宜格-杜朗、对方-龙潭（款庄）等地。泥盆系的黄绿、灰白色砂岩、泥质页岩，出露于束刻-毛依甸-东核等地。二迭系的灰岩和玄武岩，多数地区都有出露，分布较广。罗免、散旦镇的大部分，永定街道、款庄镇部分地区（瓦窑、西山、青华、多宜甲）以中生界三迭-侏罗-白垩系的地层为主，岩性为紫红色，朱红色页岩、泥岩和粉砂岩。永定、款庄、赤鹫、东村、散旦等地坝子以新生界第四系冲积物为主，次为洪积、坡积物，岩性为砂、砾石、粘土等。
4、气候、气象
富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对湿度72%。年均雨天136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。
5、水文水系
富民县行政区域属长江流域金沙江下段普渡河水系，普渡河干流由南向北纵穿县境，两岸水系呈不对称发育，主要支流共5条，从上游至下游分别为大营河、清水河、龙纳河、天生桥河、木板河。县境内除螳螂川干流外，流域面积大于100km2以上的支流有龙纳河、大营河、龙泉河、木板河。富民县境内多年平均降雨量为870mm，年平均地表就径流量为2.0895亿m3，平均径流深33.5mm。富民县水资源时空分布不均，1-5月降雨量最少，蒸发量最大的月份，也是富民县用水矛盾最为突出的时段，6-10月降雨量占全年的80%以上，是水资源极为丰富的月份。
项目区附近的主要地表水体为项目东面1400m的螳螂川。
螳螂川源于滇池，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川”，下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约1000m许进入禄劝县境，注入金沙江。县内全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m3，年均秒流量27.73m3，最大秒流量500m3。曾在清康熙五十一年（1712）断流。螳螂川属于普渡河的一部分，由滇池出口的中滩闸起至富民县赤鹫大桥止称螳螂川，富民县赤鹫大桥起至金沙江称为普渡河。
6、土壤
富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的2.46%。
全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和永定街道、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒地区。
7、植被、生物多样性
富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗砾属和石砾属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石砾、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。
据环评单位现场踏勘，项目所在区域内地表已无天然植被分布，仅有少量人工种植的绿化树种分布，植被覆盖率较低，植物种类较为单一，生物多样性较差，生态系统主要受人为控制，自身调节能力较弱。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
1、行政区划及人口
富民县是昆明市辖县，位于昆明西北部，总面积993平方千米，地跨东经102°21′-102°47′、北纬25°08′-23°36′。南靠五华、西山区，东与盘龙、寻甸相邻，北和禄劝山水相连，西连楚雄州禄丰、武定两县。县城永定街道办事处距昆明23千米，海拔1683米，螳螂川水穿城而过，将县城一分为二。地势南高北低，东坡缓，西坡陡，自古为四川入滇中重镇昆明之要津，素有“滇北锁钥”之称。2014年全县年均气温17.3℃，年降雨量851.4毫米。年末全县辖永镇街道办事处及罗免、赤鹫、款庄、东村、散旦5镇，全县有73个村委会，497个自然村，673个村民小组，93个居民小组，总户数5.36万户，户籍总人口15.12万人，其中，男性7.5万人，占总人口的49.63%，女性7.62万人，占总人口的50.37%；非农业人口5.02万人，占总人口的33.25%；农业人口10.09万人，占总人口的66.75%；少数民族2.41万人，占总人口的15.91%，其中，彝族1.3万人、苗族8150人、回族573人、白族1054人、其他少数民族1299人。全年出生人口1621人，出生率10.98‰，人口自然增长率3.95‰。人口密度152人/平方千米。
2.2.2社会经济
2015年，富民县地区生产总值年均增长15.6%，预计达58.6亿元，是“十一五”末的2倍；一般公共预算收入年均增长20.4%，达4.8亿元，是“十一五”末的2.5倍；规模以上固定资产投资年均增长34.7%，预计达57.6亿元，是2011年的3.1倍；社会消费品零售总额年均增长12.1%，预计达14.5亿元，是“十一五”末的1.8倍；农林牧渔业增加值年均增长6.5%，预计达10.1亿元，是“十一五”末的1.7倍；规模以上工业增加值年均增长18.8%，预计达14亿元，是“十一五”末的2.3倍；第三产业增加值年均增长10.7%，预计达19亿元，是“十一五”末的2.2倍。三次产业结构由“十一五”末的22:47:31调整为18:49:33。城镇和农村常住居民人均可支配收入分别达31095元和11213元，年均分别增长12.98%和14.72%。被评为“云南省县域经济发展先进县”、“云南省促进民营经济发展先进县”。
2、教育、文化
2015年，富民县完成永定中学等21所中小学标准化学校建设、县一中改扩建、县幼儿园迁建和教育信息化建设。率先在全市实施“9+3”教育工程。全面实施农村义务教育学生营养改善计划。完成县人民医院迁建，并创建为二级甲等综合性医院。完成3533套保障房和6012户农村安居工程建设。落实乡镇工作岗位补贴，逐步提高村“两委”干部待遇。实施全民参保登记工作，社会保险参保率达97%以上。建成县中心敬老院，全县五保老人实现集中供养。殡葬改革、社会救助等工作富有成效。荣获“全国科技进步县”、“国家计生优质服务先进县”、“云南省双拥先进县”和“云南省第二批药品安全示范县”称号。
3、富民县工业园区概况
根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》，富民县工业园区产业布局规划为“两轴三园六组团”的产业空间布局结构。
①“两轴”
沿昆武高速公路和轿子雪山旅游专线形成两条产业发展轴线。
其中，沿昆武高速公路的产业发展轴，串联县城、装备制造产业园和钛产业园，着重发展钛产业、装备制造产业，辅以发展食品加工、机械加工、商贸物流等产业，是一条综合性的产业发展轴，也是富民县产业发展主要轴线。
沿轿子山旅游专线沿线发展轴，主要串联散旦片区和款庄-东村片区，已发展新材料产业为主，辅以发展新能源、农副产品加工等产业，是富民县战略性新兴产业发展轴。
②“三园”
结合工业园区用地，构建钛产业园、装备制造产业园及新材料产业园三大园区。
装备制造产业园：以白石岩-哨箐组团为主，重点发展装备制造业，辅以机械加工、精细化工、商贸物流等产业的发展。
钛化工产业园：以大白坡组团为主，重点发展钛行业，向精细化工方向发展，辅以仓储物流等产业的发展，打造全国重要的金属钛（钛材）生产基地。
新材料产业园：包括大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团和赤鹫组团，以半导体为主导的新材料产业，辅以新能源、精细化工、农副产品加工、食品加工、商贸物流等产业的发展。
③“六个产业组团”
白石岩-哨箐组团：白石岩组团包含白石岩、哨箐、麦竜、烟墩四个地区，目前已有一定的产业发展基础，现状产业主要包括环保产业、机械加工、化工产业等。
白石岩组团距离富民县城较近，紧邻昆武高速和昆禄公路，拥有良好交通区位和用地条件，是富民工业园区近期重点打造和发展的核心区域。
未来，白石岩组团将重点发展以节能环保设备为主导的装备制造业，打造昆明市重要的装备制造产业基地。同时，辅以发展精细化工产业，麦竜片区现有的磷化工产业在有条件的情况下应考虑逐步向钛化工产业园转移，现状机械加工、环保产业可适当保留。
大白坡组团：大白坡组团现状产业发展主要包括大白坡钛产业园。
大白坡组团拥有丰富的钛矿、磷矿等矿产储量，拥有发展钛产业、磷产业的先天优势条件，因此，未来应在在现状钛化工发展的基础上，开发中高端钛化工产品，推动钛化工向精细化工方向发展，同时，大白坡片区组团临近昆武高速、昆禄公路等区域性交通干道，交通便利，未来可发展商贸物流等产业类型。
大白坡钛产业园可进一步提升产业层级，推动钛化工产业向精细化、科技化方向发展，提升产业科技含量和产品附加值，并延伸产业链。同时，考虑到钛化工产业对片区环境可能造成的影响，富民工业园区组织了环境影响报告书的编制。其中指出，大白坡组团所处地区的土地、大气容量能满足工业园区的建设要求，而水环境容量则对工业园区发展有一定的限制，需加大对园区环保设施的投入，确保水环境安全。
赤鹫组团：发展以半导体为主的新材料，并延伸起产业链，打造半导体新材料产业园。
大营-茨塘组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，并推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。
散旦组团：积极引导以半导体为主的新材料产业的发展，同时充分发挥片区林产品生产的优势，积极发展林产品加工等产业类型，适度发展农副产品加工等产业。结合紧邻轿子山专线的区位优势发展商贸物流产业。
款庄-东村组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，辅以发展光伏发电、风力发电等新能源产业，在现状钛化工发展的基础上，将钛化工向精细化工方向发展，同时延续东村组团已初具规模的薰衣草芳香产业等精细化工产业，适度发展农副产品加工业等产业。
本项目位于白石岩-哨箐组团中的哨箐机械加工区。
4、名胜古迹和历史文物
经过环评单位现场踏勘及查阅有关资料，项目所在区域由于长期的人为活动，评价范围内未发现国家珍稀濒危保护动植物，无自然保护区，无风景名胜区，无文物古迹。











三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）
1、地表水环境质量现状
项目区主要河流为螳螂川，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，螳螂川（富民大桥-普渡河桥）水环境功能类别为工业用水，水质标准执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准。
本次评价地表水监测数据引用云南道达沣环境科技有限公司于2016年1月20日至2016年1月22日对富民诺维生物科技有限公司《顺—15—二十四碳烯酸精细化工生产项目》对项目区地表水的监测结果。顺—15—二十四碳烯酸精细化工生产项目螳螂川监测断面与本项目位置关系为：W2螳螂川距离本项目最近点和W1下游1000m（具体见图3-1），因此本次监测数据引用可行。
表3-1地表水监测结果一览表
	采样地点
	采样时间
	监测项目（单位mg/L）

	
	
	pH
	BOD5
	CODcr
	SS
	磷酸盐
	氨氮

	测点1（W1）
	2016/1/20
	7.97
	5.7
	29.5
	32
	0.34
	0.71

	
	2016/1/21
	7.93
	5.2
	26.1
	38
	0.35
	0.82

	
	2016/1/22
	7.95
	5.4
	26.8
	35
	0.35
	0.9

	Pi（最大值）
	0.485
	0.95
	0.98
	/
	1.17
	0.60

	标准值（≤）
	6~9
	6
	30
	/
	0.3
	1.5

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	/
	超标
	达标

	测点2（W2）
	2016/1/20
	7.78
	4.8
	23.8
	26
	0.22
	0.48

	
	2016/1/21
	7.74
	4.4
	22.5
	24
	0.21
	0.58

	
	2016/1/22
	7.76
	4.6
	22.6
	29
	0.21
	0.66

	Pi（最大值）
	0.39
	0.8
	0.79
	/
	0.73
	0.44

	标准值（≤）
	6~9
	6
	30
	/
	0.3
	1.5

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


根据上述分析表明：	
螳螂川上游监测断面（W2）水质可以满足（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。螳螂川下游监测断面（W1）磷酸盐不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准，其余监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准。超标原因为河道沿线村庄污水排入河道。
2、大气环境质量现状
根据《富民县工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，该区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
本次评价环境空气监测数据引用云南道达沣环境科技有限公司于2016年1月19日至2016年1月25日对富民诺维生物科技有限公司《顺—15—二十四碳烯酸精细化工生产项目》对项目区环境空气的监测结果。本项目与《顺—15—二十四碳烯酸精细化工生产项目》同处富民工业园区哨箐机械加工区，环境空气监测点位与本项目位置关系为：项目区北面410m和项目区北面420m，因此本次监测数据引用可行。监测结果见表3-2。
表3-2环境空气日均值检测结果单位：ug/m3
	检测点位
	日期
	TSP
	PM10
	SO2
	NO2

	G1
	206/01/19
	89
	44
	6
	12

	
	206/01/20
	94
	47
	6
	10

	
	206/01/21
	90
	45
	4
	16

	
	206/01/22
	81
	40
	未检出
	14

	
	206/01/23
	85
	42
	4
	10

	
	206/01/24
	97
	48
	9
	13

	
	206/01/25
	100
	50
	6
	15

	G2
	206/01/19
	113
	57
	4
	15

	
	206/01/20
	134
	67
	4
	11

	
	206/01/21
	129
	64
	未检出
	20

	
	206/01/22
	108
	54
	6
	16

	
	206/01/23
	121
	60
	未检出
	12

	
	206/01/24
	136
	68
	4
	17

	
	206/01/25
	147
	74
	5
	18


现状评价：
评价法采用单项污染指数法，当Pi≥1.0时，为超标，表明评价区环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值愈大，受污染程度越重，否则反之。Pi值见表3-3。
污染指数：Pi＝Ci/Coi
式中：Ci——某种污染物实测浓度，ug/m3；
Coi——评价标准浓度，ug/m3。
	




表3-3环境空气质量现状评价结果Pi值一览表
	地点
	项目
	监测值（最大值）
	标准值
	Pi值

	G1
	SO2(ug/m3)
	9
	150
	0.06

	
	NO2(ug/m3)
	16
	80
	0.20

	
	PM10(ug/m3)
	50
	150
	0.33

	
	TSP(ug/m3)
	100
	300
	0.33

	G2
	SO2(ug/m3)
	6
	150
	0.04

	
	NO2(ug/m3)
	20
	80
	0.25

	
	PM10(ug/m3)
	74
	150
	0.49

	
	TSP(ug/m3)
	147
	300
	0.49


根据监测结果分析，项目区Pi值均＜1，能够达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准相关要求。
3、声环境质量现状
根据《富民县工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，项目厂界西南面为哨箐村，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，其余区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。
由于本项目所用生产厂房为昆明开物机械设备制造有限公司闲置厂房，所以根据云南坤发环境科技有限公司于2018年1月5日~1月6日对“昆明开物机械设备制造有限公司”场地东、南、西、北4个边界外1m进行监测，具体监测结果见表3-4。
表3-4噪声监测结果表单位：dB（A）
	监测点位
	检测日期
	昼间
	夜间

	厂界东侧
	2018.01.05
	49.3
	41.3

	
	2018.01.06
	50.1
	40.7

	厂界南侧
	2018.01.05
	54.1
	42.3

	
	2018.01.06
	53.4
	41.5

	厂界西侧
	2018.01.05
	52.1
	41.2

	
	2018.01.06
	51.8
	40.7

	厂界北侧
	2018.01.05
	56.3
	40.8

	
	2018.01.06
	55.7
	41.0


注：监测期间项目生产设备正常运行
根据监测结果，项目区声环境质量达到GB3096-2008《声环境质量标准》3类区标准，西南面哨箐村一侧声环境质量达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。
4、生态环境现状
项目位于富民工业园区哨箐机械加工区，根据现场勘察，项目区内没有原生植被，所在区域植被较少，无珍稀物种，无需要特殊保护的动植物。生态环境质量现状一般。
主要的环境保护目标（列名单及保护级别）
项目主要保护目标见表3-5。

表3-5  环境保护目标表
	保护
因素
	保护目标名称
	方位
	与项目周界最近距离
	保护要求

	地表水
	螳螂川
	/
	东面1400m
	GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准

	大气环境、声环境
	哨箐村
	30户120人
	西南面193m
	GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准
GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准

	
	园区公租房
	900人
	西南面422m
	

	
	石桥村
	250人
	北面476m
	

	
	西冲村
	192人
	西北面931m
	











四、评价适用标准
	












环境质量标准
	1、水环境质量标准
（1）地表水
项目区地表水体为螳螂川，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，螳螂川（富民大桥-普渡河桥）水环境功能类别为工业用水，水质标准执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准。具体标准限值见表4-1。
表4-1地表水环境质量标准单位：mg/L
	项目
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	总氮
	磷酸盐
	石油类
	粪大肠菌群数

	标准
	6~9
	≤30
	≤6
	≤1.5
	≤1.5
	≤0.3
	≤0.5
	≤20000（个/L）


2、环境空气质量标准
项目位于富民工业园区哨箐机械加工区，根据《富民县工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，该区域大气环境功能区划为二类区，其中二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；苯、二甲苯执行TJ36-79《工业企业设计卫生标准》居住区大气中有害物质的最高容许浓度表1限值；非甲烷总烃执行《大气污染综合物排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）第244页要求；甲苯执行前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度（CH245-71），标准限值见表4-2。
表4-2环境空气质量标准
	序号
	污染物项目
	平均时间
	浓度限值
	单位

	1
	二氧化硫（SO2）
	年平均
	60
	μg/m3

	
	
	24小时平
	150
	

	
	
	1小时平均
	500
	

	2
	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40
	

	
	
	24小时平均
	80
	

	
	
	1小时平均
	200
	

	3
	颗粒物（粒径小于等于10μm）
	年平均
	70
	

	
	
	24小时平均
	150
	

	4
	颗粒物（粒径小于等于2.5μm）
	年平均
	35
	

	
	
	24小时平均
	75
	

	5
	总悬浮颗粒物（TSP）
	年平均均
	200
	

	
	
	24小时平均
	300
	

	6
	苯
	日平均
	800
	

	
	
	一次
	2400
	

	7
	甲苯
	最大一次
	600
	

	8
	二甲苯
	一次
	300
	

	9
	非甲烷总烃
	一次
	2000
	


3、声环境质量标准
根据《富民县工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，项目西南面为哨箐村，属于2类声环境功能区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，其余区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准区标准。标准限值见表4-3。
表4-3声环境质量标准单位：dB（A）
	时段
声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	2
	60
	50

	3
	65
	55




	


























污染物排放标准
	4.4施工期污染物排放标准
（1）水污染物排放标准
项目施工期无废水产生，不设污染物排放标准。
（2）大气污染物排放标准
项目施工期的大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值，标准值见表4-4。
表4-4大气污染物排放限值
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


（3）环境噪声排放标准
施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值见表4-5。
表4-5建筑施工场界环境噪声排放限值dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


4.5运营期污染物排放标准
（1）废水
项目运营期污水可进入哨箐污水处理厂处理，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准，标准值见表4-6。
表4-6  外排废水标准  单位：mg/L（除pH值为无量纲）
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N

	6.5-9
	500
	300
	400
	45


（2）废气
项目运营期大气污染物为抛丸、喷塑、喷漆和焊接烟尘等。
废气主要分为有组织废气和无组织废气，有组织废气的产生主要为抛丸工段的抛丸废气，喷漆工段的喷漆废气，喷塑工段的喷塑粉尘，废气均经15m高的排气筒排出，无组织废气的产生主要为加热固化工段的加热废气及焊接工段的焊接烟尘，此两部分废气均在厂房内部无组织排放，不设排气筒。
抛丸工段以及喷塑工段，排放的颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的有组织排放监控限值。喷漆工段，排放的喷漆废气中苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃分别执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的相关监控限值。标准值如下：
表4-7大气污染物综合排放标准
	序号
	排放源
	排气筒高度
	污染物名称
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	1
	喷塑工段
	15m
	颗粒物
	120
	3.5

	2
	抛丸工段
	15m
	
	
	

	3
	喷漆工段
	15m
	苯
	12
	0.5

	
	
	
	甲苯
	40
	3.1

	
	
	
	二甲苯
	70
	1.0


加热固化工段及焊接工段无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
表4-9大气污染物综合排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0

	非甲烷总烃
	周界外浓度最高点
	4.0


（3）噪声
项目营运期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。具体限值见表4-10。
表4-10工业企业厂界环境噪声排放限值dB（A）
	时段
厂界外声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	3
	65
	55


（4）固体废物
一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013）中的有关规定。
危险废物贮存及处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）执行。

	总量控制指标

	1、废水
项目污水通过污水管网排入哨箐污水处理厂处理，预计污染物排放量如下：
污水排放量：0.056万t/a，CODcr排放量：0.29t/a，氨氮排放量：0.025t/a。
2、废气
项目排放的颗粒物量为：0.915t/a，喷漆阶段有机废气中苯排放量：0.02t/a,甲苯排放量：0.06t/a，二甲苯排放量：0.08t/a,VOC排放量：0.076t/a。
3、固体废弃物
生活垃圾经垃圾收集桶回收后统一交由环卫部门处理，生产固废遵循能回收利用的就回收利用，不能回收利用的统一收集售卖，生产过程中产生的危险固废经统一收集后存于危废暂存间后交给有资质的回收单位回收处理，综上所述固废处置率为100%。



[bookmark: _Hlt470842579]
五、建设项目工程分析
	（一）工艺流程简述：
1、施工期工艺流程及产污情况
本项目主要租借昆明远实机械设备制造有限公司及昆明开物机械制造有限公司厂房及办公楼，所以不涉及新建厂房施工，项目租用的生产厂房以钢架结构为主，综合管理用房等配套设施以混凝土框架结构为主。施工期工作内容主要为生产设备的安装调试，该过程产生的污染物主要为安装设备的噪声，焊接烟尘及设备外包装固废和安装设备时的开挖土石方及安装设备的废金属件。
2、运营期工艺流程及产污情况
本项目为物流设备的制造。通过生产智能化物流设备的配件及外购的配件组装而成智能化物流设备。本项目生产过程中涉及使用喷漆及喷塑等表面处理。
1）抛丸机打磨：板材经过抛丸机打磨去掉表面氧化膜等杂质（不涉及其它类型的表面处理），该过程主要污染物为抛丸机产生的废气。
2）切割成形：经抛丸机打磨过的板材通过激光切割机按图纸要求切割成所需的尺寸和样式，该过程主要污染物为切割过程中产生的废渣和噪声；
3）机加工：经切割好的板材通过数控打孔机根据所需要尺寸进行打孔，该过程主要污染物为废渣和噪声。
4）折弯：用折弯机对型材进行折弯成为需要的尺寸的配件，该过程主要污染物为噪声。
5）焊接配件：将经过加工制作好的配件进行焊接成型，制作出智能化物流设备，该过程主要污染物为焊接废气。
6）喷漆：对成形的智能化物流设备在喷漆房内进行表面处理，该过程使用到的油漆为油性油漆及水性油漆，该过程主要污染物为喷漆废气。
7）喷塑：对需要进行喷塑的配件将其运送到喷塑房内部，将静电发生器通电后，用喷枪对配件进行喷塑，用静电是塑粉吸附在配件表面，该过程的主要污染物为喷塑粉尘。
8）加热固化：对完成静电吸附的喷塑配件在喷塑房内用加热烘干机约190℃的温度进行加热固化，该过程主要污染物为非甲烷总烃。
9）包装入库：将制作好的成品包装存入仓库待销售。
生产工艺流程及产污节点图见图5-1。
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图5-1  项目生产工艺流程图及产污节点图
（二）
施工期污染物产生及排放情况：
由于本项目租用昆明远实机械设备制造有限公司及昆明开物机械制造有限公司厂房进行进行生产，施工期工作内容为生产设备的安装调试，施工期施工人员不在项目内食宿，项目平均有施工人员10人，施工期1个月。
1、施工废水
施工期施工人员均不在项目内食宿，施工期工作内容主要为设备安装，设备安装过程中无废水产生。
施工人员不在项目内食宿，厕所使用园区公厕。因此，施工期无生活污水产生。
2、施工废气
项目施工期产生的废气主要为运输车辆运输过程中产生的尾气。项目主要进行设备及原材料运输，运输车辆产生的尾气少，呈无组织排放。
[bookmark: _Toc233339487][bookmark: _Toc230664439]3、施工噪声
项目施工期间产生的噪声主要为车辆运输过程中产生的噪声和机器设备安装调试过程中产生的噪声。机器设备安装调试过程产生的噪声在70～80dB(A)之间，车辆运输噪声一般为70dB（A）。
4、固体废物
施工期产生的固体废弃物，主要为设备的包装材料和施工人员的生活垃圾及基础开挖土石方和设备安装的非金属等固废。
（1）设备安装调试过程中机械设备的包装材料为0.4t，由废品收购厂家回收。
（2）施工人员10人，生活垃圾产生量按0.50kg/人•天计，则本项目在施工期产生的生活垃圾5kg/d，施工期30天，则施工期生活垃圾产生量0.15t。施工人员产生的生活垃圾经垃圾收集桶的进行收集后，委托环卫部门清运处置。
（3）设备安装过程中会产生一定量的基础开挖土石方和设备安装的金属固废，约为5t，统一收集后委托换位部门清运处理。
（三）运营期污染物产生及排放情况：
本项目为物流设备的制造，均为机械加工过程。本项目生产过程中涉及使用喷漆等表面处理。
1、废气
项目运营期废气主要为运营时产生的废气主要为焊接烟气、喷漆烘烤废气、运输车辆的尾气、异味等。
（1）焊接烟气
焊接时会产生焊接烟气，本项目采用普通电焊机、氩弧焊焊机进行焊接。
焊接烟气的形成是一个过热、蒸发、氧化、冷凝的过程，焊接烟气主要来自于焊条或焊丝端部的液态金属熔渣、熔滴及飞溅颗粒，焊接烟气的具体成分和焊条或焊丝的成分有关。焊条药皮在高温条件下会产生烟尘，其主要成分是三氧化二铁（Fe2O3）、二氧化硅（SiO2）和氧化锰（MnO）等。
根据《焊接技术手册》及有关资料推荐的经验排放系数，手工电弧焊每公斤焊接材料的烟尘产生量为6~8g/kg（本次评价取7 g/kg）。本项目焊条使用量约49t/a，则烟尘产生量为343kg/a。
焊接烟气拟采用强制抽风系统+固定式焊接烟尘净化器（处理效率99%）进行处理，项目焊接工序工作时间约为2h/d。本项目焊接烟尘产生量为343 kg/a，经过理后，焊接烟尘排放量为3.43kg/a，通过处理后50％经焊接烟尘净化器收集后经排气筒排出，另外50％在车间内呈无组织形式排放，则无组织颗粒物排放速率合计约为0.346kg/h，约为0.173t/a。
表5-1  无组织颗粒物污染物预测源强参数计算表
	污染因子
	排放速率（kg/h）
	源强参数（g/s）

	颗粒物
	0.346
	0.096



项目区域盛行风方向为西南风，年均风速2.1m/s，项目车间边长约为40m，废气无组织排放高度设定为10m（按车间高度），则项目颗粒物的厂界无组织排放浓度为0.114mg/m3。
[bookmark: _Toc18747935]（2）喷塑粉尘
项目喷塑工序是在密闭的喷塑房内进行，项目喷塑使用的原料为阳光粉末涂料，塑粉的主要原料为纯聚脂，原理为静电吸附，喷塑过程中不再添加固化剂，因此喷塑工序不产生有机废气。项目喷塑工序中产生的主要污染物为粉尘，粉尘为阳光粉末涂料。经处理后的粉尘从 1 根15m 的排气筒伸出厂房屋顶外进行有组织排放。阳光粉末涂料的年用量为 50t，喷塑的粉尘产生量约为塑粉用量的15%，除尘器的风量为 20000m3/h，除尘效率为 95%。粉尘产生量为 7.5t/a，该工段工作时长约为每天2h，工作天数为每年250天，喷塑过程中密闭喷塑间的粉尘产生浓度约为 0.75g/m3，经过除尘器处理后有组织粉尘排放浓度为 37.5mg/m3，排放量为 0.375t/a，排气筒的排放速率约为 0.75kg/h。
（3）加热固化过程中产生的非甲烷总烃
项目涉及一次加热固化过程，是在项目喷塑工序结束后进行高温加热固化。项目高温加热固化温度约为 180-190℃，高温加热固化过程中会产生非甲烷总烃。阳光粉末涂料的主要成分为纯聚脂涂料，根据纯聚脂的理化性质，其热分解温度在 1200℃以上，因此从固化机理、固化条件及树脂的热分解温度可知，固化过程产生的废气中不会含有纯聚脂的挥发物或分解物，仅有少量游离不饱和烃分子在融化状态下缓慢释放，属无组织排放。废气主要成分为非甲烷总烃，类比同类型项目，非甲烷总烃产生量约为原料用量的 0.01%， 项目阳光粉末涂料的使用量为 50t/a，则加热固化过程中非甲烷总烃的产生量为 0.005t/a，经与业主核实，本项目加热固化工段每天工作时间约为2h，年工作天数为250天，故非甲烷总烃排放速率约为0.01kg/h。
表5-2  非甲烷总烃预测源强参数计算表
	污染因子
	排放速率（kg/h）
	源强参数（g/s）

	非甲烷总烃
	0.01
	0.0028


项目区域盛行风方向为西南风，年均风速2.1m/s，项目车间边长约为40m，废气无组织排放高度设定为10m（按车间高度），则项目非甲烷总烃的厂界无组织排放浓度为3.33 E-03mg/m3。
（4）喷漆废气
根据本项目喷烤漆房技术参数可知，该型号喷烤漆房设有高效过滤棉和光氧装置。类比同类项目采用“过滤棉+光氧净化系统”处理油漆废气，净化装置对有机物的处理效率为80%以上。
本项目内设有一个喷漆/烤漆房，喷漆过程中产生苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃及漆雾等喷漆废气。本项目使用的油漆漆种为醇酸漆和硝基漆，根据项目方提供资料，项目硝基漆和醇酸漆用量各1t/a，油性漆（含稀释剂）用量合计2t/a，油漆中苯的含量约为5%，甲苯的含量约为15%，二甲苯的含量约为20%，VOC的含量约为19%，固含物的含量约为45%，喷漆过程中约有75%的固含物附着在喷漆面上，其余25%固含物转化为漆雾。
项目喷漆房风机风量为4000m3/h，每天工作时长约为2h。经计算项目喷漆过程中各种污染物的具体产生量如下表：
表5-3  污染物产排情况汇总一览表
	项目

	苯
	甲苯
	二甲苯
	VOC

	产生浓度（mg/m3)
	50
	150
	200
	190

	产生速率(kg/h)
	0.2
	0.6
	0.8
	0.76

	产生量(t/a)
	0.1
	0.3
	0.4
	0.38

	处理方法及去除效率
	过滤棉+光氧处理80%
	过滤棉+光氧处理80%
	过滤棉+光氧处理80%
	过滤棉+光氧处理80%

	排放浓度（mg/m3)
	10
	30
	40
	38

	排放速率(kg/h)
	0.04
	0.12
	0.16
	0.152

	排放量(t/a)
	0.02
	0.06
	0.08
	0.076



    项目水性漆使用量为10t/a，根据《环境标志产品技术要求 水性涂料》（HJ 2537-2014）的要求，经类比水性漆中有机物的的含量较低，苯、甲苯、二甲苯的含量均不超过100mg/kg，故在此不进行定量分析。
(5)抛丸机废气
本项目共设有两台抛丸机，每台抛丸机的粉尘产生量约为用料量的0.5％，本项目抛丸加工量为160t/a,故颗粒物的产生量约为0.8t/a。每台抛丸机均设置了布袋除尘器，除尘器的风量约为8000 m3/h，每天运行时长为2h，除尘效率约为95％，收集后的废气经15m高的排气筒排放，故废气中的颗粒物浓度约为100mg/m3, 经过除尘器处理后有组织粉尘排放浓度为5mg/m3，排放量为0.04t/a，排放速率约为 0.04kg/h。
（6）激光切割烟尘
激光切割是应用激光聚焦后产生的高能量光束，以瞬间的高温熔化或气化被加工的材料，从而形成切口的一种加工手法。本项目激光切割为氧化熔化切割，根据材料的不同，所释放的烟尘主要为Fe2O3、ZnO等金属污染物，切割烟尘的排放量取决于金属材料加工时的切割速度与切割气压参数，参数设置最佳则排量最少，根据《锻压设备与制造技术》2011年第05期“激光烟尘分析及除尘系统”介绍，切割6mm厚度的锌钢板时，每切割1m烟尘量为2000mg，且由于激光切割机设备昂贵，维护成本高，故一般金属切割可用数控机即可满足要求，只有极少量金属采用激光切割，故本项目激光切割烟尘产生量极少，且在厂房内经通风后呈无组织自然排放。
（7）非正常排放情况：
①非正常排放设置：
项目废气有组织排放主要为喷漆废气，污染物非正常排放考虑排放源的光氧处理设施发生故障，发生非正常排放的情形，喷漆废气的处理设施处理效率由80％下降到50％。
②非正常排放污染源强分析：
喷漆废气的处理设施处理效率由80％下降到50％时，喷漆废气中的苯排放浓度由10mg/m³上升为25mg/m³，排放速率由0.04kg/h上升到0.1kg/h；甲苯的排放浓度由30 mg/m³上升为75mg/m³，排放速率由0.12kg/h上升到0.3kg/h；二甲苯的排放浓度由40 mg/m³上升为100mg/m³，排放速率由0.16kg/h上升到0.4kg/h；VOC的排放浓度由38 mg/m³上升为95mg/m³，排放速率由0.152kg/h上升到0.38kg/h。各类污染物的排放浓度及排放速率均超过GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的相关监控限值。从发现处理设施故障至开始检修所需时间按4h计算，则每次增加的苯的排放量为0.24kg；增加的甲苯的排放量为0.72kg；增加的二甲苯的排放量为0.96kg；增加的VOC的排放量为0.912kg。
废气非正常源强排放表5-4。
表5-4 废气非正常排放源强表
	排气筒
	假设条件
	废气排气量（m³/h）
	污染物
	污染物排放浓度（mg/m³）
	污染物排放速率(kg/h)

	喷漆废气
	处理设施处理效率由80％下降到50％
	4000
	苯
	25
	0.1

	
	
	
	甲苯
	75
	0.3

	
	
	
	二甲苯
	100
	0.4

	
	
	
	VOC
	95
	0.38



2、废水
项目内车间堆放原辅材料等，为避免受潮不进行冲洗，仅进行清扫。项目生产过程中，不涉及用水环节，因此项目无生产废水排放。项目废水仅为员工生活废水，由于本项目区不设食堂，所以无餐饮废水，用水量依据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013）核算。
（1）生活废水
项目员工共计50人，其中20人在项目内住宿，30人不在项目内住宿。住宿员工用水量按80L/（人·d）计，则盥洗用水为1.6m3/d，排水率以0.8计，则污水量为1.28m3/d。非住宿员工日常用水主要为洗手水和冲厕水，用水量40L/(人·d)计，用水量为1.2m3/d，排水率以0.8计，废水产生量为0.96m3/d，则废水量合计为2.24m3/d。主要污染物浓度预计为CODcr≤350mg/L、BOD5≤120 mg/L、氨氮≤30mg/L、总磷≤6 mg/L、悬浮物≤250 mg/L。
（2）绿化用水
根据DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》旱季绿化用水标准为3.0L/(m2·d)计，项目绿化面积为300m2，则晴天绿化用水量为0.9m3/d。绿化用水使用自来水。
项目用排水情况见表5-5。
表5-5  项目用排水情况一览表
	序号
	用水项目
	水源
	数量
	用水标准
	用水量
（m3/d）
	排污
系数
	污水量（m3/d）

	1
	盥洗用水
	自来水
	住宿20人
	80L/(人·d)
	1.6
	0.8
	1.28

	
	
	
	非住宿30人
	40L/(人·d)
	1.2
	0.8
	0.96

	小计
	/
	/
	2.8
	/
	2.24

	2
	绿化用水（晴天）
	自来水
	300m2
	3L/(m2·d)
	0.9
	0
	0



综上分析，本项目废水产生量为2.24m3/d。废水经化粪池预处理后，直接进入园区污水管网排入哨箐污水处理厂处理，进入污水处理厂之前的水质控制指标参照表1-13，此处不再重复。
本项目用排水平衡如图5-2所示，项目水污染物产生及排放情况见表5-6。
 (
盥洗用水
绿化用水
化粪池
进入
污水处理厂处理
2.8
2.24
0.
42
蒸发、吸收0
.9
非雨天0
.9
雨天0
自来水非雨天
3.7
雨天2
.8
2.24
)









图5-2  项目水平衡示意图（单位m3/d）


表5-6    项目水污染物产生及排放情况
	排放源
	污染物名称
	处  理  前
	处  理  后

	
	
	产生浓度
（mg/L）
	产生量
（t/a）
	排放浓度
（mg/L）
	排放量
（t/a）

	综合废水

	废水量(万t/a)
	0.056
	0.056

	
	CODcr
	350
	0.196
	315
	0.176

	
	氨氮
	30
	0.017
	30
	0.017

	
	总磷
	6
	0.003
	6
	0.003

	
	悬浮物
	250
	0.14
	150
	0.084



3、 噪声
项目噪声主要为机加工设备如剪板机、折弯机、切割机等生产设备产生的噪声，空压机、风机等辅助设备噪声和运输车辆进出时产生的交通噪声。项目主要噪声源强见下表5-7示。
表5-7   项目营运期主要生产设备噪声源强
	序号
	设备名称
	数量
	噪声源强dB(A)
	处置措施

	1
	剪板机
	3
	85~95
	设置于生产车间内，并安装减震垫等减震措施，采用墙体隔声、绿化吸收等降低噪声影响

	2
	数控液压板料折弯机
	1
	80~90
	

	3
	水虎鱼联合冲剪机
	1
	85~95
	

	4
	带锯床
	1
	74~80
	

	5
	切割机
	4
	84~90
	

	6
	二氧化碳保护焊机
	6
	70~75
	

	7
	螺旋式空压机
	2
	85~95
	

	8
	微型空气压缩机
	4
	75~85
	

	9
	喷砂机
	1
	70~75
	

	10
	钻床
	2
	80~85
	

	11
	液压冲孔机
	1
	80~85
	

	12
	出入车辆
	/
	65~80
	绿化吸收、距离衰减



 4、固体废物
本项目主要为物流设备加工，项目在运营过程中将产生生产固废，如钢材、板材边角料、碎屑、废弃包装材料等；生活固废如生活垃圾、化粪池污泥。
（1）生产固废
①金属加工时会产生边角料、金属碎屑等，均散落于生产设备周边，边角料、金属碎屑产生量按总加工量的1%计，项目年产生边角料约12.61t/a，统一收集后定期外售给回收商进行回收利用。
②喷塑工段及抛丸工段会产生一定量的粉尘，喷塑工段经布袋收尘器收集的尘约16.625t/a，这部分塑粉回用于喷塑工段，抛丸工段经布袋收尘器收集的尘约0.796t/a，这部分尘与生产的边角料一起统一收集后定期外售给回收商进行回收利用。
③进入项目厂区的部分原材料使用纸箱、木架、塑料桶、包装袋、泡沫等进行包装，部分包装物厂区内可做到循环使用，不可循环使用的部分统一收集后定期外售回收商回收利用，预计不可使用的废弃包装物约占总量的0.1%，则废弃包装物产生量约为2t/a。
④项目生产加工过程中，需使用水性漆涂料，使用后的废水性漆油漆桶经查《国家危险废物名录》，不属于危险废弃物，产生量约为2t/a，经统一收集后由原厂家回收利用。 
⑤项目生产过程中，使用的醇酸漆及硝基漆产生的废油漆桶产生量约为0.08t/a，经查《国家危险废物名录》，属于HW12染料、涂料废物，经统一收集后存于危废暂存间，之后统一交由有危废处置资质的单位处理。
⑥由于项目需要用定期维护，故会产生一定量的废机油及废机油桶，产生量约为0.5t/a，经查《国家危险废物名录》，废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物类别，属于危险废弃物，根据油类性质需设置专用的回收桶进行收集，并明显标识，收集后存于危废暂存间后统一交由有危废处置资质的单位处理
⑦本项目在喷漆废气处理中会使用一定量的过滤棉，使用过后的废过滤棉经查《国家危险废物名录》，废过滤棉属于HW49其他废物类别危险废弃物，经统一收集于危废暂存间后统一交由有危废处置资质的单位处理。
（2）生活固废
①项目员工人数50人，其中20人在项目内住宿。人均产生生活垃圾量按1kg/d计，非食宿人员0.5kg/d计，则生活垃圾产生量约为35kg/d，即8.75t/a。生活垃圾统一收集于垃圾房内定期由环卫部门清运处理。
②项目内已建设一个容积为10m3的化粪池，污泥产生量约为0.5t/a，委托环卫部门定期抽吸清运处置。
表5-8  固废总结表
	名称
	类别
	危废编号
	产生量
	去向

	边角料、金属碎屑
	一般固废
	/
	12.61t/a
	外售给回收商进行回收利用。


	喷塑粉尘
	一般固废
	/
	16.625t/a
	回用于喷塑工段

	抛丸粉尘
	一般固废
	/
	0.796t/a
	外售给回收商进行回收利用

	包装材料
	一般固废
	/
	2t/a
	外售给回收商进行回收利用

	废水性漆油漆桶
	一般固废
	/
	2t/a
	由原厂家回收

	醇酸漆及硝基漆油漆桶
	HW12染料、涂料废物
	900-252-12
	0.08t/a
	收集后存于危废暂存间，之后统一交由有危废处置资质的单位处理

	废机油及废机油桶
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	900-218-08
	0.5t/a
	

	废过滤棉
	HW49其他废物类别危险废弃物
	900-041-49
	极少量
	

	生活垃圾
	一般固废
	/
	8.75t/a
	由环卫部门清运处理

	化粪池污泥
	一般固废
	/
	0.5t/a
	








六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	单位： 废气  毫克/标立方米 、 废水 毫克/升、  噪声dB（A）

	内容
类型
	排放源            (编号)
	污染物名称
	处理前
产生浓度
	处理前
产生量
t/a
	处理后
排放浓度
	处理后
排放量t/a

	大气污染物
	焊接
	颗粒物
	1372
	0.343
	0.114
	0.00343

	
	喷塑粉尘
	颗粒物
	750
	7.5
	37.5
	0.375 

	
	抛丸机废气
	颗粒物
	100
	0.8
	5
	0.04

	
	加热固化粉尘
	无组织非甲烷总烃
	/
	0.005 
	/
	0.005

	
	激光切割
	无组织废气
	极少量
	极少量

	
	喷漆废气
	颗粒物
	苯
	50
	0.1
	10
	0.02

	
	
	
	甲苯
	150 
	0.3 
	30
	0．06

	
	
	
	二甲苯
	200 
	0.4
	40
	0.08

	
	
	
	VOC
	190 
	0.38
	38
	0.007

	
	汽车尾气
	CH、NO2、CO
	少量
	少量

	废水
	生活污水

	废水量（万m3/a）
	0.056
	0.056

	
	
	CODcr
	350
	0.196
	315
	0.176

	
	
	氨氮
	30
	0.017
	30
	0.017

	
	
	总磷
	6
	0.003
	6
	0.003

	
	
	悬浮物
	250
	0.14
	150
	0.084

	噪 声
	生产设备、辅助设备、运输车辆
	噪声dB（A）
	65~95
	项目周界昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)

	固 体 废 物
	生产车间
	边角料、碎屑
	12.61
	0

	
	
	布袋除尘器收尘
	0.796
	0

	
	
	
	16.625
	0

	
	
	废弃包装材料
	2
	0

	
	
	废水性漆油漆桶
	0.3
	

	
	员工生活
	生活垃圾 
	4
	0

	
	化粪池
	污泥
	0.5
	0

	危险固废
	废油漆桶
	HW12染料、涂料废物
	0.08
	0

	
	废机油及废机油桶
	HW08废矿物油与含矿物油废物
	0.5
	

	
	废过滤棉
	HW49其他废物类别危险废弃物
	少量
	

	其他
	

	主要生态影响(不够时可附另页)：
项目区域属于富民工业园区白石岩-哨箐组团中的哨箐机械加工区，园区内天然植被少，生物结构相对简单，区域内无国家或省内重点保护的珍稀动植物物种。项目在原有厂区的已有标准已建设厂房内进行生产线设置，不涉及新增占地，项目的建设对生态环境不会产生不良影响。



























七、环境影响分析
	（一）施工期环境影响分析
1、施工期废水影响分析
施工期的污废水主要是施工人员的生活污水、施工场地废水。施工人员不在场内食宿，仅有少量的清洁污水产生，污染物主要以COD、SS为主。废水经收集后用于洒水降尘，对水环境影响较小。
2、施工期废气影响分析
本项目施工废气主要为办公区及厂房装修产生的有机废气及施工粉尘。废气主要为内饰及外墙装修所用油漆、涂料产生的废气，项目使用的油漆和涂料为环保型产品，废气污染物成分含量较少、污染物浓度较低，对周边环境影响较小。装修时产生的施工粉尘属无组织排放，由于在室内进行通过厂房及办公楼阻隔后，对周边环境影响较小。
3、施工噪声影响分析
本项目租用昆明远实机械及昆明开物机械制造有限公司已建成的厂房，装修改造及设备安装调试均在室内进行，无大型机械设备使用，项目施工期较短。施工期噪声主要为室内装饰及厂房内设备安装调试所涉及机械产生的噪声。类比同类项目，其边界连续等效声级一般为63～70dB(A)，一般小于70dB(A)。本项目所用机械均位于室内，夜间不进行施工，施工噪声对周围敏感点影响很小，不会对周围声环境造成明显影响。
4、施工固体废弃物影响分析
施工期生产的固体废弃物，主要为设备包装材料、设备安装调试时产生的非金属件、开挖土石方和施工人员的生活垃圾。
针对设备包装材料、设备安装调试时产生的非金属件、开挖土石方和施工人员的生活垃圾，采取能利用的进行综合利用，不能利用的委托有处理建筑垃圾资质的单位及时清运；生活垃圾统一收集由环卫部门统一清运。固废处置率达到100%。
（二）营运期环境影响分析
1、环境空气影响分析
（1）粉尘有组织排放口达标分析
根据前文分析，喷塑工段设有一台布袋除尘器，配套15m排气筒(1#)一个；焊接工段设置有固定式焊接烟尘处理器和强制抽风系统，并配套15m排气筒（2#）一个，抛丸工段设置有一台布袋除尘器，并配套15m排气筒（3#）一个，喷漆工段设置过滤棉加上光氧处理装置一套。喷塑工段的颗粒物排放浓度约为37.5mg/m3，排放速率约为0.75kg/h。焊接工段的颗粒物排放速率约为0.007kg/h。喷漆工段排放的有机物分为四种，其中：苯的排放浓度约为10mg/m3，排放速率约为0.04kg/h；甲苯的排放浓度约为30mg/m3，排放速率约为0.12kg/h；二甲苯的排放浓度约为40mg/m3，排放速率约为0.16kg/h；VOC的排放浓度约为38mg/m3，排放速率约为0.152kg/h。抛丸工段的颗粒物排放浓度合计为5mg/m3，排放速率约为0.04kg/h。经对照排放标准，四个工段排放的有组织废气排放浓度和排放速率均满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的有组织排放监控限值。大气污染物排放及达标情况表见表7-1。
表7-1大气污染物排放情况
	排气筒编号
	污染源
	污染物名称
	污染物排放状况
	执行标准
	
达标情况

	
	名称
	废气量（Nm3/h）
	
	浓度（mg/m3）
	速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	

	1#排气筒
	喷塑工段
	20000
	颗粒物
	37.5
	0.75
	120
	3.5
	达标

	2#排气筒
	喷漆工段
	8000
	苯
	10
	0.04
	12
	0.2
	达标

	
	
	
	甲苯
	30
	0.12
	40
	1.4
	达标

	
	
	
	二甲苯
	40
	0.16
	70
	0.4
	达标

	
	
	
	非甲烷总烃
	38
	0.152
	120
	4.4
	达标

	3#排气筒
	抛丸工段
	4000
	颗粒物
	5
	0.04
	120
	3.5
	达标



（2）有组织排放预测评价
根据前文分析，项目有组织排放源有3个，包括：喷塑工段排气筒、喷漆工段排气筒、抛丸工段排气筒。本次报告对其中喷漆工段及喷塑工段有组织废气排放进行预测分析。
项目大气影响预测采用HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》推荐的Screen3点源模式进行计算，扩散系数采用城市环境，简单地形模式，项目采用预测参数选定见表7-2，预测结果见表7-3、7-4。



表7-2预测参数取值一览表
	序号
	排污口参数
	喷漆工段
	喷塑工段

	
	
	苯
	甲苯
	二甲苯
	VOC
	

	1
	烟囱高度（m）
	15
	15

	2
	出口内径（m）
	0.4
	0.8

	3
	烟气流量（m3/s）
	1.11
	5.56

	4
	烟气温度（K）
	293
	293

	5
	环境温度（K）
	293
	293

	6
	颗粒物源强（g/s）
	0.011
	0.033
	0.044
	0.042
	0.208


表7-3喷漆工段有机废气中各污染物预测结果一览表
	离散距离（m）
	喷漆工段

	
	落地浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	
	苯
	甲苯
	二甲苯
	VOC
	苯
	甲苯
	二甲苯
	VOC

	50
	0.002435
	0.007305
	0.00974
	0.009297
	0.033819
	0.41
	1.08
	0.23

	87（最大落地浓度）
	0.003586
	0.01076
	0.01434
	0.01369
	0.049806
	0.60
	1.59
	0.34

	100
	0.003463
	0.01039
	0.01385
	0.01322
	0.048097
	0.58
	1.54
	0.33

	200
	0.003258
	0.009774
	0.01213
	0.0118
	0.04525
	0.54
	1.45
	0.31

	300
	0.002788
	0.008363
	0.01115
	0.01064
	0.038722
	0.46
	1.24
	0.27

	400
	0.002088
	0.006264
	0.008352
	0.007972
	0.029
	0.35
	0.93
	0.20

	500
	0.001584
	0.004752
	0.006336
	0.006048
	0.022
	0.26
	0.70
	0.15

	600
	0.00124
	0.00372
	0.004961
	0.004735
	0.017222
	0.21
	0.55
	0.12

	700
	0.001
	0.003001
	0.004002
	0.00382
	0.013889
	0.17
	0.44
	0.10

	800
	0.000828
	0.002484
	0.003312
	0.003161
	0.011499
	0.14
	0.37
	0.08

	900
	0.0007
	0.002099
	0.002799
	0.002672
	0.009719
	0.12
	0.31
	0.07

	1000
	0.000602
	0.001806
	0.002407
	0.002298
	0.00836
	0.10
	0.27
	0.06

	1100
	0.000525
	0.001576
	0.002101
	0.002006
	0.007296
	0.09
	0.23
	0.05

	1200
	0.000464
	0.001392
	0.001856
	0.001772
	0.006446
	0.08
	0.21
	0.04

	1300
	0.000414
	0.001243
	0.001657
	0.001582
	0.005754
	0.07
	0.18
	0.039

	1400
	0.000373
	0.00112
	0.001493
	0.001425
	0.005183
	0.06
	0.17
	0.035

	1500
	0.000339
	0.001016
	0.001355
	0.001294
	0.004706
	0.056
	0.15
	0.032

	1600
	0.00031
	0.000929
	0.001239
	0.001182
	0.004301
	0.051
	0.14
	0.0295

	1700
	0.000285
	0.000854
	0.001139
	0.001087
	0.003954
	0.047
	0.13
	0.027

	1800
	0.000263
	0.00079
	0.001053
	0.001005
	0.003656
	0.044
	0.12
	0.025

	1900
	0.000244
	0.000733
	0.000978
	0.000933
	0.003394
	0.04
	0.11
	0.023

	2000
	0.000228
	0.000684
	0.000912
	0.00087
	0.003165
	0.038
	0.10
	0.022

	2100
	0.000213
	0.00064
	0.000853
	0.000815
	0.002963
	0.036
	0.09
	0.020

	2200
	0.0002
	0.000601
	0.000802
	0.000765
	0.002783
	0.033
	0.089
	0.019

	2300
	0.000189
	0.000566
	0.000755
	0.000721
	0.002622
	0.031
	0.056
	0.018

	2400
	0.000178
	0.000535
	0.000714
	0.000681
	0.002478
	0.030
	0.079
	0.017

	2500
	0.000169
	0.000507
	0.000676
	0.000645
	0.002347
	0.028
	0.075
	0.016

	193（哨箐村）
	0.00323
	0.00969
	0.01292
	0.01233
	0.044861
	0.54
	1.44
	0.31

	422（园区公租房）
	0.00196
	0.005881
	0.007841
	0.007485
	0.027222
	0.327
	0.87
	0.187

	476（石桥村）
	0.001688
	0.005064
	0.006752
	0.006445
	0.023444
	0.281
	0.75
	0.161

	931（西冲村）
	0.000667
	0.002
	0.002667
	0.002545
	0.00926
	0.111
	0.30
	0.0636



表7-4喷塑工段有组织废气预测结果一览表
	离散距离（m）
	喷塑工段

	
	落地浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	50
	0.01847
	2.05

	100
	0.02807
	3.12

	200
	0.03317
	3.69

	268（最大落地浓度）
	0.03866
	4.30

	300
	0.03801
	4.22

	400
	0.03208
	3.56

	500
	0.02586
	2.87

	600
	0.02098
	2.33

	700
	0.01731
	1.92

	800
	0.01455
	1.62

	900
	0.01244
	1.38

	1000
	0.01079
	1.20

	1100
	0.009478
	1.05

	1200
	0.008418
	0.94

	1300
	0.007547
	0.84

	1400
	0.006822
	0.76

	1500
	0.006211
	0.69

	1600
	0.005691
	0.63

	1700
	0.005244
	0.58

	1800
	0.004856
	0.54

	1900
	0.004517
	0.50

	2000
	0.004218
	0.47

	2100
	0.003953
	0.44

	2200
	0.003718
	0.41

	2300
	0.003506
	0.39

	2400
	0.003316
	0.37

	2500
	0.003144
	0.35

	193（哨箐村）
	0.03175
	3.53

	422（园区公租房）
	0.03062
	3.40

	476（石桥村）
	0.02724
	3.03

	931（西冲村）
	0.01188
	1.32



根据预测评价，根据预测，喷漆工段中有机废气苯最大落地浓度为0.003586mg/m3，位于排气筒下风向87m处，占标率0.049806%；有机废气甲苯最大落地浓度为0.01076mg/m3，位于排气筒下风向87m处，占标率0.60%；有机废气二甲苯最大落地浓度为0.01434mg/m3，位于排气筒下风向87m处，占标率1.59%；有机废气VOC最大落地浓度为0.01369mg/m3，位于排气筒下风向87m处，占标率0.34%；喷塑工段颗粒物最大落地浓度为0.03866mg/m3，位于排气筒下风向268m处，占标率4.30%；根据上述分析，落地浓度均未超过质量标准要求，故项目有组织废气对环境影响较小。

表7-5  项目有组织废气排放对敏感点贡献值一览表
	敏感点
	喷漆工段
	喷塑工段颗粒物

	
	落地浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	落地浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	
	苯
	甲苯
	二甲苯
	VOC
	苯
	甲苯
	二甲苯
	VOC
	
	

	哨箐村193m
	0.00323
	0.00969
	0.01292
	0.01233
	0.044861
	0.54
	1.44
	0.31
	0.03175
	3.53

	园区公租房422m
	0.00196
	0.005881
	0.007841
	0.007485
	0.027222
	0.327
	0.87
	0.187
	0.03062
	3.40

	石桥村476m
	0.001688
	0.005064
	0.006752
	0.006445
	0.023444
	0.281
	0.75
	0.161
	0.02724
	3.03

	西冲村931m
	0.000667
	0.002
	0.002667
	0.002545
	0.00926
	0.111
	0.30
	0.0636
	0.01188
	1.32


项目附近的敏感点为西南面193m处哨箐村，西南面422m处园区公租房，北面476m处石桥村，西北面931m处西冲村。
1 哨箐村
根据预测结果可知，项目喷漆废气处理后有组织排放的苯对哨箐村的最大贡献值为0.0005872mg/m3，占标率0.008156%；甲苯对哨箐村的最大贡献值为0.00969mg/m3，占标率0.54%；二甲苯对哨箐村的最大贡献值为0.01292mg/m3，占标率1.44%；VOC对哨箐村的最大贡献值为0.01233mg/m3，占标率0.31%，喷塑工段颗粒物对哨箐村的最大贡献值为0.03175 mg/m3，占标率3.53％。
2 园区公租房
根据预测结果可知，项目喷漆废气处理后有组织排放的苯对园区公租房的最大贡献值为0.0003564mg/m3，占标率0.00495%；甲苯对园区公租房的最大贡献值为0.005881mg/m3，占标率0.327%；二甲苯对园区公租房的最大贡献值为0.007841mg/m3，占标率0.87%；VOC对园区公租房的最大贡献值为0.007485mg/m3，占标率0.187%，喷塑工段颗粒物对园区公租房的最大贡献值为0.03062mg/m3，占标率3.40%。
3 石桥村
根据预测结果可知，项目喷漆废气处理后有组织排放的苯对石桥村的最大贡献值为0.000307mg/m3，占标率0.00426%；甲苯对石桥村的最大贡献值为0.005064mg/m3，占标率0.281%；二甲苯对石桥村的最大贡献值为0.006752mg/m3，占标率0.75%；VOC对石桥村的最大贡献值为0.006454mg/m3，占标率0.161%，喷塑工段颗粒物对石桥村的最大贡献值为0.02724mg/m3，占标率3.03%。
4 西冲村
根据预测结果可知，项目喷漆废气处理后有组织排放的苯对西冲村的最大贡献值为0.000121mg/m3，占标率0.00168%；甲苯对西冲村的最大贡献值为0.002mg/m3，占标率0.111%；二甲苯对西冲村的最大贡献值为0.002667mg/m3，占标率0.30%；VOC对西冲村的最大贡献值为0.002545mg/m3，占标率0.0636%，喷塑工段颗粒物对西冲村的最大贡献值为0.01188mg/m3，占标率1.32%。
综上所述，项目产生的有机废气对周围敏感点影响较小。
（3）非正常排放条件预测结果分析
表7-6 预测参数取值一览表
	序号
	排污口参数
	喷漆工段

	
	
	苯
	甲苯
	二甲苯
	VOC

	1
	烟囱高度（m）
	15

	2
	出口内径（m）
	0.4

	3
	烟气流量（m3/s）
	1.11

	4
	烟气温度（K）
	293

	5
	环境温度（K）
	293

	6
	颗粒物源强（g/s）
	0.028
	0.083
	0.111
	0.106


表7-7 喷漆工段有机废气中各污染物非正常排放预测结果一览表
	离散距离（m）
	喷漆工段

	
	落地浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	
	苯
	甲苯
	二甲苯
	VOC
	苯
	甲苯
	二甲苯
	VOC

	50
	0.006198
	0.01837
	0.02457
	0.02346
	0.086083
	1.020556
	2.73
	0.5865

	87（最大落地浓度）
	0.009127
	0.02705
	0.03618
	0.03455
	0.126764
	1.502778
	4.02
	0.86375

	100
	0.008815
	0.02613
	0.03495
	0.03337
	0.122431
	1.451667
	3.883333
	0.83425

	200
	0.008293
	0.02458
	0.03287
	0.03139
	0.115181
	1.365556
	3.652222
	0.78475

	300
	0.007096
	0.02103
	0.02813
	0.02686
	0.098556
	1.168333
	3.125556
	0.6715

	400
	0.005315
	0.01576
	0.02107
	0.02012
	0.073819
	0.875556
	2.341111
	0.503

	500
	0.004032
	0.01195
	0.01599
	0.01527
	0.056
	0.663889
	1.776667
	0.38175

	600
	0.003157
	0.009358
	0.01251
	0.01195
	0.043847
	0.519889
	1.39
	0.29875

	700
	0.002547
	0.007549
	0.0101
	0.009641
	0.035375
	0.419389
	1.122222
	0.241025

	800
	0.002107
	0.006247
	0.008355
	0.007978
	0.029264
	0.347056
	0.928333
	0.19945

	900
	0.001781
	0.00528
	0.007061
	0.006743
	0.024736
	0.293333
	0.784556
	0.168575

	1000
	0.001532
	0.004541
	0.006073
	0.0058
	0.021278
	0.252278
	0.674778
	0.145

	1100
	0.001337
	0.003963
	0.0053
	0.005062
	0.018569
	0.220167
	0.588889
	0.12655

	1200
	0.001181
	0.003502
	0.004683
	0.004472
	0.016403
	0.194556
	0.520333
	0.1118

	1300
	0.001055
	0.003126
	0.004181
	0.003992
	0.014653
	0.173667
	0.464556
	0.0998

	1400
	0.00095
	0.002816
	0.003766
	0.003596
	0.013194
	0.156444
	0.418444
	0.0899

	1500
	0.000862
	0.002556
	0.003419
	0.003265
	0.011978
	0.142
	0.379889
	0.081625

	1600
	0.000788
	0.002336
	0.003125
	0.002984
	0.010947
	0.129778
	0.347222
	0.0746

	1700
	0.000725
	0.002148
	0.002873
	0.002744
	0.010065
	0.119333
	0.319222
	0.0686

	1800
	0.00067
	0.001986
	0.002655
	0.002536
	0.009304
	0.110333
	0.295
	0.0634

	1900
	0.000622
	0.001844
	0.002466
	0.002355
	0.00864
	0.102444
	0.274
	0.058875

	2000
	0.00058
	0.00172
	0.0023
	0.002196
	0.008057
	0.095556
	0.255556
	0.0549

	2100
	0.000543
	0.00161
	0.002153
	0.002056
	0.007542
	0.089444
	0.239222
	0.0514

	2200
	0.00051
	0.001512
	0.002022
	0.001931
	0.007085
	0.084
	0.224667
	0.048275

	2300
	0.000481
	0.001425
	0.001905
	0.001819
	0.006675
	0.079167
	0.211667
	0.045475

	2400
	0.000454
	0.001346
	0.0018
	0.001719
	0.006307
	0.074778
	0.2
	0.042975

	2500
	0.00043
	0.001275
	0.001705
	0.001629
	0.005975
	0.070833
	0.189444
	0.040725

	193（哨箐村）
	0.008221
	0.02437
	0.03259
	0.03112
	0.114181
	1.353889
	2.197778
	0.778

	422（园区公租房）
	0.00499
	0.01479
	0.01978
	0.01889
	0.069306
	0.821667
	1.892222
	0.47225

	476（石桥村）
	0.004297
	0.01274
	0.01703
	0.01627
	0.059681
	0.707778
	0.747444
	0.40675

	931（西冲村）
	0.001697
	0.00503
	0.006727
	0.006424
	0.023569
	0.279444
	3.621111
	0.1606



根据预测评价，非正常条件下，喷漆废气中苯最大落地浓度为0.009127mg/m³，位于排气筒下风向87m处，占标率0.127％；甲苯最大落地浓度为0.02705mg/m³，位于排气筒下风向87m处，占标率1.503％；二甲苯最大落地浓度为0.03618mg/m³，位于排气筒下风向87m处，占标率4.02％；VOC最大落地浓度为0.03455mg/m³，位于排气筒下风向87m处，占标率0.864％；苯、甲苯、二甲苯、VOC的最大落地浓度虽未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的相关标准，但占标率较大，故综合分析得知，非正常排放时对环境影响较大。
①哨箐村
根据预测结果可知，项目喷漆废气处理后非正常排放的苯对哨箐村的最大贡献值为0.008221mg/m3，占标率0.114%；甲苯对哨箐村的最大贡献值为0.02437mg/m3，占标率1.354%；二甲苯对哨箐村的最大贡献值为0.03259mg/m3，占标率2.198%；VOC对哨箐村的最大贡献值为0.03112mg/m3，占标率0.778%。 
②园区公租房
根据预测结果可知，项目喷漆废气处理后非正常排放的苯对园区公租房的最大贡献值为0.00499mg/m3，占标率0.0693%；甲苯对园区公租房的最大贡献值为0.01479mg/m3，占标率0.822%；二甲苯对园区公租房的最大贡献值为0.01978mg/m3，占标率1.892%；VOC对园区公租房的最大贡献值为0.01889mg/m3，占标率0.472%。 
③石桥村
根据预测结果可知，项目喷漆废气处理后有组织排放的苯对石桥村的最大贡献值为0.004297mg/m3，占标率0.0597%；甲苯对石桥村的最大贡献值为0.01274mg/m3，占标率0.708%；二甲苯对石桥村的最大贡献值为0.01703mg/m3，占标率0.747%；VOC对石桥村的最大贡献值为0.01627mg/m3，占标率0.407%。 
④西冲村
根据预测结果可知，项目喷漆废气处理后有组织排放的苯对西冲村的最大贡献值为0.001697mg/m3，占标率0.0236%；甲苯对西冲村的最大贡献值为0.00503mg/m3，占标率0.279%；二甲苯对西冲村的最大贡献值为0.006727mg/m3，占标率3.621%；VOC对西冲村的最大贡献值为0.006424mg/m3，占标率0.1606%。 
    综上分析，当出现非正常排放时，喷漆废气对厂址周边大气环境质量的影响比正常情况下大很多，故要求建设单位在日常生产中必须严格设备的管理、维护及检修，出现异常时及时采取故障排除措施，杜绝非正常排放的发生，以免对周围环境造成较大的影响。
（4）无组织废气厂界达标分析
根据前文计算分析可知，焊接工段排放的焊接烟尘经过固定式焊接烟尘处理器处理后颗粒物的厂界无组织排放浓度为0.114mg/m3，排放速率约为0.346kg/h，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（浓度≤1.0 mg/m3）。 
根据前文计算分析可知，项目加热固化工段非甲烷总烃的厂界无组织排放浓度为3.33 E-03mg/m3，非甲烷总烃排放速率约为0.01kg/h，可满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中“非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0mg/m3”标准限值要求。
（5）防护距离分析
①大气环境防护距离
项目涉及无组织废气（焊接烟尘）和甲烷总烃排放（固化废气）排放，根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则  大气环境》中的有关规定，计算大气环境防护距离采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室推荐的模式。
根据计算，项目废气污染物的大气环境防护距离见表7-8、表7-9，计算截图见图7-3、图7-4。
表7-8  焊接烟尘大气环境防护距离的计算参数表（焊接工段）
	污染源
	厂区

	污染物
	焊接烟尘

	源强(g/s)
	0.096

	面源长度(m)
	60

	面源宽度(m)
	40

	面源有效高度(m)
	10

	小时评价标准(mg/m3)
	0.9



[image: QQ图片20180629144615.png]
图7-3 大气防护距离计算截图（焊接工段）

表7-9  非甲烷总烃大气环境防护距离的计算参数表（加热固化工段）
	污染源
	厂区

	污染物
	非甲烷总烃

	源强(g/s)
	0.0028

	面源长度(m)
	60

	面源宽度(m)
	40

	面源有效高度(m)
	10

	小时评价标准(mg/m3)
	2.0



[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\369757098\Image\C2C\DC}$FIK)L8WBT{1R7L[JFF6.png]
图7-4 大气防护距离计算截图（加热固化工段）

对照图7-3、图7-4，经国家环境保护部评估中心实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序计算显示，本项目不需设置大气环境防护距离。
（6）加热固化废气
项目加热固化工序产生的非甲烷总烃气体部分呈无组织形式排放，排放量约为0.005 t/a，则非甲烷总烃排放速率排放约为0.01kg/h。
表7-10  非甲烷总烃污染物预测源强参数计算表
	污染因子
	排放速率（kg/h）
	源强参数（g/s）

	非甲烷总烃
	0.01
	0.0028


项目区域盛行风方向为西南风，年均风速2.1m/s，项目车间边长约为40m，废气无组织排放高度设定为10m（按车间高度），则项目非甲烷总烃的厂界无组织排放浓度为3.33 E-03mg/m3。
根据上述预测分析无组织形式排放的非甲烷总烃排放浓度可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中“非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0mg/m3”标准限值要求，非甲烷总烃对周围环境及项目自身环境影响较小。
（7）激光切割烟尘
由于本项目需采用激光切割加工的金属材料极少，且机器工作时长仅为每天2h，所以该过程产生的激光切割烟尘极少量，其中的主要污染物为Fe2O3、ZnO等金属污染物，产生的激光切割烟尘经厂区内自然通风排放后浓度远小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（浓度≤1.0 mg/m3），故激光切割烟尘对周围环境影响较小。
（8）汽车尾气
项目运输车辆进出厂区时会排放汽车尾气，主要污染物为CH、CO和NOX，因进出车辆时间不定，且排放时间短，地上停车场周边扩散条件好，汽车尾气经自然稀释扩散后，对空气影响不大。
2、喷漆废气处理技术“光氧处理”可行性分析
①、光氧处理产品简介：
本项目采用高能高臭氧UV紫外线光束、氧化反应催化剂、高能离子发生器的工艺来降解恶臭气体（有机废气），改变恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，通过高能紫外线光束照射、催化剂的氧化反应、正氧离子的氧化反应，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。
②、光氧处理工作原理：
1、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出机外。
 2、催化剂（二氧化钛）在受到紫外线光照射时生成化学活泼性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧自由基，攻击有机物，达到降解有机物的作用。二氧化钛属于非溶出型材料，在彻底分解有机污染物和杀灭菌的同时，自身不分解、不溶出，光催化作用持久，并具有持久的杀菌、降解污染物效果。
④、光氧处理技术优势：
（1）适用性：该项目采用的技术应该与业主需要处理废气规模、需要去除的废气污染物， 
（2）可靠性：该废气处理工艺成熟可靠，能保证处理效果、性能和处理能力，避免了资源浪费、二次污染和安全危害。
（3）经济性：该项目充分考虑了一次性投资费用和将来可能发生的运行费用。
（4）安全性：充分考虑了消防、防爆等安全因素，运行稳定，安全可靠。
综上分析可知，本项目所使用的光氧处理技术处理喷漆废气可满足80％及以上的处理效率，可使喷漆废气做到达标排放，故光氧处理技术切实可行。

3、水环境影响分析
（1）废水产生情况
运营期间，项目废水主要为盥洗废水，废水产生量为2.38m3/d，即0.056万m3/a；废水中的主要污染物为CODCr、NH3-N、总磷、SS，属低浓度有机废水。
（2）项目废水处理方式
由于本项目租用的生产车间以及员工宿舍均为开物机械制造有限公司，故废水经租用的开物机械制造有限公司的化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准后通过项目区开物机械制造有限公司已设置好的污水管网排入东面的污水出口最终进入园区污水管网之后再排入哨箐污水处理厂处理。
（3）哨箐污水处理厂依托可行性分析
[bookmark: OLE_LINK15]富民县工业园区哨箐污水处理厂由富发改投资[2017]95号文批准建设，选址位于富民县永定镇河东村委会大三竜村，建成后污水处理规模达到500m3/d，采用一体化MBR工艺。污水处理厂出水水质指标按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准统一规划设计，污水处理后排入螳螂川。目前园区污水主干管已建成，该污水处理厂于2018年1月建成已投入使用，主要处理哨箐机械加工园片区的工业企业生产生活废水。项目所在片区为污水处理厂纳污范围。
污水经租用的开物机械制造有限公司的化粪池处理，处理后外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准，排入园区市政污水管网，最终引入哨箐污水处理厂处理。
由于本项目厂房依托昆明开物机械制造有限公司，根据昆明开物机械制造有限公司竣工验收报告可知，项目所在区域配套的哨箐工业园区污水处理厂及污水管网已建成。
项目建立了完善的“雨污分流”排水系统，建有1个化粪池、1个污水总排口（位于东侧），1个雨水排口。污水经化粪池处理达标后就近排入项目东侧哨箐工业园区污水管网，最终进入哨箐工业园区污水处理厂处理。
（4）项目对地下水环境的影响
项目区域排水采用雨、污分流制。项目废水的收集与排放，全都通过管道排入化粪池，正常情况废水不会直接通过地表水与地下水的水力联系而进入地下水从而引地下水水质的变化。为避免项目废水跑冒滴漏对地下水造成污染，本次评价提出如下对策措施：
①对化粪池的处理池进行防渗处理，避免废水下渗污染地下水；
②加强管理，定期对排水管道进行检修和维护，避免废水跑冒滴漏现象的发生
（5）项目租用的化粪池有效性分析
经核实计算本项目产生的废水约2.38m3/d，本项目租用的开物机械制造有限公司的化粪池容积为10m³，按照废水在化粪池中最少停留24小时计算，本项目租用的化粪池可满足产生的废水量的需求。
4、噪声影响分析
本项目噪声主要为生产设备如焊机、剪板机、折弯机、空压机等在运行时噪声源强为65～95dB（A）。
环评采用点声源衰减公式进行预测：
L=L0—20lgr／r0—△L
式中：L——预测点噪声值，dB(A)；
      L0——距声源距离r。处的噪声值；
      r——预测点与声源间的距离，m；
      r0——噪声值为L。处于声源之间的距离；
    △L——墙体隔音衰减因素，生产车间为钢架结构，取10dB(A)。
由上公式计算出本项目设备噪声预测结果见表7-11。
表7-11 距声源不同距离的噪声值        单位：dB（A）
	序号
	设备名称
	数量
	噪声源强
	墙体隔音后噪声值
	10m
	20m
	30m
	40m
	50m

	1
	剪板机
	3
	85
	75
	55
	49
	45
	43
	41

	2
	数控液压板料折弯机
	1
	80
	70
	50
	44
	40
	38
	36

	3
	水虎鱼联合冲剪机
	1
	85
	75
	55
	49
	45
	43
	41

	4
	带锯床
	1
	74
	64
	44
	38
	34
	32
	30

	5
	切割机
	4
	84
	74
	54
	48
	44
	42
	40

	6
	二氧化碳保护焊机
	6
	70
	60
	40
	34
	30
	28
	26

	7
	螺旋式空压机
	2
	85
	75
	55
	49
	45
	43
	41

	8
	微型空气压缩机
	4
	75
	65
	45
	39
	35
	33
	31

	9
	喷砂机
	1
	70
	60
	40
	34
	30
	28
	26

	10
	钻床
	2
	80
	70
	50
	44
	40
	38
	36

	11
	液压冲孔机
	1
	80
	70
	50
	44
	40
	38
	36

	12
	出入车辆
	/
	65
	55
	35
	29
	25
	23
	21



结合项目总平面布置图可以看出，项目主要生产车间位于厂区东北部，主要生产线布设于生产车间西北部，生产线呈直线排列。经计算，生产主车间产生的噪声经车间墙体隔声、距离衰减、设备基础减振后，到达各厂界贡献值如下：

表7-12  主要噪声设备对各厂界贡献值
	序号
	厂界
	噪声源距厂界距离m
	贡献值（本项目）dB（A）
	背景值dB（A）
	预测值dB（A）
	标准值dB（A）
	是否达标

	1
	东厂界
	25
	52.71
	49.72
	54.48
	昼间≤65dB(A)
	达标

	2
	南厂界
	20
	55.09
	53.75
	57.48
	
	达标

	3
	北厂界
	30
	51.58
	56.71
	57.87
	
	达标

	4
	西厂界
	25
	52.71
	51.95
	55.36
	
	达标


注：
1、 项目内为昼间生产，夜间（晚上22：00~次日清晨6:00）不进行生产，因此本次预测只针对昼间进行。
2、 背景值来自云南坤发环境科技有限公司对于2018年1月16日开物机械制造有限公司的验收监测报告（坤发环检字【2017】-1170号）

根据预测结果，本项目生产车间设备噪声通过厂房隔声和距离衰减后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。距离项目最近的敏感目标为西南面193m处的哨箐村，由于园区公租房距项目所在区较远，所以项目运营过程中产生的噪声经厂房隔声及距离衰减后对园区公租房影响较小，园区公租房声环境质量能满足《声环境质量标准》2类区标准。
4、固体废物	
本项目主要为金属机械加工，项目在运营过程中将产生生产固废，如钢材、板材边角料、碎屑、废弃包装材料、塑粉、抛丸等；生活固废如生活垃圾、化粪池污泥。
（1）生产固废
金属加工时产生的边角料、金属碎屑等统一收集后定期外售给回收商进行回收利用。部分包装物厂区内可做到循环使用，不可循环使用的部分统一收集后定期外售回收商回收利用，喷塑工段经布袋收尘器收集的塑粉进行利用，抛丸工段经布袋收尘器收集的粉尘统一收集后定期外售给回收商。
其中喷漆过程中产生的废水性漆油漆桶经查《国家危险废物名录》，不属于危险废弃物，经统一收集后作为一般固废售卖。 
（2）生活固废
生活垃圾统一收集于垃圾房内定期由环卫部门清运处理。化粪池污泥，一同委托环卫部门定期抽吸清运处置。
（3）危险固废
根据工程分析，危险废物情况如下：废机油及废机油桶产生量0.5t/a，废油漆桶0.008t/a，废过滤棉少量,统一收集后暂存于办公楼的危险废物暂存间，委托有危废资质的单位定期处置，并按规范填写危险固体废弃物转移联单，建立危险固体废弃物管理台帐制度。
由于本项目租赁原昆明开物机械制造有限公司厂房一间，昆明开物机械制造有限公司厂房已设置一间固危废暂存间，设置于西北面通道内，该危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行建设，具体要求如下：
1、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单
（1）贮存设施的选址与设计
①贮存场所及设施底部必须高于地下水最高水位。
②用以存危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。
③贮存场所及设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危 险废物相容。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，底部采用整体砼基础，防止雨 水径流进入厂房。厂房外排水沟应保证能防止 25 年一遇的暴雨不会流到厂房内。厂房地面必需为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7 厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。
④贮存场所及设施应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。
⑤贮存场所及设施必须有泄漏液体收集装置。
⑥贮存场所及设施内要有安全照明设施和观察窗口。
（2）贮存设施的安全防护
①贮存设施都必须按（GB15562.2-1995）《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》的规定设置警示标志。
②贮存场所及设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。
③贮存场所及设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有 应急防护设施。
④贮存场所及设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
 2、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）
（1）危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。
（2）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设备和消防设施。
（3）危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录参照HJ2025-2012附录C执行。
（4）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。
综上所述，项目内固废及危险固废均按规范进行分类处置，可做到100%处置，对环境影响不大。
（三）环境可行性分析
1、产业政策符合性分析
本项目物流设备制造项目。对照产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正），项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，项目属于允许类；项目使用的生产设备和产品也不属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）中淘汰的落后生产工艺装备和落后产品，符合国家和云南省产业政策。
2、规划符合和选址可行性分析
本项目位于富民工业园区白石岩-哨箐组团中的哨箐机械加工区，该规划片区产业定位以装备制造、精细化工为主导。项目主要进行物流设备制造，符合园区的规划要求。
因此，本项目符合《富民工业园区总体规划修编（2015~2030）》。
3、总平面布置合理性分析
①项目平面布局主要分为生产区和仓储区，仓储区位于厂房西侧，生产区位于厂房中部及北侧布设，生产区中部设有走廊，以便于员工通行和生产情况视察。同时减小了生产设备噪声对西面和南面的哨箐村影响。
②在厂房北面的通道设置有危废暂存间，及时将危废进行收集暂存。
综上所述，项目各项生产布局、环保设施等均根据生产、处理需要进行布局，总体布局合理。
4、 园区规划环评的符合性分析
根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查小组意见，分析本项目与工业园区的符合性，见表7-13。
表7-13 工业园区符规划环评符合性对照表
	序号
	工业园区要求
	本项目实际情况
	是否满足要求

	1
	富民工业园区定位为新型工业园区，以装备材料，钛化工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一体的主体工业园，其中白石岩-大白坡片区规划为钛产业、装备制造、精细化工产业区。
	本项目位于富民工业园区白石岩-大白坡片区，主要生产产品为智能化物流设备，属于装备制造行业。
	满足

	2
	入园企业必须建设生产废水和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应不低于80％，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。
	本项目的产品主要为智能化物流设备，从生产工艺的分析及现场勘查得知在智能化物流设备的生产环节中不涉及生产废水的产生，故没有可回用的生产废水，所以并未建设生产废水回用设施，产生的员工生活废水经已建成的化粪池处理后排入项目区东侧的污水总排口进入园区已铺设好的污水管网后排入哨箐工业园区污水处理厂处理。
	满足

	3
	园区规划组团多，布局分散；同一产业在片区和组团中重复布局，大营、散旦片区存在污染产业与食品加工产业混合布局，产业布局混杂，多产业间存在相互影响，相互污染的可能，规划应进一步优化调整各片区产业定位和布局，每个片区应以一个主导产业为主，强化产业集聚导向，同时充分考虑各产业间的环境相容性。
	本项目位于富民工业园区白石岩-大白坡片区，该片区的定位为机械加工片区，同时项目周围主要有昆明远实机械设备制造有限公司，昆明俊马建筑机械有限公司，昆明广一建筑机械有限公司，几家企业均为机械设备加工制造类企业，不存在相互污染的可能性，企业间的相容性良好。
	满足

	4
	富民县城四周均为山体，不利于大气污染物扩散，县城周边的白石岩-大白坡片区的白石岩组团、环保产业园，大营-茨塘片区的大营组团不宜布局大气污染较重的工业企业，减轻工业污染对县城规划区域的影响。
	经分析本项目的原辅料使用及生产工艺流程得知，项目的大气污染物主要为喷漆废气，喷塑废气，加热固化废气，抛丸机废气，激光切割烟尘，焊接废气，各类废气的产生量均比较少，且已在前文中对落地浓度进行预算分析，产生的各类废气对县城的规划区域影响较小，且项目本身不属于大气重污染企业。
	满足

	5
	园区白石岩-大白坡片区距离螳螂川两岸较近，规划实施过程中，新入驻的企业应符合《昆明市河道管理条例》的相关规定，对于现状不符合的企业应逐步搬迁或淘汰。
	经查《昆明市河道管理条例》中的第四章“保护与管理”第二十条以及第二十二条内容为：河道的管理范围为：已划定规划控制线的为河道绿化带外缘以内的范围；尚未划定河道规划控制线的为两岸堤防之间的水域、湿地、滩涂（含可耕地）、两岸堤防及护堤地。护堤地的宽度为堤防背水坡脚线水平外延不少于2米的区域，无背水坡脚线的为堤防上口线水平外延不少于5米的区域。其中，主要出入滇池河道的管理范围为河道两岸堤防上口外侧边缘线沿地表向外水平延伸50米以内的区域。河道的保护范围为河道管理范围以外100米以内的区域。在河道保护范围内禁止下列行为：（一）建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目；（二）倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物；本项目位于富民工业园区白石岩-大白坡片区，且经测量螳螂川位于项目东面1400m处，项目产生的生活污水经哨箐工业园区污水处理厂处理达标后再排入河道，不直接排入河道；故可以达到《昆明市河道管理条例》中的相关规定。
	满足

	6
	规划园区的大白破组团、环保产业园、食品加工园等组团周边村庄较多，园区应严格环境准入，从源头控制，采用天然气等清洁燃料及能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，减少废气对周围环境的影响，同时严格按照入驻企业的环境防护距离要求，设置足够的环境防护距离，减轻对园区内及周边居民的环境影响。
	本项目位于富民工业园区白石岩-大白坡片区，项目在加工生产过程中涉及加热固化过程，传统的加热固化过程使用的原料一般为液化石油气，本项目为响应工业园区环评规划要求，原料使用电能做为清洁能源，减少了产生的废气对周围环境的影响，且距离本项目最近的敏感点为西南面193m处的哨箐村，该距离能满足入驻企业的环境防护距离要求，产生的少量生产废气对周边居民影响较小。
	满足

	7
	加快环保基础设施建设，按照“雨污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合”的原则，根据园区各片区的用地规模、开发程度、产业集聚程度及排水情况进行规划建设，采取企业自行处理与园区集中处理相结合的方式，规范设计和建设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、生产废水的收集系统和回用系统。
	由于本项目的厂房及办公楼分别依托开物机械及原实机械，故原有的环保设施，如：排污口，化粪池，雨污分流管网等。均已规范建设完毕，并通过企业自主验收，能达到工业园区环评规划中对于环保设施建设的相关要求。
	满足

	8
	加强固体废弃物的管理，按照分散与集中处理相结合的原则，抓紧固废处理厂等基础设施的建设，确保入园企业的固体废弃物得到妥善处置，提高固体废弃物综合利用率，实现工业固体废弃物资源化和减量化。
	本项目所产生的固废主要分为一般固废和危险固废，且在上文中的固废总结表中均已提出相应的治理措施，使得一般固废和危险固废均可得到合理的处置，并由于项目依托开物机械和远实机械已建成的厂房和办公楼，故已有建成的一般固废存储间及危废暂存间以及垃圾收集房，所以对于工业园区规划环评中提出的关于加强固体废弃物的管理及加快固废处理设施的基础设施建设，本项目均能满足相关要求。
	满足







八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容类型
	排放源            (编号)
	污染物       名称
	防治措施
	预期治理效果

	
	
	
	
	

	大 气 污 染 物
	焊接
	颗粒物
	强制抽风系统加固定式焊接烟尘处理器
	达大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求。

	
	喷塑
	颗粒物
	在独立喷塑间内进行，滤筒除尘设施一套，处理后由一根距地面高度不低于15m的排气筒排放。
	满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的有组织排放监控限值

	
	抛丸
	颗粒物
	2套布袋除尘设施，处理后由一根距地面高度不低于15m的排气筒排放。
	满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的有组织排放监控限值

	
	加热固化
	加热固化废气
	/
	满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中“非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0mg/m3”标准限值要求。

	
	激光切割
	无组织废气
	/
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（浓度≤1.0 mg/m3）

	
	喷漆
	有机废气（苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）
	抽风装置加过滤棉后经光氧处理后排放
	达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放限值要求。

	废水
	生活污水

	CODcr、
氨氮、总磷、悬浮物
	员工盥洗废水经化粪池预处理后，通过园区污水管网排入哨箐污水处理厂处理。
	外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准，排入市政污水管网，最终引入哨箐污水处理厂处理。

	噪 声
	生产设备、辅助设备、运输车辆
	噪声dB（A）
	选用低噪声设备，生产设备全部置于生产厂房内，安装减振基础，并利用厂房墙体隔声处理、加强管理；设备安装减振基础。夜间不生产。
	达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

	固 体 废 物
	生产车间
	边角料、碎屑
	收集后外售回收商
	处置率达100%

	
	
	布袋收尘器收尘
	喷塑工段收集的塑粉统一回用于喷塑工段，抛丸工段收集的粉尘定期外售
	

	
	
	水性漆废油漆桶
	收集后统一作为一般固废售卖
	

	
	
	废弃包装材料
	部分循环使用，不可循环使用的收集后外售回收商回收利用
	

	
	
	废油漆桶
	统一收集后存于危废暂存间，之后委托有危废处理资质的单位进行回收处理
	

	
	
	废过滤棉
	
	

	
	
	废机油及废油桶
	
	

	
	员工生活
	生活垃圾 
	委托环卫部门每日清运处理
	

	
	化粪池
	污泥
	委托环卫部门定期清运处理
	

	其他
	

	生态保护措施及预期效果：

	项目的建成投入运行，产生一定数量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，对废水、废气及噪声都有相应的治理措施或方案，可做到达标排放。




















九、结论与建议
	（一）结论
本项目为云南迦南飞奇科技有限公司投资2000万元选址于富民县永定镇哨箐工业园，建设的“智能化物流设备生产建设项目”，预计年产智能化物流设备1500套。本项目总占地面积为6667m2，总建筑面积为7000m2，主要租用昆明远实机械设备制造有限公司及昆明开物机械制造有限公司生产车间、办公楼、宿舍楼设施等。
1、环境质量状况结论
①大气：评价区内环境空气质量满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，环境空气质量现状良好。
②地表水：螳螂川水质类别不能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准要求。超标原因为河道沿线面源污染，周边村庄污水排入河道。
③声环境：项目所在地声环境质量现状较好，满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求。
2、施工期影响分析结论
（1）大气环境影响
项目施工期主要进行室内装饰、设备安装调试，设备运输、室内装饰及设备安装调试会产生一定量的粉尘，产生的粉尘经车间及办公楼墙体隔离后呈无组织排放，再通过大气稀释扩散后对环境的影响很小。
（2）水环境影响结论
由于项目施工人员均不在场内食宿，施工期无施工废水及生活污水产生。因此，项目施工对周边地表水体无影响。
（3）声环境影响结论
施工期间由于车辆运输、室内装饰和设备安装调试，产生一定的噪声污染，源强约为70~80dB(A)。项目进行设备安装施工采取控制强噪声作业时间，白天进行施工以及封闭施工房间等措施后能有效地减轻噪声污染，且施工噪声是突发性和间歇性以及通过墙体阻隔、距离衰减后，施工期噪声对周围环境的影响较小。
（4）固体废弃物影响结论
项目固体废物处置率100%。
3、营运期影响分析结论
（1）环境空气影响分析结论
项目焊接工段产生的焊接烟气经强制抽风系统加固定式焊接烟尘净化器收集处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求，喷塑工段产生的喷塑粉尘经滤筒除尘设施处理后再通过1根15m的排气筒排放可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的有组织排放监控限值，加热固化工段的非甲烷总烃经厂房内自然稀释排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中“非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0mg/m3”标准限值要求，抛丸工段产生的粉尘经2个布袋除尘器收集处理后通过1根15m的排气筒排放可满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的有组织排放监控限值，喷漆工段中产生的喷漆废气中所含有的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃经过滤棉加光氧净化设施处理后通过1根15m的排气筒排放可满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放限值要求，激光切割过程中产生的激光切割烟尘经厂房内自然通风稀释排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（浓度≤1.0 mg/m3）。综上所述，再采取上述处理措施后项目废气排放对环境影响不大。
（2）水环境影响分析结论
项目污水经化粪池处理后从东侧污水总排口排入园区污水管网，处理后外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准要求，排入市政污水管网，最终引入哨箐污水处理厂处理。项目污水经处理后对地表水环境影响不大。
（3）声环境影响分析结论
根据监测结果，本项目生产车间设备噪声通过厂房隔声和距离衰减后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。距离项目最近的敏感目标为西南面193m处的哨箐村，项目运营过程中产生的噪声经厂房隔声及距离衰减后对哨箐村影响较小，哨箐村声环境质量能满足《声环境质量标准》2类区标准。
（4）固体废物影响分析结论
项目产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置；项目产生的其余生产固废采取能回收利用的回收利用，不可回收利用的变卖；项目产生的各类危废收集后交由有危废资质单位处理。固废处置率100%，不会对外环境造成不良影响。
4、项目产业政策符合性分析结论
[bookmark: _GoBack]对照国家发展和改革委员会第21号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的相关规定，本项目属于鼓励类。本项目所使用的设备不属于淘汰设备，因此本项目符合国家产业政策要求。同时项目已取得富民县发展和改革局关于本项目的备案（富发改企业备案【2018】0033号）文件，项目符合国家和地方的产业政策。
5、项目规划符合和选址可行性分析结论
项目厂址位于富民工业园区白石岩-哨箐组团中的哨箐机械加工区，该片区主要引进机械设备制造企业，本项目为智能化物流设备生产，项目建设符合园区规划。
项目所在区域1000m范围内无风景名胜区、自然保护区、水源保护区及文物保护单位等敏感区域。项目地块南侧临近园区规划道路，交通运输便利。园区给排水、供配电等基础设施完善，利于本项目建设。总体上，项目选址可行。
6、项目布局合理性分析结论
项目厂区各建筑物布置上便于物料及产品的运输；有明显的功能分区；不仅便于生产管理联系，也可节省物料能耗。总体上，项目厂区布局合理。
7、总结论
综上所述，项目建设符合国家产业政策，符合整体规划，选址可行，布局合理。项目在施工期和运营期在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，项目污染物可做到污染物达标排放，总体上对周围环境的影响不大，从环境保护角度评价，本项目的建设环境可行。
(二)“监测计划”
     环境管理是在建设和运营期间依照国家有关的环境保护的法律、法规与环境标准以及省、市环境保护主管部门的要求依法进行制订，调整环境保护规划，并接受地方环境保护主管部门的监督、 协调与有关部门的关系进行一切改善周边环境的活动。
    环境保护实行全面的管理。建立健全环境保护规章制度，进行环境保护设施的管理，环境统计；组织物管人员的环境保护专业技术培训，提高工作人员的环境保护意识和技能；监督、管理项目“三同时”的执行，确保环境保护设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投入运行，有效防止污染物的产生；定期向环保主管部门及上级领导汇报环保工作情况；负责组织突发事故的应急处理和善后事宜。
（1）指定专人对项目运行期的环保设施进行巡检、管理。
（2）制定环境监测计划并委托有监测资质的单位进行日常监测工作，环境监测计划见表9-1。
表9-1  项目营运期环境监测计划表
	时段
	监测要素
	监测点位
	监测内容
	监测频率
	监测单位

	运营期
	废水
	项目废水总排口
	CODcr、SS、NH3-N、总磷
	每年1次，连续2天，每天采样1次
	有监测资质的监测机构

	
	噪声
	项目厂界东、南、西、北侧
	等效A声级
	每年1次，连续2天，每天昼、夜间各1次
	

	
	废气
	厂界上风向一个点，下风向三个点
	非甲烷总烃，颗粒物，苯，甲苯，二甲苯
	每年1次，连续2天
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	

	
	
	喷塑工段排气筒
	颗粒物
	
	

	
	
	喷漆工段排气筒
	苯，甲苯，二甲苯，颗粒物
	
	

	
	
	抛丸工段排气筒
	颗粒物
	
	



（三） “三同时”竣工验收
建设项目在建设过程中，应认真严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。当项目生产运行达到竣工验收条件时，建设单位应向审批部门申请进行环保竣工验收。环保竣工验收内容如表9-2。
[bookmark: OLE_LINK16]表9-2  环境保护竣工验收一览表
	项目名称
	规模及要求
	预期效果

	焊接烟气处理设施
	强制抽风系统加固定式焊接烟尘净化器
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求

	喷塑废气处理
	抽风装置1套加除尘器一套、1根距地面高度不低于15m的排气筒
	满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的有组织排放监控限值

	喷漆废气
	抽风装置1套加过滤棉加光氧净化设施，1根距地面高度不低于15m的排气筒
	满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放限值要求

	抛丸废气
	布袋除尘设施2套，1根距地面高度不低于15m的排气筒
	满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的有组织排放监控限值

	化粪池
	1个容积为10m³
	满足生活污水停留时间不低于24小时的要求

	排污口
	1个，连接园区污水管网处，位于项目区东侧
	符合环保要求

	雨污分流管网
	实现雨污分流，污水处理达标回用，雨水经雨水管收集外排园区雨水管网。
	按设计要求进行布设

	噪声防治
	①主要生产设备应选用低噪声设备，并将其布置在生产车间内。
②应合理安排生产时间，严格禁止夜间（晚上22:00~次日清晨6:00）生产。
③须对生产设备采取隔声降噪措施，如安装减震垫、消音等措施，日常加强生产设备的检修工作，确保生产设备稳定正常运转。
④加强厂区绿化建设，在厂界四周利用空地种植高大乔木。
	厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准

	固废处置
	①金属加工边角料、金属碎屑等统一收集后定期外售给回收商进行回收利用。
②装饰时产生的边角料、碎屑等统一收集后，委托环卫部门统一清运处置。
③部分包装物厂区内可做到循环使用，不可循环使用的部分统一收集后定期外售回收商回收利用。
④生活垃圾统一收集于垃圾房内定期由环卫部门清运处理。
⑤化粪池产生的污泥，委托环卫部门定期抽吸清运处置。
⑥危险固废统一收集于危废暂存间后委托有危废处理资质的单位回收处理
	固体废物处理率100%

	绿化
	绿化面积300m2
	绿化率3%
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