
富民县环境保护局关于中国石化销售有限公司云南昆明石油分公司款庄加油站环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对中国石化销售有限公司云南昆明石油分公司款庄加油站环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年9月10日－2018年9月18日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	中国石化销售有限公司云南昆明石油分公司款庄加油站
	富民县款庄镇轿子雪山旅游专线款庄服务区
	中国石化销售有限公司云南昆明石油分公司
	重庆浩力环境影响评价有限公司
	中国石化销售有限公司云南昆明石油分公司款庄加油站位于富民县款庄镇轿子雪山旅游专线款庄服务区，项目占地面积为3300 m2，主要建设内容为：综合楼、修理库、加油棚。共设4座地下卧式储油罐，其中30m392#、95#、98#汽油罐各1座，30m30#柴油罐1座，柴油总容量30m3，汽油总容量90m3，折算合计容量为100m3，为二级加油站，共设4个独立加油岛，四枪加油机3台，双枪加油机1台。项目总投资3000万元，其中环保投资34.5万元。


	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施
1．废水污染防治措施

施工废水经沉淀池收集后回用于洒水抑尘和车辆冲洗和建筑养护用水，不外排。
2.大气污染防治措施

施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值：颗粒物1.0 mg/m3。
3．噪声污染防治措施

建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，昼间≤70dB(A),夜间≤55dB(A)。
4．固废污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位进行处置。
（二）运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施

实施雨污分流体制。建设一个≥５m³的油水分离池、一个≥５m³的化粪池、一个≥60m³的中水池、一个≥0.5m³的污隔油池。厨房废水经过隔油池处理后和冲厕废水一起进入化粪池处理，再进入服务区污水处理站处理，处理后的废水达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水标准后全部回用于项目内绿化浇灌，不外排。

2.废气污染防治措施

（1）安装卸油油气回收系统及加油油气回收系统，排气口油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的标准：油气（非甲烷总烃）≤25g/m3。厂界外无组织排放的油气浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点≤4.0 mg/ m³。

（2）安装油烟净化器，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，油烟最高允许排放标准≤2.0mg/m3。
3.噪声污染防治措施

轿子雪山旅游专线一侧厂界执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其他厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

 4.固体废物污染防治措施
（1）建设≥2m2危废暂存间。储油罐委托有资质的单位进行清洗，油罐残渣收集到铁质容器中带走后委托有资质单位处置。

（2）生活垃圾、化粪池沉积物、废手套、废毛巾、废工作服委托环卫部门清运处置。固体废物处置率100%。

5. 防渗

埋地油罐底部周边设立防渗罐池、采用双层油罐，防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，防渗罐池的内表面设置防渗层。防渗罐池内的空间，采用中性沙回填。防渗罐池的上部采取混凝土浇灌密封，防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内。

三、总量
非甲烷总烃排放量为1618.61kg/a。固体废物处置率100%。
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