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一、建设项目基本情况

	项目名称
	中国石化销售有限公司云南昆明石油分公司款庄加油站

	建设单位
	中国石化销售有限公司云南昆明石油分公司

	法人代表
	吴森
	联系人
	车林辑

	通讯地址
	云南省昆明市北京路241号

	联系电话
	13618745899
	传真
	/
	邮政编码
	650228

	建设地点
	昆明市富民县款庄镇轿子雪山旅游专线款庄服务区

	立项审批

部门
	昆明市商务局
	批准文号
	昆商通〔2012〕62号

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	机动车燃料零售

H6564

	占地面积

（m2）
	3300
	绿化面积

（m2）
	600

	总投资

(万元)
	3000
	其中：环保投资（万元）
	34.5
	环保投资占

总投资比例
	1.15%

	评价经费

(万元)
	/
	投产

日期
	2018年5月1日

	项目内容及规模：

1、项目由来

随着昆明市轿子雪山旅游业的快速发展及轿子雪山旅游专线的不断完善，该路段对成品油的需求量也不断增加，为了适应专线车辆增加对成品油的需求，中国石化销售有限公司云南昆明石油分公司拟投资在昆明市富民县款庄镇轿子雪山旅游专线款庄服务区旁新建加油站一座，主要从事各种机动车使用的汽油和柴油的零售。

本项目总占地面积3300平方米，总建筑面积900平方米，建设综合楼、加油罩棚、油罐区及加油岛等配套设施。项目建成后正常年可供应4599t成品油，能有效服务于轿子雪山旅游专线车辆用油。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国家关于建设项目环境保护管理的有关规定，项目建设需要编制环境报告表。受中国石化销售有限公司云南昆明石油分公司的委托，重庆浩力环境影响评价有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘、收集资料的基础上，根据国家建设项目环境管理的有关规定和省环保局的有关要求和规定，按照环境影响评价有关技术规范，编制完成了《中国石化销售有限公司云南昆明石油分公司款庄加油站项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。
2、项目名称、建设单位及建设性质

项目名称：中国石化销售有限公司云南昆明石油分公司款庄加油站；
建设单位中国石化销售有限公司云南昆明石油分公司；

建设性质：新建；

加油站等级：二级；

建设规模：项目占地面积为3300m2，新建3座30m3地下卧式汽油罐（92#、95#、98#各1座），1座30m3地下卧式0#柴油罐，总储量120m3，折合计算储量约100m3，为二级加油站，站内建设393m2综合楼一栋，505m2的加油罩棚，加油罩棚下设4个加油岛，1台双枪加油机，3台四枪加油机，预计可实现年加油量4599t，其中汽油2044t，柴油2555t。。
3、建设地点

项目建设地点位于昆明市富民县款庄镇轿子雪山旅游专线款庄服务区，地理位置为北纬25º26´25.50″，东经102º40´16.99″，交通位置见附图1。

4、工程内容

（1）建设内容

生产规模：预计年均油品销售量4599t，其中汽油销售量为2044t/a，柴油销售量为2555t/a。

建设内容：加油站的建设主要包括综合楼（二层）393m2；修理库30m2；加油棚505m2，油罐区采用地埋卧式布置在综合楼东侧加油棚地下，共设4座地下卧式储油罐，其中30m392#、95#、98#汽油罐各一座，30m30#柴油罐1座，柴油总容量30m3，汽油总容量90m3，折合计算容量为100m3，为二级加油站。加油棚下设4个独立加油岛，设四枪加油机3台，双枪加油机1台。

项目主要建设内容详见表1-1：

表1-1建设内容一览表

工程规模

项目名称

建设内容

备注

主体工程

油罐区

地埋卧式：0#柴油储罐1个（容积为30m3）；92#汽油储罐（容积为30m3）1个，95#汽油储罐（容积为30m3）1个，98#汽油储罐（容积为30m3）1个，储油罐均采用双层储油罐，储油罐底部周边设防渗池，采用钢筋混凝土整体浇筑，设一个卸油区配置消防沙池、消防器材箱、密闭卸油口，油罐区占地面积124.71m2，位于加油棚地下。
新建

加油棚

钢混结构，罩棚占地505m2；设置4个加油岛、四枪加油机3台，双枪加油机1台

新建

油罐管道

连接油罐油罐与加油机，采用不低于加强级防腐绝缘保护层的无缝钢管。铺设了卸油油气回收管道和加油油气回收管道。
新建
油罐通气管

每个油罐设一根通气管，通气管口距地面高度为4.5m，通气管直径为50mm，通气管管口安装阻火器及机械呼吸阀。

新建
综合楼
2层砖混结构，占地面积393m2，建筑面积780m2，1层内设置营业厅（便利店）、配电房，2层设置洗漱间、卫生间、员工宿舍、活动室及办公室。

新建
辅助工程

消防器材柜

项目设置1个消防器材柜，柜内配备有消防铲、消防桶、消防毯等消防设施。

新建
消防砂箱

1个，容积3m3
新建
公用工程

给水系统

由服务区供水管网供给，水质和水量有保证。

新建

排水系统

项目区内设置截排水沟，场地内涉油雨水经油水分离池分离后排入雨水排水沟，生活废水经过化粪池处理后进入服务区污水处理站处理后排入中水收集池，用作服务区及加油站绿化。
新建

卫生间
综合楼2楼，供加油站员工使用
新建

供电

项目用电由服务区电网供给。

新建

环保工程

大气环境

油气回收系统

建设一套1套油气回收系统，包括卸油油气回收系统，加油油气回收系统。

新建
化粪池

容积为5m3，地埋式加盖，采用钢筋混凝土进行浇筑防渗。
新建

隔油池
容积为0.5m3，地埋式加盖，采用钢筋混凝土进行浇筑防渗。
新建

中水收集池
1个，60m3，暂存雨天处理后的生活污水，晴天回用于项目区绿化。
利用服务区中水池
截排水沟

在加油区外围一圈以及项目区外围设置截排水沟，雨水经过截排水沟进入雨水排水沟。

新建

油水分离池

1个，总容积5m3，设置与项目区东侧，加油区涉油雨水经过加油区外围截排水沟流入油水分离池处理后再流入项目厂界外围截排水沟。
新建

固废

垃圾收集设施

站内设置垃圾桶

新建

危废暂存间

项目区设置1个危废暂存间，位于机修库内，面积2m2，进行防渗处理，并设置标识牌
新建

噪声

项目厂界围挡（施工期）

施工期间采用2m高彩钢瓦对施工厂界进行围挡，施工完成后拆除。

已实施

实体围墙、禁止鸣笛

项目区外围出芒瑞大道一侧均布置2.2m高的实体围墙，在入口及加油站罩棚设置禁鸣标志。

绿化

加油站内设置600m2绿化带，种植草坪和景观树木。

新建

5、总平面布置

根据项目的设计情况，项目东面为轿子雪山旅游专线，北面为款庄服务区，本加油站呈南—北走向布置，加油棚位于项目区中偏东部，由西向东依次布置：服务区中水池、加气站预留用地、综合楼、加油罩棚（加油棚下设置加油岛，地下设置灌区）、以及外围截排水沟和地埋式油水分离池、外围除建2.2m高实体围墙和截排水沟。项目区总平面布置见附图2。

6、公用工程

（1）供水

项目供水水源由款装服务区供水管网供给。

（2）排水

项目区在加油区外围一圈以及加油区外围设置截排水沟，雨水经过截排水沟从加油站旁进入雨水管道，生活污水经过隔油池、化粪池处理后进入旁边服务区污水处理站处理后进入服务区中水池，在回用于绿化。

（3）供电

由服务区电网引入。采用380/220V低压交流电源，由VV22-1kv-4*35mm电力电缆由站区外埋地引入，设置备用电源发电机一台。

消防

拟建加油站属于二级加油站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014修订）的要求及《建筑灭火器配置设计规范))GB50140-2005的规定，配置了MFZ4型4kg手提式干粉灭火器9个、MFZ/ABC35型35kg手推式干粉灭火器1个，配置有消防毯5床、3m3的消防沙箱1个、消防铲5把，消防桶4只。且项目区内的消防设备、设施由加油站安全员负责检查及维护保养。加油站需定期由当地公安局对站内进行日常消防监督检查，并出具消防监督检查记录。

7、主要设备

根据统计，项目全厂主要设备见一览表1-2。

表1-2主要设备一览表

序号

设备名称

型号

单位

数量

备注

一、生产设备

1

四枪加油机

台

3
配12支加油枪，92#6支、95#4支、98#2支
2

双加油机

台

1
配2支0#加油枪

3

汽油罐

卧式

个

3
容积均为30m3
4

柴油罐

卧式

个

1

容积为30m3
5

油品储罐呼吸通气管

跟

4
每根4m

6

液位仪（计）

套

3

7

加油泵

个

3

8

加油站管理系统

套

1

9

备用柴油发电机组

台

1

15kw

二、消防设备及环保应急设备

1

消防沙箱

3m3
个

1

油罐区

2
防爆阻隔装置
套
1
3
消防铲

把

5
4
推车式干粉灭火器

35kg

具

1

5
灭火毯

块

5

6
手提式干粉灭火器

5kg

个

9
加油区、办公区、配电房

7
消防桶
只
4

8
二氧化碳灭火器

个

2

办公区、配电房

9
安全警示标志

个

15

严禁烟火、停车熄火、禁打手机、限速行驶等标志

8、建设项目主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见表1-3。

表1-3主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

设计指标

备注

1

经营规模

1.1

折合汽油储量

m3
100
二级加油站

2

经营制度

2.1

年工作日

天

365

2.1

班次

班/天

3

2.3

劳动定员

人

11

3

年销售量

t/a

4599
4

占地面积及建筑面积

4.1

占地面积

m2
3300
4.2

总建筑面积

m2
900
钢架棚罩按投影面积1/2算

4.3
绿化面积
m2
600
5

项目总投资

万元

3000
5.1

环保投资

万元

34.5
9、劳动定员和劳动制度

项目运营期间劳动定员为11人，其中办公室（营业厅）2人，安全管理人员2人分两班制，加油员6人三班制，杂物1人。

10、项目总投资及环保投资

本项目总投资为3000万元，其中环保投资34.5万元，占总投资的1.15%。各部分环保投资详见表1-4。

表1-4项目环保投资情况表
服务时段

序号

项目

数量、规格

金额（万元）

施工期

1

洒水降尘设施

一套

0.5

2

施工围挡（彩钢瓦）

高2m

2.0
3

沉淀池

1个，2m3
1.0
运营期

4

油气回收装置

1套

20.0
6

油水分离池（初期雨水）

1个，5m3
1.0

7

隔油池
1个，0.5m3
0.5
8
化粪池
1个，5m3
1.0
9
截排水沟

300m

3.0

10
垃圾桶

8个

0.5
11
危废暂存间
2m2
1.0
12
绿化

600m2
3
13
监测井
1个

1
合计

34.5

11、产业政策

本项目属于成品油批发行业，按2013年2月16日中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令公布的《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的的决定》（修正），本项目不被列入淘汰类或限制类项，因此该项目建设符合国家产业政策。

12、防雷、防静电及消防

防雷：加油站的建筑物主要包括埋地油罐、站房、办公区、宿舍区、浴室、厕所等，根据GB50156－2002《汽车加油加气站设计与施工规范》，本项目应定为第二类防雷建筑物，本项目根据相关规范进行防雷设施的建设。

防静电：加油站产生静电的主要因素有汽车油罐车在运油过程中产生静电、接卸过程中储油罐产生静电、油品在输油管线中流动产生静电、油品流经过滤器、泵和计量器时产生静电、作业人员人体产生静电。

消防：本站设计为二级加油站，建有3m3的消防砂池箱一个，并配备灭各类灭火器数支。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目为新建项目，无原有污染问题。




二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置及交通

富民县位于昆明市西北，县城距昆明市23公里，介于东经102°21′-102°47′，北纬25°08′-25°36′之间。富民县位于昆明市西北部，距昆明23千米。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。款庄镇位于昆明市北部、富民县东北部，经轿子山旅游专线公路，距省城昆明42公里，距富民县城47公里。

项目拟建场地位于云南省昆明市富民县款庄镇轿子雪山旅游专线款庄服务区旁，场地距昆明市约60公里；由昆明经轿子雪山旅游专线可直达场地，交通极为便利，地理位置优越。

2、地形、地貌
富民县是个山区较多的县，地势南高北低，东西宽44.2公里。南北长51.6公里。由南向北倾斜，望海山把县境分为螳螂川和款庄河两大水系。最大坝子由永定、勤劳、大营组成，螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817米，为富民最高点，中部的望海山，海拔2672米，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873米，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长和河谷型。坝区中部与主峰高差在800-1000米之间。

3、气候、气象特征
气候变化较大，素有"一山有四季，十里不同天"之说。气候为典型的低纬度亚热带高原季风气候，年平均气温15.8℃，年极端最高气温33.4℃，最低气温-7℃;无霜期245天，全年日照2287小时，最大日降雨量为122.4毫米，年平均降雨量868.9毫米，蒸发量1958.8毫米。风向多为南风及西南风，多年平均风速2.2m/s，最大风速16m/s。
4、水文

富民县境内河流有螳螂川-普渡河、门前河、大营河及其支流新桥河、清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条，普渡河发源于昆明市嵩明县，于禄劝县汇入金沙江，普渡河顺流分为4段，分别为盘龙江、滇池、螳螂川、普渡河。富民县富民大桥起至金沙江称为普渡河，项目所在区域为普渡河水系汇水范围。

项目周边主要地表水体为项目区西面100m的东村河，东村河向北汇入木板河，木板河向西进入普渡河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，评价区域地表水为螳螂川－普渡河（富民大桥－普渡河桥）段，水体功能为工业用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，因此项目区水体属于Ⅳ类水体。

项目区域水系图见附图3。

5、植被
根据《云南国土资源遥感综合调查》，富民县林地总面积52249.9ha。其中，暖性针叶林34580.3ha，暖性阔叶林9025.2ha，园地2745.2ha，灌木林5899.2ha，森林覆盖率为52.85％。大营镇林地总面积7245.1ha。其中，有林地5751.4ha，灌木林1058bm2，疏林地209.5ha，未成林造林地226.2ha，据现场调查，项目区内现状植被分为次生植被类型和人工植被类型两种，区内植被为针阔叶混交林及灌木林，以灌木林为主，乔木树种主要为云南松、麻栎、滇柏、旱冬瓜，灌木主要为滇杨梅、滇含笑、车桑子、小铁仔等；草本有细柄草、野古草、毛蕨菜、滇龙胆、黄背草、兔耳风等。

本项目区土壤类型有红壤、黄棕壤和水稻土三种。红壤和黄棕壤为主，红壤由石灰岩、白云岩红粘土经过富铝化作用形成，属于酸性土壤，广泛分布于项目区海拔1750m以上区域，黄棕壤由玄武岩黄棕粘土经过富铝化作用形成，属于酸性土壤，广泛分布于项目区海拔1707m～1755m间区域，水稻土由冲积含砂粘土，经人工耕作熟化作用形成，仅分布于厂区南缘海拔1707m以下区域。

拟建项目的评价范围内无国家珍稀动物，亦无古树名木。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状
本项目位于富民县款庄镇轿子雪山旅游专线款庄服务区旁，项目区周边无较大污染源，环境空气质量良好。环境空气质量可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、地表水环境质量现状
项目周边主要地表水体为项目区西面100m的东村河，东村河向北汇入木板河，木板河向西进入普渡河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，评价区域地表水为螳螂川－普渡河（富民大桥－普渡河桥）段，水体功能为工业用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，因此项目区水体属于Ⅳ类水体，根据昆明市环境质量公报普渡河水质达到Ⅳ类水质，水质状况良好。

3、声环境质量现状
项目所在区域为城镇区，主要为居住、商业混杂区，该区域声环境划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，项目区噪声能达到昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。项目紧靠轿子雪山旅游专线，道路两侧35m范围内噪声满足4a类区标准，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

根据现场调查情况，项目所在区域周边无高强度噪声污染型企业分布，声环境影响主要来自于轿子雪山旅游专线的交通噪声及周边居民噪声，声环境质量现状较好，可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求。

4、生态环境

据现场调查发现，评价区域内植被主要为项目周边的绿化树，无天然植被林，生物多样性一般，生态环境主要受人为控制，自身调控能力较弱。

主要环境保护目标（名单及保护目标）：

本项目评价范围主要为项目周边1000m范围。

1、水环境保护目标
本项目水环境保护目标为东村河，东村河向北汇入木板河，木板河向西进入普渡河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020），普渡河该河段执行GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。

2、大气环境保护目标
大气环境保护目标为项目区周围居民。项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
3、声环境保护目标
声环境保护目标主要为项目区周围居民。紧邻轿子雪山旅游专线一侧35m内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，周边关心点声环境执行GB3096—2008《声环境质量标准》中的2类标准标。
4、生态保护目标

生态保护目标主要为项目区及周边农田及河道生态环境。

5、详细环境保护目标
本项目保护目标见表3-1，建设项目与周围关心点的位置关系见附图4。

表3-1 主要环境保护目标表　

环境类别

保护

目标

方位

最近距离(m)

人数

保护标准

距厂界

距油罐

距加油机

大气环境、声环境

阳关山村

东

50
60
60
253

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准、4a类标准

和平庄村

西

218
275
275
237
李兴村

西南

500
560
560
185

熊家村

西北

570
600
600
166
款庄镇

东北

970

980

980

2000

地表水环境

东村河

西

100

GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类

地下水环境

站区水文地质单元

GB14848-1993《地下水质量标准》Ⅲ类标准

生态环境

保护周边农田、河道生态环境。




四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量标准

区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值详见下表：

表4-1 环境空气质量标准  单位：ug/m³

[image: image1.emf]油品运输 卸油 存储 （ 油罐 ） 加油机加油

噪声 油气 油气 油渣 噪声 油气

卸油油

气回收

卸油油

气回收

图例 ： 工艺流程 主要产污 油气回收

项目

取值时间

TSP

PM10

PM2.5

SO2

NO2

年平均

200

70

35

60

40

日平均

300

150

75

150

80

小时平均

—

—

—

500

200

﹡非甲烷总烃：根据环评手册大气污染物综合排放标准详解的相关内容：“由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为 5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过 1.0mg/m3。”因此，我国选用 2mg/m3作为非甲烷总烃环境质量标准。

2、水环境质量标准
项目周边主要地表水体为东村河，东村河向北汇入木板河，木板河向西进入普渡河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，评价区域地表水为螳螂川－普渡河（富民大桥－普渡河桥）段，水体功能为工业用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，标准限值见表4-2。

表4-2地表水环境质量标准  单位：mg/L　

项目

pH

CODCr

BOD5

总磷

氨氮

石油类

Ⅳ类标准

6-9

≤30
≤6
≤0.3
≤1.5
≤0.5

3、声环境质量标准

项目东侧边界紧邻轿子雪山旅游专线，紧邻一侧30m内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域声环境执行GB3096—2008《声环境质量标准》中的2类标准标准如表4-3。
表4-3  声环境质量标准  单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60
50
4a

70

55



	污染物排放标准
	施工期

废气

施工期大气污染物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值标准。

表4-4  大气污染物排放限值  单位：mg/m3

污染物

无组织排放监控浓度限值

颗粒物

1.0

废水

施工期主要废水为施工废水和生活污水，施工废水和生活污水经污水收集沉淀池处理后用于场地洒水降尘，不外排。

噪声

施工期噪声：GB12523—2011《建筑施工场界噪声限值》。

表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准    单位：dB(A)
类 别

昼间

夜间

噪声限值

70

55

固废

一般工业固废储存：执行GB18599-2001《一般工业固体废弃物储存、处置场污染控制标准》Ⅰ类标准；

运营期

1、废气

（1）运营期非甲烷总烃执行GB16297-1996《大气污染排放综合排放标准》表2标准。
表4-6  大气污染排放综合排放标准限值

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

非甲烷总烃

周界外浓度最高点

4.0

运营期油气回收处理装置执行GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》，油气非甲烷总烃的浓度小于25g/m3，排放口距离地面高度应不低于4m。

（2）运营期食堂设置1个基准灶头，厨房油烟执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模（基准灶头数≥1，＜3）油烟排放标准。

表4-7  饮食业油烟排放标准
标准类别

油烟最高允许排放浓度（mg/m3）

净化设施最低去除效率（%）

基准炉灶数

（个）

小型炉灶标准

2.0

60

≥1，＜3

2、废水
由于项目区目前还未建设市政管网，本项目生活废水经处隔油池、化粪池处理后进入服务区生活水处理站处理后全部回用于厂区绿化，执行GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》中绿化用水及道路清扫用水标准，标准值见表4-8。

表4-8  城市污水再生利用城市杂用水水质

序号

项目

绿化

1

PH值

6.5-9.0

2

色度

≤30

3

臭

无不快感

4

浊度/NTU

≤10

5

溶解性总固体（mg/L）

≤1000

6

BOD5

≤20

8

氨氮（mg/L）

≤20

9

阴离子表面活性剂（mg/L）

≤1

10

溶解氧（mg/L）

≥1.0

11

总大肠菌群(个/L)

≤3

12

总余氯（mg/L）

接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2

3、噪声

项目运营期噪声轿子雪山旅游专线一侧厂界执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准，其他厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，，具体标准值见表4-9。

表4-9工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

时段

功能区

昼间

夜间

2
60

50

4
70
55
4、固废

·一般工业固废储存：执行GB18599-2001《一般工业固体废弃物储存、处置场污染控制标准》Ⅰ类标准；

·危险废物存储：执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）。



	总量控制指标
	根据工程分析，项目排放污染物如下：
（1）废水

根据工程分析核算，项目污水产生量约为379.6m3/a，生活废水经处隔油池、化粪池和生活污水处理设备理后全部回用于厂区绿化，不外排。

（2）废气

根据工程分析核算，项目排放的大气污染物主要为非甲烷总烃，非甲烷总烃排放量为1618.61kg/a。
（3）固体废弃物

固体废弃物妥善处置，处置率100%，固不设固体废弃物总量控制指标。
综上所述，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目不涉及总量控制指标。



五、建设项目工程分析

	工艺流程简述(图示)：

施工期工艺流程图：

图5-1施工期流程及产污环节图

施工期对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气；施工机械噪声，施工垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾，装修时油漆和其他装修材料产生的废气，施工作业对项目区生态环境的影响。
运营期加油工艺流程：
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图5-2项目加油工艺流程及产污节点图
（1）油品运输：油品均采用中国石化销售有限公司云南昆明石油分公司油罐车运送至加油站。
（2）卸油：本项目采用自流密闭卸油方式卸油。油槽车与泄油接口、蒸汽回收管口与油槽车油气回收管口均通过快速接头软管相连接，油槽车与埋地油罐便形成了封闭卸油空间。员工打开卸油阀后油品因位差便自流进入相应的埋地储油罐，同体积的油气因正压被压回油罐车，回收至油罐车内的油气由槽车带回油库。
（3）存储：本项目设置4座埋地油罐，分别储存92#、95#、98#汽油和0#柴油。每具油罐均设有液位仪，用于预防溢油事故，有效保障加油站安全。本项目4座油罐全部埋设在油罐池内。

（4）加油：加油机为自动税控计量加油，加油枪为油气回收型加油枪。员工根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，完毕后收枪复位。

（5）油气回收工艺：

加油站设置一次（卸油）油气回收系统，采用DN80管线地埋；设置分散式二次（加油）油气回收系统管线，管线采用地埋方式敷设，管线采用DN50无缝管。

一次（卸油）油气回收系统：将油罐车卸汽油时产生的油气，通过密闭循环方式收集进入汽车罐内。一次油气回收能将卸油过程中产生的油气实现槽车携带油气返回油库后处理，消除卸油过程产生的大量油气排放。油罐车密闭式卸油，将油罐车和地下储油罐组成密闭系统，卸油时把地下储油罐里储存的油气（汽油蒸气和空气的混合物）收集到油罐车内带回油库，无排放口。
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图5-3一次（卸油）油气回收流程图

二次（加油）油气回收管线，加油油气回收系统：将给汽车油箱加汽油时产生的油气，通过密闭方式收集进入加油站油罐内。二次油气回收是通过特别设计的油枪及配套的真空泵，在加油的同时将可能向大气挥发的油气通过油气回收油枪、同轴油管、回气管路，回收到加油站的储油罐内。加油机给汽车加油时，把汽车油箱里产生的油气通过真空辅助方式收集到地下储油罐内，在由一次（卸油）油气回收系统回收，无排放口。
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图5-4二次（加油）油气回收流程图
主要污染工序

（一）施工期环境影响因素

本项目目前正在建设中，土地已平整完成，综合楼正在进行地基建设，油罐区正在进行底部混凝土浇筑，其余均为建设，施工期环保工程以建设完成，在此之前建设过程中未受到投诉，相关施工期环保设施已建设完成，无环境问题，项目施工期废水主要为施工废气、施工扬尘、施工噪声、施工固废等。

1、废水

项目施工期间不设施工营地，不设食堂及旱厕，施工期间产生的废水主要有施工废水。
（1）施工废水

施工期采用商品混凝土，用水量很少，经自然蒸发后基本不产生废水。故施工废水主要为施工场内混凝土养护废水和工具冲洗废水。类比同类项目，本次评价取施工期用水量为3m3/d，主要污染物为SS，浓度为200-2000mg/L，pH值6-8。经现场踏勘，为避免施工废水对周围地表水环境的影响，施工现场已经建设一个2m3废水收集沉淀池，项目产生的施工废水经污水收集沉淀池处理后，用于场地洒水降尘。

2、废气

（1）施工期扬尘

施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境TSP指标升高。建设项目正在施工中，场地平整、材料运输和装卸、场内道路修筑等，都将产生粉尘污染施工环境。根据同类工程类比浓度较高的地点是场地平整过程中的土料装卸过程（约20mg/m3-50mg/m3），通过采取洒水降尘的的措施，能有效减少扬尘的产生，项目已经在周围设置了施工期围挡措施。

（2）施工期废气、尾气

施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX，属无组织排放，间隙性排放。

3、噪声

施工期间噪声源为机械噪声，噪声主要来源于挖掘机、静压打桩机、自卸汽车等，施工噪声比较突出的主要是基础挖掘施工场地、建筑材料加工场地，以及施工运输道路。运输噪声为不连续性噪声，施工场地及材料加工场地噪声为连续噪声。噪声源强见表5-1。

表5-1施工期主要噪声源强单位：db(A）

序号

声源

噪声源强

产噪时段

1

挖掘机

80-85

施工期

2

静压打桩机

85-90

施工期

3

自卸汽车

85-92

施工期

4、固体废弃物

项目施工期产生的固废主要是项目场地平整过程中产生的土石方、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

（1）土石方

项目目前土地已经基本平整，工程建设基础开挖土石方量总量为500m3，已经全部用于回填。
（2）建筑垃圾

项目建筑产生一定的废弃建筑材料，本评价按0.5kg/m2.a的单位面积建筑垃圾产生量对建筑垃圾量进行估算，施工期产生的建筑垃圾约为0.4t。项目建设方应该严格按照相关的要求，对建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，不能利用的及时收集并统一清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（3）生活垃圾

本项目工地共有30人施工，施工期间产生的生活垃圾按0.25Kg/d·人计算，施工期产生的量为7.5Kg/d，整个施工期按60天记，则项目施工过程中共产生约0.43t生活垃圾，统一收集后交由当地环卫部门处理。

（二）运营期环境影响因素

项目运营期间，会产生一定量的污水、固体废弃物、油品挥发的有机废气（油气）、汽车尾气、备用发电机使用时废气以及设备运转时的噪声。

1、废气
加油站厨房采用瓶装液化气及电能作为能源，废气主要为油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃，以及汽车尾气、扬尘、厨房油烟等。

1.1油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃
项目储油罐灌注和加油作业过程中会产生油气，油气主要成分为非甲烷总烃。

①储油罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸气损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀的控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。类比同类加油站可知，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.88kg/m3通过量（出自2002年4月北京市环境保护科学研究院编的《环境影响评价典型实例》）。

②油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和吸入空气的过程造成的油汽损失，叫小呼吸损失。类比同类加油站可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3通过量（出自2002年4月北京市环境保护科学研究院编的《环境影响评价典型实例》）。

③油罐车卸油时，由于油罐与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成一定的挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。根据类比同类加油站可知，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m3通过量(出自2002年4月北京市环境保护科学研究院编的《环境影响评价典型实例》）。

④加油作业损失主要为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是1.08kg/m3·通过量、置换损失控制时0.11kg/m3·通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3通过量（出自2002年4月北京市环境保护科学研究院编的《环境影响评价典型实例》）。

⑤在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量（出自2002年4月北京市环境保护科学研究院编的《环境影响评价典型实例》）。

项目年均油品销售量约4599t，其中汽油销售量为2044t/a，柴油销售量为2555t/a，汽油相对密度（水=1）0.70-0.79，本项目取0.75，柴油相对密度（水=1）0.87-0.9，本项目取0.9。项目运营后油品年通过量或转过量为5564m3/a，计算出该加油站非甲烷总烃排放量，如下表：

表5-2 非甲烷总烃排放量一览表

项目

排放系数

(kg/m3.通过量)

通过量或转过量

(m3/a)

烃排放量

(kg/a)

储油罐

小呼吸损失

0.12

5564
667.68
大呼吸损失

0.88

5564
4896.32
油罐车

卸油损失

0.60

5564
3338.4
加油站

加油机作业损失

0.11

5564
612.04
跑冒滴漏损失

0.084

5564
467.38
合计

——

——

——

9981.82
 非甲烷总烃的控制措施及排放量
1、控制措施

（1）本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭效果较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。
（2）油气回收系统

根据相关规范设置油气回收系统，加油站内的油气回收系统一般分为两个阶段，第一阶段回收系统为油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界逸散。第二阶段回收系统为汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将汽车油箱逸油气经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。回收系统见下图：
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图5-5 油气一级和二级回收系统

加油站内的油气回收系统具体过程如下：

油气一级回收系统，其原理是当装满挥发性油料如汽油的储罐逐渐放空时，空余的空间就会被空气和油蒸汽的混合气体所填充。油罐车在加油站装卸油料时，随着新的油料进入地下油罐，罐中的油蒸汽就会排入空气中，油气回收系统主要是针对这一部分的逃逸蒸汽而设计，它是指在油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外溢散。其基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油气循环卸油过程。回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或是燃烧等方式处理。这一系统实施后其回收率可达到95%（《环境科学》第27卷第8期《中国加油站VOC排放污染现状及控制》），环评以回收率95%计。
油气二级回收系统，主要就是指在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达汇入油罐内，其回收的效率为85%-95%不等，本次环评按85%计。
（3）储油油气排放控制措施

①所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气线管和所联系的阀门、快接头以及其它相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气；

②埋地油罐应采用电子式液位计，选择具有侧漏功能的电子式液位测量系统；③应采用符合相关规定的溢油控制措施。

（4）加油油气排放控制

①加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集；

②油气回收装置坡向油罐，坡度不小于1%；

③加油软管配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油；

④当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时不应再向油箱内加油。

2、非甲烷总烃的排放量

根据上述对本项目采取的控制措施分析，本项目在采取上述措施后非甲烷总烃排放量计算，见下表：

表5-3非甲烷总烃排放量一览表

项目

排放系数

(kg/m3通过量)

通过量或转过量

(m3/a)

烃排放量

(kg/a)

回收率

(%)

烃排放量

(kg/a)

储油罐

小呼吸损失

0.12

5564
667.68
——

667.68
大呼吸损失

0.88

5564
4896.32
95
224.82
油罐车

卸油损失

0.60

5564
3338.4
95
166.92
加油站

加油机作业损失

0.11

5564
612.04
85

91.81
跑冒滴漏损失

0.084

5564
467.38
——

467.38
合计

——

——

——

9981.82
——

1618.61
根据上表可知，项目卸油和加油采用油气回收系统，对加油站运营过程中产生的非甲烷总烃进行回收，进行处理后，项目非甲烷总烃的排放量为1618.61kg/a。

1.2进出加油车辆车尾气及扬尘

本加油站每天销售成品油约15.24m3，按单车平均加油量计，则进出加油车辆的数量约为267辆；进站加油的车辆会排放少量的汽车尾气汽车尾气中主要成份为CO、NOx和总碳氢化合物（THC），其中CO是汽油燃烧的产物，类比参照昆明市停车场单车尾气排放，项目进出汽车尾气污染物排放核算见表5-3。

表5-4停车场大气污染物排放

项目

总烃

CO

NOX

NO2

单车排放（g/h）

1.6

3.8

0.25

0.077

本项目采用单车位系数法计算项目区域进出汽车尾气中各污染物的排放量，计算公示如下：

[image: image5.png]=C; xTxNx10?





式中：Qi——第i种（THC、CO、NOx或NO2）污染物排放量（kg/d）；

Ci——第i种污染物单车位排放系数（g/h），按表5-3取值；

T——单车位每天平均使用时间（h），取20min；

N——进出车量总数（辆），取270个。

根据上述公式，可计算得项目露天停车场大气污染物如下表：总烃排放量为0.144kg/d、0.5256t/a；CO排放量为0.342kg/d、0.125t/a；NOx排放量为0.0225kg/d、0.008t/a；NO2排放量为0.007kg/d、0.0025t/a。

1.3厨房油烟

本项目设有食堂，为员工提供餐饮，产生的主要污染物为油烟。

项目厨房在烹饪过程中，所用的油主要有植物油和动物油。在高温的条件下，食用油产生大量热氧化分解产物，当发烟点达到170℃时，出现初期分解的蓝烟雾，随着温度的继续升高，分解速度加快，当温度达到250℃时，油面出现大量油烟，并伴有刺鼻气味。这种油烟扩散到空气中，与空气分子激烈碰撞，温度迅速下降后冷却成露，其粒度在0.01-10μm之间，形成飘尘—可吸入颗粒物，飘尘可在空气中长时间停留，造成大气环境的污染。

项目食堂就餐人数为11人/d，根据有关统计资料分析，人均油脂用量为30g/人·d，则本项目耗油量约0.33kg/d，0.12t/a油烟产生量按使用量的2%计，则油烟产生量为0.0066kg/d，0.209kg/a。

针对厨房油烟，项目厨房设置一台处理效率为60%，风量为2500m3/h烟净化器，项目加油站餐厅厨房油烟经油烟净化器机脱油净化后，经油烟机排气筒排出；经过油烟净化器处理后油烟排放量为0.00264kg/d，0.9636kg/a，按每天运行4小时计算，油烟排放浓度为0.264mg/m3，满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》油烟浓度限值2mg/m3。

2、废水

项目营业期营业区采用干法清洁，无清洁废水产生。加油站的储油罐定期交由有资质单位进行清洗，故本环评的不涉及储油罐清洗废水。
（1）职工生活用水

加油站劳动定员11人，项目员工在项目区内住宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），用水定额为80L/人.日，则员工生活用水量为0.88m3/d、排水系数取0.8，则员工生活污水产生量为0.7m3/d。
（2）冲厕用水

本项目由于在服务区旁，厕所仅供项目员工使用，根据《云南省地方用水定额》(DB53/T168-2013)，公厕用水定额为7L/(人.次)，厕所使用频率初步估算60次/d，则公厕用水量为0.42m3/d，排水系数取0.8，冲厕污水产生量为0.34m3/d。

（3）绿化用水

项目内绿化面积约为600m2，绿化用水采用自来水，浇灌频率为非雨天一天一次，绿化用水量按DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》中市内绿化按园林绿化2L/(m2•次)计，浇水周期为每天一次，则用水量约为1.2m3/d。完全由植物蒸发或吸收。

表5-5本项目生活用水和冲厕用水量及污水产生量一览表单位：m3/d
序号

用水项目

用水指标

设计最大数量

用水量

废水产生量

备注

一、用水情况

1
员工生活用水

80L/人.日

11人

0.88
0.7
2
冲厕用水

7L/人.次

60人

0.42
0.34
二、其他用水情况

1

绿化

3.0L/m2·d

600m2
0（非雨天1.2）
/

旱季浇洒

合计

/

/

1.3（非雨天2.5）
1.04
根据对项目废水的核算，项目区产生的废水量约为1.04m3/d，379.6m3/a，项目区产生的废水经过化粪池处理后进入服务区污水处理站进行处理，处理后的废水达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》中绿化用水标准后全部回用于绿化浇灌，不外排。

根据调查了解，服务区污水处理站采用二级生化处理，项目污水经化粪池去除污水中漂浮物和大块杂质后，自流进入调节池；在调节池充分混合后由潜水排污泵抽入A级生物处理池，出水自流进入O级生物处理池，出水进入消毒水池，消毒水池内有污水用氯片消毒或加设二氧化氯发生器消毒，达标后进入收集池内暂存用于绿化浇水。沉淀池剩余污泥采用污泥泵排入前级化粪池，定期由吸粪车吸走。
类比同类污水处理工艺，项目区生活废水经污水处理系统处理后水质情况见下表：

表5-6污水处理系统进出口水质及产排情况一览表
名称

PH

COD

SS

BOD

氨氮

总磷

动植物油

处理前浓度（mg/L）

6～9

298

138

72.9

24.1

1.49

0.73

处理前产生量（t/a）

6～9

0.11

0.052

0.028

0.009

0.0005

0.0003

处理后浓度（mg/L）

6～9

50

10

14

8

0.08

0.1

处理后产生量（t/a）
6～9

0.019

0.004

0.005

0.003

0.00003

0.00004

中水回用中绿化标准限值

6～9

/

/

20

20

/

/

达标情况

达标

/

/

达标
达标
/

/

由上述可知，项目区生活废水经生活污水处理系统处理后出水水质能够废水达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》中绿化用水标准，项目区生活废水处理后回用于绿化浇灌，不外排。

本项目建设在服务区旁，紧靠服务区，服务区已经建设完成并投入运行，项目与服务区的主要依托为水处理系统，项目建设化粪池水泵及管道连接服务区中水处理站，处理后储存在服务区中水池中，服务区中水池建设在加油站后面，距离加油站较近，通过管道将中水引至加油站内回用，根据调查了解，服务区污水处理站在建设中的规模能满足服务区容量并有一定剩余，本项目产生的污水较少，服务区污水处理站完全能接纳本项目污水，因此依托具有可行及可靠性。
（4）初期雨水

项目建设罩棚遮盖加油区，避免雨水对加油区的冲刷，雨水中石油类的含量很低。根据富民县日最大降雨量122.4mm，本项目经营区占地面积700m2，径流系数0.9，收集前30min的初期雨水，初期雨水产生量为1.6m3，初期雨水中污染物主要为悬浮物和石油类。项目需设置一个油水分离池（容积为5m3）对初期雨水进行处置，处理后的雨水排入轿子雪山旅游专线公路旁的雨水沟内。

项目水平衡图见图5-5。
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3、噪声

项目运行期间主要噪声源为站区内来往的机动车行驶产生的交通噪声和备用发电机、加油泵等设备噪声。发电机、加油泵噪声声级为65～80dB（A）；进出车辆噪声声级为65～75dB（A），且为间断排放。

4、固废
（1）生活垃圾
本项目站内共11名员工，按1kg/d·人，员工日常生活垃圾产生量约为11kg/d，4.015t/a，统一收集于垃圾桶内，委托当地环卫部门清运处置。
（2）油水分离池隔油沉渣
项目油水分离池隔油池沉渣每年产生量约为0.02t。需委托有资质单位进行定期清掏以及处理。
（3）化粪池污泥
项目化粪池污泥每年产生量约为0.4t，委托环卫部门清掏清运。

（4）清洁油罐产生的含油棉纱、油罐残渣等

储油罐经过一段时间（3～5年）的使用后，因冷热温差的变化及其它因素的影响，罐底油泥及部分残存的油品会逐渐增多，不仅使油品质量下降，罐壁受到腐蚀，还会给车辆造成不应有的损失。因此，储油罐必须定期做好清洗工作。

储油罐需委托有资质单位（河南省防腐保温开发有限公司）进行清洗。该单位专业清洗队伍用锯末稀释后，用纯棉棉纱对油罐进行擦洗，把油罐残渣和含油棉纱收集到铁质容器中带走，油罐清洗协议见附件。

（5）处理跑、冒、滴、漏的油品的沙子

针对跑、冒、滴、漏的油品，本项目内主要采用砂子进行清理，产生的含油废砂产生量约80kg/a，清理后的含油废为危险废物，本环评要求设置一个危废暂存间，含油废砂经单独收集后于危废暂存间暂存，定期交由有资质单位（云南大地丰源环保有限公司）处置，处置洗协议见附件。




六、建设项目主要污染物产生及排放情况
	内容

类型
	排放

时期
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	产生量

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工扬尘、机械废气
	颗粒物、碳氢化合物、NOx、CO
	少量
	少量

	
	运营期
	进出

车辆汽车尾气
	碳氢化合物、NOx、CO
	少量
	少量

	
	
	储油罐、加油机等
	非甲烷

总烃
	7176kg/a
	1618.61kg/a

	
	
	厨房油烟
	油烟
	0.007kg/d，0.0024t/a
	0.00264kg/d，0.9636kg/a
	0.264mg/m3

	水污

染物
	施工期
	施工施工场地
	施工废水（SS）
	200-2000mg/L
	经污水收集沉淀池处理后，用于场地洒水降尘，不外排

	
	
	
	生活废水
	0.50m3/d
	

	
	运营期
	生活废水及冲厕废水1.04m3/d，379.6m3/a
	SS
	138mg/L
	0.081t/a
	10mg/L
	用于绿化浇水，不排放

	
	
	
	COD
	298mg/L
	0.11t/a
	50mg/L
	

	
	
	
	BOD
	72.9mg/L
	0.052t/a
	14mg/L
	

	
	
	
	总磷
	1.49mg/L
	0.0005t/a
	0.08mg/L
	

	
	
	
	NH3-N
	24.1mg/L
	0.009t/a
	8mg/L
	

	
	
	
	动植物油
	0.73mg/L
	0.0003t/a
	0.1mg/L
	

	固

体

废

物
	施工期
	土石方阶段
	土石方
	500m3
	全部用于回填

	
	
	施工过程
	建筑垃圾
	0.4t
	回收综合利用

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	0.65t
	经垃圾桶统一收集后委托环卫部门清运

	
	运营期
	员工
	生活

垃圾
	11kg/d、4.015t/a
	

	
	
	储油罐
	含油棉纱、油罐残渣
	储油罐委托资质单位进行清洗，油罐残渣和含油棉纱收集到铁质容器中带走，按照国家和行业相关规定进行处理处置。
	处置率100%

	
	
	加油区
	含油废砂
	80kg/a
	收集于危废暂存间后交由有资质的单位处置。

	
	
	化粪池
	化粪池污泥
	0.4t/a
	委托环卫部门清掏清运，处置率100%

	
	
	油水分离池
	油水分离池隔油沉渣
	0.02t/a
	收集于危废暂存间后交由有资质的单位处置。

	噪

声
	施工期
	设备、车辆
	噪声
	75~95dB(A)
	夜间禁止施工，随施工结束而消失。

	
	运营期
	设备、车辆
	噪声
	70~90dB(A)
	＜50dB(A)

	其它
	环境风险：

本项目为加油站，油品属于易然易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。根据项目储油罐的容积计算，项目属于二级加油站，具有一定环境风险。

	主要生态影响（不够时可附另页）

营运期：项目应充分利用厂区周围空地进行绿化，增加绿化面积，合理选择树种、花卉等品种，乔灌结合，选用常绿品种，起到美化、净化作用，降低厂区对周围环境的影响，对生态环境的改善有一定的意义。




七、环境影响分析

	1.施工期环境影响简要分析：

项目施工期包括平整地坪、基础建设、主体施工、装修、绿化等几个阶段。施工期对环境的影响主要是粉尘、废气、废水、噪声、振动、建筑废料对环境的影响。

1.1大气环境影响分析

（1）粉尘影响

施工粉尘是项目施工期最主要的大气污染物，主要来源于如下环节：场地平整、土方开挖、材料运送和卸货、现场清理、材料风动扬尘等，污染因子主要为TSP、PM10。粉尘主要为尘土和建筑材料细微颗粒，无特殊污染物质。

施工期粉尘主要为无组织排放，对周边环境会产生一定影响，因此环评提出：

 EQ \o\ac(○,1)施工场地内需要每天定时洒水，在风大日增加洒水次数及用量；

 EQ \o\ac(○,2)对施工场地内的运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘；

 EQ \o\ac(○,3)运输车辆入场后应减速行驶或限速行驶；

 EQ \o\ac(○,4)规范车辆装载方式，杜绝沿路撒漏现象，减少对外环境的影响；

 EQ \o\ac(○,5)所有来往施工场地的多尘物料均用帆布覆盖；

 EQ \o\ac(○,6)施工过程中应采用商品（湿）水泥和水泥预制件，尽量少用干水泥等措施使扬尘的产生量和影响得到有效控制。

   经过采取以上措施，施工过程中粉尘对周边的影响可降低到可接受范围，并且随施工结束，影响也将不复存在。
（2）施工期废气、尾气影响
施工机械（运输车辆等）燃油排放废气（含CO、CH、NOx等污染物），但机械数量少，废气排放量少，施工期是暂时的，对环境空气影响较轻。

1.2施工废水影响分析

施工期产生废水主要有施工废水和生活污水。施工废水主要为施工场内混凝土养护废水和工具冲洗废水，生活污水主要来自施工人员少量的清洁废水，生活污水和施工废水经污水收集沉淀池处理后，用于场地洒水降尘。

综上，项目施工期废水对周围环境影响较小。
1.3噪声影响分析

噪声源主要为机械设备、物料运输、运输车辆往来、物料装卸、基础建设以及施工人员活动，其源强一般在70～110dB（A），会对周围人群产生影响。根据项目施工机械的作业分布、噪声强度，采用噪声衰减模型对噪声影响进行预测。

Loct（r）=Loct（r0）—20lg（r/r0）—△Loct

式中：Loct（r）—点声源在预测点产生的声压级；

Loct（r0）—参考位置处的声压级；

r0—参考位置测点与声源之间的距离（m）；

r—预测点与声源之间的距离（m）；

△Loct—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量），本建设项目地点开阔、无声屏障、遮挡物等，因此衰减量

忽略不计。

距噪声源不同距离处的噪声预测值见表7-1。

表7-1根据噪声源不同距离处的噪声预测值单位：dB（A）

声源声级

25m

50m

100m

200m

300m

400m

500m

110

82.0

76.0

70.0

64.0

60.5

58.0

56.0

100

72.0

66.0

60.0

54.0

50.0

48.0

46.0

90

62.0

56.0

50.0

44.0

40.5

38.0

36.0

80

52.0

46.0

40.0

34.0

30.5

28.0

26.0

70

42.0

36.0

30.0

24.0

20.5

18.0

16.0

从预测结果可看出，施工设备噪声在施工场界外60m外可达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中昼间排放标准；施工场界外330m外可达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中夜间排放标准。项目声环境保护目标中，昼间在60m范围内居民会有影响，夜间330m范围内居民会有影响，因此环评提出：

（1）合理安排施工时间，制定施工计划，施工作业应避开人群休息时间夜间22：00—次日6：00，特殊情况（如浇灌）需要在人群休息时间施工时，必须报经有审批权的环保部门批准，并告知周围居民，取得谅解后，方可施工；

（2）合理布局施工场地，施工高噪设备设置在远离关心点的一侧，充分利用噪声的自然衰减性能减小噪声影响；

（3）运输材料车辆进入施工现场时应减速，禁止鸣笛；

（4）设置临时声屏障，对相对规定的机械设备尽可能的设置操作棚。

    经过采取以上措施后，可以在很大程度上降低施工过程中噪声对周围居民区的影响。
1.4固体废物影响分析

施工期产生的固体废物主要为生活垃圾及建筑垃圾（废弃的材料、构筑物及弃土等）。

（1）土石方影响分析

项目原有建筑已经拆除，目前产生土石方的只有基础开挖产生的土石方，工程建设开挖土石方量总量为500m3，可全部用于回填，因此本项目不产生永弃方。
（2）建筑垃圾影响分析
项目建筑约产生0.4t的废弃建筑材料，项目建设方应该严格按照相关的要求，对建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，不能利用的及时收集并统一清运。

（3）生活垃圾影响分析

施工期间约产生0.65t生活垃圾，在施工场地内设置垃圾桶，统一收集后交由当地环卫部门处理。

综上所述，施工期间固废均能得到合理处置处置率100%，因此施工期间产生的固废不会对环境造影响较小。

1.5施工期水土流失影响分析

项目区内仅有农田和少量坡地，施工期平整场地、修建道路将铲除部分植被，使得地面裸露，并对地表土壤造成一定的流失。随着本工程施工完毕，施工期产生的环境影响影响也就随之消失。环评提出：

（1）施工期后对项目区内进行绿化；

（2）合理计划施工顺序，加快施工进度，减少地面裸露；

（3）完善设置场内的排水系统。
2.运营期环境影响分析

2.1环境空气影响分析
（1）油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃

预测结果及评价

本次评价采用《环境影响评价技术导则---大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式进行本项目加油站部分无组织排放的非甲烷总烃厂界浓度预测。由于我国环境空气质量标准中没有非甲烷总烃的质量标准。根据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》，具体第244页。原文为：由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此本次评价选用 2mg/m3 作为质量标准的计算依据。
本项目大气污染源排污概况见下表。

表7-2   项目污染源排污情况汇总表

污染源

主要污染物

污染源面积

排放高度（m）

排放速率

（kg/h）

排放量

（t/a）

加油区

非甲烷总烃

18m×20 m

5

0.134
1.179
估算模式参数设置
估算模式采用的污染源参数见表7-3所列。估算模式计算一次浓度的气象类型采用系统自动筛选。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。因此经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。

预测结果

本环评对项目区无组织甲烷最大落地浓度进行预测，本次大气环境影响评价采用SCREEN3模型估算模式进行估算预测，计算下风向2500m范围内地面最大浓度值，结果列于表7-4。（应为模式是通过对各种气象类型计算筛选后的下风向地面最大浓度，因此这里称其最大浓度值为“动态”最大浓度值，而非单一气象类型下静态的下风向最大浓度值。） 

表7-3 项目污染源下风向2.5km范围内的落地浓度及占标率

距离中心下风向的距离D（m）

非甲烷总烃

浓度（mg/m3）

占标率(%)

10
0.03278
1.64
100
0.09276
4.64
100
0.09276
4.64
137
0.09377
4.69
200
0.09191
4.6
300
0.08609
4.3
400
0.07086
3.54
500
0.05683
2.84
600
0.04581
2.29
700
0.03751
1.88
800
0.0315
1.58
900
0.02685
1.34
1000
0.02321
1.16
1500
0.01311
0.66
2000
0.008608
0.43
2500
0.006292
0.31
下风向最大浓度及占标率
0.09377
4.69
经上表分析，项目无组织甲烷距离项目区137m处落地浓度最大，为0.09377mg/m3，占标率为4.69%，可满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居民区大气中有害物质的最大容许浓度。

项目排放的无组织非甲烷总烃，经过稀释扩散后，最大落地浓度均可满足相关标准的要求，最大落地浓度均是在估算模式对若干气象条件预测筛选后的最大值，已考虑了污染最严重的情况，甚至有些最大值在当地气象情况下根本不可能发生，因此用估算模式的最大落地浓度来分析环境影响具有很高的可靠性，若环境敏感区在假设的极端情况下不会超标，那现实中也不会超标。因此，本次环评认为，项目排放的无组织非甲烷总烃对区域大气环境影响较小。

大气环境防护距离

根据工程分析，项目的大气污染源主要是无组织非甲烷总烃，排放总量为1.179t/a，本环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离计算方法计算大气环境防护距离，计算结果见表7-5。

表7-4 大气防护距离预测结果

物料名称

位置

占地面积

最大超标距离

（m）

标准

（mg/Nm3）
最大占标率

（%）

建议防护距离

（m）

非甲烷总烃

项目区

18m×20m

0

2.0

4.69

0

根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》规定的大气环境防护距离的确定方法，计算得到的项目区无组织非甲烷总烃四周未出现超标，因此不设大气环境防护距离。
应对措施

该项目排放的废气中大多有机物对人体健康有害，大多数症状表现为呼吸道疾病和皮肤病，个别有机污染还具有致畸致癌作用，非甲烷总烃中的烯烃是引起光化学烟雾的重要因素。光化学烟雾对人的危害性主要表现在刺激人的眼睛和呼吸系统，危害人体健康和植物生长。
项目废气为油品储存及销售过程中产生的油气，其主要成分为非甲烷总烃，以气态形式进入大气环境，根据本项目工程分析可知，该加油站非甲烷总烃排放量约为1.179t/a，对周围环境有一定的不利影响。本加油站采用地下卧式储罐，油罐密闭性较好，储油罐内气温比较稳定，受大气环境温度影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗；同时，加油站采用自封式加油枪，可减少人为跑、冒、滴、漏情况，除此之外还应对从业人员管理规范，更进一步减少人为跑、冒、滴、漏情况。

此外，本项目采用油气回收系统能最大程度减少油气的排放量，减缓对周围环境空气质量的影响。加油站非甲烷总烃无组织排放执行GB3095-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准，即非甲烷总烃无组织排放周界外监控浓度限值为4.0mg/m3。为保证项目内设置及油气排放均满足要求，结合GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》与GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》的要求，建设方还应采取相关措施减少油气排放：
1）卸油油气排放控制措施
①应采用浸没卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm；②卸油和油气回收装置接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接口和帽盖；③连接软油管应采用DN100mm的密封式快速接口与卸油车连接，卸油后连接油管内不能存留残油；④所有油气连接管线排放口应按GB50156的要求设置压力（真空阀）；⑤连接排油气管的地下关系应坡向油罐；⑥增设油气回收装置等；⑦避开交通运输高峰时卸油，并加强项目区内的绿化工作。
2）储油油气排放控制措施
①所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联系的阀门、快接头以及其它相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气；②埋地油罐应采用电子式液位计，选择具有侧漏功能的电子式液位测量系统；③应采用符合相关规定的溢油控制措施。
3）加油油气排放控制
①加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集；②油气回收装置应坡向油罐，坡度不小于1%；③加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油；④当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时不应再向油箱内加油。
（2）汽车尾气
加油站进出车辆较多，会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为碳氢化合物、NOx、CO等。因车辆在站内行程较短，排放量较小，且都为瞬时源，经过空气稀释后对环境影响不大。
（3）备用发电机废气
项目内备用发电机布置于发电机房内，备用发电机废气排风口设置于项目发电机房北南面墙壁上，备用发电机废气排风口与人群集中活动场地等环境敏感目标之间的距离大于10米，排风口出口不朝向人行道及建筑窗户口，排风口设于建筑物外墙，远离人群活动场所，备用发电机废气排风口设置合理。且由于备用发电机使用频率较低，备用发电机废气经扩散和稀释后对周围环境影响较小。

2.2地表水环境影响分析
（1）废水性质及排水要求
生活废水：加油区及卸油区采用干法清洁，无清洁废水外排，项目废水主要为职工生活污水和冲厕废水。项目废水经化粪池处理后进入服务区污水处理站处理，处理达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》中绿化用水标准后全部回用于绿化浇灌，不外排。
初期雨水：项目建设罩棚遮盖加油区，避免雨水对加油区的冲刷，雨水中石油类的含量很低。建议设置5m3油水分离池对初期雨水进行隔油处理，处理后的雨水排入雨水管网。

（2）生活污水全部用于绿化可靠性分析
服务区生活污水处理设施采用二级生化污水处理工艺，目前二级生化污水处理工艺被广泛运用于生活污水处理，且处理效果好，其处理后水质可满足GB/T18920－2002《城市污水再生利用城市杂用水水质中绿化》中绿化用水标准。
项目区绿化面积约600m2，根据工程分析核算，项目区非雨天绿化用水量1.2m3/d，项目废水产生量为1.04m3/d，项目非雨天废水可全部用于项目区绿化，项目区雨天不对绿化进行浇洒，雨天处理后的生活污水暂存于服务区中水蓄水池中，晴天回用于项目区绿化。根据以上分析，废水能够全部回用于项目区绿化，不外排。

（3）小结

只要建设单位严格执行本环评提出的措施，项目废水通过化粪池处理后进入生活污水处理站进行处理，处理后回用于绿化不外排。根据以上分析，废水能够全部回用不外排。
综上所述，项目废水不外排，对周围水环境造成的影响较小。
2.3地下水环境影响分析
2.3.1项目所在地的地质条件

根据工程地质调查、测绘及钻探揭露表明，勘察场地范围之内主要分布第四系人工填土层（Q4ml）素填土、第四系全新统冲积、坡积（Q4dl+al）黏土层。场地自地表至地表以下勘探钻孔钻进深度范围的地层，按地层的地质年代、成因类型、地层岩性、厚度分布、物理力学性质特征及风化程度划分为一个工程地质单元层。现将钻探揭示的地层叙述如下：

1、 第四系全新统填土层（Q4ml）

素填土（单元层代号①）：主要由灰褐色、褐黄色、灰色的黏土、粉质黏土组成，局部混少量中风化灰岩块体，均匀性较好；以中密状态为主，局部为密实状态和稍密状态，欠固结，稍湿。为原始地面以上地层，为进行场地平整工作时分层堆积形成，未经系统碾压，堆积年限3年；受原始地形坡度影响，层厚4.98～7.60m，平均厚度6.00m，整个场地均有分布。

2、 第四系全新统坡积、冲积(Q 4dl+al)层

黏土(单元层代号②)：褐黄色、灰色，局部褐红色，硬塑状态为主，局部可塑，稍湿。无摇振反应，干强度及韧性中等，中压缩性，地层埋深4.98～7.60m，整个场地均有分布。
加油站拟建厂址在钻孔深度内未见有地下水出露，属干燥场地。场地地处丘陵缓坡地带，钻探揭露深度内未揭示有地下水。按区域水文地质条件、含水层空间分布及透水特性分析，场地地下水为孔隙型潜水，主要含水层为上部弱透水的黏土，与含水层交替产出的黏土和黏土层为相对隔水层，各含水层地下水具微承压性，在区域上一般以透镜状展布，含水层间水力联系不甚密切。地下水以大气降水下渗为主，地表水补给为辅；以地下缓慢径流排泄为主，地表蒸发排泄为辅。项目所在区域地下水的主要补给来源主要靠大气降雨，各岩土层接受大气降雨后，大部分转化成为地表水、溪流向地势低凹地段，仅少量渗入地下，进入第四系人工堆积层、残坡积层粘土，或进入风化裂隙中排泄进入附近河流。
2.3.2地下水环境影响分析

一、项目建设对周边村民饮用水影响   
                                

根据了解，项目区及周边饮用水主要为城镇自来水管网，不采用地下水及井水作为饮用水。同时城市自来水取水点与本项目分属不同的水文地质单元，项目建设不会对周边村民饮用水造成影响。

二、油品泄漏对地下水环境的影响
导致储油罐和输油管线泄漏及加油泄漏发生的主要原因有以下两点，一是自然灾害，如地震、洪水。二是操作失误或违章操作及土建施工质量不合格等人为因素造成。地震和洪水属于自然灾害，有其不可抗拒和难以避免的一面，但是在选址、设计、施工过程中应给予充分重视，如在工程项目土建结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加油罐区各设备的抗震能力。 人为因素造成储油罐泄漏或外溢的因素主要有：①年久失修，储油罐及输油管线腐蚀，致使成品油渗漏；②管道连接不好或由于地面下沉，造成管道接口不严，致使泄漏或渗漏现象发生；③油罐区附近施工致使储油罐或输油管线破坏，造成成品油泄漏；④加油时或成品油运输灌装卸料时操作失误或违章操作，致使成品油泄漏。 

综合上述两种可能造成成品油泄漏或渗漏的原因，导致的环境污染主要表现为对地表水的污染和对土壤及地下水的污染。泄漏或渗漏的成品油进入地表河流，造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。首先是造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水体表层，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡。由于加油站储油量相对不大，在确保油品运输安全的情况下，油站对附近地表水的影响相对很小。 

油品的泄漏或渗漏对地下水的污染则相对较为严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的 致畸性、致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补给到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 

针对以上环境问题项目应该采取以下措施：

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012防渗要求，埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。

（2）在储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。

（3）做好地表水排放措施，避免地表水汇入。

本项目储罐区共配置埋地双层储油罐4个，其中汽油储罐 3个，柴油储罐 1 个。储罐区防渗主要设置防渗池，防渗池采用钢筋混凝土整体浇筑，严格按照《地下工程防水技术规范》 (GB50108)的有关规定。油罐区设置4个隔池，将罐壁与罐壁之间采用防渗混凝土墙隔开，每个埋地储油罐罐壁之间距离为1m，墙面与罐壁之间的间距为0.5m。防渗池内表面采用20cm 厚的混凝土垫层，油罐埋放区四周及中部框架采用混凝土结构，周围空隙回 填中性沙，厚度为 0.3m，顶部采用防渗混凝土夯实，防止雨水、地表水和外部泄漏油品进 入防渗池。并在隔池内设有渗漏检测立管，检测立管周围回填 10～30mm 的砾石，并在检 测口加盖保护盖和标识。

◆加油管道防渗：本项目加油管道采用地埋式设计，地下埋深 0.5m，管顶低于混凝土层 0.2m，管道周 围采用 100mm 厚的中性沙回填，埋地管道为双层热塑性复合管，外层管壁厚 5mm，满足 耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试压能力的要求。

综上所述，通过储油罐及油罐埋放区双级防渗措施后储油罐室内气温比较稳定，受大 气环境稳定影响较小，能有效防止油品泄漏污染地下水环境。此外，双层油罐、防渗池及管道系统的渗漏检测通过安装在线监测系统进行监测，油品泄漏的可能性较小。

◆地下水日常监测：项目选址不在地下水饮用水水源保护区和补给径流区，根据《加油站地下水防治技术指南》(2017 年 3 月)的相关要求，在加油站内埋地油罐区地下水流向的下游可设一个地下水监测井，采用一孔成井工艺，滤水管长度和设置位置应覆盖 10 年内地下水位变幅，监测井设置的其它要求参照《场地环境监测技术导则》(HJ/T25.2 执行)，并委托有资质的环境监测单位定期对地下水进行监测。通过设置地下水监测井，定期对地下水水质变化情况进行监测，可有效防止加油站油 品因泄漏引起的地下水污染，保证地下水安全。

三、站内废水对地下水的影响
项目营运期生活污水经地埋式污水处理设施处理达到《城市污水再生利用
城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中的绿化标 准后，用于厂区绿化。同时对污水处理设施、污水管道等环保设施进行防渗漏及防腐处理， 定期检修和维护。

综上分析，通过采取对上述废水妥善处置，对油罐和输油管线进行严格的防渗处置，定期检测地下水水质变化情况，项目运营期加油站油品泄漏对地下水环境影响在可控制范围，可有效防止地下水污染。
2.4、噪声影响分析
本项目为加油站项目，项目噪声源主要为各类输油机泵、水泵、加油车辆进出加油站及人员活动，油泵设置于地下，进出车辆为间断性噪声，对周围的声环境影响较小。同时，本环评提出，通过加强管理提醒进出车辆减速慢行来进一步降低噪声。
综上所述，项目噪声对周围环境影响较小。

2.5、固体废弃物影响分析

项目产生的固体废物为职工办公住宿生活垃圾、站内加油流动人员生活垃圾；油水分离池隔油沉渣；化粪池污泥；跑冒滴漏含油废沙；清洁油罐产生的含油棉纱、油罐残渣。根据《国家危险废物名录》，隔油沉渣，含油棉纱，含油废沙，油罐残渣是危险废物，属于《国家危险废物名录》中废矿物油（HW08）里的油渣及过滤介质。

①项目预测生活垃圾产生量为11kg/d、4.015t/a，统一收集于垃圾桶内，委托当地环卫部门清运处置。
②项目油水分离池隔油沉渣每年产生0.02t，油水分离池沉渣委托有资质的单位清运处置。
③项目化粪污泥每年产生0.4t，委托环卫部门清掏清运。

④本项目的储油罐需委托有资质单位（河南省防腐保温开发有限公司）进行清洗。该单位专业清洗队伍用锯末稀释后，用纯棉棉纱对油罐进行擦洗，把油罐残渣和含油棉纱收集到铁质容器中带走，油罐清洗协议见附件。

⑤针对跑、冒、滴、漏的油品，本项目内主要采用砂子进行清理，产生的含油废砂产生量约80kg/a，清理后的含油废为危险废物，本环评要求设置一个危废暂存间，含油废砂经单独收集后于危废暂存间暂存，定期交由有资质单位（云南大地丰源环保有限公司）处置，处置洗协议见附件。

本次环评要求建设方设置一个危废暂存间，暂存间应满足三防要求，危险废物贮存须遵守《危险废物贮存污染控制标准》的要求，不同类型的废弃物分开存放，并有不同种类的废物标志，并有专人管理与检查，保证通风与安全，并铺设混凝土地面，预留收集渠，贮存库外设置相应的挡拦设施和收集装置。危废暂存间在日常管理维护过程中还应遵循以下要求：
a.应建造专用的危险废物贮存设施；
b.必需将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损；
c.装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；
d.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；
e.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；
f.盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容（不相互反应）；
g.危险废物收集设施地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；
h.收集设施内要有安全照明设施和观察窗口。
危险废物收集过程要满足国家的相关要求，要做好三防，运送要符合转移联单制度。
危险固废送往有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前，应按《危险废物转移联单管理办法》的要求，填写危险废物转移联单并经环保主管部门审批后方可运出厂区。
综上，项目固体废物只要加强管理，合理处置，对外环境的不良影响可得到有效控制。

3、环境风险影响分析
3.1评价目的

分析和预测该项目存在的潜在危险、有害因素，工程运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起易燃易爆物质泄漏，可能造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使本项目环境风险尽可能降到最低。

3.2评价重点

分析、预测和评估该项目发生事故时对项目周围区域可能造成的影响程度和范围，并提出预防事故发生的措施。

3.3风险评价级别划分

根据《重大危险源辨识》（GB18218-2000）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1中的有关规定，本项目中储存物汽油为易燃物质，临界量为200t，柴油不在表1中列出，属于表2中的易燃液体（柴油闪点45~55℃），临界量为5000T。本项目设置有1个30m3的0#柴油储油罐、1个30m3的92#、1个30m3的95#、1个30m3的98#汽油储油罐，0#柴油密度为0.9×103kg/m3，汽油密度为0.75×103kg/m3。按满罐储存辨识，柴油总体积为30m3，质量为27t；汽油总体积为90m3，质量为67.5t；根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），汽油实际储存吨数/临界吨数+柴油实际储存吨数/临界吨数=67.5/200+27/5000=0.3429＜1。因此，项目油罐未构成重大危险源。

项目所在地非《建设项目管理名录》中规定的需要保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，油库最大储量小于200t，未构成重大危险源。根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》4.2.3.1评价工作工作级别划分标准的要求，确定本次风险评价级别为二级。

表7-6风险评价级别划分标准

项目

剧毒危险性物质

一般毒性危险性物质

可燃、易燃危险性物质

爆炸危险性物质

重大危险源

一

二

一

一

非重大危险源

二

二

二
二

环境敏感地区

一

一

一

一

3.4评价范围

按照HJ/T169-2004《环境风险评价导则》，对风险二级评价的要求，本项目环境风险评价范围以事故源油料储罐为中心、半径3km范围，面积不小于28.26km2。

3.5风险因子识别（油品特性）

本加油站贮存的油品为汽油和柴油，危险特性和理化特性质等分别如下表所示：

表7-8汽油的理化性质和危险特性

第一部分危险性概述

危险性类别

第3.1类低闪点易燃液体

燃爆危险

易燃

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

健康危险

主要作用中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性皮炎。急性经口中毒性引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害

该物质对环境有危害，应特别注意对水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分理化特性

外观及性状

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）

-60

相对密度（水=1）

0.70～0.79

闪点（℃）

-50

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）:

415～530

爆炸上限%（V/V）

6.0

沸点（℃）

40～200

爆炸下限%（V/V）

1.3

溶解性

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革等行业，也可用作机械零件的去污剂。

第三部分稳定性及化学活性

稳定性

稳定

避免接触的条件

明火、高热

禁配物

强氧化剂

聚合危害

不聚合

分解产物

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分毒理学资料

急性毒性

LD5067000mg/kg(小鼠经口)，LC50103000mg/m3，2小时(小鼠吸入)

急性毒性

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触至急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

慢性中毒

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性

人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

最高容许浓度

300mg/m3
表7-9柴油的理化性质和危险特性

第一部分危险性概述

危险性类别

第3.3类高闪点、易燃液

燃爆危险：

易燃

侵入途径

吸入、食入、经皮肤吸收

有害燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

环境危害

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分理化性质

外观及性状

稍有粘性的棕色液

相对密度（水=1）

0.87～0.9

闪点（℃）

45～55℃

爆炸上限%

4.5

沸点（℃）

200～350℃

爆炸下限%

1.5

自燃点

257

溶解性

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

第三部分稳定性及化学活性

稳定性

稳定

避免接触的条件

明火、高热

禁配物

强氧化剂、卤素

聚合危害

不聚合

分解产物

一氧化碳、二氧化碳

第四部分毒理学资料

急性毒性

LD5074.07ml/kg(小鼠经口)，LC50125-225g/cm3，2小时(小鼠吸入)

急性中毒

皮肤接触柴油可引起接触必皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

慢性中毒

柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

刺激性

具有刺激作用

最高容许浓度

目前无标准

3.6主要物料风险识别

（1）火灾爆炸危险

汽油柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。

（2）毒性危害

加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性危害如下：

汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

（3）其他危险、危害性

加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。

3.7主要风险场所识别

（1）储罐

储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。

①油罐基础：油罐基础严重下沉、尤其是不均匀下沉，将直接危害罐体稳定，底板和罐体的撕裂会造成大量油品泄露，带来重大火灾危害。

②罐体：油罐是储运系统的关键设备，也是事故多发部位。如罐体变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝裂开、浮盘倾斜、密封损坏等都是安全生产隐患。

③油罐附件：油罐附件失效。会给成品油的安全储存带来严重威胁，甚至着火爆炸。

④防火墙：防火墙是阻止油品外泄、缩小灾害范围和回收部分跑、冒油品的有效设施，如果发生明塌、孔洞和裂缝，枯草不及时清除，都会对安全构成威胁。

（2）加油岛

加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。

（3）装卸油作业

加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。

3.8环境风险分析与评价

汽油的建筑火险分级为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低（-50℃），因此，按照劳动部发[1995]56号《爆炸危险场所安全规定》，加油站属于特别危险场所。

（1）项目为二级加油站，其环境风险本身具有不确定性，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要原因是管线缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等，若上述事故发生，则会在破坏建筑物危险及人身安全、污染周围环境。对加油站自然灾害引起环境污染的防治，最好的办法就是采取预防措施。

（2）项目属于石化行业，石化储运系统存在较大潜在火灾爆炸事故风险。根据对同类石化企业调查，表明最近十年内发生的各类污染事故中，以设置管道泄漏为多，占事故总数的52%；因人为操作不当等人为因素造成的事故占21%；污染处理系统故障造成的事故占15%；其他占12%。

此外，据储罐事故分析报道。储存系统发生火灾爆炸等重大事故的概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。

3.9事故分类分析

本工程的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。

（1）火灾与爆炸

有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。

加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：

①油类泄漏或油气蒸发；②有中够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火。

只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上个世纪五十年代起50多年已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故。依据同类工程类比数据，油罐发生火灾爆炸事故的概率为6.5×10-5次/年。

（2）油罐溢出、泄漏

油罐的泄漏的溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。

根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：

①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储油罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。

可能发生油罐泄漏的原因如下：

①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。

在我国北京地区，在使用油库和汽车加油站的四十多年的时间内，尚未发生过大面积的泄漏事故，但小的泄漏事故是发生过的。例如在北京郊区的一处高速公路施工过程中，由于开挖土方碰断油管，致使油类泄漏。北京六道口加油站由于油罐间的输油管线断裂，使油类泄漏。溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。

（3）事故风险识别
从前面两种事故分析来看，火灾与爆炸出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。项目采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修改），采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的油罐调查资料统计来看，油罐埋地设置，发生火灾的几率很小。即使油罐发生着火，也容易补救。例如，1987年2月4日，北京市和平加油站油进油着火，用干粉灭火器很快扑灭，没有影响其它设施；1986年5月2日，郑州市人民路加油站的油罐入孔处着火，用干粉灭火器及时扑灭；广州、天津也曾发生过加油站油罐进口着火情况，也都用干粉灭火器很快被扑灭，均没造成灾害。
油罐溢出、泄露的发生概率相对于火灾与爆炸要更高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。项目各储油管道与油罐都按照有关规定进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。

3.10风险分析

3.10.1泄露影响分析
（1）对地表水的影响分析
发生泄漏事故时泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。

根据现场调查，项目周边地表水主要为西面100m处的东村河。本项目加油站柴油和汽油总罐容积120m³，采用地埋式双层储罐，并采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检查设施，因此加油站一旦发生渗漏或溢出事故时，可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚于储油区。另外，项目严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014年修改)设计，在储油区设有防渗漏池，储罐与钢管进行加强级防腐处理，油罐发生溢出和泄露时，油品会及时进入防渗漏池内，不会外溢至地表水中；项目地下输油管线采用双层管道，在油品泄露时可有效阻止油品渗入土壤或溢出地表形成径流。因此，项目油罐发生溢出、泄露的油品不会进入地表水，并对其造成影响。

（2）对地下水的影响分析

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到汽（柴）油的污染，导致地下水中石油类含量严重超标，水质破坏，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

项目位于款庄镇，区域居民生活用水以自来水为主。本项目油罐区需设置防渗池，且加油区及卸油区地面均需要进行硬化，加油站储油罐一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗池的保护作用，积聚于储油区，利用防渗池内的细砂进行稀释，一旦加油区及卸油区发生卸油，采用细砂及时进行稀释清理，含油细砂及时清理后，对地下水影响较小。

（3）对大气环境的影响

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。

本项目采用地埋式储油罐和浸没式卸油工艺，卸油时采用底部装油方式，装油时产生的油气进行密闭收集和回收处理，加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集。加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，通过防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响小。

（4）对人体健康的影响分析

本项目风险保护评价范围为项目周边3km，根据周边环境调查，项目风险保护范围内主要人群聚集区。项目在油罐区设置防渗漏池，油品不会外溢至地表面，且项目储油区远离加油站工作人员和流动人员活动区，人与泄露油品接触的几率极低，因此，项目油品溢出或泄露对人身健康的影响是较小的。项目在处理溢出、泄露事故时，应按照相关执行标准，做好安全防护措施，避免直接接触油品对身体造成影响。

3.10.2火灾影响分析

（1）火灾自身的危害

根据项目周围环境情况，周边有居民住户及其他企业，发生火灾时对周围关心点会产生一定的不利影响，由于项目加油站规模较小，且油罐设施为地下卧式，且按照消防规范设置了消防设施，即使发生火灾事故，期影响也限于厂区内，一般情况下不会波及附近关心点，影响范围不大。

（2）火灾次生环境风险

项目为二级站，站内建有容积约3m3的消防沙池，可采用干粉灭火器和沙池进行灭火。故火灾事故次生环境风险主要表现为火灾燃烧物对环境空气造成影响，存在大气环境风险。

本项目生产涉及的易燃物质为汽油和柴油。油品主要含低碳链的烃类物质等，在大火中燃烧，转化为CO、CO2等。最终燃烧的有害物质为CO、CO2。大量的CO及CO2排放，会对大气环境产生影响。
3.11爆炸风险分析

该加油站的主要危险、有害因素是火灾爆炸危险性，虽然该加油站未构成重大危险源，但加油站还是应该对站区实施实时监控，制订相应规章制度，加强对站区的监管。

爆炸事故产生的冲击波对人员具有强伤害作用。为了估计爆炸所造成的人员伤亡情况，将爆炸源周围划分为死亡区、重伤区、轻伤区和安全区。冲击波超压对人体的伤害作用见下表，爆炸的伤害分区即为人员的伤害区域。

表7-10冲击波超压对人体的伤害作用
超压kPa

伤害作用

超压kPa

伤害作用

20～30

轻微损伤

50～100

内脏严重损伤或死亡

30～50

听觉器官损伤或骨折

>100

大部分人员死亡

本项目假定汽油泄漏30min引起生爆炸，油品泄漏量按下式计算：
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式中：Q0——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，常用0.6～0.64；

A——裂口面积，m2；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa(9344)；

g——重力加速度；

h——裂口之上液位高度。

管线的直径为0.1m，管线内介质压力P=1.06×105Pa，假定发生事故输油管线产生A=0.1m×0.02m=0.002m2的裂口，裂口处于管线底部，h为0.08m。

根据计算，由于输油管线破裂产生的泄漏速度为1.91kg/s。30min将有3438kg汽油泄漏。则爆炸发生的TNT当量由下式计算：

WTNT=αWfQf/QTNT
式中：WTNT——蒸气云的TNT当量，kg；

α——蒸气云的TNT当量系数，α=4%；

Wf——蒸气云中爆炸燃烧掉的总质量，kg；

Qf——燃料的燃烧热，kJ/kg；Qf=45980kJ/kg

QTNT——TNT的爆热，QTNT=46754kJ/kg。

由上式估算本项目假定发生成品油爆炸事故时爆炸发生的TNT当量WTNT=135.24kg。

爆炸的死亡区半径由下式估算：

（1）死亡区：

R0.5=13.6(WTNT/1000)0.37

=13.6（135.24/1000）0.37
=6.49m

（2）重伤区：

Rd=Z(E/P0)1/3
=0.996×（135.24×46754×103÷101300）1/3

=42.53m

式中：Z=0.996，P0=101300Pa，E为爆炸总能量=WTNT×QTNT
（3）轻伤区

Rd0.01=Z(E/P0)1/3
=1.672（135.24×46754×103÷101300）1/3
=71.39m

式中：Z=1.672，P0=101300Pa，E为爆炸总能量=WTNT×QTNT

（4）安全区

该区的人员无伤害，死亡率几乎为零，该区内径为轻伤半径，外径无穷大。

（5）财产损失半径

R=5.6WTNT1/3/｛1+（3175/WTNT）2｝1/6
=5.6×（135.24）1/3/｛1+（3175÷135.24）2｝1/6
=10.14m

根据以上伤害区半径的估算，本项目假定成品油储罐爆炸事故的伤害外径估算见下表：

表7-11成品油爆炸伤害后果

项目

死亡半径（m）

重伤半径（m）

轻伤半径（m）

财产损失半径（m）

30min泄露量

6.49

42.53

71.39

10.14

死亡区内的人员如缺少防护，则被认为将无例外地蒙受严重伤害或死亡，其内径为零，外径记为R0.5，表示外圆周处人员因冲击波作用导致肺出血而死亡的概率为50%；重伤区指区内的人员如缺少防护，则绝大多数人员将遭受严重伤害，极少数人可能死亡或受轻伤，其内径就是死亡半径R0.5，外径记为Rd0.5，代表该处人员因冲击波作用而耳膜破裂的概率为50%，它要求的冲击波峰值超压为440Pa；轻伤区区内的人员如缺少防护，则绝大多数人员将遭受轻微伤害，少数人将受重伤或平安无事，死亡的可能性极小，该区内径为Rd0.5，外径记为Rd0.01，表示外边界处耳膜因冲击波作用而破裂的概率为1%，它要求的冲击波峰值超压为170Pa；安全区为区内的人员即使无防护，绝大多数人也不会受伤，死亡的概率则几乎为零，该区内径为Rd0.01，外径为无穷大。

从表7-11可知，汽油泄漏30min引起爆炸事故的死亡半径为6.49m，重伤区外径42.53m，轻伤外径71.39m，安全区为71.39m以外区域。从伤害后果估算情况来看，当发生假定事故时将对加油站内部人员造成一定伤害，同时将波及外周人员。

由于本项目位于款庄镇，发生爆炸事故后加油岛的工作人员处在重伤区内，是重点保护目标，因此一旦发生爆炸事故，将对加油岛工作人员、最近关心点、芒瑞大道造成伤害。该加油站储罐采用的是地埋式安放工艺，保持储罐的恒温，并且加油站的防火、防静电措施，储罐的爆炸几率较小，在采区相应的防爆措施和事故应急预案后，储罐爆炸的危害程度是可以控制的，储罐的爆炸风险是可以接受的。

综上所述，对于本项目来来说，可能产生的环境风险事故主要是由于成品油在储存过程中有可能发生泄露引起的，如果发生环境风险事故，该加油站的环境保护目标均处在安全距离内，并且该加油站具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，只要加油站员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。

3.12风险管理要求

各类事故及正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度，管理制度应在以下几个方面予以关注：

（1）加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化的状态，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。

（2）把每个工作人员在工作与消防安全管理上的职责和责任明确。

（3）对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现问题落实到人、限期落实整改。

（4）建立夜间值班制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

（5）按照相关的规范与规定，对加油站内人员进行风险预防培训。

3.13防止事故发生的措施

本项目为防止事故的发生，严格按照GB50156-2012《汽车加油加汽站设计与施工规范》进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括：

（1）加油站总体布置严格按照《汽车加油加汽站设计与施工规范》的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；

（2）按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；

（3）工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠的产品。加油站防爆区电气设备、器材的造型、设计安装及维护均符合GB50058.82《爆炸火灾危电力装置设计规范》和GB13955-92《漏电保护器安装与运行》的规定；

（4）在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置；

（5）在管沟敷设油品管道的始端和分支处，设置了防静电和防感应雷的联合接地装置。

（6）该项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采用较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力；

（7）油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。

（8）在项目区醒目位置设置禁烟、禁火的警示牌。

3.14事故应急救预案

为了确保公司、社会及人民生命财产的安全，做好事故的应急救援准备工作，落实安全责任和各项管理制度，防止突发性危险物质事故发生，并能够在事故发生的情况下，及时、准确、有条不紊的控制和处理事故，有效展开自救和互救，尽可能把事故造成的人员伤亡、环境污染和经济损失减少到最低程度。建设单位应单独编制《突发环境事件应急预案》，并报备富民县环境保护局进行备案。参照2010年国家环境保护部发布了《石油化工企业环境应急预案编制指南》进行编制应急预案。
3.15环境风险评价结论

加油站符合法律、法规、标准及规范的要求，具备危险化学品经营的安全条件。本项目事故风险水平较低，在进一步采取安全防范措施和事故应急预案后，项目对场界外环境的风险影响处于可以接受的范围内，但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施。加气站运营过程中，事故风险水平较低，属于公众可接受水平，在进一步采取安全防范措施和事故应急预案后，项目对场界外环境的风险影响处于可以接受的范围内，但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施。
4、产业政策符合性分析 

（1）产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正》（国家发展和改革委员会令第40号），本项目符合第一类（鼓励类）中第七项第3款：“原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”因此，项目的建设符合国家和地方的产业政策。

（2）城市发展规划符合性分析

中国石油天然气股份有限公司云南昆明销售分公司铁龙加油站位于富明县款庄镇轿子雪山旅游专线旁，项目建设符合富明县土地利用总体规划。

（3）与各类生态功能区要求的相符性

本项目附近500m范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和其它需要特殊保护的区域。

（4）各类环境功能区划的相符性

本项目所在区域属于大气环境二类功能区，声环境2类和4类功能区；项目区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类、4a类标准。项目建设符合相应的环境功能区划。
（5）过剩产能和淘汰落后工艺要求的相符性

①按照中华人民共和国国家发展和改革委员会于 2011 年发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正》（国家发展和改革委员会令第40号），本项目符合第一类(鼓励类)中第七项第3款：“原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”的规定 要求，属于鼓励类建设项目。

②经查阅《部分工业行业淘汰落后工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》，加油站所用设备不属于淘汰类，产能和生产工艺均不属于落后产能和淘汰的落后工艺，目前油罐区油罐也不属于淘汰类设备。

综上所述，本加油站与“四条红线”相符。

（6）环境管理政策相容性分析

项目环境管理政策相符性分析见表7-12。

表7-12  环境管理政策相符性分析一览表

依据

文件要求

本加油站情况

符合性分析

《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）

第八条全力保障水生态环境安全：第（二十四）条防治地下水污染中要求：加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。

项目拟建的4个储油罐均为双层油罐，同时建设防渗池。

符合

《大气污染防治行动计划》(简称《大气十条》)

第一条加大综合治理力度，减少多污染物排放中推进挥发性有机物污染治理要求：限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。

项目储罐区、加油枪等均设置油气回收装置
符合

《中华人民共和国大气污染防治法》（主席 令第31号）

储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。

符合

《云南省大气污染防治行动实施方案》

第（七）条加强工业企业大气污染治理—推进挥发性有机物污染治理中有规定：制定加油站、储油库、油罐车油气回收治理计划，2017年底前完成治理工作。

符合

《土壤污染防治行动计划》（简称“土十条”）

对加油站没有具体的要求条款。

——

——

（7）与《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订版）》（GB50156-2012）的主要要求相符性分析。

表7-13  与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

主要要求相符性分析一览表

序号

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）
项目建设情况

符合性

1

加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。
项目选址、距离符合相关要求，交通便利

符合

2

车辆入口和出口应分开设置。
加油站入口、出口已分开设置。

符合

3

加油加气作业区与辅助服务区之间应有界线标识。
加油站作业区与辅助服务区之间设置界限标识

符合

4

加油加气作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。
加油作业区内无“明火地点”或“散发火花地点”
符合

5

加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。
项目设置专门的储油区，汽油罐和柴油罐设置为地埋式
符合

6

汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。
项目储油罐均设置为卧式油罐
符合

7

加油机不得设在室内。
加油机设置于加油棚内，不设置于室内
符合

8

加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。
加油枪采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量小于50L/min
符合

9

每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。
每个油罐设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口有明显的标识。同时，项目加油枪和储油罐均设置油气回收装置
符合

10

加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。

项目区内工艺管道为埋地敷设

符合

11

不宜在同一加油车位上同时设置汽油、柴油两种加油功能。
未在同一加油车位上同时设置汽油、柴油两种加油功能
符合

（9）小结

本加油站与“四条红线”相符；项目符合 “气十条”、《中华人民共和国大气污染防治法》和《云南省大气污染防治行动实施方案》中相关要求、符合“水十条”中的相关要求。

5、项目选址合理性分析

（1）与周边环境相容性分析

项目区域周边用地的现状：项目区南侧为轿子雪山旅游专线，公路距离加油机30m，距离储罐区30m；东侧有阳关山村，距离加油机60m，距离储罐区60m；西侧有和平庄村，距离加油机275m，距离储罐区275m；西南侧为李兴村，距离加油机560m，距离储油罐560m；西北侧为熊家村，距离加油机600m，距离储油罐600m；东北侧为款庄镇，距离加油机980m，距离储油罐980m。本项目为加油站项目，项目与周边道路、村庄等互不影响，因此，项目与周边环境是相容的。

（2）与周边建筑物 安全符合性分析

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 修订）和建设方提供的资料，项目油罐、加油机和通气管管口与构筑物的安全距离规定对比，见表 7-14、7-15。

表7-14 汽油 油罐、加油机和通气管管口与站外构筑物的距离与标准对照表  单位m

加油站外的建构筑物等项目

油罐加油机与站外建、构筑物的防火距离（m）
各建筑物距加油站距离

是否满足安全距离

地埋油罐

加油机

重要公众建筑物

35

35

无

满足

民用建筑物保护类别

一类

14

一类

11

无

满足

二类

11

二类

8.5

无

三类

8.5

三类

7

无

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

15.5

12.5

无

满足

城市道路主干道、快速路

5.5

5

加油机距离30m，储罐区30m

满足

铁路

15.5

15.5

无

满足

表7-15柴油油罐、加油机和通气管管口与站外构筑物的距离与标准对照表( 单位:m)

加油站外的建构筑物等项目

油罐加油机与站外建、构筑物的防火距离（m）
本项目各建筑物距加油站距离

是否满足安全距离

地埋油罐

加油机

重要公众建筑物

25

25

无

满足

明火地点或散发火花地点

10

10

无

满足

民用建筑物保护类别

一类

6

一类

6

无

满足

二类

6

二类

6

无

三类

6

三类

6

无

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

9

9

9m范围内无

满足

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

9

9

9m范围内无
满足

城市道路主干道、快速路

3

3

加油机距离45m，储罐区距离45m

满足

架空通信线

5

5

无

满足

铁路

15

15

无

满足

根据表7-14、7-15得知，站区与周边构筑物的安全距离能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014修订）的相关要求；要求今后在安全距离内不得新建学校、居民住宅等环境敏感点，与本项目站内设置保持足够的安全距离。

综上，项目周边50m范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域；无学校、医院、影剧院、体育馆等公共设施；无供水水源、水厂及水源保护区；无车站、码头、机场以及铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；无基本农田保护区、畜牧区、渔业水域；无种畜、水产苗种生产基地；无湖泊、风景名胜区和自然保护区；无军事禁区、军事管理区；无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。站区与周边的构筑物的安全距离能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014修订）的相关要求，要求今后在安全距离内不得新建学校、居民住宅等环境敏感点，与本项目站内设置保持足够的安全距离，项目与周边已有项目互不影响，与周边环境相容，无环境制约因素，故从安全角度分析，项目选址合理。

6、平面布局合理性分析

根据项目的设计情况，项目东面为轿子雪山旅游专线，北面为款庄服务区，本加油站呈南—北走向布置，加油棚位于项目区中偏东部，由西向东依次布置：服务区中水池、加气站预留用地、综合楼、加油罩棚（加油棚下设置加油岛，地下设置灌区）、以及外围截排水沟和地埋式油水分离池、外围除建2.2m高实体围墙和截排水沟。根据建设方提供的资料，加油站站内设施之间的防火距离见表7-15。

表7-15   站内设施之间的防火距离与标准对比表（单位：m）

设施名

称

埋地汽

油罐

埋地式

柴油罐

汽油通

气管管口

柴油通气管管口

油品卸车点

加油机

站房

站区

围墙  

备注

埋地式

汽油罐

0.5

0.5

—

—

—

—

4

3

标准值

0.5

0.5

—

—

—

—
29

45

实测值

埋地式

柴油罐

0.5

0.5

—

—

—

—

3

2

标准值

0.5

0.5

—

—

—

—

29

45

实测值

汽油通气管管口

—

—

×

—

3

—

4

3

标准值

—

—

—

—

4

—

4.5

4

实测值

柴油通气管管口

—

—

—

×

2

—

3.5

2

标准值

—

—

—

×

4

—

4

4

实测值

油品卸

车点

—

—

3

2

×

—

5

—

标准值

—

—

3

2

×

—

43

—

实测值

加油机

—

—

—

—

—

×

5

—

标准值

—

—

—

—

—

×

29

—

实测值

综合楼

4

3

4

3.5

5

5

×

—

标准值

29

29

35

35

43

29

×

—

实测值

自用有燃气（油）设

备的房间

8

6

8

6

8

8

—

—

标准值

无

无

无

无

无

无

×

—

实测值

站区围墙

3

2

3

2

—

—

—

—

标准值

45

45

5

5

—

—

—

—

实测值

由上表可知，加油站站内各设施间的距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 修订）中 5.0.13 条有关要求。另外，项目设置宽阔的行车道，能满足加油加气车辆的通行。项目还设置有便利店、卫生间等服务设施，能更好的为加油人员服务。综上所述，本项目的平面布置是合理的。




八、污染防治措施及有效性评估

	内容

类型
	
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工扬尘
	TSP
	设置围墙、洒水等措施
	对环境影响小

	
	
	施工期废气、尾气
	烯烃类、CO和NOx等
	维护施工机械的正常运行
	对环境影响小

	
	运营期
	罐区、油罐车、卸油、加油岛
	非甲烷总烃
	安装油气回收装置、加强管理，减少跑、冒、滴、漏、
	厂界无组织非甲烷总烃满足GB16297-1996《大气污染排放综合排放标准》表2标准，环境影响较小

	
	
	汽车、发电机
	CO、NOX、发电机废气
	空气稀释
	排放量少，对环境影响小。

	
	
	厨房
	油烟
	经抽油烟机，通过烟气管道排入大气环境，大气自由扩散。
	满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》油烟浓度限值，对环境影响小

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	经过污水收集沉淀池处理后，用于场地洒水降尘
	对环境影响小

	
	
	生活污水
	SS
	
	

	
	运营期
	生活废水和冲厕废水
	CODCr

SS

氨氮

总磷

动植物油
	经化粪池、污水处理设备处理后全部回用于项目区绿化
	处理达标后全部回用于绿化，无废水外排

	固

体

废

物
	施工期
	施工场地
	土石方
	用于回填
	处置率100%

	
	
	
	建筑垃圾
	通过分类集中堆存、回收利用，不能利用的及时收集并统一清运
	

	
	
	
	生活垃圾
	统一收集，按环卫部门要求处理
	

	
	运营期
	加油机、卸油区
	清理跑、冒、滴、漏油品的含油废砂
	加强管理，减少跑、冒、滴、漏；委托有资质单位清运处置
	尽量减少油品的跑、冒、滴、漏、含油废砂严格按照危废处理处置的相关要求规范化

	
	
	油罐、油水分离池
	油罐、油水分离池产生的油渣
	委托有资质单位清运处置
	严格按照危废处理处置的相关要求规范化

	
	
	办公、生活
	职工办公住宿垃圾
	集中收集，委托环卫部门定期清运。
	处置率100%

	
	
	化粪池污泥
	化粪池污泥
	化粪池污泥委托环卫部门定期清运
	

	噪声
	施工期
	施工场地
	机械噪声
	加强项目的施工管理，严禁夜间施工；合理布局施工机械，噪声大的机械尽量布置在远离关心点的地方；施工运输车辆限速、禁鸣，较小运输车辆产生的噪声
	GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	加油机、进出汽车
	噪声
	加强管理，汽车禁止鸣笛，加油机通过距离衰减削减噪声
	西南厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准；其余厂界满足2类标准；关心点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准中的昼、夜标准值

	异

味
	运营期
	加强管理，有效减少油品的跑、冒、滴、漏，从而减少油气的产生及排放量，减少油气的异味

	生态保护措施及预期效果

项目四周采取草坪绿化，根据项目场地特点，起到绿化、美化环境的作用，同时对周围空气的净化亦有一定辅助作用。
同时，如发生突发的泄漏事故，项目应立即采取有效的工程措施，制止泄漏并及时清理受污染的土壤，减小油品渗透及扩散范围，同时禁止将泄露油品排入地表水体，减小对生态环境的不良影响。




九、结论与建议

	一、结论
1、产业政策
本项目属于成品油零售行业，按2013年2月16日中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令公布的《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的的决定》（修正），本项目不被列入淘汰类或限制类项，因此该项目建设符合国家产业政策。
2、选址合理性
项目位于富民县款庄镇轿子雪山旅游专线旁，交通便利，来往车辆多。对加油站具有一定的需求；本项目布局方式合理，对交通无影响；加油站有关设施与站外建、构筑物之间的距离满足安全防护距离的要求，根据大气环境影响评价部分，本项目排放的非甲烷总烃排放量较小，在采取相关的环境保护措施后，对周围环境影响小。
结合选址合理性分析章节及本报告表“环境风险评价”相关内容及经济效益与社会需求后，本环评认为加油站在采取相关安全防范措施，严格按照操作规程作业的基础上，该加油站选址合理。

3、项目区域环境现状

项目位于富民县款庄镇轿子雪山旅游专线旁。项目所在地区人类开发活动一般，评价范围内无国家级和省级濒危动、植物，自然生态环境一般。

项目所在地环境空气质量现状可以满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准；东村河水质现状为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；项目所在区域周边无高强度噪声污染型企业分布，声环境影响主要来自于道路的交通噪声，声环境质量现状较好，可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求。

4环境影响分析结论

4.1施工期环境影响
施工期的环境影响主要是施工作业过程中的机械噪声和施工时产生的扬尘、建筑垃圾对环境的影响。随着项目施工结束，影响随即消失，因此在施工期需采取施工期环境影响分析中提出的措施，有效控制扬尘和噪声污染。项目通过合理安排施工时间、合理布局施工场地、采取有效措施降低各施工设备声级；对施工地每天定期洒水，对场地内运输通道及时清扫、冲洗、运输车辆进入施工场地应低速行驶，避免扬尘污染。通过采取上述污染防治措施后，可有效控制施工期扬尘和噪声污染，对周围环境影响较小。
4.2运营期
大气环境影响：

本项目营运期产生的废气主要为油罐车卸油灌注过程、加油作业产生的非甲烷总烃，通过采取安装在卸油装置和汽油罐呼吸阀处安装油气回收装置（1套）和加油油气集中回收系统(1套)处理后，油气经两级回收处理后，回收效率达95%以上。营运期油罐呼吸及跑、冒、滴、漏产生的非甲烷总烃，主要采取卧式双层埋罐、保证各接口处的密封性、使用具有自封性的加油机等措施。

经采取以上措施后，经预测，本项目周界外非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)表2中的非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。

水环境影响：

加油区及卸油区采用干法清洁，无清洁废水外排，项目废水主要为职工生活废水和冲厕废水。项目区生活废水经化粪池和污水处理设施处理达标后回用于项目区绿化，不外排。项目建设罩棚遮盖加油区，避免雨水对加油区的冲刷，雨水中石油类的含量很低。建议设置5m3油水分离池对初期雨水进行隔油处理，处理后的雨水排入雨水管道。因此，本次环评认为项目产生的废水对项目周边的水环境影响很小。

地下水环境影响：项目对地下水的影响主要是主要是通过储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水环境有影响，项目在建设施工过程中采用双层储油罐，并严格做好防渗作业，运营中只要加强管理，项目在采取合理应急措施后地下水环境的影响较小。

声环境影响：

运营期产生的噪声主要来源于加油机等工艺设备和加油车辆。其特点是突发性和间歇性。经过距离衰减后对关心点的影响小。
固体环境影响：
一般生活固废由环卫部门收集清运处理；

储油罐委托有资质的单位进行清洗。资质单位专业清洗队伍用锯末稀释后，用纯棉棉纱对油罐进行擦洗，把油罐残渣和含油棉纱收集到铁质容器中带走，按照国家和行业相关规定进行处理处置。

清理跑、冒、滴、漏的油品的含油废砂应存储于单独暂存间，暂存间应满足三防要求，危险废物贮存须遵守《危险废物贮存污染控制标准》的要求。
环境风险分析：

本项目为二级加油站，环境风险评价为二级。其环境风险本身具有不确定性，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，但发生的概率极小。加油站内油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物之间的距离满足安全防护距离的要求，本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。只要采取相关安全防范措施，加强工作人员业务培训，严格按照操作规程作业的基础上，本工程环境风险影响较小。
5、总结论
综上所述，项目符合国家产业政策、选址合理，项目的建设不会改变当地的环境功能；项目废水经处理后全部回收利用，不外排，不会周边水环境质量造成影响。项目产生的废气、固废、噪声经采取各项污染治理措施后，污染物达标排放，对外环境影响较小；本工程无大的环境制约因素。因此，只要建设单位认真落实各项环境保护措施，严格执行“三同时”制度，本工程建设从环保角度看是可行的。
二、环境对策措施
表9-1对策措施一览表

污染源
污染形式

环保措施
大气环境
非甲烷总烃

安装卸油油气回收系统及加油油气回收系统，并规范操作，排气口油气排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的标准：油气（非甲烷总烃）≤25g/m3。厂界外油气排放浓度满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点≤4.0 mg/m3
厨房油烟

项目厨房设置一台处理效率为75%，风量为3000m3/h烟净化器，项目加油站餐厅厨房油烟经油烟净化器机脱油净化后，经油烟机排气筒排出
地表水环境
生活污水

项目设置5m3化粪池。厨房废水经过隔油池处理后和冲厕废水一起进入化粪池处理，再进入污水处理设备，污水处理工艺为“二级生化处理”，处理后的废水达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》中绿化用水标准后全部回用于项目内绿化浇灌，不外排。
雨水

设置5m3油水分离池对初期雨水进行隔油处理，处理后的雨水排入雨水管网。
固体废物
生活垃圾

设置两个垃圾桶统一收集生活垃圾后由当地环卫部门收集清运处理；
危废

储油罐委托有资质的单位进行清洗。资质单位专业清洗队伍用锯末稀释后，用纯棉棉纱对油罐进行擦洗，把油罐残渣和含油棉纱收集到铁质容器中带走，按照国家和行业相关规定进行处理处置。

设置危废暂存间，用于储存清理跑、冒、滴、漏的油品的含油废砂，暂存间应满足三防要求，危险废物贮存须遵守《危险废物贮存污染控制标准》的要求。
三、竣工验收
项目竣工验收一览表见表9-2

表9-2竣工验收一览表
序号
项目
验收装置
治理措施
治理效果
一
废气
1
油气
油气回收装置
卸油口安装油气回收装置并使用油气回收装置。
达GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》(表2)二级标准要求。
二
废水
1
废水
隔油池
容积为0.5m3
废水经生活污水水处理站处理后全部回用于绿化，无废水外排。

2
化粪池
容积为5m3
3
截排水沟

雨污分流
处理后的雨水排入雨水管网
4
油水分离池

5m3
三
固体废物
1

一般生活固废
化粪池污泥委托环卫部门定期清运，污水处理站污泥定期清理后委托环卫部门清运。
处置率100%
化粪池污泥
2

油罐清理沉渣及油水分离池废油
委托有资的质单位进行清运处置，按照国家和行业相关规定进行处理处置。

3

处理跑、冒、滴、漏的油品的沙子
危废暂存间
设于存储区，约2m2，满足“三防要求”，严格按照危险废物的相关规定规范处置处理跑、冒、滴、漏的油品的沙子委托有资质单位处理按照国家和行业相关规定进行处理处置。
四
环境风险事故应急设施
1
消防
消防设施
项目存储区消防沙箱，容积3m3。35kg推车式干粉灭火器MFT35型，项目油罐区有3支35kg干粉灭火器。项目区有9支5kg手提式干粉灭火器，5把消防铲。项目区共有5块灭火毯。
满足消防设置要求
2
防渗
油罐防渗
项目埋地油罐底部周边设立防渗罐池、采用双层油罐，防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，防渗罐池的内表面设置防渗层。防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填。防渗罐池的上部采取混凝土浇灌密封，可有效防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内。
满足防渗要求
四、运营期环境监测
项目运营期环境监测是项目建成后的环境监测，为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据。主要为废水监测。具体监测计划见表9-3。
表9-3项目营运期环境监测计划表
监测时段

监测项目

点位/断面

监测参数

监测频率

监测方法

运营期

废气

厂界（无组织排放源）

非甲烷总烃

每年一次，每次7天

按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）方法进行

噪声

厂界、周边保护目标

等效A声级LeqA

每年一次，每次2天

按《声环境质量标准》

（GB3096-2008）监测方法进行

废水

化粪池出水口

水量、CODCr、BOD5、氨氮、石油类等

每年一次，每次3天

按《水和废水监测分析方法》进行

地下水监测井

PH、高锰酸盐指数、浑浊度、石油类，井深

每年2次，

2次/天

五、建议

1、对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置；

2、制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人；

3、建立健全环保机构，分工负责，加强监督，完善环境管理；

4、本项目竣工必须报环境保护行政主管部门对项目的环境保护设施进行竣工验收，合格后方可投入使用。

	预审意见：

经办人：

公章

年月日
当地环境保护行政主管部门审查意见：

经办人：

公章

年月日

审批意见：

经办人：

公章

年月日
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图5-7   项目水量平衡图
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其中0.16为服务区污水处理后的中水


注：（）代表雨天用水



_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
油品运输


卸油


存储（油罐）


加油机加油


噪声


油气


油气


油渣


噪声


油气


卸油油气回收


卸油油气回收


图例：


工艺流程


主要产污


油气回收



