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	昆明玉象食品有限公司
	
	云南族源生物科技有限公司
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	生产车间走廊
	
	外包车间
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	灌装间
	
	配料间
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	配料罐
	
	纯水间、空压机房
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	污水处理站
	
	化粪池管道
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	东南面大学生创业园
	
	东南面运方生物制品有限公司


《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资格的单位编制。
1、项目名称 — 指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作为一个汉字）。
2、建设地点 — 指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别 — 按国标填写。
4、总投资 — 指项目投资总额。
5、主要环境保护目标 — 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议 — 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7、预审意见 — 由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见 — 由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况
	项目名称
	糖果压片生产项目

	建设单位
	云南族源生物科技有限公司

	法人代表
	达强
	联系人
	达强

	通讯地址
	富民工业园区东元生态食品加工园

	联系电话
	18608714003
	传真
	/
	邮政编码
	650400

	建设地点
	富民工业园区东元生态食品加工园东元路3号

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	审批文号
	富发改企业备案[2018]0043号

	建设性质
	新建√ 改扩建□ 技改□
	行业类别

及代码
	糖果、巧克力制造（C1421）

	占地面积
(平方米)
	1666.675
	绿化面积
(平方米)
	0

	总投资
(万元)
	500
	其中：环保投资(万元)
	2.7
	环保投资占总投资比例
	0.54％

	评价经费
(万元)
	
	预期投产日期
	2018年12月


15

	
	东元村
	西北面
	150m

	砖混结构

	—

	大营小河
	南面
	210m

	—

	—


	螳螂川
	西面
	5271m

	—

	—
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图1-1  项目与周围环境关系图
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况。

本项目租用现已建成的昆明玉象食品有限公司二栋厂房第三层楼房。昆明玉象食品有限公司位于东元生态食品加工园内，昆明玉象食品有限公司于2013年8月由昆明天杲环境咨询有限公司编制《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目环境影响报告表》，并于2013年10月29日取得了富民县环保局的批复文件（富环发[2013]190号），昆明玉象食品有限公司已建成套的雨污分流的排水体制，有完善的污水收集及处理系统。1、2、3栋厂房的1-3层楼房外墙已建外接废水收集管网，统一收集废水进入已建的化粪池内预处理后集中进入污水处理站处理，设计水处理量30m3/d，采用MBR处理工艺，外排废水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级A标标准。经业主核实提供，目前污水处理站运行正常，污水处理量为13.53m3/d，有较大余量。以上环保设施于2016年已通过竣工环境保护验收，取得富民县环境保护局文件：（富环保复[2016]65号）关于对《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目竣工环境保护验收申请》的批复。

昆明玉象食品有限公司现已建成三栋标准化厂房，其中2栋厂房分有3三层楼房。2栋厂房第一层楼房租赁给富民星辰食品厂用，2栋厂房第二层楼房租赁给昆明雅福食品厂用，2栋厂房第三层楼房租赁给云南族源生物科技有限公司（糖果生产项目）用；1栋厂房和3栋厂房分别租赁给昆明荣之健生物科技有限公司和云南品世食品厂使用。同时昆明玉象食品有限公司已建设完成污水处理设施，处理规模为30m3/d，相关的排水管道已建成，同时配套建设化粪池，厂内统一使用。

因此本次环评要求为了确保项目产生的废水能顺利进入昆明玉象食品有限公司污水处理站进行处理，建设单位已经同昆明玉象食品有限公司共同协商本项目污水处理的相关事宜，加强污水处理站的日常维护，以保证其正常运行，且建设规范排污口，1、2、3栋厂房的1-3层楼房外墙已建外接废水收集管网，确保项目运行时产生的废水能够进入昆明玉象食品有限公司污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级A标标准后，排入东元生态食品加工园区污水管网，排入大营小河，最终汇入螳螂川。
昆明玉象食品厂内已入驻四家企业，详细情况见表1-10.主要为食品加工行业，污染物以生产废水为主，少量的加工废气产生。经业主提供，厂内生产废水排放量峰值为13.53m3/d。废水中污染物因子主要为CODCr、SS、动植物油。经化粪池预处理后进入昆明玉象食品有限公司污水处理站集中处理后达标排入东元生态食品加工园区污水管网，排入大营小河，最终汇入螳螂川。

表1-10    玉象食品有限公司入驻企业情况一览表
序号

企业名称

行业和主要产品

主要污染物

类型

1

云南荣之健生物科技有限公司（1栋）

化妆品生产

废水

3

富民星辰食品厂

（2栋1楼）

食品加工

沙琪玛

废水、废气
4

昆明雅福食品厂

（2栋2楼）

食品加工

面包、蛋糕

废水、废气

5

云南品世食品厂（3栋）

食品加工

废水




二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
富民县地处滇中，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市五区八县一市之一，县城距昆明23千米。富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东临寻甸、嵩明两县，南接五华、西山两区，西与禄丰、武定两县接壤，北和禄劝县山水相连。东西宽44.2公里，南北长51.6公里，总面积993平方千米。自古为川藏、滇北入滇中重镇昆明之要津，素有“滇北锁匙”之称。
项目位于富民县永定街道办事处东元村委会富民工业园区东元生态食品加工园，地理坐标为东经102°55'85.64"，北纬25°22'07.58"。项目地理位置情况见图2-1。
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图2-1  项目地理位置图
2、地形地貌及地质
富民县整体地势为南高北低，望海山脉由南向北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。富民坝子形态呈北宽南窄不规则四边形，四面环山，东有大营山，西有美女山，南有老守山、观音山，山山呼应，构成环状山体，风景优美。境内最高为老青山海拔2834m，最低是东村乡小沙坪渡口海拔1472m，高差1362m，平均海拔1700m。边缘环山向内地两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地与山岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。 

富民县位于罗茨~易门断裂与昆明西山断裂之间，为一相对稳定区，其段构造主要受栗子园断层、麦龙箐断层、大营小河隐伏断层和仓前断层影响。项目区地震烈度为Ⅶ度区。本次项目建设用地为构造侵蚀冲洪积地貌，河床宽浅，断面呈U型，河漫滩及河心滩发育，侵蚀强。河床地基以第四系冲洪积的粉细砂、粉土、含砾粉质粘土、沙砾石为主，局部含污泥，并有零星的玄武岩、灰岩出露。
3、气候气象
富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温是15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8毫巴，相对温度72%。年均雨日136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨总量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。
4、河流水系
富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营小河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。
项目所在区域为螳螂川水系的汇水范围，螳螂川是滇池唯一出水河流，流经西山区海口、安宁市、富民县，禄劝县汇入金沙江，也是滇池出水口的纳污河流。螳螂川沿岸分布有村庄和农田，主要污染源为生活污水及部分居民倾倒的生活垃圾。螳螂川为劣Ⅴ类水体，目前河水主要用途为农田灌溉及一般景观要求。螳螂川富民县境内全场63.4公里，均宽65米，年入境水量86320万立方米，年均秒流量为27.73立方米，最大秒流量500立方米。
项目最近水体为项目南侧的大营小河，为螳螂川支流，大营小河源于西山区沙朗湖，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，径流面积为362km2，其支流新桥河长约6km，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营小河。大营小河在县境内长度12.2km，年入境水量6250*104m3，落差41m。年平均流量1.98m3/s。项目所在水系图见附图2。
5、土壤植被
富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。
全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和永定街道办事处、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒山区。
富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗栎属和石栎属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。
项目所在地为富民工业园区东元生态食品加工园，受人为活动影响，项目区内天然植被较少，只有自然生长的杂草等，植被结构简单，生态环境单一，由于人为活动较为频繁，区域内无珍稀野生动植物。

6、生物多样性
项目所在地为富民工业园区东元生态食品加工园，原始植被遭受破坏，现存植被为次生林与人工林，区域内无天然植被，地表植被均为人工绿化，植被种类为常见绿化树种及草坪，生态结构单一，生物多样性较差，生态自身调控能力弱，主要受人为控制。
7、名胜古迹和历史文物
项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等，未发现国家珍稀濒危保护动植物。

	8、富民工业园区东元生态食品加工园的环保手续
富民工业园区管理委员会已于2015年12月委托云南大学编制的《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》,并于2016年1月1日取得了云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函[2016]10号）。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），富民县工业园区共包括六个产业组团，分别为：白石岩-哨箐组团、大白坡组团、赤鹫组团、大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团。富民工业园区入园要求如下：

①禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园。

②禁止不符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》中规划产业的项目入园。

③严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业。

④项目入园时(特别是钛化工企业)，应充分考虑是否满足环境卫生防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响。

⑤靠近县城、集镇的区域(白石岩-大白坡片区南部、大营-茨塘片区西部)，不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染物型企业。

⑥大营-茨塘片区内的茨塘工业片区，由于水资源不足，不宜引进高耗水企业。

本项目所在的东元生态食品加工园位于大营-茨塘组团内，符合入园要求。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），大营-茨塘组团的规划定位为:积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。对于现状水泥厂适度保留，不再进行规模的扩大，在未来有条件的情况下考虑搬迁。

东元生态食品加工园距昆明主城区16km，交通区位优势突出；于2010年3月份启动开发、2011年6月完成“五通一平”建设，建成区面积539亩。

东元生态食品加工园开发建设具有五个特点：一是开发时间短，14个月完成“五通一平”建设，是富民开发建设速度最快的产业园区；二是项目落地快，该产业园在实施“五通一平”建设阶段，80%的工业用地已安排产业项目入驻；三是产业结构优，食品、药品和医疗器械生产项目占入驻项目的比重达80%以上；四是基础设施全，排水、电力、道路、绿化设施和标准厂房同步建设，一次性到位；五是融资渠道活，按照市场化建设要求，采取BT方式融资建设标准厂房和配套基础设施。

东元食品加工园规划控制范围为：北至机械厂，东临长梨园村及山体沿线地段，南至东散公路与昆禄公路交汇处向北约70米处，西抵东元村及东元小学以下沿线山体地段，规划总用地面积35.96公顷。该园区内已入驻的企业有云南仟龙贸易有限公司、昆明康业医疗器械有限公司、昆明东方塑料包装有限公司、昆明市向阳食品有限责任公司向阳糕点厂、昆明远方制品有限公司、昆明快乐王子食品有限公司、昆明周记众佳食品有限公司、昆明市香香食品制造有限公司、昆明云然工贸有限公司、富民明华酒业有限公司、昆明玉象食品有限公司、周记面点、富民县仟润食品厂、富民县星辰食品厂、富民金泉米线厂、云南美源食品加工有限公司、云南实善农业科技有限公司、云南星桥食品有限公司、昆明峰策食品制造有限公司、富民县梓源贸易有限责任公司螳螂川酒厂、富民县德力储运有限公司、云南盛泽医药物流有限公司、富民县正业食品包装彩印有限公司、昆明德顺佳调味食品制造有限公司及昆明建新园食品加工有限公司等。

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），规划工业园区排水体制采用雨、污水分流制体系，各片区雨水就近直接排入附近水体或农田周边的排水沟渠。大营-茨塘片区近期污水量为0.79万m³/d，中远期污水量为1.27万m³/d，片区新建大营污水处理厂，规模为1.5万m³/d，占地面积2.5ha，并预留远期用地，该污水处理厂主要负责收集大营组团内生活污水和食品加工园区废水，将污水处理达标后排入大营小河，最终汇入螳螂川。

根据调查，富民工业园区东元生态食品加工园内已配套建设了雨水和污水管网，但目前大营组团的污水处理厂尚未建设，东元食品加工园内也没有统一建设的工业污水处理厂。目前已入驻东元食品加工园内的工业企业产生的废水均通过自建的污水处理站处理达标后通过园区内的污水管网外排进入大营小河，最终汇入螳螂川。

    昆明玉象食品有限公司位于富民工业园区东元生态食品加工园内，昆明玉象食品有限公司于2013年8月由昆明天杲环境咨询有限公司编制《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目环境影响报告表》，并于2013年10月29日取得了富民县环保局的批复文件（富环发[2013]190号），昆明玉象食品有限公司已建成套的雨污分流的排水体制，有完善的污水收集及处理系统。1、2、3栋厂房的1-3楼外墙已建外接废水收集管网，统一收集废水进入化粪池预处理后集中进入污水处理站处理，设计水处理量30m3/d，采用MBR处理工艺，外排废水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级A标标准。经业主核实提供，目前污水处理站运行正常，污水处理量为13.53m3/d，有较大余量的处理能力。以上环保设施于2016年已通过竣工环境保护验收，取得富民县环境保护局文件：（富环保复[2016]65号）关于对《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目竣工环境保护验收申请》的批复。




三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)：
1、环境空气质量现状
根据2017年昆明市环境质量公报，富民县环境空气数据为：二氧化硫的平均浓度为0.037 mg/m3，二氧化氮的评价浓度为0.038mg/m3，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度值为0.06mg/m3，三项指标全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目所在区域是东元村城乡结合范围，周边工厂企业少，大多是农民的农田，绿化面积范围大。根据现场勘查，项目所在区域受大气方面的污染较少，大气环境质量方面良好。项目位于富民工业园区东元生态食品加工园内，环境空气质量功能区划分为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

2、水环境质量现状
本项目最近的地表水体为大营小河，距离项目区正南方210 m。大营小河为螳螂川支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水功能为工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，大营小河水质标准根据螳螂川水质标准执行。根据《2017年昆明市环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川富民大桥断面水质类别劣Ⅴ类，与2016年相比，水质类别无变化。

项目纳污河流大营小河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。由于大营小河流经区域主要是山区和少量的农村，受污染程度轻，从现场勘察来看，大营小河水质清澈透明。

3、声环境质量现状
项目所在区域为富民工业园区东元生态食品加工园，环境功能区划为2类区，周围主要噪声源为工业生产设备噪声、交通噪声等，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。根据现场调查，项目所在区域生产企业多为食品加工，生产均在标准厂房内进行，项目区域声环境质量情况较好。
4、生态环境现状
项目位于富民工业园区东元生态食品加工园，根据现场勘察，项目四周均为工业企业，所在区域植被较少，无珍稀物种，无需要特殊保护的动植物。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
本项目位于富民工业园区东元生态食品加工园，周边无自然保护区、风景名胜区及饮用水源地。本次评价以项目所在区域的环境质量以及周边的村庄、螳螂川、大营小河作为本次评价的环境保护目标。环境保护目标情况见表3-1。
表3-1   环境保护目标

序号
保护目标
人数
位置
保护因素
保护级别
1

东元村
95户，429人
西面150m

环境空气、声环境
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
2

张家村
105户，474人
北面200m

3

大营小河
—

南面210m

地表水环境
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准
4

螳螂川
—

西面5271m




四、评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	1、环境空气质量标准
项目位于富民县富民工业园区东元生态食品加工园，属于工业区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。标准值如表4-1。
表4-1    环境空气质量标准   单位：ug/m3
污染物名称
取值时间
二级标准浓度限值
二氧化硫
（SO2）
年平均
60

24小时平均
150

1小时平均
500

颗粒物
（粒径小于等于10um）
年平均
70

24小时平均
150

颗粒物
（粒径小于等于2.5um）
年平均
35

24小时平均
75

二氧化氮
（NO2）
年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
200

24小时平均
300

氮氧化物
（NOx）
年平均
50

24小时平均
100

1小时平均
250

2、地表水环境质量
项目周围主要地表水体为螳螂川和大营小河，螳螂川位于项目西侧5271m处，大营小河位于项目南侧210m处。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水功能为工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。大营小河属于螳螂川的一级支流，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准执行。具体见表4-2。
表4-2   地表水环境质量标准    单位：mg/L  

序号
项目
Ⅳ类
1
pH（无量纲）
6~9

2
DO（mg/L）
≥3
3
COD（mg/L）
≤30
4
BOD5（mg/L）
≤6
5
氨氮（NH3-N）
≤1.5
6
TP（mg/L）
≤0.3
7
石油类（mg/L）
≤0.5
8

粪大肠菌群（个/L）
≤20000

3、声环境质量标准
项目位于富民县富民工业园区东元生态食品加工园，声环境功能为2类区标准，项目区域、周围的居民点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准  单位：dB(A)

类别

使用区域

等效声级Leq

昼间

夜间

2类区

本项目区域、周围的居民点
60

50



	污
染
物
排
放
标
准
	1、大气污染物排放标准
①施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，标准值见表4-4。
表4-4   大气污染物综合排放标准

颗粒物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
1.0

②运营期厂界异味执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准无组织排放标准。标准值见表4-5。
表4-5    恶臭污染物厂界标准值
类别
无量纲
二级
20

2、噪声排放标
①施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表4-6。
表4-6  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：Leq：dB(A)

昼间
夜间
70

55

②运营期厂界、周边敏感目标昼夜间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表4-7。
表4-7  工业企业厂界噪声排放标准

声环境功能区类别
等效声级[dB(A)]

昼间
夜间
2

60

50

3、废水排放标准
项目生活污水和生产废水通过昆明玉象食品有限公司已建化粪池预处理后排入昆明玉象食品有限公司污水处理站处理后水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级A标标准，排入东元生态食品加工园区污水管网，排入大营小河，最终汇入螳螂川。具体标准值见表4-8。

表4-8   城镇污水处理厂污染物排放标准     单位mg/L

污染物名称

COD

SS

BOD5
动植物油

氨氮

总磷

一级A标准

50
10
10
1

5

0.5

工业园区污水处理厂建成后，项目生活污水和生产废水通过工业园区污水管网排入工业园区污水处理厂处理，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 A级标准。具体标准值见表4-9。
表4-9   污水排入城镇下水道水质标准  单位：mg/L（pH无量纲）
标准类别

pH

COD

SS

BOD5
动植物油

氨氮

总磷

表1A级标准标准值

6～9

≤500

≤400

≤300

≤100

≤45

≤8.0

4、固体废弃物排放标准
本项目建设和运行生产的一般固体废弃物执行（GB18599-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及环保部2013年第36号修改单。纯水制备时，其废弃离子柱执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修改单）中的相关规定。

	总
量
控
制
指
标
	据该建设项目排污状况以及环保行政主管部门对总量控制的要求，提出总量控制指标。

1、废水

废水量：140.4 t/a；

COD：0.06 t/a；

BOD5：0.0334152 t/a；
氨氮：0.00502848 t/a；

SS：0.009828 t/a；
2、固体废物处置率100%。

工业园区污水处理厂建成前，项目不单独设置排污口，废水总量纳入昆明玉象食品有限公司处理站进行考核；工业园区污水处理厂建成后，废水总量纳入工业园区污水处理厂进行考核。



五、工程分析
	一、生产工艺简述
项目通过采购辅料、主料（玛卡粉、松花粉、辣木籽粉）、果胶、AD钙，加工糖果压片、糖果凝胶产品。项目使用二套设备进行生产，根据不同产品，选择不同的设备组合进行生产。本项目各产品生产流程如下：
1、糖果压片生产工艺流程

项目通过采购淀粉、糊精为辅料，玛卡粉、松花粉、辣木籽粉为主料加工生产，项目生产流程如下：


图5-1  糖果压片生产工艺流程图
（1）原辅料称重

先开启除尘设施，检查压差指示小于零；根据工艺指令要求，用台秤、电子天平分别称取主料、辅料；称好的物料另器贮存放置，并挂上状态标志；复核人核对称量的物料，包括品名、批号、数量等。

（2）混合

用V型混料机将原辅料称量混合：这个过程是把主料和辅料混合均匀，口感一致、色泽均匀。三维高速混合机，混料速度快，每次3min。

（3）压片

先检查前室压差指示大于零，压片间压差指示大于零；按旋转式压片标准操作程序装上压片机冲模、冲头；手动盘动压片机，确认冲头、冲模装载合适；将检验合格后的颗粒加入压片机的料斗中，用手转动试车手轮，待物料充填完全后，调节操作台上四只手轮，调节每片重量，片重差异控制在335mg～345mg；片的硬度适中。调试的前两圈出的片作为废片废弃不要；调试好后，开启压片机；运行稳定后每15分钟内至少检查片量差异一次；检查时分别从内道及外道各取10片称重，每10片重量应在9.5g～10.5g之间。
（4）包装

领取经质量检验合格的片剂和内包装瓶，用摇摆式数片机进行内包装，并用电磁感应连续封口机封口，30粒/瓶。内包装好的产品计数通过缓冲设施传递至外包室。根据本品批包装指令领取待包装品和包装材料后进行外包装，进行外包车间贴标、打码。
（5）检测

将包装好的产品送入成品待检区，填写成品请验单，抽样进行检验，检验合格后领取产品合格证，封箱打包入库并办理入库手续。不合格的成品不出厂、不入库，并放入指定收集桶内，由环卫部门统一清运处置。
（6）入库

经检验的成品送入成品库内贮存。产品应按规格、品种、批次入库于垫板上堆放整齐，堆放应隔墙、离地10cm库内应保持清洁干燥，并粘贴产品标示单。

2、糖果凝胶生产工艺流程

项目通过采购明胶、甘油、果胶、AD钙液、色素、香精等为原辅料，加工生产，项目生产流程如下：

图5-2  糖果凝胶生产工艺流程图
（1）领料
由专人到原料库领取销售部下达的生产通知单；按单确定所需的原料及计算其数量，领后置于车间相应位置并摆放整齐。 注意：认真核对原材料品种及数量；拉条时，应检查拉车安全等情况，同时应特别小心原材料掉落造成浪费。 

（2）化胶
将明胶、甘油以及纯水等按比例配制混合，在化胶罐内融化、搅拌，充分混合后形成胶状物。 

（3）过滤
软胶囊设备过滤网为 300 目；过滤网丝常检查，使用后及时清洗。 注意：过滤网应干净完好；且滤渣放入指定收集桶内，由环卫部门统一清运处置。 
（4）加辅料
将果胶、AD钙液混合置于桌上，加入色素，香精等，制成夹心料。

（5）调和
加入辅料后反复翻转折叠均匀。 注意：辅料翻转均匀。 

（6）成型
将夹心料与胶状物混合在软胶囊设备内成型。

（7）筛选
将振动筛上下来的糖粒进行挑选，选出未成型的废糖，并放入指定收集桶内，由环卫部门统一清运处置。
（8）内包 
进入包装之前先用紫外线消毒灯进行消毒。枕式包装要求：电脑跟踪准确，纵封和横封温度达到密封效果的要求。 扭式包装要求：扭结对称，内纸必须校正中，两边扭结必须扭转两圈半，扭结部分无断裂。

（9）成品检验
将包装好的产品送入成品待检区，填写成品请验单，抽样进行检验，检验合格后领取产品合格证，封箱打包入库并办理入库手续。不合格的成品不出厂、不入库，并放入指定收集桶内，由环卫部门统一清运处置。
（10）外包
领取经质量检验合格的片剂和内包装瓶，用摇摆式数片机进行内包装，并用电磁感应连续封口机封口，60粒/瓶。内包装好的产品计数通过缓冲设施传递至外包室。根据本品批包装指令领取待包装品和包装材料后进行外包装，进行外包车间贴标、打码。
（11）入库
经检验的成品送入成品库内贮存。产品应按规格、品种、批次入库于垫板上堆放整齐，堆放应隔墙、离地10cm库内应保持清洁干燥，并粘贴产品标示单。
二、项目污染源情况
1、施工期污染源分析
项目租用昆明玉象食品有限公司标准厂房，不需新建厂房，不存在土方施工问题，施工期主要进行厂房车间分隔、车间装饰、设备安装及设备调配等工序。在施工各个工序中的主要污染为厂房的装修和设备的安装过程中产生的施工噪声、废气、固体废物以及施工人员生活污水等。施工期产污节点图详细见图5-3。
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图5-3    项目施工期产污节点图
（1）废水
项目施工期不设施工营地，施工期依托昆明玉象食品有限公司标准化厂房配套公厕，施工期仅对车间进行分隔、装修及设备安装。因此施工期废水主要来源于施工人员洗手等清洁废水，主要污染物为COD、SS，施工人员5人，施工时间为90天，用水量按10L/人天计，施工人员总用水量为4.5m3，产污率为80%，总污水量为3.6m3。施工期施工废水回用于项目内洒水抑尘，不外排。
（2）废气
本项目租用昆明玉象食品有限公司标准厂房，不需新建厂房，不存在土方施工问题，厂房墙壁均用瓷砖装饰，不使用油漆等产生有毒有害的涂料，无装修废气的产生。施工期废气主要是厂房装修过程中产生的施工期粉尘以及材料运输过程中的汽车尾气，均属无组织排放。施工期装修粉尘产生于墙面钻孔时，产污点分散，产生量少。装修粉尘多为车间内部沉降，装修完成清洁地面后即可消失；运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX。
（3）噪声
施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和运输的交通噪声、物料装卸碰撞噪声，施工阶段的主要噪声源及其声级值见表5-1。
表5-1    施工期噪声排污参数

施工阶段
设备名称
噪声强度[dB(A)]
装修、安装阶段
电钻
100~115
切割机
91~95

轻型载重车
75
敲打噪声
85

噪声污染属非持久性污染，在环境中不产生累计，随着施工活动的结束噪声影响消除。
（4）固体废物
施工期固体废物主要来源于装修垃圾和施工人员的生活垃圾。装修垃圾的主要成分是水泥、石灰、以及木质材料等。类比同类项目，产生的建筑垃圾按1kg/m2计算，本项目建筑面积为1100m2，产生量约为1.1t，装修垃圾交给有资质的单位进行处理。
施工期施工人员5人，施工时间为90天，垃圾产生量为0.5kg/人·天，施工期生活垃圾产生量约为225kg，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。
2、营运期污染源分析
根据项目生产工艺，项目生产过程中产生的废水为车间冲洗废水、清洗废水、员工生活污水，产生的废气主要为异味等，固体废弃物为废包装物、生活垃圾、不合格产品等，项目产污节点图见图5-4。
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图5-4  项目产污节点图

根据工艺流程和产污节点分析，污染物排放情况如下：
（1）废气   
项目生产车间空气洁净度为10万级净化区，项目生产过程会产生一定量的异味，主要在软胶囊设备内成型过程产生，异味主要为果胶芳香味，该气味不含有毒有害物质，气体大部分通过生产车间排气窗排放，少部分通过门缝和窗户排出，呈无组织排放，不会对令人厌恶的气味，产生的异味经空气稀释后，对周围环境影响较小。
（2）废水
营运期产生的废水主要为生产废水和员工生活污水。
①生产废水

根据业主经验及提供资料提供的资料，项目每天对生产设备外围用抹布进行擦拭，生产设备内部（除生产糖果凝胶的过滤滤网）不用水进行清洗，根据生产情况每半年用酒精进行清洗一次。设备外围（包括生产糖果凝胶的过滤滤网）清洗用水量为0.2m3/d，产污率按90%计算，污水产生量为0.18m3/d。废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮。通过类比调查及经验分析判别项目主要污染物浓度为COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS100mg/L、氨氮30mg/L。
②员工生活污水
项目有员工8人，员工办公用水参照《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2013），用水定额按40L/人·d，用水量为0.32m3/d（96m3/a），产污率按90%计算，则排水量为0.288m3/d（86.4m3/a）。通过类比调查及经验分析判别项目污染物主要浓度为COD400mg/L、BOD5300mg/L、SS100mg/L、氨氮35mg/L。
生产废水、生活污水一起排入昆明玉象食品有限公司已建化粪池预处理后排入昆明玉象食品有限公司污水处理站处理后水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级A标标准即：COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、BOD5≤10mg/L、动植物油≤1mg/L，氨氮≤5mg/L、总磷≤0.5mg/L。统一排入东元生态食品加工园区污水管网，排入大营小河，最终汇入螳螂川。
工业园区污水处理厂建成前，项目将充分依托昆明玉象食品有限公司的污水处理设施，项目产生的废水排入昆明玉象食品有限公司污水处理设施处理。工业园区污水处理厂建成后，项目污水通过入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 A级标准，即：COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、BOD5≤300mg/L、动植物油≤100mg/L，氨氮≤45.0mg/L、磷酸盐≤8.0mg/L。
项目用水及废水产生量情况见表5-2，项目水平衡图见图5-5。
表5-2   项目废水及污染物产排情况一览表

项目
数量
定额
用水量
排水量
生产废水

设备清洗废水

—

—

0.2m3/d

0.18m3/d

生活污水

员工办公废水

8人

40L/（人.天）
0.32m3/d
0.288m3/d

                0.032           
0.32                0.288            0.468    0.468
0.52                                                0.468 

0.20                  0.18            

0.02

              污水处理厂建成后                       污水处理厂建成后
图5-5    项目水量平衡图
项目加工工艺简单，工艺熟练，产生的废水量小。其中废水中污染物成分主要为COD、BOD5、SS，氨氮。根据查阅的技术参数及实际处理经验，化粪池对各项污染物的去除率分别为：COD15%、BOD59%、SS30%、NH3-N3%。类比同类项目及经验分析判别各类废水中污染物产生情况见表5-3、表5-4、表5-5。
表 5-3  项目生产废水产生及排放情况

污染源
废水量（m3/d）
污染物浓度（mg/L）
COD

BOD5
NH3-N

SS

生产废水
0.18

300
200
40
100

产生量（t/a）

54

0.0162

0.0108

0.00216

0.0054

化粪池处理效率%

—

15

9

3

30

排入污水处理站浓度
—

255
182
38.8

70

排入污水处理站量（t/a）
54

0.01377

0.009828

0.0020952

0.00378

表 5-4   项目生活污水产生及排放情况

污染源
废水量（m3/d）
污染物浓度（mg/L）
COD

BOD5
NH3-N

SS

生活污水
0.288

400

300

35

100

污染物产生量（t/a）
86.4

0.03456

0.02592

0.003024

0.00864

化粪池处理效率%

—
15

9

3

30

排入污水处理站浓度
—
340
273
33.95
70

排入污水处理站量（t/a）
86.4
0.029376

0.0235872

0.00293328

0.006048

表 5-5   项目废水污染物排放情况

污染源
废水量（m3/a）
污染物浓度（mg/L）
COD

BOD5
NH3-N

SS

混合
废水
排放浓度（mg/L）
—

307.31

238

35.82
70

排放量（t/a）
140.4

0.043146

0.0334152

0.00502848

0.009828

（3）固体废物
项目营运期产生的固体废物主要为原辅料包装物、生活垃圾、不合格产品等。
1）原物料包装物

项目营运过程中将产生少量的原辅料包装物，包装物的主要为塑料编织袋，产生量为0.5t/a，通过外售给废品收购站。

2）生活垃圾
项目有员工8人，生活垃圾产生量每人每天0.5kg，产生量为4kg/d（1.2t/a）；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。
3）不合格产品

项目生产过程中产生的不合格产品仅为外形和净含量达不到标准的产品，经检验不合格产品产生量按中物料的0.1%计算，项目年生产能力为15.6吨/a，则不合格产品产生量为0.156t/a，项目拟设置收集桶进行收集后，由环卫部门统一清运处置。

滤渣

糖果凝胶生产过程中，过滤时会产生少量滤渣，其主要成分为明胶、甘油、水等，滤渣产生量为0.1t/a，项目拟设置滤渣收集桶进行收集后，由环卫部门统一清运处置。

废过滤滤芯、废活性炭、废弃离子柱
实验室超纯水机制备纯水时，更换过滤滤芯会产生少量废过滤滤芯、废活性炭固废，更换离子柱会产生废弃离子柱危废，由于是厂家负责更换并回收，因此实验室超纯水机不产生固废。
（4）噪声
本项目产生噪声的设备运行过程中搅拌锅、空气压缩机、压片机、打包机、打码机等产生噪声，噪声声级在70-85dB(A)之间，通过采取低噪声设备、设备基础设置减振设施来控制噪声后，噪声可衰减15-20dB（A）。项目噪声源情况见表5-6。
表5-6    项目噪声源强分布情况    单位：dB(A)
声源

声源数量

测点距声源距离（m）
源强

运行方式

减噪措施

采取措施
后声级

搅拌锅
1台

1

80
连续

选用低噪声设备，车间隔声

60
空气压缩机
1台

1

85

连续

选用低噪声设备，车间隔声

65

压片机
1台

1

85
连续

选用低噪声设备，车间隔声

65

打包机
1台

1

75

连续

安装减震垫，设置隔声材料

55

打码机
1台

1

70

连续

选用低噪声设备，车间隔声

50




六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	产生量（t/a）
	浓度
	排放量
（t/a）

	大
气
污
染
物
	施工期
	生产车间
	装修粉尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	运输车辆
	汽车尾气
	—
	少量
	—
	少量

	
	运营期
	生产车间
	异味
	—
	少量
	—
	少量

	水
污
染
物
	施工期
	施工人员
	施工废水
	—
	3.6m3
	—
	回用于施工场地洒水降尘

	
	运营期
	混合废水
	废水
	—
	140.4
	—
	140.4

	
	
	
	COD
	361.54
	0.05076
	307.31
	0.043146

	
	
	
	BOD5
	261.54
	0.03672
	238
	0.0334152

	
	
	
	NH3-N
	36.92
	0.005184
	35.82
	0.00502848

	
	
	
	SS
	100
	0.01404
	70
	0.009828

	固体
废弃
物
	施工期
	生产车间
	装修垃圾
	—
	1.1t
	交给有资质的单位进行处理

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	—
	225kg
	集中收集后交由环卫部门处置

	
	运营期
	原辅料包装物
	废编织袋
	—
	0.5t/a
	外售给废品收购站

	
	
	办公生活
	生活垃圾
	—
	1.2t/a
	环卫部门统一清运处置

	
	
	生产过程
	不合格产品
	—
	0.156t/a
	环卫部门统一清运处置

	
	
	
	滤渣
	—
	0.1t/a
	环卫部门统一清运处置

	噪
声
	施工期
	设备噪声和运输车辆
	噪声
	75～115dB(A)
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值

	
	运营期
	设备噪声
	噪声
	70～85dB(A)
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目租用昆明玉象食品有限公司已建成的二栋厂房的第三层楼房，周围生态环境已改变，以人工景观为主，项目施工期主要为室内装修及设备调试，不涉及开挖土石方等破坏生态环境的活动，项目为食品加工类项目，对生态环境影响不明显。



七、环境影响分析
	一、施工期环境影响分析
1、水环境影响分析
项目施工期不设置施工营地，施工期依托昆明玉象食品有限公司生产厂房配套公厕，施工期废水主要来源于施工人员清洁废水，废水成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，且一般是瞬时排放，对周围水环境质量影响较少；施工期施工废水主要为SS，施工期施工废水量为3.6m3；施工废水通过管网排入昆明玉象食品有限公司污水处理站处理，不外排，对周围水环境质量的影响很小。
2、大气环境影响分析
本项目租用昆明玉象食品有限公司生产厂房，不需新建厂房，不存在土方施工问题，施工期产生的废气主要为施工粉尘和材料运输过程中的汽车尾气。施工粉尘排放点分散，排放时间具有间歇性的特点，产生量较少（浓度≤1mg/m3），多数在厂房内自然沉降，装修完成清洁地面后即可消失，同时加强厂房内洒水降尘措施，不会对周围大气环境质量产生较大影响。
施工机械和运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大，同时这部分影响随着施工期的结束而停止。

环评要求建设单位施工期间使用合格环保的装修材料，车间的地面要用防滑、坚固、不渗水、易清洁、耐腐蚀的材料，墙壁、天花板和门窗使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建。

3、声环境影响分析

（1）噪声源及源强
本项目施工期仅涉及到装修阶段施工现场产生的噪声。其产生的噪声主要来源于运输车辆及施工期敲打噪声和电锯、电钻施工机械等。施工过程是短暂的，施工结束后影响将随着消失。
（2）施工机械噪声衰减预测
噪声从声源传播到受声点，传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下：
LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；
LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；
Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv=20lg（r/ ro）
Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为20；
Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，
Aatm=α(r/ro)/100，查表取α为1.142；
Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。
（3）施工期噪声影响预测
限于施工计划和施工设备等资料不够详尽，现将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设有多台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。
①施工期单台机械设备噪声贡献值
采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：
Lr=Lr0-△L

△L=20lg(r/r0)

式中：ΔL—距离增加产生的衰减值，dB（A）；
Lr—距声源r处的A声压级，dB(A)；
Lr0—距声源r0处的A声压级，dB(A)；
r一预测点与声源的距离，m；
R0—监测设备噪声时的距离，m。
得出噪声衰减的结果见表7-1。
表7-1   各种施工机械在不同距离处的噪声预测值  dB(A)

机械名称
噪声预测值
5m

10m

50m

100m

180m

200m

电钻
101.0

75
61.0

55

49.9

48.9

切割机
81.0

55.0

41.0

35

29.9

28.9

轻型载重车
61.0

35.0

21.0

15.0

—

—

敲打噪声
71.0

45.0

31.0

25.0

19.9

18.9

②施工期多台机械设备同时运转噪声预测值，具体预测值见表7-2。 
表7-2  多台机械设备同时运转的噪声预测值   单位：dB（A）

距离（m）
5m

10m

50m

100m

180m

200m

噪声预测值
101.1

75.1

61.1

55.1

49.9

48.9

③预测结果分析  

从表7-1和表7-2的预测结果可知，多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源约180m才能达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。项目100m外噪声预测值为55.1dB（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区昼间标准，达不到夜间标准。故在场地外围约100m范围内的人员将受到不同程度的影响，本项目夜间不进行施工作业，鉴于施工机械在施工现场内一定区域内移动，预测值是以施工机械工作位置为项目厂界和施工机械同时运行计算，而实际运行中施工机械不会全部放置于项目厂界，实际运行过程中，由于植物屏障、空气吸收，墙体的阻隔等衰减可使噪声值衰减 15-20dB(A)，实际影响值会小于预测值。本项目南侧紧邻昆明峰硕食品有限公司，为生产厂房。项目周围100m范围内均为生产企业，噪声经距离衰减及房屋阻隔后其影响较小，噪声经距离衰减及房屋阻隔后对周围保护目标影响较小。
为减缓噪声对周边声环境保护目标的影响，建设单位应采取以下措施：
a、板材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割；
b、施工人员在施工作业时合理安排施工方案，尽量减少噪音；
c、建筑物资轻拿轻放，并做好施工中的计划调控；
d、加强施工管理，合理安排作业时间。
采取上述措施后，可最大限度的降低施工期噪声对附近声环境保护目标的影响。施工期噪声具有随机性和无规律性的特点，但施工期不长，产生的噪声是短期的，项目建成后其影响就此结束。
4、固体废物影响分析
施工期固体废物主要来源于装修垃圾和施工人员的生活垃圾。装修垃圾的主要成分是水泥、石灰、以及木质材料等，其产生量为1.1t，装修垃圾交给有资质的单位进行处理。施工人员的生活垃圾产生量约为225kg，集中堆放后，定期交由当地环卫部门清运，对环境影响很小。
二、营运期环境影响分析
1、大气环境影响分析
项目生产车间空气洁净度为10万级净化区，项目生产过程会产生一定量的异味，主要在软胶囊设备内成型过程产生，异味主要为果胶芳香味，该气味不含有毒有害物质，气体大部分通过生产车间排气窗排放，少部分通过门缝和窗户排出，呈无组织排放，不会对令人厌恶的气味，产生的异味经空气稀释后，对周围环境影响较小。
距离项目最近的保护目标为项目西面150m处的东元村，北面200m处的张家村。项目所在区域主导风向为西南风，东元村位于项目侧风向，张家村位于项目侧下风向，且异味的排放源强较小，且无毒无害，在空气稀释作用下，异味对东元村、张家村的影响是可以接受的，不会导致其环境空气质量的变坏；其他保护目标均位于项目200m以外，异味经过空气稀释后对其他保护目标的影响较小。
2、水环境影响分析
（1）废水排放环境影响分析
根据工程分析，本项目产生的废水为生产废水、生活污水。项目运营过程中共产生废水量为0.468m³/d。项目生产废水与生活污水一起排入昆明玉象食品有限公司已建的化粪池预处理。工业园区污水处理厂建成前，建设单位通过与昆明玉象食品有限公司协商，确定项目将充分依托昆明玉象食品有限公司的污水处理设施，项目产生的废水将排入昆明玉象食品有限公司污水处理站处理。工业园区污水处理厂建成后，项目污水通过工业园区污水管网排入工业园区污水处理厂处理。废水中污染物排放浓度见表7-3。
表7-3    废水各污染因子排放浓度估算表

污染源
废水量（m3/d）
污染物浓度（mg/L）
COD

BOD5
NH3-N

SS

生产废水
预处理后废水
0.18

255
182
38.8

70

污水处理设施进水水质要求
—

≤500

≤300

≤45

≤400

是否满足要求
—

满足
满足
满足
满足
生活污水
预处理后废水
0.288

340
273
33.95
70

污水处理设施进水水质要求
—

≤500

≤300

≤45

≤400

是否满足要求
—

满足
满足
满足
满足
项目排放的污水各项指标均达到项目废水排放口的控制标准，即《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 A级标准，然后排入昆明玉象食品有限公司污水处理站处理，处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）（表1）一级标准A标标准，排入排入东元生态食品加工园区污水管网，排入大营小河，最终汇入螳螂川。
综上所述，项目产生的废水对周围地表水体影响不大。
（2）废水排入昆明玉象食品有限公司污水处理设施处理的可行性分析
根据实地踏勘调查，目前昆明玉象食品有限公司污水处理设施已经建设完成（具体工艺见图7-1），处理规模为30m3/d；化粪池已建；根据昆明玉象食品有限公司检测报告（2017年12月27日）（详见附件13），由2017年12月21日检测昆明玉象食品有限公司总排口，水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级A标标准，昆明玉象食品有限公司污水处理站正常运行，处理效果良好。项目通过与昆明玉象食品有限公司协商，确定将项目产生的废水将排入昆明玉象食品有限公司污水处理设施处理。
根据昆明玉象食品有限公司及业主提供并核实的资料，目前该污水处理设施主要处理各企业污水产生情况为：昆明荣之健生物科技有限公司废水产生量为5.82m3/d，富民星辰食品厂废水产生量为2.16m3/d，昆明雅福食品厂废水产生量为2.34m3/d，云南品世食品厂废水产生量为3.21m3/d，总计产生废水量为13.53m3/d。企业与昆明玉象食品有限公司签订污水处理协议，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准，日排放量不能超过1吨（见附件11）。根据工程分析，本项目废水产生量为0.468m3/d，故污水处理系统处理能力有余量，可以完全接纳本项目产生的废水。污水处理系统工艺流程见图7-1：
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图7-1   昆明玉象食品有限公司污水处理系统工艺流程图
昆明玉象食品有限公司污水处理系统采用膜生物法处理污水，根据《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011），污水进水水质要求为： COD小于500mg/L，BOD5小于300mg/L，SS小于150mg/L；氨氮小于50mg/L；动植物油小于30mg/L，pH6～9；根据工程分析，项目产生的废水为生活污水、设备清洗，均不含有毒有害物质，与一般的的生活污水水质差别不大，主要污染因子为 COD、BOD5、SS，水质能满足《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011）中污水进水水质要求，不会影响昆明玉象食品有限公司污水处理设施的正常运行。
根据《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011）工艺设计标准，膜生物法处理系统对COD、BOD5、SS、氨氮的去除效率应分别在90％、95％、99％、90％以上，因此昆明玉象食品有限公司污水处理系统将项目污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19818-2002）一级标准A标标准是可行的。
为了确保项目产生的废水能顺利进入昆明玉象食品有限公司污水处理站进行处理，本次环评要求下一步建设单位应会同昆明玉象食品有限公司负责人共同协商本项目污水处理的相关事宜，加强污水处理设施的日常维护，以保证其正常运行，且建设规范排污口，确保项目运行时产生的废水能够进入昆明玉象食品有限公司污水处理站处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级标准A标标准，排入东元生态食品加工园区排水管网，排入大营小河，最终汇入螳螂川。
综上所述，项目采取以上措施后废水排入昆明玉象食品有限公司污水处理设施处理是可行的。
3、声环境影响分析
本项目产生噪声的设备运行过程中搅拌锅、空气压缩机、压片机、打包机、打码机产生噪声，噪声声级在70-85dB(A)之间，通过采取车间隔声等措施来控制噪声后，噪声可衰减15-20dB（A）。

（1）预测模型及方法
本项目噪声源主要分布在生产车间，预测计算中，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式有：
1）预测模式：
Lpi＝Lwi+20lg(r /r0)－TL

式中：L（r）——预测点噪声贡献值，dB（A）;
        L（r0）——声源强度；
r——预测点到声源距离；
TL——厂房隔声效果，取值20dB（A）。
2）预测点的A声级叠加公式：
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公式中：LA-某预测点的声压级；
Lab-某预测点的噪声背景值；
Lpi-第i个声源至预测点处的声压级；
n- 声源个数。
各噪声源与预测点之间的距离见表7-4，噪声预测结果见表7-5、表7-6：
表7-4  各噪声源与预测点距离表   单位：m

噪声源
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
搅拌机

4
21

15

36

空气压缩机

3

4
16
53
压片机

5
38
14
29
打包机

15
9
4
48
打码机

13

11

6

46

注：厂界即为本项目租用厂房的外墙

表7-5  各噪声源经距离衰减、厂房隔声后预测值  单位：dB（A）

名称
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
搅拌机
47.96

33.56

36.48

28.87

空气压缩机
55.46

52.96

40.92

30.51

压片机
51.02

33.40

42.08

35.75

打包机
31.48

35.91

42.96

21.38

打码机
27.72

29.17

34.44

36.74

注：厂界即为本项目租用厂房的外墙

表7-6  厂界噪声贡献值及达标情况   单位：dB（A）

时间
方位
贡献值
标准值
达标情况
昼间
东厂界
57.34

60
达标
南厂界
53.16

60
达标
西厂界
47.44

60
达标
北厂界
40.22

60
达标
注：厂界即为本项目租用厂房的外墙

根据表7-5和表7-6评价结果分析，项目夜间不进行生产，昼间运行过程中设备产生的噪声对东面、西面、南面、北面厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准；由于项目位于昆明玉象食品有限公司生产厂房内，项目对周围声环境产生的影响不大。
距离项目最近的保护目标为西北面150m处的东元村、北面200m处的张家村，项目噪声对其影响很小，其他保护目标距离项目距离均在400m以上，项目产生的噪声对其他保护目标的声环境影响不大。
综上所述，生产过程产生的噪声在经过距离衰减、建筑物隔声后，对周围声环境影响不大。
4、固体废物影响分析
根据工程分析，项目产生的固体废弃物主要为原辅料包装物、生活垃圾、不合格产品、滤渣等。
（1）原物料包装物

原辅料包装物的主要为塑料编织袋，产生量为0.5t/a，通过收集后外售给废品收购站。

（2）生活垃圾
项目生活垃圾通过设置垃圾桶，产生量为1.2t/a，经收集后由环卫部门统一清运处置。

（3）不合格产品
项目经检验不合格产品拟设置收集桶收集后，产生量为0.156t/a，由环卫部门统一清运处置。
（4）滤渣

糖果凝胶生产过程中，过滤时会产生少量滤渣，其主要成分为明胶、甘油、水等，产生量为0.1t/a，通过设置滤渣收集桶进行收集后，由环卫部门统一清运处置。

（5）废过滤滤芯、废活性炭、废弃离子柱
实验室超纯水机制备纯水时，更换过滤滤芯会产生少量废过滤滤芯、废活性炭固废，更换离子柱会产生废弃离子柱危废，由于是厂家负责更换并回收，因此实验室超纯水机不产生固废。

综上所述，由于项目对固体废弃物采用了减量化、无害化、资源化和清运等措施，对环境影响较小，固废处置措施是可行的。
三、产业政策符合性分析

根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正）和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）中的相关规定，本项目不属于产业政策中的限制或禁止类行业，本项目属允许类项目。因此，本项目符合国家及地方产业政策。
四、规划和选址合理性分析

1、与工业园区总体规划的符合性分析
根据《昆明富民工业园总体规划》项目位于永定-大营片区，永定-大营片区为富民工业园区的产业集聚的核心工业片区，是富民永定——大营以新型建材、食品加工、物流贸易、机械加工、研发与职业教育为主导的综合工业片区。
永定-大营片区将形成“两带、三区”的功能结构。两带：指沿西北——东南向昆禄公路和昆武高速公路城市发展带与沿东北——西南向的东散公路的城市发展带。三区：指新型建材、机械加工区；食品加工、物流贸易区；研发与职业教育、配套商业居住区。
对照富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图(2020)，项目所在区域为一类工业用地，位于东元生态食品加工区内，项目的建设与总体规划相符，所以项目符合《昆明富民工业园总体规划》。同时项目已经取得了富民工业园区管委会招商服务局出具的入园证明（具体内容见附件3）。本项目与富民工业园区永定-大营片区位置关系见附图5。
因此，项目建设符合富民县相关规划。
2、与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的符合性分析

对照《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中的选址要求，具体见表7-7：

表7-7   项目选址与《食品生产通用卫生规范》符合性一览表

选址要求
项目选址情况
符合性
厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。

项目所在区域不存在对食品有显著污染的区域
符合

厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

项目所在区域不存在有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质、其他扩散性污染源。
符合

厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。

项目选址区不易发生洪涝灾害

符合

厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。

项目厂区定期进行消毒处理，周围不存在虫害大量孳生的潜在场所

符合

项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的选址要求。项目建设和投产后对环境的影响总体上可满足当地环境保护的要求，环境保护角度而言厂址选择合理。

3、与《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》的符合性分析

对照《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》，本项目位于大营—茨塘片区，在规划报告中的规划范围内，项目属于食品加工行业，也符合大营—茨塘片区的规划定位。同时项目也符合规划环评中的入园项目产业控制及环评要求。

综上所述，项目的建设符合《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》的相关要求。
4、选址合理性分析
项目位于东元生态食品加工区内，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感区域，厂址南侧80m处为东元路，交通便利。同时项目建设不会对周围保护目标产生严重影响，项目选址已具备了道路、供电、供水、排水等基础设施。同时本项目所产生的污染物经处理后均达标排放，项目的建设不会使项目所在地的环境功能降低。

对照《富民工业园区总体规划修编 （2015-2030）环境影响报告书》，本项目位于大营—茨塘片区，在规划报告中的规划范围内，项目属于食品加工行业，也符合大营—茨塘片区的规划定位。同时项目也符合规划环评中的入园项目产业控制及环评要求。

项目位于东元生态食品加工区，项目周围企业为云南品世食品厂、昆明东方塑料包装有限公司、昆明荣之健生物科技有限公司、德顺佳酱油厂、周记面点、向阳糕点厂，周围企业均为食品生产企业，周围企业主要污染物为废水、SO2、异味等，从产业布局和污染影响角度而言，项目周围企业均为食品生产企业，项目与周围企业无相互干扰的因素，项目建设和投产后对环境的影响总体上可满足当地环境保护的要求。
综合分析，本项目选址合理。

五、与《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目环评批复》的符合性分析

对照《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目环评批复》，本项目位于昆明玉象食品有限公司2栋厂房第3层，项目属于食品加工行业，与《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目环评批复》的要求一致，同时项目也满足《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目》环评要求。

综上所述，项目的建设满足《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目环评批复》的相关要求。

六、环境相容性分析

项目位于东元生态食品加工区，项目周围企业为云南品世食品厂、昆明东方塑料包装有限公司、昆明荣之健生物科技有限公司、德顺佳酱油厂、周记面点、向阳糕点厂，周围企业均为食品生产企业，周围企业主要污染物为废水、SO2、异味等，从产业布局和污染影响角度而言，项目周围企业均为食品生产企业，项目与周围企业无相互干扰的因素，项目建设和投产后对环境的影响总体上可满足当地环境保护的要求。
七、项目平面布局合理性分析

项目依据合理安排生产区、办公区、仓储区独立布置的原则，生产区、办公区、仓储区均在标准厂房第三层，根据各产品的生产工艺流程情况，将生产厂房主入口布置在厂房北面，在三楼自西向东依次布置办公室、纯水间/空压机房、换鞋间、更衣间、洁具间、洗衣/整衣间、配料间、软胶囊车间、压片间、灌装间、脱包、外包车间、物料库、成品库，在一楼北侧设置电梯与三楼连接。同时根据项目对生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔，减少了项目生产区对办公区的影响，避免食品生产中发生交叉污染，预防和降低产品受污染的风险。符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中的厂区布置的要求。因此，项目平面布置紧扣项目的工艺流程进行设备的安放和设置，这不仅节省空间，也方便了生产，布置合理。


八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	废气污染物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	洒水降尘、自然扩散
	无组织排放颗粒物周界最大浓度

≤1.0 mg/m3

	
	
	
	废气
	
	

	
	运营期
	生产车间
	异味
	经通风扇排放，空气扩散
	影响较小

	废水污染物
	施工期
	生活废水
	SS、COD
	回用于施工环节洒水降尘
	回用，不外排

	
	运营期
	生活污水、
生产废水、
	COD、BOD5
SS、氨氮

	废水排入化粪池处理
	工业园区污水处理厂建成前，排入昆明玉象食品有限公司污水处理设施处理；
	水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级A标标准

	
	
	
	
	
	工业园区污水处理厂建成后，排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理；
	执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准

	噪声
	施工期
	施工场地
	噪声
	加强施工管理、合理安排施工时间
	达到（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A)）

	
	运营期
	机械转动
	噪声
	生产车间封闭；平时加强设备管理维护，保证设备正常运行；出入厂区车辆减速、禁鸣喇叭；距离衰减、厂房隔声。
	达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准（昼间60dB(A)，夜间50  dB(A)）

	固体废弃物
	施工期
	施工场地
	装修垃圾
	交给有资质的单位进行处理
	固废处置率100%

	
	
	
	生活垃圾
	利用垃圾桶进行贮存，由当地环卫部门统一清运
	

	
	运营期
	检验
	不合格产品
	由环卫部门统一处理
	固废处置率100%

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾
	由环卫部门统一处理
	

	
	
	原辅料包装物
	废编织袋
	外售给废品收购站
	

	
	
	滤渣
	明胶、甘油、水混合物
	由环卫部门统一处理
	

	生态保护措施及预期效果：
项目所在地属于工业园区，无需保护动植物，项目运行过程中不会对当地动植物生存产生影响，所以项目的建设会对生态环境的影响很小。



九、结论与建议
	结论：
糖果压片生产项目建设地点位于富民工业园区东元生态食品加工园昆明玉象食品有限公司厂房内，总投资500万元，总建筑面积为1100m2。项目通过租用昆明玉象食品有限公司2栋厂房第3层建设糖果压片生产项目。建设内容包括：配料间、软胶囊车间、压片间、灌装间、脱包、外包车间、物料库、成品库等。通过对建设项目所在地及其周围环境质量现状调查，结合工程项目环境影响和污染防治措施分析，得出如下结论：
一、产业政策符合性
根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2013 年修订版）》和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006 年本），项目不属于规定的限制和淘汰类项目。项目已取得富民县发展和改革局备案（富发改企业备案[2018]0043号）。项目不属于法律法规中限制或淘汰的类型，其建设是符合产业政策的。
二、规划选址合理性分析
对照富民工业园区永定-大营片区近期建设规划图(2020)，项目所在区域为一类工业用地，位于东元生态食品加工区内，项目的建设符合《昆明富民工业园总体规划》。项目的建设满足《昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目环评批复》的相关要求。项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的选址要求。项目建设和投产后对环境的影响总体上可满足当地环境保护的要求，环境保护角度而言厂址选择合理。
三、平面布局合理性分析
根据项目生产工艺流程情况，项目各功能区布置明确。同时根据项目对生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔，减少了项目生产区对办公区的影响，避免食品生产中发生交叉污染，预防和降低产品受污染的风险。符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中的厂区布置的要求。项目平面布置依据项目的工艺流程进行设备的安放和和设置，不仅节省空间，也方便生产，布置合理。
四、环境质量现状分析
项目建设地位于富民工业园区东元生态食品加工园内，建设项目所在地环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；大营小河水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质要求；项目区域噪声均可达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准要求；生态环境状况一般，
项目所在地因交通便利、社会经济发展相对较快，生态环境受人为活动影响较大，生态环境状况一般。
五、环境影响分析
1、施工期环境影响分析
项目施工期产生的施工噪声、建筑垃圾、污水、扬尘等环境影响，通过加强管理和采取有效措施，可得到有效控制，对周围环境影响不大。
2、营运期环境影响分析
（1）大气环境影响分析
项目生产过程中产生异味气体大部分通过生产车间通风扇排放，少部分通过的门缝和窗户排出，呈无组织排放状态。经空气稀释后，能够达到恶臭污染物厂界浓度≤20无量纲，对周围的环境空气影响较小。
（2）水环境影响分析

项目设备清洗、生活污水一起排入昆明玉象食品有限公司已建化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 A级标准；工业园区污水处理厂建成前，项目产生的废水将排入昆明玉象食品有限公司污水处理设施处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级A标标准后排入东元生态食品加工园区污水管网，排入大营小河，最终汇入螳螂川。

工业园区污水处理厂建成后，项目污水通过昆明玉象食品有限公司已建化粪池预处理后排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理。项目产生的废水对周围地表水体影响不大。
（3）声环境影响分析

项目夜间不运营，昼间运行过程中设备对东面、西面、南面、北面厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围声环境产生的影响不大。只要严格执行本报告提出的相关治理措施，则噪声可以做到持续达标排放，对保护目标声环境影响很小。

（4）固体废物

项目营运期产生的固体废物主要为原辅料包装物、生活垃圾、不合格产品、滤渣等。原辅料包装物通过收集后外售给废品收购站。生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。项目经检验不合格产品拟设置收集桶进行收集后，由环卫部门统一清运处置。糖果胶囊生产过程中过滤时会产生滤渣，通过设置滤渣收集桶进行集中收集后，由环卫部门统一清运处置。

项目对固体废弃物采用了减量化、 无害化、资源化和清运等措施，项目产生的固体废物不会对当地环境造成不良影响。
六、环境保护对策措施
1、施工期环境污染控制对策
（1）施工期废水回用于项目洒水抑尘，不外排。
（2）在厂房装修阶段材料尽量选用环保型材料。车间的地面要用防滑、坚固、不渗水、易清洁、耐腐蚀的材料，墙壁、天花板和门窗使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易于清洗的材料修建。

（3）严格执行昆明市人民政府第58号令《昆明市城市垃圾管理办法》第十九条规定“施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输”全部委托有资质的单位处理。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。
（4）施工期间对所在楼房1、2层已建企业的影响对策；
施工期对切割机、电钻等主要噪声设备的控制状况、运行效果、运行过程的维护和检修进行检查和监督；合理安排施工计划及时间，加强管理，禁止在中午12：00-14:00及晚22:00-6:00点施工。建筑材料选择时尽量定尺定料，减少现场切割。
2、运营期环境污染控制对策
（1）水环境
1）生产废水、生活污水一起排入昆明玉象食品有限公司已建化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 A级标准。工业园区污水处理厂建成前，排入昆明玉象食品有限公司污水处理设施处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级A标标准后排入东元生态食品加工园区污水管网，排入大营小河，最终汇入螳螂川。

工业园区污水处理厂建成后，项目废水通过昆明玉象食品有限公司已建化粪池预处理后排入排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理。
2）建设单位已经与昆明玉象食品有限公司负责人协商本项目污水处理相关事宜，并签订了污水处理协议，加强污水处理设施的日产维护，确保其正常运营。
（2）声环境
1）合理布局生产设备，强化隔音效果。 

2）加强机械设备的检查维修，确保其正常运行。
（3）固体废物
1）原辅料包装物通过收集后外售给废品收购站。

2）生活垃圾经设置收集桶收集后由环卫部门统一清运处置。
3）项目经检验不合格产品拟设置收集桶收集后，由环卫部门统一清运处置。
4）糖果胶囊生产过程中过滤时会产生滤渣，通过设置滤渣收集桶进行集中收集后，由环卫部门统一清运处置。
七、环境保护建议
鉴于项目建设会对环境造成一定的影响，除在报告中提高的各项污染处理措施及建议外，从环境保护的角度考虑，本环评提出以下几点建议：
1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。
2、加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识。
3、合理安排服务布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，确保达标排放；
4、设立环保台账，对固体废弃物进行清运情况进行及时登记。
5、昆明玉象食品有限公司应对污水处理设施的运行情况进行监督，保证废水能达标排放，并负有相关环保责任。
八、监测内容及计划
1、噪声

①监测地点：项目东、南、西、北厂界。

②监测频率：每年监测一次，昼夜各一次。 

③监测方法：按国家标准方法进行。

2、废水
①监测地点：项目污水排放口
②监测项目：水量、COD、BOD5、SS、TN、TP、磷酸盐、氨氮等。
③监测频率：每年监测1次，每次1天。
④监测方法：按国家标准方法进行。
营运期环境监测计划见表9-1。
表9-1    运营期环境监测计划表
监测
项目

点位

监测参数

监测频率

监测方法

噪声

项目东、南、西、北厂界

等效声级

每年监测一次，昼夜各一次。

按照《工业企业厂界噪声标准测量方法》进行，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准要求
废水
项目废水排放口

水量、COD、BOD5、SS、TN、TP、磷酸盐、氨氮

每年监测1次，每次1天。

按照《水和废水监测分析方法》进行，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)表1标准A等级标准
九、竣工验收制度
本项目竣工验收情况详见表9-2。
表 9-2   项目竣工验收一览表

类别
污染源
污染物
环保设施、措施
效  果
废水
生产废水
COD、BOD5、NH3-N、SS

废水先排入化粪池处理，工业园区污水处理厂建成前，排入昆明玉象食品有限公司污水处理设施处理；工业园区污水处理厂建成后，排入工业园区污水管网，最终排入工业园区污水处理厂处理；
园区污水处理厂建成前，污水进入玉象污水处理厂处理后水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1）一级A标标准后外排；园区污水处理厂建成后，项目废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015)表1标准A等级标准排入园区污水处理厂处理。
生活污水
噪声
生产车间
生产设备
安装减震垫片、隔声板、选择低噪声设备

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
固体废弃物
办公生活
生活垃圾
环卫部门统一清运
100%处置，不外排
原辅料包装物
废编织袋

外售给废品收购站
生产车间

不合格产品

环卫部门统一清运

糖果胶囊过滤

滤渣

设置滤渣收集桶进行集中收集后，由环卫部门统一清运处置。
环境管理
1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作，保证污水处理正常运行。
2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。
3、建立、健全生产环保规章制度。
4、严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗。
十、总结论
项目的建设符合国家产业政策及相关规划，布局合理可行，属于鼓励类。项目产生的废水、噪声、废气、固废得到合理处置；固废处置率达到100%。项目产生的污染物在采取有效措施治理后对环境影响较小，评价区域环境质量良好，场址各方面条件基本能满足工程设计及环保要求，建设项目对环境的影响轻微。项目在建设和运营过程中，落实环评报告提出的环境保护对策、措施，能使各污染物达标排放不会降低当地的环境功能，并能满足有关的环保管理要求。项目选址符合相关规范选址要求，建设项目符合国家相关规定，符合环境功能要求原则。因此，从环境保护角度分析，该项目的建设合理可行。


	预审意见：
公  章
经办人：                                年  月  日


	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
 公  章
经办人：                                   年  月  日


	审批意见：
                                 公  章
经办人：                            年   月   日


	注    释
本报告表应附以下附件、附图：
附表：

附表1建设项目环评审批基础信息表；

附表2项目工作进度表；

附表3项目技术文件审查、审定表；

附件：
附件1项目委托书；
附件2 富民县发展和改革局“关于糖果压片生产项目的投资备案证”（富发改工企业备案[2018]0043号）；

附件3富民工业园区管委会招商服务局关于“糖果压片生产项目”的入园证明；

附件4富民工业园区管理委员会2018年第一次入园项目审查会会议纪要；
附件5厂房租赁合同；
附件6昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目环评批复；

附件7昆明玉象食品有限公司标准化厂房建设及配套设施建设项目竣工环境保护验收批复；
附件8云南族源营业执照；
附件9昆明玉象食品有限公司用地证明；
附件10昆明玉象食品有限公司排污许可证；

附件11污水处理协议；

附件12项目合同；

附件13昆明玉象食品有限公司检测报告；

附图：
附图1 项目地理位置图；
附图2 项目区域水系图；

附图3项目区周边关系图；

附图4项目平面布置图；

附图5昆明富民工业园永定-大营片区规划与项目位置关系图；
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如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。
大气环境影响专项评价
水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
生态影响专项评价
声环境影响专项评价
土壤影响专项评价
固体废物影响专项评价
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