
富民县环境保护局关于富民县恒瑞矿业有限公司老煤山石场改建项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对中国石化销售有限公司富民县恒瑞矿业有限公司老煤山石场改建项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年9月21日－2018年9月29日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	富民县恒瑞矿业有限公司老煤山石场改建项目
	富民县大营街道办茨塘村委会
	中富民县恒瑞矿业有限公司
	云南保兴环境科技咨询有限公司
	富民县恒瑞矿业有限公司老煤山石场改建项目位于富民县大营街道办茨塘村委会，项目总占地面积100.5亩（约67000m2），建筑面积4500m2，主要包括加工区域、矿山区域以及办公区。建设内容是拆除原有生产线，新建一条普通建筑材料用石灰岩矿加工生产线，建成后年生产加工石灰岩矿30万吨。项目总投资180万元，其中环保投资34.45万元。


	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施

1.废水污染防治措施

施工废水沉淀后回用于施工场地内洒水降尘，不外排。

2.废气污染防治措施

设置围挡、洒水降尘、易扬尘物料土工布覆盖。

3.噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.固体废物污染防治措施

废弃土石方堆至原项目排土场用于回填采空区。建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

（二）运营期污染防治措施

1.废水污染防治措施

 生活污水经收集后暂存于10m3的储水池中，回用不外排。
2.废气污染防治措施

（1）在凿岩、采挖、装卸等工序中进行洒水降尘，车辆加盖蓬布或防尘网。

（2）破碎区与筛分区进行密闭，一级与二级破碎区采取水雾喷洒降尘。

（3皮带、筛分区进行密闭，设置水雾除尘设施进行除尘。
（4）产品堆场进行密闭，只留供铲车、汽车进入的库门，并在堆场内设置一套喷淋装置。大气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。
3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

4.固体废物污染防治措施

（1）剥离表土回填矿区采空区。

（2）设置危废暂存间，废机油及废油桶暂存在危废暂存间，委托有资质的单位清运处置。
（3）生活垃圾委托环卫部门清运。固体废物处置率100%。

5.生态环境影响防治措施

（1）露天采场区设置平台排水沟、临时拦挡及覆盖、后期植被恢复措施。

（2）加工区设置2座沉沙池。

（3）矿山道路区栽种行道树，设置沉砂池，临时拦挡。

（4）临时堆土场设置截水沟，有临时覆盖措施，临时拦挡。

三、总量

粉尘无组织：10.423t/a，固体废物处置率100%。
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