
富民县环境保护局关于富民县小西山（中石油FM-013号）加油站项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对富民县小西山（中石油FM-013号）加油站项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年10月8日－2018年10月16日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	富民县小西山（中石油FM-013号）加油站项目
	富民县永定街道办事处昆富路与二环南路公路交叉口
	富民富利商贸有限公司
	江西景瑞祥环保科技有限公司
	富民县小西山（中石油FM-013号）加油站项目位于富民县永定街道办事处昆富路与二环南路公路交叉口，项目占地面积为1599.17 m2，主要建设内容为：卧式钢质储油罐4座，其中：2座30m³的0#柴油罐，1座30 m³的92#汽油罐，1座30m³的95#汽油罐，油罐总容积为90m³(柴油罐容积折半计算)，为三级加油站，设置2台双枪双油潜油泵型加油机，2台四枪四油潜油泵型加油机。项目总投资380万元，其中环保投资88.4万元。


	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施
1．废水污染防治措施

设置临时排水沟、临时沉淀池。施工废水和基坑积水经沉淀处理后全部回用，不外排。

2.大气污染防治措施

施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值：颗粒物1.0 mg/m3。
3．噪声污染防治措施

建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，昼间≤70dB(A),夜间≤55dB(A)。
4．固废污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位进行处置。
（二）运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施

实施雨污分流体制。建设1个≥2m3的油水分离池，1个≥9 m3的中水池，1套≥5 m3的污水处理设施。不能进污水处理厂时：生活废水进入化粪池处理，地面清洁废水经油水分离池处理后，排入自建的污水处理设施，处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)(绿化、冲厕、道路清扫)标准中最严的污染物标准限值后，排入中水储蓄池，全部回用不外排； 废水能进污水处理厂时：地面清洁废水经油水分离池处理后外排，生活废水进入化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1)A等级标准后，通过市政污水管排入富民县污水处理厂处理。

2.废气污染防治措施

安装卸油油气回收系统及加油油气回收系统，一个储罐设置一根通气管，离地高度不低于10.5m。排气口油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的标准：油气（非甲烷总烃）≤25g/m3。厂界外无组织排放的油气浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点≤4.0 mg/ m³。

3.噪声污染防治措施

临二环南路一侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其他厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

 4.固体废物污染防治措施
（1）建设危废暂存间。油罐清洗废物、油水分离池油污、消防沙委托有资质单位处置。

（2）生活垃圾、化粪池沉积物、废手套、废毛巾、废工作服委托环卫部门清运处置。固体废物处置率100%。

5. 地下水污染防治措施

（1）埋油罐底部周边设立防渗罐池、采用双层油罐，防渗罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，内表面设置防渗层，内空间采用中性沙回填，上部采取混凝土浇灌密封，防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内。

（2）设置地下水监测井。

三、总量
废水量0.046万t/a，CODCr 0.1388t/a，氨氮0.0162 t/a，总磷(以P计)0.0028t。废气：非甲烷总烃：  2.41t/a。固体废物处置率100%。
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