
　富民县环境保护局关于富民兴泰耐火材料有限公司节能环保炉窑技术升级改造项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对富民兴泰耐火材料有限公司节能环保炉窑技术升级改造项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年10月2６日－2018年1１月5日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	富民兴泰耐火材料有限公司节能环保炉窑技术升级改造项目
	富民县大营街道办事处茨塘村委会上村
	富民兴泰耐火材料有限公司
	遵义天力环境工程有限责任公司
	富民兴泰耐火材料有限公司节能环保炉窑技术升级改造项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会上村，项目针对原有项目4、5、6、7号煅烧铝土矿窑改造，改建成2条全自动节能环保石灰生产线进行石灰生产，改建后年生产石灰80000吨，年产铝土熟矿1.2万吨。项目总投资1600万元，其中环保投资119.5万元。


	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施
1．废水污染防治措施

施工废水经沉淀池收集后回用于洒水抑尘，不外排。
2.大气污染防治措施

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其它）无组织排放标准限值，颗粒物周界外浓度≤1.0。
3．噪声污染防治措施

建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，昼间≤70dB(A),夜间≤55dB(A)。
4．固废污染防治措施

施工垃圾，生活垃圾定点堆放，定期清运，不外排。
（二）运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施

（1）实施雨污分流，建设截排水沟及≥20m3的沉砂池。雨水经沉砂池沉淀后回用于项目区洒水降尘及绿化，不外排。
（２）建设2个各≥5m3的循环沉淀池，生产废水利用循环沉淀池沉淀后回用于项目区生产，不外排。

（３）建设1个≥2m3的隔油池，生活废水经隔油池处理后与其他生活废水依托原有旱厕（10m3）处理后委托周边村民定期清掏作农家肥，不外排。

2.废气污染防治措施

（1）2条生产线各设置1套脉冲布袋除尘器、1套三步脱硫设施、1套脱硝设施；布料系统经1套集尘罩处理后引至脉冲布袋除尘器处理，废气经1根不低于40m的烟囱排放。石灰石料仓、煤仓设置喷水雾化器；石灰成品料仓仓顶设置布袋除尘器2套，石灰石成品料仓粉尘经布袋除尘器处理后通过排气筒排放，排气筒高度不低于15 m。

（2）出料系统全封闭；原料输送系统全封闭、设置喷淋系统；厂区、堆场及道路硬化。大气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。即：烟（粉）尘最高允许排放浓度≤200mg/m3；SO2最高允许排放浓度≤850mg/m3，最高允许排放速率≤25kg/h；NOx最高允许排放浓度≤240mg/m3，最高允许排放速率≤7.5kg/h；无组织颗粒物最高允许排放浓度≤1.0mg/m3。有组织颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h。
（3）安装油烟净化器，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，油烟最高允许排放标准≤2.0mg/m3。
3.噪声污染防治措施

厂区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

4.固体废物污染防治措
（1）粉尘、脱硫渣收集后作为产品外售。
（2）设备统一由设备维修厂家维修，维修固废由厂家带走。
（3）旱厕产生的粪便委托当地农民定期清掏用于农田施肥，不外排；生活垃圾由当地环卫部门进行清运。固体废弃物处置率达100%。

三、总量

烟气：26752万m3/a，SO2：3.84t/a，Nox：8.22t/a，固废处置率100%。




[键入文字]

