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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、 行业类别——按国标填写。

4、 总投资——指项目投资总额。

5、 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况

	项目名称
	节能环保炉窑技术升级改造项目

	建设单位
	富民兴泰耐火材料有限公司

	法人代表
	尹富旺
	联系人
	刘美芳

	通讯地址
	富民县大营街道办事处茨塘村委会上村

	联系电话
	13708862216
	传真
	---
	邮政编码
	650400

	建设地点
	富民县大营街道办事处茨塘村委会上村

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建□改建√技改□
	行业类别

及代码
	   石灰和石膏制造

（C3112）

	占地面积

(平方米)
	3000
	绿化面积（平方米）
	100

	总投资

（万元）
	1600
	其中：环保投资（万元）
	140.5
	环保投资占总投资比例
	8.78%

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2019年2月


粉尘、扬尘治

		土工布遮盖、洒水降尘

	
		竖窑脱硫除尘设施
	配套脱硫除尘设施2套，除尘效率为98%、脱硫效率为70%的XDT型高效脱硫除尘器；2根高度为40m的烟囱

		油烟治理

	安装抽油烟机

		防排水系统

	矿区采场边界外修建截排水沟，采场内修建排水沟，矿区采场西部排水沟、末端修建集水沉砂池；加工区雨水沟，排水沟

		生活污水处理设施

	储水池10m3、旱厕，位于食堂北面



矿区只白天生产，设备安装减振、绿化、距离衰减；加工区设备安装减振、半封闭式布局

	绿化、距离衰减。


		水土流失治理
	矿山坡面整治、防排水设施，整治场地、覆土植被


	2.1.3原有项目产品方案

原有项目主要为生产耐火粘土熟矿（铝土熟矿），原有项目年生产规模2.8万吨，技改后原有项目铝土熟矿生产规模1.2万吨。
表1-8  原有项目产品方案一览表
序号

名称

总产量（万/吨）
备注

1

耐火粘土熟矿（铝土熟矿）
2.8
主要成分为三氧化二铝、三氧化二铁、二氧化硅

2.1.4原有项目原料及能源消耗

表1-9原有项目原材料及能源消耗

序号

原料名称

单位

年用量

来源

1

耐火粘土生矿（铝土生矿）
万吨/年
4.0

开采

2

煤

吨/年
10000
外购
3

水

m3/a
360

自铺设水管

4

电

kwh
30

富民供电局

表1-10 原有项目耐火黏土生矿（铝矿生矿）主要成分

名称

Al2O3
SiO2
Fe2O3
MgO

CaO

含量

75%
22.3%
2.3%
0.4%
0.6%


		竖窑

	1号：高15m，内径3m，外径3.4m

	座

	7

	加工区


			2号：高15.8m，内径5m，外径5.4m

			
			3号：高15.8m，内径4m，外径4.4m

			
			4号：高13.5m，内径2.8m，外径3.2m

			
			5号：高13.m，内径2.5m，外径2.9m

			
			6号：高13.m，内径2.5m，外径2.9m

			
			7号：高13m，内径3.2m，外径3.6m

			
	7

	挖掘机

	台

	2

	
	8

	2715型，22kw雷蒙磨

	台

	1

	

		

	0

	自卸汽车

	辆

	5

	运输


	11

	柴油大电机

	台

	2

	矿区、加工区各一台




1

	0



5（km/

	）

	0.0283

	0.0646

	0.0801

	0.0947

	0.1593



0

	3186


	15（km/h）

	0.0850

	0.0937

	0.2403

	0.2841

	0.4778


	20（km/h）

	0.1133

	0.2583

	0.3204

	0.3783
	0.6371




	—


			雨天：0

		
	加工区绿化用水

	0.002m3/m2
	晴天：4（回用水2.016）

	——

	——


			雨天：0

	——

	——


	合计

	——

	旱季：46.9（其中新鲜水44.324回用水2.576）

	3.106

	0



雨季：23.92（

	鲜水

		


脱硫渣和收集粉

		/

	526.046

		0

	外售给安宁立方新型建材有限公司


	废水

	生活废水
	水量
	/
	604.8
	/
	0
	生活废水排入储水池后回用于绿化


			COD
	300
	0.181

	/
	0
	
			BOD5
	250
	0.151

	/
	0
	
			SS
	200
	0.212

	/
	0
	
			氨氮

	35
	0.021

	/
	0
	
			动植物油

	40
	0.024

	/
	0
	
			磷酸盐

	8
	0.005

	/
	0
	
	噪声

	70~105dB(A)

	距离衰减、安装减振、绿化降噪




备注：

	次技改只改造4、5、6、7竖窑，其余工程内容不动。



	


表二、建设项目所在地自然环境简况

	2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

2.1.1地理位置

富民县地处滇中，位于云南省会昆明市西北部，属昆明市七区六县一市之一，县城距昆明23千米。富民县位于东经102°21′~102°47′，北纬25°08′~25°36′之间，海拔1455米至2817米。东临寻甸、嵩明两县，南接五华、西山两区，西与禄丰、武定两县接壤，北和禄劝县山水相连。东西宽44.2公里，南北长51.6公里，总面积993平方千米。自古为川藏、滇北入滇中重镇昆明之要津，素有“滇北锁匙”之称。项目地理位置见附图1。
项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会上村，地理位置：东经102°35′29.30″，北纬25°13′09.06″，项目区南面为乡道公路，西面和北面为荒地，东面650m为茨塘村。 

2.1.2周边环境

项目周边状况为：项目南邻乡道公路，东面650m为茨塘村，北面和西面为荒山，东南面270m为富民凯迪建材厂，东南面340m为德润贸易有限公司，西南面1.42km为三村，西南面1.62km大营河，周边关系图详附图4。

2.1.3地形、地貌、地质

项目所在地位于富民县。富民县整体地势为南高北低，望海山脉由南向北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。富民坝子形态呈北宽南窄不规则四边形，四面环山，东有大营山，西有美女山，南有老守山、观音山，山山呼应，构成环状山体，风景优美。境内最高为老青山海拔2834m，最低是东村乡小沙坪渡口海拔1472m，高差1362m，平均海拔1700m。边缘环山向内地两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地与山岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%。 

富民县位于罗茨~易门断裂与昆明西山断裂之间，为一相对稳定区，其段构造主要受栗子园断层、麦龙箐断层、大营小河隐伏断层和仓前断层影响。项目区地震烈度为Ⅶ度区。本次项目建设用地为构造侵蚀冲洪积地貌，河床宽浅，断面呈U型，河漫滩及河心滩发育，侵蚀强。河床地基以第四系冲洪积的粉细砂、粉土、含砾粉质粘土、沙砾石为主，局部含污泥，并有零星的玄武岩、灰岩出露。

项目所在地属原项目加工区，地势较平坦。

2.1.4气象、气候

项目所在区域富民县，属北亚热带低纬高原山地季风气候，气候的变化主要受西南季风和热带大陆气团交替控制，具有四季如春、干湿季分明、年温差小、日温差大的特点。该区域冬无严寒，夏无酷暑。年平均气温14.7℃，极端最高气温31.5℃，极端最低气温-5.4℃，最热月(7月)的平均气温为17.8℃，最冷月(1月)的平均气温为7.8℃，每年11月至次年4月受南亚次大陆偏西干暖气流的控制，天气晴朗、空气干燥、干旱少雨；5月～10月受孟加拉湾洋面西南季风影响，空气潮湿温暖，形成雨季。年平均降雨量1006mm，月最大降雨量208.3mm，日最大降雨量153.3mm。年日照时2327.5小时，年蒸发量1856.4mm。最大风速4m/s。
项目区内年平均气温15.8℃，年极端最0m/s，多西南风。相对湿度76%，无霜期227天。20年一遇最大日降雨量108mm，6h最大降雨量62.2mm，1h最大降雨量52.5mm。高气温33.4℃，最低气温-7℃；无霜期245天，全年日照2287小时，年平均降雨量846.5毫米，蒸发量2032.5毫米。常年主导风向为西南风，平均风速2.2m/s。

2.1.5水文、水系

富民县行政区域属长江流域金沙江下段普渡河水系，普渡河干流由南向北纵穿县境，两岸水系呈不对称发育，主要支流共 5 条，从上游至下游分别为大营河、清水河、龙纳河、天生桥河、木板河。县境内除螳螂川干流外，流域面积大于 100km2以上的支流有龙纳河、大营河、龙泉河、木板河。此外，富民县境内已建各类水库、坝塘 113 座，总库容 1989.978万m3。本项目为螳螂川汇水范围。螳螂川源于滇池，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川”，下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约 1000m 许进入禄劝县境，注入金沙江。县内全长 63.4km，均宽 65m，入出落差 258m，年入境水量 86320 万 m3，年均秒流量 27.73m3，最大秒流量 500m3。曾在清康熙五十一年(1712)断流。螳螂川属于普渡河的一部分，由滇池出口的中滩闸起至富民县赤鹫大桥止称螳螂川，富民县赤鹫大桥起至金沙江称为普渡河。

项目所在区域内无地表水分布，无泉点出露，距离项目最近的地表水体为项目西南面1.62km的大营河，大营河源头起于西游洞流出的地下水，自东向西流，于大螳螂川大桥处汇入螳螂川，属于螳螂川支流，项目区内水系图见附图2。
2.1.6 土壤、植被
富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。

全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和永定街道办事处、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒山区。

富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗栎属和石栎属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。
项目所在地为原有项目加工区，受人为活动影响，项目内天然植被较少，只有自然生长的杂草等，植被结构简单，生态环境单一，由于人为活动较为频繁，区域内无珍稀野生动植物。项目周边200m范围内无自然保护区以及属国家级、省级保护的珍稀濒危野生动、植物等生态敏感区。

2.1.7 生物多样性
项目所在地为采矿加工区，原始植被遭受破坏，现存植被为次生林与人工林，区域内无天然植被，地表植被均为人工绿化，植被种类为常见绿化树种及草坪，生态结构单一，生物多样性较差，生态自身调控能力弱，主要受人为控制。
2.1.8其他
根据现场踏勘，项目区无自然保护区、风景名胜区、世界文化及自然遗产地、生活饮用水水源保护区，森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、九大高原湖泊，国家级、省级文物保护单位分布。在项目区内没有发现国家珍稀濒临保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级保护动物。

评价区域500m范围内无学校、医院，主要环境敏感点为东面650m处茨塘村。



表三、环境质量状况及保护目标
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

3.1环境空气质量现状

本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会上村，属于富民工业园区，大气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据富民兴泰耐火材料有限公司节能环保窑炉技术升级改造项目现状监测数据（见附件），项目所在地环境空气TSP、PM10、NO2、SO2日平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在地环境空气质量还有环境容量，本项目建设不会改变项目所在地环境功能。
表3-1 环境空气（日均值）监测结果
监测点位

监测因子

日均浓度范围（μg/m3）

评价标准（μg/m3）

超标率

评价结果

1#建设项目所在地

TSP

209～218

300
0
达标
PM10
103～107

150
0
达标
NO2
13～16
80
0
达标
SO2
9～10
150
0
达标
2#茨塘村

TSP

182～192

300

0

达标

PM10
90～96

150

0

达标

NO2
11～15

80

0

达标

SO2
7～8

150

0

达标

从表3-1可以看出：所有监测点位的TSP、PM10、NO2、SO2日平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目所在区域大气环境现状质量良好。

3.2水环境质量现状

项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会上村，项目区周围无地表径流，附近地表水主要为项目西南面1.62km大营河，根据《云南省地表水水环境功能区划(2010—2020)》，螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水功能为工业用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。大营河水质标准根据螳螂川水质标准执行Ⅳ类，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准。大营河附近没有大的污染企业污水汇入，水环境质量较好。

3.3声环境质量现状

项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会上村，属于工业园区，项目西面及北面为荒山，东面650m茨塘村和少量耕地，南面临乡道。根据《声环境质量标准》功能区域划分的原则，项目区所在地属3类声环境功能区，但园区内居民点执行2类声环境功能区，项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
根据富民兴泰耐火材料有限公司排污许可证监测报告，监测的厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目所在地声环境质量较好。

表3-2 厂界噪声监测结果

[image: image14]Leq
监测点
昼间
夜间
厂界东
53.2
41.8
厂界南
56.8
43.7
厂界西
53.7
43.1
厂界北
49.7
40.9
参考标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间＜60dB（A），夜间＜50dB（A）。
3.4生态环境现状

根据现场踏勘，项目所在地受人类活动影响，原生植被已经不复存在，以杂草、人工植被为主，动物主要为家鼠等，项目区范围内未发现珍稀濒危保护物种和地方特有种。
3.5主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目建设区需要保护的主要环境保护目标见表3-3。项目周边敏感目标详见周边敏感关系图。
表3-3主要保护目标

环境因子

保护目标

方向

距厂界距离

保护级别

大气环境 
茨塘村（90户385人）

东面

650m
GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

地表水
大营河

西南面

1.62km

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准



表四、评价适用标准
	环

境

质

量

标

准
	4.1环境质量标准

4.1.1环境空气质量

项目地处富民县大营街道办事处茨塘村委会上村，所在区域属于工业园区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体见表4-1。

表4-1环境空气质量标准

序号
污染物项目
平均时间
浓度限值
GB3095-2012，二级
1

二氧化硫（SO2）
年平均
60μg/m3
24小时平均
150μg/m3
1小时平均
500μg/m3
2

二氧化氮（NO2）
年平均
40μg/m3
24小时平均
80μg/m3
1小时平均
200μgm3
3

颗粒物（PM10）
年平均
70μg/m3
24小时平均
150μg/m3
4

颗粒物（PM2.5）
年平均
35μg/m3
24小时平均
75μg/m3
5
总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
200μg/m3
24小时平均
300μg/m3
4.1.2水环境质量标准

项目所在区域内的主要地表水环境为西面1.62km处的大营河，根据《云南省地表水水环境功能区划(2010—2020)》，螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水功能为工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，主要功能为工业用水，农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，水标准限值见表4-2。
表4-2地表水环境质量标准单位：mg/L
项目

pH值（无量纲）

COD

BOD5
总磷

NH3-N

Ⅳ类

6～9

≤30
≤6
≤0.3
≤1.5
4.1.3声环境质量标准
项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会上村，属于工业园区，但园区内居民点执行2类声环境功能区，区域内噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值见表4-3。

表4-3声环境质量标准限值单位：Leq[dB(A)]
声环境功能类别
时段
昼间
夜间
2类
60
50

	
	

	污染物排放标准
	1、大气污染物排放标准

（1）施工期大气污染物排放标准

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其它）无组织排放标准限值，标准限值见表4-4。

表4-4大气污染物综合排放标准单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度

监控点

无组织排放监控浓度

颗粒物

周界外浓度最高

1.0

（2）运营期大气污染物排放标准
①运营期大气污染物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。项目运营期大气污染物执行标准限值见表4-5、4-6。

表4-5工业炉窑大气污染物排放标准
污染物

有组织排放监控浓度（40m高排气筒）

最高允许排放浓度

最高允许排放速率
烟（粉）尘
200mg/m3

/

SO2
850mg/m3
25kg/h
表4-6大气污染物综合排放标准

无组织排放

污染物
监控点

无组织排放监控浓度
无组织颗粒物

周界外浓度最高

1.0mg/m3
有组织排放（15m高排气筒）

污染物

最高允许排放浓度
最高允许排放速率

有组织颗粒物

120 mg/m3
3.5kg/h
有组织排放（40m高排气筒）

污染物

最高允许排放浓度
最高允许排放速率

NOx

240 mg/m3
7.5kg/h

②厨房油烟

项目食堂设置1个灶头，为小型规模，本项目厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB8483-2001）表2中标准。标准限值见表4-7。

表4-7《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

标准类别

油烟最高允许排放浓度（mg/m3）

净化设备最低去除率（%）

小型规模

≤2

60
2、水污染物排放标准

项目运营期产生的废水包括生产废水和生活废水，其中生产废水为脱硫废水，废水汇入循环池处理后回用于生产，不外排；项目设置旱厕，粪便由附近农民定期清淘用于周边农田作农家肥用，食堂废水经隔油池处理后排入旱厕，用于周边农田作农家肥用，其他生活废水排入储水池后回用于厂区绿化，不外排，故不设废水排放标准。

3、噪声排放标准

（1）施工期噪声排放标准

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）具体详见表4-8。

表4-8建筑施工场界环境噪声排放限值     单位：dB(A)

昼间

夜间

70
55

（2）运营期噪声排放标准
运营期项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，限值见表4-9。

表4-9工业企业厂界环境噪声排放限值      单位：dB(A)

类别

昼间

夜间
2类

60
50
4、固体废物

项目固废主要分为生活垃圾、一般工业固废，生活垃圾按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005.4.1）“第三章第三节、生活垃圾污染环境的防治”的规定执行；一般工业固废，执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的规定处置。

	总量控制指标
	经环评核算，本项目废水不外排，不设废水总量控制指标。

废气：烟气产生量为26752万m3/a ；SO2排放量为3.84t/a，为有组织排放，故总量控制指标为3.84t/a；NOx排放量为8.22t/a，为有组织排放，故总量控制指标为8.22t/a。


表五、建设项目工程分析
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	4.624



	b、堆场扬尘

建筑材料、建筑垃圾（废砖瓦、废混凝土）等在堆积、装卸等操作以及风蚀作用下会产生扬尘，项目区域常年主导风向为西南风，多年平均风速为2.2m/s，项目区在干燥的情况下产生堆场扬尘量较小。

c、道路扬尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量不同。项目施工期运输量不大、且施工过程对项目区内车辆进行了限速行驶、保持施工场地路面的清洁以及定期洒水降尘，扬尘产生量较小。
②施工机械尾气

施工机械尾气主要来源于运输车辆及其它燃油机械运转时产生的尾气，废气为无组织间断排放，尾气中污染物质主要有：NOx、CO、HC等。

综上所述，施工期排放扬尘排放量较小、均为无组织排放，污染的范围主要集中在200m以内。项目施工期废气粉尘对周边环境影响较小。
（2）废水

施工废水包括建筑施工废水和施工人员生活废水等。

本项目建筑结构为钢筋混凝土结构，项目区内不设混凝土搅拌站，建设单位外购商品混凝土进行施工。项目主要为石灰炉窑建筑用水，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168—2013），建筑业用水量为1.3m3/m2（不含施工管理人员生活用水），项目建筑主要为控制值班、石灰成品仓地基及节能环保炉窑地基建设，面积约300m2，项目施工期为4个月，则项目施工期建筑用水量为390m3（3.25m3/d），项目废水不含含油废水，施工期设置了临时沉淀池，废水排放系数取0.8，废水产生量为2.6m3/d。施工人员为10人，根据实际调查，项目施工期施工人员食宿回家解决，不在场地食宿，施工人员废水主要为施工人员清洁废水，按20L/d.人计算，则用水量为0.2m3/d，废水排放系数取0.8，废水产生量为0.16m3/d，排入沉淀池处理，施工废水进行沉淀处理，经过沉淀处理后的施工废水回用于施工作业和及施工场地降尘，无外排。

（3）噪声

根据工程情况，本项目施工过程中采用的施工设备主要有推土机、挖掘机、空压机、砂轮机、切割机以及运输车辆等产生的噪声，施工期噪声源值见表5-2。
表5-2施工期主要噪声源强
来源
声级（dB）
备注
推土机
80~90

间歇

挖掘机
80~90

间歇

运输车辆

75~85

间歇

空压机

90~100

间歇

砂轮机

95~105

间歇

切割机

90~100

间歇

（4）固体废物

施工期项目开挖方平衡、无废弃土石方产生，固体废物为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

①土石方

本项目在原有项目场地上技改，土石方开挖较少，本项目建设土石方产生于基础开挖，土石方用于基础回填以及后期绿化覆土，无永久性废弃土石方。

②建筑垃圾

项目产生的建筑垃圾主要有混凝土碎块、金属、木材、各种包装材料和其他废弃物等，施工期建筑垃圾产生量约为4t，大多数为石料砖块等一般固废，可用于场地回填等，其他建筑垃圾能回收的回收利用，不能回收的收集送住建部门指定堆放点进行堆放。
③施工人员生活垃圾

施工期每天约10名施工人员，不在施工场地食宿，施工过程中生活垃圾产生量为5kg/d。生活垃圾集中收集后堆放至原有项目垃圾池，统一交由当地环卫部门处置。

5.2运营期工程分析

5.2.1运营期工艺流程

项目技改后主要通过石灰石煅烧后生产石灰，产品主要石灰。运营期生产工艺流程图见图5-2。
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图5-2运营期污染流程及产污环节图
工艺说明：

配料系统 ：装载机将石料、无烟煤分别倒入石料仓和煤料仓内，煤料仓内的煤通过皮带机进入煤计量斗内称重好；石料通过皮带机把干净的石料与称重好的煤同时进入混合计量斗。石料仓和煤仓仓顶粉尘分别安装喷水雾化器设施处理措施。

上料系统 ：在料车到底重力作用下，混合料斗打开开关门，混合料斗内的石和煤混合料瞬间同时进入提料车，通过提料车缓慢上升，运至窑顶集料斗。

布料系统 ：窑顶集料斗的煤料、石料混合料通过输送皮带，给入旋转布料器，布料器运转均匀的把煤料、石料混合物布入窑体内部。在此过程中会产生粉尘，采取安装集尘罩处理措施。

出灰系统 ：煅烧后的石灰经冷却风冷却后，通过四面卸灰机将成品石灰卸至出灰皮带上，由出灰皮传送至成品料仓。在此过程中会产生粉尘，采取全封闭措施。

鼓风系统：由高压鼓风机将外边的空气从窑下送到窑内，对石灰进冷却，经过冷却带的助燃风，温度变高，到达煅烧带，更好的有助于石灰石的煅烧。

除尘脱硫系统 ：烟气经管道至布袋除尘器，除去大颗粒粉尘；之后进入脱硫塔内，以特定的流速、角度和方向旋转上升，与布水装置喷出的碱性吸收液（Ca（OH）2）逆流接触，反复旋切、碰撞，使液体湿度雾化。将烟气中的硫化物脱除，洁净烟气通过烟囱排空，吸收后的碱液进入脱硫塔底部，排出到沉淀池内，经沉淀后，清水被循环利用。
SNCR脱硝系统：采用氨或尿素作为反应剂，脱硝设施通过特定喷管把氨水或尿素从窑顶喷进窑炉煅烧带内，在窑炉煅烧带内通过高温使氨水或尿素与窑炉内氮氧化物反应，从而达到去除氮氧化物的效果，产生的氮气通过烟囱排空。
电控系统：采用德国西门子电脑控制系统，全自动化生产线，节约成本，产品质量稳定。

5.2.2主要污染物产生、排放情况分析

1、废气
本项目废气主要来源于石灰石煅烧烟气、原料堆场扬尘、原料进厂卸料粉尘、布料系统粉尘、原料输送系统粉尘、出料系统粉尘、运输道路扬尘、食堂油烟、汽车尾气、石灰石料仓粉尘、煤仓粉尘及石灰成品料仓粉尘。
（1）石灰矿石煅烧烟气
本项目总设计规模为年产 8 万t石灰，采用新型节能环保立式窑进行煅烧， 煅烧过程中将产生烟尘、氮氧化物、二氧化硫，根据建设单位提供资料，生产 1t石灰需消耗 1.25t 石灰石，0.12t无烟煤，本项目年产8万t石灰，则需要石灰矿石 10 万 t 石灰石，0.96万 t 无烟煤，即可满足生产过程中的热能要求，不需外加其他燃料。
根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010 修改）中册》石灰和石膏制造业产排污系数表（见下表5-4）可计算出该工艺生产过程中的污染物产生量。项目建成后，生产过程中产生的总废气量为 26752万 m 3 /a，NOx的产生浓度为480mg/m 3，产生量为 20.56t/a。

项目烟尘产生量计算：项目年原煤用煤量为9600吨。根据资料，项目拟选用的煤灰分（Aad）为8.96%，挥发份（Vcad）为9.67%。煤质成分详见表1-5。

工业烟尘量计算方式如下：

烟尘产生量：Y=B×A×D

式中：Y—烟尘排放量，t/a

      B—燃煤量，t/a

Ａ—煤的灰分，%

      D—烟气中烟尘占灰分量的百分数（本项目取值为10%）

通过计算可知，项目烟尘产生量为86t/a。

总废气及污染物产生量详见表 5-4。

表5-4 石灰生产过程的产污系数一览表
工艺名称

污染物指数

单位

产污系数

产生量

产生浓度

节能立式窑（产量8万t/a）

工业废气量

m3/a

3344

26752万m3/a

/

氮氧化物

kg/t
0.257
20.56t/a

480 mg/m3
二氧化硫的产生量根据原料中硫的含量计算，本项目运营期采用的无烟煤来自曲靖、六盘水等地，根据相关资料，曲靖、六盘水等地无烟煤中硫的含量约为0.5%，因此 SO2的产生情况如下：

G=2×B×S×D

式中：G——燃煤二氧化硫排放量（t/a）；

B——耗煤量（t/a），本项目为 0.96 万 t/a；

S——煤中全硫分含量，本项目为 0.5%；

D——可燃硫占全硫量的百分比，%（取 80%）。

因此 SO2 产生量为 76.8t/a，但由于煅烧废气中含有 SO2 和 CaO，在窑内会发生化学反应，形成 CaSO4 ，去除了部分煅烧废气中的 SO2 ，使 SO2 排入大气中的量减少90%，因此SO2 产生量为7.68t/a，产生浓度为862mg/m3。

（2）原料堆场扬尘
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式中：Qp ——起尘量，mg/s；

Ap ——堆场面积，m2 ，本项目取 1000m2 ；

U——堆场平均风速，m/s，项目所在地平均风速为 2.2m/s。

根据计算，原料堆场扬尘产生量为0.348t/a，为无组织排放。
（3）原料卸料粉尘

石灰石、无烟煤由卡车运输至厂区原料区内卸载，卸载过程会产生粉尘根据山西环科研究所、武汉水运工程学院提出的经验公式，计算自卸汽车煤炭卸料起尘量。

Q=e0.61u M/13.5
式中：Q——自卸汽车卸料起尘量，g/次；

u——平均风速，m/s，2.2m/s；

M——汽车卸料量，t，运输车辆为 15t/次；

Q 粉尘 =e 0.61×2.2×15/13.5=3.75g/次。

本项目无烟煤、石灰石运输量分别为 0.96万吨/年、10万吨/年。用15t汽车运输，分别需运输 720 次、 6667 次，则无烟煤卸料产尘量为 2.7kg/a，石灰石卸料粉尘产生量为25kg/a。则本项目原料卸载过程粉尘产生量为27.7kg/a。采取半封闭式，加盖工棚，定期洒水降尘等措施，无组织粉尘可降低70%，则原料卸料粉尘排放量为8.31kg/a。
（4）原料输送系统粉尘

本项目原料（石灰石、无烟煤）由封闭皮带从原料区运送至 2 处受料斗，输送带在输送过程匀速稳定，一般情况下不易起尘。原料计量称重后，通过皮带机混合，再由密闭皮带机输送到受料小车，然后通过卷扬机送至窑顶预存料仓。2 处受料斗底下为封闭式，可有效控制原料皮带混合扬尘扩散。

原料从皮带机倒入 2 处受料斗过程会产生粉尘，起尘量类比使用装车机械落差的起尘量公式（交通部水运研究所武汉水运学院提出）：

Q＝0.03u1.6 H1.23 e -0.28w
式中：Q—落差起尘量，kg/t；

w—物料含水率，%；4%；

u—平均风速，m/s；3.15m/s；

H—物料落差，m；0.3m。

经估算，2 处受料口粉尘共产生量为 0.042kg/t，共产生粉尘4.56t/a，采取密闭皮带机输送，及喷淋措施，无组织粉尘可降低80%，则原料输送系统无组织排放量为0.912 t/a。
（5）布料系统粉尘

装载原料的小车通过输送带送至窑顶预存料仓，倒入预存料仓过程会产生粉尘。通过落差起尘公式估算，扬尘产生量为 0.042kg/t·产品，该过程粉尘产生量为3.36t/a，原料进入布料器布料过程会产生粉尘，布料系统通过闸板密封，并在布料系统预存料上方安装集尘罩，引至脉冲布袋除尘处理，通过烟囱排放，经处理后，粉尘去除率约为99.9%，因此布料系统有组织粉尘排放量为3.36kg/a。

（6）出料系统粉尘

石灰窑将石灰石烧成成品石灰后，由窑底出料口出灰，石灰通过出灰机出石灰，该过程会产一定的扬尘，通过落差起尘公式估算，扬尘产生量为 0.042kg/t·产品，该过程粉尘产生量为3.36t/a，由于出料口为全封闭，通过密闭输送带输送至成品仓，粉尘扩散约为2%，因此出料系统无组织粉尘排放量约为67.2kg/a。

（7）食堂油烟

本项目设有员工食堂，运营期员工 35 人，均为在食宿吃饭，厨房设有 2 个灶头，能源为天然气，属于小型规模。食堂每年开放 200 天，人均食用油摄入量按 50g/d 计， 油品挥发率为 2.0%， 则食堂油烟产生量约为35g/d（7kg/a）。食堂工作取 4h/d，抽油烟机的排风量取 3000m 3 /h，油烟去除率70%，排放量为2.1kg/a，产生浓度约为 1.65mg/m3 ，油烟排放能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。

（8）运输车辆扬尘
运输石料及成品的车辆来往会产生道路扬尘，道路扬尘的产生量受天气条件、车辆行驶速度、道路情况等因素的制约。据有关调查显示，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
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式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr，本项目场区内取10km/hr

W——汽车载重量，吨，本项目平均值取10t。

P——道路表面粉尘量，kg/m2，本项目平均值取0.3 kg/m2。
表5-5 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/辆·km
车速P

0.1

0.3

0.4

0.5

1.0

5（km/h）

0.0283

0.0646

0.0801

0.0947

0.1593

10（km/h）
0.0566

0.1291

0.1602

0.1894

0.3186

15（km/h）

0.0850

0.1937

0.2403

0.2841

0.4778

20（km/h）

0.1133

0.2583

0.3204

0.3788

0.6371

通过计算，一辆汽车行驶的扬尘量为0.326kg/km·辆，本项目汽车在场区内平均行驶约200m，每年饱和汽车运输次数按1.2万次，项目道路扬尘产生量为0.782t/a，运输过程中会对项目进出场地及沿途道路两侧200m范围内的居民产生影响，为了减少运输对沿途道路两侧居民产生影响，项目采取每天定期对运输道路洒水降尘，并对道路进行定期清扫掉落的泥碎石及石灰，项目道路每天定期对运输道路洒水降尘，定期清扫散落在道路上的碎石及石灰，粉尘排放量可减少约70%，无组织粉尘排放量为0.235t/a。

（9）汽车尾气

车辆进出项目区排放的汽车尾气，主要有害成份是CO、HC、颗粒物和氮氧化合物NOx。尾气排放量不大且相对分散，汽车废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，呈无组织排放。
（10）石灰石料仓粉尘

石灰石通过铲车送至石灰石料仓，倒入料仓过程会产生粉尘。通过落差起尘公式估算，扬尘产生量为 0.042kg/t·原料，该过程粉尘产生量为4.2t/a，原料石灰石进入料仓过程会产生粉尘，通过在石灰石料仓上方设置喷水雾化器设施，无组织粉尘可降低80%以上，因此石灰石料仓无组织粉尘排放量为840kg/a。
（11）煤仓粉尘

煤炭通过铲车送至煤料仓，倒入料仓过程会产生粉尘。通过落差起尘公式估算，扬尘产生量为 0.042kg/t·原料，该过程粉尘排放量为0.454t/a，原料进入煤仓过程会产生粉尘，通过在煤炭料仓上方设置喷水雾化器设施，无组织粉尘可降低80%以上，因此煤仓无组织粉尘产生量为90.8kg/a。

（12）石灰成品料仓粉尘

石灰通过输送带送至石灰成品料仓，倒入料仓过程会产生粉尘。通过落差起尘公式估算，扬尘产生量为 0.042kg/t·产品，该过程粉尘产生量为3.36t/a，成品进入石灰料仓过程会产生粉尘，在成品筒仓顶安装仓顶布袋除尘器处理，经处理后，通过排气筒排放，粉尘去除率约为99%，因此成品仓有组织粉尘排放量为33.6kg/a。

（13）非正常排放

节能环保窑炉脱硫除尘器及脱硝设施正常情况下，运行只要达到设计要求，可确保烟尘、氧化硫、氮氧化物达标排放，只有当除尘器出现故障，脱硫剂及脱硝催化剂缺量，脱硫和脱硝效率低下时出现非正常排放，该事故出现时脱硫除尘器除尘效率可能从99%下降到40%，脱硫效率可能从50%下降至20%，脱硝效率可能从60%下降至20%时，烟尘排放量为136.8t/a，SO2排放量为6.144t/a，氮氧化物排放量为16.448t/a。

技改完成后，本项目煅烧石灰石生产石灰污染物排放新增量为：烟（粉）尘排放量增加0.86t/a、SO2排放量增加3.84t/a、NOx排放量增加8.22t/a。

表5-6 运营期废气产生量汇总表

名称

产生量

产生浓度

采取措施

消减量

排放量

排放浓度

排放高度

排放方式

烟气

26752万m3/a

/

/

/

26752万m3/a

/

40m

有组织排放

烟尘

86t/a

5615.5mg/m3
脉冲布袋除尘

85.14t/a

0.86t/a

112.3mg/m3
40m
有组织排放

SO2
7.68t/a

862mg/m3
三步脱硫

3.84
3.84t/a

431mg/m3
40m

有组织排放

NOX
20.56t/a

480mg/m3
脱硝设施
12.34
8.220t/a

115 mg/m3
40m

有组织排放

原料堆场扬尘

0.348t/a

/

半封闭、洒水降尘
0.2436
0.1044t/a

/

/

无组织排放

原料卸料粉尘

27.7kg/a

/

半封闭、洒水降尘
19.39
8.31kg/a

/

/

无组织排放

原料输送系统粉尘

4.56t/a

/

封闭皮带机，喷淋
3.648
0.912t/a

/

/

无组织排放

布料系统粉尘

3.36t/a

/

集尘罩，脉冲布袋除尘
3.024t/a

3.36kg/a

/

/

有组织排放

出料系统粉尘
3.36t/a

/

全封闭
3.2928 t/a

67.2kg/a

/

/

无组织排放

食堂油烟

7kg/a

4.12 mg/m3
油烟净化器

5.943kg/a

2.8kg/a

1.65mg/m3
/

无组织排放

运输扬尘

0.782t/a

/

洒水降尘

0.547 t/a

0.235t/a

/

/

无组织排放

石灰石料仓粉尘

4.2t/a

/

喷水雾化器设施
3.36t/a

840kg/a

/

/

无组织排放

煤仓粉尘

0.454t/a

/

喷水雾化器设施
0.3632t/a

90.8kg/a
/

/

无组织排放

石灰成品料仓粉尘

3.36t/a

/

仓顶布袋除尘器
3.3264 t/a

33.6kg/a

/

/

有组织排放

2、废水

项目运营期主要的废水主要为脱硫塔废水和生活废水。

（1）生活污水
项目全厂定员35人，全部在项目内食宿，参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）规定，生活用水按120L/人.d计，则生活用水量为4.2m3/d，840m3/a，废水产生量按用水量的80％计，则生活污水产生量为3.36m3/d，672m3/a。主要污染为SS 350mg/L、CODcr350mg/L、NH3-N25mg/L、总磷8mg/L，生活废水依托原有项目生活污水处理系统，食堂废水经隔油池处理后排入旱厕，用于周边农田作农家肥用，其他生活废水排入储水池后用于厂区绿化，不外排。
（2）脱硫塔废水
脱硫塔用水量约为5 m3/d，1000m3/a，废水产量约为4.5 m3/d，900m3/a，产生的废水排入循环池循环使用，不外排。

（3）绿化用水

根据建设方资料及现场勘查，项目绿化面积约为100m2。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），昆明地区晴天按210天计，雨天按155天计，本项目实行年工作200天工作制度，项目晴天工作时间氨121计，雨天按79天计，晴天项目区绿化用水定额为2L/（m2·d），则本项目晴天绿化用水量为0.2m3/d，即24.2m3/a。绿化无废水产生。
项目给排水情况见下表：

表5-6项目给排水情况一览表单位：m3/d
名称

经济指标

用水指标

总用水量

新鲜水用量

废水产生量

废水回用水量

排水量

生活用水

食宿35人

120L/（人.d）

4.2

4.2

3.36

3.06
0

生产用水
脱硫塔用水
5m3/d
5

0.5
4.5

4.5

0

绿化用水

100m2
2L/（m2.d）

0.2

0

0

0

0

合计

/

/

9.4
4.7
7.86
7.56
0

项目水量平衡图如图5-3。
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图5-3项目水平衡示意图（单位：m3/d）
3、噪声

项目建成后运营期噪声主要为给料机、鼓风机、引风机、皮带机、出灰机、雷蒙磨、运输车辆等噪声，其噪声源强见表5-5。

表5-5主要设备噪声源强单位：dB(A)
设备名称

数量

噪声源强

减噪措施

给料机

2

70～80

设备减震、厂房隔声、绿化

鼓风机

2

80～85
引风机

2

85～90
皮带机

2

70～80

出灰机

2

70～80

雷蒙磨
1
90～95
运输车辆

3
70～80

4、固体废弃物

本项目建成后，固体废物来源于员工的生活垃圾及生产固废。

①生活垃圾

本项目技改后，项目定员35人，所有员工均在项目区食宿。生活垃圾以1kg/人·d计，则生活垃圾产生量为35kg/d，即7.0t/a，设置活动式的垃圾桶，收集后堆放至原有项目垃圾池，定期委托环卫部门清运；旱厕依托原有项目旱厕，旱厕粪便产生量以0.2kg/人·d计，则旱厕粪便产生量为7kg/d，即1.4t/a，旱厕粪便由附近村民定期清淘，作农家肥用。
（2）生产固废
本项目固体废物主要为收集的粉尘和脱硫渣，根据估算，收集的粉尘约为114.65t/a，粉尘主要为石灰类的废物；根据二氧化硫和氢氧化钙反应方程式，项目去除3.84t二氧化硫脱硫需要3.83t的氢氧化钙，为了更好的去除二氧化硫，使用两倍的氢氧化钙，即7.68t，故水池析出物冲击式脱硫过程中脱下的硫以亚硫酸钙、硫酸钙的形式析出，产生量约11.52t/a，堆放至有“三防”措施的临时堆棚内。

项目窑体内部保温材料会定期更换，更换频率为 5 年更换一次，每次产生的废弃保温材料约为 200t。

技改项目固体废弃物产生情况见表5-6。
表5-6项目固体废弃物产生情况一览表

序号

名称

单位

产生量

处理方式

1

生活垃圾

t/a

7.0

环卫部门定期清运

2

粪便

t/a

1.4

附近农民定期清淘，作农家肥用

3

布袋除尘器粉尘

t/a

114.65
收集后作为产品外售

5

亚硫酸钙、硫酸钙

t/a

11.52
作为建筑材料外售
合计

t/a
134.57


	5、技改后原有项目排放量

技改后，原有项目年产熟铝土矿1.2万吨，现根据技改后，原有项目按年产1.2万吨的产量来计算原有项目污染物产生及排放量。竖窑烟气经配置的2套除尘效率为98％、脱硫效率为70%的XDT型高效脱硫除尘器净化处理。根据年检监测报告，废气达标排放。
①烟气量

根据原有项目竣工验收监测报告，原项目总烟气排放量为18643.22万Nm3/a。技改后，1组竖窑烟气排放量为8112.165Nm3/h，5840.76万Nm3/a；原有项目烟气排放量减少12802.46万Nm3/a。

②烟尘量

根据原有项目竣工验收监测报告，原项目总烟尘产生量为10.84t/a。技改后，1组竖窑烟尘排放速率为：0.66kg/h，即排放量为4.752t/a；排放浓度为159.1mg/Nm3；原有项目烟尘排放量减少6.084t/a。

③SO2量
根据原有项目竣工验收监测报告，原项目SO2总排放量为69.41t/a。技改后，1组竖窑SO2排放速率为2.69kg/h，即排放量为19.368t/a，排放浓度为648.3mg／Nm3；原有项目SO2排放量减少50.04t/a。

④氮氧化物量

根据原有项目竣工验收监测报告，原项目NOx总排放量为13.21t/a。技改后，1组竖窑NOx排放量速率为0.525kg/h，即排放量为3.78t/a，排放浓度为125.85mg/Nm3；原有项目氮氧化物排放量减少9.43t/a。
6、技改“以新带老”措施

（1）安装食堂油烟净化设施，减少油烟排放；

（2）建设隔油池，去除食堂废水中悬浮油；

（3）在产品堆场及原料堆场周边建设截排水沟，减少雨水冲刷；

（4）在项目低处建设沉砂池，对雨水中泥沙进行沉淀，减少泥沙外排；

（5）对成品堆场和原料堆场进行防尘覆盖，减少堆场扬尘产生；

（6）原项目矿区破碎工序安装喷淋设施，减少粉尘产生；

（7）原项目矿山部分建议重新做技改扩建环评；
（8）按装脱硝设施，减少氮氧化物外排；
（9）原项目矿山部分尽快组织验收；
（10）安装脉冲布袋除尘器及三步脱硫设施。

7、“三本帐”核算

本项目技改完成后，整个厂区的各污染物排放核算“三本帐”如下表5-7。

表5-7技改前后污染物排放“三本账”汇总表单位：t/a

类别
污染物
技改前原有项目排放量
技改项目
“以新带老”消减量
总排放量
排放增减量
产生量
排放量
废水
生活污水
0
672
0
0
0
0
生产废水
0
900
0
0
0
0
废气 

厨房油烟
0.0024
0.007
0.0021
0.0024
0.0021
-0.0003
烟气
186432200Nm3/a
453952200m3/a
453952200m3/a
128024600m3/a
325927600m3/a
+13949540m3/a
烟（粉）尘
10.84
96.84
11.7
6.084
5.616
-5.224
NOX
13.21

33.77
21.43
9.43
12.00

-1.21
SO2
69.41

70.09

73.25

50.04
23.21
-46.2

固体废物

生活垃圾
0
7
0
0
0
0
旱厕粪便
0
1.4
0
0
0
0
脱硫渣
0
11.52
0
0
0
0
含铁废渣
0
1400

0
0

0
0

除尘器粉尘

0

114.65
0

0

0

0




表六、建设项目污染源及治理情况

	内容

类型
	工段
	排放源(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及

产生量(单位)
	排放浓度及

排放量(单位)

	大气污染物
	施工期
	扬尘
	粉尘
	4.53mg/m3（50m处）
	1mg/m3,达标排放

	
	运营期
	汽车
	尾气
	无组织排放，加强绿化可做到达标排放

	
	
	原料堆放
	粉尘
	0.348t/a
	0.1044t/a

	
	
	原料卸料系统
	粉尘
	27.7kg/a
	8.31kg/a

	
	
	原料输送系统
	粉尘
	4.56t/a
	0.912t/a

	
	
	布料系统
	粉尘
	3.36t/a
	3.36kg/a

	
	
	出料系统
	粉尘
	3.36t/a
	67.2kg/a

	
	
	石灰石料仓
	粉尘
	4.2t/a
	840kg/a

	
	
	煤仓
	粉尘
	0.454t/a
	90.8kg/a

	
	
	石灰成品料仓
	粉尘
	3.36t/a
	33.6kg/a

	
	
	运输扬尘
	粉尘
	0.547 t/a
	0.235t/a

	
	
	石灰石煅烧烟气
	烟气
	26752万m3/a
	26752万m3/a

	
	
	
	烟尘
	86t/a，3112mg/m3
	0.86t/a，102mg/m3

	
	
	
	SO2
	7.68t/a，431mg/m3
	3.84t/a，216mg/m3

	
	
	
	NOX
	20.56t/a，115 mg/m3
	8.22t/a，115 mg/m3

	
	
	食堂
	油烟
	油烟净化器处理

	水污染物
	施

工

期
	施工及生活废水（施工人员不在施工区域食宿）(3.41m3/d)
	SS
	400～1000mg/L
	经沉淀处理后回用

	
	运

营

期
	生活

废水(672a/d)
	CODcr
	350mg/L0.235t/a
	食堂废水经隔油池处理后排入旱厕，用于周边农田作农家肥用，其他生活废水排入储水池后用于厂区绿化，不外排。

	
	
	
	NH3-N
	25mg/L 0.0168kg/d
	

	
	
	
	SS
	350mg/L 0.0235kg/d
	

	
	
	
	BOD5
	300mg/L，0.202kg/d
	

	
	
	
	总磷
	8mg/L，0.0054kg/d
	

	
	
	生产废水（4.5t/d）
	SS
	循环沉淀池循环利用，不外排。

	固体废物
	施工期
	施工区
	生活垃圾
	5kg/d
	环卫部门统一清运

	
	
	
	建筑垃圾
	6.5t
	道路回填，回收外运

	
	运

营

期
	生活固废
	生活垃圾
	30kg/d
	集中收集，定期由环卫部门统一清运处理。

	
	
	收集粉尘
	粉尘
	114.65t/a
	收集后作为产品外售

	
	
	脱硫渣
	亚硫酸钙、硫酸钙
	11.52t/a
	收集后外售

	
	
	旱厕
	粪便
	1.8kg/d
	用于周边农田施肥

	噪声 
	施工期
	施工机械和车辆
	噪声
	70～95dB（A）

	
	运营期
	给料机、鼓风机、引风机、皮带机、出灰机、雷蒙磨
	噪声
	75～100dB（A）
	区域昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）

	主要生态影响

项目建设范围内不涉及自然保护区、风景名胜区以及文物保护。建设中不涉及森林砍伐等问题。施工过程中会对生态环境造成诸如水体影响，植被破坏及水土流失等，此影响为暂时性影响，由于工程量较小且施工时间短，随着主体工程竣工且采取有效的防护措施。因工程施工而引起生态环境影响会逐年减少。所以对生态环境影响不大。



表七、环境影响分析
	一、施工期环境影响分析

1、 施工期水环境影响分析

（1）施工期废水

根据项目工程分析，施工期建筑用水量为3.25m3/d，项目废水不含含油废水，施工期设置了临时沉淀池，废水排放系数取0.8，废水产生量为2.6m3/d。项目施工人员10人为周边茨塘村村民，村民食宿均回家自行解决，施工期施工人员用水主要是清洗用水，水质较为简单，不含食堂含油废水。根据前文分析，项目施工人员用水量为0.2 m3/d，废水排放系数取0.8，生活废水量为0.16m3/d，主要污染物CODCr、SS等，由于产生量较小，施工现场依托厂区现有旱厕，施工期废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。

（2）施工期水环境保护措施

①施工场地周边设置临时排水沟，并在排水沟末端设置沉淀池对地表径流进行沉淀处理，沉淀后的废水全部回用于洒水降尘和工程养护，不外排。环评要求设置容积为2m3的沉淀池用于处理施工过程中混凝土养护、设备冲洗等产生的施工生产废水；
②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；

③雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场以防雨布进行遮蔽，减少雨水冲刷。

综上，经采取以上措施后，施工期施工废水对环境的影响可得到有效的控制，且项目施工期较短，对环境的影响很小。

2、施工期环境空气影响分析

项目施工期对空气环境影响的主要污染物为施工扬尘、堆场扬尘、运输车辆道路扬尘、施工机械及汽车尾气。
（1）施工扬尘

施工期扬尘：由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘。

且根据工程分析，经过洒水降尘后，施工扬尘的主要影响区域集中于20m~50m之间，项目在原有厂区内技改，有厂房阻隔，项目区50m范围内无人居住，并且施工期环境影响是短暂的。因此，项目施工产生的扬尘对敏感点影响较小，对环境空气质量影响不大。

（2）运输车辆道路扬尘

根据有关文献资料，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式进行计算：
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式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

     V——汽车速度，km/h；

    W——汽车载重量，t；

    P——公路表面粉尘量，kg/m2。

表7-1为一辆10t卡车，通过一段不同路面、不同清洁程度及不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车行使公路扬尘的最有效手段。

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4～5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料见表7-2。当施工场地洒水频率为4～5次/天，扬尘造成的粉尘污染距离可缩小到20～50m范围内，降低扬尘量30%～80%。

表7-1  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘   单位：（kg/辆·km）

路面粉尘量

车速

0.01(kg/m2)

0.02(kg/m2)

0.03(kg/m2)

0.04(kg/m2)

0.06(kg/m2)

0.1(kg/m2)

5(km/h)

0.0091 

0.0153 

0.0207 

0.0257 

0.0348 

0.0511 

10(km/h)

0.0182 

0.0305 

0.0414 

0.0514 

0.0696 

0.1021 

15(km/h)

0.0272 

0.0458 

0.0621 

0.0770 

0.1044 

0.1532 

25(km/h)

0.0454 

0.0763 

0.1035 

0.1284 

0.1740 

0.2553 

30(km/h)

0.0545 

0.0916 

0.1242 

0.1541 

0.2088 

0.3063 

40(km/h)

0.0726 

0.1221 

0.1656 

0.2054 

0.2785 

0.4084 

表7-2  施工阶段使用洒水车降尘试验结果

距路边距离(m)

5

20

50

100

TSP浓度

(mg/m3)

不洒水

10.14

2.81

1.15

0.86

洒  水

2.01

1.4

0.68

0.60

洒水比不洒水降低(%)

80.2 

50.2 

40.9 

30.2

针对施工车辆行驶扬尘，可采取降低车速、施工进场路面采取洒水，运输材料的车辆采用篷布覆盖等措施降低车辆行驶扬尘。

（3）堆场扬尘

项目施工阶段扬尘的另一个主要来源是临时堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，建筑材料需露天堆放，部分施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Qi=2.1G(Vi-V0)3*e^(0.556w)*fi*a

Q=ΣQi

    式中：Qi――i类风速条件下的起尘量，kg/a；

  Q――堆场年起尘量，kg/a；

  G――堆场储量；

  Vi――35m上空的风速，m/s；

  V0――颗粒起动风速，m/s；

  w――堆料含水率，%；

  fi――i类风速的年频率；

  a――大气降雨修正系数。

起尘量与风速、堆场储量和含水率等有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表7-3。由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

表7-3  不同粒径尘粒的沉降速度

粉尘粒径 (m)

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度 (m/s)

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粉尘粒径 (m)

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度 (m/s)

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粉尘粒径 (m)

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度 (m/s)

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

对于项目区临时堆场和裸露场地，可采取洒水抑尘、加盖篷布等措施降低粉尘的产生。

（4）施工机械及运输车辆尾气

场地平整及基础土石方挖填机械、物料运输车辆等以柴油或汽油作为动力的机械设备的使用将排放出燃油尾气，尾中含有SO2、CO、NO2等污染因子，均对大气环境产生不良影响，运输车辆的尾气属无组织排放，建议施工单位选择优质环保的工程设备和燃油，合理安排施工运输工作，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力，避免交通阻塞，加强设备和运输车辆的检修和维护，加之项目区域施工范围相对较大，施工场地周围较空旷、大气扩散条件相对较好。因此，施工机械和运输车辆产生的污染物经自然扩散和稀释后，对评价区域的环境空气质量影响较小。
（4）大气污染防治措施

①砂土等散体物质运输车辆必须严加管理，必须密闭；运输车辆要完好、装载不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、减少卸料落差等；

②晴天或无降水时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、临时堆土场、道路进行洒水，对施工场地内车辆限速以减少二次扬尘。建立洒水清扫制度，指定专人负责定时洒水和清扫工作；

③靠近敏感目标一侧增加洒水降尘次数；

④产生的建筑垃圾等应及时清运，道路及时清扫。

综上，采取以上控制措施后，施工期大气污染物可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，对环境影响较小。

3、 施工期声环境影响分析

（1）声环境

机械设备噪声源均按点声源计，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，其噪声预测模式为：

式中：LP1——受声点P1处的声级，dB（A）；

LP2——受声点P2处的声级，dB（A）；

r1——声源至P1处的距离，m；

r2——声源至P2处的距离，m。

对于多台施工机械对某个预测点的影响，进行声级叠加：
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根据前述的预测方法和预测模式，对各种设备噪声进行计算，得到其不同距离下的噪声级见表7-4。

表7-4主要施工机械不同距离处的噪声级单位：dB（A）
距离（m）

机械名称

10

20

40

60

80

100

150

200

300

推土机
70

63.97
57.95
54.43
51.93
50
46.47
43.97
40.45
挖掘机
70

63.97
57.95
54.43
51.93
50
46.47
43.97
40.45
运输车辆

65
58.97
52.95
49.43
46.93
45
41.47
38.97
35.45
空压机

80
73.97
67.95
64.43
61.93
60
56.47
53.97
50.45
砂轮机

85
78.97
72.95
69.43
66.93
65
61.47
58.97
55.45
切割机

80
73.97
67.95
64.43
61.93
60
56.47
53.97
50.45
叠加值

87.32
81.29
75.27
71.75
69.25
67.32
63.79
61.29
57.77
根据现场踏勘，项目最近的保护目标为东面650m处为茨塘村，根据表7-4，施工期噪声在80m处能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对周边环境影响较小，且项目施工期对其噪声影响是短暂的。

（2）声环境保护措施

①合理地安排施工场地和时间，根据昆明市政府第72号令《昆明市环境噪声污染防治管理办法》，项目建设严禁在12时至14时、22时至次日6时施工，因连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到所在地的行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告，以征得公众的理解和支持。

②加强施工管理，合理安排作业时间，缩短工期；

③白天施工尽量减少高噪声设备同时运行；

④选用低噪声机械设备；

⑤加强车辆管理，建材等运输在白天进行，并控制车辆鸣笛。运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。

4、 施工期固体废物影响分析

（1）施工人员生活垃圾

施工期间工作人员约10人，施工期产生的生活垃圾为5kg/d，项目区的生活垃圾经分类收集后，堆放至原有项目垃圾收集池，定期委托环卫部门定期清运。

（2）废弃土石方

技改项目在原有厂区用地范围新建节能环保立式窑，控制值班室、脱硫塔等设施，项目在原有土地上技改，不新增用地，项目土石方开挖量少，全部用于场地平整及绿化覆土，无废弃土石方产生。

（3）建筑垃圾

项目建筑垃圾产生量为4t，大多数为石料砖块等一般固废，可用于场地回填等，其他能回收利用的部分回收利用；不能回收利用的建筑垃圾应严格按照《昆明市城市建筑垃圾管理办法》（昆明市人民政府令第88号）和《昆明市建设工地文明施工管理规定》（昆政办[2011]89号）的相关要求，委托经核准从事城市垃圾处置的单位处置建筑垃圾。

二、运营期环境影响分析

1、地表水环境影响分析

（1）污水处理措施

根据现场勘察，项目所在区域尚未配套完善的雨污管网，本项目产生的废水无法进入污水处理厂处置。

生活废水：根据工程分析，生活用水量为4.2 m3/d ，840 m3/a，排污系数去0.8，生活废水产生量为3.36m3/d，672m3/a,项目生活污水为员工办公及生活废水，项目依托原有项目旱厕，旱厕由附近农民定期清淘，作农家肥用。食堂废水经隔油池处理后排入旱厕，用于周边农田作农家肥用，其它生活废水排入储水池后用于厂区绿化，不外排。
生产废水：脱硫塔用水量约为5 m3/d，1000m3/a，废水产量约为4.5 m3/d，900m3/a，产生的废水排入循环池循环使用，不外排。

雨水：雨水沿厂区雨水沟渠汇集后排入项目雨水收集池，项目在南面设置1座雨水沉砂池（20m3），初期雨水收集后回用于厂区洒水降尘，对环境影响较小。

（2）项目生活污水不外排可行性分析

根据工程分析，项目生活污水产生量为3.36m3/d、672m3/a。原有项目设有储水池1座，10m3，旱厕1座，10m3，原项目生活废水为3.106 m3/d，因此，原有项目储水池、旱厕能够满足生活污水处理能力，食堂废水经隔油池处理后排入旱厕，用于周边农田作农家肥用，其它生活废水排入储水池后用于厂区绿化，不外排。
回用可行性分析

根据工程分析，项目内有绿化100m2，晴天绿化用水量为0.2m3/d，即24.2m3/a，原有项目有绿化2000m2，晴天绿化用水量为4m3/d，即1200m3/a，雨天不需进行绿化浇水；因此项目生活污水经处理后晴天可全部回用；雨天不需要进行绿化浇水，生活污水全部收集于储水池，晴天回用于于项目洒水抑尘。

综上所述，项目生产废水全部循环使用，生活污水全部回用于绿化和洒水抑尘是可行的，对周围环境影响不大。

（3）项目生产废水不外排可行性分析

根据工程分析，项目废水产生量为900m3/a(4.5m3/d)。项目在脱硫塔边建设总容积为10m3的循环水池，项目生产废水中的主要污染物为SS，沉淀后通过循环水泵、管道回用于生产，可满足项目生产废水的处理需求，确保生产废水全部循环使用不外排。

（4）初期雨水沉淀池设置合理性分析

项目区生产期间会有粉尘产生，当下雨的时，雨水对项目区场地进行冲刷，造成初期雨水中含有大量的悬浮物，如果直接外排会对环境产生一定的影响。

项目区未设置初期雨水收集池对初期雨水进行收集，采用环评手册2.01版中暴雨强度及雨水流量计算软件，年平均降水量法来进行计算项目区初期雨水产生量，计算公式为：
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式中：P为重现期，取2年；

t为降雨历时，取1h；

计算结果：q=113.29升/秒·公顷

Q=qFψT

式中：Q——淋滤水排放量；

F——汇水面积(公顷)，面积为0.1公顷；

Ψ——为径流系数（取0.9）；

T——为收集时间，取15分钟。

本项目需收集初期雨水的占地面积为1000m2，15分钟的初期雨水量为9.18m3，考虑1.2的调整系数，环评要求初期雨水收集池的容积不少于15m3，由于本项目生产用水对水质要求较低，并且水循环池容积较大，可用于收集初期雨水回用于洒水降尘和绿化。
综合上述分析，项目废水不外排的处置是可行的。故不会改变当地地表水功能。
2、大气环境影响分析

本项目运营期废气主要来源于石灰石煅烧烟气、原料堆场扬尘、原料进厂卸料、布料系统粉尘、原料输送系统粉尘、 出料系统粉尘、 运输过程中产生的扬尘、食堂油烟、汽车尾气、石灰石料仓粉尘、煤仓粉尘及石灰成品料仓粉尘。
（1）石灰矿石煅烧烟气

根据污染源强分析，项目生产过程中总产生的废气量为26752万m3/a，煅烧过程中产生的石灰粉尘和无烟煤燃烧产生的烟尘，烟（粉）尘的产生浓度为5615.5mg/m3 ，产生量为86t/a，SO2 的产生浓度为862mg/m3，产生量为7.68t/a，NOx 的产生浓度为480mg/m3 ，产生量为20.56t/a。
为了使煅烧烟气稳定达标排放，建设单位拟对石灰窑煅烧烟气拟采用布袋除尘器+三步脱硫设施对煅烧烟气脱硫除尘，采用SNCR工艺进行脱硝处理，除尘效率为 99%，脱硫效率为 50%，脱硝效率大于>60%。处理后烟气中烟（粉）尘、SO2、NOx污染物排放量分别为：0.86t/a、3.84t/a、8.22t/a，污染物浓度分别为：112.3mg/m3 、431mg/m3 、115mg/m3 ，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中石灰窑、燃煤（油）炉窑的排放限值（烟尘≤200mg/m3 、SO2 ≤850mg/m3）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值（NOx ≤240mg/m3），脱硝、脱硫除尘后烟气经 40m 烟囱排放，根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中 4.6.1 条规定，各种工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为 15m，故本项目设置 40m 符合要求。
技改完成后，本项目煅烧石灰石生产石灰污染物排放新增量为：烟（粉）尘排放量增加0.86t/a、SO2排放量增加3.84t/a、NOx排放量增加8.22t/a。

①烟尘处理措施可行性分析 ：

烟气从石灰窑炉排出后，首先进入布袋除尘器除尘。烟气进入布袋除尘器是烟温小于 200℃，不会对布袋除尘器除尘效率产生影响，布袋除尘器原理是含尘烟气由进风口经中箱体下部进入灰斗；部分较大的尘粒由于惯性碰撞、自然沉降等作用直接落入灰斗，其他尘粒随气体上升进入各个袋室。经滤袋过滤后，粉尘被阻留在滤袋外面，净化后的气体由滤袋内部进入箱体，再通过袋口和上箱体由出风口排入大气。

随着过程的不断进行，滤袋外面所附积的粉尘不断增加，从而导致袋收除尘器本身的阻力逐渐升高。当阻力达到预先设定值时， 清灰控制发出信号，首先令一个袋室的提升阀关闭以切断该室的过滤 气流，然后打开电磁脉冲阀，压缩空气由气源顺序经气包、脉冲阀、喷吹管上的喷嘴以极短的时间（0.065-0.085）秒向逐行向每条滤袋喷射。压缩空气在箱内高速膨胀，使滤袋产生高频震动变形，再加上逆流的作用，使滤袋外侧所附尘饼变形脱落。在充分考虑了粉尘的时间（保证所脱落粉尘能够有效落入灰斗）后，提升阀打开，此袋室滤袋恢复到过滤状态，一袋室进入清灰状态，如此直到最后一袋室清灰完毕为一个周期。LMC 系列脉冲长布袋除尘器是由多个独立的室组成的，清灰时各室按顺序分别进行，互不干扰，实现长期连续运行。

该产品综合了分室反吹和脉冲清灰两类除尘器的优点，克服了分室反吹清灰强度不足和一般脉冲清灰粉尘再附等缺点，使清灰效率提高，喷吹频率大为降低。去除效率达98%以上，可满足排放要求。因此环评认为除尘措施可行。

② 三步脱硫措施可行性分析

本项目采用三步脱硫除尘设备对窑炉烟气脱硫处理。

烟气进入该系统后，与第一道喷淋的水反应，形成两条路径。

第一路径：

喷淋水洗后的烟尘及烟气中的二氧化硫和水反应形成的亚硫酸大部分冲入水中，烟尘在第一沉淀池中反应沉淀。形成的亚硫酸进入第二反应池，与石灰池中流入第二反应池的氢氧化钙反应生成亚硫酸钙，为了充分反应，在第二反应池中加搅拌机搅拌，然后依次性的进入第二沉淀池，第三沉淀池。沉淀后的清水进入清水池，清水经水泵打入脱硫除尘器，循环水系统循环利用。

第二路径：

烟气进入脱硫除尘系统，经第一道喷淋水洗后的烟气，通过进风出口与第一沉淀反应池水平的间隙向上排出。经第一级脱水，然后进入过滤网过滤，过滤后的烟气，经第二次喷淋水洗反应后的烟气再经过第二级脱水，二级脱水后的烟气经短节进入第三次脱水排出，在此过程中水洗的烟尘及形成的亚硫酸落入第一反应沉淀池中。

反应原理:

SO2 +H2O=H2SO3
H2SO3 +Ca(OH)2 =CaSO3 +2H2O

2CaSO3 +O2 =2CaSO4
脱下的硫以亚硫酸钙、硫酸钙的形式析出。

脱硫效率达到 50%以上，因此，环评认为项目拟采取的脱硫措施可行。

③SNCR脱硝
目前成熟的烟气脱硝工艺方法主要有选择性催化还原法（SCR）、选择性非催化还原法（SNCR）；SCR 脱硝效率可达80～95%， SNCR 脱硝效率为30%～85%如果采用单一的SCR 脱硫技术催化剂用量比较大，因此需配套昂贵的催化剂，投资运行。费用较大；SNCR 投资及运行费用相对较低，SNCR 阻力小，几乎不增加系统阻力。SNCR 存在所谓的反应温度窗口，采用氨作为反应剂，一般情况反应温度800～1050 ℃，但是当还原剂和烟气在良好混合条件下，并且保证一定的停留时间，则在更低的760～950 ℃范围内也可以进行有效程度的脱硝反应。为了更好的反应，本项目把还原剂喷入煅烧带。
原烟气NOx 浓度约为480mg /Nm3，根据业主要求，脱硝系统需选择处理工艺简单，投资及运行费用低，稳定、可靠的处理方法，经过处理后烟气中NOX 含量≤240mg/Nm3，脱硝效率应大于60%。故本方案拟采用成熟技术且投资及运行经济的SNCR 法脱硝技术。SNCR 常用的还原剂有氨和尿素，氨可以选用无水氨（纯氨）及29% 、25% 、19% 等几种浓度的氨水溶液。把氨水或尿素放在SNCR脱硝设施后，通过特定的喷管把氨水或尿素喷到窑炉的煅烧带内，通过高温，使氨水或尿素与窑炉内的氮氧化物反应，从而达到除去氮氧化物的效果，反应产生的氨气通过烟囱排空。业主根据实际情况选择还原剂。反应方程式如下：
A、NO+4NH3+O2→4N2+6H2O；

B、NO+CO(NH2)2+1/2O2→2N2+CO2+ H2O。
④环保设施经济可行性分析

本项目采用的脱硫、脉冲布袋除尘、SNCR脱硝设备目前采用较为广泛，投资约106万元；项目总投资为 1600万元，脱硫除尘设备占总投资的6.625%，占比很小，因此从经济角度考虑，较为可行。

（2）原料堆场扬尘

根据工程分析计算，原料堆场无组织扬尘产生量为0.348t/a，原料堆场采取加盖顶棚，三面围挡，半封闭式进行物料储存，定期洒水降尘等措施，无组织粉尘可降低70%，则原料堆场无组织扬尘排放量为0.1044t/a，产生量少，对周边环境影响较小。

（3）原料卸料粉尘

根据工程分析计算，项目原料卸载过程粉尘产生量为27.7kg/a，通过采取半封闭式，加盖工棚，定期洒水降尘等措施，无组织粉尘可降低70%，则原料卸料粉尘排放量为8.31kg/a，产生量少，对周边环境影响较小。

（4）原料输送系统粉尘

根据工程分析计算，原料输送系统粉尘产生量为4.56t/a，通过采取密闭皮带机输送，及喷淋措施，无组织粉尘可降低80%，则原料输送系统粉尘排放量为0.912 t/a，产生量少，对周边环境影响较小。

（5）布料系统粉尘

根据工程分析计算，布料系统粉尘产生量为3.36t/a，采取布料系统通过闸板密封，并在预存料仓上方安装集尘罩，引至脉冲布袋除尘器处理，通过烟囱排放，有组织粉尘可降低99.9%，则布料系统粉尘排放量为3.36kg/a，产生量少，对周边环境影响较小。

（6）出料系统粉尘

根据工程分析计算，出料系统粉尘产生量为3.36t/a，采取出料口密闭，通过密闭的输送带输送至成品仓，无组织粉尘扩散约为2%，则布料系统粉尘排放量为67.2kg/a，产生量少，对周边环境影响较小。

（7）食堂油烟

项目设有员工食堂，运营期员工 35 人，均为在食宿吃饭，厨房设有 2 个灶头，能源为天然气，属于小型规模。食堂每年开放 200 天，人均食用油摄入量按 50g/d 计， 油品挥发率为 2.83%， 则食堂油烟产生量约为49.525g/d（9.905kg/a）。食堂工作取 4h/d，抽油烟机的排风量取 3000m 3 /h，油烟去除率60%，排放量为3.962kg/a，排放浓度约为 1.65mg/m3 ，油烟排放能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。对周边环境影响较小。

（8）石灰石料仓粉尘

根据工程分析计算，石灰石通过铲车送至石灰石料仓过程中粉尘产生量为4.2t/a，通过在石灰石料仓上方设置喷水雾化器设施，无组织粉尘可降低80%以上，石灰石料仓无组织粉尘排放量为840kg/a。产生量小，对周边环境影响较小。

（9）煤仓粉尘

根据工程分析计算，煤炭通过铲车送至煤料仓，倒入料仓过程会产生粉尘，粉尘产生量为0.454t/a，通过在煤仓上方设置喷水雾化器设施，无组织粉尘可降低80%以上，煤仓无组织粉尘排放量为90.8kg/a。产生量小，对周边环境影响较小。

（10）石灰成品料仓粉尘

根据工程分析计算，石灰通过输送带送至石灰成品料仓，倒入料仓过程会产生粉尘，粉尘产生量为3.36t/a，在成品筒仓顶安装仓顶布袋除尘器，经处理后，通过排气筒排放，粉尘去除率约为99%，石灰产品仓有组织粉尘排放量为33.6kg/a。产生量小，对周边环境影响较小。

（11）汽车尾气
车辆进出项目区排放的汽车尾气，主要有害成份是CO、HC、颗粒物和氮氧化合物NOx。本项目车辆进出停车场时为怠速行驶，尾气排放量不大且相对分散，汽车废气属  低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，正常情况下，汽车废气对环境空气的影响轻微。
（12）车辆运输扬尘

据有关调查显示，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：


式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr，本项目场区内取10km/hr；
W——汽车载重量，吨，本项目平均值取15t。

P——道路表面粉尘量，kg/m2，本项目平均值取0.3 kg/m2。
表7-6 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/辆·km
车速P

0.1

0.3

0.4

0.5

1.0

5（km/h）

0.0283

0.0646

0.0801

0.0947

0.1593

10（km/h）

0.0566

0.1291

0.1602

0.1894

0.3186

15（km/h）

0.0850

0.1937

0.2403

0.2841

0.4778

20（km/h）

0.1133

0.2583

0.3204

0.3788

0.6371

通过计算，一辆汽车行驶的扬尘量为0.326kg/km·辆，本项目汽车在场区内平均行驶约200m，每年饱和汽车运输次数按1.2万次，则建成后，项目道路扬尘产生量为0.782t/a，运输过程中会对沿途道路两侧200m范围内的居民产生影响，为了减少运输对沿途道路两侧居民产生影响，项目采取每天定期对运输道路洒水降尘，并对道路进行定期清扫掉落的泥碎石及石灰，粉尘排放量可减少约70%，排放量为0.235t/a。产生的量少，对运输道路两侧居民及周边环境影响较小。
（13）非正常排放影响分析

节能环保窑炉脱硫除尘器及脱硝设施正常情况下，运行只要达到设计要求，可确保烟尘、氧化硫、氮氧化物达标排放，只有当除尘器出现故障，脱硫剂及脱硝催化剂缺量，脱硫和脱硝效率低下时出现非正常排放，该事故出现时脱硫除尘器除尘效率可能从99%下降到40%，脱硫效率可能从50%下降至20%，脱硝效率可能从60%下降至20%时，烟尘排放量为136.8t/a，SO2排放量为6.144t/a，氮氧化物排放量为16.448t/a。为了防止非正常排放对周边环境造成影响，本环评建议采取定期检查脱硫除尘器及脱硫设施，确保正常运行，加大储存脱硫剂及脱硝催化剂，确保脱硫剂及脱硝剂正供应，通过采取措施后，确保处理设施正常运营后，不发生非正常排放，对周边环境影响较小，不会改的当地环境空气功能。
（一）、大气污染预测

（1）预测参数

根据工艺分析，本项目产生的粉尘包括原料堆场、料系统、原料输送系统、布料系统、原料卸料系统产生的粉尘。各个主要产污分散，且粉尘的产污点为整个场区，故按一个排放源进行预测，相关参数见下表。
表7-7项目大气污染物预测参数

产生点

废气名称

排放速率

废气量

评价标准

mg/m3
面源参数

高度（m）

长（m）

宽（m）

项目区
烟（粉）尘
0.86 t/a
/

200

40
100

30
SO2
3.84t/a
/

850

NOx

8.22t/a

/

240

无组织粉尘

2.261t/a
/

0.9

成品仓粉尘

0.0336t/a

/

120
15
100
30
（2）废气预测及评价

本次评价按导则将周围地形取为简单地形。采用HJ2.2－2008推荐的SCREEN3模式对烟（粉）尘、无组织粉尘、有组织粉尘、SO2、NOx下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的占标率，结果见表7-8、7-9、7-10。

表7-8 烟（粉）尘、无组织粉尘预测结果
距源中心下风向距离D/m

烟（粉）尘
无组织粉尘

下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

占标率Pil/%
下风向预测浓度Cil/（mg/m3）
占标率Pil/%
10

2.71E-08

0

7.13E-08
0
100

0.000535

0.06

0.001406
0.16
200

0.001985

0.22

0.005218
0.58
296

0.002014

0.22

0.005296
0.59
300

0.002014

0.22

0.005295
0.59
400

0.001978

0.22

0.005201
0.58
500

0.001956

0.22

0.005142
0.57
600

0.00175

0.19

0.0046
0.51
650

0.001632

0.18

0.00429
0.48
700

0.001515

0.17

0.003984
0.44
800

0.00153

0.17

0.004022
0.45
900

0.001521

0.17

0.003998
0.44
1000

0.001468

0.16

0.00386
0.43
1100

0.00139

0.15

0.003653
0.41
1200

0.001307

0.15

0.003435
0.38
1300

0.001226

0.14

0.003222
0.36
1400

0.001149

0.13

0.003022
0.34
1500

0.001078

0.12

0.002834
0.31
1600

0.001012

0.11

0.002661
0.3
1700

0.000951

0.11

0.002501
0.28
1800

0.000895

0.1

0.002354
0.26
1900

0.000844

0.09

0.002219
0.25
2000

0.000813

0.09

0.002137
0.24
2100

0.000786

0.09

0.002067
0.23
2200

0.00076

0.08

0.001999
0.22
2300

0.000735

0.08

0.001933
0.21
2400

0.000711

0.08

0.001868
0.21
2500

0.000687

0.08

0.001807
0.2
表7-9 有组织粉尘预测结果
距源中心下风向距离D/m

烟（粉）尘
下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

占标率Pil/%
10
6.87E-05
0.01
100
0.000449
0.05
100
0.000449
0.05
168
0.00054
0.06
200
0.000513
0.06
300
0.000498
0.06
400
0.000435
0.05
500
0.000406
0.05
600
0.000365
0.04
650
0.000372
0.04
700
0.000371
0.04
800
0.000356
0.04
900
0.000335
0.04
1000
0.000312
0.03
1100
0.000289
0.03
1200
0.000267
0.03
1300
0.000248
0.03
1400
0.00023
0.03
1500
0.000214
0.02
1600
0.000199
0.02
1700
0.000186
0.02
1800
0.000174
0.02
1900
0.000163
0.02
2000
0.000153
0.02
2100
0.000145
0.02
2200
0.000137
0.02
2300
0.00013
0.01
2400
0.000123
0.01
2500
0.000117
0.01
根据表7-8、7-9，粉尘最大浓度占标率Pmax为0.59%<10%，粉尘最大落地浓度位于污染源下风向296m处，最大落地浓度分别为0.005296mg/m3，远小于标准值0.9mg/m3，落地浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，并且项目东面居民居住点位650m的茨塘村，属于项目区的侧风向，对周边居民的影响较小。
表7-10 SO2、NOx预测结果
距源中心下风向距离D/m

SO2
NOx
下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

占标率Pil/%
下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

占标率Pil/%
10

1.21E-07

0

2.59E-07

0

100

0.002388

0.48

0.005112

2.56

200

0.008863

1.77

0.01897

9.48

296

0.008995

1.8

0.01925

9.62

300

0.008992

1.8

0.01925

9.62

400

0.008833

1.77

0.01891

9.45

500

0.008732

1.75

0.01869

9.35

600

0.007812

1.56

0.01672

8.36

650

0.007286

1.46

0.0146
7.31
700

0.006767

1.35

0.01448

7.24

800

0.006831

1.37

0.01462

7.31

900

0.00679

1.36

0.01453

7.26

1000

0.006556

1.31

0.01403

7.01

1100

0.006205

1.24

0.01328

6.64

1200

0.005834

1.17

0.01249

6.24

1300

0.005473

1.09

0.01172

5.86

1400

0.005132

1.03

0.01099

5.49

1500

0.004814

0.96

0.0103

5.15

1600

0.004519

0.9

0.009674

4.84

1700

0.004248

0.85

0.009093

4.55

1800

0.003998

0.8

0.008558

4.28

1900

0.003769

0.75

0.008067

4.03

2000

0.003629

0.73

0.007768

3.88

2100

0.003511

0.7

0.007516

3.76

2200

0.003395

0.68

0.007267

3.63

2300

0.003282

0.66

0.007026

3.51

2400

0.003173

0.63

0.006793

3.4

2500

0.003068

0.61

0.006568

3.28

根据表7-10，SO2最大浓度占标率Pmax为1.8%<10%，最大落地浓度位于污染源下风向296m处，最大落地浓度分别为0.008995mg/m3，远小于标准值0.5mg/m3；NOx最大浓度占标率Pmax为9.62%<10%，最大落地浓度位于污染源下风向296m处，最大落地浓度分别为0.01925mg/m3，小于标准值0.2mg/m3，故SO2、NOx落地浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，并且项目东面居民居住点位650m的茨塘村，属于项目区的侧风向，对周边居民的影响较小。

（3）大气防护距离

根据HJ2.2－2008《环境影响评价技术导则－大气环境》，本评价采用HJ2.2－2008推介的国家环保部环境评估中心重点试验室发布的大气环境防护距离的计算模式进行计算。

根据导则要求，防护距离的计算以无组织排放源进行计算，计算主要参数和结果输出如下。
表7-11 大气环境防护距离计算参数

选取的主要参数
污染物t/a
标准限值mg/m3
面源高度m

面源宽度m

面源长度m

粉尘

2.261t/a
0.9

40
30

100
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图7-1大气环境防护距离计算

从图7-1看出，项目无组织排放无超标点，无需设置大气防护距离。
（4）项目周边环境敏感点影响分析

根据现场勘察，项目最近敏感目标为项目东面650m处茨塘村，根据上述预测结果，粉尘的最大落地浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，对项目周边的环境敏感点的影响较小。

（5）卫生防护距离

根据《石灰厂卫生防护距离标准》（GB 18076-2000），石灰厂的卫生防护距离，按其所在地区近五年平均风速规定见表7-12。

表7-12 石灰厂卫生防护距离限值一览表

风速（m/s）

距离（m）

＜2

300
2～4

200
＞4

100
项目拟建地多年平均风速为 2.2m/s，因此本项目卫生防护距离为产生有害因素的车间或工段的边界至居住区边界的最小距离为 200m。 根据现场勘查，污染源——立式窑，距离最近的茨塘村居民650m，因此本项目的建设满足卫生环境防护距离的要求。

综述所述，项目运营期废气采取以上措施后，废气达标排放，不会改项目所在地环境空气功能，对周边环境空气影响较小。

（6）技改后原有项目大气预测
①预测参数
技改后，原有项目的废气主要是烟（粉）尘、SO2、NOx，故按一个排放源进行预测，相关参数见下表。
表7-13 技改后原项目预测参数

产生点

废气名称

排放速率

评价标准

mg/m3
面源参数

高度（m）

长（m）

宽（m）

项目区
烟尘
4.752 t/a
200

40
250
160
SO2
19.368t/a
850

NOx

3.78t/a

240

②废气预测及评价
本次评价按导则将周围地形取为简单地形。采用HJ2.2－2008推荐的SCREEN3模式对烟（粉）尘、SO2、NOx下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的占标率，结果见表7-14、7-15。
表7-14烟（粉）尘预测结果

距源中心下风向距离D/m

烟（粉）尘
下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

占标率Pil/%
10
0.000358
0.04
100
0.002871
0.32
100
0.002871
0.32
200
0.005879
0.65
300
0.007172
0.8
400
0.007619
0.85
500
0.007786
0.87
529
0.007831
0.87
600
0.007651
0.85
650
0.007371
0.82
700
0.007024
0.78
800
0.006267
0.7
900
0.006555
0.73
1000
0.006586
0.73
1100
0.006444
0.72
1200
0.00621
0.69
1300
0.005945
0.66
1400
0.005665
0.63
1500
0.005385
0.6
1600
0.005112
0.57
1700
0.00485
0.54
1800
0.004602
0.51
1900
0.004366
0.49
2000
0.004147
0.46
2100
0.003942
0.44
2200
0.003838
0.43
2300
0.003736
0.42
2400
0.003635
0.4
2500
0.003533
0.39
根据表7-14，粉尘最大浓度占标率Pmax为0.87%<10%，粉尘最大落地浓度位于污染源下风向529m处，最大落地浓度分别为0.007831mg/m3，远小于标准值0.9mg/m3，落地浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，并且项目东面居民居住点位650m的茨塘村，属于项目区的侧风向，对周边居民的影响较小。
表7-15 SO2、NOx预测结果

距源中心下风向距离D/m

SO2
NOx
下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

占标率Pil/%
下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

占标率Pil/%
10
0.001457
0.29
0.000284
0.14
100
0.0117
2.34
0.002284
1.14
100
0.0117
2.34
0.002284
1.14
200
0.02396
4.79
0.004677
2.34
300
0.02923
5.85
0.005705
2.85
400
0.03105
6.21
0.006061
3.03
500
0.03173
6.35
0.006193
3.1
529
0.03192
6.38
0.006229
3.11
600
0.03118
6.24
0.006086
3.04
650
0.03004
6.01
0.005311
2.58
700
0.02863
5.73
0.005283
2.51
800
0.02554
5.11
0.004985
2.49
900
0.02672
5.34
0.005214
2.61
1000
0.02684
5.37
0.005239
2.62
1100
0.02626
5.25
0.005126
2.56
1200
0.02531
5.06
0.00494
2.47
1300
0.02423
4.85
0.004729
2.36
1400
0.02309
4.62
0.004507
2.25
1500
0.02195
4.39
0.004284
2.14
1600
0.02084
4.17
0.004066
2.03
1700
0.01977
3.95
0.003858
1.93
1800
0.01875
3.75
0.00366
1.83
1900
0.0178
3.56
0.003473
1.74
2000
0.0169
3.38
0.003299
1.65
2100
0.01607
3.21
0.003135
1.57
2200
0.01564
3.13
0.003053
1.53
2300
0.01523
3.05
0.002971
1.49
2400
0.01481
2.96
0.002891
1.45
2500
0.0144
2.88
0.002811
1.41
根据表7-15，SO2最大浓度占标率Pmax为6.38%<10%，最大落地浓度位于污染源下风向529m处，最大落地浓度分别为0.03192mg/m3，远小于标准值0.5mg/m3；NOx最大浓度占标率Pmax为3.11%<10%，最大落地浓度位于污染源下风向529m处，最大落地浓度分别为0.006229mg/m3，小于标准值0.2mg/m3，故SO2、NOx落地浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，并且项目东面居民居住点位650m的茨塘村，对周边居民的影响较小。
（7）保护目标点浓度及占标率
距离项目最近的保护目标点为东面650m的茨塘村，根据技改项目和技改后原有项目污染物的预测分析，叠加技改项目及技改后原有项目烟（粉）尘、SO2、NOx在茨塘村的浓度及占标率。
表7-16 保护目标点烟（粉）尘、SO2、NOx叠加值
保护目标点D/m

烟（粉）尘

SO2
NOx
浓度Cil/（mg/m3）

占标率Pil/%

浓度Cil/（mg/m3）

占标率Pil/%

浓度Cil/（mg/m3）

占标率Pil/%

技改项目污染物预测值

650

0.001632

0.18

0.007286

1.46

0.0146
7.31
技改后原有项目预测值

650

0.007371

0.82

0.03004

6.01

0.005311
2.58
叠加值

650

0.009003

1.0

0.037326

7.47

0.09911
9.89
根据表7-16，保护目标点650m处叠加值，烟（粉）尘浓度占标率Pmax为1.0%<10%，落地浓度为0.009003mg/m3，远小于标准值0.9mg/m3；SO2浓度占标率Pmax为7.47%<10%，落地浓度为0.037326mg/m3，远小于标准值0.5mg/m3；NOx浓度占标率Pmax为9.89%<10%，落地浓度为0.09911mg/m3，小于标准值0.2mg/m3，故烟（粉）尘、SO2、NOx落地浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，并且项目东面居民居住点位650m的茨塘村，属于项目区的侧风向，对周边居民的影响较小。

综述所述，项目运营期废气采取以上措施后，废气达标排放，不会改项目所在地环境空气功能，对周边环境空气影响较小。

3、固体废物环境影响分析

项目产生的固体废物主要包括生活固废、生产固废。

（1）生活垃圾
根据工程分析，项目产生的生活固废包括生活垃圾、旱厕粪便。本项目生活垃圾产生量约为7.0t/a，用垃圾收集桶收集后推放至原有项目生活垃圾收集池，委托环卫定期清运；旱厕粪便产生量为1.4t/a，委托周围村民清掏用作农家肥用。

（2）生产固废
本项目生产固体废物主要为收集粉尘和脱硫渣，根据估算，收集的粉尘约为114.65t/a，粉尘主要为石灰类的废物，回收的粉尘可作为产品利用，不外排；脱硫水池析出物脱硫过程中脱下的硫以亚硫酸钙、硫酸钙的形式析出，产生量约 11.52t/a，可作为建筑材料外售综合利用。

项目窑体内部保温材料会定期更换，更换频率为 5 年更换一次，每次产生的废弃保温材料约为200t，产生的废保温材料可回收处置，不外排。

综上所述，本项目各固体废物均得到合理处置，对周边环境影响较小。

4、声环境影响分析

由工程分析可知，本项目噪声主要来源于机械设备运转时候的噪声，主要为给料机、鼓风机、引风机、皮带机、出灰机、雷蒙磨等等机械噪声，其噪声源类型为固定噪声源。根据资料收集，设备噪声强度在80~95dB（A）。

根据本项目噪声排放特性及噪声源与预测点距离等情况，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009）中的规定，可以将本项目各类设备噪声源简化成为点声源来进行预测计算。

噪声衰减按照点源衰减模式，噪声衰减公式：
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式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；

ro、r——距声源的距离，m；

△L——其它衰减因子，dB(A)。

·噪声源叠加公式：
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式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)；

Li——第i个声源的噪声值，dB(A)；

n——声源个数。

预测范围及预测点的确定：环境影响预测评价的目的就是评价项目对周围环境及场界噪声影响的程度。项目噪声源对厂区外环境的影响最直接的反映在厂界环境噪声变化中，因此，预测评价中，将石灰石加工地作为预测点，本项目实行2班制，夜间不生产，故噪声达标情况分析只针对昼间。

预测评价标准：厂界噪声的贡献值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)。

噪声环境预测结果及评价：本项目噪声源强为80～95dB（A）。噪声源距预测的北、东、南、西各边界及茨塘村的最近距离分别为30m、40m、30m、30m，650m测量点距噪声源的距离设为1m，根据厂区总平面布置与主要设备噪声源强分布，利用上述的噪声环境预测评价模型，预测计算的设备噪声预测结果见表7-17。

表7-17项目营运期设备噪声距离衰减预测结果单位：dB(A)

序号

设备名称

噪声源

厂界北

厂界东

厂界南

厂界西

茨塘村

1

给料机

80

50.45
47.95

50.45

50.45

23.74

2

鼓风机

85
55.45
52.95

55.45

55.45

28.74

3

引风机

90
60.45
57.95

60.45

60.45

33.74

4

皮带机

80

50.45
47.95

50.45

50.45

23.74

5

出灰机

80

50.45
47.95

50.45

50.45

23.74

6
雷蒙磨
95
65.45

62.95

65.45

65.45

38.74

通过减震，墙体隔声，树木吸声降低20dB（A）。

由表可知：通过减震，墙体隔声，树木吸声后，拟建项目完成后噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的标准要求。但距离项目最近居民点东面650m处居民房可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中二类区的标准要求，对周边居民影响较小。

另外环评建议建设单位采取一些降噪措施，如加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；加强生产管理，教育员工文明生产，尽量避免原材料及工具的碰撞，减少人为因素造成的噪声；合理安排生产；此外在车辆的运输过程中也会产生噪声，为了减小车辆运输对声环境的影响，应当加强运输车辆管理，合理安排运输时间，减少或避免夜间运输，严禁车辆超速超载。在进厂及经居民点时减速慢行，禁止鸣笛。

为使项目区声环境影响降至最低，本项目采取以下防治措施：

①在设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备；

②并在设备安装时设置橡胶或弹簧减振片、封闭的加工区墙壁选用隔音效果好的材料进行建设。

③对原料区运送至受料斗采取封闭皮带匀速运输。原材料输送到受料小车同样用密闭皮带机。

④为改善厂区环境，减少噪声污染，设计厂区布置时考虑厂区内绿化，在不影响正常生产、生活的条件下尽可能栽种花草树木进行厂区绿化，也可减小厂界噪声值。
项目距离居民区较远，经过上述处理措施处理及自然衰减后，营运期本项目噪声对现有周边最近居民点的影响基本可以忽略。在采取以上降噪措施后，使项目噪声在场界四周的影响值达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值标准后，对周边环境影响较小。
5、风险分析

环境风险评价是指在事故发生前，预测某设施（或项目）可能发生的事故及其可能造成的环境（或健康）风险。发生这种事故的概率虽然很小，但影响的程度往往十分巨大的。本章结合加油站项目的具体特点，首先确定潜在的危险事故，进行环境危害识别，进而对事故发生时的环境的影响做出定量或定性分析。
（1）风险识别

本项目存在环境风险的设施主要为氨储存，存在的风险物质是氨，风险类别为有毒有害物质泄漏。
表7-18 风险识别的范围和类型一览表

风险范围

风险装置

风险物质

物质类型

风险类型

储罐

储罐

氨

有毒、
泄漏、爆炸
表 7-19 氨理化性质和危险特性
第一部分    危险性概述

危险性类别

有毒气体

中毒危险

有毒

侵入途径

吸入、经皮肤吸收

泄漏氨气
氨气
健康危害

作用于中枢神经系统，急性轻度中毒，咽干、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咳痰，胸闷及轻度头痛，头晕、乏力，支气管炎和支气管周围炎。急性中度中毒，上述症状加重，呼吸困难，有时痰中带血丝，轻度发绀，眼结膜充血明显，喉水肿，肺部有干湿性哕音。急性重度中毒:剧咳，咯大量粉红色泡沫样痰，气急、心悸、呼吸困难，喉水肿进一步加重，明显发绀，或出现急性呼吸窘迫综合症、较重的气胸和纵隔气肿等。严重吸入中毒:可出现喉头水肿、声门狭窄以及呼吸道粘膜脱落，可造成气管阻塞，引起窒息。吸入高浓度的氨可直接影响肺毛细血管通透性而引起肺水肿，可诱发惊厥、抽搐、嗜睡、昏迷等意识障碍。个别病人吸入极浓的氨气可发生呼吸心跳停止。

低浓度的氨对眼和潮湿的皮肤能迅速产生刺激作用。潮湿的皮肤或眼睛接触高浓度的氨气能引起严重的化学烧伤。急性轻度中毒:流泪、畏光、视物模糊、眼结膜充血。皮肤接触可引起严重疼痛和烧伤，并能发生咖啡样着色。被腐蚀部位呈胶状并发软，可发生深度组织破坏。高浓度蒸气对眼睛有强刺激性，可引起疼痛和烧伤，导致明显的炎症并可能发生水肿、上皮组织破坏、角膜混浊和虹膜发炎。轻度病例一般会缓解，严重病例可能会长期持续，并发生持续性水肿、疤痕、永久性混浊、眼睛膨出、白内障、眼睑和眼球粘连及失明等并发症。多次或持续接触氨会导致结膜炎。
第二部分   理化特性

外观及性状

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）

<-77.7
相对密度（水＝1）

0.82
闪点（℃）

-50

相对密度（空气=1）

0.5971
引燃温度（℃）

651.1

爆炸上限％（V/V）

25

沸点（℃）

-33.5

爆炸下限％（V/V）

16.1

溶解性

极易溶于水。

主要用途

用于制造氨水、氮肥(尿素、碳铵等)、复合肥料、硝酸、铵盐、纯碱等，广泛应用于化工、轻工、化肥、制药、合成纤维等领域。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性

稳定

避免接触的条件

明火、高热、水

禁配物

强氧化剂

聚合危害

不聚合

分解产物

氮气、水

（2）、评价工作等级及评价范围
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》：“以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地属于环境敏感区”。本项目不属于环境敏感区。

根据该项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果、环境敏感程度，以及《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）相关规定，确定本项目的风险评价工作级别。

①按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），氨属于毒性气体，其临界量10t。本项目天然气最大存储量为5t。
物质同时存放和使用场所，若满足式①，则应定为重大危险源。

             ∑（qi/Qi）≥1  -----------------------  ①
式中：qi--------i种物质的实际存储量，t

      Qi----i种危险物质相对的临界量，t

综上，项目环境风险评价等级定为二级。

表7-20 危险化学品重大危险源辨识摘录

序号

类别

危险化学品名称和说明

临界量（T）

1

毒性气体

氨

10

表7-21 重大危险源辨识表

单元

物料名称

最大存储量（t）

临界储存量(t)

qi/Qi
∑qi/Qi
辨识结果

储罐

氨

5
10

0.5
0.5＜1

非重大危险源

表7-22 评价工作级别

项目

剧毒危险性物质

一般毒性危险物质

可燃、易燃危险性物质

爆炸危险性

物质

重大危险源

一

二

一

一

非重大危险源

二

二

二

二

环境敏感地区

一

一

一

一

由上表可知，本项目风险评价等级为二级。二级评价可参照《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。
②评价范围及保护目标

根据风险评价等级及建设项目所在地周围敏感区的特点，划定以项目厂址为中心半径3km的区域。确定环境保护目标为距离源点3km范围内的居民点。3km范围内的居民情况为：东面0.65km茨塘村，西面1.41km三村。
（3）源项分析

根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，确定本项目主要事故类型为泄漏、爆炸。

a、泄漏
氨储存罐较易发生，一旦发生泄漏，会对空气中氨的浓度增加，对周边的人造成伤害，不能忽视氨储存罐泄漏问题。
储存罐发生泄漏原因如下：储存罐不合格泄漏、未安装齐全的安全阀、压力表等设施泄漏、备陈旧、维护保养不及时泄漏、管道阀门、法兰等处密封不严泄漏；连接的软管破损泄漏。

b、爆炸

当氨发生泄漏后，氨与空气发生混合，当达到一定的浓度时就会发生爆炸，对周边环境造成影响。
（4）应急处置措施
项目应成立事故应急指挥小组。发生事故后，企业负责人及有关职能部门应当做好指挥、领导工作。氨储存间周边设置槽沟，防止氨泄漏后直接排入周边环境，同时设置喷淋水龙头，用来喷水稀释。根据制定的应急救援预案组织实施救援，不得拖延、推诿。按照下列规定，采取必要措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大：

①疏散场所内所有未防护人员，并向上风向转移。
②泄漏处置人员应穿上全封闭重型防化服，佩戴好空气呼吸器，在做好个人防护措施后，用喷雾水流对泄漏区域进行稀释。通过水枪的稀释，使现场的氨气渐渐散去，利用无火花工具对泄漏点进行封堵。

③向当地政府和"119"及当地环保部门、公安交警部门报警，报警内容应包括事故单位;事故发生的时间、地点、化学品名称和泄漏量、危险程度;有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。

6、产业政策符合性分析

本项目属于节能环保石灰立式窑，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本(2013年修订)）>有关条款的的决定》修正，锻烧石灰土窑为淘汰类，满足以下任何一条的用于煅烧石灰的窑炉均属应该立即关停、淘汰的“土立窑”：（1）一次性锻烧的；（2）窑的高径比小于3；（3）利用系数小于0.3；（4）吨石灰能耗大于150kg标煤；（5）无任何烟气和烟尘处理结构及设备的立窑，满足以上任何一条件的用于煅烧石灰的窑炉均属应立即关停、淘汰的“土立窑”。本项目各项指标和条件均与上述不同，属于节能环保石灰立式窑，不属于淘汰类，也不属于鼓励类和限制类，因此本项目符合国家产业政策。

7、相关规划符合性分析及选址合理性

（1）规划符合性分析

①与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）》的相符性分析

本项目属于技改项目，不新增土地，位于富民县大营街道办事处茨塘村委会上村，根据《昆明富民工业园总体规划修编（2015-2030）》，项目属于富民工业园区大营-茨塘片区茨塘组团，该规划片区产业定位以半导体为主导的新材料产业，延续食品加工、五金建材等产业，本项目为石灰加工，属于五金建材产业，符合园区的规划要求，且富民工业园区管委会同意入园（见附件）。因此，本项目符合富民工业园区总体规划修编（2015-2030）要求。

②与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查小组意见的相符性分析

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查小组意见，规划区域水环境容量、土地资源制约比较突出，规划实施中应重点关注的与本项目有关的问题以及本项目符合情况如下表。

表7-23  本项目与审查小组意见相符情况对照表

序号

审查小组意见重点关注的与本项目有关问题

本项目情况

符合性

1

入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各相关行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应不低于80%，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用

本项目无生产废水产生

不冲突

2

规划应进一步优化调整各片区产业定位和布局，每个片区应以一个主导产业为主，强化产业集聚导向，同时充分考虑各产业间的环境相容性

项目位于大营-茨塘片区茨塘组团，项目主要生产石灰，属于五金建材，与片区功能相符，周边企业也以耐火材料加工为主，与周边企业相互影响较小，环境相容

相符

3

县城周边的工业组团白石岩-大白坡片区的白石岩组团、环保产业园，大营、茨塘片区的大营组团不宜布局大气污染较重的工业企业，减轻工业污染对县城规划区域的影响

本项目属于技改，产生的烟（粉）尘，二氧化硫，氮氧化物较少，项目废气产生量不超过原有总量，同时以采取废气收集净化等措施，减缓对外环境的影响

相符

4

园区白石岩-大白坡片区部分区域距离螳螂川两岸较近，规划实施过程中，新入驻的企业应符合《昆明市河道管理条例》的相关规定，对于现状不符合的企业，应逐步搬迁或淘汰

本项目不涉及该区域，少量生活污水不外排

不冲突

5

规划白石岩组团、大营-茨塘片区东元村片段、撒旦片区的西部组团、款庄-东村片区的东村组团、大栗园组团、和平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，企业入驻时，需对区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不影响区域地下水水质

本项目不涉及该区域

不冲突

6

规划园区的大白坡、环保产业园、食品加工园等组团周边村庄较多，园区应严格环境准入，从源头控制，采用天然气等清洁燃料及能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，减少废气对周围环境的影响，同时严格按照入驻企业的环境防护距离要求，设置足够的环境防护距离，减轻对园区及周边居民的环境影响

本项目不涉及该区域，项目采取废气收集净化等措施，减缓对外环境的影响

符合

7
加快环保基础设施建设，按照“雨污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合”的原则，根据园区各片区用地规模、开发程度、产业集聚程度及排水情况进行规划建设，采取企业自行处理与园区集中处理相结合的方式，规范设计和建设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、生产污水的收集处理系统和回用系统
本项目场地实现“雨污分流”，项目生活污水通过自行收集处理后，回用绿化，不外排
符合
8
加强固体废弃物的管理，按照分散于集中处置相结合的原则，抓紧固废处置场等基础设施的建设，确保入区企业的固体废弃物得到妥善处置。提高固体废弃物综合利用率，实现工业固体废物资源化和减量化
本项目各类固废及危险废物等，均分类收集，分类由环卫、有资质单位等进行处置或回收处置，处置率100%
符合
综上，本项目总体而言与《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书》审查小组意见相关要求相符。
（2）选址合理性

本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会上村，属于富民工业园区大营-茨塘组团，该规划片区产业定位以半导体为主导的新材料产业，延续食品加工、五金建材等产业，本项目为石灰加工，属于五金建材产业，符合园区的规划要求，详细地理位置见地理位置图。项目周边主要为旱地及少部分植被。项目西面、北面和东侧为荒地及少量农田。南侧紧邻乡村道路，运输条件良好。项目属于技改项目，不新增土地，不占用农田，评价范围内无自然保护区、文物景观、风景名胜区、饮水水源保护区等特殊敏感保护点，没有珍惜、濒危动植物物种。项目外环境关系对本项目建设不存在重大的制约因素。项目运营期产生的废水、废气、固废、噪声等环境污染问题，本环评提出了相应解决措施，且均能满足达标排放，不会对周边环境造成大的影响，故本项目选址是合理的。
8、平面布置合理性分析

厂区总平面布置合理性：本项目是在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，结合项目用地的自然地形条件，按各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理，节省用地，有利生产，方便管理。具体布置如下：

    项目产生污染较大的环保立式窑位于厂区南侧；储料罐位于厂区南侧，原料堆放场位于西北侧，项目区主导风向为西南风，因此污染较大的环保竖窑位于主导风的侧风向，原料堆场置于半封闭的空间内，定期洒水对环境影响较小，脱硫除尘设施及脱硝位于中间，控制值班值位于北侧。另外，厂区内废气、噪声经处理达标后外排，废水处理达标后回用，不外排，对敏感点影响较小，且厂区附近居民与本项目之前有绿化带等农田、山体等阻隔，因此本项目对周围居民环境影响较小。

综上所述，本项目平面布置较为合理。

项目详细平面布置见附图（平面布置图）。
9、景观环境影响分析

本项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域。项目所在地受人类活动影响，原生植被已经不复存在。本项目仅进行石灰石煅烧加工，不涉及矿山开采，且本项目在原有项目基础上技改，不新增占用土地，项目区进行了大面积的绿化，项目对景观环境影响较小。

项目不在风景名胜区范围内，项目建设区内无景观景点。且所在区域为丘陵地带。

本项目为技改项目，全部在技改前用地范围内进行建设，不新增用地，因此，项目技改不会对景观产生附加影响。同时，项目区在厂区空地种植灌、木、草等不同层次的绿化植被，减轻项目区对厂区周边沿线的景观影响。

综上所述，在项目区采取本环评所提措施，对项目空地种植绿化林木，加强视觉景观的美化后，项目的建设对周边的景观影响不大。同时，在采取本环评所提措施的条件下，污染物产生量在可接受范围内，故项目的建设对区域景观影响不大。

10、“三线一单”相关符合性

表7-24三线一单符合性分析

内容

符合性分析

生态保护红线

本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会上村，不在国家重点风景名胜区内，项目周边无居民饮用水源

资源利用上线

本项目营运过程中消耗一定量的水，电能以及石材，相对于区域利用资源总量较少，符合资源利用上线要求

环境质量底线

本项目废水不外排，生活垃圾委托环卫部门处理，废气经废气处理措施后对周边环境影响较小，对区域环境隐形较小，符合环境质量底线要求

负面清单

本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会上村，不属于优先保护区，属于石灰和石膏制造行业，不在准入负面清单内

11、环保投资

项目总投资1600万元，其中环保投资共140.5万元，占项目总投资的8.78%。原有环保投资19.5万，新增环保投资121万元，本项目环保投资估算明细见表7-25。

表7-25项目环保投资估算明细表

治理对象

污染物名称

环保设施

投资额（万元）

备注

废水

生产废水

循环沉淀池（2个，各5m3）

2.0
新建
生活污水

储水池（10m3）、旱厕（共用1座）
8.0
原有

隔油池

0.2

新建

雨水
截排水沟200m、沉砂池20m3
2.0

新建

废气

厨房油烟

油烟净化装置

1.0
新建
烟气

烟囱，40m，内直径1.6m

10.0

原有

烟（粉）尘

脉冲布袋除尘器，2套

25.0

新建
二氧化硫

三步脱硫设施，2套

51.0

新建
氮氧化物

脱硝设施2套

30.0

新建
布料系统粉尘

集尘罩+引至脉冲布袋除尘器
1.0

新建

成品仓粉尘

仓顶布袋除尘器2套

5.0

新建

石灰石及煤仓粉尘
喷水雾化器设施
1.0
新建
运输及堆放粉尘

洒水车洒水降尘，道路硬化

0.8
新建
噪声

噪声

新增减振垫片设施

2.0

新建

固废

生活垃圾

垃圾池
0.5
原有
旱厕（10m3）
1.0

原有

绿化

100m2
1.0

新增

合计环保投资

/

140.5

/

环保措施有效性：循环沉淀池确保生产废水循环使用，不外排；储水池依托原有项目，正常运行，可以确保生活废水不外排；隔油池可以把食堂废水油水分离；截排水沟防止雨水对场地冲刷，沉砂池对场地初期雨水进行沉淀，油烟净化器对食堂油烟进行净化，达标排放；脉冲布袋除尘器对粉尘进行除尘，除尘效率达99%，粉尘达标排放；三步脱硫设施对二氧化硫进行脱硫，脱硫效率达50%以上，二氧化硫达标排放；洒水车洒水和道路硬化，减少扬尘；安装减振垫片较少噪声产生，使噪声达标排放；绿化可以减少噪声、扬尘。
九、环境监测计划

为便于建设项目的环境管理工作，现将项目环境监测计划列于下表7-26。

表7-26 项目监测计划一览表

监测时间

监测对象

监测点位

监测因子

监测频率

执行标准

运

营

期

废气

无组织废气
项目厂界

颗粒物
每年监测一次

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2）无组织排放监控浓度限值

有组织废气
排气筒排口

TSP、SO2、NOx
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2）二级标准限值及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准限值
食堂油烟

排放口

油烟

执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型
噪声

项目厂界

厂界噪声

每年监测一次

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。
十、建设项目环境保护竣工验收
项目环境保护竣工验收情况见表7-27。

表7-27工程环境保护竣工验收情况一览表

序号
类别
污染源
环保措施
验收内容
1

大气污染物

烟（粉）尘

脉冲布袋除尘器2套
通过1根40m高的烟囱排放
达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2级标准及无组织排放标准限值及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准限值
二氧化硫

三步脱硫设施2套 

氮氧化物

脱硝处理设施2套 

布料系统

集尘罩1套+引至脉冲布袋除尘器

石灰石料仓、煤仓
喷水雾化器
石灰成品料仓

仓顶布袋除尘器2套，通过1根15m排气筒排放
出料系统

全封闭

原料输送系统

全封闭、喷淋

厂区、堆场及道路

洒水车洒水降尘、硬化道路

厨房油烟

油烟净化器

达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型
2 

水污染物
生活污水
储水池（1个，10m3）依托原有）
回用于绿化、洒水
隔油池2m3、旱厕（10m3，依托原有）
委托周边村民定期清掏作农家肥
生产废水

循环沉淀池（2个，各5m3）

沉淀之后回用于项目区生产

雨水

截排水沟200m，沉砂池20m2
沉淀之后回用于项目区洒水降尘及绿化

3

固体废物
生活垃圾
垃圾收池，委托环卫处理（依托原有）
处置率100%
旱厕

旱厕（依托原有），委托周边村民定期清掏作农家肥

生产固废

收集粉尘、脱硫渣收集后作为产品外售

4

噪声
设备
减振、消声，厂房隔音及绿化
达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工区
	TSP
	洒水降尘、规范施工
	达标排放

	
	营运期
	道路
	
	规范管理；道路硬化、及时清扫；洒水降尘
	

	
	
	烟（粉）尘
	粉尘
	脉冲布袋除尘器
	1根40m高排气筒
	达标排放

	
	
	二氧化硫
	二氧化硫
	三步脱硫设施
	
	达标排放

	
	
	氮氧化物
	氮氧化物
	脱硝处理设施 
	
	达标排放

	
	
	道路及堆场、卸料
	粉尘
	洒水降尘、道路硬化
	达标排放

	
	
	布料系统
	粉尘
	预存料仓上方安装集尘罩+引至脉冲布袋除尘器
	达标排放

	
	
	石灰石料仓、煤仓
	粉尘
	喷水雾化器
	

	
	
	出料系统
	粉尘
	全封闭
	

	
	
	石灰成品料仓
	粉尘
	仓顶布袋除尘器+排气筒
	达标排放

	
	
	原料输送系统
	粉尘
	封闭输送、喷淋
	达标排放

	
	
	食堂
	油烟
	油烟净化器
	达标排放

	固

体

废

物
	施工期
	施工区
	施工垃圾，生活垃圾
	定点堆放，定期清运，不外排
	可实现无害化处置

	
	运营期
	生活区
	生活垃圾
	交环卫部门外运至垃圾处理场
	不造成二次污染

	
	
	收集粉尘
	粉尘
	收集后作为产品外售
	资源化利用

	
	
	脱硫渣
	亚硫酸钙和硫酸钙
	收集后产品外售
	资源化利用

	
	
	旱厕
	旱厕污物
	定期清掏周边农田施肥
	资源化利用，不外排

	水

污

染

物
	施工期
	施工区
	生活污水和施工废水
	施工废水不含含油废水，经沉淀后全部回用。
	对地表水环境影响甚微

	
	运营期
	脱硫塔
	生产废水
	利用循环沉淀池沉淀后循环重复使用，不外排
	资源化利用，不造成二次污染

	
	
	生活区
	生活污水
	食堂废水经隔油池处理后排入旱厕，用于周边农田作农家肥用，其它生活废水排入储水池后用于厂区绿化，不外排。
	生活废水不外排，对周边地表水影响较小

	噪

声
	施工期
	施工机械
	噪声
	厂区合理布局，合理安排施工时间
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准值

	
	营运期
	给料机、鼓风机、引风机、皮带机、出灰机、雷蒙磨
	噪声
	安装减振设施、隔声、绿化
	工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，昼≤60dB(A)

夜≤50dB(A)

	其

它
	运营期运输产生的扬尘和交通噪声对环境的影响，通过道路硬化、车辆覆盖、及时清洗道路等措施减少污染。

	生态保护措施及预期效果
施工过程中力争做到便开挖边回填；做好弃土临时堆场管理工作；土壤表层土应转移至合适地点堆放，能够移植的树应就近移植；施工完成后迅速完成场地清理工作，并对受到植被破坏的区域做好植被恢复工作；尽快启动、完成项目绿化隔离带工程。厂界拟修建绿化带，建议多种高大乔木。绿色植被将对污染气体和污染的物质有过滤作用，使空气中携带的粒状污染物下降。同时，树叶长有绒毛，有的能分泌出粘液，吸附大量飘尘，从而使空气得以净化。所采取的这些保护环境的措施可以使当地的生态环境在一定程度上得以保持，甚至更好。




表九、结论及建议

	一、结论

富民兴泰耐火材料有限公司节能环保炉窑技术升级改造项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会上村，占地面积3000m2。项目总投资1600万元，项目针对原有项目4、5、6、7号煅烧铝土矿窑改造，改建成2条全自动节能环保石灰生产线进行石灰生产，技改后本项目生产规模为年产石灰8万吨。
1、产业政策符合性

本项目主要是节能环保石灰立式窑。根据国家发展改革委第21号令公布的《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》，锻烧石灰土窑为淘汰类，满足以下任何一条的用于煅烧石灰的窑炉均属应该立即关停、淘汰的“土立窑”：（1）一次性锻烧的；（2）窑的高径比小于3；（3）利用系数小于0.3；（4）吨石灰能耗大于150kg标煤；（5）无任何烟气和烟尘处理结构及设备的立窑，满足以上任何一条件的用于煅烧石灰的窑炉均属应立即关停、淘汰的“土立窑”。本项目各项指标和条件均与上述不同，属于节能环保石灰立式窑，不属于淘汰类，也不属于鼓励类和限制类，因此本项目符合国家产业政策。

2、规划符合性和选址合理性

（1）规划符合性分析

本项目属于技改项目，不新增土地，位于富民县大营街道办事处茨塘村委会上村，根据《昆明富民工业园总体规划修编（2015-2030）》，项目属于富民工业园区大营-茨塘片区茨塘组团，该规划片区产业定位以半导体为主导的新材料产业，延续食品加工、五金建材等产业，本项目为石灰加工，属于五金建材产业，符合园区的规划要求，且富民工业园区管委会同意入园（见附件）。因此，本项目符合富民工业园区总体规划修编（2015-2030）、《富民工业园区总体规划修编（2015-2030）环境影响报告书审查小组意见》相关要求。

（2）选址合理性

本项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会上村，该规划片区产业定位以半导体为主导的新材料产业，延续食品加工、五金建材等产业，本项目为石灰加工，属于五金建材产业，符合园区的规划要求，详细地理位置见地理位置图。项目周边主要为旱地及少部分植被。项目西面、北面和东侧为荒地及少量农田。南侧紧邻乡村道路，运输条件良好。项目属于技改项目，不新增土地，不占用农田，评价范围内无自然保护区、文物景观、风景名胜区、饮水水源保护区等特殊敏感保护点，没有珍惜、濒危动植物物种。项目外环境关系对本项目建设不存在重大的制约因素。项目运营期产生的废水、废气、固废、噪声等环境污染问题，本环评提出了相应解决措施，且均能满足达标排放，不会对周边环境造成大的影响，故本项目选址是合理的。
3、区域环境质量现状

（1）环境空气

根据大气现状监测结果，项目所在地空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物浓度均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。
（2）水环境
项目位于富民县大营街道办事处茨塘村委会上村，项目区周围无地表径流，附近地表水主要为项目西面1.62km大营河，根据《云南省地表水水环境功能区划(2010—2020)》，螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水功能为工业用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准。根据《昆明市2017年环境质量公报》，大营河水质达到Ⅳ类，水环境质量现状较好。

（3）声环境

根据富民兴泰耐火材料有限公司排污许可证监测报告，项目所在区域环境昼间噪声能够达到2类声环境质量标准要求。

4、总量控制

项目污染物总量控制指标：

（1）废水：项目产生的废水不外排，故不设总量控制指标；

（2）废气：SO2总量控制指标为3.84t/a 、NOx总量控制指标为：8.22t/a。

5、污染防治措施有效性
本项目采取的废水、废气、噪声处理方法采用的都是一些通用、成熟和有效的方法；系统运行稳定、处理费用适中、可行；固体废物去向明确，能得到妥善处置。项目环境保护措施选择适当，运行稳定、可靠，是行之有效的，能达到环保标准要求。

6、环境影响分析

（1）水环境影响分析

项目施工期施工废水和生活废水经沉淀处理后回用场地洒水降尘，不外排，对环境影响很小。项目依托原有项目旱厕，委托周边村民定期清掏用于农田施肥，基本不会对环境造成影响。

项目营运期会产生一定量的生产废水，在严格按照所提出的措施实施后，能做到废水不外排；粪便经旱厕收集后，由当地农民定期清掏，用作农家肥还田还林，不外排。食堂废水经隔油池处理后排入旱厕，用于周边农田作农家肥用，其他生活废水排入储水池后用于厂区绿化，不外排，因此，本项目不会对当地水环境产生明显影响。

（2）大气环境影响分析

施工期对大气环境的影响主要源于燃油动力机械尾气、扬尘等。由于施工属于暂时性行为，且使用数量不大，因此其污染物排放量不大，对大气环境的影响不明显。建议采取加强施工机械的管理和维修、提高正常使用率、及时洒水等抑尘措施来减缓不利影响。

营运期大气污染物的排放源包括烟气、烟（粉）尘、SO2、NOx、无组织粉尘、汽车尾气等。烟（粉）尘通过脉冲布袋除尘器处理，SO2通过脱硫设施处理、NOx通过脱硝设施处理、并通过40m高的排气筒排放，成品筒仓粉尘通过仓顶布袋除尘器处理，通过排气筒排放，粉尘进行洒水降尘等措施，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准限值，能够做到达标排放。不会改变项目所在环境空气功能。食堂油烟经油烟净化设备处理后满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）。
（3）声环境影响分析

由工程分析可知，本项目噪声主要来源于给料机、鼓风机、引风机、皮带机、出灰机等噪声噪声源。本项目通过采取有效合理的噪声治理措施，能确保厂界噪声达标，不会改变项目所在声环境功能，项目运营对周围的声环境影响很小。

（4）固体废物

本项目加工过程产生的收集粉尘及脱硫渣，收集后外售，办公和生活垃圾由当地市政环卫部门统一清运；
本项目产生的固废去向明确，措施有效，可有效地防止固体废弃物对环境的二次污染，对项目所在环境造成的影响很小。

二、环保要求及建议

（1）要严格执行建设项目“三同时”制度，在项目投产时同时落实各项环保治理措施。

（2）环境管理人员执行职能必须的义务，加强环保安全的宣传教育。

（3）强化环境绿化建设生态厂区，绿化应见缝插针，注意边角结合部的绿化，采取立体绿化，以起到调节气候、美化环境、防尘、降噪的目的。

（4）建议企业加强产品及原材料的管理工作，并积极推行清洁生产，通过清洁生产审计，核对企业各单元操作中原料、产品、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民、单位的反映，接受当地环境保护部门的监督和管理。

三、综合结论

通过工程分析、环境影响分析以及建设项目十项审批原则分析，在本项目进行建设及生产时，只要充分落实本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，从环保角度而言，本项目实施可行。

上述结论是在项目提供的生产工艺、规模及相应的排污情况的基础上作出的评价结论，如果建设单位的生产工艺、规模及相应排污情况有所变化，该节能环保石灰窑应按当地环保部门的要求另行申报审批。

	预审意见：
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