
　富民县环境保护局关于富民县罗免乡麻地村委会古资山张士城石塘建设项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对富民县罗免乡麻地村委会古资山张士城石塘建设项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年10月2６日－2018年1１月5日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	富民县罗免乡麻地村委会古资山张士城石塘建设项目
	富民县罗免乡麻地村委会古资山
	富民县罗免乡麻地村委会古资山张士城石塘
	云南湖泊环保科技有限公司
	富民县罗免乡麻地村委会古资山张士城石塘建设项目位于富民县罗免乡麻地村委会古资山，项目总占地面积44400m2，主要包括破碎站、堆矿区、办公生活区。建成后年生产规模为每年开采13万t（5.2万m3），为小型矿山。项目总投资190万元，其中环保投资28.2万元。


	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施

1.废水污染防治措施

施工废水经临时沉淀池沉淀后回用于施工场地内洒水降尘，不外排。

2.废气污染防治措施

施工场地每天定期洒水，运输通道及时清扫和平整，运输车辆加盖篷布，避免运输途中物料撒漏。

3.噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.固体废物污染防治措施

建筑垃圾统一收集后，回用于道路的铺设，生活垃圾委托环卫部门清运。

（二）运营期污染防治措施

1.废水污染防治措施

（1）实施雨污分流系统，设置1个≥0.6m3的隔油池，设置1个≥12m3的沉淀池，设置1个≥8m3的暂存池。综合废水沉淀

后用于道路降尘，不外排。

（2）设置截洪沟、平台排水沟、临时排水沟、沉砂池处理初期雨水。

2.废气污染防治措施

（1）洒水车洒水，两套高压喷雾设备（雾炮机）每天不间断工作；矿石破碎筛分车间全封闭，成品堆场半封闭，对各产尘节点布置雾化降尘系统。大气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。
（2）安装油烟净化器，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，油烟最高允许排放标准2.0mg/m3。
3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

4.固体废物污染防治措施

（1）旱厕粪便定期委托周边村民清运作为耕地农肥。
（2）生活垃圾委托环卫部门清运。固体废物处置率100%。
5.生态环境影响防治措施

（1）露天采场区设置平台排水沟、临时拦挡及覆盖、后期植被恢复措施。

（2）加工区设置2座沉沙池。

（3）矿山道路区栽种行道树，设置沉砂池，临时拦挡。

（4）临时堆土场设置截水沟，有临时覆盖措施，临时拦挡。

三、总量

粉尘无组织：10.423t/a，固体废物处置率100%。
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