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国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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一、 建设项目基本情况 
	项目名称
	富民县罗免乡麻地村委会古资山张士城石塘

	建设单位
	富民县罗免乡麻地村委会古资山张士城石塘

	法人代表
	张士城
	联系人
	张士城

	通讯地址
	富民县罗免乡麻地村委会古资山

	联系电话
	13187876969
	传真
	-
	邮政编码
	650401

	建设地点
	富民县富民县罗免乡麻地村委会古资山

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案﹝2018﹞0022号

	建设性质
	■新建 □技改 □改扩建
	行业类别

及代码 
	非金属矿采选业B10

	总用地面积

(平方米)
	44400m2
	绿化面积

(平方米)
	-

	总投资

（万元）
	190
	其中：环保投资（万元）
	28.2
	环保投资占总投资比例（%）
	14.8%

	评价经费

（万元）
	4.00 
	预计投产日期
	2018年12月

	工程内容及规模：

1.1、项目背景及任务由来

富民县罗免镇麻地村委会古资山张仕城石塘采矿权人为张仕城，经营类型为私营企业，富民县罗免镇麻地村委会古资山张仕城石塘位于富民县城5°方向直距18km处，行政区划隶属富民县罗免镇麻地村委会管辖，矿区地理坐标（1980 西安坐标）：东经102°27′24"～102°27′33"，北纬25°23′07"～25°23′18"。根据“富民县人民政府关于印发《富民县非煤矿山转型升级工作实施方案》的通知”，该矿山属于“四个一批”中的“改造升级一批”项目。2016年11月富民县罗免镇麻地村委会古资山张仕城石塘委托云南同辉资源勘查有限公司编制了《云南省富民县麻地村古资山普通建筑材料用石灰岩矿资源储量核实报告（2016年）》，后于2017年10月委托云南同辉资源勘查有限公司编制了《富民县罗免镇麻地村委会古资山张仕城石塘矿产资源利用方案》，于2018年1月取得采矿许可证，证号C5301242010097120075021，有限期限：自2018年1月23日至2024年1月23日。企业为了履行改扩建矿山 “三同时”手续，于2018年7月委托云南上立矿业有限公司编制了《富民县罗免镇麻地村委会古资山张仕城石塘初步设计（代可研）》及《张士城石塘安全设施设计》，同月委托云南泰安工程技术咨询有限公司编制了《富民县罗免镇麻地村委会古资山张仕城石塘安全预评价报告》，并于2018年8月取得云南省建设项目初步设计及安全设施设计审批书。
根据环评工作人员现场踏勘和收集相关资料可知，本项目建矿时间2007年，项目占地面积为4.44hm2，其中矿山面积0.0385平方公里，开采标高2245～2330m。采矿证首次设立时间是2007年8月，其采矿许可证证号：5301240730069，有效期 2007年9月13日至 2010 年9月13日；2010 年9月进行了采矿许可证的第一次延续，延续后的采矿许可证证号：C5301242010097120075021，有效期2010年9 月13日至2015年9月13日；随后于2018年1月重新取得采矿许可证，证号C5301242010097120075021，有限期限：自2018年1月23日至2024年1月23日。该矿山为已建矿山，2015年8月转型升级工作专家排查时，存在一面坡开采，边坡高度40-50m，边坡角约80°，后期经过整改，目前已经在矿区内形成采空区，采空区坡面总体较陡，采空区边坡角约60°～70°，采空区面积约0.0188km2，采空区目前主要形成两个台阶：2270m平台、2245m平台。根据现场调查及资料收集，该矿山未办理相应环保手续，存在着一定的环保问题，属于未批先建，根据《富民县环境保护局行政处罚（听证）告知书》富环罚听字﹝2018﹞32号文，针对其未批先建违法行为进行了处罚。为补充完善一系列环保手续，落实整改项目存在的环保问题，开展本项目环境影响评价工作。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等有关法律和规定，项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令44号，2017年9月1日施行）可知，本项目应编制环境影响报告表。受富民县罗免乡麻地村委会古资山张士城石塘的委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作，通过组织人员对建设项目场址及周边区域进行了踏勘、资料收集等，在对本项目有关的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编写完成了《富民县罗免乡麻地村委会古资山张士城石塘环境影响评价报告表》送审稿，项目于2018年1月28日通过由富民县环保局组织专家组评审，建设方于2018年8月13日接受未批先建违法的行政处罚，随后补充完善相应的必须资料，我单位按照专家组评审意见及其他意见修改完善，编制形成《富民县罗免乡麻地村委会古资山张士城石塘环境影响评价报告表》报批稿，供建设单位上报环境保护行政主管部门审批。
1.2、建设内容及规模
1.2.1 建设项目名称、性质、地点、建设单位以及总投资
项目名称：富民县罗免乡麻地村委会古资山张士城石塘
建设性质：新建补办
建设地点：富民县罗免乡麻地村委会古资山
建设单位：富民县罗免乡麻地村委会古资山张士城石塘
项目总投资：190万元
1.2.2 项目建设规模、内容
建设规模：按业主生产计划及“云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见”（云政发[2015]38号）文件对石灰岩矿生产规模最小规定，矿山为已建矿山，本次开发利用方案推荐矿山生产规模为每年开采13万t（5.2万m3），为小型矿山。本次设计开采的矿体，均在批准的矿权范围内，矿区范围4个拐点圈定，矿区面积0.0385km2，开采标高2245～2330m。矿区已进行过小规模开采。根据矿体的赋存条件，采矿回收率（含加工损失）为95%，矿山设计采出矿石量165.38万t（66.15万m3），矿山服务年限为13年。主要现有建设内容包括破碎站、堆矿区、办公生活区、废石场和高位水池（1个，容积300m³），新建工程主要包括进场和台阶开拓公路320m，迁建办公生活区400㎡，然后剥离并形成2305m首采台阶。项目主要工程内容见表1-1
表1-1    项目工程主要内容一览表
类别

工程类容

建设内容

建设规模

建设情况
备注
主体工程

生活办公

办公生活区
360㎡
已建
矿石加工车间
生产加工区
4500㎡
改建
原矿石生产加工车间全部敞开无遮挡，现进行全部封闭。
产品堆存场
成品堆场区
3000㎡
改建
成品堆场进行全部进行半封闭
配套工程

道路运输

矿山道路

450m

已建

-

320m

新增

公用工程

给水

高位蓄水池

300m³

已建

-

清洁雨水排放

截洪沟

414m

已建

-

35 m
新增

-
排水沟
1068 m
新增
-
供电

架设150 KVA电力变压器1台，将10KV电压降压至380V和220V供生产、生活使用能满足矿山生产需求
-

已建

-

供气

移动式空压机（XAVS900型空压机）

1台

已有

-
环保工程

降尘

雾炮机

2台

新购

-
生产加工车间全封闭，布置一套雾化降尘系统。
1套
改建
将原矿石生产加工车间进行全部封闭，并增加一套雾化降尘系统
成品堆场半封闭
/
改建
成品堆场进行全部进行半封闭
初期雨水处理

沉砂池

1个

新建

每个容积12m³

生活污水处理

（厨房废水）隔油池，规模不小于0.6m3
1个
新建

（洗浴废水）沉淀池，规模不小于10m3
1
新建
，

生活垃圾处理

垃圾桶

若干
新购
减震隔噪

种植植被

-

新建
设备减震

-

新建
绿化面积

各区块合计绿化面积
6000㎡

新建
1.3建设地点
（1）矿区位置及交通

矿区位于富民县城 5°方向直距18km处，行政区划隶属富民县罗免乡麻地村委会管辖，矿区地理坐标（1980 西安坐标）：东经 102°27′24"～ 102°27′33"，北纬 25°23′07"～25°23′18"。 矿区西侧有 108国道从附近通过，矿区有约2km的乡村公路与之相连 接，矿区至富民县城28km，矿区范围拐点坐标见表1-2。详见附图1项目地理位置图。
表1-2     矿区范围拐点坐标表

坐标系统

西安80坐标

经纬度坐标

点号

X

Y

经度

纬度

矿1

2809131.76

34545982.10

102°27′28"

25°23′18"

矿2

2808901.76

34546125.10

102°27′33"

25°23′10"

矿3

2808820.76

34546003.10

102°27′29"

25°23′07"

矿4

2809013.66

34545870.10

102°27′24"

25°23′14"

开采标高

2330m～2245m

矿区面积

0.0385km2
1.5矿山资源条件
根据建设方提供的《富民麻地村古资山石灰岩矿开发利用方案》可知：
1.5.1 矿体特征
矿体赋存于二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）地层中，岩性为灰岩，灰白、浅灰色，中～厚层状，粉晶结构，强～中等风化，表层强风化，强风化层厚度0.5～3m，中等风化层厚度约50m，为主要开采利用层。地表风化后呈碎裂状，岩溶发育，主要以溶隙、溶槽、溶沟为主，未见溶洞发育。由于矿床为浅海相沉积矿体，分布较广，本次圈定的矿区范围仅为其中的一部分，圈定的范围内地层中单斜产出，产状125°∠10°，出露长>160m，宽>150m，厚>120m，产出较为稳定。矿体直接出露于地表，露头良好；矿层之上仅有少量零星第四系残坡积层红粘土分布。下部尚未控制完。矿床规模属小型。

（1）工程岩组分类
矿区除地表少量第四系残坡积层（Qel+dl）及侏罗系下统冯家河组（J1f）外，广泛出露的是二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）)地层，岩性分别为红粘土、泥岩、页岩及灰岩。根据上述岩土体成因、岩体结构类型及力学强度，参照《岩土工程勘察规范（GB50021-2012）》相关规定，将矿区工程地质岩组划分为第四系软弱松散岩岩组，侏罗系下统冯家河组薄～中厚层状较软弱—较坚硬泥（页）岩岩组，二叠系下统栖霞茅口组坚硬中厚层状碳酸盐岩组。各岩组工程地质特征如下：

第四系软弱松散岩岩组：岩性主要为红粘土，结构较紧密，厚度不均匀，可塑～硬塑状，属中压缩性土，易受季节性降雨冲蚀，强度低，因其厚度较小，对未来矿坑边坡稳定性影响较小。

侏罗系下统冯家河组薄～中厚层状较软弱—较坚硬泥（页）岩岩组：岩性为紫红色薄～中厚层状、微～中等风化泥岩、页岩，表层强风化，强风化层厚度0.5～1m，远离矿区，对矿山开采没有影响。

二叠系下统栖霞茅口组坚硬中厚层状结构碳酸岩岩组：岩性为灰、灰白色中厚层状灰岩，粉晶结构，表层强～中等风化，强风化深度0.5～3m。未来矿坑上部周边边坡主要由该岩体组成，表层风化带力学强度较低，未来开采边坡可能产生小规模崩塌、滑坡地质灾害。
1.5.2矿山资源储量
（1）矿山资源储量

①、保有资源储量

根据资源储量核实报告计算结果，矿区保有（122b）石灰岩矿118.47万m3（296.18万t）。

②、设计利用资源储量

1）台阶压覆资源储量

根据《云南省富民县古资山普通建筑材料用石灰岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书，回采时边坡角按60°计算边坡压矿48.84万m3（122.10万t）。

2）设计可利用资源储量

扣除矿区露天开采最终台阶边坡以下不可采的压覆矿石量为48.84万m3（122.10万t）；设计可利用（122b）石灰岩矿资源储量为118.47-48.84=69.63万m3 （174.08万t）。
③、设计可采资源量

露天开采122b类资源利用系数取1，则设计利用资源量69.63万m3  （174.08万t）。

④、设计采出矿石量

根据矿体的赋存条件，采矿回收率（含加工损失）为95%，矿山设计采出矿石量165.38万t（66.15万m3）。
1.5.3 矿石质量特征
本矿床所产矿石类型单一，为浅灰、灰色中厚层状灰岩。风化面灰白色，矿石具粉晶结构，致密块状构造。矿石主要矿物成分为方解石，含量>94％，方解石为隐晶（<0.01mm）～细晶微粒（<0.06mm），其次为少量隐晶～微晶粒状白云岩。

根据矿山提供的矿石化学成分分析测试结果，矿石中平均CaO:51.82.12～55.95%；MgO:0.02～2.31%；Al2O3：0.1～0.58%；Fe2O3：0.14～0.85%；SiO2：0.02～0.75%。

本矿床所产矿石以灰岩为主，根据建筑单位对矿石力学测量成果，其物理力学性能干燥状态抗压强度（Rc）97.52Mpa，浸水饱和状态抗压强度(Rc)89.65Mpa，平均软化系数0.92，平均垂直压应力36.46Mpa，平均水平剪应力49.7Mpa，内摩擦角(φk)44.8°，内聚力(Ck)11.8Mpa，矿石中有害物质硫化物和硫酸盐折合SO3为0.041%，远低于建筑石料质量标准1%的限量要求，放射性测试也符合《建筑材料放射性限量》要求。

据相关建筑单位多年来使用表明，矿石中铁质含量较少，不含有害元素、放射性元素、有害气体，矿石较坚硬，力学强度较高，新鲜岩块极限抗压强度大，可塑性较差。是优质的建筑材料用石灰岩矿。
根据统计结果得知矿石无论沿走向、倾向、地表、深部以及各资源储量计算块段，矿石主要组分变化系数小，说明矿石质量稳定。根据以往地质资料及本次工作情况，本矿床未发现其它共（伴）生矿产。
1.6开采方案 

1.6.1 产品方案、生产规模及服务年限
（1）产品方案
矿山采用露天开采，开采方式简单易行，根据矿山实际情况，本次设计矿山产品为建筑石料用石灰岩矿，可用破碎机加工成碎石、石粉销售。

（2）生产规模
本次设计的生产规模为13万t/a。

（3）服务年限
矿山生产规模为每年开采13万t，由于矿石加工区紧临采区，采矿和加工成品砂、碎石等综合回收率为95%，则矿山设计采出矿石量165.38万t，矿山服务年限为13年。
1.6.2 开采范围及开采方式
（1）开采方式
根据采矿许可证核准的开采方式及业主的委托内容，结合矿区内矿体的赋存条件和地形地貌特征，本次设计的开采方式为露天开采。

（2）开采范围
富民县国土资源局划定的采矿权范围开采标高为2330～2245m，面积0.0385km2，采矿权范围拐点、边界关系清楚，与其他矿山边界无交叉重叠现象，边界拐点坐标值（详见表1-2），根据矿区内地形及开采技术条件等，本次设计范围为矿区范围，开采标高为2318m-2245m。
1.6.3 露天开采境界
（1）露天开采境界确定

根据露天境界确定的原则，结合矿石资源分布情况，确定露天采场圈定境界结果为：

采场顶部标高 ：  2318m；

采场底部标高 ：  2245m；

生产台阶高度：   15m；

终了台阶高度：   15m；

生产台阶坡面角： 70°

终了台阶坡面角： 65°；

安全平台宽度：   4m；

清扫平台宽度：   6m；

最终边坡角：根据上面确定的台阶宽度及台阶坡面角，作图后可知最终边坡角为≤55°；

最小工作平台宽度：16m。

（2）露天采场最终边帮结构参数的确定
①、台阶高度

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）“5.2.1台阶构成的安全要求”的规定：采掘作业方式设计为爆破后机械铲装，台阶高度满足不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍。

矿山采用的主要采掘设备为日立360型挖掘机，其最大挖掘高度10.36m，设计台阶可达15.54m；根据在结合矿山实际生产，生产台阶高度确定为15m。

②、台阶坡面角

矿山开采为石灰岩，石灰岩硬度系数8-15，根据《采矿设计手册》中台阶坡面角选取参考值，最终确定生产台阶坡面角为70°，终了台阶坡面角确定为65°。

③、最终帮坡角

根据《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》要求，最终边坡角根据岩体的稳定性确定，但最大不得超过60°；考虑本设计开采深度、矿岩的强度和完整性、岩层倾角和倾向、地质构造和水文地质条件等因素，同时参照类似矿山实际资料，本矿山岩石硬度系数8-15，采场深度73m，参照设计手册推荐的资料选择见下表3-2，本次设计最终边坡角确定为≤55°。

④、最终平台宽度

参考《采矿设计手册》（2）矿床开采卷（上），露天采场最终平台分为安全平台、清扫平台、运输平台；根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）“5.2.5.4邻近最终边坡作业，应遵守下列规定”露天开采邻近最终边坡作业时应按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台、运输平台；

ⅰ、安全平台宽度：设置安全平台的目的是为拦截上部台阶滚石，安全平台宽度确定为4m，设置2305m、2290m、2260m三个安全平台。

ⅱ、清扫平台宽度：本矿为小型露天石场，采用人工清扫，清扫平台宽度为6m，设置2275m平台为清扫平台。

ⅲ、运输平台：本次设计不设置运输平台。

⑤、最小工作平台宽度

本设计露天矿山采用12t自卸汽车配合进行采剥作业，其初始或最小工作平台宽度应满足矿山采装、运输设备的正常作业要求，平台底平面尽可能保持平直，与公路连接转弯应满足运输最小曲率半径要求，采场工作平台内应满足12t自卸汽车调车要求。本设计采用折返式调车，其初始或最小工作平台宽度按下式进行计算，根据计算结果，本设计考虑采用16m的最小工作平台宽度。

⑥、露天境界参数
根据露天采场边帮构成要素，采用地质平、剖面图相结合、以平面图为主的方法圈定露天采场开采境界。圈定的露天采场境界主要技术指标见表1-3。

表1-3  露天采场境界圈定结果表

序号

项    目

单 位

参数

1

露天采场最高开采标高

m

2318
2

露天采场最低开采标高

m

2245
3

露天采场上口尺寸

m*m

264×159
4

露天采场下口尺寸

m*m

206×154
5

露天采场最大采深度

m

73
6

终了台阶高度

m

15

7

安全平台宽度

m

4

8

清扫平台宽度

m

6

9

生产台阶坡面角

°

70

10

终了台阶坡面角

°

65

11

最终边坡角

°

≤55

1.6.4 开拓运输

1、对外交通

项目区属富民县罗免乡麻地村委会管辖，通往大风哑口的乡村公路从矿区北侧经过，距矿区直线距离约5-20m，矿山距富民县城公路里程约28km，交通运输条件十分方便。

2、对内交通
（1）开拓运输方案

根据矿山地形地质及展线条件，确定矿山采用公路开拓—自卸汽车倒运至破碎站—成品汽车运输方案。

在满足公路等级要求的前提下，本设计采用固定式开拓坑线，矿山公路布置在矿体开采境界内，原有矿山公路已达2282m，开拓公路在基建时在原有公路的基础上修筑通至各开采水平的运输公路，新增开拓运输公路全长约320m。

（2）运矿公路设计

矿山属中山地貌，矿山设计简易公路与原有公路相连。本设计开拓方案采用公路开拓+汽车运输方案。

运矿公路按露天矿山三级道路标准设计，泥结碎石路面，单车道，路基宽6m，路面宽4.5m，道路最大纵坡10%，平均纵坡不大于8%，最小转弯半径16m，面层厚0.3m。

①、公路纵断面
结合矿山地形条件，根据采矿设计手册选取露天矿山公路最大纵坡不大于10%，纵坡限制长度200m；缓和坡的坡度0～3%，最小长度为60m。

②、道路通过能力

本项目设计的露天公路通过能力达24辆/h，而为满足年产13万t/a的运输任务需要求公路的通过能力达到7.5辆/时，因此运矿公路完全能够满足生产能力要求。
（3）路基设计

①、路基设计

本设计露天公路设计等级为三级、单车道线路、选用车型为红岩自卸车（载重12t，车宽2.46m），按照上述数据，路面宽度根据手册选取为4.0m。

②、路肩宽度

矿山公路设计为挖方公路，车宽类型属一、二类，由此根据设计手册选取路肩宽度为0.5m。

③、路基高度

路基高度的设计依据主要为路基应足够高以使路肩边缘高出地面积水，并考虑地面、地下水、毛细水和冰冻作用对路基强度和稳定性的影响。按照该设计依据，结合矿山实际，选取路基高度为0.4m。

[image: image11]④、路基横断面

图1-1   露天矿山公路横断面图

路基横断面设计见上图，结合矿区地形、工程地质、水文地质及气候条件等因素考虑，横坡坡度设计3%，单壁路堑坡度设计为1：0.4，其余各要素值均来自前面道路设计部分。

（4）路面设计

根据本项目设计公路等级为三级矿用运输公路，选用中级路面；面层类型为泥结碎石路面。

（5）运输设备
本次设计确定该矿山共配用2台载重量为12t的红岩自卸汽车。矿山现有3辆该型号的运输车辆，能满足生产需求
1.6.5 采剥工艺
（1）剥离
矿山开采范围内标高2318m—2245m，矿体直接出露地表，只需用挖机进行简单处理即可。少量剥离的岩土，部分用于铺设矿山公路垫层平整工业场地，其余少量用于临近村镇建设用土全部外运。

（2）开段沟位置

根据矿山地形地质条件，剥离浮土层完成后，沿采场台阶推进方向开挖单壁沟。

（3）首采工作面布置

根据矿山地形地质条件，结合矿山生产实际情况，首采段设置在开采范围内2318-2305m，设置2305m工作台阶采矿，基建结束投产时2305m台阶完成开挖工作。首采工作面平台高度为13m。工作线60m，开沟宽28m。

（4）工作面推进方向

工作面与矿体走向垂直布置，沿矿体走向推进，开采面推进方向由西向东。

（5）开采顺序

矿山采用露天开采，自上而下的开采顺序，具体为：剥离用挖掘机直接在2318m标高进行，然后在2318m穿孔开采2305m台阶的矿石，在2305m台阶留4m的安全平台后，再向下开采2290m台阶的矿石，后续台阶的以此类推进行。

其整体的开采顺序为：2305m台阶（4m安全平台）→2290m台阶（4m安全平台）→2275m台阶（6m清扫平台）→2260m台阶（4m安全平台）→2245m台阶（最低开采平台）。
（6）回采工艺

矿山采用露天开采，自上而下的开采顺序，具体为：剥离用挖掘机直接在2318m标高进行，然后在2318m穿孔开采2305m台阶的矿石，在2305m台阶留4m的安全平台后，再向下开采2290m台阶的矿石，后续台阶的以此类推进行。

其整体的开采顺序为：2305m台阶（4m安全平台）→2290m台阶（4m安全平台）→2275m台阶（6m清扫平台）→2260m台阶（4m安全平台）→2245m台阶（最低开采平台）。
1.6.6 穿爆工艺

矿山延用原有开山牌90型潜孔钻机作为主要钻孔设备（矿山可采用湿式凿岩，在本设备上加改装除尘器或重新购买带有收尘的潜孔钻车）。

矿山采用中深孔排间延时爆破方法，采用导爆管雷管起爆系统，一次爆破量正常情况下应保证挖掘机有7天左右的装载量，爆破作业安排在白班进行。

临近采场最终边坡的钻孔位置、钻孔深度及方向、网孔参数、每孔装药量、一次爆破量以及起爆顺序等应以保证采场最终边坡稳定而确定。

炮孔开凿完毕，应由爆破工作负责人对炮孔进行检查验收，发现炮孔堵塞应及时进行清堵；若炮孔穿过裂隙或溶洞，应采取护孔和充填等措施进行处理，并进行记录，同时应调整爆破药量，确保爆破安全。

进行爆破作业时必须视爆破方法、规模、地形特征，根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）划定爆破危险区边界，做好警戒工作，确保人员和财产安全。

（1）爆破设计
①、爆破炮孔布置
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图1-2  起爆网络图

炮孔采用前后排交叉布置，爆破采用V型爆破方式，采用此爆破方式，其被爆岩体相互挤压，破碎充分，爆堆集中，更重要的是减少飞石的危害。

②、潜孔爆破起爆方法

为了保证安全生产的同时获得较好的爆破效果，根据其他同类岩石矿山的实践经验，矿石回采使用多排孔毫秒微差分段（挤压松动）爆破技术，非电起爆系统，V形起爆的方法。矿山爆破后的大块矿石采用破碎锤进行处理。 

③、爆破参数的选择


露天深孔爆破参数包括孔径、孔深、超深、抵抗线、孔距、排距、填塞长度、装药长度、单位炸药消耗量等。

a孔径

露天深孔爆破的孔径主要取决于钻机类型，台阶高度和岩石性质，根据企业生产规模，潜孔钻机设备选型为开山牌90型潜孔钻机，钻头直径80-100mm，钻孔直径取为90mm。

b最小抵抗线

根据开采矿岩条件，结合国内外同类矿山爆破参数选择，最小抵抗线W=3.5m。

c台阶高度、超深和孔深

台阶高度取值为H=15m。

根据实践经验及计算，第一排孔（前排孔）取h=1.2m，后排孔取1m。

孔深为开凿炮孔的深度，孔深包括台阶高度和超钻深度，孔深通过计算为：采矿时：L=H /sin（70°）+h/sin（70°）≈15.96m+1.06m=17，故孔深取值为17m。

d、孔距与排距

孔距a是指同一排深孔中相邻两钻孔中心线之间的距离，a可按下式求得：

      a=mW

式中：m—炮孔密集系数，取m=1.1～1.2

      W—最小抵抗线

      a=1.2×3.5m≈4.0m

排距b是指多排孔爆破时，相邻两排孔之间的距离，在采用正三角形布孔时，排距与孔距的关系为：

      b=kW

      b=（0.90）×4.0

      b≈3.5m

式中：k—系数，取0.85～0.95。

e、填塞长度L2
理想的填塞长度L2=（20～40）d，填塞长度一般为1.8～3.6m，故取L2=3.5m。

f、装药长度L1
装药长度L1取13.5m

g、单位炸药消耗量q

单位炸药消耗量主要跟岩石爆破性、炸药种类、自由面条件、起爆方式和块度要求等有关，该矿岩石硬度系数f=6～8，单位炸药消耗量：       

    q=1/4πd2×（1000/100×0.9）

      =5.72kg/m。

  式中： 1000/100×0.9—炸药密度

     d—炮孔直径

h、单孔装药量及一次总装药量

   ①单孔装药量Q1：77.22kg

   ②单位炸药消耗量计算q≈0.40kg/m³

   ③一次爆破总装药量

根据矿山最大的年采剥总量为13万t，矿石体重2.5t/m³，合5.2万m³，每年工作300天，每天采剥量173m³，每次爆破按7天的平均采剥总量计算1211m³，单位炸药消耗量q=0.40kg/m³，则7天采剥总量爆破总装药量约为Qmax=484.4kg（每次爆破7个孔）。
j、爆破方式

爆破方式采用磁电雷管延时爆破方式，起爆系统联线方式采用串联方式，起爆顺序为排间顺序起爆，微差起爆时间为25～75ms。

k、二次爆破

根据本矿矿岩条件，参照国内同类矿山爆破效果，本次设计不进行二次爆破，大块矿岩采用破碎锤进行处理。

l、爆破材料选择

该矿山为露天土岩爆破，爆破材料为2号岩石乳化炸药、毫秒延期导爆管雷管等。

m、爆破安全距离的确定

依据萨道夫斯基公式，参照国内许多矿山的实际经验，依据爆源到接收点的距离不同，其允许单响药量的值如下式： 矿山爆破设计孔网参数：炸药单耗为0.40kg/m3。最小底盘抵抗线3.5m，单段爆破装药量77.22kg。

①矿山爆破震动对砖房、砌块建筑物所允许的安全距离验算

   经公式：R=Q1/3×(K/V)1/α   

 式中：R—爆破震动安全允许距离；

 Q—炸药量，齐发爆破为总药量，延时爆破为最大一段药量；

 V—保护对象所在地质点振动安全允许速度，取2cm/s；

       K—爆破点至计算保护对象间的地质地形有关的系数，取100；

       α—爆破点至计算保护对象间的地质地形衰减指数，取1.4；

计算得：R=67m。

结论：矿山设计爆破单段爆破装药量77.22kg，若在≧67m外爆破所产生的爆破振动对砖房、砌块建筑物的影响是允许的、可接受的；若在≤67m内爆破所产生的爆破振动对砖房、砌块建筑物的结构是有破坏的。

②爆破飞石对人员安全距离的确定

依据最小抵抗线原理，考虑到气象、地形、爆破参数等因素，可按下试计算：        R=20n2WKf
式中：R–爆破飞石对人员的安全距离m；

     n–爆破作用指数，取值0.75；

     W–最小抵抗线，m；

     Kf–安全系数，参照国内同类矿山中深孔爆破取值为1.5，浅孔爆破取值为 2.5。
依据不同的抵抗线，R的取值见下表1-4：

表1-4 不同的抵抗线所允许的爆破飞石对人员的安全距离

W

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

R

42

50

59

68

76

结论：矿山爆破设计最小底盘抵抗线3.5m，矿山≤59m内所有建（构）筑物均在爆破飞石影响范围之内，设计圈定开采境界范围后，矿区周边生产生活设施安全距离满足要求。对空压机房采取相应的安全措施即可。
n、爆破境界范围的确定     

根据矿山实际爆破参数，考虑矿山山坡爆破，结合以上核算，确定该矿山爆破安全距离取300m。由于实际爆破点的位置是不断变化的，所以每次实际警戒范围按照爆破点的实际位置和最小抵抗线的方向，根据设计要求的距离派出警戒人员，并及时将爆破警戒线内人员撤离到安全警戒线以外的地区。

表1-5 爆破作业参数计算表

序号

项目

单位

数量

1

硬度系数

f

6－8

2

炮孔直径

mm

90

3

炮孔倾角

°

70

4

采矿、剥离炮孔深度

m

15
6

填塞深度

m

3.5

7

炮孔间距

m

4.0
8

炮孔排距

m

3.5

9

每孔装药量

kg/孔

77.22
10

单位炸药消耗量

kg/m³

0.40
1.6.7 露天开采基建进度计划

(1)基建工程量

基建期主要是先修进场和台阶开拓公路320m，然后剥离并形成2305m首采台阶，由于矿体直接出露地表，在准备基建台阶的同时即可形成一定的生产能力。基建工程主要包括道路修筑320m，到达2305m台阶，剥离废石量0.00132万m3。形成的开拓矿量35.61万t（采出矿石量31.43万t），备采矿量4.53万t。

(2)基建时间

根据以上采掘工程量，结合矿山的设计生产能力及实际生产条件，新增基建工程基建时间按6个月。

1.6.7 矿山出矿进度计划

本矿山设计采出矿石量165.38万t，各生产台阶采出矿石量详见表1-6，基建期间主要进行地表截洪沟和运输公路建设，矿山完成基建工程施工后第一年即可达产，正常生产年限13年。剥离总量0.3804万t，平均剥采比0.0023m3/m3，采剥进度计划见表1-7。

表1-6  各台阶采出矿量表
序号

项目
采出矿量
万m3
万t
1

2305m平台
0.72

1.79

2

2290m平台
11.98

29.95

3

2275m平台
20.45

51.13

4

2260m平台
14.67

36.68

5

2245 m平台
18.33

45.83

合计
66.15

165.38

表1-7  露天采剥进度计划表

序号

单 位

基建

生产第1～5年

生产第6～12年

生产第13年

合计

采剥总量

万m3
0.601
26.07
36.479
3.15
66.30
采出矿石量

万t

1.50
65
91
7.88
165.38
万m3
0.60
26
36.4
3.15
66.15
剥离量

万m3
0.00132
0.07
0.079
0
0.1503
生产剥采比

m3/ m3
0.0022
0.0026
0.0022
0
0.0023
1.7矿石加工

1.7.1矿石加工流程

矿山采用三线联合式破碎工艺，集机械破碎筛分、精选、排次及排废于一体，机械化程度较高。破碎后的矿石经皮带直接输送至成品矿仓。

1.7.2 矿石破碎设备

矿山的设计规模为原矿13万t（5.2万m3），根据设计的产品方案及矿山的生产规模，已有的破碎设备为1台LPC1020.18型破碎机，该型号的破碎机处理能力在85-143m3/h，能满足矿山生产的需要。
1.8排土场

矿区开采范围内覆土较小，开采过程中有少量废石及少量剥离的表土。矿山前期生产所产生的废石等主要用于公路养护、场地平整等，其余剥离的少量废土、废石用于临近村镇建设用土全部外运。本次设计矿山不专设排土场。

1.9 主要技术经济指标
本项目总投资为190万元，详见见下表。本项目建设投资资金暂时按全部自筹，不考虑银行贷款。项目主要技术经济指标见表1-8。
表1-8 项目主要技术经济指标 
序号

项目名称

单位

数量

一

地质资源量

1

拟采区范围内

122b

万t

296.18

2

台阶压覆资源储量

122b

万t

122.10
二

采矿

1

上口尺寸

m×m

264×159
2

下口尺寸

m×m

206×154
3

采场最高标高

m

2318
4

采场最低标高

m

2245
5

最大开采深度

m

75
6

境界内采剥总量

万m3
66.30
7

境界内采出矿石量

万t/万m3
165.38/66.15
8

平均剥采比

m3/ m3
0.0023
9

回采损失率

%

95

10

采场最终边坡角

°

＜60
三

矿山员工
1

在册职工人数

人

20
其中：生产性人员

人

16
管理性人员

人

4
四

投资及资金筹措

1

项目总投资

万元

190
1.10总平面布置
项目将矿山分为4个部分，包括开采区/矿石加工区、生活办公区和产品堆场。开采区位于矿区中间位置，矿石加工区和生活办公区位于矿区西北侧。采石场各部均有简易公路相通，交通条件较为便捷。项目总平面布置图详见附图3。
1.11 劳动定员
本企业为间断工作制，年工作300天，每天工作1班，每班8小时。根据本项目的工作制度，矿山在册职工需要25人，其中一线生产人员17人，管理及服务人员8人，详细定员见表1-8。

表1-9  劳动定员表

序号

部门或工种

岗位性质

人数

备注

1

管理人员

管理

3

包含（矿长、副矿长、安全员）

2
采段管理
管理（兼生产）
2
3
凿岩工
生产

4
4
挖掘机
生产

2
5
运输工
生产

3
6
破碎站

生产

6

7
财务
服务

1
8
辅助工
服务

2
9
食堂
服务

2
10
劳动定员合计

25
1.12主要生产设备
项目主要生产设备详见表1-10。
表1-10 项目主要生产设备

序号
设备名称
设备型号
单位
数量
备注
1

潜孔凿岩机
开山牌90型
台
2

已有

2

移动式空压机
XAVS900

台
1

已有

3

挖掘机
1.6m3（小松360型）
台
1
已有

4

自卸汽车
12t（特雷克斯3304D型）
辆
3
已有

5
轮式装载机

WA380-3

台

1

已有

6

破碎机
LPC1020.18

台
1

已有

7
筛分机
DSL650-180

台
1

已有

8
打沙机
威力特PCX1818

台
1
已有

9
空压机
开山牌VF-9/7
辆

1

已有

10
洒水车

CSC5120GSSE

辆

1

已有

1.13主要原辅材料
项目主要原辅材料消耗表见表1-11。

表1-11  项目主要原辅材料消耗及动力消耗
序号

名称

年用量

来源.

备注

1

硝铵炸药

25.204t/a

由民爆公司负责

项目爆破工作委托民爆公司负责，根据爆破用量进行领取，领取回来的爆破器材当天使用，未用完的炸药当天晚上退回，项目区不设炸药库

2

磁电安全雷管

7298个/a

3
柴油

54.14t/a

外购

5
水

4207.56m3/a

山生产、生活用水从矿区西北部的麻地村引入，生产可利用矿区北部坑塘中的自然积水引入至矿区北部的高位水池，再由高位水池向矿山供水；高位水池池底标高位于2340m，水池容积300 m³。

6
电

104941度/a

现矿山电力、通讯设施条件已经形成即已架设150 KVA电力变压器1台，将10KV电压降压至380V和220V供生产、生活使用能满足矿山生产需求，无需更换变压器。

1.14项目占地及拆迁情况
1.14.1项目占地

富民县麻地村古资山普通建筑材料用石灰岩矿矿区范围由4个拐点圈定，矿区面积0.0385km2，开采标高2245～2330m。根据主体设计资料，本矿山开采年限13年，在矿山服务年限内工程总占地面积为4.44hm2，其中露天采场3.82hm2，办公生活区0.036hm2，辅助设施区0.75hm2，交通道路区0.38hm2。占地类型主要为林地、坡耕地和交通运输用地。
1.12.2 项目拆迁情况
项目不涉及拆迁

1.13配套设施
项目的配套设施主要为给排水、电气、道路等，其建设内容具体如下：
1.13.1供排水系统
（1）供水系统

1、水源

矿山生活用水均需从矿区西北部的麻地村引入，生产可利用矿区北部水塘中的积水。
2、生产用水

①、矿山生产用水主要是凿岩用水、防尘用水和装载运输设备冷却用水，本矿山为小型露天矿，在矿区北东面2280m水平设1高位水箱（40m³），作为矿山凿岩、爆堆除尘等生产用水。高位水箱中的水从北面的水塘通过200mmPE输水管引入，然后由水泵150QJ10-250加压通过软管供给采场使用。
②、破碎站降尘使用原有破碎站旁设置的水池水源，同时用于破碎站运输公路除尘用水等的需要。

3、生活用水

生活用水取用矿区南面村庄管网，用水量少，设置一个饮用水罐即可。
4、消防用水

生活区消防用水可来自高位水箱，矿山上消防用水由高位水箱供给，主要防止山林着火时灭火使用。消防采用高压制，火灾时，由高位水箱供水满足相应室外消防水量、水压要求。

（2） 排水系统
露天采场不大，且为山坡露天采场，山坡露天采场内的降雨可通过各台阶上的排水沟，向两侧流向截水沟，最终流向交通道路区排水沟；交通道路区的汇水经过沉砂池沉淀后通过道路排水沟从东南流向西北，到达乡村公路处汇入乡村公路排水系统；辅助设施区汇水通过排水沟，流向交通道路排水沟，经沉砂池沉淀后最终排入乡村公路排水系统；生活区拦截的汇水经沉砂池沉淀后流入交通道路排水沟。项目产生的洗浴废水经沉淀池沉淀处理后用于采场降尘，不外排。少量的厨房废水经隔油池处理后由专门暂存池暂存定期委托周边村民清掏用于沤肥作为农作物肥料。
1.13.2供电系统
矿山用电主要是生活区、破碎站、空压机和水泵站，矿山已有1台S9-315kVA变压器一台位于配电室旁。矿山用电取用当地供电电网，供电电压10kv。矿山用电设备主要为破碎系统、空压机及办公生活、机修等用电，总耗电量较小，现有供电设施能满足生产需求。

1.13.3能源
项目动力设备柴油作为燃料，提供动力支持，柴油定期市场采购，项目场地内不设临时储油设施；项目爆破委托民爆公司，项目场地内不设炸药库；项目厨房采用瓶装液化石油气作为燃料，临时市场采购。
1.13.4通信
项目区现已覆盖了中国移动、中国电信等各种通讯信号，通讯设施完全可以满足施工要求。

1.14环保投资
本项目总投资190万元，其中环保投资约28.2万元，占总投资的14.84%。具体内容见下表。
表1-12   环保投资估算表

阶段

序号

环境污染因子

项目及措施

投资概算

备注

施

工

期

环

保

投

资

1

扬尘

洒水降尘措施
-
已建
2

废水
旱厕
-
已建
3
噪声

文明施工、施工机械降噪措施、设备安装减震垫等

1
环评提出

4
固废
施工期建筑垃圾、生活垃圾清运
0.5
5

水土流失

工程措施、植物措施等
21.98
水保提出
运

营

期

环

保

投

资

废气处理设施

1

扬尘
洒水车1辆
已有
设计提出

雾炮车2台
已有
环评提出
矿石生产加工车间进行全封闭，并设置雾化降尘系统及成品堆场半封闭
15
环评提出
2
油烟
油烟净化器1台，处理效率60%以上
0.1
环评提出
废水处理设施

1
初期雨水
截洪沟449m（浆砌石梯形沟）
3.5
水保提出
平台排水沟1068m（土质排水沟）
0.8
临时排水沟600m（土质排水沟）
0.45
沉砂池1个， 12m³
1
环评提出
2
生活污水

旱厕及少量厨房水，定期委托周边村民清运作为耕地农肥。
-
已建
噪声处理设施

1
噪声

加强管理、加装减振垫等
0.5
环评提出

固废处理设施

1
生活垃圾

垃圾桶若干个
0.1
环评提出

2
废石
原废石场61㎡
-
已建
其他环保设施

1
生态绿化
栽植藤本植物1782株
6000㎡
5.2
水保提出
栽植乔木9株
撒播树籽36.52kg
撒播草籽63.80kg
2
环境保护管理费

环评、监测、监理及验收等
10

环评提出

合计

/

28.2
环评提出合计


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

1、原有项目概况

根据环评工作人员现场踏勘和收集相关资料可知，本项目建矿时间2007年，项目占地面积为4.44hm2，其中矿山面积0.0385平方公里，开采标高2245～2330m。采矿证首次设立时间是2007年8月，其采矿许可证证号：5301240730069，有效期 2007年9月13日至 2010 年9月13日；2010 年9月进行了采矿许可证的第一次延续，延续后的采矿许可证证号：C5301242010097120075021，有效期2010年9 月13日至2015年9月13日；随后于2018年1月重新取得采矿许可证，证号C5301242010097120075021，有限期限：自2018年1月23日至2024年1月23日。该矿山为已建矿山，2015年8月转型升级工作专家排查时，存在一面坡开采，边坡高度40-50m，边坡角约80°，后期经过整改，目前已经在矿区内形成采空区，采空区坡面总体较陡，采空区边坡角约60°～70°，采空区面积约0.0188km2，采空区目前主要形成两个台阶：2270m平台、2245m平台。根据现场调查及资料收集，该矿山未办理相应环保手续，存在着一定的环保问题，属于未批先建，根据《富民县环境保护局行政处罚（听证）告知书》富环罚听字﹝2018﹞32号文，针对其未批先建违法行为进行了处罚。矿山目前已经具备较完整的露天采场条件，矿山最低开采标高2245m，配套简易生产、生活设施较完善，道路交通、通电、通水、通讯均方便。
2、现有环境问题
根据现场勘查，结合收集的各项资料，现存的主要环境问题如下：
（1）该矿山未办理相应环保手续，属于未批先建。根据《富民县环境保护局行政处罚（听证）告知书》富环罚听字﹝2018﹞32号文，针对其未批先建违法行为进行了处罚。
（2）项目虽购置有洒水车一辆，但是根据现场踏勘，洒水车并未定时使用，扬尘污染影响较大；项目矿山设置有食堂，未安装油烟净化设备和设置隔油池。
（3）项目职工产生生活垃圾随意对峙，现场焚烧处置，不符合环保要求。
（4）项目委托云南方源科技有限公司于2017年12月7日至12月8日分别在厂界四周进行了监测，其中南厂界昼间出现超标。



二、 建设项目所在地自然社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

2.1地理位置与交通

矿区位于富民县城5°方向直距18km处，行政区划隶属富民县罗免乡麻地村委会管辖，矿区地理坐标（1980西安坐标）：东经102°27′24"～102°27′33"，北纬25°23′07"～25°23′18"。矿区西侧有108国道从附近通过，矿区有约2km的乡村公路与之相连接，矿区至富民县城28km，交通较为便利。详见附图1项目地理位置图。
2.2地形地貌

富民县地形地貌复杂多样，境内地势南高北低，由南向北倾斜，望海山把县内分为螳螂川和款庄河两大水系。最大坝子由永定镇、大营镇、勤劳乡三个乡镇构成，高产稳产近两万亩，螳螂川流贯其间。西部的金铜盆山，海拔2817m，为富民县最高点，最低点为东村乡沙坪村，海拔1455m。境内盆地山岭相间，河谷和盆地占地面积的12.5%,海拔高差大，山多平坝少。
矿区地处滇中高原中低山之山前缓坡地带，地貌上属构造侵蚀、溶蚀中山地貌类型，地势东部和南部高、北部及西部低，地形较为完整。矿区最高点为南部 2321m，最低点为西北部2247m，相对高差74m，地形坡度一般10°～20°。矿区位于金沙江水系螳螂川（普渡河上游）流域，处于区域水文地质单元补给区，无地表水体。矿区范围内植被为灌木和杂草，无高大乔木，矿区外围地表平缓处局部开垦为耕地。

2.3地质、地震
2.3.1地质构造

矿区地层呈向北西单斜层状产出，产状为125°∠10°，区内除小型节理及裂隙发育外，未见其它构造痕迹。

区内地表岩石风化强烈，节理发育，主要节理有两组：第一组产状走向为70°∠80°，线密度4条／m，闭合，走向延伸平均长0.5m；第二组产状310°∠64°，线密度3条／m，闭合，走向延伸平均长1m。

2.3.2地层
矿区及附近主要出露第四系残坡积层（Qel+dl），侏罗系下统冯家河组（J1f），二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）地层。由新至老分述如下：

（1）第四系残坡积层（Qel+dl）红粘土：褐红、棕红色，结构松散，可塑状，稍湿，遇水易软化，干燥时收缩（干裂）。分布在坡麓地段、前缘及溶槽、溶沟内，厚度0.5～2m。

（2）侏罗系下统冯家河组（J1f）：紫红色泥岩、页岩、砂英砂岩、砂岩，厚度60～95m，分布于区域的西北部。

（3）二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）灰岩：灰白色浅灰色，中～厚层状，粉晶结构，强～中等风化，呈碎裂状，岩溶发育，主要以溶隙、溶槽、溶沟为主，未见溶洞发育，厚度76～203m。分布于矿区范围内，为本次工作的目的矿层。
2.3.3地震
矿区所在区域地质构造复杂，断裂发育，地震活动频繁，其中罗次～易门断裂带、昆明西山断裂带，特别是外围东部的小江断裂带更是地震活动的敏感地带，公元886年至1976年6月发生的4级以上地震共14次。

据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)划分，工作区地震动峰值加速度0.15g，对应抗震设防烈度为7度；地震动反应谱特征周期0.45s，矿区区域地壳稳定性属于次不稳定区。矿山建设和开采均应按7度设防。

2.3.4水文地质
1) 含水层组

（一）侏罗系下统冯家河组（J1f）裂隙含水层：岩性主要为泥岩、页岩，微～中等风化，岩石较软。仅发育小型节理裂隙，透水性差，厚度 60～95m。为矿区相对含水层，分布于矿区外西北测。
（二）二叠系下统栖霞、茅口组（P1q+m）岩溶裂隙含水层：岩性为浅灰、灰白色中厚层块状灰岩、白云质灰岩，厚度98～150m，表层微～中等风化，风化层厚度0.5～1.5m。分布于整个矿区西侧，为含矿地层。岩溶发育程度中等，发育形态有石芽、溶沟、溶槽及小规模溶洞等，含水性不均匀，富水性较强。该含水层是矿区主要含水层，由于该含水岩组岩溶发育不均，沿岩性分界线较发育，因此，地下水多呈管流。

2）地下水对矿床充水的影响

矿区主要地层富水性较好，但未发现地下水泉点露头，说明区内地下水位埋深较深。矿区所在位置地势较高，地下水补给面积较小，因此地下水对矿床充水影响不大。矿区属台阶式露天开采，开采最低标高(2245m)位于最低侵蚀基准面标高(2150m）之上，地下水对矿区开采矿床充水影响不大。

3）地表水及大气降水对矿床充水影响

矿区及附近属构造侵蚀、溶蚀中山地貌区，矿区所在位置水系不发育，本区因大气降水而形成的短时地表流水，均可利用地形直接排出矿区范围外。
矿区所在地势较高，矿区主要水源补给为大气降雨，汇水面积较小，自然地形坡度有利于降雨自然排泄。季节性大气降雨是未来矿坑充水的唯一来源，矿山开采采用台阶式露天开采，在矿山开采初期，可自然排泄；后期可挖沟开渠使矿坑水排入附近沟谷。建议开采中适时构筑排水沟渠，以免造成矿坑临时集水，影响正常开采。
2.3.5工程地质
矿区除地表少量第四系残坡积层（Qel+dl）及侏罗系下统冯家河组（J1f）外，广泛出露的是二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）)地层，岩性分别为红粘土、泥岩、页岩及灰岩。根据上述岩土体成因、岩体结构类型及力学强度，参照《岩土工程勘察规范（GB50021-2012）》相关规定，将矿区工程地质岩组划分为第四系软弱松散岩岩组，侏罗系下统冯家河组薄～中厚层状较软弱—较坚硬泥（页）岩岩组，二叠系下统栖霞茅口组坚硬中厚层状碳酸盐岩组。各岩组工程地质特征如下：

第四系软弱松散岩岩组：岩性主要为红粘土，结构较紧密，厚度不均匀，可塑～硬塑状，属中压缩性土，易受季节性降雨冲蚀，强度低，因其厚度较小，对未来矿坑边坡稳定性影响较小。

侏罗系下统冯家河组薄～中厚层状较软弱—较坚硬泥（页）岩岩组：岩性为紫红色薄～中厚层状、微～中等风化泥岩、页岩，表层强风化，强风化层厚度0.5～1m，远离矿区，对矿山开采没有影响。

二叠系下统栖霞茅口组坚硬中厚层状结构碳酸岩岩组：岩性为灰、灰白色中厚层状灰岩，粉晶结构，表层强～中等风化，强风化深度0.5～3m。未来矿坑上部周边边坡主要由该岩体组成，表层风化带力学强度较低，未来开采边坡可能产生小规模崩塌、滑坡地质灾害。

2.3.6不良地质
通过调查，矿区及周边无崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害；矿区矿床开采标高均位于矿区最低侵蚀基准面之上，矿山建设不会引起当地地下水位大面积下降而诱发地表变形产生地裂缝、塌陷等灾害。但是：由于矿区内矿床及周围表层由弱～中等风化灰岩构成，由它构成的采场边坡，在风化、雨水冲刷、土质浸水软化作用下，稳定性相对较差，可能产生崩塌、滑移。矿区岩溶中等发育(多为岩溶漏斗、石芽及溶沟、溶槽，未发现溶洞及岩溶洼地)，可能对矿山开采产生一定的不利影响，矿业活动可能引发局部地段产生岩溶塌陷等地质灾害。

2.4气候、气象

富民县属低纬度亚热带高原季风气候，平均气温15.8℃，极端最高气温33.4℃，极端最低气温-7℃。年降雨天数134天，年均降水量846.5mm，年均蒸发量1958.8mm；全年平均有霜日54.6天，日照2188小时，总辐射量123830卡/cm2。
项目区气候为低纬度亚热带高原季风气候，项目所在地20年一遇最大24h降雨量111.10mm，最大12h降雨量91.10mm，最大6h降雨量75.55mm，多年平均降雨量75.55mmm，最大1h降雨量46.66mm。每年5～10月为雨季，多年平均降雨量846.55mm，多年平均蒸发量2032.5mm；年平均气温15.8℃；多年平均风速为2.8m/s，以西南风为主，每年12月～次年5月为风季。
2.5水系
富民县境内共有螳螂川（普渡河）、款庄河、木板河等11条河流，均属于长江流域金沙江水系。县内石灰岩分布广泛，地下水蕴藏丰富，地下径流量3320万m³，露出泉水50多处，总流量0.71m³/S。全县总水量为14.378亿m³，其中境内产水量3亿m³。

项目区位于金沙江水系螳螂川（普渡河上游）流域，处于区域水文地质单元补给区，项目区的汇水主要来源于雨水，雨水通过原始地形汇入周边的天然沟箐，最终排出项目区。

在项目区西北侧有一个水库，水库名称浑水塘水库，水库总库容12.15万立方米，兴利库容10万m³，坝型为粘土均质坝，坝高8.9米，坝顶长40米，属于小（二）水库，水环境功能规划下游农业灌溉，不是饮用水源，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
2.6植被、生物多样性
项目区位于云南省昆明市富民县境内，依据云南植被区划，项目区属于亚热带常绿阔叶林（Ⅱ），西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域（ⅡA），高原亚热带常绿阔叶林地带（ⅡAⅱ），滇中、滇东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区（ⅡAⅱ-1），滇中高原盆谷滇青冈林、元江栲林、云南松林亚区（ⅡAⅱ-1a）。
评价区受人为干扰（伐木、放牧、开矿等活动）较严重，区域内基本无原生植被，局部沟谷零星分布半湿润常绿阔叶林，现存植被大多为云南松林以及栎类萌生灌木林，是常绿阔林遭人为破坏后形成次生植被，群落结构简单，林下基本无灌木层。除上述类型外，评价区内的自然植被还有暖温性的灌木草丛。
矿区范围内植被为灌木和杂草，无高大乔木，矿区外围地表平缓处局部开垦为耕地。

2.7土壤

富民县土壤由棕壤、红壤、紫色土、水稻土四类土壤组成，分别占面积的1.7%、68.9%、15.5%、4.8%，分7个亚属16个土属25个土种。棕壤分布在2400～2641m高山顶部，面积仅占总土地面积的1.7%；山地红壤分布于海拔1830～2400m的广大地区，面积占总土地面积的68.9%；紫色土分布于海拔1900～2100m的局部地区，面积占总土地面积的15.5%；水稻土分布于区内平坝、箐沟、山间盆地等处，面积占全区面积的4.8%。
通过现场调查，项目区土壤主要为红壤。

2.8其他
本工程所在区域不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等，无山洪、滑坡、泥石流等自然灾害的发生，不存在影响工程建设的自然灾害。




三、 环境质量状况 

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

3.1空气环境质量现状
本项目位于富民县罗免乡麻地村，属于农村地区，环境空气质量功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
根据昆明市环境保护局发布的《2016年昆明市环境状况公报》信息，昆明周边县区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，与上一年相比，县区环境空气质量总体保持稳定。此外本项目委托云南方源科技有限公司于2017年12月4日至12月10日针对本项目的特征污染物：TSP、PM10进行现状监测，现状检测结果如下： 
表3-1  环境空气检测结果      单位：mg/m3
时间

监测因子、敏感点
2017.12.04
2017.12.05
2017.12.06
2017.12.07
2017.12.08
2017.12.09
2017.12.10
执行标准

达标情况

00:00~24:00
-

-

监测因子
总悬浮颗粒物
大风垭口村
0.128
0.151
0.162
0.134
0.177
0.180
0.160
0.3

达标
监测因子
可吸入颗粒物（PM10）
大风垭口村
0.042
0.046
0.054
0.043
0.057
0.059
0.053
0.15

达标
本项目针对项目下风向305m处大气敏感点大风垭口村进行现状监测，根据表3-1现状监测结果，TSP、PM10日均浓度均可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。

3.2地表水环境质量现状
根据现场勘查可知，浑水塘水库，水库总库容12.15万立方米，兴利库容10万m³，坝型为粘土均质坝，坝高8.9米，坝顶长40米，属于小（二）水库，水环境功能规划下游农业灌溉，不是饮用水源，水环境功能为农业用水，属Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

根据现场调查，浑水塘水库水源主要来自于雨季地表径流收集，水库周边没有水污染源，水库水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。
3.3声环境质量现状
本项目位于富民县罗免乡麻地村，为声环境功能2类区，则项目所在区域敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.
项目委托云南方源科技有限公司于2017年12月7日至12月8日分别在厂界四周和敏感点进行现状监测，噪声现状监测结果如下：

表3-2 噪声检测结果表    单位：dB(A)

时间/编号
点位
2017.12.07
昼间
2017.12.07
夜间
2017.12.08
昼间
2017.12.08
夜间
执行标准

达标情况

主要声源
项目区1#
56.3

45.2

56.5

44.7

昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)

达标
环境噪声
项目区2#
65.9

46.2

65.7

45.9

昼间超标
生产噪声（昼间）
环境噪声（夜间）
项目区3#
57.5

46.1

57.2

46.1

达标
环境噪声
项目区4#
56.5

46.7

57.1

46.8

达标
环境噪声
大风垭口村
46.3

45.4

45.9

45.5

达标
环境噪声
从上表监测分析结果可知，项目厂界处除南厂界昼间不达标外，其余厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，大风垭口村声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目厂界南昼间超标主要由于项目矿石加工设备噪声造成的影响。
3.4生态环境质量现状
3.4.1调查方法

采用现场踏勘的方式，并进行资料收集整理及专家咨询的调查方法。
3.4.2调查结果

①土地利用现状

富民县麻地村古资山普通建筑材料用石灰岩矿矿区范围由4个拐点圈定，矿区面积0.0385km2，开采标高2245～2330m。根据主体设计资料，本矿山开采年限13年，在矿山服务年限内工程总占地面积为4.44hm2，其中露天采场3.82hm2，办公生活区0.036hm2，辅助设施区0.75hm2，交通道路区0.38hm2。占地类型主要为林地、坡耕地和交通运输用地，其中林地2.75hm2，坡耕地1.60hm2，交通运输用地0.09hm2。

②植被现状
评价区受人为干扰（伐木、放牧、开矿等活动）较严重，区域内基本无原生植被，局部沟谷零星分布半湿润常绿阔叶林，现存植被大多为云南松林以及栎类萌生灌木林，是常绿阔林遭人为破坏后形成次生植被，群落结构简单，林下基本无灌木层。除上述类型外，评价区内的自然植被还有暖温性的灌木草丛。
矿区范围内植被为灌木和杂草，无高大乔木，矿区外围地表平缓处局部开垦为耕地。

③动物现状

项目所在区域常见动物类型主要为麻雀、老鼠等。

3.4.3调查结论

评价区受人为干扰（伐木、放牧、开矿等活动）较严重，区域内基本无原生植被, 矿区范围内植被为灌木和杂草, 现存植被大多为云南松林以及栎类萌生灌木林，无高大乔木，矿区外围地表平缓处局部开垦为耕地。

项目用地范围内及其区域周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生动植物，无国家重点保护的动植物分布。

	3.5主要环境保护目标：

本项目分别位于富民县罗免乡麻地村，项目周边主要环境保护目标见表3-3。
表3-3   项目环境保护目标

环境要素

保护目标

与项目相对方位与距离、高差
规模

保护级别

空气环境

大风垭口村
项目东侧305m，55m
42户，131人

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

大窝塘村
项目西侧344m，-95m
35户，95人
大窝塘小学
项目西北侧314m，-65m
师生人数137人
地表水

浑水塘水库
项目180m，-20m
水库总库容12.15万立方米，兴利库容10万m³
执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准




四、 评价适用标准 

	环境质量标准
	4.1环境质量标准

4.1.1环境空气质量标准
本项目位于富民县罗免乡麻地村古资山，属于环境空气质量功能二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-1。

表4-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

污染物名称

取值时间

浓度限值

单位

SO2
年平均

60

ug/m3
24小时平均

150
1小时平均

500

NO2
年平均

40
24小时平均

80
1小时平均

200

PM10
年平均

70
24小时平均

150
PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

TSP
年平均

200

24小时平均

300

4.1.2地表水环境质量标准
项目涉及的水体为浑水塘水库，水库总库容12.15万立方米，兴利库容10万m³，坝型为粘土均质坝，坝高8.9米，坝顶长40米，属于小（二）水库，水环境功能规划下游农业灌溉，不是饮用水源，水环境功能为农业用水，属Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，标准限值见表4-2。
表4-2    地表水环境质量Ⅳ类标准    单位：mg/L

指标名称

标准值

指标名称

标准值

pH

6-9

溶解氧

≥3
高锰酸盐指数

≤10
COD

≤30

BOD5
≤6
NH3-N

≤1.5
总磷

≤0.3
总氮

≤1.5
石油类

≤0.5

粪大肠菌群（个/L）

20000

4.1.3声环境质量标准

本项目位于富民县罗免乡麻地村，属于声环境功能2类区，则项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，具体标准值见表4-3。
表4-3    声环境质量标准     单位dB（A）

类别

适用区域

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类

适用于居住、商业、工业混杂区

60

50

4.1.4水土流失评价标准

执行国家水利部《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），详见表4-4。

表4-4  土壤水力侵蚀强度分级标准表

级  别

侵蚀模数t/(km2·a)

微度侵蚀（无明显侵蚀）

＜500

轻度侵蚀

500～2500

中度侵蚀

2500～5000

强度侵蚀

5000～8000

极强度侵蚀
8000～15000

剧烈侵蚀

＞15000



	污染物排放标准
	4.2 污染物排放标准

4.2.1大气污染物排放标准
（1）施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度监控标准，标准值见表4-5。
表4-5    大气污染物排放限值    单位：mg/m3
项      目

颗粒物最高允许排放浓度

无组织排放监控浓度限值

1.0

（2）食堂油烟排放执行《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），排放标准值如下所示。
表4-6 饮食油烟排放标准及效率  单位：mg/m3 

规模
小型
中型
大型
最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0
净化设施最低去除效率（%）
60
75
85
4.2.2水污染物排放标准
本项目生产用水均为蒸发损耗，无生产废水产生；生活污水中厨房废水经隔油池收集预处理后，由暂存池暂时收集委托周边村民定时清掏用于沤肥，洗浴废水有沉淀池收集沉淀后用于厂区道路及采区降尘，不外排。
4.2.3噪声排放标准
项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值，排放限值见表4-7。
表4-7    建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

项目运营期噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，则标准详值见表4-8。

表4-8   工业企业厂界环境噪声排放标准限值
类别
适用区域
单位
标准限值
昼间
夜间
2类

适用于居住、商业、工业混杂区
dB(A)

60
50
4.2.4固体废弃物

项目产生的一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求。

	总量控制指标
	4.3总量控制指标

根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出本项目建议的污染物排放总量控制指标：
（1）废气

本项目建成营运后，生产过程中只有燃油机械会产生少量且为无组织排放的SO2和NOx，则项目不设废气总量控制指标。

（2）废水

本项目生产用水均为自然蒸发损耗，无生产废水产生；生活污水、食堂废水的产生量较少，少量厨房废水，经隔油池、暂存池收集处理后委托周边村民清掏；洗浴废水经沉淀池预处理后回用于项目区道路及采场洒水降尘，无废水外排，则项目不设废水总量控制指标。

（3）固废
项目产生的固体废弃物处置率均达到100%。



5、 建设项目工程分析    

	5.1 施工期工艺流程及产污节点分析
本项目在已有的矿区内，根据项目施工工艺流程顺序，矿山无需新增设备、构建物。本次主体设计基建期主要建设内容包括：新建公路主要为采场与原公路的相通，新建公路总长约为320m，此外在采场东南侧上游修建截洪沟，并剥离并形成2305m、2295m首采台阶，然后进行矿区道路等辅助设施的建设，其次进行隔油池、沉淀池、沉砂池、截排水沟等环保设施的建设，最后经绿化并投入运行使用，项目施工工艺流程顺序及产污节点如图5-1所示。
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图5-1 项目施工工艺流程顺序及产污节点图
本项目施工工程量较小，施工工艺简单，整个施工期时间较短，约为6个月，施工人员数量较少，约为10人。施工人员均为项目区附近的村民，施工过程中不设施工营地，施工人员不在项目区食宿。

因此，本项目施工期间存在的主要污染物为：施工行为产生的扬尘；施工机械及车辆产生的废气；施工人员的生活废水、施工废水；施工产生的固体废弃物；施工机械设备及运输车辆产生的噪声等。
5.1.1 施工期污染物源强分析

1、施工大气环境污染物
①施工场地扬尘

施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），扬尘以无组织排放的形式，引起空气环境质量TSP指标升高。

项目扬尘主要集中在新建公路、采场东南侧上游修建截洪沟，并剥离并形成2305m、2295m首采台阶以及辅助设施的施工等，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是施工期间由于场地的裸露等由于天气干燥及大风而产生的，采用西安冶金建筑学院推荐的干堆计算公式进行估算，其估算公式如下：

Q=4.23×10-4×V4.9×S
式中：Q—物料无组织排放速率，mg/s；
V—当地平均风速，m/s；
S—施工场地面积，m2。
根据富民县多年的气象资料可知，富民县的平均风速为2.8m/s，主导风向为西南风，根据项目开发利用方案和水保方案，项目施工场地面积以15180m2计。经过估算可知，项目施工期扬尘产生量约为996.98mg/s，施工过程中通过采取洒水抑尘、减少露天堆放等措施后，扬尘的产生量可削减约为80%左右，则项目施工期扬尘排放量约为199.4mg/s。
②车辆行驶扬尘

运输扬尘主要是车辆经过带起的粉尘。建筑过程所需要的大部分建筑材料可以就地取材，施工期运输物质主要为开挖的土石方和少量的水泥，水泥需求量不大，运输量较小，施工期土石方可基本平衡，运输量不大。项目施工期物质运输量不大，运输扬尘的产生量较少，施工期对场内运输道路进行洒水降尘，运输扬尘的排放量较少。

为控制施工期扬尘对周围环境的影响，本工程施工期应特别注意防尘问题，制定必要的防尘措施，如路面洒水、及时清扫、限制车速、覆盖运输等，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

③施工废气

施工机械运行产生的废气、运输车辆产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后产生，机械和车辆废气中主要成份是烃类、CO和NOX，产生量较小，属无组织排放，间歇性排放。
2、施工废水

本项目建设时间约为6个月，施工期的施工人数为10人，施工人员均不在项目区内食宿，则施工期废水主要由施工人员生活污水及施工废水。

（1）施工人员生活污水

根据建设单位提供的资料，项目施工现场每天施工人数约需要10人，施工人员均为项目区周边居民，不在场地内食宿，使用旱厕，则施工人员产生的生活废水主要为洗手废水等，其排放量Qs按下式计算：
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式中：Qs——生活区废水产生量，m3/d；
      qi——每人每天生活用水量，取qi＝10L；
      Vi——生活区人数，人；
      K——生活污水产生系数，一般为88%。
项目施工人员以每人每天用水量为10L计，则用水量为0.1m3/d，污水产生系数为88%，则污水量为0.088m3/d。施工人员生活污水产生量很少，与施工废水一起经排水沟收集后，排入临时沉淀池（1座，规模3m3）内，经沉淀处理后回用于施工现场洒水抑尘，不外排。
（2）施工废水

施工废水主要产生于砂浆、混泥土搅拌和相关设备清洗过程，产生量约为2m3/d，施工废水仅含泥沙、悬浮物等，其主要污染因子为SS。
通过在场地内设置的临时沉淀池（1座，规模3m3），将施工废水引入池中进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量后，可回用于施工场地洒水降尘，施工废水不外排。

3、施工噪声

施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。由于项目施工工程量较小，施工工艺简单，在各类施工机械中，噪声主要来自于装载机、挖掘机、手工钻、载重车等，其声级在80dB以上，主要施工机械设备的噪声声级见表5-1。

表5-1   主要施工机械设备的噪声声源

序号
设备名称

噪声强度[dB(A)]（距声源1m处噪声级）

1
装载机

90

2
挖掘机

82

3
手工钻

95

4
载重车

80

4、固体废物

（1）土石方
根据项目水土保持方案可知，本项目在基建期共开挖土石方1859m3（其中剥离表土350m3，土石方1509m3），回填利用1779m3（其中回覆表土270m3，土石方1509m3），临时堆存表土80m3，无永久弃方产生。
（2）建筑垃圾
施工期产生的建筑垃圾来源于建设施工阶段，由于本项目建筑工程量小，建筑垃圾的产生量较小，建筑垃圾经施工单位统一收集后，用于周边道路的铺设。

（3）生活垃圾

本项目施工人数为10人，施工人员均为周边居民，不在场地内食宿，施工人员生活垃圾产生量以0.2kg/d·人计，则施工人员的生活垃圾产生量约为2kg/d，施工期为6个月，则施工人员生活垃圾产生量为0.36t。场地内设有一个施工人员生活垃圾收集点，由项目单位集中运至城区垃圾暂存点并委托环卫部门及时清运处置。
（4）旱厕粪便

施工人员依托使用项目区内已建的旱厕，施工人数为10人，根据类比同类型项目可知，旱厕粪便产生量按0.25kg/人·d估算，则产生粪便量约为2.5kg/d，项目施工期共为6个月，则旱厕粪便共为0.46t，旱厕粪便委托周边农民清掏用做农家肥。
5、水土流失
在项目建设过程中，由于对原地貌及地表植被造成破坏，使土壤结构疏松，从而加剧扰动地表和土壤侵蚀，造成土质疏松，抗侵蚀力减弱，在雨季受雨水冲刷会导致项目区产生水土流失。
本项目占地面积较大，但施工区域较小，故水土流失产生量也较少。为尽量减少水土流失的影响，建设项目通过规划永久性水土保持工程、绿化工程，施工期采取临时水保工程措施等。

①工程建设活动尽量在征地范围内解决，减少对项目周围地区的扰动、占压等，避免项目区的水土流失危害到周围的地区；

②加强项目的施工管理，合理安排施工工期，合理选择施工工序，施工过程应尽量避开雨天进行开挖等；

③项目应尽量减少物料在施工场地内的堆存量，并对场内堆存的物料布设临时防护措施，如：采用土工布覆盖措施、编织袋挡墙措施等；

④根据项目区的地形条件及区内道路，设置截洪沟449m，排水沟1068m，临时排水沟400m，废石场挡墙15m，交通道路区挡墙27m，编织袋挡墙220m，临时覆盖土工布、无纺布4350㎡，临时沉淀池1个，容积约为3m3。
⑤采用点、线、面相结合的园林绿化方式，注重与周边景观相协调，在道路、厂区周边种植绿化树种，树立人与自然和谐相处的理念，尊重自然规律，工程措施、植物措施、临时措施合理配置、统筹兼顾，形成综合的防护体系：
a、工程措施要尽量选用当地材料，做到技术上可靠、经济上合理；
b、植物措施要尽量选用适合当地的品种，并考虑绿化美化效果；
c、防治措施布设要与主体工程密切配合，相互协调，形成整体。
在项目建设方严格按照本评价提出的上述水土保持措施实施后，项目施工期水土流失对周围环境的影响较小。

综上所述，施工期环境污染因素主要是：建筑扬尘、施工废气、施工废水、施工噪声、土石方、建筑垃圾，生活垃圾、水土流失等。这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同，并且随着施工期的结束，对环境的影响也随之消失。
5.2 运营期工艺流程及污染源强分析
本项目主要进行白云岩矿的开采，并通过破碎筛分制成建筑用砂外售，则项目运营期主要工艺流程为：表土剥离、凿岩钻孔、装药爆破、分选输送、破碎筛分、成品堆存及外售，具体的生产工艺流程如图5-2所示。
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图5-2    运营期生产工艺流程及产污节点图

5.2.1运营期工艺流程简介
本项目主要进行石灰岩矿的开采，所采用的开采方式为露天开采，露天采场为山坡露天采场，露天开采、公路直进式开拓，分台阶从上往下回采。开采时由最上一个台阶（2320m）开始逐台向下进行采剥，爆破分选后将矿石运至破碎区，采用破碎机破碎成建筑用砂，大部分直接运出场外出售，少部分运至堆矿场上堆存，待售；运营期工艺流程主要分为以下几个部分：
（1）表土剥离
根据建设单位提供的资料可知，本矿矿体直接出露地表，废土剥离量很小，结合矿区地形及开采技术条件以及剥离量小等特点，矿山采用开山牌90型潜孔钻机凿岩，小松360型1.6m3挖掘机铲装，15t自卸式汽车运输。露天采场的表土剥离过程中将会产生少量的废土石，用于厂区道路铺设及无偿提供周边村民修筑房屋，在此过程中还会造成地表植被的破坏和水土流失等。
（2）凿岩钻孔
项目区在凿岩打孔时，采用凿岩机进行凿岩打孔，凿岩方式为湿式凿岩。打孔要求为在同一台阶上连续布置，分垂直孔和水平孔两部分，孔深5-8m，孔间距4m，排间距3.0m。此过程中有少量的凿孔粉尘及凿孔噪声。
（3）装药爆破
在打好的孔中填入硝铵炸药，爆破采用硝铵炸药进行爆破，垂直孔和水平孔采用磁电安全雷管起爆非电塑料导爆管分段起爆。爆破时采用松动爆破的技术措施、减少对边坡的破坏，同时减小了噪声的影响。爆破工作委托富民县民爆公司负责。爆破后块度仍较大的矿石不宜直接进入破碎机，二次破碎利用挖掘机配冲击锤进行破碎。二次破碎过程中产生噪声和少量扬尘。
（4）分选运输
爆破后，先将废石从爆堆中分选出来，采出的矿石需要运至破碎站破碎，废石用于厂区道路铺设及无偿提供给周边村民修筑房屋。项目采用装载机直接将矿石运至破碎站，将产生运输扬尘、汽车尾气和噪声。
（5）废土石

本项目不设废石场及排土场，项目产生的少量废石和废土用于厂区道路铺设及维护，亦可无偿提供给周边村民修筑房屋。
（6）矿石破碎筛分
石料经运输车辆运至加工区破碎机入口后，由破碎机对石料进行破碎并过筛，得到成品建筑用砂料，并采用筛分设备进行分级。破碎筛分过程中会产生破碎筛分粉尘、机械废气和噪声。
（7）成品堆放
项目加工好的建筑用砂料（成品）大部分直接运出场外，少部分在未出售之前运至堆矿场堆放，项目成品砂石料场采用钢棚进行半封闭，会产生少量扬尘。
（8）外售
成品出售时用装载机将建筑用砂装入15t自卸汽车，运输过程中产生运输扬尘、汽车尾气和噪声。
5.2.2运营期污染物源强分析
1、大气污染
项目产生的大气污染物主要包括粉尘、爆破废气、汽车尾气等，其中粉尘的来源有采场工作区、矿区运输道路、堆场、破碎筛分等，爆破废气主要来自于装药爆破过程，机械及运输车辆废气主要由机械设备及运输车辆燃油产生。
（1）粉尘
项目在生产运营时，如钻孔、挖掘、运输、破碎等，每个工序都会产生少量的粉尘，主要为尘土和砂料微细颗粒，污染因子为TSP，无特殊污染物质，粉尘的排放方式为无组织，各工序的粉尘源强计算如下：
①、凿岩粉尘
凿岩打孔过程中产生的扬尘属无组织排放，其排放量和排放浓度受开采强度、作业设备数、气象条件、环境管理水平、施工组织安排等有直接的关系。
根据类比同类型项目可知，凿岩打孔过程产生的粉尘约0.84t/a，0.097g/s，项目新购孔山重工KS168钻孔机自带干式除尘装置，除尘效率可达90以上%，则采取措施后粉尘的排放量为0.084t/a，0.0097g/s。
②、运输扬尘
运输扬尘主要是车辆和装载机运输过程中带起的粉尘，运输线路上的起尘量按下式计算：
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式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）；
         QP1——总扬尘量（kg/a）；
         V——车辆速度（km/h）；
         M——车辆载重（t/辆）；
         P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）；
         L——运输距离（km）；
         Q——运输量（t/a）。
根据项目开发利用方案可知，本项目利用3辆（两用一备）15t的自卸车辆运输，将石灰岩矿运至矿石加工区。矿山场内道路总长约为0.5km，运输车辆时速约10km/h，道路灰尘覆盖量P取0.1kg/m2，本项目运输量约为13万t/a。因此，项目矿区运输道路扬尘量约为0.15kg/km·辆，道路总起尘量约为0.65t/a，每天运输时间取6.5小时，则运输扬尘产生速率为0.093g/s。项目购置有两台雾炮机每天不间断针对采场和厂区道路进行降尘作业，降尘率可达80%，则道路运输扬尘排放量为0.13t/a，0.019g/s。
③、装卸扬尘
项目矿山在爆破后的石料在装车时，需要用铲车集堆、铲装，经矿石加工设备加工后，再利用输送带运至矿石场，在从临时矿石堆场运输至收货点，在此过程中会产生扬尘。评价采用交通部水运研究所提出的装卸起尘量经验公式进行估算，经验公式:

Q=1/t(0.03u1.6H1.23e-0.28w)

式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，㎏/s；

u—平均风速，m/s；
H—物料落差，m；

w—物料含水率，%；

t—物料装车所用时间，s/t。
依据本项目情况，及当地气象条件，u取2.8 m/s，H取1.2，物料含水率约为0.33%，装车平均时间t取160s/车，项目运输车车辆运输能力为15t/车，则t取10.7s/t，通过计算可知，装卸扬尘产生量为1.92g/s，项目平均每天运输量29辆。按装车时间算，每天装车累计时间为4640s。因此矿石装载过程中产生的粉尘量为8.9㎏/d，约2.67t/a，项目购置有两台雾炮机每天不间断针对采场进行降尘作业，降尘率可达80%，因此矿石装载过程中最终产生的粉尘量为约0.534t/a，0.384 g/s
④、矿石加工粉尘
项目建成后将开采建筑石料石灰岩矿13万吨/年，矿山采用三线联合式破碎工艺，集机械破碎筛分、精选、排次及排废于一体，机械化程度较高。破碎后的矿石经皮带直接输送至成品矿仓，最终产品为石灰岩矿碎石、公分石、瓜子石等建筑材料。石灰岩矿在破碎筛分过程会产生大量粉尘。
根据建设单位提供的资料及类比同类型项目可知，破碎筛分粉尘产生量约为产品量的0.01%，项目生产规模为5.2万m3/a（13万t/a），则破碎筛分的粉尘产生量为13t/a，1.25g/s。由于破碎筛分工序产生的粉尘量较大，对周围环境空气质量影响较大。本项目针对矿石破碎筛分车间拟采取如下环保措施：项目整个破碎筛分车间采用钢棚全封闭，并在各产尘节点设置雾化降尘系统，可将产生的粉尘进行有效的沉降，减少其产生量，除尘效率可达95%，则粉尘排放量为0.65t/a， 0.075g/s。
⑤、堆场扬尘
项目成品堆矿场合计约3000㎡，原矿石经破碎筛分经输送带输送至矿石堆场，该部分成品矿石经过筛分及输送带输送，项目成品堆矿场采用钢棚半封闭，进出口采用雾炮机不间断降尘，成品堆场起尘量非常少。根据类比同类项目资料，石料堆存过程中无组织粉尘产生量按2083g/（h.㎡）计，本项目堆场面积约3000㎡，根据上述计算方式，堆场扬尘的排放量为0.17g/s，年排放量为1.50t/a。
因此，本项目粉尘产生及排放情况见下表。
表5-2   项目粉尘产生及排放情况
项目
粉尘产生量
处理措施
粉尘排放量
爆破粉尘
1.37t/a
爆破之后，迅速采用雾炮机进行洒水降尘，除尘效率可达70%
0.411t/a
凿岩粉尘

0.84t/a，即0.097g/s

项目新购孔山重工KS168钻孔机自带干式除尘装置，除尘效率可达90以上%
0.084t/a，即0.019g/s

运输扬尘
0.65t/a，即0.095g/s

项目购置有两台雾炮机每天不间断针对采场和厂区道路进行降尘作业，降尘率可达80%
0.13t/a，即0.019g/s
装卸扬尘
2.67t/a，即1.92g/s

项目购置有两台雾炮机每天不间断针对采场进行降尘作业，降尘率可达80%
0.534t/a，即0.384g/s
破碎筛分粉尘
13t/a，即1.25g/s

项目整个破碎筛分车间采用钢棚全封闭，并在各产尘节点设置雾化降尘系统，除尘效率可达95%
0.65t/a，即0.075g/s
堆场扬尘
-
项目成品堆矿场采用钢棚半封闭，进出口采用雾炮机不间断降尘，降尘效率可达90%
1.5t/a，即0.17g/s
合计
-
——
3.309t/a
（2）爆破废气
项目爆破过程采用硝铵炸药爆破，爆破方式为松动式爆破，爆破活动持续时间短，且属于间隔性活动，爆破过程产生的废气主要如：粉尘、NOx、CO等。项目矿山爆破委托专业的爆破公司完成，爆破频次为1次/6天，每次爆破（14孔径）。根据美国国家环保局AP-42资料，岩石炸药爆炸及开采过程中产生的CO为34kg/t（炸药）、NOx为8kg/t（炸药）、粉尘为54.2kg/t（炸药）,。本项目年炸药使用量为25.204t，则岩石炸药爆炸及开采过程中产生的CO为0.86t/a、NOx为0.2t/a、粉尘为1.37t/a。其产生量不大，且产生时间较短，影响范围主要在矿区内部。本项目通过在爆破结束后及时的对爆场进行洒水降尘，再经自然通风扩散后，爆破废气对周围环境影响较小。同时，为避免爆破过程产生的飞石伤人，应严格按照爆破规程进行操作，爆破前进行警示，并确定爆破警戒范围，爆破时禁止人员入内。
（3）机械设备、运输车辆废气
项目区主要机械设备为装载机、挖掘机等，机械设备的运行和车辆的运输过程中将产生少量的尾气，也是影响空气环境的污染物之一。机械设备和车辆所用燃油多为柴油，机械和车辆废气中主要成份是烃类、CO和NOX等，矿山生产规模较小，机械设备和车辆使用量较少，废气的产生量不大，为无组织排放，经自然通风扩散及周边植被绿化吸收后，对周围环境影响较小。
（4）食堂油烟
项目仅有25个人在矿区内进行食宿，燃料使用液化气、电能等清洁能源，产生的食堂油烟量较少，经食堂安装的抽油烟机收集处理后外排，对周围环境影响较小。
2、废水
本项目运营期用水环节主要包括生产用水及生活用水，根据建设单位提供的资料可知，本项目生产运营过程中，生产用水主要包括采场工作面及爆堆洒水、矿石加工降尘用水、道路洒水等，生活用水主要包括职工生活用水、食堂用水等。另外，项目区在雨天还将产生地表径流、淋滤水，在非雨天还需要绿化用水，各环节用水量情况如下。
a、生产用水
①采场工作面及爆堆洒水
项目区在矿石开采过程中为了减少粉尘的产生量，旱季对采场工作面采用雾炮机不间断进行降尘，特别是在爆破之后形成的爆堆应采取持续降尘，减少粉尘对周围环境的影响。雾炮机耗水量为0.4m³/h，日耗水量3.2m³。根据富民县气象资料可知，雨天以134天计，非雨天以231天计，则年用水量为748.8m3/a，该用水全部通过蒸发损耗，无废水的产生。
②破碎筛分设施用水
石料在破碎筛分加工过程，从一道工序转入另一道工序的输送过程会产生粉尘，为减少粉尘污染，针对各产尘节点采用铺设管道进行雾化降尘，根据建设单位提供的资料，雾化降尘系统用水量约为3m3/d，共900m3/a，该用水部分进入产品，部分通过蒸发损耗，无废水的产生。
③堆场洒水
本项目成品堆场采用钢棚半封闭，只在进出口及进入堆场道路采用雾炮机不间断雾化降尘，雾炮机耗水量为0.4m³/h，日耗水量3.2m³。根据富民县气象资料可知，雨天以134天计，非雨天以231天计，则年用水量为748.8m3/a，该用水全部通过蒸发损耗，无废水的产生。
④道路洒水
项目矿山采区道路及进场道路的长度约为0.77km，路宽约为4m，则道路面积约为3080m2，用水量按1L/m2·次计，每天洒水两次，则用水量为6.16m3/d，根据富民县气象资料可知，雨天以134天计，非雨天以231天计，则年用水量约为1422.96m3/a，该用水全部通过蒸发损耗，无废水的产生。
b、生活用水
①职工生活用水
项目改造完成后，生产人员共为25人，根据《云南省用水定额标准 城镇居民用水定额》（DB53/T168-2013）可知，生活用水量为110L/（人·d），但考虑扣除食堂用水后，按100L/（人·d）计，则生活用水量为2.5m3/d，共750m3/a，根据查阅产排污系数及使用说明（修订版2010）可知，昆明市居民生活污水产生量按照用水量的85%计，则职工生活污水产生量为2.125m3/d，共637.5m3/a。由于项目区设有一个旱厕，职工粪便入旱厕处理，生活污水主要是洗浴废水，通过沉淀池收集处理后，可全部回用于项目区内洒水降尘，不外排。
②职工食堂用水
项目设有职工食堂，为员工提供就餐服务，根据建设单位提供的资料可知，用餐人数以25人计，职工食堂每人每天用水量以10L/人·d计，则食堂用水量为0.25m3/d，共75m3/a。食堂废水产生量以用水量的80%计，则食堂废水产生量为0.2m3/d，共60m3/a。食堂废水中大部分为洗菜废水，仅有少量的含油废水，通过隔油池预处理后，可大大降低废水中动植物油的含量，排入暂存池中暂存，委托周边村民定期清掏，用于沤肥。
c、雨天地表径流
矿山开采过程还会产生雨天地表径流，项目改建完成后汇水面积以44400m2计。根据云南省设计院编制的暴雨强度及雨水流量计算可知，按暴雨强度公式计算如下：
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式中：q——暴雨强度（L/（S·ha））；
p——重现期（a），云南地区取2a；

t——降雨历时（min），取60min；

Ψ——径流系数（min），砂场为0.15；

S——汇水面积（m2），以24200m2计。
经上述计算可知，项目区雨天地表径流产生量为452.37m3/h，根据类比同类型项目可知，砂场地表径流中主要污染物为SS，不含其它特殊污染物，需要通过截排水沟收集并汇入沉砂池进行沉淀处理后，再排入周边沟渠内。
综上所述，项目雨天主要产生地表径流，水中SS的含量较高，但不含其它特殊污染物，经截排水沟、沉砂池收集处理后，再排入周边沟渠内。本项目生产用水均为自然蒸发损耗，无生产废水产生；生活污水、食堂废水的产生量较少，且主要为洗浴废水及洗菜废水，仅有少量含油废水，厨房废水经隔油池、暂存池收集预处理后委托周边村民定时清掏，用于沤肥及耕地灌溉；洗浴废水经沉淀池收集预处理后，可回用于项目区洒水降尘，综合废水产生量为2.325m3/d，即697.5m3/a。综上所述，废水中污染物产生及排放情况见表5-3。
表5-3  项目综合废水污染物产生及排放情况
项目
指标
指标
主要污染物名称
COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

动植物油
综合废水
产生量
2.325m3/d

产生浓度mg/L

300

200

250

15

10

18

产生量
697.5m3/a

产生量t/a

0.21
0.14
0.17
0.01
0.007
0.013
排放量0

排放浓度mg/L

—

—

—

—

—

—

排放量t/a

0

0

0

0

0

0

备注：本项目生产用水均为自然蒸发损耗，无生产废水产生。食堂废水产生量较少，且主要为洗手废水及洗菜废水，仅有少量含油废水，经隔油池、暂存池收集处理后，委托周边村民定期清掏，用于耕地施肥灌溉；洗浴废水经沉淀池预处理后回用于项目区洒水降尘，废水不外排。
e、项目运营期水平衡
根据建设单位提供的资料可知，本项目为露天开采矿山，在雨天主要产生地表径流及淋滤水，雨水量共为454.52m3/d，主要为SS的含量较高，但不含其它特殊污染物，经截排水沟、沉砂池收集处理后，再排入周边沟渠。

项目生产用水主要包括采场工作面及爆堆降尘水、破碎筛分设施降尘水及道路洒水等，生产用水量非雨天为16.185m3/d，雨天为3m3/d，共3820.56m3/a，该部分用水均通过蒸发损耗，无废水产生。

项目区生活用水包括职工生活用水及食堂用水，用水量为2.75m3/d，共825m3/a，废水产生量约为2.325m3/d，共697.5m3/a。由于项目区设有一个旱厕，职工粪便入旱厕处理，生活污水主要是洗浴废水和食堂废水，食堂废水中大部分为洗菜废水，仅有少量的含油废水，通过隔油池预处理后，可大大降低废水中动植物油的含量，经隔油池预处理后委托周边村民定时清掏，由于耕地农作物施肥灌溉；洗浴废水经沉淀池预处理后全部回用于项目区内洒水降尘，废水不外排。

综上所述，本项目用水量及废水产生情况见表5-4，项目水平衡见图5-3。

表5-4   项目用水量及废水产生情况一览表

类型

功能

数量

用水规模
日用水量
（m3/d）

年用
水量

产污

系数
年废水量
生产用水
采场工作面及爆堆洒水

——

3.2m3/d
非雨天3.2
雨天0

748.8m3/a

——

蒸发损耗
破碎筛分设施用水

——

3m3/d
3
462m3/a

——

蒸发损耗
堆场洒水

3.2m3/d
非雨天3.2
雨天0

748.8m3/a

——

蒸发损耗
道路洒水

3080m2
1L/m2·次
非雨天6.16（其中2.125来自于生活废水）；雨天0

1422.96m3/a

——

蒸发损耗
生活用水
职工

生活用水

25人

100L/人•d

2.5
750m3/a

85%

2.125m3/d，共637.5m3/a
职工

食堂用水

25人

10L/人•d
0.25
75m3/a

80%

0.2m3/d，共60m3/a
合计

非雨天16.185
雨天3
4207.56m3/a
——

637.5m3/a
回用于道路洒水等
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图5-3    项目水平衡图     单位：m3/d

3、噪声
本项目产生的工程噪声主要为凿岩机、破碎机、筛分机、空压机、水泵等机械设备的运行而引起的机械噪声，挖掘机、装载机等运输车辆造成的交通噪声等，另外还有岩体爆破产生的爆破噪声，噪声源强在75~110dB（A），详见表5-5。 
表5-5   主要噪声污染源一览表
产噪环节名称
噪声强度dB（A）
单位

数量

潜孔凿岩机
95

台
2
破碎机
88

台
1
筛分机
82

台
1
移动式空压机
90

台
1
水泵
80

台
挖掘机
85

台
1
轮式装载机
80

台
1
打沙机

75
台
1
自卸汽车
80
量
3
爆破

110
4、固体废物
矿山运营过程中产生的固体废物主要是废土石、生活垃圾、食堂泔水、沉砂池、沉淀池污泥及旱厕粪便等。
①废土石

根据矿山剥采比可知，本矿山平均剥采比0.0023m3/m3，正常生产年限13年内剥离总量0.3804万t，折合0.1503万m3，本次水保方案服务年限为8年，即2017年12月至2025年12月（包括基建期0.25年，运行期7.75年），因此矿山在方案服务期内产生废弃土石方量为0.130万m3，其中包括基建期产生弃方419m3（表土90m3，剥离废料329m3），产生的少量废土石全部用于厂区道路铺设及日常维护，也可无偿提供给周边村民修筑房屋。
②生活垃圾
根据建设单位提供的资料可知，扩建完成后，本项目的职工人数共为25人，生活垃圾的产生量按1kg/天·人计算，则生活垃圾的产生量为25kg/d，约7.5t/a，经建设单位用垃圾桶统一收集后，由建设单位清运至城生活垃圾堆置点，委托城区环卫部门清理。
③食堂泔水
项目区内设有一个职工食堂，食堂泔水主要是剩汤、剩饭菜等，产生量按0.2kg/人·d计，本项目的职工人数共为25人，则食堂泔水产生量为5kg/d，约1.5t/a，经建设单位用塑料桶统一收集后，由周边农户定期清运并用于喂猪。
④沉淀池、沉砂池污泥
项目设有沉砂池及沉淀池，在运行过程中会产生少量的污泥，根据类比同类型项目可知，污泥产生量约为5t/a，用于厂区道路日常维护。
⑤旱厕粪便
项目区内设有一座旱厕，本项目的职工人数共为25人，按照0.1kg/d·人计，则旱厕粪便产生量为2.5kg/d，即0.75t/a。定期由当地村民定期清掏后，用作农家肥处置。
综上所述，本项目运营期产生的固体废弃物产生及处置情况见下表。
表5-6  项目运营期固体废弃物产生及处置一览表
序号
名称
产生量
处置措施
1

废土石
1300m3/a
产生的少量废土石全部用于厂区道路铺设及日常维护，也可无偿提供给周边村民修筑房屋。
2

生活垃圾
7.5t/a

经建设单位用垃圾桶统一收集后，由建设单位清运至城生活垃圾堆置点，委托城区环卫部门清理。
3

食堂泔水
1.5t/a

经建设单位用塑料桶统一收集后，由周边农户定期清运用作喂猪
4

沉淀池、沉砂池污泥
5t/a

用于厂区道路日常维护
5

旱厕粪便
0.75t/a
定期由当地村民定期清掏后，用作农家肥处置
5.2.3运营期生态影响特征

本项目属于矿山的开采，对生态环境的影响主要表现在对动植物的破坏影响、工程占地的影响、地质灾害的影响、水土流失的影响。

（1）对动植物的破坏影响

根据现场调查，评价区受人为干扰（伐木、放牧、开矿等活动）较严重，区域内基本无原生植被，局部沟谷零星分布半湿润常绿阔叶林，现存植被大多为云南松林以及栎类萌生灌木林，是常绿阔林遭人为破坏后形成次生植被，群落结构简单，林下基本无灌木层。除上述类型外，评价区内的自然植被还有暖温性的灌木草丛。目前矿区范围内植被为灌木和杂草，无高大乔木，矿区外围地表平缓处局部开垦为耕地。项目所在区域常见动物类型主要为麻雀、老鼠等。
由于工程的实施，随着露天采场区、运输道路的建设等，矿石的不断开采，矿区植被将逐渐遭到破坏，对植被产生一定的影响。

另外，随着植被的破坏以及矿区爆破作业、机械设备运转、运输等人为干扰，项目区原有野生动物的栖息场所会遭到破坏，将会对项目区所在区域栖息动物产生一定的影响。

（2）工程占地的影响

根据建设单位提供的资料可知，富民县麻地村古资山普通建筑材料用石灰岩矿矿区范围由4个拐点圈定，矿区面积0.0385km2，开采标高2245～2330m。根据主体设计资料，本矿山开采年限13年，在矿山服务年限内工程总占地面积为4.44hm2，其中露天采场3.82hm2，办公生活区0.036hm2，辅助设施区0.75hm2，交通道路区0.38hm2。占地类型主要为林地、坡耕地和交通运输用地，其中林地2.75hm2，坡耕地1.60hm2，交通运输用地0.09hm2。

各分区占地占地面积及类别详见表5-7。
表5-7   矿山服务年限内工程占地面积及类型统计表

分区
占地面积及类型（hm2）
小计
林地
坡耕地
交通运输用地
露天采场
3.82

2.50

1.32

办公生活区
0.036
0.04

辅助设施区
0.75
0.06

0.05

交通道路区
0.38

0.19

0.1

0.09

合计
4.44

2.75

1.6

0.09

（3）地质灾害的影响

①、塌方

露天开采过程中，最终台阶坡面角设计为60°，根据石灰岩矿的性质，工作面边坡的稳定性是有保障的，开采结束最终边坡角小于60°，所以一般情况下，发生大的坍塌现象的可能性小。

②、滑坡

由于采用露天开采，鉴于石灰岩较稳固，而且多处地段矿体倾角较小，只要按设计的露天采场最终边坡角施工，产生滑坡的可能性小。
③、泥石流
矿区水文地质条件属简单型，矿区表土剥离较少，矿山产生泥石流的可能性小。

（4）水土流失
项目开采方式为露天开采，工程量较大，又因为对地表植被的破坏，运营期可能会造成大量的水土流失。根据建设单位提供的项目水土保持方案可知，本项目扰动区域水土流失以水力侵蚀为主，局部区域存在重力侵蚀。因工程建设活动及生产运行扰动原地貌、损坏土地面积为2.42hm2，项目建设区在预测时段内水土流总量为2922.78t，原生水土流失量为286.595t，新增水土流失量为2636.69t。经水土流失预测成果分析，露天采场可能新增水土流失量最大，分别占新增水土流失量的99.10%，因此露天采场是水土流失防治的重点区域。

5.2.4 首采区服务期满后的影响

首采区服务期满后，废气、废水、噪声、固体废物等污染源停止排放，对环境不再产生影响，但采空区的形成会对环境有一定的影响，并且延续的时间较长。因此，开采结束后，地表形态变化对地形、地貌和生态环境的影响将会持续一段时间，废土石的堆放场地对周围环境的影响也将持续一段时间。

项目服务期满后，存在的主要环境影响问题主要是表现在生态环境的恢复问题，主要是进行植被恢复，针对本项目所采取的生产工艺及其对生态环境的影响，对于生态恢复现拟定以下几点：

①运行结束后，办公生活区建筑物给予保留，可作为当地居民农耕用房；

②运行结束后，工业广场内所有建筑物全部拆除，并对场地进行平整，对工业场地采取植被恢复措施；

③临时堆场停止使用时，采取植被恢复措施，如在堆体顶部和坡面覆表土栽种树木、花草等；

④露天采场区运行期结束后进行封场绿化；

⑤矿山封场后道路保留作为机耕道路；
⑥绿化植被留存，其他土地植被采取其自然恢复方式，但必须将建筑垃圾全部清理干净。

只要项目建设方严格按照以上措施进行生态恢复，可有效治理和恢复矿区生态环境，对矿区控制水土流失和地质灾害起到了一定的作用。




六、 项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物
	处理前浓度及产生量
	处理后浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工场地
	粉尘
	996.98mg/s
	199.4mg/s

	
	
	车辆行驶
	
	少量
	少量

	
	
	燃油机械、汽车尾气
	THC、CO、NOx
	少量
	少量

	
	运

营

期
	食堂
	油烟
	少量
	少量

	
	
	爆破
	CO
	0.86t/a
	0.86 t/a

	
	
	
	NOx
	0. 2 t/a
	0.2 t/a

	
	
	
	粉尘
	1.37 t/a
	0.411 t/a

	
	
	凿岩
	粉尘
	0.84t/a
	0.084t/a

	
	
	运输扬尘
	
	0.65t/a
	0.13t/a

	
	
	装卸扬尘
	
	2.67t/a
	0.534t/a

	
	
	破碎筛分粉尘
	
	13t/a
	0.65t/a

	
	
	堆场扬尘
	
	1.5t/a
	1.5t/a

	
	
	机械设备、运输车辆
	THC、CO、NO
	少量
	少量

	水

污

染

物
	施工期
	施工人员
	生活污水
	0.088m3/d
	经沉淀池收集处理后，回用于洒水抑尘

	
	
	施工
	施工废水
	2m3/d
	

	
	运营期
	凿岩用水
	生产废水
	0m3/d
	蒸发消耗，不外排。

	
	
	采场工作面及爆堆洒水
	
	3.2m3/d
	

	
	
	破碎筛分设施用水
	
	3m3/d
	

	
	
	堆场洒水
	
	3.2m3/d
	

	
	
	道路洒水
	
	6.16m3/d
	

	
	
	地表径流
	初期雨水
	452.37m3/d
	经截排水沟、沉砂池收集处理后，再排入周边沟渠。

	
	
	员工生活污水
	废水量
	697.5m3/a
	0万m3/a

	
	
	
	COD
	300mg/L
	0.21t/a
	食堂废水产生量较少，委托周边村民定期清掏，用于耕地施肥灌溉；洗浴废水经沉淀池预处理后回用于项目区洒水降尘，废水不外排。

	
	
	
	SS
	250mg/L
	0.17t/a
	

	
	
	
	BOD5 
	200mg/L
	0.14t/a
	

	
	
	
	NH3-N 
	15mg/L
	0.01t/a
	

	
	
	
	总磷
	10mg/L
	0.007t/a
	

	
	
	
	动植物油
	18mg/L
	0.013t/a
	

	固

体

废

物
	施工期
	基建施工
	建筑垃圾
	少量
	建筑垃圾经施工单位统一收集后，用于周边道路的铺设

	
	
	基建施工
	土石方
	1859m3
	本项目产生的土石方均在各个场地内调配使用，可以做到土石方内部平衡

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	0.36t
	场地内设有一个施工人员生活垃圾收集点，由项目单位集中运至城区垃圾暂存点并委托环卫部门及时清运处置。

	
	
	施工人员
	旱厕粪便
	0.46t
	委托周边农民清掏用做农家肥

	
	运营期
	矿山员工
	生活垃圾
	7.5t/a
	经建设单位用垃圾桶统一收集后，由建设单位清运至城生活垃圾堆置点，委托城区环卫部门清理。

	
	
	采矿
	废土石
	1300m³/a
	产生的少量废土石全部用于厂区道路铺设及日常维护，也可无偿提供给周边村民修筑房屋。

	
	
	食堂
	泔水
	1.5t/a
	建设单位用塑料桶统一收集后，由周边农户定期清运并用于喂猪。

	
	
	员工
	旱厕粪便
	0.75t/a
	定期由当地村民定期清掏后，用作农家肥处置

	
	
	沉砂池、沉淀池
	污泥
	5 t/a
	用于后期绿化覆土

	噪

声
	施工期
	施工机械、运输车辆
	噪声
	82～95dB(A)
	昼间≤70dB(A)

夜间≤55dB(A)

	
	运营期
	爆破、交运输车量及设备
	噪声
	756～110dB(A)
	昼间≤60dB(A)

夜间≤50dB(A)

	主要生态影响（不够时可附另页）

 1、土地占用

 矿山开发活动中的永久占地和临时占地会导致矿区土地功能和土地利用结构的变化，使区域自然体系的生产能力受到一定影响。
2、野生动植物

在本项目运营期间，不可避免会破坏动植物的生存环境。评价区受人为干扰（伐木、放牧、开矿等活动）较严重，区域内基本无原生植被，局部沟谷零星分布半湿润常绿阔叶林，现存植被大多为云南松林以及栎类萌生灌木林，本项目采矿影响相对较小，服务期满进行矿山植被恢复，可最大限度减少对动植物影响；随着植被的破坏以及矿区爆破作业、机械设备运转、运输等人为干扰，项目区原有野生动物的栖息场所会遭到破坏，将会对项目区所在区域栖息动物产生一定的影响，但由于项目周边不涉及保护动物，只是当地常见啮齿类动物，待矿山服务期满，矿山植被恢复，影响随之减小。

3、水土流失

项目开采方式为露天开采，工程量较大，又因为对地表植被的破坏，运营期可能会造成大量的水土流失。根据建设单位提供的项目水土保持方案可知，本项目扰动区域水土流失以水力侵蚀为主，局部区域存在重力侵蚀。因工程建设活动及生产运行扰动原地貌、损坏土地面积为2.42hm2，项目建设区在预测时段内水土流总量为2922.78t，原生水土流失量为286.595t，新增水土流失量为2636.69t。在严格落实水保相关措施，可减轻项目水土流失。



七、 环境影响分析 

	7.1施工期环境影响分析
本项目在已有的矿区内进行建设，施工期主要进行矿区道路、首釆台面施工及原废石场封场等公辅设施的建设，隔油池、沉淀池、沉砂池、截排水沟等环保设施的建设等，在施工过程中会对大气环境、声环境、水环境等产生一定的影响。
7.1.1 施工期大气环境影响分析
（1）施工扬尘影响分析
项目施工期对环境空气影响的主要污染物为扬尘，在项目的建设施工建设过程中，由于土石方的开挖及回填、建筑材料搬运、施工垃圾的清理等产生不同程度的扬尘影响，为无组织排放，在干季风大的情况下，空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响项目所在区周围的空气环境质量。

施工期扬尘的产生量与施工方法、土壤湿度、气象条件等有关。施工机械化程度高，尘的产生量少；土壤湿度大亦不利于尘土飞扬；雨季与旱季施工产尘量也大不一样；风速大小对尘也有显著影响，施工期间特别是起风天气，若不采取措施，扬尘会对周围区域产生影响，尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为突出。
同时，汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘量、尘土湿度等诸多因素有关。根据交通部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3096－2012）二级标准中1小时平均值的2.9倍，运输扬尘影响较大。
因此，为减轻施工扬尘对区域环境空气质量的不利影响，项目拟采取的措施如下：

①施工场地每天定期洒水，以有效防止扬尘产生，在旱季风大时，应加大洒水量及洒水频次；

②施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘、垫草席等措施；

③运输车辆进入施工场地要限速行驶，装卸渣土时严禁抛洒，渣土外运时应加盖篷布遮盖，减少产尘量；
④建筑材料、建筑垃圾运输车辆应加盖篷布，避免运输途中物料撒漏，且不得超量运载。

项目施工期通过采取上述措施后，施工期扬尘的产生量可削减约为80%左右。同时，本项目施工工期较短，基建规模小，在采取上述环保措施施工产生扬尘对周围环境及保护目标影响较小。施工产生的扬尘污染是短期的，它将随着施工期的结束而停止，故产生的扬尘通过采取一定措施后对环境影响较小。

（2）施工废气影响分析
项目在施工期对环境空气的影响还有施工机械在运作中所产生的废气及运输车辆在运输中产生的尾气，其中的污染物主要有烃类、NOx、CO等。项目建设面积较少，施工期较短，产生的废气量不是很大，且为间断性无组织排放。由于项目所在区域地势开阔，自然通风情况良好，废气在环境空气中经自然扩散、稀释后，对周围环境产生的影响是可以接受的。

综上所述，由于项目施工期有限，产生的大气环境影响时段短，随施工活动的结束产生的大气环境影响也将随之消失，施工单位在采取了相应的防治措施后，施工期产生的大气环境影响可以得到有效地控制，对周围环境影响较小。

7.1.2施工期地表水环境影响分析
根据本项目的工程分析可知，施工过程中产生的废水主要来自于施工人员生活废水及施工废水。
（1）施工生活污水影响分析
根据建设单位提供的资料，项目施工人员均为项目区周边居民，不在场地内食宿，施工现场每天施工人数约需要10人，施工时间为3个月，使用项目区内的旱厕。

因此，经分析计算，施工期生活污水产生量共为0.088m3/d，施工人员生活污水产生量很少，与施工废水一起经临时排水沟收集后，排入临时沉淀池（1座，规模3m3）内，经沉淀处理后回用于施工现场洒水抑尘，不外排，对周围地表水环境影响较小。

（2）施工废水影响分析
根据工程分析可知，施工废水主要产生于砂浆、混泥土搅拌和相关设备清洗过程，产生量约为2m3/d，施工废水仅含泥沙、悬浮物等，其主要污染因子为SS。项目施工场地内设置临时沉淀池（1座，规模3m3），将施工废水引入池中进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量后，可回用于施工场地洒水降尘，施工废水不外排，对周围地表水环境影响较小。
本项目施工期生活污水及施工废水经沉淀池收集处理后，全部回用于施工场地降尘洒水等，无施工工程废水外排，不会对周围地表水环境产生影响。

7.1.3施工期声环境影响分析
（1）噪声源分析

施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。
由于项目施工工程量较小，施工工艺简单，在各类施工机械中，噪声主要来自装载机、挖掘机、手工钻、载重车等，其声级在80dB以上，主要施工机械设备的噪声声级见表5-1。

因此，施工期间对施工现场、周围声环境质量、村庄和施工人员都将产生一定的影响。
（2）施工机械噪声预测分析

①、施工期单台机械设备噪声预测值

项目采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下：
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式中：Lr—距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lr0—距声源r0处的A声压级，dB(A)；

r—预测点与声源的距离，m；

r0—监测设备噪声时的距离，m。

施工机械设备单台噪声随距离衰减预测值如表6-1。
表7-1   施工机械单台噪声在不同距离处的贡献值
设备名称

1m

10m

20m

30m

40m
50m

100m

150m

200m

装载机

90

70

64
60
58
56

50

45
44

挖掘机

82
62
56
52
50
48
42
37
36
手工钻
95
75

59
65
63
61

55

50
49

载重车

80

60

54
50
48
46

40

35
34

②、施工期多台机械设备同时运转噪声预测值
根据表7-1施工期各施工机械设备单台噪声在不同距离处的贡献值可以看出，现场施工产生的噪声源强较高，在实际施工过程中，各类机械同时工作，各类噪声源相互叠加，噪声声级将会更高，噪声的影响范围也会增大。各类机械噪声先进行声级叠加后再进行衰减计算。
声源叠加按下列公式计算：
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式中：Li ——第i个声源声值；
      LA ——某点噪声总叠加值；
      n ——声源个数。
项目施工阶段可通过加快施工进度、合理安排施工时间、固定设备、室内施工和对部分机械设置减震垫后施工期噪声能够得到部分削减，削减量在6~10dB（A）之间，本次环评取8dB（A），多台施工设备经过衰减叠加后噪声值见表6-2。
表7-2   多台施工设备经过衰减叠加噪声值

距离(m)

10

20
30
40
50
100
150
200
LP(dB(A))

68.45
62.43
58.91
56.41
54.47
48.45
44.93
42.43
根据建设单位提供的资料可知，项目施工期机械布置距离场界最近的距离在20m以上，再根据上表的计算结果可知，施工期噪声排放能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间≤70dB（A）的要求，项目夜间不施工，对周围声环境影响较小。本项目周边声环境保护目标均在200米以外，项目施工噪声对周边村庄基本没有影响。
施工期噪声影响是短暂的，施工期结束所产生的噪声影响也将消失。
7.1.4施工期固体废弃物环境影响分析
项目施工期固体废物主要为施工场地土石方、建筑垃圾以及施工人员少量的生活垃圾。

（1）土石方

根据项目水土保持方案可知，施工期产生的土石方开挖量约为1859万m3，回填利用土石方量为1779万m3，临时堆存表土80m3，则土石方完全在厂区内循环使用，可以达到内部平衡，无永久弃渣产生，无需设置弃渣场，土石方对周围环境影响较小。
（2）建筑垃圾

施工期产生的建筑垃圾来源于建设施工阶段，主要包括废弃的建筑材料、水泥凝结废渣等，由于建筑工程量不大，建筑垃圾的产生量较小，建筑垃圾统一收集后，用于道路的铺设，对周围环境影响较小。

（3）施工人员生活垃圾
本项目施工人员的生活垃圾产生量约为2kg/d，施工期为6个月，则施工人员生活垃圾产生量为0.36t。场地内设有一个施工人员生活垃圾收集点，由项目单位集中运至城区垃圾暂存点并委托环卫部门及时清运处置。
（4）旱厕粪便

施工人员依托使用项目区内已建的旱厕，粪便量产生量约为2.5kg/d，项目施工期共为6个月，则旱厕粪便共为0.46t，旱厕粪便委托周边农民清掏用做农家肥，对环境影响较小。

综上，本项目施工过程中固废可得到合理处置，处置率100%，对周围环境的影响较小。

7.1.5水土流失影响分析
在项目建设过程中，由于对原地貌及地表植被造成破坏，使土壤结构疏松，从而加剧扰动地表和土壤侵蚀，造成土质疏松，抗侵蚀力减弱，在雨季受雨水冲刷会导致项目区产生水土流失。
本项目占地面积较大，但施工区域较小，故水土流失产生量也较少。为尽量减少水土流失的影响，建设项目通过规划永久性水土保持工程、绿化工程，施工期采取临时水保工程措施如下：
①工程建设活动尽量在征地范围内解决，减少对项目周围地区的扰动、占压等，避免项目区的水土流失危害到周围的地区；

②加强项目的施工管理，合理安排施工工期，合理选择施工工序，施工过程应尽量避开雨天进行开挖等；

③项目应尽量减少物料在施工场地内的堆存量，并对场内堆存的物料布设临时防护措施，如：采用土工布覆盖措施、编织袋挡墙措施等；

④根据项目区的地形条件及区内道路，设置截洪沟449m，排水沟1068m，临时排水沟400m，废石场挡墙15m，交通道路区挡墙27m，编织袋挡墙220m，临时覆盖土工布、无纺布4350㎡，临时沉淀池1个，容积约为3m3。
⑤采用点、线、面相结合的园林绿化方式，注重与周边景观相协调，在道路、厂区周边种植绿化树种，树立人与自然和谐相处的理念，尊重自然规律，工程措施、植物措施、临时措施合理配置、统筹兼顾，形成综合的防护体系：
a、工程措施要尽量选用当地材料，做到技术上可靠、经济上合理；
b、植物措施要尽量选用适合当地的品种，并考虑绿化美化效果；
c、防治措施布设要与主体工程密切配合，相互协调，形成整体。
在项目建设方严格按照本评价提出的上述水土保持措施实施后，项目施工期水土流失对周围环境的影响较小。

综上所述，施工期环境污染因素主要是：建筑扬尘、施工废气、施工废水、施工噪声、土石方、建筑垃圾，生活垃圾、水土流失等。这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同，并且随着施工期的结束，对环境的影响也随之消失。
7.1.6施工期环境影响小结
项目施工期产生的扬尘及施工机械废气通过采取防治措施后对周围空气环境的总体影响范围小、影响程度可以接受，且这种影响在施工期结束后即随之消失。项目施工废水及生活污水可通过设置临时沉淀池进行沉淀处理，废水经过沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排，对周围地表水环境的影响不大。施工期噪声排放能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准要求，且村庄与本项目的距离在200米以外，通过距离衰减施工期噪声对村庄基本没有影响。项目施工期土石方可以达到内部平衡，无永久弃渣产生，无需设置弃渣场；建筑垃圾的产生量较小，建筑垃圾统一收集后，用于道路的铺设；生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处理；旱厕粪便委托周边农户清掏后用做农家肥，施工期固废处置率为100%，对周围环境影响较小。

总之，施工期对环境有一定的影响，且属于不利影响，应采取适当的防治措施以减少施工对环境的影响。但施工期对环境的影响是短暂的，施工期结束后，其影响也随之结束。

7.2营运期环境影响分析
7.2.1 运营期大气影响分析
本项目主要进行石灰岩矿的开采，并通过破碎筛分制成建筑用砂外售，则项目运营期大气污染源主要包括粉尘、爆破废气、汽车尾气等。
1、粉尘对大气环境影响分析
①、粉尘的产生及排放情况
本项目主要进行石灰岩矿的开采，并通过破碎筛分制成建筑用砂外售，粉尘的来源有采场工作区、矿区运输道路、表土堆场、废土石堆场以及成品堆放等。
根据工程分析，本项目工程建成运营后，粉尘产生总量为20.03t/a，粉尘的排放总量为3.309t/a，均为无组织排放。
②、粉尘排放预测分析

本项目矿区面积为0.0385km2，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的Screen3估算模式，对无组织粉尘进行大气环境影响预测，项目无组织粉尘面源预测参数见表7-3，预测结果见表7-4。

表7-3   项目无组织粉尘面源预测参数表

污染源参数

类型

面源

年均风速

2.8m/s

污染物

TSP

源强

3.039t/a
标准

900ug/m3
面源参数

面源有效高度

1.5m

面源长度

252m

面源宽度

152m

表7-4   无组织粉尘下风向浓度预测结果

序号

距离m

TSP下风向浓度mg/m3
1

10
0.08972
2

100
0.1303
3

169
0.1538
4

200
0.143
5

300
0.1009
6

400
0.07834
7

500
0.06436
8

600
0.05472
9

700
0.04777
10

800
0.04261
11

900
0.03862
12

1000
0.03537
由上表7-4可知，粉尘无组织排放的最大落地浓度出现在下风向169m处，浓度值为0.1538mg/m³，远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，对周围环境的影响较小。
③、对环境保护目标的影响分析

根据现场勘查可知，项目最近的大气环境保护目标为西侧约305m处为大风垭口村。本项目委托云南方源科技有限公司于2017年12月4日至12月10日针对本项目的特征污染物：TSP，在矿山正常运营进行现状监测，现状检测结果TSP浓度0.126～0.180 mg/m³。该矿山已于2010 年9月进行了采矿许可证的第一次延续，延续后的采矿许可证证号：C5301242010097120075021，矿区面积0.0385km2，开采矿种为石灰岩矿，开采规划13万t/a，产品为普通建筑材料用，面积0.0385km2，开采标高2245～2330m由富民县国土资源局发放，有效期2010年9 月13日至2015年9月13日。现状监测数据可以说明矿山正常运营对周边大气环境影响情况，从现状监测数据分析，本项目正常运营对大气敏感点影响有限，敏感点粉尘浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中粉尘的二级标准要求。
表7-5   无组织粉尘在保护目标处的贡献值

大气环境保护目标

污染物

现状检测浓度值（mg/m3）

标准值

（mg/m3）

达标情况
大风垭口村
（西侧305m）

TSP

0.126～0.180
0.3
达标

根据上表可知，本项目建成运营后，矿山正常运行对周围环境保护目标的影响较小，可以保证敏感点粉尘浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中粉尘的二级标准要求。
④、大气环境防护距离

本项目针对无组织排放的粉尘采用推荐模式进行大气环境防护距离计算，大气环境防护距离参数取值如表7-4所示，计算结果如下图：
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图7-1   大气环境防护距离计算结果图

根据计算结果可知，本项目无组织排放的粉尘无浓度超标点，对周围环境及保护目标的影响较小，无需设置大气环境防护距离。另外，经查阅《工业企业卫生防护距离标准》，无与本项目相关的工业企业卫生防护距离要求，故本项目也无需设置卫生防护距离。
2、 爆破废气、设备车辆废气等对环境影响分析
本项目矿山开采中爆破过程持续时间短，且属于间隔性活动，爆破过程产生废气如：粉尘、NOX、CO等，其产生时间较短，产生量较小，影响范围主要在矿区内部。在爆破结束后及时进行洒水降尘，可大大降低爆破废气对周围环境的影响，同时项目所在区域地势较高、地势开阔，稀释扩散条件及绿化条件较好，通过自然通风扩散及绿化吸收后，爆破废气对周围环境影响较小。

机械设备和运输车辆使用汽油或柴油作能源，外排废气中主要为烃类、CO和NOX等燃油烟气，矿山生产规模较小，机械设备和车辆使用量较少，废气的产生量不大，且矿区范围相对较大，周围扩散条件及绿化条件较好，通过自然通风扩散及绿化吸收后，对评价区域空气质量影响不大，为减少机械设备和运输车辆废气的排放对大气环境造成的影响，应选择注意设备及车辆的保养。

另外，项目仅有25个人在矿区内进行食宿，燃料使用液化气、电能等清洁能源，产生的食堂油烟较少，经食堂安装的抽油烟机收集处理后外排，对周围环境影响较小。

7.2.2 运营期水环境影响分析
一、地表水环境影响分析

1、项目排水方案
本项目施行雨污分流制，雨天产生的地表径流经截排水沟收集后，排入沉砂池内沉淀处理后，最终排入周边沟渠内。
本项目生产运营过程中，生产用水主要包括采场工作面及爆堆洒水、破碎筛分设备用水、堆场洒水、道路洒水等，均为自然蒸发损耗，无生产废水产生；生活污水中食堂废水的产生量较少，且主要为洗手废水及洗菜废水，仅有少量含油废水，经隔油池、暂存池收集处理后委托周边村民定时清掏；其次洗浴废水经沉淀池收集处理后回用于项目区洒水降尘，无废水外排。
2 、地表径流及废水产生情况
根据工程分析可知，雨天地表径流产生量约为452.37m3/d，降雨时前10分钟的SS的含量较高，但不含其它特殊污染物，通过截排水沟收集并汇入沉砂池沉淀处理后，再排入周边沟渠。经降雨冲刷后，其余的雨水中SS含量大大减少，可直接排入周边沟渠内。因此，本项目需处理的地表径流及淋滤水量约为75m3。
根据工程分析可知，项目产生的综合废水主要包括职工洗浴污水及食堂废水，综合废水产生量为2.325m3/d，即697.5m3/a。食堂废水的产生量较少，且主要为洗手废水及洗菜废水，仅有少量含油废水，经隔油池、暂存池收集处理后委托周边村民定时清掏；其次洗浴废水经沉淀池收集处理后回用于项目区洒水降尘，无废水外排。
3 、废水处理设施设置情况分析
①隔油池容积合理性分析
根据工程分析可知，本项目食堂废水产生量为0.2m3/d，即60m3/a，本项目在北侧办公区设置一座隔油池，隔油池预留25%的存油空间，则隔油池容积应不小于0.3m3。
②沉淀池容积合理性分析
根据工程分析可知，本项目综合废水产生量为2.325m3/d，即697.5m3/a。本项目在北侧办公区设置一座沉淀池12m³用于收集沉淀洗浴废水，根据查阅相关资料，考虑项目区在雨季连续降雨最大天数为5天，则洗浴废水的产生量为10.6m3，基本可满足5天的洗浴废水的收集处理，满足废水不外排。设置一座暂存池8m³用于收集暂存食堂废水。
4、废水全部回用不外排可行性分析
根据工程分析及水平衡图可知，项目综合废水的产生量约为2.325m3/d，共697.5m3/a，项目需要用于道路洒水的用水量为6.16m3/d，共为1422.96m3/a。
综合考虑，项目可回用水量小于生产及洒水降尘的需求量，因此，综合废水可全部回用，达到零排放。为确保雨天的废水不外排，已考虑了项目区连续5天的降雨，待降雨结束后优先用于道路洒水降尘，可确保雨天废水也无废水外排。
5、结论
通过以上分析可知，本项目施行雨污分流制，雨天产生的地表径流及淋滤水经截排水沟收集后，排入沉砂池内沉淀处理后，再排入周边沟渠内；综合废水经隔油池、沉淀池等收集处理后，全部回用于项目区洒水降尘，无废水外排。
通过采取上述措施后，项目综合废水排放走向明确、可靠，对周围地表水水环境影响较小。
二、地下水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于土砂石开采项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。矿区主要地层富水性较好，但未发现地下水泉点露头，区内地下水位埋深较深。矿区所在位置地势较高，地下水补给面积较小，本项目开采不会对地下水水质水量造成不利影响。
7.2.3声环境影响分析
1、工程噪声源强
本项目产生的工程噪声主要包括凿岩机、破碎机、筛分机、空压机、水泵等机械设备的运行而引起的设备噪声，挖掘机、装载机等运输车辆造成的交通噪声
2、工程噪声影响分析
①、厂界噪声达标分析
项目委托云南方源科技有限公司于2017年12月7日至12月8日分别在厂界四周和敏感点进行现状监测，噪声现状监测结果如下：

表7-6   噪声检测结果表    单位：dB(A)

时间/编号
点位
2017.12.07
昼间
2017.12.07
夜间
2017.12.08
昼间
2017.12.08
夜间
执行标准

达标情况

主要声源
项目区1#
56.3

45.2

56.5

44.7

昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)

达标
环境噪声
项目区2#
65.9

46.2

65.7

45.9

昼间超标
生产噪声（昼间）
环境噪声（夜间）
项目区3#
57.5

46.1

57.2

46.1

达标
环境噪声
项目区4#
56.5

46.7

57.1

46.8

达标
环境噪声
本次现状监测是在矿山正常运营时，进行现状监测，本次改扩建沿用原矿山的各种设备，项目不新增设备，因此噪声现状监测数据基本可以反映矿山正常运营时各设备噪声源对周边环境的影响，由上表可知，项目项目南厂界昼间超标，超标值5.7～5.9 dB(A)，夜间达标；其他场界昼夜噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间60 dB(A)，夜间5 0 dB(A)。虽然南厂界超标，但是根据现场踏勘南厂界为矿山深处，全部为荒山，没有声环境保护目标，因此虽然超标，但影响有限。为减轻项目南厂界达标拟采取以下声环境保护措施
1、本项目工程噪声通过采取选择低噪声设备、加装消声器、减振垫、橡胶垫、定期维护。

2、对矿石破碎筛分车间进行全封闭，可进一步减轻南厂界噪声超标情况。
②、对声环境敏感目标影响分析
周边村庄距离项目厂界达距离均在200米以上，项目运营期产生的噪声均不会对周边村庄声环境造成不利影响。
3、爆破噪声

 本项目爆破产生的噪声声级约110dB(A)，根据上述的噪声衰减公式，可计算出爆破噪声的衰减结果如下表。

表7-7    不同距离的爆破噪声衰减结果

距离声源距离(m)

1

50

100

200
266

300
400
500
爆破dB(A)
110
76
70
63.9
61.50

60.5
57.9
56
经过上述计算可知，本项目爆破噪声通过距离衰减和绿化吸声后，对周围环境影响有一定影响，由于爆破噪声产生频次较低，夜间不爆破，不会对产生较大的影响。

4、运营期噪声影响分析结论结论

从以上分析可以看出，运营期产生的工程噪声通过对矿石破碎筛分车间进行全封闭以及采取选择低噪声设备、加装减振垫、定期维护及加强绿化吸收等措施后，噪声排放基本能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。运输过程中必须控制车速，减少鸣笛，不在夜间集中运输，禁止野蛮驾驶，减少运输噪声对沿线村庄的影响。同时，项目爆破噪声对项目自身及周边环境有一定影响，由于爆破噪声产生频次较低，夜间不爆破，不会对产生较大的影响。

7.2.4运营期固体废物影响分析
本项目为矿山的露天开采，运营过程中产生的固体废物主要是废土石、生活垃圾、食堂泔水、沉砂池、沉淀池污泥及旱厕粪便等。
1 废土石
根据工程分析可知，本项目在开采过程中产生的废土石量为1300m3/a，产生的少量废土石全部用于厂区道路铺设及日常维护，也可无偿提供给周边村民修筑房屋，项目产生废石废土基本能内部平衡。项目不设置排土场和废石场，无废土石外排。
生活垃圾
根据工程分析可知，本项目生活垃圾产生量为25kg/d，即7.5t/a，经建设单位用垃圾桶统一收集后，由建设单位清运至城生活垃圾堆置点，委托城区环卫部门清理，对周围环境的影响较小。
2 食堂泔水
根据工程分析可知，本项目食堂泔水产生量为5kg/d，约1.5t/a，经建设单位用塑料桶统一收集后，由周边农户定期清运并用于喂猪，对周围环境影响较小。
④沉淀池、沉砂池污泥

根据工程分析可知，沉砂池及沉淀池在运行过程中会产生少量的污泥，污泥产生量约为5t/a，用于后期绿化覆土，对周围环境的影响较小。

3 旱厕粪便
根据工程分析可知，旱厕粪便产生量为2.5kg/d，即0.75t/a。定期由当地村民定期清掏后，用作农家肥处置，对周围环境的影响较小。

综上所述，项目运行期产生的各类固体废弃物分类收集，分别处置，固废处置率达到100%，运营期产生的固体废弃物对周围环境的影响较小。
7.2.5生态环境影响分析
本项目属于采掘类项目，开采过程将不可避免地导致生态环境的影响和破坏，是该项目的主要污染特征，其中采矿引起的地质灾害和水土流失对生态环境的影响最为明显。因此本次评价主要从地质灾害和水土流失对生态环境的影响，另外从工程占地、动植物影响、景观影响等方面简要分析矿山开采对生态环境的影响。水土流失对生态环境的影响将在7.2.6小节做详细的分析。

（1）工程占地影响分析
根据建设单位提供的资料可知，富民县麻地村古资山普通建筑材料用石灰岩矿矿区范围由4个拐点圈定，矿区面积0.0385km2，开采标高2245～2330m。根据主体设计资料，本矿山开采年限13年，在矿山服务年限内工程总占地面积为4.44hm2，其中露天采场3.82hm2，办公生活区0.036hm2，辅助设施区0.75hm2，交通道路区0.38hm2，废石堆场0.09hm2。占地类型主要为林地、坡耕地和交通运输用地，其中林地2.75hm2，坡耕地1.60hm2，交通运输用地0.09hm2。

随着矿山的不断开采，林地及草地植被必然会遭到逐步的破坏，开采后形成裸露地表和采空区，改变了原有的土地利用类型。随着采矿结束后，办公生活区和进场道路留作当地居民农耕用房和机耕道路，其余区域拆除生产设备，平整场地后进行覆土绿化。

因此，项目建设对土地利用的影响并非为永久，随着矿山开采结束后，对原土地利用的影响将得以恢复，项目工程占地对生态环境的影响较小。

（2）对动植物的影响分析
①、对植物的影响分析

根据现场调查，评价区受人为干扰（伐木、放牧、开矿等活动）较严重，区域内基本无原生植被，局部沟谷零星分布半湿润常绿阔叶林，现存植被大多为云南松林以及栎类萌生灌木林，是常绿阔林遭人为破坏后形成次生植被，群落结构简单，林下基本无灌木层。除上述类型外，评价区内的自然植被还有暖温性的灌木草丛。目前矿区范围内植被为灌木和杂草，无高大乔木，矿区外围地表平缓处局部开垦为耕地。项目区不涉及保护植物，工程活动虽然造成矿区范围植被个体的消失，但不会造成任何一种植被种类的消失或灭绝。

本项目通过在矿山开采结束后对矿区进行植被恢复，采用乔灌草混种的方式尽可能补偿因开采所造成的植被破坏。由于植被破坏所造成的生态影响是可逆的，在采石场服务期满后，可以逐步更新和恢复。因此，项目建设对植物影响较小。

②、对动物的影响分析

根据建设单位提供的资料及现场勘查可知，本项目属于延续矿山，评价区内野生动物较少，无国家规定的保护的野生动物。项目在进行矿石开采的过程中会对矿区及附近灌木中栖息的野生动物产生影响，破坏动物的栖息场所，使少部分动物个体及栖息地消失，但不会是区域内动物种群数量发生明显降低，或是其种群分布发生重大变化。

由于动物具有趋避性，会主动避开影响区域，随着开采后期绿化工程的实施，动物可逐渐适应，矿山开采对动物的影响逐渐减弱。另外，工程影响区不属于国家和省重点保护动物生存、迁徙的主要通道。因此，项目建设对该地区生物多样性和珍稀动物资源的保护不会产生较大影响。

（3）景观影响分析
矿山开采对景观的影响主要是对矿区原自然景观和生态景观的影响，工程的实施改变了原有地形、地貌，破坏地表结构，影响了地表形态的连续性和协调性；植被、土壤及山体的破坏造成剖面表土、地表裸露，人工痕迹明显，与地表生物群落景观不和谐，影响视感景观；矿区原始的植被被生活设施、生产设备等将构筑物遮掩，与周围环境的色彩、形态形成强烈的对比，引起的视觉污染较大，使区域生态景观原有的协调性和自然性受到破坏；频繁的开采活动会破坏原有环境的静谧等。

矿区开采造成的地形、地貌改变和景观破坏是不可避免的，只能采取措施尽量减轻影响。措施如下：
①做好矿山生态恢复工作，加强采空区回填、覆土植被工作，形成新的人工绿色景观；
②采场边坡深切，岩石裸露，生态景观视觉效果差，可考虑在边坡顶上种植速生藤类植物，改善景观质量。
③在采区开采结束后，应在开采平台上进行复土植被工作，做到采完一片，绿化一片。
总体而言，由于矿山开采规模不大，矿区周围人烟稀少，且远离交通干道，本工程对景观的影响范围有限。但鉴于区域生态景观环境的脆弱性，应加强矿山开采管理，规范开采行为，并注重开采期矿山恢复工作，采取上述措施后，工程对景观的影响较低。

7.2.6水土流失影响分析

1、水土流失预测
（1）预测范围

截至方案服务期末，本项目水土流失预测范围为项目区扰动区域，即4.44hm2，根据本项目建设特点及水土流失诱发成因等，将项目区划分为露天采场、办公生活区、辅助设施区、交通道路区、废石堆场区五个预测单元。

（2）预测结果
根据建设单位提供的项目水土保持方案可知，本项目扰动区域水土流失以水力侵蚀为主，局部区域存在重力侵蚀。因工程建设活动及生产运行扰动原地貌、损坏土地面积为2.42hm2，项目建设区在预测时段内水土流总量为2922.78t，原生水土流失量为286.595t，新增水土流失量为2636.69t。水土流失的重点时段为运行期，水土流失监测重点区域和水土流失防治重点区域是采场区及堆场，应加强水土流失防治和监测以及维护经水土流失预测成果分析，露天采场可能新增水土流失量最大，分别占新增水土流失量的99.10%，因此露天采场是水土流失防治的重点区域。

（3）水土流失防治措施
经统计，本方案新增工程措施工程量为：挡渣墙15m，排水沟1103m，土石方开挖881.18m3，土石方回填71.25m3，M7.5浆砌石605.94m3，砂浆抹面2110.53m2。

方案新增植物措施工程量为：绿化面积0.60hm2，栽植藤本植物1782株，栽植乔木9株，撒播树籽36.52kg，撒播草籽63.80kg，无纺布6000m2。
方案新增临时措施工程量为：编织袋挡墙300m，临时排水沟600m，土石方开挖168m3，编织袋填筑240m3（填砂48m3，填土192m3），土工布临时覆盖5350m2，无纺布600m2。
本方案施工期和运行期新增水土保持措施工程量见表7－8、7－9、7－10。
表7-8　　　本方案新增水土保持工程措施工程量表

分区
项   目
数量
（m）
工程量
土方开挖
土方回填
M7.5浆
抹面
(m3)
(m3)
砌石(m3)
(m2)

废石堆场
挡渣墙
15

60

16

139

办公生活区
排水沟
85

54

4

29

145

辅助设施区
排水沟
68

35.41

2.47

18.94

95.53

交通
道路区
挖填区域挡墙
27

28.77

2.78

54

进场道路排水沟
950

703

46

365

1870

合　计
881.18

71.25

605.94

2110.53

表7-9　　　本方案新增水土保持植物措施工程量表

位置
措施名称
措施面积
(hm2)

种植、撒播（株、kg）
苗木及种子量（株、kg）
覆土
（m3）
无纺布
（m2）
植树坑开挖（个）
露天采场开采平台
车桑子
0.42
33.2

36.52

2300

4600

爬山虎
920

1012

920

三叶草+黑麦草
46

50.6

废石堆场
堆渣边坡
三叶草+黑麦草
0.05（0.07）
5

5.5

250

700

办公生活区
圆柏
0.01

8

9

8

黑麦草+三叶草
0.01

1

1.1

50

100

交通道路区
爬山虎
700

770

700

三叶草+黑麦草
0.06

6

6.6

300

600

合计
0.60
2900

6000

1628

表7-10　　　　　本方案新增水土保持临时措施工程量表

分区

项目

数量

工程量

土方开挖(m3)
编织袋挡墙(m3)
土工布、无纺布覆盖(m2)
露天

采场

编织袋挡墙

建设期
160m

128

运行期

80m
64

临时排水沟

建设期
400m

112

运行期

200m
56

临时覆盖

建设期
2550m2
2550

运行期

1000m2
1000

辅助设施区

临时拦挡
运行期

60m

48
临时覆盖
运行期

1800m2
1800
合计
216

192

5950

7.2.7闭矿后环境影响分析
矿山露天开采区建设均对环境造成不同程度的影响， 矿山关闭时，若不进行有效的管理和治理，将会加剧和形成一些环境问题，主要有：
   （1）由于采矿活动对岩石的稳定性造成一定的影响，局部地段可能会发生小型边坡崩滑等地质灾害以及采矿活动易造成地表开裂。
   （2）采场、废土石方回填区裸露，地表疏松，在地表径流和降雨影响下，易形成水土流失，且水土流失程度较开采前大大加重。
    环评要求矿山服务期满后，对露天采区域、 废土石方回填区、办公生活区等采用工程及植物措施进行复垦，占用宜林地部分区域进行绿化，恢复地貌及植被。依据开发利用方案阶段中的矿山开采顺序及弃土石方回填计划，对采空区、废土石方回填区进行初步的复垦计划，具体实施阶段需委托有资质单位进行矿山地质环境的恢复治理设计。
    矿山闭矿封场主要是对采场、道路等进行土石方回填、场地平整并绿化覆土，恢复植物措施，在废土石方回填、场地平整、覆盖表土等过程有少量粉尘产生，雨天会产生地表径流，造成水土流失，相对运营期影响而言，闭矿封场产生的粉尘、水土流失影响较小，且影响是暂时的，场地进行生态恢复，种植绿化植物后，粉尘、水土流失等逐步减少，最终消失，故闭矿封场对环境影响主要为有利影响，而且，开采完后验收合格后方可闭矿。
7.2.8环境风险影响分析
1、风险类型

根据采矿行的工艺特点、建筑用石灰岩矿开采的生产实践及同类项目的类比调查分析，本项目可能存在的事故主要有爆破时产生飞石对施工人员的伤害，矿山次生地质灾害等事故、柴油罐泄露及火灾事故以及爆破飞石事故。
2、风险识别

（1）物质识别

物质风险一般有主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目是生产建筑用石灰岩矿开采，生产原料为天然石灰岩，经爆破、破碎加工成成品，产生的主要污染物为粉尘和废土石，原材料和产品均不属于风险物质，本项目为露天开采，粉尘较易扩散，项目不临时存储柴油。因此本项目生产时所涉及到的敏感物质主要为爆破飞石。
①飞石

飞石是在矿山爆破过程中产生的石子。矿山爆破过程中产牛较大的冲击使石子向爆破点外飞，在不做好安全工作的情况下，极易砸伤人员，从而给人员生命和财产造成巨大损失。

②爆炸材料

在储存和使用爆炸材料中发生意外可能产生爆炸。本项目爆炸材料由专业有资质单位严格按制度统一配送，不在项目区储存，因此其风险相对较小。

（2）生产工艺潜在危险识别
针对采石矿生产工艺特点，结合物质危险性识别以及各生产系统和环节对周边环境的影响程度，确定本工程潜在的危险单元为爆破产生的飞石单元。
3、环境风险分析及防范措施
（1）爆破飞石影响分析及风险防范措施
项目爆破由专业民爆公司完成。民爆公司严格按爆破安全规程进行操作，按照要求设置防火、防爆和隔爆设施。建设单位严格按照安检部门的要求进行爆破，爆破由专业爆破公司完成。建设单位需根据安全设计中确定的安全允许距离对其中的人员、设备及建筑物按照安全设计中的要求进行防护，同时爆破作业时需遵守如下规定：
①有下列情形之一时，禁止进行爆破作业：

a、有边坡滑落危险；

b、工作面有涌水或炮眼温度异常；
c、危及设备或建筑物安全，无有效防护措施；

d、危险区边界上未设警戒；

c、作业面杂散电流大于30mA和遇到浓雾、雷雨等不利天气。

②禁止爆破作业人员穿化纤衣物作业，爆破员须持证上岗，严禁在残眼上重打炮眼。

③装药工作必须遵守下列规定：

a、装药前应对炮孔清理及验收；

b、使用木质或竹质炮棍装药；
c、装起爆药包或起爆药柱时，严禁投掷或冲山；

d、禁止烟火或明火照明。

④填塞工作必须遵守下列工作：

a、装药前必须保证填塞质量，禁止使用无填塞爆破；

b、禁止使用石块和易燃材料填塞炮孔，填塞时不得破坏起爆线路；

c、禁止捣鼓直接接触药包的填塞材料或用填塞材料冲击起爆药包；

d、禁止拔出或硬拉起爆药包或药柱中的电雷管脚线。

⑤敷设起爆网路时防止接错、漏接，遇到雷雨天气时应使其绝缘并悬空。

⑥响完后，露天爆破15分钟以后，爆破工作人员才可进入爆破作业范围。

⑦爆破后的安全检查及处理：

a、爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无危石、盲炮等现象。如有，应及时处理，未处理前应在现场设立危险警示或标志；

b、确认爆破作业点安全，现场作业人员方可进入采石场。

⑧盲炮处理须遵守如下规定：

a、发现或怀疑是盲炮时，应立即报告并及时处理，若不能及时处理，应在附近设明显标识，并采取相应安全措施；

b、处理时，无关人员不得在场，应在危险区边界设警戒，危险区内禁止其它作业；

c、可采取下列方法处理盲炮：经检查确认炮孔起爆线路完好时，可重新起爆：或打平行炮眼装药后进行殉爆；或轻轻掏出炮眼内大部分填塞物，用聚能爆破诱爆。

⑨爆破安全防护距离内的具体措施

建设单位根据安全设计中确定安全防护距离后，认真落实安全防护距离内的建筑物、设备设施、道路等，采取的主要防护措施如下：

a、建立避炮掩体，避炮掩体须设置存冲击波范围之外、掩体位置和方向应能防止飞石危害、通达避炮掩体的道路不得设置任何障碍；

b、起爆站应设在避炮掩体内或设置在警戒安全区外的安全地点；

c、雷雨季节进行露天爆破时，不应采用普通雷管起爆网路；

d、根据安全设计，划定重点保护区，确定重点保护目标；

e、在西北侧过往道路设置爆破安全警示标识；

f、规定爆破作业时间，在爆破前发出爆破警示，为行人、车辆留出躲避时问。

以上未尽事宜，按《爆破安全规程》( GB6722-2011)有关规定执行。

环境风险小结：
本项目建设方应按照本报告中提出的建议，采取必要的风险防范与控制措施，将项目的环境风险降至最低，避免发生环境风险事故对周边环境及人员造成影响。

7.2.9项目产业政策及相关规划符合性分析
1、产业政策符合性分析
本项目为建筑用砂的开采加工，根据查阅《产业结构调整指导目录（2011本）》（国家发展和改革委员会令第21号，2013年修正版）的相关规定，本项目不属于限制类、淘汰类和鼓励类，为允许类项目。

其次，根据富民县人民政府办公室关于印发富民县推进非煤矿山转型升级工作实施方案的通知（富民县人民政府办公室文件富政办通〔2017〕71号），《富民县推进非煤矿山转型升级工作实施方案》已经经县十六届人民政府2017年8月24日第十三次常务会议研究同意。根据该方案本项目即富民县罗免乡麻地村委会古资山张士城石塘存在的主要问题为相关证照逾期，但是已经通过县储委会审议，本项目不属于富县人民政府通告合并、整顿关闭以及淘汰关闭的矿山。
2、选址合理性分析

①与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号 自2015年6月16日起施行）符合性分析

《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》主要要求如下：露天采石(砂)场矿界与村庄的距离小于500米，矿界与矿界之间安全距离小于300米，2个以上(含2个)露天采石(砂)场开采同一独立山头，难以实现自上而下分台阶(层)开采，位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内的(本文印发之前已取得合法探矿权的除外) 

由于该矿采矿区首次设立时间为2007年8月，是在《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号 自2015年6月16日起施行）文件印发前取得矿权的，故满足《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》文件中周边距离的要求。
（1）矿区东面：矿权边界与大风哑口村民房最小距离194m，其中最近的两户暂无人居住（已于矿山签订了租赁，用于矿山存放物品，租赁协议见附件），居民点其余房屋与矿界的最小距离为305m。

（2）矿权边界与西北面麻地村民房的最小距离约322m。

（3）矿界300m范围内无其他矿权。
（4）未在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内。

其次本项目建设地点位于富民县罗免乡麻地村，项目所在地普通建筑材料用石灰岩矿矿产资源丰富，项目的建设能够将资源优势转化为经济优势。项目占地类型主要为林地、坡耕地和交通运输用地，矿区所在范围及其周边不涉及风景名胜区、自然保护区、名胜古迹等需要特殊保护的区域，亦无古木名树，珍稀动植物种类等。
因此，综上所述，项目选址合理可行。

7.2.10总平面布置图

根据项目开发利用方案可知，本项目可以分4个部分，①露天采场区，设露天采场位于矿区中部，基建期为0.25年，矿石服务期为13年，采区开采最低标高为2245m，采区开采最高标高为2305m；②办公生活区，办公及生活场地布置在矿区西南部地区，与沙丙公路相连，分别设置办公室、职工宿舍、食堂（或厨房）、及厕所等设施，使之成为相对完善的办公中心和生活中心；③辅助设施区，包括采区破碎站、堆矿场、高位水池，其中破碎站、堆矿场布置在矿区西北部地区的办公生活区南侧部位，高位水池位于露天采场的南侧；④交通道路区，进场道路长450m，宽4.0m。本次技改主体设计将修建开拓道路延伸至2295m和2305m两个台阶，需修建道路320m，路基宽4m，最小曲线转弯半径不小于15m，为泥结石路面。 
本项目高位水池位于南部地势较高处，方便给水；隔油池、沉淀池设置于生活区南侧侧，为地势较低区，方便废水的收集处理及回用；沉砂池设置于项目区各汇水面相对较低处，方便雨天地表径流及淋滤水的收集处理；堆场位于露天采场北侧（项目采空区），便于废土石的运输储存，满足地质、地形等的相关要求，其选址及布置都较为合理；在露天采场区、破碎加工区、堆料场、临时堆场之间均有运输道路相连，交通运输比较方便。
综上分析，项目总平面布置合理可行。
7.2.11环境保护管理
项目环境管理主要有环境监理、环境监测、竣工环境保护验收及环境措施几个方面。
表7-11  环境监理计划表
阶段

序号

环境污染因子

项目及措施

执行单位
监督管理部门
施

工

期

环

保

投

资

1

扬尘

洒水降尘措施
工程监理单位
环境监察部门
2

废水
旱厕
工程监理单位
环境监察部门
3
噪声

文明施工、施工机械降噪措施、设备安装减震垫等

工程监理单位
环境监察部门
4
固废
施工期建筑垃圾、生活垃圾清运
工程监理单位
环境监察部门
5

水土流失

工程措施、植物措施等
工程监理单位
环境监察部门
运

营

期

环

保

投

资

废气处理设施

1

扬尘
洒水车1辆，新购高压喷雾设备两套，矿石破碎筛分车间全封闭，并对各产尘节点布置雾化降尘系统、其次成品堆场半封闭
工程监理单位

环境监察部门

2
油烟
油烟净化器1台，处理效率60%以上
工程监理单位
环境监察部门

废水处理设施

1
初期雨水
新建截洪沟449m（浆砌石梯形沟），平台排水沟1068m（土质排水沟），临时排水沟600m（土质排水沟），沉砂池1个，（长×宽×高＝4×2×1.5=12m³）。
工程监理单位

环境监察部门

2
综合废水
设置雨污分流系统，隔油池（1个，规模0.3m3），沉淀池（1个，规模12m3，暂存池8m³）
工程监理单位

环境监察部门

噪声处理设施

1
噪声

加强管理、加装减振垫等；其次矿石破碎筛分车间全封闭
工程监理单位

环境监察部门

固废处理设施

1
生活垃圾

垃圾桶若干个，经建设单位用垃圾桶统一收集后，由建设单位清运至城生活垃圾堆置点，委托城区环卫部门清理
工程监理单位

环境监察部门

2
旱厕粪便

旱厕，定期委托周边村民清运作为耕地农肥。

工程监理单位
环境监察部门
3
食堂泔水

用塑料桶统一收集后，由周边农户定期清运并用于喂猪
工程监理单位
环境监察部门
4

沉淀池、沉砂池污泥
用于后期绿化覆土
工程监理单位
环境监察部门
表7-12  环境监测计划一览表

监测

时段

因素

监测点位

监测项目

时间及频次

执行机构

施

工

期

环境空气

项目区设置参照点和监控点

无组织颗粒物

按照国家监测技术规范执行

有资质的监测单位

噪声

项目区的场界四周
LeqdB（A）

有资质的监测单位

运

营

期

环境空气
项目区和下风向大风垭口村分别设置监测点
无组织颗粒物/TSP
按照国家监测技术规范执行

有资质的监测单位

噪声

项目区场界四周
LeqdB（A）

有资质的监测单位
表7-13 环境保护“三同时”竣工验收一览表
项目
处理对象
项目及措施

处理效果
废气
扬尘
洒水车1辆，新购高压喷雾设备两套，矿石破碎筛分车间全封闭，并对各产尘节点布置雾化降尘系统、其次成品堆场半封闭。要保证两台雾炮机全天不间断正常工作。
放标准》（GB16297－1996）表2新污染源大气污染二级排放限值中无组织排放要求达到《大气污染物综合排
雨水
初期雨水
设置截洪沟449m（浆砌石梯形沟）；平台排水沟1068m（土质排水沟）；临时排水沟600m（土质排水沟）；沉砂池1个，（长×宽×高＝4×2×1.5=12m³）。
对周围环境影响较小
废水
综合废水
设置雨污分流系统，隔油池（1个，规模0.6m3），沉淀池（1个，规模12m3），暂存池（1个，规模8m3）,其中食堂废水定期委托周边村民及时清掏。
废水不外排
噪声
噪声

加强管理、加装减振垫等

达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准
固废
生活垃圾

垃圾桶5个，经建设单位用垃圾桶统一收集后，由建设单位清运至城生活垃圾堆置点，委托城区环卫部门清理
处置率达到100%，满足环保要求
旱厕粪便

旱厕，定期委托周边村民清运作为耕地农肥。

沉淀池、沉砂池污泥
用于厂区道路日常维护铺设
食堂泔水
用塑料桶统一收集后，由周边农户定期清运并用于喂猪



八、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 
	   内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气
污

染
物
	施

工

期
	施工场地
	扬尘
	洒水降尘等
	厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3

	
	
	车辆行驶
	
	
	

	
	
	燃油机械、汽车运输
	THC、CO、NOx
	少量、无组织排放
	经扩散后对周围环境影响较小

	
	运营期
	食堂
	油烟
	少量、无组织排放
	经扩散、绿化吸收后对周围环境影响较小

	
	
	械设备、运输车辆及爆破
柴油发电机
	THC、CO、NOx
废气
	少量、无组织排放
	

	
	
	爆破
	粉尘
	洒水车洒水，两套高压喷雾设备（雾炮机）每天不间断工作；其次矿石破碎筛分车间全封闭，并对各产尘节点布置雾化降尘系统、其次成品堆场半封闭。 
	厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3

	
	
	凿岩
	
	
	

	
	
	运输扬尘
	
	
	

	
	
	装卸扬尘
	
	
	

	
	
	破碎筛分粉尘
	
	
	

	
	
	堆场扬尘
	
	
	

	水

污

染

物

质
	施工期
	施工人员
	COD、BOD5等
	两者排入临时沉淀池（1座，规模3m3）内，经沉淀处理后回用于施工现场洒水抑尘，不外排。
	不外排

	
	
	施工
	SS等
	
	

	
	运

营

期
	综合废水
	COD、BOD5等
	设置雨污分流系统，隔油池（1个，规模0.6m3），沉淀池（1个，规模12m3），暂存池（1个，规模8m3）,其中食堂废水定期委托周边村民及时清掏。
	沉淀后用于道路降尘，不外排

	
	
	地表径流及淋滤水
	SS等
	设置截洪沟449m（浆砌石梯形沟）；
平台排水沟1068m（土质排水沟）；
临时排水沟600m（土质排水沟）；
沉砂池4个，（长×宽×高＝4×2×1.5=12m³）。
	沉淀后外排，对环境影响较小

	固

体

废

弃

物
	施

工

期
	基建施工
	土石方
	内部平衡，不外排
	固废处置率为100%，对环境影响较小

	
	
	基建施工
	建筑垃圾
	量少，用于周边道路铺设
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	经建设单位用垃圾桶统一收集后，由建设单位清运至城生活垃圾堆置点，委托城区环卫部门清理
	

	
	
	施工人员
	旱厕粪便
	定期由当地村民定期清掏后，用作农家肥处置
	

	
	运营期
	矿山员工
	生活垃圾
	经建设单位用垃圾桶统一收集后，由建设单位清运至城生活垃圾堆置点，委托城区环卫部门清理
	固废处置率为100%，对环境影响较小

	
	
	采矿
	废土石
	用于厂区道路日常维护及铺设
	

	
	
	食堂
	泔水
	建设单位用塑料桶统一收集后，由周边农户定期清运并用于喂猪
	

	
	
	员工
	旱厕粪便
	定期由当地村民定期清掏后，用作农家肥处置
	

	
	
	沉砂池、沉淀池
	污泥
	用于厂区道路路面的日常维护
	

	噪声
	施工期
	施工机械设备
	机械噪声
	合理安排施工时间、避免夜间施工、加强管理等
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）

	
	运行期
	交通噪声、设备噪声
	噪声
	加强管理、设置专用设备房、加装减振垫、绿化吸收等，矿石破碎筛分车间全封闭
	达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准

	其他
	/

	生态保护措施及预期效果（不够时可附另页）

1、及时对采场进行覆土绿化，植树种草，达到绿化和水保的要求。

2、矿山开采后及时对采场进行复垦绿化，植树种草，形成新的人工生态景观。

3、对生产过程中所形成的坑凹地，应利用废弃土石料回填整平，并在表层进行覆土，加以改造利用。对终止使用的废石场表面应采取整治和覆土措施，进行复垦绿化，植树种草，形成新的人工生态景观。
4、在生产运营期合理科学的生产，减小地质灾害给员工及设备带来的影响和危害。

预期效果：减少水土流失，恢复原有土地类型。



九、 结论与建议 

	1、结论

（1）产业政策相符性
本项目为建筑用砂的开采加工，根据查阅《产业结构调整指导目录（2011本）》（国家发展和改革委员会令第21号，2013年修正版）的相关规定，本项目不属于限制类、淘汰类和鼓励类，为允许类项目。

其次，根据富民县人民政府办公室关于印发富民县推进非煤矿山转型升级工作实施方案的通知（富民县人民政府办公室文件富政办通〔2017〕71号），《富民县推进非煤矿山转型升级工作实施方案》已经经县十六届人民政府2017年8月24日第十三次常务会议研究同意。根据该方案本项目即富民县罗免乡麻地村委会古资山张士城石塘存在的主要问题为相关证照逾期，但是已经通过县储委会审议，本项目不属于富县人民政府通告合并、整顿关闭以及淘汰关闭的矿山。
（2）选址合理性
本项目建设地点位于富民县罗免乡麻地村，项目所在地普通建筑材料用石灰岩矿矿产资源丰富，项目的建设能够将资源优势转化为经济优势。项目占地类型主要为林地、坡耕地和交通运输用地，矿区所在范围及其周边不涉及风景名胜区、自然保护区、名胜古迹等需要特殊保护的区域，亦无古木名树，珍稀动植物种类等。该矿权首次设立时间是2007年8月，在38号文印发前。满足《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号 自2015年6月16日起施行）基本要求
因此，项目选址合理可行。
（3）总平面布置
本项目可以分4个部分，①露天采场区，设露天采场位于矿区中部，基建期为0.25年，矿石服务期为13年，采区开采最低标高为2245m，采区开采最高标高为2305m。；②办公生活区，办公及生活场地布置在矿区西南部地区，与沙丙公路相连，分别设置办公室、职工宿舍、食堂（或厨房）、及厕所等设施，使之成为相对完善的办公中心和生活中心；③辅助设施区，包括采区破碎站、堆矿场、高位水池，其中破碎站、堆矿场布置在矿区西北部地区的办公生活区南侧部位，高位水池位于露天采场的南侧；④交通道路区，进场道路长450m，宽4.0m。本次技改主体设计将修建开拓道路延伸至2295m和2305m两个台阶，需修建道路320m，路基宽4m，最小曲线转弯半径不小于15m，为泥结石路面。

本项目高位水池位于南部地势较高处，方便给水；隔油池、沉淀池设置于生活区南侧侧，为地势较低区，方便废水的收集处理及回用；沉砂池设置于项目区各汇水面相对较低处，方便雨天地表径流及淋滤水的收集处理；堆场位于露天采场北侧（项目采空区），便于废土石的运输储存，满足地质、地形等的相关要求，其选址及布置都较为合理；在露天采场区、破碎加工区、堆料场、临时堆场之间均有运输道路相连，交通运输比较方便。
综上分析，项目总平面布置合理可行。
（4）环境质量现状
①环境空气质量现状

根据昆明市环境保护局发布的《2016年昆明市环境状况公报》信息，昆明周边县区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，与上一年相比，县区环境空气质量总体保持稳定。
其次本项目针对项目下风向218m处大气敏感点大风垭口村进行现状监测，根据表3-1现状监测结果，TSP、PM10日均浓度均可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。
②地表水环境现状

浑水塘水库水源主要来自于雨季地表径流收集，水库周边没有水污染源，水库水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

③声环境现状

从监测分析结果可知，项目厂界处除南厂界昼间不达标外，其余厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，大风垭口村声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目厂界南昼间超标主要由于项目生产噪声影响。
1 生态现状

1）土地利用现状

富民县麻地村古资山普通建筑材料用石灰岩矿矿区范围由4个拐点圈定，矿区面积0.0385km2，开采标高2245～2330m。根据主体设计资料，本矿山开采年限13年，在矿山服务年限内工程总占地面积为4.44hm2，其中露天采场3.82hm2，办公生活区0.036hm2，辅助设施区0.954hm2，交通道路区0.38hm2。占地类型主要为林地、坡耕地和交通运输用地，其中林地2.75hm2，坡耕地1.60hm2，交通运输用地0.09hm2。

2）植被现状

评价区受人为干扰（伐木、放牧、开矿等活动）较严重，区域内基本无原生植被，局部沟谷零星分布半湿润常绿阔叶林，现存植被大多为云南松林以及栎类萌生灌木林，是常绿阔林遭人为破坏后形成次生植被，群落结构简单，林下基本无灌木层。除上述类型外，评价区内的自然植被还有暖温性的灌木草丛。
矿区范围内植被为灌木和杂草，无高大乔木，矿区外围地表平缓处局部开垦为耕地。

3）动物现状

项目所在区域常见动物类型主要为麻雀、老鼠等。

（5）施工期环境影响结论
项目施工期产生的扬尘及施工机械废气通过采取防治措施后对周围空气环境的总体影响范围小、影响程度可以接受，且这种影响在施工期结束后即随之消失。项目施工废水及生活污水可通过设置临时沉淀池进行沉淀处理，废水经过沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排，对周围地表水环境的影响不大。施工期噪声排放能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准要求，且村庄与本项目的距离较远，通过距离衰减及绿化降噪后，施工期噪声对村庄的影响较小。项目施工期土石方可以达到内部平衡，无永久弃渣产生，无需设置弃渣场；建筑垃圾的产生量较小，建筑垃圾统一收集后，用于道路的铺设；生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处理；旱厕粪便委托周边农户清掏后用做农家肥，施工期固废处置率为100%，对周围环境影响较小。

总之，施工期对环境有一定的影响，且属于不利影响，应采取适当的防治措施以减少施工对环境的影响。但施工期对环境的影响是短暂的，施工期结束后，其影响也随之结束。

（6）营运期环境影响结论
①大气环境影响分析

项目营运期废气主要为山体爆破产生的废气、生产及储运产生的粉尘，厨房产生的食堂油烟。项目通过合理安排爆破时间及点位、洒水降尘、加上区设置喷水装置等措施，降低起尘量，减小粉尘对区域空气环境的影响，经采取上述措施后，各污染物的排放均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相应标准。

食堂油烟经油烟净化器处理后，能够达到饮食业油烟排放标准（试行）》( GB18483-2001)最高允许排放浓度2 .0mg/m3。因此，本项目油烟废气对周边大气环境影响较小。

②水环境影响分析

项目营运期产生的废水主要有矿区汇集的初期雨水、职工生活废水及生产废水。对矿区收集的初期雨水经场地内的沉砂池收集后外排，对周边影响较小。生活活污水产生量较少，洗浴废水经沉淀池收集处理后用于道路降尘不外排，对环境影响较小，项目不产生废水，少量食堂废水定期委托周边村民及时清掏，保证其不外排。

项目废水经采取上述措施后，不会对区域水环境造成影响。
③、声环境影响分析

营运期产生的主要噪声为爆破噪声，挖掘机、装载汽车、空气压缩机、凿岩机等设备噪声，其中爆破产生的瞬间噪声110 dB(A)，设备噪声源强存75-110dB(A)之间。项目矿山周边的声环境敏感点均较远，项目通过选用加装减振基础的设备、夜间禁止生产、加强设备维护管理、加强运输管理等措施后，可减小项目矿石开采过程中噪声对外环境的影响。

④固废环境影响分析

经过固体废物环境影响分析，项目固废处置率达到100%，满足环保要求。
2 生态环境恢复措施

实现矿山绿化与生态效益协调发展。在矿山绿化建设中，要尊重实际，选择适应本地耐旱环境条件，又能与区域生态环境、气候条件相适应的树种。 在服务期满后，要及时覆土封库、封场，覆盖土壤厚度不小于0.5m，使矿区绿化恢复原貌，矿区地质环境问题得到有效消除。最终使矿山生态环境恢复治理达到绿色矿山要求。

2、评价总结论
综上所述，本项目符合国家及地方产业政策，符合环境功能区划，选址和布局合理可行。项目产生的环境影响包括废气、噪声、废水、固体废弃物等，通过采取环评提出的防治措施后，环境影响可以得到有效控制，可达标排放，固体废物处置率100%，不会对周围环境产生显著的影响。
在认真执行本项目提出的污染防治措施后，在方案不变的情况下，产生的污染物对环境的影响较小，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。
3、建议
（1）项目区内应设专人负责日常环保工作，加强环保管理。加强项目配套设备的定期检修和维护工作，确保废气、噪声、废水设施设备保持正常运行，固废处理率达到100%。
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