
　富民县环境保护局关于昆明仓良生物科技有限公司肉粉、油渣、油脂生产加工建设项目环境影响评价文件拟审批情　　　况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对昆明仓良生物科技有限公司肉粉、油渣、油脂生产加工建设项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年10月23日－2018年10月31日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	肉粉、油渣、油脂生产加工建设项目
	富民县东元村委会螃蟹箐
	昆明仓良生物科技有限公司
	云南银发绿色环保产业股份有限公司
	昆明仓良生物科技有限公司肉粉、油渣、油脂生产加工建设项目位于富民县东元村委会螃蟹箐，项目占地面积4000平方米，租赁原昆明市富民县振丰饲料厂全部厂房用于开办肉粉、油渣、油脂生产，生产规模为500t/月（6000t/a）总投资2000万元，其中环保投资8.05万元。


	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施

1.废水污染防治措施

施工废水沉淀后回用于施工场地内洒水降尘，不外排。

2.废气污染防治措施

施工场地洒水抑尘。

3.噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.固体废物污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

（二）运营期污染防治措施

1.废水污染防治措施

设置1个隔油池≥0.5m3的隔油池，废水经处理后达《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后全部回用于绿化，不外排。

2.废气污染防治措施

（1）每台熬油锅产生的油烟分别设置1台大型油烟净化器进行处理后分别经1根高于自身建筑物1.5m的排气筒外排。执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模标准，最高允许排放浓度2.0mg/m3。

（2）天然气接通之前燃烧机使用生物质燃料，天然气接通之后改用天然气。生物质燃料和天然气燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值。二氧化硫最高允许排放浓度550mg/m3，最高允许排放速率二级；氮氧化物最高允许排放浓度240mg/m3，最高允许排放速率2.6 kg/h；颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5 kg/h；排气筒高度不低于15m。

（3）异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准，臭气浓度（无量纲）≤20。
3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）3类标准，昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

4.固体废物污染防治措施

（1）废包装材料分类收集后外售废品回收站。
（2）隔油池废油、油烟净化器收集的废油脂委托资质单位清运处置。
（3）生物质燃料燃烧后的灰渣、生活垃圾委托环卫部门清运。固体废物处置率100%。

三、总量

废气：249.62万Nm3/a，二氧化硫：0.68t/a，氮氧化物：0.408t/a。固体废物处置率100%。
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