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国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况  

	项目名称
	肉粉、油渣、油脂生产加工建设项目

	建设单位
	昆明仓良生物科技有限公司

	法人代表
	吕良忠
	联系人
	吕良忠

	通讯地址
	云南省昆明市富民县大营街道办事处东元村委会东元村

	联系电话
	13518757255
	传真
	/
	邮政编码
	650499

	建设地点
	富民县东元村委会螃蟹箐

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案[2018]0030号

	建设性质
	新建√  改扩建□  技改□
	行业类别

及代码 
	肉制品及副产品加工

（C1353）

	占地面积

(平方米)
	4000
	绿化面积

(平方米)
	100

	总投资

（万元）
	2000
	其中：环保投资（万元）
	8.05
	环保投资占总投资比例（%）
	0.40

	评价经费

（万元）
	/
	投产日期
	2018年11月

	（一）工程内容及规模

1、项目背景及任务由来

昆明仓良生物科技有限公司租赁原昆明市富民县振丰饲料厂全部厂房用于开办肉粉、油渣、油脂生产加工建设项目，生产规模为500t/月（6000t/a）。本项目生产的肉粉、油渣、油脂非食用，外售陆良县广益饲料油加工厂作为猪饲料加工的原料。
根据2018年5月现场勘查，本项目目前还未开工建设。

根据租赁合同，项目占地面积4000m2（6亩），建筑面积2300m2，1栋生产厂房（建筑面积1450m2，1F，钢架结构），2栋办公楼（建筑面积540m2，2F，砖混结构），1间旱厕（建筑面积30m2，1F，砖混结构），2间杂物间（建筑面积230m2，1F，砖混结构），1间闲置房（建筑面积50m2，1F，砖混结构），硬化地面、道路、停车场及绿地1970m2。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）第三条“食品制造业”中的15条“饲料添加剂、食品添加剂制造”，单纯混合或分装的须编制环境影响报告表。为此，昆明仓良生物科技有限公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司专业技术人员进行了现场踏勘并收集有关资料，依据相关的法律法规及技术导则，以及评审意见修改完成了《肉粉、油渣、油脂生产加工建设项目环境影响报告表》（报批稿），以供建设单位上报环境保护行政主管部门审批，作为本项目进行环境管理的依据。

2、建设内容及规模

本项目生产加工肉粉、油渣、油脂，生产规模为500t/月。本项目主体工程主要包括生产厂房，辅助工程主要包括办公用房等，公用工程主要包括供电、供水及排水等。
根据租赁合同，项目占地面积4000m2（6亩），建筑面积2300m2，1栋生产厂房（建筑面积1450m2，1F，钢架结构），2栋办公楼（建筑面积540m2，2F，砖混结构），1间旱厕（建筑面积30m2，1F，砖混结构），2间杂物间（建筑面积230m2，1F，砖混结构），1间闲置房（建筑面积50m2，1F，砖混结构），硬化地面、道路、停车场及绿地1970m2。

项目主要建设内容见表1-1，项目主要经济技术指标见表1-2。
表1-1  项目建设内容一览表

工程

类别

工程名称

工程内容

主体工程

生产厂房

项目区北侧设置1栋生产厂房，1F，高10m，钢架结构，建筑面积为1450m2，安装肉粉油脂生产设备一套。
辅助工程

办公用房及其它用房

办公楼

建筑面积540m2，2栋，2F，分别位于项目区西侧和东侧，项目办公使用。

杂物间

建筑面积230m2，2栋，1F，分别位于项目区西侧和东侧，用来堆放杂物。

旱厕

建筑面积30m2，1栋，1F，位于项目区东侧，供员工使用。

闲置房

建筑面积50m2，1栋，1F，位于项目区南侧。

绿地
占地面积100m2，位于项目区南侧。

硬化地面、道路、停车场、绿地
占地面积1870m2，位于项目区中央。

公用

工程

供电系统

由附近供电管网接入，项目不设备用发电机。
供水系统

由附近自来水管网供给。

排水系统

根据现场调查，东元食品加工园内已配套建设了雨水和污水管网，但目前大营组团的污水处理厂尚未建设，东园食品加工园内也没有统一建设的污水处理厂。

本项目实行雨污分流；员工办公洗手废水和生产厂房地面清洗废水经隔油池（0.5m3）处理后设置一套一体化污水处理设施处理达标后回用于绿化。
交通系统

设有1个主入口，位于项目区东侧。
供热

生活供热使用电能；项目所在区域天然气接通之前熬油锅供热使用生物质燃料，天然气接通之后熬油锅供热改用天然气。
环保

工程

废水

1个隔油池（0.5m3）、一套一体化污水处理设施（处理规模不小于3m3/d，建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位对一体化污水处理设施进行设计及施工）。

固废

设置10个垃圾收集桶收集。
废气

油烟：设置2套大型油烟净化器（净化效率95%、风机风量100000 m3/h），2根排气筒（高于自身建筑物1.5m）。

燃料燃烧废气：设置2根15m高的烟囱。
噪声

设置减震垫、隔声设施。

表1-2  项目经济技术指标一览表

项目名称

单位

指标

备注

总占地面积

m2
4000
6亩
总建筑面积

m2
2300
其中

生产厂房

m2
1450
1F，含1间冷库
办公用房和其它用房

m2
850
其中

办公楼
m2
540
2F，占地面积270m2
杂物间
m2
230
1F
旱厕
m2
30
1F
闲置房
m2
50
1F
绿地

m2
100
硬化地面、道路、停车场

m2
1870
总投资

万元

2000
人员配置

人

8
年运营

d

300

8h/d

3、项目产品方案及规模

本项目生产加工肉粉、油渣、油脂，生产规模为500t/月（6000t/a），详见表1-3。本项目生产的肉粉、油渣、油脂非食用，外售陆良县广益饲料油加工厂作为猪饲料加工的原料。油脂执行（GB/T 8935-2006 ）《工业用猪油》标准。其中本项目生产的肉粉由熬油产生的油渣粉碎而得。
表1-3  项目生产规模一览表

序号

产品名称

年产量(t)

1

肉粉（油渣经过粉碎而得）
600
2

油渣

3000
油脂

2400
3

合计

6000
4、原辅材料及用量

根据建设单位提供的资料，本项目猪下脚料来自昆明富锦肉类加工有限责任公司，项目运营消耗的主要原辅材料及用量见表1-4。
表1-4  项目主要原辅材料及用量一览表

序号

原材料

年用量

备注

1

猪下脚料（包括板油肥膘、脂肪、含油脂肪的组织及器官）

6674t
水分含量约10%
2
生物质燃料

1200t

/
3
包装桶

3万个

/

注：①本项目使用的原材料均为新鲜的，昆明富锦肉类加工有限责任公司在晚上12点-04:00对猪进行屠宰，本项目在04:00~05:00去拉原材料，原材料拉回项目区后随即开始熬油，因此项目区不设置冷库储存原料。
②不能接收卫生不达标、过期、失效、腐败、变质的猪下脚料（包括板油肥膘、脂肪、含油脂肪的组织及器官）作为本项目的原料。
③不能收购地沟油作为本项目的原料。
6、主要设备

项目主要运行设备见表1-5。

表1-5  项目主要设备配置一览表
序号

设备名称

型号或规格

数量（台）

安装位置

备注

1
碎肉机
PGJ-500
1
生产厂房
对原料进行破碎
2
燃烧机
/
2
生产厂房

给熬油锅提供热能，项目所在区域天然气接通之前供热使用生物质燃料，天然气接通之后供热改用天然气
3
熬油锅
D-1200
2
生产厂房
用于动物油的熬制 
4
压榨机
AMA-30
1
生产厂房
将动物油和油渣分离
5
粉碎机
/
1
生产厂房
对油渣进行粉碎
7、工作制度和劳动定员

项目劳动定员8人，其中管理人员2人，员工6人。每天的生产时间为9:00~17:00，一班制，年工作300d，员工食宿均自行解决。

8、公用及辅助工程  
8.1给排水

本项目实行雨污分流。

供水：本项目水源由自来水管网提供，水量充足，供水保证率高。

排水系统设计：根据现场调查，东元食品加工园内已配套建设了雨水和污水管网，但目前大营组团的污水处理厂尚未建设，东园食品加工园内也没有统一建设的污水处理厂。

本项目实行雨污分流；员工办公洗手废水和生产厂房地面清洗废水经隔油池（0.5m3）处理后设置一套一体化污水处理设施处理达标后回用于绿化。
8.2供电

由周边供电管网统一供给。
8.3供热
项目生活供热主要由电能提供。项目所在区域天然气接通之前燃烧机使用生物质燃料，天然气接通之后改用天然气。
9、总投资和环保投资

本项目总投资为2000万元，资金由建设单位自筹，其中环保投资约为8.05万元，占总投资的0.40%。环保投资见表1-6所示。
表1-6  项目环保投资一览表
治理对象
污染物名称
环保设施
投资额（万元）

废水

员工办公洗手废水和生产厂房地面清洗废水
1个隔油池（0.5m3）、一套一体化污水处理设施（处理规模不小于1m3/d，建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位对一体化污水处理设施进行设计及施工）
5
废气

油烟

2套大型油烟净化器（处置效率95%、风机风量100000m3/h），2根排气筒（高于自身建筑物1.5m）
2
燃料燃烧废气
设置2根15m高的烟囱
0.5
噪声

噪声

减震垫

0.05
固体废物

固体废物

10个垃圾收集桶
0.5
合计

/

/

8.05


	（二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

昆明仓良生物科技有限公司租赁原昆明市富民县振丰饲料厂全部厂房用于开办肉粉、油渣、油脂生产加工建设项目。

昆明市富民县振丰饲料厂开办年代较早，因此未办理过相关环保手续。已闲置多年，项目区无饲料生产设备、设施等，现状为空置厂房，无污染物排放，因此本项目无原有污染情况。




二、建设项目所在地自然环境简况 

	（一）自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

富民县位于昆明市西北，县城距昆明市23km，介于东经102°21′-102°47′，北纬25°08′-25°36′之间。富民县位于昆明市西北部，距昆明23km。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。

本项目位于富民县东元村委会螃蟹箐，本项目中心地理坐标为东经102°33′46.14″，北纬25°13′30.55″，海拔1731m。

项目周边关系见表2-1，项目周边关系示意图见附图2。
表2-1  项目周边关系一览表

序号

名称

与项目的相对方位及距离

属性

1

力神重工厂
北侧、紧邻
工厂
2

破碎站
东北侧、紧邻
工厂
3
东元村
西北侧、70m
村庄
4
昆明高级技工学校实训基地
西侧、220m
学校
5
新桥河
西北侧、650m
河流
6
大营小河
西南侧、450m

河流

2、地形、地貌

富民县是个山区较多的县，地势南高北低，东西宽44.2公里。南北长51.6公里。由南向北倾斜，望海山把县境分为螳螂川和款庄河两大水系。最大坝子由永定、勤劳、大营组成，螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817米，为富民最高点，中部的望海山，海拔2672米，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873米，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长和河谷型。坝区中部与主峰高差在800-1000米之间。

3、气候、气象

富民县属于低纬高原季风气候区，夏无酷暑、冬无严寒；夏秋湿热、冬春干冷、干湿分明。年平均气温15.8℃，极端最高气温33.4℃，极端最低气温-7.0℃，无霜期245d，全年日照2287h，年平均降雨量843.3mm，5~10月为雨季，降雨量占全年降雨量的85%，全年主导风向为西南风，年平均风速2.1m/s。

4、水文、水系

富民县属长江流域金沙江下段普渡河水系，普渡河干流由南向北纵穿县境，两岸水系呈不对称发育，主要支流共 5 条，从上游至下游分别为大营河、清水河、龙纳河、天生桥河、木板河。

本项目为螳螂川汇水范围。项目区最近的地表水为西南侧450m的大营小河、西侧650m的新桥河和西侧5.7km的螳螂川。新桥河为大营小河的支流，大营小河为螳螂川的支流。

螳螂川：螳螂川源于滇池，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川”，下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约1000m许进入禄劝县境，注入金沙江。县内全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m3，年均秒流量27.73m3，最大秒流量500m3。螳螂川属于普渡河的一部分，由滇池出口的中滩闸起至富民县赤鹫大桥止称螳螂川，富民县赤鹫大桥起至金沙江称为普渡河。
大营小河：为螳螂川支流，其源于西山区沙朗湖，流经沙朗、李子坪、头村、二村、三村、完家村、沙锅村、大营、成器墩注入螳螂川，大营小河在县境内长12.2km，径流面积为362km2。
新桥河：为大营小河支流，发源于西山瓦恭上禹都旬村，在东元村西汇入大营小河，河长约6km。
项目区水系图见附图4。

5、植被与生物多样性

富民县土壤主要有红壤土、紫色土和水稻土三种。项目区内的土壤以红壤为主。富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗栎属和石栎属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。
项目所在区域受人类开发影响，已无天然植被，主要以人工植被为主。生态结构单一，生物多样性较差。

6、富民工业园区总体规划概况

富民工业园区管理委员会委托云南大学编制了《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，并于2016年1月11日取得了云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》审查意见的函（云环函[2016]10号）。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），富民县工业园区共包括白石岩-大白坡、大营-茨塘、散旦、款庄-东村四个工业片区。富民工业园区入园要求如下：

①禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园。

②禁止不符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》中规划产业的项目入园。

③严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业。

④项目入园时（特别是钛化工企业），应充分考虑是否满足环境卫生防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响。

⑤靠近县城、集镇的区域（白石岩-大白坡片区南部，大营-茨塘片区西部），不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染物型企业。

⑥大营-茨塘片区内的茨塘工业片区，由于水资源不足，不宜引进高耗水企业。

本项目所在的东元生态食品加工园位于大营-茨塘组团内。根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》（报批稿），大营-茨塘组团的规划定位为：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。对于现状水泥厂适度保留，不再进行规模的扩大，在未来有条件的情况下考虑搬迁。

东元生态食品加工园规划控制范围为：北至机械厂，东临长梨园村及山体沿线地段，南至东散公路与昆禄公路交汇处向北约70m处，西抵东元村及东元小学以下沿线山体地段，规划总用地面积35.96公顷。




三、环境质量状况 

	（一）建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）

1、水环境质量现状
项目区最近的地表水为西南侧450m的大营小河、西侧650m的新桥河和西侧5.7km的螳螂川。新桥河为大营小河的支流，大营小河为螳螂川的支流。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川“富民大桥-普渡河桥”段水功能为工业用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，大营小河参照螳螂川执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。
根据《2017年昆明市环境状况公报》，富民大桥断面水质类别为劣Ⅴ类，与2016年相比，水质类别无变化。

综上，螳螂川不能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准要求，超标的原因主要为流沿线部分未纳入城市规划的农村污水排入河道，导致水体受到污染。

2、环境空气质量现状


本项目区属于环境空气功能区二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。
根据《2017年昆明市环境状况公报》，富民县二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，环境空气质量总体保持稳定。
3、声环境质量现状

本项目位于富民县东元村委会螃蟹箐，属于2类声环境功能区，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。
根据《2017年昆明市环境状况公报》，各县（市）区区域环境噪声年平均等效声级为49.9~58.5 dB(A)，达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，与2016年相比，富民县的区域声环境噪声等效声级总体下降。
4、生态环境质量现状

项目区及周边主要植被为榕树、柏树、竹子、三角梅、紫茎泽兰、青蒿等，评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物和古树名木。
（二）主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目主要环境保护目标及保护级别见表3-1。

表3-1   项目主要保护目标及保护级别一览表

类别
保护目标
与本项目的相对方位及距离
基本情况
保护级别
声环境

东元村
西北侧、70m

30户、150人

GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准

大气环境

东元村
西北侧、70m

30户、150人

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

昆明高级技工学校实训基地
西侧、220m

100人

地表水
大营小河

西南侧、450m
Ⅳ类
GB3838-2002《地表水环境质量》Ⅳ类标准

新桥河

西北侧、650m
螳螂川

西侧、5.7km




四、评价适用标准 
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	1、地表水环境质量标准

项目区最近的地表水为西南侧450m的大营小河、西侧650m的新桥河和西侧5.7km的螳螂川。新桥河为大营小河的支流，大营小河为螳螂川的支流。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川“富民大桥-普渡河桥”段水功能为工业用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，大营小河参照螳螂川执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，标准限值见表4-1。
表4-1  地表水环境质量标准  单位：mg/L
项目

pH

COD
BOD5

氨氮

石油类

总磷

Ⅳ类标准

6~9

≤30

≤6
≤1.5
≤0.5
≤0.3
2、环境空气质量标准

本项目所在区域为二类区，环境空气质量标准执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，标准值见表4-2。

表4-2  环境空气质量标准  单位：μg /m3
污染物名称

取值时间

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值
总悬浮颗粒物(TSP)

年平均

200

24小时平均

300

颗粒物(PM10)

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

二氧化硫(SO2)

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮(NO2)

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

3、声环境质量标准
本项目位于富民县东元村委会螃蟹箐，属于2类声环境功能区，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，标准限值见表4-3。
表4-3  声环境质量标准  单位：dB(A)
        时段 

类别

昼间

夜间

2类

60
50
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	污染物排放标准

1、废水排放标准
1.1施工期废水排放标准

项目施工期间产生的施工废水拟设置沉淀池（1m3）沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。

1.2运营期废水排放标准

根据现场调查，东元食品加工园内已配套建设了雨水和污水管网，但目前大营组团的污水处理厂尚未建设，东园食品加工园内也没有统一建设的污水处理厂。

本项目实行雨污分流；员工办公洗手废水和生产厂房地面清洗废水经隔油池（0.5m3）处理后设置一套一体化污水处理设施处理达标后回用于绿化，不设废水排放标准。
2、废气排放标准

2.1施工期大气污染物排放标准

施工期大气污染物主要为无组织粉尘，排放标准执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，标准限值见表4-4。

表4-4  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度

监控点

无组织排放监控浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

2.2运营期大气污染物排放标准

①油烟废气排放标准

熬油车间油烟废气排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》大型规模限值，具体标准限值见表4-5。
表4-5  油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设备最低去除效率（%）

85

②异味排放标准

项目熬油过程产生的异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准，标准限值见表4-6。
表4-6  恶臭污染物排放标准

级别

项目

二级（新扩改建）

臭气浓度

20（无量纲）

③熬油锅废气排放标准

本项目设置2台熬油锅熬制动物油，项目所在区域天然气接通之前燃烧机使用生物质燃料，天然气接通之后改用天然气。
生物质燃料和天然气燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值。
表4-8  大气污染物综合排放标准
污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

排气筒（m）
最高允许排放速率（kg/h）
二级

二氧化硫

550
15
2.6
氮氧化物

240
15
0.77
颗粒物

120
15

3.5
3、噪声排放标准

3.1施工期噪声排放标准
施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值见表4-9。

表4-9  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

3.2运营期噪声排放标准

运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，标准限值见表4-10。

表4-10  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
        时段 

类别

昼间

夜间

3类

70
55
4、其它标准

项目区内回用于绿化的废水执行GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》标准，标准限值见表4-11。

表4-11  GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准

序号

项目

城市绿化

1

pH值

6~9

2

色度

≤30

3

臭

无不快感

4

浊度/NTU

≤10

5

溶解性总

固体（mg/L）

≤1000

6

BOD5（mg/L）

≤20

7

氨氮（mg/L）

≤20

8

阴离子表面活性剂（mg/L）

≤1.0

9

铁（mg/L）

/

10

锰（mg/L）

/

11

溶解氧（mg/L）

≥1.0

12

总余氯（mg/L）

接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2

13

总大肠菌群（个/L）

≤3
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	总量控制建议指标：

   根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》（环办[2010]97号），结合本项目污染物排放情况和国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标如下。

1、废水

本项目员工办公洗手废水和生产厂房地面清洗废水经隔油池（0.5m3）处理后设置一套一体化污水处理设施处理达标后回用于绿化，不外排。

2、废气

①废气排放量：249.62万Nm3/a；
②SO2：0.68t/a；
③氮氧化物：0.408t/a；
④烟尘：0.2t/a。
3、固废：处置率100%。 



五、建设项目工程分析  

	（一）工艺流程简述（图示）

一、施工期施工流程及产污节点

本项目施工期主要进行管线铺设、设备安装以及环保设施的开挖等。施工期自2018年10月至2018年11月，预计2018年11月投入运营。

施工期施工流程及产污节点见图5-1。
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图5-1  施工期施工流程及产污节点示意图

污染物主要包括废水、扬尘、噪声、固体废弃物等。

（1）施工废气

施工期不涉及装修，设备安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。施工期废气主要为开挖环保设施产生的扬尘，工程量较小，扬尘产生量较小。
（2）施工废水

施工期废水主要为施工人员洗手废水，不含有毒物质，主要污染物为悬浮物，施工过程中工具清洗等产生的废水量较小，经沉淀池（1m3）沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。 

（3）施工固废

施工固废主要是施工人员生活垃圾，施工高峰期的施工人员预计为10人，按0.5kg/d·人的垃圾产生量计算，垃圾产生量为0.005t/d，统一收集后委托环卫清运。

（4）施工噪声

本项目施工以人力施工为主，噪声源强较小。

     二、运营期生产流程及产污节点

本项目生产加工肉粉、油渣、油脂，生产规模为500t/月，具体的生产流程见图5-2。
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图5-2  运营期工艺和产污环节图

（一）工艺流程简述

（1）破碎：从昆明富锦肉类加工有限责任公司收购的新鲜原材料经碎肉机破碎。

（2）熬制：碎肉放入熬油锅熬制动物油（项目所在区域天然气接通之前熬油锅供热使用生物质燃料，天然气接通之后熬油锅供热改用天然气），熬制过程为加满一锅原料盖起来直到熬干出锅，再进行下一批次产品的熬制。油烟废气经大型油烟净化器处理后经高于自身建筑物1.5m的排气筒外排，生物质燃料燃烧废气经15m高的烟囱外排。
（3）油渣分离：将熬制的成品放入压榨机进行油渣分离，分离出的油脂经桶装后入库待售，其中分离出的一部分油渣经桶装后入库待售，另一部分油渣待粉碎。
（4）粉碎：油渣分离出的部分油渣经粉碎机粉碎成肉粉后经桶装后入库待售。

（二）、物料平衡

本项目生产加工肉粉、油渣、油脂，物料平衡如表5-4所示。
表5-2  项目物料平衡表

原料

进料量（t /a）

比例（%）

产物

年产量（t/a）

比例（%）

猪下脚料（包括板油肥膘、脂肪、含油脂肪的组织及器官）

6674
100

油脂
2400

36
油渣
3000

45
肉粉（由油渣粉碎而得）
600

8.9
水蒸气
667.4
10
油烟

6.67
0.1
合计

6674
100

合计

6674
100

（三）、主要污染工序

本项目产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固废。
1、废水

1.1员工办公用排水

项目区不设置食宿，设置旱厕，生活污水主要为员工办公洗手废水，类比同类项目，员工办公洗手用水量约10L/（人.d）计，项目员工8人，用水量为0.08m3/d、24m3/a，废水排放量按用水量的80%计，则办公洗手废水排放量为0.064m3/d、19.2m3/a。
1.2生产厂房地面清洗用排水
项目生产过程不使用水且锅具、原料不需清洗，因此无废水产生。本项目生产厂房面积约1450m2，清洗面积约占生产厂房的60%，则清洗面积为870m2，生产厂房冲洗用水类比道路广场用水，根据DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》道路广场用水定额为2L/（m2·次）。本项目冲洗频次为1次/月，则生产厂房地面冲洗用水量为0.058m3/d、1.74m3/月、17.4m3/a，废水排放量按用水量的80%计，生产厂房地面冲洗排放量为0.046m3/d、1.39m3/月、13.9m3/a。
1.3绿化用水

根据建设方资料，项目绿化面积约为100m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），非雨天项目区绿化用水定额为3L/（m2·d），则本项目非雨天绿化用水量为0.3m3/d，全部消耗，不外排。

项目给排水情况见表5-1：

表5-1  项目给排水情况一览表  单位：m3/d
序号

名称

经济指标

用水指标

新鲜水用量

回用水量

废水产生量

1

员工办公洗手用水

8人

10L/（人.d）

0.08
0
0.064
2

生产厂房地面清洗用水

870m2
2L/（m2.次）
冲洗频次为1次/月
0.058
0
0.046
3
绿化用水

100m2
3L/（m2.d）

雨天0

非雨天0.19
雨天0

非雨天0.11
0

4
合计

/

/

0.33
0.11
0.11
5
总计（非雨天）

/

/

0.33
0.11
0.11
6
总计（雨天）

/

/

0.14
0
0.11
备注

本项目年工作300d，非雨天按193天计，雨天按107天计
项目给排水水量平衡见图5-3：
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生产厂房地面清洗
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隔油池
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0.016
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项目区绿化

0.3

0.064

0.11

雨天

0.14

一体化污水

处理设施

0.11

非雨天

0.08

雨天

0.08

非雨天

0.058

雨天

0.058

非雨天

0.19

雨天

0

非雨天

0.11

雨天暂存于一体化

污水处理设施内待

晴天回用于绿化


图5-3   项目水平衡示意图（单位：m3/d）
1.4小结

综上所述，项目区废水产生量0.11m3/d、33m3/a，非雨天绿化用水量为57.9m3/a，回用水量为33m3/a，绿化用水不足的部分由自来水补给，项目产生的废水全部回用，不外排。

1.5本项目废水处理措施及污染物产排分析

①废水处理措施

根据现场调查，东元食品加工园内已配套建设了雨水和污水管网，但目前大营组团的污水处理厂尚未建设，东园食品加工园内也没有统一建设的污水处理厂。

本项目实行雨污分流；员工办公洗手废水和生产厂房地面清洗废水经隔油池（0.5m3）处理后设置一套一体化污水处理设施处理达标后回用于绿化。

表5-2  废水经处理前后污染物产排情况表

污染物名称

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量(t/a)

处置措施
废水量

0.0033万m3/a
员工办公洗手废水和生产厂房地面清洗废水经隔油池（0.5m3）处理后设置一套一体化污水处理设施处理达标后回用于绿化
COD

380
0.013

BOD5
250
0.008

SS

300

0.010

动植物油

100

0.003

NH3-N

35

0.001

总磷

8

0.0003

2、废气

本项目熬油产生的油渣因水分高因此油渣粉碎过程无粉尘产生。生产废气主要为油烟、水蒸气、异味和燃料燃烧废气。
2.1油烟

类比同类项目，动物油脂在熬制过程中油烟产生量约为原料量的0.1%，本项目原料年用量为6674t，每天加工时间为8h。项目设置2台熬油锅，每台熬油锅产生的油烟分别设置1台大型油烟净化器（净化效率95%、风机风量100000m3/h）进行处理后分别经1根高于自身建筑物1.5m的排气筒外排。
经计算，油烟总产生量及产生浓度为6.67t/a、0.022t/d、27.5mg/m3；总排放量及排放浓度为0.33t/a、0.001t/d、1.38mg/m3。
每台熬油锅油烟产生量及产生浓度为3.34t/a、0.011t/d、27.5mg/m3；排放量及排放浓度为0.17t/a、0.0005t/d、1.38mg/m3。

2.2水蒸气

本项目原料为猪下脚料（包括板油肥膘、脂肪、含油脂肪的组织及器官），水分含量约为10%，熬油过程水分蒸发成水蒸气，本项目原料年用量为6674t，水蒸气产生和排放量为667.4t/a，水蒸气无毒无害，自然挥发。

2.3异味
本项目使用的原材料均为新鲜的猪下脚料，因此无恶臭产生。但熬油过程会产生一定异味，产生量较小，为无组织排放。 
2.4燃料燃烧废气
①生物质燃料燃烧废气

本项目设置2台熬油锅熬制动物油（项目所在区域天然气接通之前熬油锅供热使用生物质燃料，天然气接通之后熬油锅供热改用天然气），熬油锅由燃烧机提供热能。本项目设置2台燃烧机，每台燃烧机产生的生物质燃料燃烧废气分别经1根15m高的烟囱外排，外排浓度能达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值。
由于本项目建设单位目前尚未与生物质燃料供应商签订合同，因此无法提供生物质燃料的S份、灰分含量。根据工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—生物质工业锅炉查得燃烧生物质产生的废气量的产污系数为6240.28m3/t原料，二氧化硫的产污系数为17skg/t原料（其中s表示生物质里的含硫量，类比同类生物质，s的含量约为0.1，则二氧化硫的产污系数为1.7 kg/t原料），氮氧化物的产污系数为1.02 kg/t原料，烟尘的产污系数为0.5 kg/t原料。

本项目生物质燃料年用量为400t，项目设置2台燃烧机。
经计算，生物质燃料燃烧废气总的产生和排放量为249.62万m3/a，二氧化硫总的产生和排放量为0.68t/a、总的产生和排放浓度为272mg/m3；氮氧化物总的产生和排放量为0.408t/a、总的产生和排放浓度为163mg/m3，烟尘总的产生和排放量为0.2t/a、总的产生和排放浓度为80mg/m3。
每台燃烧机生物质燃料燃烧废气产生和排放量为124.81万m3/a，二氧化硫产生和排放量为0.34t/a、产生和排放浓度为272mg/m3；氮氧化物产生和排放量为0.204t/a、产生和排放浓度为163mg/m3，烟尘产生和排放量为0.1t/a、产生和排放浓度为80mg/m3。
表5-3  每台燃烧机生物质燃料燃烧废气产排情况一览表

生物质燃料燃烧废气产生和排放情况

二氧化硫

氮氧化物

颗粒物

272mg/m3
163mg/m3
80mg/m3
处置措施

每台燃烧机设置1根15m高烟囱外排
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值
二氧化硫

氮氧化物

颗粒物

550mg/m3
240mg/m3
120mg/m3
达标情况

达标

达标

达标

②项目区改用天然气后天然气燃烧废气
天然气接通之后熬油锅供热改用天然气，天然气用量为14万m3/a。根据工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—燃气工业锅炉查得燃烧天然气产生的废气量产污系数为136259.17m3/万m3原料，二氧化硫的产污系数为0.02s kg/万m3原料（其中s表示天然气里的含硫量，类比同类生物质，s的含量约为200，则二氧化硫的产污系数为4 kg/万m3原料），氮氧化物的产污系数为18.71 kg万m3原料，烟尘产生量为2.4kg/万m3天然气。
经计算，天然气燃烧废气总的产生和排放量为190.8万m3/a，烟尘总的产生和排放量为0.034t/a、总的产生和排放浓度为17.8mg/m3；二氧化硫总的产生和排放量为0.056t/a、总的产生和排放浓度为29.4mg/m3；总的氮氧化物产生和排放量为0.262t/a、总的产生和排放浓度为137.3mg/m3。
每台燃烧机天然气燃烧废气产生和排放量为95.4万m3/a，烟尘产生和排放量为0.017t/a、产生和排放浓度为17.8mg/m3；二氧化硫产生和排放量为0.028t/a、产生和排放浓度为29.4mg/m3；氮氧化物产生和排放量为0.131t/a、产生和排放浓度为137.3mg/m3。
表5-4  每台燃烧机天然气燃料燃烧废气产排情况一览表

天然气燃料燃烧废气产生和排放情况

二氧化硫

氮氧化物

颗粒物

29.4mg/m3
137.3mg/m3
17.8mg/m3
处置措施

每台燃烧机设置1根15m高烟囱外排
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值

二氧化硫

氮氧化物

颗粒物

550mg/m3
240mg/m3
120mg/m3
达标情况

达标

达标

达标

3、噪声
本项目运营后的噪声主要来源于各机械设备噪声，噪声源强见表5-5。
表5-5  项目噪声源强一览表
序号

设备名称

数量（台）

安装位置

源强值

dB (A)
降噪措施
声源属性

1

碎肉机

1

生产厂房

65

设备设置减震垫
室内声源

2

压榨机

1

生产厂房

75

3

粉碎机

1

生产厂房

80

4

油烟净化器风机

1

生产厂房

85
4、固体废物

本项目产生的固废包括生活固废和一般固废。

4.1生活固废

本项目运营过程成产生的生活固废主要为生活垃圾、旱厕粪便。
①生活垃圾

本项目职工8人，产生的生活垃圾按 0.5kg/d 计，产生量为4kg/d、1.2t/a，委托环卫清运。

②旱厕粪便
旱厕粪便产生量按0.2kg/人·d计，员工共8人，产生量为1.6kg/d、0.48t/a，委托周边村民清运用于植被施肥。

4.2一般固废

本项目运营过程成产生的一般固废主要包括废包装材料、油烟净化器收集的废油脂、隔油池废油、一体化污水处理设施沉渣和生物质燃料燃烧后的灰渣。

①废包装材料

根据项目运营情况统计，废包装材料产生量约为2kg/d，0.6t/a；分类收集后外售废品回收站。

②油烟净化器收集的废油脂
本项目油烟净化器收集的废油脂量为6.34t/a，委托资质单位清运。

③隔油池废油

根据类比同类项目，隔油池废油产生量约0.1t/a，委托资质单位清运。
④一体化污水处理设施沉渣
根据类比同类项目，一体化污水处理设施沉渣产生量约0.01t/a，委托环卫清运。

⑤生物质燃料燃烧后的灰渣

类比同类项目，灰渣约为生物质燃料用量的5%，灰渣产生量为20t/a，委托环卫清运。

4.4小结
表5-6  项目固体废物产排情况一览表
序号

类别

产生量（t/a）
处置方式及处理情况

1

生活固废

生活垃圾

1.2
委托环卫清运
2

旱厕粪便

0.48

委托周边村民清运用于植被施肥

3
一般固废

废包装材料

0.6

分类收集后外售废品回收站
4
油烟净化器收集的废油脂
6.34
委托资质单位清运
5
隔油池废油

0.1

委托资质单位清运
6
一体化污水处理设施沉渣

0.01

委托环卫清运
7
生物质燃料燃烧后的灰渣

20
委托环卫清运




六、项目主要污染物产生及预计排放情况 

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度

（mg/L）
	产生量

（t/a）
	浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	施工期
	项目区
	粉尘
	少量、无组织排放
	少量、无组织排放

	
	运营期
	生产废气
	生产厂房
	无组织废气
	异味
	少量、无组织排放
	少量、无组织排放

	
	
	
	
	有组织废气
	熬制油烟
	27.5mg/m3
	6.67
	1.38mg/m3
	0.33

	
	
	
	
	
	生物质燃料燃烧废气
	废气量
	/
	249.62万m3/a
	/
	249.62万m3/a

	
	
	
	
	
	
	SO2
	272mg/m3
	0.68
	272mg/m3
	0.68

	
	
	
	
	
	
	NOX
	163mg/m3
	0.408
	163mg/m3
	0.408

	
	
	
	
	
	
	烟尘
	80mg/m3
	0.2
	80mg/m3
	0.2

	水

污

染

物
	施工期
	施工现场
	施工人员生活污水
	经沉淀处理后回用于施工或洒水降尘、无外排

	
	运营期
	生活、生产
	废水量
	0.0033万m3/a
	0

	
	
	
	COD
	380
	0.013
	0
	0

	
	
	
	BOD5
	250
	0.008
	0
	0

	
	
	
	SS
	300
	0.010
	0
	0

	
	
	
	动植物油
	100
	0.003
	0
	0

	
	
	
	NH3-N
	35
	0.001
	0
	0

	
	
	
	总磷
	8
	0.0003
	0
	0

	固

体

废

物
	施工期
	施工现场
	生活垃圾
	生活垃圾经统一收集后委托环卫清运

	
	运营期
	生活固废
	生活
	生活垃圾
	4.5t/a
	0

	
	
	
	
	旱厕粪便
	0.48t/a
	0

	
	
	一般固废
	生产
	废包装材料
	0.6t/a
	0

	
	
	
	
	油烟净化器收集的废油脂
	6.34t/a
	0

	
	
	
	
	隔油池废油
	0.1t/a
	0

	
	
	
	
	一体化污水处理设施沉渣
	0.01t/a
	0

	
	
	
	
	生物质燃料燃烧后的灰渣
	20t/a
	0

	噪

声
	施工期
	施工现场
	施工设备噪声
	85dB(A)
	墙体阻隔、距离衰减

	
	运营期
	设备运行
	设备噪声
	65～85dB(A)
	达标排放

	其他
	--
	--
	--
	--

	主要生态影响

本项目位于富民县东元村委会螃蟹箐，项目区及周边主要植被为榕树、柏树、竹子、三角梅、紫茎泽兰、青蒿等，评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物和古树名木，厂区及周边受人类活动影响，生物多样性较差，原生植被已经不复存在，以人工植被为主，生态环境自身调控能力较差，本项目对周围生态环境影响很小。




七、环境影响分析  

	一、产业政策符合性分析

本项目为肉粉、油渣、油脂生产加工建设项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。
二、相关规划符合性分析及选址合理性

（1）与富民县工业园区总体规划的符合性分析
本项目位于东元生态食品加工园，本项目为肉粉、油渣、油脂生产加工，为食品加工业，同时建设单位已取得富民工业园区管委会招商服务局出具的入园证明（详见附件5），本项目与富民县工业园区总体规划相符。
（2）选址合理性分析

本项目位于富民县东元村委会螃蟹箐，北侧紧邻力神重工厂，东北侧紧邻破碎站。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划。
综上所述，项目选址合理。

（3）平面布置合理性分析
项目分为生产区及生活区。项目北侧为生产厂房，西侧和东侧为生活区。生产厂房根据生产功能划分为不同的功能区，各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，项目平面布置合理。
四、施工期环境影响分析

（1）施工废气环境影响分析

施工期废气主要为为环保设施开挖产生的扬尘，因工程量较小，粉尘产生量较小，对周边环境影响较小。
（2）施工废水环境影响分析
项目区产生的废水主要为施工人员洗手废水，生的废水量小，主要污染物为悬浮物，经沉淀后全部回用于施工，不外排，对周边环境影响较小。
（3）施工噪声环境影响分析

本项目施工以人力施工为主，噪声源强较小，项目夜间不施工，同时本项目施工时间较短，施工结束后，噪声影响也随之消失，对周围环境的影响较小。

（4）施工固废环境影响分析

项目施工人员产生的生活垃圾总量约为0.005t/d，收集后委托环卫清运，对环境的影响较小。

五、运营期环境影响分析
1、废水对环境的影响分析

1.1项目废水产排情况

本项目废水产生量0.11m3/d、33m3/a，项目生产过程不使用水且锅具、原料不需清洗，有较少量的血水和油脂会滴落在生产厂房地面上，量少因此污染物浓度较低，员工办公洗手废水和生产厂房地面清洗废水主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N和总磷。
根据现场调查，东元食品加工园内已配套建设了雨水和污水管网，但目前大营组团的污水处理厂尚未建设，东园食品加工园内也没有统一建设的污水处理厂。

员工办公洗手废水和生产厂房地面清洗废水经隔油池（0.5m3）处理后设置一套一体化污水处理设施处理达标后回用于绿化。

1.2隔油池设置合理性分析

根据工程分析，含油废水最大排放量为0.11m3/d，项目拟设置隔油池处理含油废水，为满足含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h，隔油池的容积应不小于0.5 m3。

1.3一体化污水处理设施设置合理性分析

根据工程分析，本项目排入一体化污水处理设施的废水量为0.11m3/d，经一体化污水处理设施的废水处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用  城市杂用水水质》标准后全部回用于绿化，雨天废水暂存于一体化污水处理设施内，一体化污水处理设施至少能储存一个星期的废水量，则本项目一体化污水处理设施的处理规模应不小于1m3/d。

本项目废水主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N和总磷，类比同类项目，目前常用的一体化污水处理设施处理工艺可以采用生物接触氧化法，生物接触氧化法兼有生物滤池和活性污泥法的特点，兼容了两种工艺的优点，具有高生物量、高生物活性和高传质效率的特点，能快速、高效去除污水中的有机污染物质，同时工艺运行操作简单，运行成本较低。

由于目前一体化污水处理设施设计单位尚未确定，建设单位目前尚未提供一体化污水处理设施建设方案，实际建设时，由建设单位委托具有相应资质的单位承担。同时项目一体化污水处理设施必须与项目同时施工进行建设，一体化污水处理设施建成之前项目不得投入运营。
1.4废水不外排可行性分析

员工办公洗手废水和生产厂房地面清洗废水经隔油池（0.5m3）处理后设置一套一体化污水处理设施处理达标后回用于绿化，一体化污水处理设施至少能储存一个星期的废水量，使废水不外排。

1.5地表水环境影响分析

项目区最近的地表水为西南侧450m的大营小河、西侧650m的新桥河。员工办公洗手废水和生产厂房地面清洗废水经隔油池（0.5m3）处理后设置一套一体化污水处理设施处理达标后回用于绿化，不外排，对水环境影响较小。

同时本环评要求建设方在运营期间应严格遵守上述要求，禁止倾倒污水、污物、堆放、抛洒、焚烧物品等行为。

综上所述，本项目对西南侧450m的大营小河、西侧650m的新桥河的环境影响在可接受范围内。
2、大气环境影响分析

根据表五工程分析，本项目生产废气主要为油烟、水蒸气、异味和燃料燃烧废气。

项目大气污染物预测参数见表7-1。
表7-1  每根烟囱大气污染物预测参数

名称

产生点

废气名称

排放速率kg/h

废气量

评价标准

mg /m3
排气筒参数

高度（m）

直径（m）

个数

有

组

织

生产

生物质燃料燃烧废气

烟尘

0.04
124.81万m3/a

0.45

15

0.2

1
SO2
0.142
0.5

NOX
0.085
0.2

熬油
油烟
0.07
/
2
15
0.2
1
2.1生产废气环境影响分析

2.1.1有组织废气环境影响分析

本项目有组织废气主要为油烟和生物质燃料燃烧废气。

①油烟环境影响分析

根据工程分析，项目设置2台熬油锅，每台熬油锅产生的油烟分别设置1台大型油烟净化器（净化效率95%、风机风量100000m3/h）进行处理后分别经1根高于自身建筑物1.5m的排气筒外排，排放浓度为1.38mg/m3，达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》大型规模要求，对周边环境影响较小。
②生物质燃料燃烧废气环境影响分析

本项目设置2台燃烧机，每台燃烧机产生的生物质燃料燃烧废气分别经1根15m高的烟囱外排，外排浓度能达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值。
③废气预测及评价

项目区地处地势较平坦地带，本次评价按导则将周围地形取为简单地形。采用HJ2.2－2008推介的SCREEN3模式对油烟、烟尘、SO2、NOX下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的的占标率，结果见表7-2。

表7-2  每根烟囱采用估算模式计算结果表

距源中心下风向距离D/m

烟尘

SO2
NOX
油烟
下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

1

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

100

0.006687

1.49

0.02374

4.75

0.01421

7.11

0.0117

0.59

141

0.007167

1.59

0.02544

5.09

0.01523

7.62

0.01254

0.63

200

0.006049

1.34

0.02147

4.29

0.01285

6.43

0.01059

0.53

300

0.005986

1.33

0.02125

4.25

0.01272

6.36

0.01048

0.52

400

0.005308

1.18

0.01884

3.77

0.01128

5.64

0.009289

0.46

500

0.004711

1.05

0.01672

3.34

0.01001

5.01

0.008244

0.41

600

0.004552

1.01

0.01616

3.23

0.009673

4.84

0.007966

0.40

700

0.004441

0.99

0.01577

3.15

0.009438

4.72

0.007772

0.39

800

0.004147

0.92

0.01472

2.94

0.008813

4.41

0.007258

0.36

900

0.003827

0.85

0.01358

2.72

0.008131

4.07

0.006696

0.33

1000

0.003512

0.78

0.01247

2.49

0.007464

3.73

0.006147

0.31

1100

0.003221

0.72

0.01143

2.29

0.006844

3.42

0.005636

0.28

1200

0.002958

0.66

0.0105

2.10

0.006286

3.14

0.005176

0.26

1300

0.002723

0.61

0.009666

1.93

0.005786

2.89

0.004765

0.24

1400

0.002513

0.56

0.008922

1.78

0.005341

2.67

0.004398

0.22

1500

0.002326

0.52

0.008258

1.65

0.004943

2.47

0.004071

0.20

1600

0.002159

0.48

0.007666

1.53

0.004589

2.29

0.003779

0.19

1700

0.00201

0.45

0.007135

1.43

0.004271

2.14

0.003517

0.18

1800

0.001876

0.42

0.006659

1.33

0.003986

1.99

0.003283

0.16

1900

0.001755

0.39

0.00623

1.25

0.003729

1.86

0.003071

0.15

2000

0.001646

0.37

0.005843

1.17

0.003498

1.75

0.002881

0.14

2100

0.001551

0.34

0.005507

1.10

0.003296

1.65

0.002715

0.14

2200

0.001465

0.33

0.005201

1.04

0.003113

1.56

0.002564

0.13

2300

0.001387

0.31

0.004922

0.98

0.002946

1.47

0.002426

0.12

2400

0.001315

0.29

0.004668

0.93

0.002794

1.40

0.002301

0.12

2500

0.001249

0.28

0.004434

0.89

0.002654

1.33

0.002186

0.11

表7-3  每根烟囱污染物下风向最大落地浓度

污染物

下风向预测最大浓度Cil/（mg/m3）

最大浓度占标率

Pil/%

距污染源中心距离

(m)

烟尘

0.007167

1.59

141

SO2
0.02544

5.09

NOX
0.01523

7.62

油烟
0.01254

0.63

根据表7-2和7-3的预测结果，每根烟囱排放的油烟、烟尘、SO2、NOX最大浓度占标率Pmax分别为0.63%<10%、1.59%<10%、5.09%<10%、7.62%<10%，最大落地浓度均位于污染源下风向141m处，最大落地浓度分别为0.01254mg/m3、0.007167mg/m3、0.02544mg/m3、0.01523mg/m3。叠加两根烟囱的油烟、烟尘、SO2、NOX最大落地浓度分别为0.02508mg/m3、0.014334mg/m3、0.05088mg/m3、0.03046mg/m3。叠加后，油烟最大落地浓度远小于标准值2mg/m3，烟尘最大落地浓度远小于标准值0.45mg/m3，SO2最大落地浓度远小于标准值0.5mg/m3，NOX最大落地浓度远小于标准值0.2mg/m3，对周边环境影响较小。

根据工程分析，天然气接通之后熬油锅供热改用天然气产生的污染物排放量及浓度远小于使用生物质燃料产生的污染物排放浓度，对周边环境影响较小。
2.1.2无组织生产废气环境影响分析

本项目无组织废气主要为异味。本项目使用的原材料均为新鲜的猪下脚料，因此无恶臭产生。但熬油过程会产生一定异味，产生量较小，为无组织排放。本项目离周边最近敏感点西北侧70m的东元村和西侧220m的昆明高级技工学校实训基地，且本项目位于敏感点的下风向，加之本项目熬油锅为密闭的，能有效缓解异味对周边敏感点的影响。

2.1.3项目周边环境敏感点影响分析

根据现场勘察，本项目最近的敏感点为项目西北侧70m的东元村，根据上述预测结果，有组织生物质燃料燃烧废气（二氧化硫、氮氧化物、烟尘）最大落地浓度远小于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，对项目周边环境敏感点影响较小。

3、固体废物环境影响分析

项目产生的固体废物主要包括生活固废和一般固废。

①生活固废处置措施及环境影响分析

根据工程分析，生活固废主要为生活垃圾、旱厕粪便。

本项目生活垃圾产生量约为1.2t/a，委托环卫清运；旱厕粪便产生量约为0.48t/a，委托周边村民清运用于植被施肥，对周边环境影响较小。

②一般固废处置措施及环境影响分析

根据工程分析，本项目运营过程成产生的一般固废主要包括废包装材料、油烟净化器收集的废油脂、隔油池废油、一体化污水处理设施沉渣和生物质燃料燃烧后的灰渣。
废包装材料产生量约为0.6t/a，分类收集后外售废品回收站；油烟净化器收集的废油脂量为6.34t/a，委托资质单位清运；隔油池废油产生量约0.1t/a，委托资质单位清运；一体化污水处理设施沉渣产生量约0.01t/a，委托环卫清运；灰渣产生量为20t/a，委托环卫清运；对周边环境影响较小。

4、声环境影响分析

本项目运营后的噪声主要来源于生产设备噪声。由工程分析可知噪声源强值为65-85dB(A)，噪声源强具体详见表5-3。
①预测、分析方法

机械设备噪声可近似点声源处理，为了反映机械设备噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测机械设备噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4-2009 《环境影响评价技术导则  声环境》，施工噪声预测计算公式如下：
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 式中：Lp-预测声级值，dB(A)

     Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp-预测点与声源之间的距离，
m

 r0-参考声级与点声源间的距离，m

     △L-附加衰减量，dB(A)（取值基本为15）
  建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：
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式中：Li---第i个声源声值；

             LA---某点噪声总叠加值；

              n---声源个数。

厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北面。

②预测结果及评价
厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，各噪声源经距离衰减和厂房隔声后分别在厂界东、南、西、北进行叠加后的噪声预测值见表7-8，各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表7-7。

表7-7  项目区各噪声源距厂界四周的距离  单位：m

设备名称及源强dB(A)

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

碎肉机

65

45

25

40

20

压榨机

75

60

28

25

17

粉碎机

80

67

30

18

15

油烟净化器风机

85
48

24

37

21

表7-8  项目区厂界四周噪声贡献值  单位：dB(A)

项目

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

各机械设备噪声叠加值
37.3
43.5
42.7
46.1
根据表7-8可知，项目区夜间不生产，项目区昼间厂界东、南、西和北噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

③项目对周边环境保护目标的影响
项目区最近的保护目标为西北侧70m的东元村和西侧220m的昆明高级技工学校实训基地，本项目仅评价对项目周边200m范围内的环境敏感点的影响，本项目对东元村产生的噪声贡献值见表7-9。

表7-9  本项目对周边环境保护目标产生的贡献值  单位：dB(A)
环境保护目标

距本项目的距离

本项目对环境保护目标产生的贡献值
东元村
西北侧、70m
9.2
根据表7-9可知，项目对周边环境保护目标产生的贡献值较小，不会改变环境保护目标的声环境功能。

为使本项目厂界噪声做到持续达标排放，减少对周边环境的影响，需采取以下措施：
A.选用噪声小、振动小的设备；

B.所有设备均置于厂房内，对机械设备安装减振垫。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染

物
	施工期
	施工现场
	粉尘
	洒水降尘、使用环保建材
	对周边环境影响较小

	
	运营期
	生产废气
	生产厂房
	无组织废气
	异味
	熬油锅密闭
	达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准

	
	
	
	
	有组织废气
	油烟
	每台熬油锅分别设置1套大型油烟净化器（净化效率95%、风机风量100000m3/h）处理后分别通过1根高于自身建筑物1.5m的排气筒外排
	达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》大型规模要求

	
	
	
	
	
	生物质燃料燃烧废气
	每台燃烧机分别设置1根15m高烟囱
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值

	水

污

染

物
	施工期
	施工现场
	施工废水
	回用于施工过程
	不外排

	
	运营期
	生活、生产
	综合废水
	员工办公洗手废水和生产厂房地面清洗废水经隔油池（1m3）处理后设置一套一体化污水处理设施处理达标后回用于绿化
	不外排

	固

体

废

物
	施工期
	施工现场
	生活垃圾
	委托环卫清运
	处置率100%

	
	运营期
	生活固废
	生活垃圾
	委托环卫清运
	处置率100%

	
	
	
	旱厕粪便
	委托周边村民清运用于植被施肥
	

	
	
	一般固废
	废包装材料
	分类收集后外售废品回收站
	

	
	
	
	油烟净化器收集的废油脂
	委托资质单位清运
	

	
	
	
	隔油池废油
	委托资质单位清运
	

	
	
	
	一体化污水处理设施沉渣
	委托环卫清运
	

	
	
	
	生物质燃料燃烧后的灰渣
	委托环卫清运
	

	噪

声
	施工期
	施工现场
	施工设备噪声
	墙体阻隔、距离衰减
	达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	生产
	噪声
	设备设置减震垫
	达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

	生态保护措施及预期效果（不够时可另附页）

本项目位于富民县东元村委会螃蟹箐，项目区设有一定面积的绿地，不仅美化了项目区内的环境，且对周围环境也起到了一定的改善作用。




九、结论与建议 

	一、结论

昆明仓良生物科技有限公司租赁原昆明市富民县振丰饲料厂全部厂房用于开办肉粉、油渣、油脂生产加工建设项目，生产规模为500t/月（6000t/a）。本项目生产的肉粉、油渣、油脂非食用，外售陆良县广益饲料油加工厂作为猪饲料加工的原料。通过工程分析及环境影响分析，结论如下：

1、产业政策符合性

本项目为肉粉、油渣、油脂生产加工建设项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。
2、与富民县工业园区总体规划的符合性
本项目位于东元生态食品加工园，本项目为肉粉、油渣、油脂生产加工，为食品加工业，同时建设单位已取得富民工业园区管委会招商服务局出具的入园证明（详见附件5），本项目与富民县工业园区总体规划相符。
3、选址合理性
本项目位于富民县东元村委会螃蟹箐，北侧紧邻力神重工厂，东北侧紧邻破碎站。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划，项目选址合理。

4、平面布置合理性
项目分为生产区及生活区。项目北侧为生产厂房，西侧和东侧为生活区。生产厂房根据生产功能划分为不同的功能区，各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，项目平面布置合理。
5、施工期环境影响结论   

施工期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废。废气主要为施工扬尘，通过对施工场地洒水抑尘等，对周边环境影响较小；施工废水和施工人员洗手废水经沉淀后全部回用于施工或洒水抑尘，不外排，对周边环境影响较小；施工主要为人力施工，噪声源强较小，对周边环境影响较小；固体废物经分类收集后妥善处置，对周边环境影响较小。

施工期的环境影响短暂，随着施工期的结束而消失。

6、运营期环境影响结论

运营期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废。每台熬油锅产生的油烟分别设置1台大型油烟净化器（净化效率95%、风机风量100000m3/h）进行处理后分别经1根高于自身建筑物1.5m的排气筒外排，达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》大型规模要求，对周边环境影响较小；每台燃烧机产生的燃料燃烧废气分别经1根15m高的烟囱外排，外排浓度能达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值，对周边环境影响较小；员工办公洗手废水和生产厂房地面清洗废水经隔油池（0.5m3）处理后设置一套一体化污水处理设施处理达标后回用于绿化，不外排，对周边环境影响较小；噪声等通过距离衰减、加装减震垫后，对周边环境影响较小；固体废物经分类收集后妥善处置，对周边环境影响较小。

7、总结论

本项目为肉粉、油渣、油脂生产加工建设项目，使用清洁能源，对环境的影响可接受，污染源较单一，这些污染源经过一定的环保设施治理后达标排放，对周边的环境影响较小。项目的建设不会降低所在区域环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则，项目性质符合产业政策，选址符合区域规划。
本项目必须执行国家规定“三同时”的原则。在项目建设过程中，只要认真落实设计和本评价提出的环境保护对策措施，在项目建设和运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证雨污分流及相应的环保措施的正常运行，做到污染物达标排放，总量控制。同时，培训专职的环保管理人员加强环境保护工作。这样，本项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护角度评价，本项目的建设可行。

二、对策措施

1、废气

（1）每台熬油锅产生的油烟分别设置1台大型油烟净化器（净化效率95%、风机风量100000m3/h）进行处理后分别经1根高于自身建筑物1.5m的排气筒外排。

（2）每台燃烧机产生的燃料燃烧废气分别经1根15m高的烟囱外排。
2、废水

（1）1个隔油池（0.5m3）、一套一体化污水处理设施（处理规模不小于1m3/d，建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位对一体化污水处理设施进行设计及施工，同时项目一体化污水处理设施必须与项目同时施工进行建设，一体化污水处理设施建成之前项目不得投入运营）。
（2）一套一体化污水处理设施至少能储存一个星期的废水量。
（3）为保证隔油池的去除效率，建设单位应委托资质单位对隔油池进行定期清掏清运。

（4）隔油池、一套一体化污水处理设施等应做防渗处理。

（5）项目区内不得使用含磷的洗涤剂。

3、噪声

（1）高噪声设备安装减震垫。

（2）设备应定期维护维修，保证项目设备的正常工况，避免项目内机械噪声源强增大。 

（3）项目应严格遵守生产时间，夜间不得进行生产。

4、固体废弃物

（1）设置10个垃圾收集桶。

（2）项目区内产生的固废应分类收集并及时清运。
（3）尽快与资质单位签订油烟净化器收集的废油脂、隔油池废油清运处置协议。
5、其它

（1）不能接收卫生不达标、过期、失效、腐败、变质的猪下脚料（包括板油肥膘、脂肪、含油脂肪的组织及器官）作为本项目的原料。
（2）不能收购地沟油作为本项目的原料。
三、建议

（1）珍惜水资源，对员工进行节约用水教育和宣传工作。

（2）定期对项目各管道进行检查维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，特别是对隔油池、沉淀池等应定期检查其防渗漏情况，出现问题应及时采取补救措施。 

（3）可回收物品应做到分类收集，可回收再利用的物品，不应混入其他固废排放。

（4）建议在日常管理制度中加强环保管理的内容，包括：对有关人员进行有关的环境保护、节能减排的宣传教育工作。 

项目在工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

四、环境监理、监测和环保竣工验收
1、环境监理

环境监理是环境保护工作的重要内容，环境监理工作应贯穿工程建设的全过程，以保证工程期间环境保护工作的顺利开展及环境保护措施的有效实施。本工程的环境监理计划见表9-1。

表9-1  环境监理计划表

环境问题

环保措施要求

执行单位

管理部门

监督

建

设

期

施工扬尘

洒水抑尘

施工单位

工程监理

富民县环境执法

废水

1个沉淀池（容积1m3）处理施工废水

施工单位

工程监理

富民县环境执法

噪声

合理布局，控制时间

施工单位

工程监理

富民县环境执法

生活固废

定期由环卫部门清运
环卫部门

富民县环境执法部门

2、环境监测
为便于建设项目运营期的环境管理，现将建设项目运营期环境监测计划列于表9-2。
表9-2  环境监测计划一览表

监测时期

监测类型

监测点位

监测项目

时间、频次

实施机构

监督机构

运营期

无组织废气
厂界上风向和下风向各设一个点

异味
验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次；验收后纳入当地环保局的监测管理，每次连续监测2天，每天采样3次
委托有资质的监测机构

富民县环境保护局

有组织废气

燃料燃烧废气烟囱排放口

SO2、 NOX、烟尘
验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次；验收后纳入当地环保局的监测管理，每次连续监测2天，每天采样3次
油烟排放口

油烟

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天连续采样5次；验收后纳入当地环保局的监测管理，每次连续监测2天，每天采样5次
噪声

沿项目区场界东、南、西、北界外1m处布点监测
等效声级Leq(dB (A))

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次；验收后纳入当地环保局的监测管理，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次
3、环保竣工验收

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收，项目环保竣工验收见表9-3。
表9-3  项目环保工程“三同时”竣工验收一览表
项目

防治对象

验收内容

治理效果

废气

烟油

每台熬油锅分别设置1套大型油烟净化器（净化效率95%、风机风量100000m3/h）处理后分别通过1根高于自身建筑物1.5m的排气筒外排
达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》大型规模标准

燃料燃烧废气
每台燃烧机分别设置1根15m高烟囱
达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值
异味
熬油锅密闭
达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准

废水

生活、生产污水

1个隔油池（0.5m3）、一套一体化污水处理设施（处理规模不小于1m3/d，建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位对一体化污水处理设施进行设计及施工）
全部回用于项目区绿化、不外排
固废

生活垃圾、一般固废

10个圾收集桶

固废处置100%

噪声

设备噪声

减震垫

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准
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