
　富民县环境保护局关于昆明建新园食品加工有限公司食品加工配送基地建设项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对昆明建新园食品加工有限公司食品加工配送基地建设项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年10月29日－2018年11月6日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	食品加工配送基地建设项目环境影响报告表（补充报告）
	富民县东元食品加工园
	昆明建新园食品加工有限公司
	江西景瑞祥环保科技有限公司
	两台燃油锅炉变更为1台6t/h的生物质燃料锅炉和1台4t/h的燃气锅炉，其中6t/h的生物质燃料锅炉配套建设水膜除尘装置。

	二、废水防治措施

执行雨污分流机制排水。在东元生态食品工业园未建成污水处理厂前，废水经自建污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）（表 1）一级标准A标准后外排至园区污水管网; 食品工业园建成污水处理厂后，污水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1) A级标准后，经园区管网排入工业园区污水处理厂处理。

三、废气污染防治措施

（1）生物质锅炉废气经1台水膜除尘设备处理后经一根不低于35m高的排气筒排放；燃气锅炉经一根不低于10m高的排气筒排放。大气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的大气污染物排放浓度限值，其中燃气锅炉执行燃气锅炉限值，即：烟尘≤50mg/m3，SO2≤300mg/m3，氮氧化物≤300mg/m3。生物质锅炉参照执行燃煤锅炉限值，即：烟尘≤20mg/m3，SO2≤50mg/m3，氮氧化物≤200mg/m3。

（2）肉制品车间废气经集气罩收集后，通过油烟净化器处理后由管道引至车间楼顶排放。恶臭有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关要求：排气筒高度为25m时，臭气浓度≤6000（无量纲）；无组织恶臭厂界达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准的要求，即：臭气浓度≤20（无量纲）。
四、总量

（1）废水： 5.9613万t/a；CODcr ：2.983t/a；氨氮：0.237t/a。

（2）废气： 1208.22万Nm3/a，SO2：0.31t/a；NOx：1.44t/a。

    （3）固体废弃物：处置率为100%。
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