
富民县环境保护局关于富民兴泰耐火材料有限公司年产10万吨制粉项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对富民兴泰耐火材料有限公司年产10万吨制粉项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年11月14日－2018年11月23日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。

	序号
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环评
机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	年产10万吨制粉项目
	富民工业园区大营—茨塘组团茨塘片区
	富民兴泰耐火材料有限公司
	云南保兴环境科技咨询有限公司
	富民兴泰耐火材料有限公司年产10万吨制粉项目位于富民工业园区大营—茨塘组团茨塘片区，利用原有空置的1栋仓库，进行耐火粘土粉和石灰石粉的加工生产，设计生产能力为10万t/a。项目总投资148.6万元，其中环保投资39万元。

	（一）施工期污染防治措施
本项目为补办环评，无施工期环境影响。
（二）运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施
（1）实行雨污分流，设置不小于480m³的雨水沉淀池，初期雨水经沉淀池沉淀后回用。

（2）生活、办公区依托富民兴泰耐火材料有限公司。

 2.废气污染防治措施

（1）储料斗、1#、2#、3#料仓封闭处理，颚式破碎机进行喷雾降尘，细破储料斗、细破、筛分、1#、2#、3#料仓粉尘分别经1#、2#、3#布袋除尘器处理后通过1#排气筒排放；储料斗封闭、皮带接头处设置抽尘管，颚式破碎机、皮带转运节点、磨粉机储料斗粉尘经4#布袋除尘器处理后通过2#排气筒排放；磨粉机粉尘经5#布袋除尘器处理后通过3#排气筒排放；筒仓呼吸口设置滤筒，1#、2#筒仓粉尘分别经1#、2#筒仓顶排气口排放；排气筒高度不低于15m。有组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）最高允许排放浓度≤120mg/m³，速率≤3.5kg/h，无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/ m3。

（2）设置半封闭原料堆场大棚，堆场地面进行硬化，道路两侧设置截水沟。

 3.噪声污染防治措施

 厂区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

 4.固体废物污染防治措施
（1）布袋除尘器粉尘收集后作为生产原料。
（2）设备统一由设备维修厂家维修，维修固废由厂家带走。
（3）旱厕产生的粪便委托当地农民定期由清掏用于农田施肥，不外排；生活垃圾由当地环卫部门进行清运。
三、总量

粉尘：1.04t/a，固体废物处置率100%。
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