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项目名称: 富民兴泰耐火材料有限公司年产10万吨制粉项目建设单位(盖章):富民兴泰耐火材料有限公司                        
编制日期   2018年11月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

项目现场照片

	[image: image1.jpg]



	[image: image2.png]




	打砂机储料斗(拟封闭处理)
	直线振动筛分机
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	布袋除尘器（磨前储料斗）
	旋风除尘（磨粉机）
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	布袋除尘器(磨粉机)
	雨水收集池
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表一、建设项目基本情况

	项目名称
	富民兴泰耐火材料有限公司年产10万吨制粉项目

	建设单位
	富民兴泰耐火材料有限公司

	法人代表
	尹富旺
	联系人
	尹君灵

	通讯地址
	富民县大营街道办事处茨塘村委会

	联系电话
	13099988218
	传真
	——
	邮政编码
	650400

	建设地点
	昆明市富民工业园大营——茨塘组团茨塘片区

	立项审批

部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建（补办）
	行业类别

及代码
	其他建筑材料制造[C3039]

	占地面积

（m2）
	2934
	绿化面积

（m2）
	—

	总投资

（万元）
	148.6
	其中：环保

投资（万元）
	39
	占总投资比例（％）
	26.2

	评价经费

（万元）
	—
	预期投产

日期
	2018年12月

	工程内容及规模：

一、项目由来

富民兴泰耐火材料有限公司从事耐火粘土开采加工有20余年，耐火粘土相关产品为公司的主营产品。随着“十三五”规划和工业的推进，我国在机械加工、电子、冶金方面都会得到长足发展，对耐火粘土的需求将会逐步增大。随着生产工业水平的改进，未来耐火粘土产品将以粉状产品为主，耐火粘土制粉市场前景良好。石灰石粉广泛应用于建材、冶炼、火电、化工等企业，市场需求量大，产品的市场前景广阔。耐火粘土粉和石灰石粉具有较好的经济效益。

“富民兴泰耐火材料有限公司年产10万吨制粉项目”位于富民工业园大营—茨塘组团茨塘片区，于2017年6月23日取得了富民工业园区管理委员会意见，同意项目选址。利用原有厂房，仅新增相应设备，于2017年8月开始建设，2018年2月基本建成，总投资148.6万元，因市场原因未进行正常生产。本项目前期未办理环评手续，富民县环保局于2018年2月对该项目下达了行政处罚决定书（富环罚【2018】17号），目前业主已经缴纳罚款。本项目自接到处罚通知后便停产整改，并委托云南明煜环保科技有限公司对本项目环保措施进行设计施工，对项目存在的环保问题进行整改。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施），应编制环境影响报告表。因此，富民兴泰耐火材料有限公司委托云南保兴环境科技咨询有限公司为本项目编制环境影响报告表。评价单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本环境影响报告表，供建设单位上报审批。

二、建设内容及规模
1、项目名称：富民兴泰耐火材料有限公司年产10万吨制粉项目

2、建设单位：富民兴泰耐火材料有限公司

3、建设地点：富民工业园区大营—茨塘组团茨塘片区

4、项目总投资：148.6万元

5、占地面积：4.4亩，约2934m2
6、建设内容及规模

根据现场调查，本项目利用富民兴泰耐火材料有限公司原有空置的1栋仓库，安装破碎机、筛分机、磨粉机等设备及配套设施后，进行耐火粘土粉和石灰石粉的加工生产，设计生产能力为10万t/a。项目生产原料由运输车辆直接卸料倾倒入颚式破碎机进料斗（容量为50t），打砂机（即细破工段）进料斗容量为120t，故不设置原料堆场。

项目产品储存于筒仓内，筒仓下方配置有包装机，包装机包装物料20~30t/h，包装好的产品由皮带运输机直接输送至运输车辆，或由罐车直接进行运输（不进行包装）。

经建设单位、云南明煜环保科技有限公司及环评单位协商，对项目提出了整改方案；2018年2月，经云南明煜环保科技有限公司设计施工，建设方对项目进行环保设施整改，环评单位实地踏勘后，项目工程组成见下表。

表1-1  项目工程组成情况对照表 

名称
工段
已建工程内容
拟整改工程内容
整改效果
一
主体工程
破碎区

粗破
运输车辆直接将原料卸入储料斗，设有喷雾除尘设施。
破碎机出料口及皮带设置抽尘管，经4#布袋除尘器处理后，由2#排气筒（15米高）排放；
减少粗破过程的粉尘排放量；
细破
打砂机对耐火粘土料进行二级破碎，出料由皮带输送至筛分机；
打砂机储料斗及打砂机进行封闭；通过引风机引至1#、3#布袋除尘器（串联），处理后经1#排气筒（15m高）排放；
减少细破过程的粉尘排放量；
皮带转运点
①细破储料斗高于粗破出料口，粗破后的石料需要用2根皮带才能运至细破储料斗，石料从1根皮带落到另一根皮带上时会有粉尘产生。
②耐火粘土料由粗破转运至细破节点处未封闭，粉尘为无组织排放。
皮带进行封闭，通过引风机引至4#布袋除尘器，处理后通过2#排气筒排放（15m高）；
减少各送皮带输送机输送过程的粉尘排放量。
筛分生产区
筛分机

①为四级振动筛，产品分为粗粉、精制砂、砂子和回料，回料作为磨粉区原料由皮带运至磨粉机储料斗，其余3种产品由斗提分别送至1#、2#、3#料仓。
②筛分机封闭，粉尘通入2#、3#布袋除尘器（串联），未有组织排放；

③斗提封闭。

①2#、3#料仓进行封闭；

②1#、2#、3#布袋除尘器进行封闭；

③1#、2#、3#布袋除尘器共用1#排气筒（15m高）；
减少筛分过程中的粉尘排放量；
1#
料仓
①储存砂子，料仓下方设有包装机；封闭式料仓；

②粉尘气经1#、3#布袋除尘器（串联）处理后排放；

③1#、3#布袋未封闭，粉尘未有组织排放；
2#
料仓
①储存精制砂，筒仓下方设有包装机；料仓仓顶未封闭；

②粉尘经2#、3#布袋除尘器处理后排放；

③1#、3#布袋未封闭，粉尘未有组织排放；
3#
料仓
①储存粗粉，筒仓下方设有输送管；料仓未封闭；

②粉尘经引风机引入3#布袋除尘器，粉尘未有组织排放；
磨粉生产区

磨机储料斗
储料斗封闭，粉尘未进行有组织排放
①料斗封闭、与粗破共用4#布袋除尘器和2#排气筒（15m高）。

减少储料斗进料、出料时的粉尘排放量；
磨粉机
①磨粉机采取双旋风除尘器进行产品收集，收集到产品经斗提运至筒仓。

②余风口设布袋除尘设施，废气未进行有组织排放。
拆除原有布袋，更换为5#布袋除尘器，处理后通过3#排气筒排放（15m高）。
减少磨机磨料时的粉尘排放量；
1#

筒仓

用于储存石粉，筒仓下方设有包装机。筒仓呼吸口滤筒对筒仓废气进行有组织排放处理

沿用
通过1#筒仓呼吸口排放；
2#

筒仓
用于储存石粉，筒仓下方设有输送管；筒仓呼吸口滤筒对筒仓废气进行有组织排放处理。
沿用
通过2#筒仓呼吸口排放；
二

辅助
1

办公生活区

本项目办公生活区依托富民兴泰耐火材料有限公司铝土矿开采加工项目的办公生活区。

沿用

/

2

配电室

位于项目场区第二平台，为项目生产设备配置电源。

沿用

/

3

道路

用于项目物料输送

沿用

/

三

公用工程

1

能源

能源为电能，由茨塘村委会现有的两条10KvA供电线路接入，经配电室为生产设备提供电源。

沿用

/

2

供水

项目用水从茨塘村委会供水系统给水管网接入，对项目区雨水进行收集后回用。

沿用

/

四

环保工程

1

废气

设4套布袋除尘器，粉尘未进行有组织排放；
①对原有布袋除尘器（1#、2#、3#）进行封闭，拆除、更换磨机原有布袋除尘器；

②新增2套（4#、5#）布袋除尘器，3根15m高排气筒。

③对各料仓、储料斗进行封闭；

粉尘处理达标后，进行有组织排放

2

废水

项目雨水采用雨水管和雨水沟进行收集后排入已建的480m³雨水收集池中，作为破碎喷雾除尘用水。

沿用

废水不外排
3

噪声

产噪设备置车间内、设有减震基座
加强隔声处理及厂房封闭

厂界达标排放

4

固体废弃物

项目固废主要为破损包装袋，经收集后出售给废品回收站
沿用

处置率达100%

7、项目主要原辅材料

项目生产原料主要为粘土矿、石灰岩，各原辅料用量如下表所示：

表1-2 项目主要原料及能源用量

序号

名称

年耗量

来源

1

粘土矿

1万t

外购，由车队送到厂区

2

石灰岩

9万t

外购，由车队送到厂区

3

电能

30万kwh

茨塘村委会供电网提供

4

水

1000m³

茨塘村委会供水系统提供

8、项目产品方案

项目产品为耐火粘土粉和石灰粉，根据建设单位提供的资料，耐火粘土粉产量为1万t/a，石灰石粉产量为9万t/a，以袋装和罐车散装方式出售。

表1-3  项目产品方案

名称

规格

数量

耐火粘土

粗粉

60~80目

800t/a
精制砂

40~60目

1200t/a
砂子

10~40目

1200t/a
细粉

100~200目

6800t/a
石灰石

粗粉

60~80目

800t/a
精制砂

40~60目

1200t/a
砂子

10~40目

1200t/a
细粉
100~200目

86800t/a
9、主要设备

根据建设单位提供的资料，项目耐火粘土粉和石灰石粉生产共用部分生产设备，项目内主要设备见下表。

表1-4  项目内主要设备一览表

序号

设备名称

规格

数量

产能

备注

1

颚式破碎机

PE600×900

1台

10~35t/h

已建，用于原料粗破

2

康远打砂机

1400

1台

——
已建，为二级破碎，对粗破后石料进行细破

3

直线振动筛

JB-T6389
1台

——
已建，为四级筛分机，对细破后石料进行分级
4

欧版磨机

MTW175

1台

10~35t/h

已建，对已破碎石料进行磨粉加工

5

斗提

250型

5台

——
已建，将产品运输至筒仓内

6

皮带运输机

800×1800、800×2000

1套
——
用于破碎后石料运输和袋装产品运输

7

1#料仓

容积50t

1个

——
已建，用于储存砂子

8

2#料仓

容积50t

1个

——
 已建，用于储存精制砂

9

3#料仓

容积50t
1个

——
已建，用于储存粗粉

10

1#筒仓
容积70t

1个

——
已建，用于储存石粉

11

2#筒仓

容积70t

1个

——
已建，用于储存石粉

12

自动包装机

——
6台

20~30t/h
已建，5台安装于筒仓下方，1台为磨粉区备用

13

风机

——
8套
已建

14

螺杆空压机

——
1台

——
已建，用于磨粉系统

15

布袋除尘器
——
5台
——
3台为已建，2台为新增，除尘效率为99.9%

16

排气筒

——
3根

——
新增，排放口离地面高度不低于15m

17

变压器

S7-630/10型
1台

——
已建

10、劳动定员及工作制度
项目共有12名员工，其中管理人员2名，食宿依托富民兴泰耐火材料有限公司铝土矿开采加工建设项目的办公生活区，均不在本项目内食宿。项目执行12小时工作制，生产时间为7:00—19:00，夜间偶尔会因为市场需求进行加工，年运营时间约300天。

生产方式：项目接到客户订单后，根据客户需要产品类型购买原料，对项目生产线原有物料清空后，切换生产不同产品。

11、环保投资

项目总投资148.6万元，其中环保投资39万元，占总投资的26.2%。项目环保投资主要为粉尘治理、噪声治理、废水处理及固体废弃物治理等，详见下表。
表1-5   环保投资估算明细表

序号

项目名称

数量

单位

投资额
（万元）

备注

项目已建环保措施
1

废气治理

生产厂房围挡

—

—

10

已建

破碎工段喷雾降尘

—

—

0.5

已建

打砂机出料口封闭处理

—

—

0.3

已建

直线振动筛封闭处理

—

—

1

已建

1#、2#、3#布袋除尘器
3

套

3

已建

布袋除尘器（磨粉机）
1

套

2

已建
（需更换）
1#、2#筒仓呼吸口滤筒
2

个

0.2

已建

斗提封闭处理

5

个

1

已建

2
废水治理

屋顶雨水收集管、雨水收集池

—

—

2

已建

3

噪声治理

厂房封闭处理、减震基座

—

—

2

已建

4

固废处置

破损包装袋收集

若干

—

0.5

已建

新建环保措施

5

废气治理

粗破出料口粉尘收集
1

套

0.5

新增

打砂机储料斗进行封闭处理
1

套

1

新增

对已建（2#、3#）料仓进行封闭处理

2
套

0.5

新增

对已建（1#、2#、3#）布袋除尘设施进行封闭处理

3
—

3

新增
新增：4#布袋（磨机前储料斗）

5#布袋除尘器（磨粉机）
2
套

8

拟新增
新增：1#、2#、3#排气筒 

3
根

2.5

新增
运输皮带密封
1
套
1

新增
合计

—

—

39

—

三、项目平面布局

项目位于富民工业园区茨塘片区，项目场平面布局利用地势高差分为三个平台，第一平台主要为破碎区进料斗及原料卸料，第二平台主要为进行粗料细破加工、筛分生产区、配电室，第三平台主要为石灰粉生产区即磨粉区。筛分生产区主要设有直线振动筛、3个料仓；磨粉区主要设有磨粉系统、2个筒仓。项目总平面具体布置如附图2所示。

四、项目与周围环境关系

项目位于富民工业园区大营—茨塘组团茨塘片区，项目周围主要为矿山开采、矿石煅烧和制粉厂，距离项目最近的住宅为项目东面约300m处的茨塘村住户，项目西面约1600m处为大营河。

项目与周围环境关系见表1-6及附图3。
表1-6  项目周围环境关系一览表

序号

周围环境

方位

距离

规模

1

富民德润贸易有限公司

东侧

紧邻

/

2

富民祥云耐火材料厂

东侧

50m

/

3

云茂耐火材料厂

东侧

50m

/

4

茨塘村

东侧

300m

147户，542人

5

富民凯迪建材厂

西面

40m

/

6

三茨段公路

北面

10m

/

7

富民兴泰耐火材料有限公司采矿场
北面

20m
/

8

大营河

西南面
1600m
/



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

1、与本项目有关的原有污染情况

（1）项目所在区域粉尘污染情况

项目周边主要为采矿场、矿石煅烧和制粉加工企业，由于发展较早，企业在生产经营过程中主要存在生产规模小、生产工艺较粗放、无规范的环保治理设施等问题，造成周边环境脏、乱、差，企业厂区粉尘排放大，道路扬尘大、环境污染大等。

（2）项目原有污染物排放情况

本项目厂房为原有闲置仓库，原主要用于堆放铝土矿，现已经完全清理，场地清理后，安装相应设备后用于本项目生产。

本项目设有颚式破碎机、打砂机、筛分机、磨机进行石料破碎、磨粉加工生产活动，生产过程中的污染物主要为粉尘、噪声。破碎、筛分、粉磨均有粉尘产生，破碎过程产生的粉尘以无组织方式排放，筛分过程产生的粉尘经收集后有筒仓配套的裸布袋除尘器处理后以无组织方法排放，磨粉过程产生的粉尘通过设置裸布袋除尘器处理排放，粉尘呈无组织排放，项目产生的粉尘以无组织排放为主。
项目原有污染物排放情况如下：
①废气
项目粉尘排放点多，排放量大，呈无组织排放的特点，主要产生于石料破碎、筛分、粉磨加工过程。原项目的粉尘通过无组织形式进行排放。
1）破碎粉尘
项目石料采用颚式破碎机进行粗破，破碎量为10万t/a，打砂机进行细破（破碎量约为1.2万/a），石料在破碎工段产生的粉尘量较大，类比相似项目，破碎过程中产生的粉尘约为产量的0.2%，则破碎工段粉尘产生量约为224t/a，呈无组织排放。 

2）细破储料斗粉尘
耐火粘土矿经粗破后由皮带运输至打砂机储料斗卸料时会有粉尘产生，类比相似项目，细破储料斗粉尘产生量约为10t/a，呈无组织排放。
3）筛分粉尘
项目对筛分机进行封闭处理，筛分粉尘经收集后排入2#料仓裸布袋除尘器处理后排放。类比相似项目，破碎过程中产生的粉尘约为产量的0.2%，则破碎工段粉尘产生量约为20t/a，除尘效率为95%，该部分粉尘排放量约为1t/a，呈无组织排放，
4）粉磨过程粉尘
粉磨工段过程产品为细粉，状粒径较小，采用旋风收集器对细粉进行收集，未收集到的细粉随循环气流进入粉磨主机，会有一小部分气流会由余风管排出，项目在余风管末端设置裸布袋除尘器对粉尘进行收集。类比同类项目，粉磨工艺粉尘产生量约为产量的0.5%，项目磨粉工艺粉尘产生量为500t/a，磨机余风管末端与裸布袋除尘器相连，除尘效率为95%，该部分粉尘排放量为25t/a，呈无组织排放。
综上所述，原项目生产线无组织排放粉尘量为260t/a。无组织粉尘随意飘散，会对周围环境产生影响。
②废水
项目员工不在项目内食宿，员工办公生活依托富民兴泰耐火材料有限公司采矿场已建生活办公区，项目内无废水生产排放。
    ③噪声
项目噪声源主要为：破碎机、风机、磨粉机生产设备噪声，源强在70~95dB。
④固废
项目内固体废弃物主要为破损包装袋，破损包装袋产生量约为0.4万条/a，集中收集后出售给废品收购站进行回收利用。
2、项目整改前的主要环境问题
 根据环评单位实地踏勘调查，项目整改前存在主要环境问题如下：
（1）粗破粉尘缺乏收集措施和细破储料斗未进行封闭，粉尘呈无组织排放； 

（2）打砂、筛分生产区3个布袋除尘器未进行封闭处理，粉尘经布袋除尘器收集处理后呈无组织排放；
（3）粉磨生产区粉末系统和2个筒仓配置的布袋除尘器未进行封闭处理，粉尘经布袋除尘器收集处理后呈无组织排放；
（4）破碎后石料转运节点产生的粉尘未进行收集处理，呈无组织排放；
（5）磨粉机储料斗进料口产生的粉尘未进行收集处理，呈无组织排放。



表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况

1、地理位置

富民县，位于昆明市西北部，距昆明23公里，是昆明市郊县。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。全县拥有土地面积993平方公里。2017年4月原永定街道析置为永定和大营两个街道，大营街道办事处管辖：大营、奎南、东元、三村、茨塘、束刻、麦竜、麦依甸、西山、麦场、仓前、元山、松林、黄坡、旧县、永安16个村（居）委会，国土面积184平方公里。本项目地处富民县大营街道办事处管辖区内。场址所在地为东经102°35'37.06"，北纬 25°13'6.06"，项目地理位置见附图1。
2、地形、地貌

富民县位于昆明市西北部，是个山区较多的县，地势南高北低，东西宽44.2公里，南北长51.6公里。由南向北倾斜，望海山把县境分为螳螂川和款庄河两大水系。最大坝子由永定、勤劳、大营组成，螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817米，为富民最高点，中部的望海山，海拔2672米，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873米，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长和河谷型。

项目建设用地为工业用地，地貌属丘陵地区。项目所在区域，未发现影响本项目建设的崩塌，以及泥石流等不良地质灾害，亦未发现大的活动性断裂。

3、河流、水文

本项目有关的地表水体主要为大营河和螳螂川。大营河是富民坝子的一条主要河流，常年流水不断，水质较好，该河出口与螳螂川交汇，在富民县城形成“人”字型水体，这样的河流水体在全国建制县城极为少有。大营小河发源于西山区桃园村，在富民县大营乡境内得名，由东向西流至天生桥，转为东南流向西北，经头村、二村，在富民县城东部10km的三村乡入境，经东元村、于大营村委会的成器墩汇入螳螂川，长约12km，出入落差152m，宽5至10m，平均流量1.5m3/s，最大流量75m3/s，最小流量0.08m3/s，水量6250万m3/a。其上游分两支，东支称为沙朗河，发源于沙朗乡三多村委会，经沙郎乡后穿天生洞出露后与西支汇流；西支发源于团结乡永靖村委会，上游建有红坡水库，下游沿昆富公路下流，至富民县大营村汇入螳螂川，全长 41km。大营河主要使用功能为农业用水。

螳螂川属金沙江水系，是滇池的出水河道。螳螂川自南向北贯穿富民全县，在富民平坝以内一段河道两侧地势较为平坦开阔。至富民赤鹫后与一支流汇合后称普渡河，普渡河继续向北流经禄劝与东川交界向北流，在东川新甸房附近注入金沙江。螳螂川全长210km左右，属高原河流，水力资源丰富。富民县境内螳螂川全长63.4km，均宽65m，出入落差258m，年入境水量86320万m3，年均流量27.73m3/s，最大流量500m3/s。

项目所在区域水系图见附图4。

4、气候、气象

气候变化较大，气候为典型的低纬度亚热带高原季风气候，年平均气温15.8℃，年极端最高气温33.4℃，最低气温-7℃；无霜期245天，全年日照2287小时，年平均降雨量846.5毫米，蒸发量2032.5毫米。

项目区域主导风向为西南风（SW），风频为11.6%；次主导风向为西南偏西风（WSW），出现频率为10.96%；静风频率11.96%。全年平均风速为1.82m/s，月平均最大风速为1.94m/s，大风季节主要集中在春季。

5、土壤、植被

项目所在区域，土壤类型主要为山原红壤、紫色土、水稻土和棕壤土。植被类型主要有青岗栎树、石栎树为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，以及原生植被破坏后形成的次生植物群落。由于受到人类活动的干扰和破坏，植物种类少，生物多样性差，无国家珍稀濒危保护物种。




表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目位于富民工业园区大营—茨塘组团茨塘片区新材料产业园，区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级环境质量标准。根据现场踏勘调查，项目所在区域主要为矿山开采、矿石煅烧和粉料加工企业，燃煤废气、粉尘排放较为明显。

2、地表水质量现状

项目区附近地表水体主要为大营河和螳螂川。大营河上游发源于西山区沙朗河，下游沿京昆公路，至富民县大营村汇入螳螂川。根据《昆明市地表水水环境功能区划》（2010~2020年），螳螂川（富民大桥—普渡河桥）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，《昆明市地表水水环境功能区划》（2010~2020年）未对大营河水体功能进行规划；根据支流水体不低于干流，大营河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

根据《2017年度昆明市环境质量状况公报》，“中滩闸门—富民大桥”段水质为劣Ⅴ类，大营河流经区域主要为山区和农村，从现场踏勘来看，大营河水质一般。

3、声环境质量现状

项目位于富民工业园区大营—茨塘组团茨塘片区新材料创业园区，根据《富民工业园区总体规划（2010-2030年）》，项目所在地声环境功能为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55 dB(A)。

现场踏勘时，采用手持噪声仪对项目区昼间噪声进行现场监测，项目厂界监测值在52.5~54.6dB（A）之间，项目区域声环境可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区要求。

4、生态环境质量现状

项目附近为建材厂，所在区域植被覆盖较少，区域主要动物有松鼠、麻雀等爬行动物和常见鸟类，无珍稀物种，无需要特殊保护的动植物。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

项目周围以采矿、矿石煅烧和制粉企业为主，最近的茨塘村居民与项目距离为300m，不在声环境保护范围内，故本项目不设声环境保护目标。项目保护目标见下表所示。

表3-1  项目主要保护目标

类别
保护目标
与目区位关系
距离（m）
规模
保护级别
大气环境
茨塘村
东面
300

147户，542人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
水环境
大营河
西南面
1600

—

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准



表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气

项目位于富民工业园区大营—茨塘组团茨塘片区，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012），具体详见表4-1。

表4-1   环境空气质量标准（ug/m3）

污染物名称

SO2
TSP

PM10
PM2.5
NO2
浓度限值

年平均

60

200

70

35

40

日平均

150

300

150

75

80

小时平均

500

—

—

—

200

2、地表水

项目西南面1600m处为大营河，大营河上游发源于西山区沙朗河，下游沿京昆公路，至富民县大营村汇入螳螂川。根据《昆明市地表水水环境功能区划》（2010~2020年），沙郎河（又称为大营河）从取水点至入螳螂川口功能为工业用水、农业用水，水环境功能类别为IV类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 标准值见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目

pH

(无量纲)

CODcr
BOD5
NH4-N

总磷

粪大肠杆菌(个/L)

IV类标准

6～9

≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

≤20000

3、声环境质量

项目位于《富民工业园区总体规划（2015-2030年）》中的大营——茨塘组团茨塘片区，区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，标准值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准限值      单位：Leq[dB(A)]

类  别

昼  间

夜  间

3类区

65

55



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气

本项目所处区域属二类区，项目运行期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，标准限值见表见表4-4。

表4-4  大气污染物综合排放标准

项目

颗粒物

有组织排放

最高允许排放浓度(mg/m3)

120

排气筒高度(m)

15

最高允许排放速率(kg/h)

3.5

无组织排放监控浓度限值(mg/m3)（周界外浓度最高点）

1.0

2、噪声排放标准

项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表4-5。 

表4-5   工业企业厂界环境噪声排放标准

边界外声环境功能区类别

等效声级[dBA)]

昼间

夜间

3类区

65

55

3、废水

项目依托使用富民兴泰耐火材料有限公司采矿场的办公生活区，项目运营过程中无废水排放。

	总

量

控

制

指

标
	建议的总量控制指标：

根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目无总量控制指标污染物的排放。


表五、工程分析

	一、项目产业政策符合性分析

项目产品为耐火粘土粉和石灰石粉，外购富民县当地耐火粘土和石灰石为原料，经过破碎、磨粉、包装等工艺过程制成。项目在生产过程中没有提取、浸提等工艺。项目使用的设备、工艺及产品，均不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中限制类及淘汰类，因此，本项目符合现行的国家产业政策。

施工期

本项目已完成生产设备安装施工，项目整改施工为环保设备安装，委托云南明煜环保科技有限公司进行。，安装活动集中在厂房内，施工期产生的污染物主要为施工噪声。类比相似项目，安装施工噪声源强小，安装施工在厂房内进行，噪声经厂房阻隔、距离衰减，且施工噪声产生时间较短，对周围声环境影响不大。

本项目不新增用地，不新建建筑物，仅拟新增环保措施，施工期很短，且在厂房内进行，产生的污染物量很少，污染物随施工活动结束而消失，对环境的影响较小，故不再对施工的影响进行详细分析预测。

运营期

本项目以富民县当地耐火粘土和石灰石为原料，生产耐火粘土粉和石灰石粉。项目生产工序为破碎、筛分、磨粉等，属于物理过程，不涉及化学反应。本次环评工程分析根据项目生产情况进行核算分析。

（一）工艺流程简述（图示）

项目生产工艺流程及产污节点见图5-1。
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图5-1  项目生产工艺流程及产污节点

主要生产工艺流程简述：

制砂生产工艺

项目制砂生产涉及破碎、筛分2个工段。
破碎：制砂生产破碎分为粗破、细破二级破碎。

①粗破：项目购进的矿石原料由运输车辆直接倾倒入颚式破碎机储料斗中（容量为50t），原矿粒度<800mm，经破碎后物料粒度为<250mm，由皮带运输机送至打砂机储料斗（容量为120t），待进行二级破碎。

粗破工段已设有喷雾除尘，并在出料口新增收尘风机对粗破粉尘进行收集，项目北侧设有雨水收集池，容积为480m³，收集到的雨水通过管道输送至粗破工段，作为喷雾除尘用水。

颚式破碎机出料口及运输皮带废气经风机引至4#布袋除尘器，处理后经2#排气筒（15m高）排放。
②细破：细破工段亦称二级破碎，采用打砂机对经过粗破的物料进行进一步破碎，打砂机可以将物料破碎至粒度<25mm，经细破后的物料由皮带运输机送至直线振动筛分机。

细破前储料斗及打砂机进行封闭，并设置抽尘管，废气引入1#、3#布袋除尘器（串联），处理后经1#排气筒排放（15m高）；
筛分：项目采用直线振动筛分机为四级筛分机，细破后的物料由皮带运输机送至筛分机进行粒径分级：第一部分为粗粉，粒径小于60目的粉料，通过斗提进入3#料仓；第二部分为精制砂，粒径为60~40目的颗粒料，通皮斗提送至2#料仓；第三部分为砂子，粒径为40～10目的颗粒料，由斗提送至1#料仓；第四部分为回料，粒径>10目，经过皮带运输机送至磨粉机的储料斗，作为磨粉原料进行加工。

筛分机采取封闭处理，粉尘经2#、3#布袋除尘器（串联）处理后，由1#排气筒排放。

包装：1#料仓、2#料仓存放物料为颗粒物，在筒仓下料口设有计量包装机人工进行包装，包装规格为50kg/袋，包装好的产品通过皮带直接送至运输车辆，外运出售；3#料仓存放粗粉，在筒仓下料口设置了输送管，由罐车接筒仓输料，直接外运。 
1#料仓粉尘通过1#、3#布袋除尘（串联）；2#料仓粉尘通过2#、3#布袋除尘（串联）；3#料仓粉尘通过3#布袋除尘；各料仓进料、出料时产生的粉尘，通过布袋除尘器处理后，共用1#排气筒排放（15m高）。
2、制粉生产工艺

制粉生产涉及破碎、粉磨2个工段。

（1）破碎：矿石原料由运输车辆直接倾倒入颚式破碎机储料斗中，通过调节颚式破碎机运行参数，经破碎后的物料粒度可小于40mm，由皮带运输机送至磨粉机储料斗。

颚式破碎机出料口及输送皮带含尘废气经风机引至4#布袋除尘器，处理后经2#排气筒（15m高）排放。

磨粉机储料斗进行封闭处理，对进料时产生的粉尘引至4#布袋除尘器，处理后经2#排气筒（15m高）排放。

磨粉：储料斗内破碎好的物料均匀连续的输送至磨粉机内进行粉磨，由于旋转时离心力作用，磨辊的滚动将物料进行粉碎制成粉。物料研磨后的细粉随鼓风机的循环风被带入分析机进行分选，细度过粗的物料落回重磨，合格细粉则随气流进入成品旋风集粉器采用双旋风管进行收尘集粉，经出粉管收集，斗提运至2个成品筒仓内（1#筒仓、2#筒仓），即为石灰石粉，项目粉磨过程为全封闭过程。旋风集粉器未收集到的细粉随循环气流进入粉磨主机，会有一小部分气流由余风管排出，余风管口设有5#布袋除尘器，处理后经3#排气筒排放（15m高）。
◆磨机工作原理：工作时，粉碎的物料从机罩壳侧面的进料斗加入机内，依靠悬挂在主机梅花架上的磨辊装置，绕着垂直轴线公转，同时本身自转，由于旋转时离心力的作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，使铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动碾压而达到粉碎物料的目的。物料研磨后，风机将风吹入主机壳内，吹起粉末，经置于研磨室上方的分析器进行分选，细度过粗的物料又落入研磨室重磨，细度合乎规格的随风流进入旋风收集器，进行分离收集，再经粉管排出，即为成品粉料。风流由大旋风收集器上端的回风管回入风机，风路是循环的，并且在负压状态下流动，循环风路的风量增加部分经余风管道排出，项目余风管道末端接密封布袋除尘器，起到保持磨粉机内压力平衡及缓冲作用。

包装：1#筒仓下料口设有计量包装机人工进行包装，粉料包装规格为50kg/袋，包装好的产品通过皮带直接送至运输车辆，外运销售；2#筒仓下料口设置了输送管，粉料由输送管直接运至罐车，直接外运。
各筒仓进料、出料时产生的废气，分别经各筒仓仓顶呼吸口滤筒处理后排放，排气口离地面高度为15m。

（二）污染物核算

1、废水

项目不设置生活办公区，生活办公依托使用富民兴泰耐火材料有限公司采矿场生活办公区。项目内无生活废水产生排放。

（1）喷雾除尘用水

项目粗破工段采用喷雾除尘，根据业主实践经验喷雾除尘用水约2.5m³/d，年用水为717.5m³，该部分水形成水雾与粉尘结合后附着在物料表面，无废水产生。

（2）道路喷洒

项目建设项目道路面积100m2，道路喷洒用水量按0.5L/ m2·d计算，晴天一天洒水一次，则晴天道路喷洒用水0.05m³/d，年用水量9.6m³/a，雨天不洒水。

（3）雨水

项目为石料加工，生产加工活动位于车间内，车间屋顶设有雨水收集管，周边设有雨水收集沟。项目在车间北侧设置1个容积为480m³的雨水收集池，对项目区雨水进行收集回用于项目喷雾除尘及道路喷洒。

项目所在地年平均降雨量846.5mm，项目区面积为2934m2，降雨量可达2483.6m³，项目设有480m³雨水收集池，项目区收集到雨水量能满足项目用水需求。

项目用水情况见下表。项目水量平衡见图5-2、5-3。

表5-1   项目用水情况一览表

项目

用水定额

数量

日用水量（m3/d）

用水量(t/a)

除尘用水

2.5m³/d

287天

2.5

717.5（雨水）

道路喷洒

0.5L /m2·d（晴天）

100m2
0.05

9.6（雨水）

0 （雨天

0

合计

晴天

——

2.55

727.1（雨水）

雨天

2.5

注：昆明地区全年雨天131d，晴天234d。本项目实行年工作287天的工作制度，项目雨天工作时间按95d计，晴天工作时间按192d计。
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图5-2 项目日水量平衡图 单位：m³/d
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图5-3 项目年水量平衡图 单位：m³/a

2、废气

项目生产过程不涉及供热过程，因此运营期内废气污染物主要为生产过程中产生的粉尘、运输车辆汽车尾气。

（1）粉尘

粉尘是项目生产线的主要污染物，主要产生于破碎、筛分、磨粉、包装等生产过程。项目耐火粘土粉年产量以1万吨计算；石灰石粉以年产量9万吨计算。
A、有组织排放粉尘

项目破碎、筛分、磨粉、包装等过程产生的粉尘收集后，用布袋除尘器处理后，由3根15m高的排气筒排放。布袋除尘器风机引风量为10000m³/h，除尘效率为99.9%。

1）1#排气筒排放粉尘

项目打砂、筛分、1#料仓、2#料仓及3#料仓的粉尘经布袋除尘器处理后，由1#排气筒进行有组织排放。

①打砂机储料斗粉尘

耐火粘土矿经粗破后由皮带运输至打砂机储料斗，卸料时会有粉尘产生，储料斗进行封闭处理，经1#、3#布袋除尘器处理后，由1#排气筒排放（15m高）。

类比相似项目，细破储料斗粉尘产生量约为0.1%，则该部分粉尘10t/a，除尘效率为99.9%，该部分粉尘排放量约为0.01t/a。

②打砂机粉尘

项目打砂机为封闭式并对出料口进行封闭处理，产生的粉尘经1#、3#布袋除尘器（串联）处理后，由1#排气筒排放（15m高）。

类比相似项目，破碎过程中产生的粉尘约为产量的0.2%，则粉尘产生量约为20t/a，除尘效率为99.9%，该部分粉尘排放量约为0.02t/a。

③筛分粉尘

项目对筛分机进行封闭处理，粉尘经2#、3#布袋除尘器（串联）处理后，由1#排气筒排放（15m高）。

类比相似项目，筛分过程中产生的粉尘约为产量的0.2%，则粉尘产生量约为20t/a，除尘效率为99.9%，该部分粉尘排放量约为0.02t/a。

④1#、2#、3#料仓粉尘

耐火粘土粉生产设有3个50t的料仓对产品进行储存，筛分分级后通过斗提进入对应料仓，下料口与包装机、罐车相连，在进料、下料过程会有粉尘产生，每个料仓设有抽气管，抽气管接入布袋除尘器，处理后由1#排气筒进行有组织排放。
类比相似项目，料仓料粉尘产生量以产品的0.2%计，则料仓粉尘产生量约为20t/a，除尘效率为99.9%，该部分粉尘排放量约为0.02t/a。

项目1#排气筒粉尘产排情况见下表。

表5-2  1#排气筒粉尘产生及排放情况

工段

除尘效率(%)

风量

(m³/h)

运行时间（h/d）

产生浓度(mg/m³)

粉尘产生量（t/a）

排放浓度(mg/m³)

粉尘排放量（t/a）

细破储料斗

99.9

10000

12

290 

10

0.3 

0.01

细破

581 

20

0.6 

0.02

筛分

581 

20

0.6 

0.02

1#、2#、3#料仓

581 

20

0.6 

0.02

合计

99.9

10000

12

2033
70

2.1
0.07

2）2#排气筒排放粉尘

粗破、皮带转运节点和磨粉机储料斗产生的粉尘收集后，共用4#布袋除尘器处理后，由2#排气筒进行排放。
①粗破粉尘

粗破工段设置喷雾除尘和抽风机对粉尘进行收集，引至4#布袋除尘器处理，破碎过程中产生的粉尘约为产量的0.2%，则粉尘产生量约为200t/a，除尘效率为99.9%，该部分粉尘排放量约为0.2t/a。
②磨粉机储料斗粉尘

项目对磨粉机储料斗进行封闭处理，并设置布袋除尘器。类比相似项目，筒仓料粉尘产生量以产量的0.1%计，则筒仓粉尘产生量约为90t/a，除尘效率为99.9%，该部分粉尘排放量约为0.09t/a。

③皮带转运节点粉尘

项目对皮带转运节点处进行封闭处理并设置布袋除尘器，类比相似项目，皮带转运节点处粉尘产生量约为0.1‰，项目则该部分粉尘10t/a，除尘效率为99.9%，该部分粉尘排放量约为0.01t/a。

项目2#排气筒粉尘产排情况见下表。

表5-3  2#排气筒粉尘产生及排放情况

工段

除尘效率(%)

风量

(m³/h)

运行时间（h/d）

产生浓度(mg/m³)

粉尘产生量（t/a）

排放浓度(mg/m³)

粉尘排放量（t/a）

粗破

99.9

10000

12

5807

200
5.8
0.2
皮带转运节点

290 

10
0.3
0.01

磨粉机储料斗

2613 

90
2.6
0.09

合计

99.9

10000

12

8710
300
8.7
0.3
4）3#排气筒排放粉尘

项目在余风管末端设置5#布袋除尘器，对粉磨工段产生的粉尘进行收集处理后，由3#排气筒进行有组织排放。
类比相似项目，粉磨工艺粉尘产生量约为产量的0.5%，项目磨粉工艺粉尘产生量为450t/a，除尘效率为99.9%，该部分粉尘排放量为0.45t/a。
表5-4  3#排气筒粉尘产生及排放情况

工段

除尘效率(%)

风量

(m³/h)

运行时间（h/d）

产生浓度(mg/m³)

粉尘产生量（t/a）

排放浓度(mg/m³)

粉尘排放量（t/a）

磨粉
99.9

10000

12
13066
450
13.1
0.45
5）1#、2#筒仓粉尘

筒仓进、出料时，会有粉尘产生，经筒仓顶部呼吸口滤筒除尘后排放。

类比相似项目，筒仓每上1t料约产生粉尘0.23kg，本项目年产石灰石粉9万吨，粉尘产生量约为20.7t/a(即72.12kg/d）。每个筒仓平均运行12h/d，风量为1500m³/h计算，则仓顶呼吸孔粉尘产生浓度约为2000mg/m3，呼吸口滤筒收尘效率以99%计，则筒仓粉尘产生及排放情况如下表所示。
表5-5  筒仓粉尘产生及排放情况

工段

除尘效率(%)

风量

(m³/h)

运行时间（h/d）

产生浓度(mg/m³)

粉尘产生量（t/a）

排放浓度(mg/m³)

粉尘排放量（t/a）

1#筒仓

99

1500

12

2000

10.35

20

0.11

2#筒仓

99

1500

12

2000

10.35

20

0.11

合计

/

/

/

/

20.7

/

0.22

B、无组织排放粉尘

项目不设堆料场，生产工段均在车间内进行，项目无组织粉尘主要为道路扬尘。项目场内为混凝土硬化地面，道路长度较短，加强道路清扫和洒水降尘处理后，扬尘生产量小。

本项目产生的汽车尾气来自车辆进出项目区时排放的废气，项目内车辆主要为原材料和产品的运输车辆，汽车废气排放量与车型、车况和车辆数有关，还与汽车行驶状况有关。汽车废气中CO、NOx、HC 浓度随汽车行驶状况不同而有较大差别。项目内车流量较小，汽车尾气产生量不大。

综上所述，项目粉尘产排及治理情况具体详见下表。

表5-6    项目废气排放情况一览表

污染物

排放口

产生情况t/a

排放情况

排放标准

mg/m³

达标

情况

排放方式

t/a

mg/m³

有组织粉尘

1#排气筒

70
0.07
2.1
120

达标

通过15m

排气筒排放

2#排气筒

300
0.3
8.7
达标

3#排气筒

450
0.45
13.1
达标

1#筒仓
10.35
0.11
20
120

达标

通过筒仓

排气口排放
2#筒仓
10.35
0.11
20

达标
合计

840.7

1.04

/

/
/
/

无组织废气

道路扬尘

少量

少量

—

1.0

影响小

无组织排放

汽车尾气

少量

少量

—

影响小

3、噪声

项目在生产过程中噪声主要来源于生产过程中的破碎机、斗提、振动筛、磨粉机、除尘器风机等设备，噪声源强如下表所示：

表5-6  设备噪声源强

机械噪声源

数量

噪声值

dB(A)

源强取值

dB(A)

措施

颚式破碎机

1台

85~100

90

破碎过程封闭处理，设减震基座

打砂机

1台

85~100

90

破碎机置于车间内、设减震基座

筛分机

1台

80~90

85

置于车间内、设减震基座

磨粉机

1台

70-85

80

置于车间内、设减震基座

斗提

5台

65~75

70

置于车间内、自带减震垫

风机

8台

65~75

70

置于车间内、安装减震垫

4、固体废弃物

生产线收集的粉尘经收集后回收作为产品出售，项目内固体废弃物主要为破损包装袋和雨水收集池沉渣。

（1）破损包装袋
本项目生产过程中破损包装袋主要来自于耐火粘土粉、石灰石粉包装，包装袋的主要成分为聚乙烯、聚丙烯等，根据业主介绍，破损包装袋产生量约为0.4万条/a，集中收集后出售给废品收购站进行回收利用。

（2）雨水收集池沉渣

项目设有雨水收集池，初期雨水中带有的固体悬浮物会在雨水收集池中沉淀。由于项目周围企业主要为矿山开采、矿石煅烧、制粉加工，项目厂房屋顶会有粉尘沉积，粉尘随雨水流入雨水收集池，雨水收集池沉渣产生量估算约为2t/a，定期对雨水收集池进行清掏，沉渣委托环卫部门进行清运处置。
项目不设生活办公区，依托使用富民兴泰耐火材料有限公司采矿场已建生活办公区，项目内无生活垃圾产生排放。




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	   内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度
及产生量
	处理后排放浓度
及排放量  

	
	
	
	产生浓度(mg/m³)
	产生量
(t/a)
	排放浓度
(mg/m³)
	排放量
(t/a)

	大

气

污

染

物
	有组

织粉

尘
	1#排气筒
	粉尘
	2033
	70
	2.1
	0.07

	
	
	2#排气筒
	粉尘
	8710
	300
	8.7
	0.3

	
	
	3#排气筒
	粉尘
	13066
	450
	13.1
	0.45

	
	
	1#筒仓
	粉尘
	2000
	10.35
	20
	0.11

	
	
	2#筒仓
	粉尘
	2000
	10.35
	20
	0.11

	
	无组

织粉

尘
	道路扬尘
	粉尘
	—
	少量
	—
	少量

	噪声
	生产场地
	设备
噪声
	70～90dB(A)
	厂界：昼间≤65dB(A) ，       夜间≤55dB(A)；

	固体
废弃

物
	生产线
	破损包装袋
	0.4万条/a
	处置率100%

	主要生态影响

本项目属于工业园区，其生态环境属人工生态环境，项目的建设对周围的生态环境影响不大。

项目区进行地面硬化，对项目区外边坡采取植树种草绿化，裸露的地表得到覆盖，对项目所在地生态影响较小。




表七、环境影响分析

	施工期环境影响回顾：

本项目基础建设及生产设备安装已完成，并已投产，本次项目不新增建筑、不新增占地面积，仅新增环保措施，环保措施安装活动在厂房内进行，施工时间短、影响范围集中在厂房内，影响随施工期结束而消失，对外环境影响很小。

二、营运期环境影响分析：

1、水环境影响分析

（1）项目废水产排分析

本项目执行雨污分流体制，车间屋顶雨水由雨水管收集后排入地面雨水沟，屋顶雨水和道路地面雨水沿雨水沟排入项目北侧雨水收集池（容积为480m³），作为项目生产粗破工段喷雾降尘用水和道路洒水降尘用水。

根据工程分析可知，粗破工段采取喷雾降尘，水雾与粉尘附着后一起落在物料表面，在本项目生产过程中无生产废水生产。

本项目与富民兴泰耐火材料有限公司采矿场为同一建设单位投资建设的不同项目，且本项目与采矿场直线距离为20m，本项目员工人数较少，故依托使用采矿场已建生活办公区，不在项目内建设生活办公区，项目内无生活废水产生排放。

（2）对大营河的影响

本项目无生产废水和生活废水，项目在运营过程中无废水外排。项目周边最近地表水为大营河，相距1600m，距离较远且有山体、村庄阻隔，因此项目对周围地表水环境影响不大。
2、大气环境影响分析

本项目运营中废气的主要来源是生产线产生的粉尘和运输车辆的汽车尾气。

本次环评根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日实施）、《昆明市大气污染防治行动计划实施细则》（昆政发[2014]48号）、《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范（施行）》中提出粉尘治理措施主要为：

工业企业厂区有组织排放口必须安装布袋、静电等高效除尘设施，提高除尘效率，确保有组织排放的烟（粉）尘符合排放标准，达标排放；

工业企业厂区无组织排放扬尘源点应建设防风抑尘墙、防风抑尘网，并配备喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘设施；

厂区道路应采取硬化、洒水等防尘措施；

水泥厂、砂石料厂、搅拌站等建材生产企业粉状物料堆存位置要明确划分料区和道路界限，及时清除散落的物料；堆场应密闭覆盖；物料输送设备要进行密闭。

本次评价结合本项目存在的环境问题提出相应的环保措施（环保措施详见表九），并在环保措施落实的情况下，对项目粉尘对环境和周围敏感目标的影响进行预测分析。

（1）有组织粉尘

A、有组织排放粉尘污染源简化
据《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）“两个排放相同污染物（不论其是否由同一生产工艺过程产生）的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒”。因此环评在此对1#、2#、3#排气筒及筒仓排气口进行简化，简化为1个排气筒，等效排气筒的有关参数按下式公式计算：

Q=Q1+Q2        （式5-1）
式中：Q——等效排气筒某污染物排放速率，kg/h；
Q1、Q2——等效排气筒1和排气筒2的某污染物的排放速率，kg/h。
等效排气筒高度计算公式：
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式中：h—等效排气筒高度，m；h1、h2—排气筒1和排气筒2的高度，m。
本项目所有布袋除尘器排气筒可等效为一个污染源，等效污染源排污概况见下表。

表7-1  等效排气筒污染源排污情况汇总表

污染源

排放速率

kg/h

排气量

m3/h

排放高度

m

排气筒

出口内径

m

排放浓度
mg/m3
有组织排放粉尘

0.30
33000

15

0.7

9.2
B、预测分析

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式即SCREEN3模式进行预测分析。

表7-2  估算模式参数取值一览表

点源名称

因子

排气量（m3 /h）

烟气出口温度（℃）

排放高度（m）

排气筒出口内径（m）

排放速率（kg/h）

《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准中1小时平均(mg/m3)

耐火粘土粉、石灰石粉生产工段

粉尘

33000

23

15

0.7

0.30
0.9

采用估算模式，计算下风向1500m范围内地面最大浓度值，结果列于下表。
表7-3   TSP下风向1500m范围内污染物最大落地浓度

距源中心下风向距离（m）

下风向预测浓度（mg/m³）

浓度占标率（%）

10

0

0

100

0.002123

0.23589

200

0.002435

0.27056

300

0.002053

0.22811

400

0.001729

0.19211

500

0.001479

0.16433

600

0.001309

0.14544

700

0.001143

0.127

800

0.001062

0.118

900

0.000972

0.108

1000

0.0008834

0.09816

1100

0.0008019

0.0891

1200

0.0007292

0.08102

1300

0.0006657

0.07397

1400

0.0006106

0.06784

1500

0.0005631

0.06257

最大落地浓度出现位置（m）

最大落地浓度（mg/m³）

浓度占标率（%）

140

0.002508

0.27867

项目与茨塘村距离（m）

该处落地浓度（mg/m³）

浓度占标率（%）

300

0.002053

0.22811

由上表分析可知，项目排气筒有组织粉尘下风向排放情况为最大落地浓度距离为140m，最大落地浓度为0.002508mg/m3，最大浓度占标率为0.27867%，项目有组织排放粉尘无超标点，对周围环境影响不大。项目设置布袋除尘器对粉尘进行除尘处理后排放，粉尘排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准：颗粒物有组织排放监控浓度限值≤120mg/m3。

（2）无组织废气
根据工程分析，项目无组织废气主要为项目区道路扬尘及运输车量尾气。

项目区内道路为混凝土硬化地面，长度较短，经加强道路清扫、洒水降尘和运输车辆限速管理后，扬尘产生量很小，且扬尘很快沉降在道路周围，对环境影响不大。

根据工程分析可知，车辆进出项目期间，怠速工况下排放的废气中污染物浓度较大，主要污染物有CO、THC以及NOx。由于项目内车辆排放尾气的时间短，而且国家对汽车尾气排放有严格的规定，并且项目周围山体有大面积的绿化将会使项目区域的环境空气得到一定的净化。因此，汽车尾气不会形成较大的集中污染源，对环境影响不大。

（3）项目粉尘排放对敏感点的影响分析
根据调查，项目周边大气环境保护目标主要为项目东面300m的茨塘村居民，采取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式SCREEN3计算敏感点粉尘地面浓度，预测结果见下表。

表7-4 敏感点处粉尘地面浓度   单位：mg/m3 

敏感点

距离（m）

有组织预测值

标准值

评价结果

茨塘村

300

0.002053

0.3

达标

由上表可知，项目粉尘在东面茨塘村所处区域内的落地浓度为0.002053mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中TSP日平均标准限值为0.3mg/m³。敏感点处在项目侧风向（区域主要风向为西南风），所以受项目粉尘影响较小。

综上所述，在环保设施有效运行情况下，粉尘排放对周围环境的影响明显减少。

（4）石灰石粉尘对周围环境的影响分析

项目利用石灰岩进行石灰石粉加工生产，石灰石粉分主要成分为CaCO3，碳酸钙PH值属中性，基本不溶于水，无味无臭，无毒无放射性，对人体影响较小，但碳酸钙在生产过程中产生的粉尘会对呼吸器官造成负面影响。项目粉尘主要集中在项目区内，且产生量较小，最近的敏感目标主要为东侧300m处的茨塘村，位于项目侧风向，距离项目较远，因此粉尘对周围环境影响小，但为减小粉尘对员工的影响，生产过程中应注意保护呼吸器官，穿戴相应的半遮面防尘口罩，密闭防尘眼镜，防止粉尘进入呼吸系统造成肺部、眼部损伤。

3、声环境的影响分析
（1）预测模型及方法

项目营运期噪声主要为破碎机、筛分机、磨粉机、斗提、风机等设备运营产生的噪声，声源强度在65～100dB(A)之间。厂房采用能降噪的的材料，本项目设备主要分布在厂房内，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式有：

①距离衰减公式：

LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB ；

Adiv=20lg（r/ ro）

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为10；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，

Aatm=α(r/ro)/1000，查表取α为2.8；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。

②预测点的A声级叠加公式：
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公式中：

       LA-某预测点的声压级；

       Lab-某预测点的噪声背景值；

       Lpi-第i个声源至预测点处的声压级；

n- 声源个数。

（2）噪声影响预测结果及评价

项目位于富民工业园区大营——茨塘组团茨塘片区，通过预测计算，设备运行时，厂内产噪设备的噪声值及叠加值见表7-5，叠加后以生产区作为点源计算，并以点源噪声衰减模式预测厂界周边的噪声值。预测结果如下表所示。

表7-5   厂内设备的噪声值及叠加值    单位：dB(A)

机械噪声源

数量

源强取值

声源位置

采取措施

采取措施后源强

颚式破碎机

1台

90

生产车间

破碎过程封闭处理，设备置于车间内、安装减震措施

75

打砂机

1台

90

生产车间

75

筛分机

1台

85

生产车间

70

磨粉机

1台

80

生产车间

65

斗提

5台

70

生产车间

55

风机

8台

70

生产车间

55

叠加值

--

93.8

--

--

78.9

表7-6   厂界噪声值及达标情况   单位：dB(A)

方向

距生产区中心距离

贡献值

标准值

达标情况

东

20m

52.9

昼间≤65，夜间≤55

达标

南

16m

54.8

达标

西

20m

52.9

达标

北

25m

50.9

达标

注：项目仅建设一栋厂房，厂房边界即为项目厂界；

对上述两表数据进行分析，评价结果如下：

项目生产设备集中在厂房内，噪声在经过安装减震措施、距离衰减、空气吸收、厂墙遮挡引起的衰减后，在运行过程中厂界噪声贡献值为50.9～54.8dB(A)，可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A) ，夜间≤55dB(A)。

项目周边为企业，由于项目所在片区相似企业较多，从片区角度出发，减少生产噪声对与项目相距约300m处茨塘村村民的影响，建设单位应对高噪声设备安装适宜的隔声罩等设施、厂房进行围挡封闭。

综上所述，生产设备主要集中在厂房内，噪声在经过安装减震垫、距离衰减、空气吸收、遮挡物引起的衰减后，对环境保护目标茨塘村的影响较小，对周围声环境影响不大。

4、固体废弃物的环境影响分析

项目固体废物主要为破损包装袋，破损包装袋产生量约0.4万条/a，物料包装袋的主要成分为聚乙烯、聚丙烯等，经收集后出售给废品收购站；雨水收集池沉渣清掏后，委托环卫部门处置。综上所述，本项目固体废弃物进行有效处置，禁止随意丢弃，处置率可达100%，对外环境造成影响不大。

5、物料运输影响分析

（1）物料运输对周围环境空气的影响分析

项目原物料主要依托三茨段公路、京昆线进行运输，原物料运输过程中产生的扬尘会对道路两旁的环境空气产生一定的影响，影响范围主要为道路两侧20m范围。根据环评单位实地踏勘调查，运输道路均已进行硬化处理，同时通过对运输车辆加盖篷布，并对原物料表面进行压实，可有效的减少运输过程的物料泼洒量，减少运输过程对周围环境空气的影响。

（2）物料运输对周围声环境的影响分析

项目物料运输均委托社会车辆实施，运输车辆主要考虑20t卡车。每年项目原料及产品的运输量总计约为20万t，平均每天的运输车次为17.4辆。项目原物料运输车辆通过周围村庄时，对道路两侧的居民点造成一定程度的交通运输噪声影响。但总体来说，项目原物料运输均可安排在白天时段进行，夜间则不进行运输作业。同时要求运输车辆通过村庄时应减速慢行，减少车辆鸣笛次数，做到文明行车，减少路面颠簸和交通不畅产生的噪声。通过上述措施后，项目原物料运输对道路沿线居民点的影响不大。

三、项目选址合理性分析

（1）与《富民工业园区总体规划（2015-2030年）》的相符性分析
《富民工业园区总体规划（2015-2030年）》规划工业园区的范围涉及罗免镇、赤鹫镇、款庄镇、散旦镇和东村镇区以及周边可建设区域，总用地面积约56.36平方公里，其中建设用地面积约45.19平方公里。
项目位于富民工业园区大营—茨塘组团茨塘片区新材料产业园，根据《富民工业园区总体规划（2015-2030）》，项目所在区域在规划范围内，位于茨塘新材料产业园内。同时项目取得了富民工业园区管委会招商服务局出具的证明，同意项目入园，项目的建设符合《富民工业园区总体规划（2015-2030）》要求。
（2）与《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范（试行）》符合性分析
根据《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范（试行）》中的规定，进行项目相符性分析，见下表。
表7-7  《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范（试行）》相符性分析

昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范（试行）
项目情况

符合性

工业企业厂区有组织排放必须安装布袋、静电等高效除尘设施，提高除尘效率，确保有组织排放的烟（粉）尘符合排放标准，达标排放。

项目对产生的粉尘进行收集，采用布袋除尘器进行处理达标后，由3根15m高的排气筒进行有组织排放。

符合

工业企业厂区无组织排放扬尘源点应建设防风墙、防风抑尘网，并配备喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘设施，禁止拆除、闲置防治设备，保证各类设施完好运行；厂区道路应采取硬化、洒水等防尘措施。

项目对车间厂房设置了顶棚和围墙方式进行封闭；项目区内地面、道路采用混凝土进行硬化，清扫、洒水降尘。

符合

水泥厂、砂石料厂、搅拌站等建筑材料生产企业粉状物料堆存位置要明确划分料区和道路界限，及时清除散落的物料；堆场应密闭覆盖，采取洒水等防尘措施，在堆场出口处设置车辆清洗专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施；物料输送设备要进行密闭，并在装卸处配备收尘、喷淋等防尘设施。

项目内不设原料及成品堆场，项目产品以粉料为主，产品储存于料仓、筒仓内，并配套设有布袋除尘器，粉尘通过排气筒进行有组织排放；粉料采用封闭的斗提、输送管进行输送。

符合

综上所述，项目建设不违反《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范（试行）》中的相关规定。

四、环境相容性分析

项目位于富民工业园区大营—茨塘组团茨塘片区新材料产业园，从产业布局和污染影响角度而言，项目周围的企业大部分均为矿山开采、矿石煅烧、制粉厂类型企业，周围不存在食品、制药企业，项目与周围企业无相互干扰的因素。区域特征污染物为粉尘、噪声，由于各工业制粉企业之间厂界普遍存在紧邻的情况，企业之间存在着粉尘、噪声的相互影响情况，但不会影响彼此的正常生产运行。

项目产生的废气主要为粉尘，生产厂房设置围墙、顶棚，将破碎工段进行封闭处理，在生产工艺流程产尘点处对粉尘进行收集，采用布袋除尘器进行处理后通过15m高的排气筒排放，粉尘经处理后，对周围环境影响较小；合理布局主要产噪设备，在采取相应措施后，项目噪声对周围环境影响不大；破损包装袋卖给废品回收站回收利用，禁止随意丢弃，固废处置率100%。

因此项目通过环保措施后，产生的污染物能得到合理处置，对周围环境影响不大。同时，项目的建设运营将会带动周围经济的发展，增加周边居民的收入。项目的建设不存在严重的限制条件，与环境相容。

五、平面布局合理性分析

（1）厂区主要布局合理性

1）原料运输车辆将原料运至第一平台，并直接倾倒入粗破储料斗内，避免了原料在项目内堆存，避免了原料堆存中粉尘的产生，减少项目用地。
2）耐火粘土粉生产线设置于第二平台，细破工段紧邻粗破工段布置，减少了物料运输，同时充分利用空间，便于将破碎工段进行封闭处理。
3）石灰石粉生产线设置于第三平台，与耐火粘土粉生产线分隔开来，避免产品生产之间的相互影响。
4）项目原料入口和耐火粘土粉、石灰石粉产品运输出口分别设在不同的方位，方便原料、成品分类运输。
总之，项目依据地势高差，将项目区分成三个平台，并根据生产流程优化布设生产设备，通过合理布置厂房，尽可能减轻对保护目标的影响因素，平面布局合理。环评认为项目平面布置合理。
（2）环保设施布局合理性

项目环保设施主要为布袋除尘器、15m高排气筒、雨水收集等，相关环保设施位置及其合理性如下：
项目对破碎工段进行封闭处理，筛分、粉磨工段设备为封闭式，生产过程中粉尘经收集后采用布袋除尘器进行处理，通过15m高排气筒进行有组织排放。
项目对生产设备紧邻布置，缩短了物料运输距离，减少了物料运输中粉尘的产生，并合理优化布袋除尘器位置，使多个布袋除尘器可共用一根排气筒，减少资源的浪费与闲置。 

雨水收集池：项目雨水收集池位于生产车间北侧，第三平台地势较低点，雨水管及雨水沟收集的雨水，可自行流入雨水收集池，收集到雨水通过管道输送至粗破工段作为喷雾除尘用水。
综上所述，项目各项生产布局、环保设施等均根据生产、处理需要进行布局，总体布局合理。



表八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	有组织粉尘
	1#排气筒
	细破储料斗、细破、筛分、1#、2#、3#料仓
	粉尘
	①储料斗、料仓封闭处理；

②3台（1#、2#、3#）布袋除尘器；

③1#排气筒（15m）；
	满足《大气污染物综合排放标准》GB16279-1996有组织排放：最高允许排放浓度≤120mg/m³，

速率≤3.5kg/h；

	
	
	2#排气筒
	颚式破碎机、

皮带转运节点、磨粉机储料斗
	
	①储料斗、皮带封闭处理；②1台（4#）布袋除尘器；③2#排气筒（15m）；
	

	
	
	3#排气筒
	磨粉机 
	
	①5#布袋除尘器；

②3#排气筒（15m）；
	

	
	
	1#、2#筒仓
	1#、2#筒仓
	
	筒仓呼吸孔采用滤筒，废气通过1#、2#筒仓呼吸口排放 ；
	

	
	无组织粉尘
	道路扬尘
	扬尘
	及时清扫、洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，即厂界无组织颗粒物浓度≤1.0mg/m³

	水污

染物
	厂区
	雨水
	480m3雨水收集池
	回用于喷水除尘、道路喷洒等

	固体

废物
	生产线
	废包装袋
	收集后出售给废品回收站
	处置率100%

	噪声
	机械设备
	噪声
	合理布局，设置减震基座 
	厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类区标准

	其它
	无

	生态保护措施及预期效果：

项目厂区空旷，对项目区进行地面硬化，不存在裸露地表，项目厂界设置围墙，加强项目旁边坡绿化，有利于项目所在区生态环境保护。




表九、结论及建议


	项目位于富民工业园区大营—茨塘组团茨塘片区新材料产业园，外购石灰石为原料生产石灰石粉料，产量为9万t/a；外购耐火粘土矿为原料生产耐火粘土粉料，产量为1万t/a。项目占地面积4.4亩（约2934m2），总投资148.6万，其中环保投资39万，占总投资的26.2%。

根据有关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结果与对策建议如下：

1、项目政策的符合性及选址合理性

（1）政策符合性

项目产品为耐火粘土粉和石灰石粉，项目在生产过程中没有提取、浸提等工艺。项目使用的设备、生产工艺及产品，均不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订版）》中的限制类及淘汰类。项目符合现行的国家产业政策。

（2）选址合理

项目位于《富民工业园区总体规划（2015-2030年）》中的大营—茨塘组团茨塘片区新材料产业园，项目周围无自然保护区、风景旅游区，原材料的供给方便，交通便利，在建设运营中服从规划政策调控，选址可行。

2、环境质量现状

项目区环境空气质量一般；大营河水质一般；项目区域环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。

3、施工期环境影响分析
项目环保措施安装在厂房内进行，施工期对环境影响很小，施工影响随时工期的结束而消失。

4、运营期环境影响分析
（1）大气环境的影响分析

项目粉尘主要呈有组织排放，各生产设备设置于厂房内，对项目生产流程产尘点进行封闭，对粉尘进行收集，粉尘经布袋除尘处理后通过15m高排气筒进行有组织排放，项目有组织粉尘排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2有组织排放浓度限值要求。无组织粉尘为道路扬尘，通过加强道路清扫、洒水降尘后，扬尘产排量很小，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2无组织浓度限值，经过自然沉降后对周围大气环境影响较小。

（2）水环境的影响分析

项目区进行地面硬化，不设原料堆场，生产设备设置在厂房内，无生产废水产生；项目依托使用富民兴泰耐火材料有限公司采矿场已建生活办公区，项目内不设生活办公区，无生活废水产生，项目无废水外排，对周围地表水影响不大。 

（3）声环境影响分析

建设项目的主要噪声源为设备噪声，通过采取减震垫、围挡、生产管理等措施后，根据预测，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，对周围环境影响较小。
（4）固体废弃物影响分析

本项目营运期固体废弃物主要为破损包装袋，破损包装袋收集后售于废品回收商，禁止随意丢弃，固废处置率达100%，营运期产生的固体废弃物对周围环境的影响较小。

5、对策措施

（1）大气污染控制对策措施

◆项目已采取的措施

①生产厂房设置了顶棚和围挡，项目内运输道路采用混凝土进行硬化；

②颚式破碎机采取喷雾降尘对破碎粉尘进行处理；

③打砂机、筛分机进行封闭处理，打砂机产生的粉尘经1#、3#布袋除尘器进行处理，筛分机生产的粉尘经2#、3#布袋除尘器进行处理；

④1#料仓、2#料仓、3#料仓粉尘经相应的布袋除尘器处理后排放；

⑤磨粉机储料斗进行封闭处理，余风经5#布袋除尘器处理后排放；

⑥1#筒仓、2#筒仓顶部呼吸口设有滤筒，筒仓粉尘经仓顶呼吸口滤筒处理后排放；
⑦产品采用罐车进行运输时，运输管道与罐车采用软连接。

⑧对斗提进行封闭处理。

◆项目新增措施

①颚式破碎机及皮带粉尘引至4#布袋除尘器，处理后经2#排气筒（15m高）排放；

②打砂机储料斗、打砂机封闭，粉尘经1#、3#布袋除尘器处理后，经1#排气筒（15m高）排放；

③筛分机封闭，粉尘经2#、3#布袋除尘器处理后，经1#排气筒排放；

④2#料仓、3#料仓封闭；各料仓设置抽尘管，引至各布袋除尘器处理后经1#排气筒排放；

⑤细破后各运输皮带进行封闭处理，引至1#布袋除尘器，处理后通过1#排气筒（15m高）排放；

⑥对磨粉机储料斗进料口进行封闭处理，引至4#布袋除尘器处理，通过2#排气筒（15m高）排放；

⑦磨粉机余风经5#布袋除尘器处理，通过3#排气筒排放（15m高）；

⑧加强项目内清扫和道路洒水降尘工作，对运输车辆进行限速管理，减少道路扬尘产生排放。

（2）水污染控制措施

①屋顶设有雨水管，厂房车间周围设有雨水沟，在厂房北侧设置容积为480m³的雨水收集池；收集到雨水作为喷雾降尘和洒水降尘用水；

②定期对雨水收集池进行清掏处理，加强雨水收集管、收集沟的维护工作；
③项目依托使用富民兴泰耐火材料有限公司采矿场已建生活办公区，项目内不设置生活办公区。

噪声污染控制措施

①颚式破碎机、打砂机、筛分机、磨粉机等高噪声设备采用减震基座；

②项目设备设置于厂房车间内；

③运输车辆进行限速管理，减少鸣笛次数，做到文明行车，减少交通不畅产生的噪声。

固体废物保护对策措施

项目固废主要为破损包装袋，经收集后出售给废品收购站；雨水收集池沉渣委托环卫部门进行清运处置；固废禁止随意丢弃。

6、建议

（1）建立完善的环保管理制度，确保各项环保措施落实到位；

（2）加强员工环保意识教育和环境管理，提高员工环保素质，保持良好的环境卫生；

（3）实施清洁生产，减少物料损耗，减轻污染物排放；

（4）建立完善的管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集，严禁随意丢弃。

7、总结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，产生的环境影响包括废水、废气、噪声、固废等。在采取必要的防治措施后，这些环境影响可以得到有效控制，可降低到法律法规允许的限度内，不会对周围环境产生显着的影响。因此，在采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。

8、环境监测计划

为便于项目的环境管理，现将本项目环境监测计划列于下表。

表9-1  环境监测计划一览表

类别

监测点位

监测项目
监测方法 
监测频率

噪声

项目东、南、西、北厂界
等效声级
按照相关规范要求，委托有资质的单位进行
验收时监测一次，验收后纳入当地环保局的正常管理

废气

厂界上风向、下风向

TSP
1#、2#、3#排气筒；
TSP
9、“三同时”制度
本项目竣工环保“三同时”验收内容详见下表。

表9-2  项目“三同时”竣工验收一览表

项目

来源

处理对象
环保设施、措施

处理效果

大气环境

细破储料斗、

细破、

筛分、

1#、2#、3#料仓
粉尘

①储料斗、1#、2#、3#料仓封闭处理；颚式破碎机进行喷雾降尘；
②3台（1#、2#、3#）布袋除尘器；

③1根15米高排气筒排放（1#）；

达《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）最高允许排放浓度≤120mg/m³，速率≤3.5kg/h

颚式破碎机、

皮带转运节点、磨粉机储料斗
粉尘
①储料斗封闭、皮带接头处设置抽尘管；

②1台（4#）布袋除尘器；

③1根15米高排气筒排放（2#）；

磨粉机

粉尘

通过5#布袋除尘器后，经1根15米高排气筒排放（3#）； 

1#、2#筒仓

粉尘

筒仓呼吸口设置滤筒，废气通过1#、2#筒仓顶呼吸口排放； 
项目区

无组织粉尘（道路扬尘）

厂区地面硬化、项目地面及时清扫、道路洒水降尘

达《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中无组织排放监控浓度限值≤1mg/m³要求

水环境

—

雨水

生产车间屋顶雨水管、地面雨水沟，在车间厂房北侧设置1个480m3的雨水收集池

雨水经收集后回用

噪声

项目各设备

设备噪声

生产设备均设置在生产厂房内，高噪声设备设置减震基座

达《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
固废

包装

破损

包装袋
收集后出售给废品回收商

处置率达100%

整个生产流程中粉尘的输送均在负压状态下运行。

保证粉尘的收集效率

环境管理

1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作，保证正常运行。

2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。

3、建立、健全环保规章制度。
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