
富民县环境保护局关于云南恒业玻璃技术有限公司年产240万米安全节能玻璃项目环境影响评价文件拟审批情况
的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对云南恒业玻璃技术有限公司年产240万米安全节能玻璃项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年12月1４日－2018年12月2２日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	云南恒业玻璃技术有限公司年产240万米安全节能玻璃项目
	富民工业园区大营五金建材产业园19号地块
	云南恒业玻璃技术有限公司
	临沧尚德环境技术有限公司
	云南恒业玻璃技术有限公司年产240万米安全节能玻璃项目位于富民工业园区大营五金建材产业园19号地块，租用富民工业园区大营五金建材产业园云南皇派实业有限公司已建成的标准厂房建设钢化玻璃生产线2条、中空节能幕墙门窗玻璃生产线1条、夹胶安全玻璃生产线3条。项目占地面积15亩，建筑面积12524.00m2，建成后年产钢化玻璃240万平方米，项目总投资5500万元，其中环保投资23万元。

	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施
项目主要为租用厂房，只对厂房进行简单装修和设备安装。

（二）运营期污染防治措施
 1.废水污染防治措施
 建设一个1.5m3隔油池，建设一个8m3/d一体化的污水处理系统。园区污水处理厂建成前，生活废水经隔油池处理后排入自建污水处理系统处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中1级A标准后排入园区污水管网；园区污水处理厂建成运营后，外排废水经隔油池、化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后排入园区污水管网。

 2.废气污染防治措施

 （1）施胶工段和固化工段分别各设置1个集气罩，废气负压状态下经活性炭吸附系统处理后通过不低于15m高的排气筒排放，废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃有控制标准，即：非甲烷总烃最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高排放速率≤10kg/h，非甲烷总烃无组织控制限值≤1.0。
（2）磨边、开孔粉尘，执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）中“表3 大气污染物无组织排放限值”，即： 颗粒物最高允许排放限值≤1.0。
 3.噪声污染防治措施

 厂区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

 4.固体废物污染防治措施
（1）玻璃废角料、不合格产品由供应商进行回收利用。

（2）铝条切割边角料集中收集后外卖。

（3）设置1间不小于2m2的危废暂存间，废胶包装桶、废活性炭统一收集暂存后委托有资质的单位处置。

（４）沉淀池沉淀的玻璃粉、生活垃圾由当地环卫部门进行清运。

三、总量

废气：1440万 Nm3/a，NMHC：0.43 t/a。

废水总量：1836m3/a、COD 0.74 t/a、氨氮 0.04 t/a。固体废物处置率100%。
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